# Sección 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificación

Este formulario sirve como una lista de verificación para la preparación de la Oferta. Complete los Formularios de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su presentación de la Oferta. No se permitirá ninguna alteración al formato de los formularios ni se aceptará ninguna sustitución.

Antes de presentar la Oferta, asegúrese de cumplir con las instrucciones de Presentación de la Oferta de la HdeD22.

**Oferta Técnica:**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Ya completó debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables?**  |  |
| * Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta
 | [ ]  |
| * Formulario B: Formulario de Información del Licitante
 | [ ]  |
| * Formulario C: Formulario de Información de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación
 | [ ]  |
| * Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones
 | [ ]  |
| * Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificación de Cantidades
 | [ ]  |
| * Formulario G: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta
 |  |
| **¿Ya proporcionó los documentos requeridos para establecer el cumplimiento de los criterios de evaluación en la Sección 4?**  | [ ]  |

**Lista de Precios:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Formulario F: Formulario de Lista de Precios
 | [ ]  |

## Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta

NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papelería / con el membrete de la empresa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para [Insertar título de bienes y servicios] de conformidad con su Invitación a Licitar N.º [Insertar número de referencia de la IAL] y nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este documento, que incluye la Oferta Técnica y la Lista de Precios.

La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].

Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de Asociación en participación, Consorcios o Asociaciones, o subcontratistas o proveedores, para cualquier parte del contrato:

1. no están sujetos a la prohibición de adquisición por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras, las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
2. no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organización internacional;
3. no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Cláusula 4 de las Instrucciones para los Licitantes;
4. no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU en el último año, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los últimos tres años de servicio con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en ST/SGB/2006/15);
5. no se han declarado en bancarrota, no están involucrados en procedimientos de bancarrota o sindicatura, y no existe ningún juicio o acción legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus operaciones en el futuro previsible;
6. se comprometen a no involucrarse en prácticas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupción, el fraude, la coacción, la colusión, la obstrucción ni en ninguna otra práctica contraria a la ética, con la ONU o cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, de reputación u otro indebido para la ONU, yaceptamos los principios del Código de Conducta de Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
7. aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de adjudicación.

Declaramos que toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificación y/o aplicación de sanciones por parte del PNUD.

Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitación, incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

Nuestra Oferta será válida y permanecerá vinculante entre nosotros por el período especificado en la Hoja de Datos de la Oferta.

Entendemos y reconocemos que no está obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para firmar esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*Colocar el sello oficial del Licitante*]

## Formulario B: Formulario de Información del Licitante

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre legal del Licitante** | [Completar] |
| **Dirección legal** | [Completar] |
| **Año de registro** | [Completar] |
| **Información sobre el Representante Autorizado del Licitante** | Nombre y cargo: [Completar] Números de teléfono: [Completar]Correo electrónico: [Completar] |
| **¿Usted es un proveedor registrado en el UNGM[[1]](#footnote-2)?** | [ ]  Sí [ ]  No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del UNGM]  |
| **¿Usted es un proveedor del PNUD?** | [ ]  Sí [ ]  No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del PNUD]  |
| **Países donde opera** | [Completar] |
| **N.° de empleados a tiempo completo** | [Completar] |
| **Certificación de Garantía de Calidad (p. ej., ISO 9000 o equivalente)** *(En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido):* | [Completar] |
| **¿Su Empresa posee alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente?** *(En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido):* | [Completar] |
| **¿Su Empresa posee una Declaración escrita de su Política Ambiental?** *(En caso afirmativo, proporcione una Copia).* | [Completar] |
| **¿Su organización demuestra un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos internos de la política de la empresa sobre el empoderamiento de las mujeres, las energías renovables o la membresía de instituciones comerciales que promueven tales asuntos?** | [Completar] |
| **¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de la ONU[[2]](#footnote-3)?**  | [Completar] |
| **Persona de contacto en caso de que el PNUD necesite solicitar aclaraciones durante la evaluación de la Oferta**  | Nombre y cargo: [Completar]Números de teléfono: [Completar]Correo electrónico: [Completar] |
| **Adjunte los siguientes documentos:**  | * Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas (Subsanable)
* Relación de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con la debida certificación del secretario de la empresa, o un documento equivalente si el Licitante no es una corporación(Subsanable)
* Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación (Subsanable)
* Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades del representante legal o su equivalente para empresas extranjeras (subsanable)

El objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta IAL y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y un año más. Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación del país de origen. Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal. * Auto Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU
* En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio o su equivalente para empresas extranjeras.

El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días. * RUT: Deberán pertenecer al régimen común o su equivalente para empresas extranjeras: En caso de no pertenecer a dicho régimen la cotización será rechazada.
* Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del Licitante contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p. ej., uso de sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, etc.), si los tuviere
* Certificado de calidad, (p. ej., ISO, etc.) y/u otros certificados similares, acreditaciones, premios y menciones que haya recibido el Licitante, si corresponde
* Carta de nombramiento oficial como representante local, si el Licitante presenta una Oferta en nombre de una entidad ubicada fuera del país.
 |

## Formulario C: Formulario de información de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociación en participación, Consorcio o Asociación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.°** | **Nombre del Asociado e información de contacto** *(dirección, números de teléfono, números de fax, dirección de correo electrónico)* | **Proporción propuesta de responsabilidades (en %) y tipo de bienes y/o servicios que realizará cada una de las partes**  |
| 1 | [Completar] | [Completar] |
| 2 | [Completar] | [Completar] |
| 3 | [Completar] | [Completar] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del asociado principal** (con autoridad para obligar a la Asociación en participación Consorcio o Asociación durante el proceso de IAL y, en caso de que se adjudique un Contrato, durante la ejecución del contrato) | [Completar] |

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuación firmado por cada asociado, que detalla la estructura legal probable y la confirmación de la responsabilidad solidaria y conjunta de los miembros de tal empresa:

[ ]  Carta de intención para la creación de una Asociación en participación O

[ ]  Acuerdo de creación de Asociación en participación, Consorcio o Asociación

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación serán conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del asociado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Nombre del asociado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Nombre del asociado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Nombre del asociado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Formulario D: Formulario de elegibilidad y calificaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Si es Asociación en participación, Consorcio o Asociación, el formulario debe ser completado por cada asociado.

**Historial de contratos incumplidos**

|  |
| --- |
| [ ] No hubo contratos incumplidos durante los últimos 3 años  |
| [ ] Contratos incumplidos durante los últimos 3 años |
| **Año** | **Porción de incumplimiento del contrato** | **Identificación de contrato** | **Monto total del contrato** (valor actual en USD) |
|   |  | Nombre del Cliente: Dirección del Cliente: Motivos de incumplimiento: |  |

**Historial de litigios** (incluidos litigios pendientes)

|  |
| --- |
| [ ]  Sin historial de litigios durante los últimos 3 años |
| [ ]  Historial de litigios como se indica a continuación |
| **Año de disputa**  | **Monto en disputa** (en USD) | **Identificación de contrato** | **Monto total del contrato** (valor actual en USD) |
|   |  | Nombre del Cliente: Dirección del Cliente: Asunto en disputa: Parte que inició la disputa: Estado de la disputa:Parte adjudicada, en caso de resolución: |  |

**Experiencia relevante previa**

Enumere máximo cinco (5) contratos anteriores con objeto similares al presente proceso prestados satisfactoriamente por un valor cuya suma acumulada sea igual o superior a COP $ 500.000.000

Enumere sólo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado por el Cliente como empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociación en participación. El Licitante debe adjuntar copia de las certificaciones de los contratos relacionados para fundamentar la experiencia enviada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto y país de contratación\*** | **Detalles de contacto del cliente y referencia** | **Valor del contrato** | **Período de actividad y estado** | **Tipos de actividades realizadas** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*Se debe anexar certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica relacionada en el formato de experiencia específica del oferente (subsanable).

**Posición financiera**

|  |  |
| --- | --- |
| **Facturación anual durante los últimos 3 años** | Año       USD      Año       USD      Año       USD       |
| **Última calificación crediticia (si corresponde); indique la fuente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Información financiera**(en equivalente a USD) | **Información histórica de los últimos 3 años** |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|  | *Información del balance* |
| Activos totales  |  |  |  |
| Pasivos totales  |  |  |  |
| Activos líquidos |  |  |  |
| Pasivos líquidos |  |  |  |
|  | *Información del estado de ingresos* |
| Ingresos totales/brutos  |  |  |  |
| Ganancias antes de impuestos  |  |  |  |
| Ganancias netas  |  |  |  |
| Fondo de maniobra  |  |  |  |

[ ]  Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos) durante los años requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:

* 1. Deben reflejar la situación financiera del Licitante o de cada parte en una Asociación en Participación, y no empresas de la misma corporación y/o matrices.
	2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador público certificado.
	3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados. No se aceptarán estados por períodos parciales.

## Formulario E: Formulario de Oferta Técnica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque específico, el licitante no sólo debe declarar su aceptación, sino también describir cómo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerará que no cumple con todos los requisitos solicitados.

**SECCIÓN 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante**

* 1. Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecución: estructura de gestión, estabilidad financiera y capacidad de financiación de proyectos, controles de gestión de proyectos, medida en que se subcontrataría cualquier trabajo (de ser así, proporcione detalles).
	2. Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la región/país.
	3. Procedimientos de garantía de calidad y medidas de mitigación de riesgos.
	4. Compromiso de la organización con la sostenibilidad.

**SECCIÓN 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados**

En esta sección se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar los componentes específicos propuestos, abordar los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionar una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.

* 1. Una descripción detallada de cómo el Licitante entregará los bienes y servicios requeridos, teniendo en cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cómo se organizarán, controlarán y entregarán los diferentes elementos del servicio.
	2. Explique si prevé subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos, y cómo todos funcionarán como un equipo.
	3. La oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad.
	4. Plan de ejecución, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.
	5. Demuestre cómo planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecución del contrato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obras** | **Cantidad por adquirir** | **Unidad de Medida** |
| **CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA** | 1 | global |
| **CENTRO COMUNITARIO TIPO MORROCOY** | 4 | global |

**CENTRO COMUNITARIO TIPO EL MORROCOY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bienes y servicios que se suministrarán y****Especificaciones Técnicas** | **Su respuesta** |
| **Cumplimiento de las especificaciones técnicas** | **Fecha de entrega** *(confirme que cumple o indique la fecha de entrega)* | **Comentarios** |
| **Actividades de los productos a ser suministrados** | **Cant**  | **Unidad de Medida** |  **Sí, cumplimos** | **No, no podemos cumplir***(indicar discrepancias)* |
| ***Ajustes a los diseños***Incluye: Ajustes al diseño estructural, ajustes al diseño de cimentación y rellenos (aterrado), apiques o perforaciones de suelo, ensayos de suelos, diseño de mezcla para concretos insitu, diseño de mezcla para relleno base de cimentación y aterrado, ajuste diseño eléctrico, ajuste a diseño hidrosanitario, planos de construcción estructurales y de cimentación y todo lo que se requiera para garantizar la calidad de la obra. La revisión y ajuste de diseños incluye informe, memorias de cálculos y planos de diseño.  | 1 | Global |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| ***Adecuación de vías de acceso*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación base en recebo compacto ancho=4.5m, espesor=0.60 m  | 50 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de cunetas triangulares en suelo-cemento para manejo de aguas lluvia | 100 | Ml |  |  |  |
| ***Actividades preliminares*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Localización y replanteo  | 156 | m2 |  |  |  |
| Descapote y limpieza | 70 | m3 |  |  |  |
| Campamento en tabla | 18 | m2 |  |  |  |
| ***Cimentación***  |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Relleno en suelo cemento A= 156 m2 espesor= 1 m. | 156 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para vigas de cimentación | 12.25 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para zapatas | 22 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de limpieza e=0.07 m | 1.08 | m3 |  |  |  |
| Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación | 3.675 | Kg |  |  |  |
| Ensayos de Proctor modificado para relleno base de cimentación | 1 | global |  |  |  |
| Ensayos de resistencia a la compresión de concretos | 1 | global |  |  |  |
| ***Filtros para relleno*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Excavaciones en material común | 16.93 | m3 |  |  |  |
| Excavaciones en conglomerado | 39.51 | m3 |  |  |  |
| Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" | 56.44 | m3 |  |  |  |
| Geotextil NT 1800 | 197.1 | m2 |  |  |  |
| **Estructura en madera** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera (según especificaciones) | 109.2 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Vigas de amarre de cubierta (según especificaciones) | 50 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de tablestacado h=1 m para confinamiento de aterrado (según especificaciones) | 48 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de alfardas en madera para cubierta de madera (según especificaciones) | 202.39 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de correas en madera inmunizada para cubierta  | 564 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de parales diagonales | 34.86 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de puntales en madera para la cubierta | 158.12 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de barniz poro cerrado | 1 | global |  |  |  |
| ***Cubierta*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de techo en palma | 189 | m2 |  |  |  |
| ***Mampostería*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de muro en bloque de cemento | 66.06 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para almacenamiento | 25.33 | m2 |  |  |  |
| ***Escalera de acceso*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para escalones | 3.09 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para escalones | 1.08 | Kg |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para rampa de acceso | 3.82 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para rampa de acceso | 1.34 | Kg |  |  |  |
| ***Pisos*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de placa de contrapiso concreto 3000 PSI e=0.1 | 18.9 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para el piso | 6.615 | Kg |  |  |  |
| ***Baños***  |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Excavaciones en material común | 24.00 | m3 |  |  |  |
| Relleno en material de la excavación  | 20 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de bloque de cemento | 39.96 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de Sanitario | 2 | Un |  |  |  |
| Grifería para sanitario | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Lavamanos | 2 | Un |  |  |  |
| Grifería para lavamanos | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de duchas | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 6 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de enchape | 5.95 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de bordillo para la ducha h=0.10 m e=0.10m | 2.4 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de sifones de piso de 2" | 2 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | Un |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | Ml |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" | 10 | Ml |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC L | 10 | Ml |  |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | Ml |  |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 30 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de pintura antihumedad | 22.68 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 1000 lts | 1 | Un |  |  |  |
| ***Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería PVC S 4" | 3 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de tanques de tratamiento de agua negras | 3 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de sistema de infiltración de agua tratada | 1 | Gl |  |  |  |
| ***Sistema de captación de agua lluvia*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" | 2 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" | 2 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" | 2 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo | 17 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Tapas externas para canal | 2 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  | 22 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de filtro | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base sistema de captación | 1 | Galón |  |  |  |
| ***Cocina*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable | 1 | Un |  |  |  |
| Grifería para lavaplatos | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de válvula de corte | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | Un |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | Ml |  |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | Ml |  |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 20 | Ml |  |  |  |
| ***Carpintería en Madera*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de puerta  | 5 | Un |  |  |  |
| **Instalaciones eléctricas**  |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | 45 | Ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" | 10 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de interruptor eléctrico (incluye caja) | 8 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tomacorriente (incluye caja) | 3 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de cableado | 1 | global |  |  |  |
| Pruebas eléctricas y puesta en marcha | 1 | global |  |  |  |
| Acometida eléctrica | 1 | global |  |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos.  | 1 | Un |  |  |  |
| Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 11/2" de diámetro. Incluye capacete y accesorios. | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8" | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". | 1 | Un |  |  |  |
| Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar la salida. | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y montaje de sensor de humo | 1 | Un |  |  |  |
| Planos As built | 1 | global |  |  |  |

**CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bienes y servicios que se suministrarán y****Especificaciones Técnicas** | **Su respuesta** |
| **Cumplimiento de las especificaciones técnicas** | **Fecha de entrega** *(confirme que cumple o indique la fecha de entrega)* | **Comentarios** |
| **Actividades de los productos a ser suministrados** | **Cant**  | **Unidad de Medida** |  **Sí, cumplimos** | **No, no podemos cumplir***(indicar discrepancias)* |
| ***Revisión y ajustes a los diseños***Incluye: Ajustes al diseño estructural, ajustes al diseño de cimentación y rellenos (aterrado), apiques o perforaciones de suelo, ensayos de suelos, diseño de mezcla para concretos insitu, diseño de mezcla para relleno base de cimentación y aterrado, ajuste diseño eléctrico, ajuste a diseño hidrosanitario, planos de construcción estructurales y de cimentación y todo lo que se requiera para garantizar la calidad de la obra. La revisión y ajuste de diseños incluye informe, memorias de cálculos y planos de diseño.  | *1* | global |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| ***Adecuación de vías de acceso*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación base en recebo compacto ancho=4.5m, espesor=0.60 m  | 50 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de cunetas triangulares en suelo-cemento para manejo de aguas lluvia | 100 | ml |  |  |  |
| ***Actividades preliminares*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Localización y replanteo  | 137 | m2 |  |  |  |
| Descapote y limpieza | 62 | m3 |  |  |  |
| Campamento en tabla | 18 | m2 |  |  |  |
| ***Cimentación***  |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Relleno en suelo cemento A= 137 m2 espesor= 1.5 m. | 205.5 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para vigas de cimentación | 16 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para zapatas | 13.9 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de limpieza e=0.07 m | 0.973 | m3 |  |  |  |
| Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación | 8.97 | Kg |  |  |  |
| Ensayos de Proctor modificado para relleno base de cimentación | 1 | global |  |  |  |
| Ensayos de resistencia a la compresión de concretos | 1 | global |  |  |  |
| ***Filtros para relleno*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Excavaciones en material común | 39.00 | m3 |  |  |  |
| Excavaciones en conglomerado | 30.00 | m3 |  |  |  |
| Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" | 30.00 | m3 |  |  |  |
| Geotextil NT 1800 | 180 | m2 |  |  |  |
| ***Estructura en madera*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera tipo 1 (según especificaciones) | 55 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera tipo 2 (según especificaciones) | 10 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Vigas de amarre (según especificaciones) | 32 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de tablestacado h=1.5 m para confinamiento de aterrado (según especificaciones) | 46.8 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de alfardas en madera para cubierta de madera (según especificaciones) | 47.4 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de correas en madera inmunizada para cubierta (según especificaciones) | 47.4 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de parales diagonales (según especificaciones) | 97.44 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de puntales en madera para la cubierta (según especificaciones) | 48 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de barniz poro cerrado | 1 | global |  |  |  |
| **Cubierta** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de techo en palma | 726.34 | m2 |  |  |  |
| **Mampostería** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de muro en bloque de cemento | 66.06 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para almacenamiento | 10.1 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para centro comunitario | 21.6 | m2 |  |  |  |
| **Escalera de acceso** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para escalones | 3.09 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para escalones | 1.08 | kg |  |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para rampa de acceso | 3.82 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para rampa de acceso | 1.34 | kg |  |  |  |
| **Pisos** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de placa de contrapiso concreto 3000 PSI e=0.1 | 13.69 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para el piso | 4.11 | Kg |  |  |  |
| **Baños**  |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Excavaciones en material común | 24.00 | m3 |  |  |  |
| Relleno en material de la excavación  | 20 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de bloque de cemento | 39.96 | m3 |  |  |  |
| Suministro e instalación de Sanitario | 2 | un |  |  |  |
| Grifería para sanitario | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Lavamanos | 2 | un |  |  |  |
| Grifería para lavamanos | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de duchas | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 6 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de enchape | 5.95 | m2 |  |  |  |
| Suministro e instalación de bordillo para la ducha h=0.10 m e=0.10m | 2.4 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de sifones de piso de 2" | 2 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | un |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | ml |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" | 10 | ml |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC L | 10 | ml |  |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | ml |  |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 30 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de pintura antihumedad | 22.68 | m2 |  |  |  |
| **Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería PVC S 4" | 3 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de tanques de tratamiento de agua negras | 3 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de sistema de infiltración de agua tratada | 1 | gl |  |  |  |
| **Sistema de captación de agua lluvia** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" | 2 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" | 2 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" | 2 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo | 17 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de Tapas externas para canal | 2 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  | 22 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de filtro | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base sistema de captación | 1 | galón |  |  |  |
| Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 1000 lts | 1 | un |  |  |  |
| ***Cocina*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de Grifería para lavaplatos | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 1 | un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | un |  |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | ml |  |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | ml |  |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 20 | ml |  |  |  |
| ***Carpintería en Madera*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de puerta  | 2 | un |  |  |  |
| ***Instalaciones eléctricas*** |  |  |  |  |  | *[proporcionar una descripción detalla de los bienes y servicios ofrecidos y garantizados]* |
| Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | 45 | ml |  |  |  |
| Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" | 10 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de interruptor eléctrico (incluye caja) | 8 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de tomacorriente (incluye caja) | 3 | Un |  |  |  |
| Suministro e instalación de cableado | 1 | global |  |  |  |
| Pruebas eléctricas y puesta en marcha | 1 | global |  |  |  |
| Acometida eléctrica | 1 | global |  |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  | 1 | un |  |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos.  | 1 | un |  |  |  |
| Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 1 1/2" de diámetro. Incluye capacete y accesorios. | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8". | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". | 1 | Un |  |  |  |
| Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar la salida. | 1 | Un |  |  |  |
| Suministro y montaje de sensor de humo | 1 | Un |  |  |  |
| Planos As built | 1 | global |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otros servicios y requisitos relacionados***(basados en la información proporcionada en la Sección 5b)* | **Cumplimiento de requisitos** | **Detalles o comentarios****sobre los requisitos relacionados** |
| **Sí, cumplimos** | **No, no podemos cumplir***(indicar discrepancias)* |
| **Término de entrega:** 9 meses a partir de la firma de acta de inicio o entrega de la zona donde se ejecutarán las obras por parte del interventor/supervisor del contrato |  |  |  |
| **Lugar de Entrega:** Las obras se ejecutarán en los departamentos de Córdoba y Sucre en los municipios de Ayapel y San Benito de Abad, descritos en la Sección 5b |  |  |  |
| **Póliza de responsabilidad civil extracontractual:** El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe estar vigente durante todo el periodo de ejecución del contrato, hasta el recibo a satisfacción de las obras.  |  |  |  |
| **Póliza de estabilidad de obra, calidad del servicio, buen funcionamiento de equipos y provisión de materiales:** 5 años después del recibido a satisfacción de las obras. |  |  |  |
| **Póliza de cumplimiento de obra:** Durante el contrato y 3 meses después del recibo a satisfacción de las obras. |  |  |  |

**SECCIÓN 3: Estructura de gestión y personal clave**

* 1. Describa el enfoque de gestión global en relación con la planificación y la ejecución del proyecto. Incluya un organigrama de la gestión del proyecto que describa la relación de los puestos y las designaciones clave. Proporcione una hoja de cálculo que muestre las actividades de cada miembro del personal y el horario asignado para su participación.
	2. Proporcione currículums para el personal clave que se proporcionarán para respaldar la ejecución de este proyecto utilizando el formato a continuación. Los currículums deberán demostrar sus aptitudes en los ámbitos relacionados con el alcance de los bienes y/o servicios.
	3. **Certificaciones de estudios realizados y laborales** La correspondiente a los estudios y experiencia específica del personal profesional solicitado. Así mismo deberán adjuntar la Matrícula Profesional Vigente (si aplica)

**Formato del currículum del personal clave propuesto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del personal** | [Insertar] |
| **Puesto para esta asignación** | [Insertar] |
| **Nacionalidad** | [Insertar] |
| **Dominio del idioma**  | [Insertar] |
| **Educación/aptitudes** | *[Resumir la educación superior/universitaria y especializada del miembro del personal, indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los títulos y aptitudes obtenidas].* |
| [Insertar] |
| **Certificaciones profesionales** | *[Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el alcance de los bienes y/o servicios].* |
| * Nombre de la institución: [Insertar]
* Fecha de certificación: [Insertar]
 |
| **Registro/experiencia laboral** | *[Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la posición actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas, nombres de las organizaciones empleadoras, título del puesto ocupado y ubicación del empleo. Para la experiencia en los últimos cinco años, detalle el tipo de actividades realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicación de las asignaciones y cualquier otra información o experiencia profesional que se considere pertinente para esta asignación].* |
| [Insertar] |
| **Referencias** | *[Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e información de contacto de correo electrónico para dos (2) referencias]* |
| Referencia 1: [Insertar]Referencia 2:[Insertar] |

Yo, el abajo firmante, certifico, según mi leal saber y entender, que los datos arriba proporcionados describen correctamente mis aptitudes, experiencias y otra información relevante sobre mi persona.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del personal Fecha (Día/Mes/Año)

## FORMULARIO F: Formulario de Lista de Precios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

El Licitante está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación. La Lista de Precios deberá incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Se deberán proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoría funcional, si corresponde.

Las estimaciones de artículos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo, deben enumerarse por separado.

**Moneda de la Oferta:** PESOS COLOMBIANOS COP

**Lista de Precios**

**CENTRO COMUNITARIO TIPO EL MORROCOY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Unidad**  | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| ***Ajustes a los diseños*** | 1 | Global |  |  |
| ***Adecuación de vías de acceso*** |
| Suministro e instalación base en recebo compacto ancho=4.5m, espesor=0.60 m  | 50 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de cunetas triangulares en suelo-cemento para manejo de aguas lluvia | 100 | Ml |  |  |
| ***Actividades preliminares*** |
| Localización y replanteo  | 156 | m2 |  |  |
| Descapote y limpieza | 70 | m3 |  |  |
| Campamento en tabla | 18 | m2 |  |  |
| ***Cimentación***  |
| Relleno en suelo cemento A= 156 m2 espesor= 1 m. | 156 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para vigas de cimentación | 12.25 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para zapatas | 22 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de limpieza e=0.07 m | 1.08 | m3 |  |  |
| Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación | 3.675 | Kg |  |  |
| Ensayos de Proctor modificado para relleno base de cimentación | 1 | global |  |  |
| Ensayos de resistencia a la compresión de concretos | 1 | global |  |  |
| **Filtros para relleno** |
| Excavaciones en material común | 16.93 | m3 |  |  |
| Excavaciones en conglomerado | 39.51 | m3 |  |  |
| Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" | 56.44 | m3 |  |  |
| Geotextil NT 1800 | 197.1 | m2 |  |  |
| **Estructura en madera** |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera (según especificaciones) | 109.2 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de Vigas de amarre de cubierta (según especificaciones) | 50 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de tablestacado h=1 m para confinamiento de aterrado (según especificaciones) | 48 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de alfardas en madera para cubierta de madera (según especificaciones) | 202.39 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de correas en madera inmunizada para cubierta  | 564 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de parales diagonales | 34.86 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de puntales en madera para la cubierta | 158.12 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de barniz poro cerrado | 1 | global |  |  |
| ***Cubierta*** |
| Suministro e instalación de techo en palma | 189 | m2 |  |  |
| ***Mampostería*** |
| Suministro e instalación de muro en bloque de cemento | 66.06 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para almacenamiento | 25.33 | m2 |  |  |
| ***Escalera de acceso*** |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para escalones | 3.09 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para escalones | 1.08 | Kg |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para rampa de acceso | 3.82 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para rampa de acceso | 1.34 | Kg |  |  |
| ***Pisos*** |
| Suministro e instalación de placa de contrapiso concreto 3000 PSI e=0.1 | 18.9 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para el piso | 6.615 | Kg |  |  |
| ***Baños***  |
| Excavaciones en material común | 24.00 | m3 |  |  |
| Relleno en material de la excavación  | 20 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de bloque de cemento | 39.96 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de Sanitario | 2 | Un |  |  |
| Grifería para sanitario | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Lavamanos | 2 | Un |  |  |
| Grifería para lavamanos | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de duchas | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 6 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de enchape | 5.95 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de bordillo para la ducha h=0.10 m e=0.10m | 2.4 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de sifones de piso de 2" | 2 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | Un |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | Ml |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" | 10 | Ml |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC L | 10 | Ml |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | Ml |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 30 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de pintura antihumedad | 22.68 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 1000 lts | 1 | Un |  |  |
| ***Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ*** |
| Suministro e instalación de tubería PVC S 4" | 3 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de tanques de tratamiento de agua negras | 3 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de sistema de infiltración de agua tratada | 1 | Gl |  |  |
| ***Sistema de captación de agua lluvia*** |
| Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" | 2 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" | 2 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" | 2 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo | 17 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de Tapas externas para canal | 2 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  | 22 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de filtro | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base sistema de captación | 1 | Galón |  |  |
| ***Cocina*** |
| Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable | 1 | Un |  |  |
| Grifería para lavaplatos | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de válvula de corte | 1 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | Un |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | Ml |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | Ml |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 20 | Ml |  |  |
| ***Carpintería en Madera*** |
| Suministro e instalación de puerta  | 5 | Un |  |  |
| **Instalaciones eléctricas**  |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | 45 | Ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" | 10 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de interruptor eléctrico (incluye caja) | 8 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de tomacorriente (incluye caja) | 3 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de cableado | 1 | global |  |  |
| Pruebas eléctricas y puesta en marcha | 1 | global |  |  |
| Acometida eléctrica | 1 | global |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  | 1 | Un |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos.  | 1 | Un |  |  |
| Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 11/2" de diámetro. Incluye capacete y accesorios. | 1 | Un |  |  |
| Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios | 1 | Un |  |  |
| Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8" | 1 | Un |  |  |
| Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". | 1 | Un |  |  |
| Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar la salida. | 1 | Un |  |  |
| Suministro y montaje de sensor de humo | 1 | Un |  |  |
| Planos As built | 1 | global |  |  |
| **SUBTOTAL TOTAL**  | **$ 0** |
| ADIMINISTRACION (\_\_\_\_%) |  |
| IMPREVISTOS (\_\_\_\_\_%) |  |
| UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |  |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL**  | **$ 0** |

**CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Unidad**  | **Cantidad** | **Precio unitario**  | **Precio total**  |
| ***Revisión y ajustes a los diseños*** | *1* | global |  |  |
| ***Adecuación de vías de acceso*** |
| Suministro e instalación base en recebo compacto  | 50 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de cunetas triangulares en suelo-cemento para manejo de aguas lluvia | 100 | ml |  |  |
| ***Actividades preliminares*** |
| Localización y replanteo  | 137 | m2 |  |  |
| Descapote y limpieza | 62 | m3 |  |  |
| Campamento en tabla | 18 | m2 |  |  |
| ***Cimentación***  |
| Relleno en suelo cemento  | 205.5 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para vigas de cimentación | 16 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para zapatas | 13.9 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de concreto de limpieza e=0.07 m | 0.973 | m3 |  |  |
| Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación | 8.97 | Kg |  |  |
| Ensayos de Proctor modificado para relleno base de cimentación | 1 | global |  |  |
| Ensayos de resistencia a la compresión de concretos | 1 | global |  |  |
| ***Filtros para relleno*** |
| Excavaciones en material común | 39.00 | m3 |  |  |
| Excavaciones en conglomerado | 30.00 | m3 |  |  |
| Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" | 30.00 | m3 |  |  |
| Geotextil NT 1800 | 180 | m2 |  |  |
| ***Estructura en madera*** |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera tipo 1 (según especificaciones) | 55 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera tipo 2 (según especificaciones) | 10 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de Vigas de amarre (según especificaciones) | 32 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de tablestacado h=1.5 m para confinamiento de aterrado (según especificaciones) | 46.8 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de alfardas en madera para cubierta de madera (según especificaciones) | 47.4 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de correas en madera inmunizada para cubierta (según especificaciones) | 47.4 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de parales diagonales (según especificaciones) | 97.44 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de puntales en madera para la cubierta (según especificaciones) | 48 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de barniz poro cerrado | 1 | global |  |  |
| ***Cubierta*** |
| Suministro e instalación de techo en palma | 726.34 | m2 |  |  |
| ***Mampostería*** |
| Suministro e instalación de muro en bloque de cemento | 66.06 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para almacenamiento | 10.1 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de muro en lata de corozo para centro comunitario | 21.6 | m2 |  |  |
| ***Escalera de acceso*** |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para escalones | 3.09 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para escalones | 1.08 | kg |  |  |
| Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para rampa de acceso | 3.82 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para rampa de acceso | 1.34 | kg |  |  |
| ***Pisos*** |
| Suministro e instalación de placa de contrapiso concreto 3000 PSI e=0.1 | 13.69 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de acero de refuerzo para el piso | 4.11 | Kg |  |  |
| ***Baños***  |
| Excavaciones en material común | 24.00 | m3 |  |  |
| Relleno en material de la excavación  | 20 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de bloque de cemento | 39.96 | m3 |  |  |
| Suministro e instalación de Sanitario | 2 | un |  |  |
| Grifería para sanitario | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Lavamanos | 2 | un |  |  |
| Grifería para lavamanos | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de duchas | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 6 | un |  |  |
| Suministro e instalación de enchape | 5.95 | m2 |  |  |
| Suministro e instalación de bordillo para la ducha h=0.10 m e=0.10m | 2.4 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de sifones de piso de 2" | 2 | un |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | un |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | ml |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" | 10 | ml |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC L | 10 | ml |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | ml |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 30 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de pintura antihumedad | 22.68 | m2 |  |  |
| ***Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ*** |
| Suministro e instalación de tubería PVC S 4" | 3 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de tanques de tratamiento de agua negras | 3 | un |  |  |
| Suministro e instalación de sistema de infiltración de agua tratada | 1 | gl |  |  |
| ***Sistema de captación de agua lluvia*** |
| Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" | 2 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" | 2 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" | 2 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo | 17 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de Tapas externas para canal | 2 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  | 22 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de filtro | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base sistema de captación | 1 | galón |  |  |
| Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 1000 lts | 1 | un |  |  |
| ***Cocina*** |
| Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de Grifería para lavaplatos | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de válvulas | 1 | un |  |  |
| Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 | 10 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" | 6 | un |  |  |
| Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" | 20 | ml |  |  |
| Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P | 10 | ml |  |  |
| Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S | 20 | ml |  |  |
| ***Carpintería en Madera*** |
| Suministro e instalación de puerta  | 2 | un |  |  |
| ***Instalaciones eléctricas*** |
| Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | 45 | ml |  |  |
| Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" | 10 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de interruptor eléctrico (incluye caja) | 8 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de tomacorriente (incluye caja) | 3 | Un |  |  |
| Suministro e instalación de cableado | 1 | global |  |  |
| Pruebas eléctricas y puesta en marcha | 1 | global |  |  |
| Acometida eléctrica | 1 | global |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  | 1 | un |  |  |
| Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos.  | 1 | un |  |  |
| Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 1 1/2" de diámetro. Incluye capacete y accesorios. | 1 | Un |  |  |
| Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios | 1 | Un |  |  |
| Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8". | 1 | Un |  |  |
| Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". | 1 | Un |  |  |
| Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar la salida. | 1 | Un |  |  |
| Suministro y montaje de sensor de humo | 1 | Un |  |  |
| Planos As built | 1 | global |  |  |
| **SUBTOTAL TOTAL**  | **$ 0** |
| ADIMINISTRACION (\_\_\_\_%) |  |
| IMPREVISTOS (\_\_\_\_\_%) |  |
| UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) |  |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL**  | **$ 0** |

| **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT.** | **VR. UNIT** | **VR. TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA** | global | 1 |  |  |
| **CENTRO COMUNITARIO TIPO MORROCOY** | global | 4 |  |  |

Nombre del Licitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del signatario autorizado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo funcional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## FORMULARIO G: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe emitirse utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.

Con excepción de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla.

Para: PNUD

 *[Insertar la información de contacto que se especifica en la Hoja de Datos]*

POR CUANTO [Nombre y dirección del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecución de bienes y/o servicios [Insertar título de bienes y/o servicios] (en lo sucesivo denominados "la Oferta"):

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante deberá proporcionarle una Garantía Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantía en el caso de que el Licitante:

1. no firme el Contrato después de la adjudicación por parte del PNUD;
2. retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;
3. no cumpla con la variación de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o
4. no proporcione la Garantía de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera solicitar como condición para la prestación efectiva del contrato.

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantía Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre del Licitante, hasta un total de [*monto de la garantía*] [*en palabras y en cifras*], que constituye la suma pagadera en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos comprometemos a pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningún tipo, la suma o las sumas dentro de los límites de *[monto de la garantía antes mencionado*] sin necesidad de que usted pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la suma especificada por esta.

Esta garantía será válida hasta los 30 días posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.

**FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTÍA**

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del banco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Colocar el sello oficial del Banco]*

1. Ver www.UNGM.org [↑](#footnote-ref-2)
2. *UN Global Compact.* [↑](#footnote-ref-3)