|  |
| --- |
|  |

**Annexe 2**

**FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR[[1]](#footnote-1)**

***(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur[[2]](#footnote-2))***

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : **RFQ 37-2019**

**Tableau des coûts : Offre des équipements conformes aux spécifications techniques et exigences :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Article*** | ***Désignation - Caractéristiques*** | ***Quantité*** | ***Prix unitaire HT*** | ***Prix total (MAD) HT*** |
| 1 | Chaise en tissu avec accoudoirs : couleur Noir, piétement sur 4 pieds assise tapissée, dossier ergonomique profilé accoudoirs avec manchettes en plastique, piétement chromé | 12 |  |  |
| 2 | Chaise sans accoudoirs : chaise en polypropylène monocoque, dossier perforé sur 4 pieds en métal chromé larges dossier et assise | 120 |  |  |
| 3 | Bureau en bois mélaminé d'épaisseur de 25 mm, double face, bande antichoc, voile de fond en mélaminé, piétement en panneau en mélaminé épais 25mm de dimension : (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm : 1200x600x740) | 1 |  |  |
| 4 | Rideau pour scène (en mètre carré) : (168 m²) ; en tissu Velours, couleur noir ; poids environ : 900 Grs/m² ; avec Support pour Rideau de scène de (8m) | 1 |  |  |
| 5 | Revêtement pour scène en Gerflex (en mètre carré) | 60 |  |  |
| 6 | Vitrine d'affichage en liège avec 1 porte : Dimensions : (L x H en cm : 75 x 100); Capacité d'affichage 9 feuilles A4.; Vitre en verre sécurité 4mm pour une résistance aux grands chocs.; Encadrement résistant en aluminium moderne.; La porte s'ouvre à 100° pour permettre accès facile et rapide au contenu, | 2 |  |  |
| 7 | Vidéoprojecteur : Luminosité : 3.300 lumen- 2.050 lumen (économie) ; Taux de contraste : 15.000 : 1; Résolution : XGA, 1024 x 768, 4:3; Distance focale : 16,9 mm - 20,28 mm; Technologie d'affichage : 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides; Relation de projection : 1,48 - 1,77:1; Taille de projection : 30 pouces - 300 pouces; Offset : 8 : 1 / Zoom Manual, Factor: 1,2; Distance de projection : 1,8 a - 2,17 a ( 60 pouce écran); Connecteur: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, ; Entrée composite, Entrée RCA | 1 |  |  |
| 8 | Ecran de projection motorisé avec Télécommande : \* Dimension : 4,00m x 3,00m / Taille : 200" ; 4:3 \* Format A blanc \* Gain de présentation : 1.0 \* Angle de vision : 160° \* 4 bordures noires pour masquage \* Fréquence Standard Radio (RF) avec télécommande \* Matériau de l’écran noir soutenu élimine la pénétration de la lumière \* Ecran en matériau Fibre de verre/ Maté blanc durable et facile à nettoyer | 1 |  |  |
| 9 | Projecteur multi-couleurs douchette | 4 |  |  |
| 10 | Caméra professionnelle; Caméra AVCHD SD/HD dotée d'un capteur CMOS Exmor R 1/4 pouce; Monture d'objectif : Fixe; Rapport de zoom : 12x (optique), servo/manuel; Distance focale : f = 2,9-34,8mm; Diaphragme : de F1,8 à F3,4 Sélectionnable auto/manuel; Mise au point : Sélectionnable AF/MF, de 10 mm à l'infini (grand angle), de 800 mm à l'infini (téléobjectif); Stabilisateur d'image : ON (STANDARD/ACTIF)/OFF sélectionnables, correction d'objectif; Mémoire interne : Mémoire flash 32 Go; Diamètre de filtre : M37 mm; Capteur (Type) : Capteur CMOS Exmor R rétroéclairé 1/3,95" (4,6 mm); Capteur (nombre de pixels) : Env. 6 590 000 pixels; Vitesse d'obturation : 1/6 à 1/10 000 [PAL] 1/8 à 1/10 000 (1/6 à 1/10 000 pour filmer avec 24p) [NTSC]; Gain : 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, auto sélectionnable; Entrée/sortie : Sortie composite : BNC (x1), PAL ou NTSC en fonction du modèle; Sortie audio : Broche RCA / Sortie HDMI Type A (x 1); Sortie audio : Broche RCA / Sortie HDMI Type A (x 1); USB : mini-AB, USB 2.0 (Hi-speed/mass-Storage/Host); Sortie casque : Mini-jack stéréo φ 3,5 mm (x1); Viseur OLED 1 cm (0,39"), env. 1,44 millions de points; Moniteur LCD intégré 7,5 cm (3"), env. 921 000 points.; Moniteur LCD intégré 7,5 cm (3"), env. 921 000 points.; Microphone intégré Microphone condensateur à électret stéréo omnidirectionnel. | 1 |  |  |
| 11 | Pc portableOrdinateur portable HP ou équivalent Système d'exploitation : Windows 10 Famille 643; Mémoire, standard : 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go); Note de mémoire : Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s; Mémoire et stockage : 8 Go de mémoire / Stockage 1To HDD ; Lecteur optique : Graveur de DVD; Service Cloud : Dropbox; Type de stockage : HDD; Description du disque dur : SATA 1 To, 5400 tr/min; Vitesse du processeur : 1,6 GHz; Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération; Processeur : Processeur Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)4 3; Ecran : Écran HD SVA Bright View à micro-bordure et rétroéclairage WLED diagonale de 15,6po (1366x768); Graphiques : NVIDIA® GeForce® MX130 (4 GB GDDR5 dedicated) Carte NVIDIA® GeForce® MX130 (4 Go de mémoire DDR3 dédiée)Webcam : Webcam HP True Vision HD avec microphone numérique intégré; 2 ports USB 3.1 Gen 1 (transfert de données uniquement) 1 port USB 2.0 / 1 port HDMI 1.4b / 1 port RJ-45 / 1 prise combinée casque/microphone; Interface réseau : LAN GbE 10/100/1000 intégré; Sans fil : Carte Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.25; Logements d'extension : 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat; Gestion de la sécurité : Logement pour verrou Kensington MiniSaver™; | 1 |  |  |
| 12 | Sonorisation de la Salle; 4 Enceintes passives Yamaha CBR.12 12" 8ohm - 350w.max; 4 Pieds de Haut parleur weida WD-638/39; 2 Micros Professionnels S.fil JTS UHF US902DT-MH920Tx2 MT3-012; 2 Pieds de micro girafe professionnel weida WD-723; 13 Microphones Dynamic JTS PDM-57 MT3-067; 13 Pieds de micro weida WD-315; 1 Table Mixage Yamaha MGP.24x16Mono+4Stereo+6Aux+4Group; 1 Ampli de puissance Yamaha PX-5 2\*500w-8ohm; 100 Câbles haut parleur blindé beta MV2150 2\*1,50mm cuivre; 8 Fiches Speakon.Mal en plastic professionnel Seetronic SL4FC-X; 2 Rallonges XLR.MAL + XLR. FEL BETA MV0901 S675-1.50M; 100 Câbles microphone beta MV.2100N 3012 Noir 6.5 mm; 15 Fiches Xlr.Mal professionnel Noir Seetronic SC3MXX-B; 15 Fiches XLr.Fel Professionnel Noir Seetronic SC3FXX-B; 1 Flight case Anti-chock Speed-case SC-SP12U 12 unités; 1 Flight case Speed-case pour Yamaha MGP.24/14FX | 1 |  |  |
| 13 | Stores enrouleur occultant (en m²) ; crée l'obscurité grâce à sa toile occultante 100% polyester enduit. ; manœuvre manuelle par chaînette ; Toile en Polyester - 210 g/m² (pas de décoloration au soleil); Epaisseur Toile 0,3 mm; Le store est fourni avec les supports de pose de fixation | 40 |  |  |
| 14 | Cimaise pour bureau, de dimension : (3,00m) ; y compris support d'accrochage | 6 |  |  |
| 15 | Echelle roulant pour théâtre ; Hauteur (6,00m) | 1 |  |  |
| 16 | Revêtement acoustique mural ; Lame MDF ignifugé de marque EGGER 16mm plaquée 2 faces ; Format : 2400 x 146 mm ; Rainures avant 3mm au pas de 16mm ; Perforations arrière diamètre 10mm au pas alterné 16/16mm ; Voile acoustique à l'arrière du panneau | 60 |  |  |

Arrêté le bordereau des prix à la somme de (en chiffres et en lettres) : dirhams marocains hors taxe (HT).

TVA :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Total TTC : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TABLEAU 2 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Autres informations concernant notre offre de prix :** | **Vos réponses** |
| ***Oui, nous nous y conformerons*** | ***Non, nous ne pouvons nous y conformer*** | ***Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition*** |
| Délai de livraison |  |  |  |
| Exigences en matière de garantie et de service après-vente : |  |  |  |
| 1. Formation à l’utilisation et à la maintenance
 |  |  |  |
| 1. Garantie minimum de (1) an sur les articles
 |  |  |  |
| 1. Unité de remplacement neuve si l'unité achetée est irréparable
 |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Totalité des conditions générales du PNUD |  |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

*[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]*

*[fonctions]*

*[date]*

1. *Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.* [↑](#footnote-ref-2)