{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":251,"n_cols":10,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[250,0,250,5]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[" ","LOT3: Reconstruction of Alkhansaa Essential School in Falluja"]
[null,"Hay Alrusafi - Falluja - Anbar"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
["A - Site Works"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to remove 20cm of the existing soil. The work should include the removal of any remained buildings, buried structure not part to be part of the proposed construction, including transport of excavated, and surplus materials from the site to a dump site approved by the relevant authority; also clearing, grubbing, stripping and leveling. Construction areas shall be cleared of grass and weeds to at least a depth of 20 cm and cleared of structures, pavement, sidewalks, concrete or masonry debris, trees, logs, upturned stumps, loose boulders, and any other objectionable material of any kind which would interfere with the performance or completion of the work, create a hazard to safety, or impair the subsequent usefulness of the work, or obstruct its operation. In addirion to remove trees and other natural vegetation outside the actual lines of construction, and all debris from the site to a dump site approved by the relevant authority.","m2",5400,null,{"$f":"D6*E6","v":0}]
[null,"اعمال قشط20 سم من التربة شاملا السعر التسوية وتعديل الارض والتخطيط وهدم البنايات المتبقية ان وجدت ورفع الانقاض والكتل الكونكريتية والنفايات والمياه السطحية والنباتات والاوساخ ان وجدت شاملا العمل رفع الانقاض من الموقع الى موقع مصادق عليه من البلدية مع كل ما يتطلبه العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to excavate the foundations. Excavation in any kind of soil, rock, etc… for the foundations starting at existing ground level down to the required depth approved by the engineer and according to the enclosed drawings, removal of material from site to an approved dumping area by local authorities. as the followings:",null,null,null," "," ",null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والقيام باعمال الحفريات الترابية بموجب المواصفات الفنية والمخططات على ان ترفع الانقاض الى موقع مصادق عليه وكالاتي :"]
["a","For the walls foundation with depth not more than 65  cm  as per the enclosed drawings.","m3",580,null,{"$f":"D10*E10","v":0}]
[null," اسس الجدران لا يزيد  العمق عن (65) سم"]
["b","For the walkway foundation with depth shall not exceed  50 cm and width 50 cm as per the enclosed drawings.","m3",74,null,{"$f":"D12*E12","v":0}," "]
[null,"اسس المماشي بعرض 50 سم وبعمق لايزيد عن 50 سم                                                "]
[3,"Supply materials, tools and manpower to import and fill with base layer (class B) including all necessary compaction 95%,  each layer shall not exceed 25cm as shown on drawings ","m3",374,null,{"$f":"D14*E14","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والايدي العملة والعمل على دفن ارضية الاسس  بالحصى الخابط صنف B  طبقتين  سمك كل طبقة 25 سم وبنسبة حدل 95 % وحسب  المخططات والمواصفات الفنية وكل ما يتطلبه العمل"]
[4," Supply materials, tools and manpower to import and fill with selected material (clean soil) subject to the Engineer's approval, in layers that not exceed 25cm inside the building structure, passageways and corridors including spraying and well compacted.","L.S.",1,null,{"$f":"D16*E16","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والعمل على الدفن بالتراب النظيف على شكل طبقات لاتزيد عن (25) سم مع االرش والحدل الجيد داخل الكتل البنائية والمماشي والممرات الرابطة مع كل ما يتطلبه العمل."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to spread well compacted Sub-Base layer \"class C\" for the floor structure, passageways and the corridors. Sub-Base material shall be applied in layers of 25 cm thick, watered, leveled and compacted to a min of 95% field density to comply with the modified proctor test.","m3",548,null,{"$f":"D18*E18","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل على فرش طبقة من السبيس صنف C وبسمك 25سم للارضيات الكتل البنائية والمماشي والممرات الرابطة  وبنسبة حدل لا تقل عن 95 % مع كل متطلبات العمل"]
["B - Concrete Works"]
[1," Spray and apply chlordane (treatment liquid of termite) for foundations before casting the D.P.C layer and under building floors with all the required works to complete the Job.","L.S.",1,null,{"$f":"D21*E21","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام برش مادة قاتله للحشرات (كلوردين) للاسس قبل صب طبقة مانع الرطوبة وتحت ارضيات المدرسة مع كل ما يتطلبه العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to cast  Soleplate resistant plain concrete MPa 21, (Slump 5\") as the following:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والعمل على صب طبقة من الكونكريت العادي وبمقاومة انضغاط 21 ميكاباسكال  باستخدام السمنت المقاوم للاملاح مع كل ما يتطلبه العمل و كالتالي:"]
["A","Minimum 10 cm thick Under mosaic tiles.","m2",1750,null,{"$f":"D25*E25","v":0}]
[null,"سمك 10 سم للارضيات تحت الكاشي"]
["B","Minimum 8 cm thick Under foundations and walls","m2",760,null,{"$f":"D27*E27","v":0}]
[null,"سمك 8 سم تحت الاسس والجدران"]
["C","Minimum 20 cm thick Under passageways foundations","m2",217,null,{"$f":"D29*E29","v":0}]
[null,"سمك 20 سم اسس المماشي"]
["D","Minimum 10 cm thick floor of passageways","m2",570,null,{"$f":"D31*E31","v":0}]
[null,"سمك 10 سم ارضية المماشي"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to cast  26MPa using soleplate resistance reinforced concrete for foundation of 35 cm thick, the price should include high yield (420N/mm2) deformed steel reinforcement, timber formwork shuttering, as per attached drawings, with all the required works to complete the Job.","m3",240,null,{"$f":"D33*E33","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صب الاسس بالخرسانة المسلحة بسمك 35 سم وبمقاومة انضغاط 26 ميكاباسكال باستخدام السمنت المقاوم للاملاح وحديد التسليح المحلزن باجهاد خضوع 420نت/ملم2 شاملا السعر اعمال القالب الخشبي والتسليح وحسب المخططات الانشائية المرفقة وكل ما يتطلبة العمل."]
[4,"Supply materials, tools and manpower to build the walls under D.P.C level for the walls and walls passageways with stone and cement-sand mortar (1:3) as per attached drawings, the work includes plastering the walls with cement –sand mortar (1:3) and spreading for both sides of the walls and foundations with all the required works to complete the Job.","m3",417,null,{"$f":"D35*E35","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للبناء بالحجر ومونة الاسمنت تحت البادلو للجدران واكتاف المماشي وحسب المخططات المرفقة شاملا العمل التشميع باستخدام مونة الاسمنت- الرمل (1:3) مع التقيير لكلا جانبي الاساس والجدار مع كافة متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to spread thick nylon layer (polyphone sheets 500 Micron) before casting concrete with all the required works to complete the Job.","m2",2350,null,{"$f":"D37*E37","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بفرش طبقة من النايلون السميك قبل صب الخرسانة مع كل ما يتطلبه العمل."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to cast 21MPa concrete for D.P.C level with 15 cm thickness, using soleplate resistant Cement and Sika liquid for waterproof with all the required works to complete the Job. As following:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صب خرسانة غير مسلحة لطبقة مانع الرطوبة (D.P.C) و بمقاومة انضغاط لا تقل عن 21 ميكا باسكال وسمك (15) سم  وباستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح ومادة السيكا مع كل ما يتطلبه العملو كالاتي :"]
["A","35 cm width","m.l.",794,null,{"$f":"D41*E41","v":0}]
[null,"عرض 35 سم"]
["B","15 cm width ","m.l.",56,null,{"$f":"D43*E43","v":0}]
[null,"عرض 15 سم "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to build with stone and cement mortar (1:3) above D.P.C level as per attached drawings with all the required works to complete the Job.","m3",1136,null,{"$f":"D45*E45","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل  على البناء بالحجر  فوق مستوى البادلو للجدران وحسب المخططات المرفقة باستخدام مونة السمنت والرمل وبنسبة خلط 3:1 وكل ما يتطلبه العمل"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to cast reinforced concrete with compressive strength 26 Mpa for roof of 18 cm thick, beams, water buffles, sun shades, lintel beam (drop beam) of 26 cm thick per the technical specifications and drawings attached, the work includes works of the wooden framework, reinforcement and all accessories with all the required works to complete the Job.","m3",750,null,{"$f":"D47*E47","v":0},null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل على الصب بالخرسانة المسلحة وبنسبة ضغط 26 ميكاباسكال للسقوف وبسمك 18 سم و الجسور ومردات الماء  وكسارات الشمس و الجسور فوق الابواب والفتحات وبسمك 26 سم وحسب المواصفات الفنية شاملا العمل اعمال القالب الخشبي والتسليح مع كافة المحلقات وكل ما يتطلبه العمل "]
[9,"Supply materials, tools and manpower to cast reinforced Concrete Grade 26 Mpa, including reinforcement, steps, landings, flights and all necessary formwork complete as shown on drawings.","m3",21,null,{"$f":"D49*E49","v":0},null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل على الصب بالخرسانة المسلحة وبنسبة ضغط 26 ميكاباسكال للسلالم والصحون وحسب المواصفات الفنية شاملا العمل اعمال القالب الخشبي والتسليح مع كافة المحلقات وكل ما يتطلبه العمل "]
["C - Windows, Doors and Steel Works"]
[1,"Supply and install P.V.C windows with minimum 60 mm frame thickness with steel protection with various shapes (flat, circular, ..etc) as per attached drawings, the work includes anti-flies net, handles , 6mm thick glass and installation of U channel shaped steel section of (1.5x 3) inch dimension painting with three layers of oil based paints in addition to anti rust primer with all accessories and work required to complete the Job.as following:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز وتنصيب شبابيك PVC  مع كتائب الحماية  شاملا العمل مانع الذباب واليدات وزجاج سمك 6 ملم شاملا  العمل تثبيت اطارات شبابيك حديدية من المقاطع الجنل قياس 1,5 *3 انج مع الطلاء بمانع الصدأ و ثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية مع كل الملحقات ومتطلبات العمل وكتالي:"]
["A","PVC Window of (1.7x1.2) m dimension with steel protection guard.","Ea.",6,null,{"$f":"D54*E54","v":0}]
[null,"شباك بابعاد (1.7* 1.2) م مع كتائب حماية حديدية"]
["B","PVC Window of (1.7x 2.4) m dimension with steel protection guard.","Ea.",67,null,{"$f":"D56*E56","v":0}]
[null,"شباك بابعاد (1.7* 2.4) م مع كتائب حماية حديدية"]
["C","PVC Window of (0.4x 0.6) m","Ea.",24,null,{"$f":"D58*E58","v":0}]
[null,"شباك بابعاد (0.6* 0.4) م"]
["D","PVC Window of (1.2x0.4) m","Ea.",2,null,{"$f":"D60*E60","v":0}]
[null,"شباك بابعاد (1.2* 0,4) م"]
[2,"Supply and install steel Ladder with handrail using U channel shaped steel section of 3 inch dimension and steel diamond plate, as per attached drawings, the work includes installation it from top and bottom and painting with anti-rust paint and three layers of oil based paints and all the required works complete the Job.","Ea.",2,null,{"$f":"D62*E62","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت سلم حديدي من الحديد الجنل قياس 3 انج  و الجكر بليت مع التثبيت من الاعلى والاسفل وحسب المخططات المرفقة شاملا العمل الصبغ  بمانع الصدا وثلاث طبقات من الا صباغ الدهنية مع كل ما يتطلبه العمل "]
[3," Supply and install steel protection guard for lab, opening corridors which lead to the plat ground , consist of steel frame  square section  (2.5x2.5) inch and  square section  (1x1) inch to divide it in the form of openings of (20x40) cm price should include handles, hinges and painting with anti-rust paints and three layers of oily paints with all accessories and work requirements to complete the Job.","m2",144,null,{"$f":"D64*E64","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والعمل على تثبيت كتائب حماية حديدية للابواب الحديد للمختبرات وفتحات الممرات المؤدية للساحات تتالف من اطار من الحديد المربع  بابعاد (2.5*2.5) انج والتقطيع بالحديد المربع قياس (1*1) انج على شكل فتحات (20*40) سم مع النرمادات والاقفال والسراكي وكافة ملحقات التثبيت مع الطلاء بمانع الصدا وبثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية مع كل ما يتطلبه العمل."]
[4,"Supply and install hollow metal coated steel door partitioning every 20cm (4cmX4cmx2mm), and covered with steel plate 2mm thickness on both sides the frame shall be 1.5 inch and 2mm thickness. the work  including all necessary fixings, fittings, locks with  key, glazing, insulation foam, accessories, mastic, hardware and painting with anti-rust paint and 3 layers of oil paints, locks, connections accessories, and all the required works to complete the work. as following:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز وتنصيب ابواب حديدية  كبس وجهين سمك الاطار 1.5انج و البليت (2) ملم شاملا العمل الصبع بالرادليت وبثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية والاقفال مع كافة ملحقات التثبيت ومع كل ما يتطلبه العمل. كالاتي :"]
["A","Steel door of (2.1x 1) m","Ea.",60,null,{"$f":"D68*E68","v":0}]
[null,"باب حديد بابعاد (2.1*1) م"]
["B","Steel door of (2.4x 2) m","Ea.",3,null,{"$f":"D70*E70","v":0}]
[null,"باب حديد بابعاد (2.4*2) م"]
["C","Steel door of (2.1x 0.8) m","Ea.",26,null,{"$f":"D72*E72","v":0}]
[null,"باب حديد بابعاد (2.1*0.8) م"]
["D","Steel entrance door in corridors \"half glassy\"","m2",9,null,{"$f":"D74*E74","v":0}]
[null," باب مدخل في الممرات الرابطة نصف مزجج"]
[5,"Supply and install steel handrail for Stairs, consist of steel square section of (2x2) inch dimension and 75 cm height , the work includes painting with 3 layers of oil based paints in addition to Anti rust Primer, and all the required works to complete the Job.","m.l.",30,null,{"$f":"D76*E76","v":0}]
[null,"تجهيز و تثبيت محجر حديدي للدرج تتالف من  بوري مربع قياس 2*2 انج وبسمك 2 ملم وبارتفاع 75 سم شاملا السعر الصبغ بالرادليت والبوية ثلاث قوط مع كل ما يتطلبه العمل."]
["D - Plastering and painting works: includeing all materials, scaffolds, workmanship, tools and anywhere else needed"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to plaster the external walls using 20mm thick smooth-finished, cement sand (1/3) waterproofing plastering in two coats over and rendering with cement finishing coat, including waterproofing additives, all necessary angle beads and wire mesh complete.","m2",7500,null,{"$f":"D79*E79","v":0}]
[null,"تجهيز المواد ةالعمل للقيام باللبخ بمونة الاسمنت والرمل (3:1) مع اضافات منع الرطوبة للجدران الخارجية بسمك 20ملم شاملا العمل النثر باستخدام الاسمنت الابيض مع كل ما يتطلبه العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to plaster20mm thick smooth-finished internal walls and roof with gypsum plastering; the price includes base spray with cement-sand mortar and all work required ti comlete the job.","m2",4890,null,{"$f":"D81*E81","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعمال  البياض بالجص الاسمر  (سمك 20ملم) والبورك للجدران الداخلية والسقوف شاملا العمل عملية الشربتة بمونة السمنت – الرمل للجدران  قبل عملية البياض وحسب المواصفات الفنية ومع كل ما يتطلبه العمل."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to paint the internal walls with three layers of plastic based paints, painting  the skirting of 1.5 m height using oil based paints, price should include painting the internal walls and ceiling of sanitary units with three layers of oil based paints and work requirements to complete the Job.","m2",5500,null,{"$f":"D83*E83","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والعمل على صبغ الجدران الداخلية بالاصباغ المستحلبة البلاستيكية  وبثلاث قوط مع  صبغ الازارة وبارتفاع (1.5) م بالاصباغ الدهنية وبثلاث طبقات شاملا السعر صبغ الجدران الداخلية والسقوف للمرافق الصحية والحمامات بالاصباغ الدهنية مع كل ما يتطلبه العمل."]
["E - Tiling Works"]
[1,"Supply and install Mosaic tiles of (40X40)cm number 4,  8mm thickness, the price includes but not limited to fill the joints with white cement, polishing the mosaic tiles and installation of 10 cm ceramic skirting, with all the required works complete the Job.","m2",2400,null,{"$f":"D86*E86","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل التطبيق بالكاشي الموزائيك  قياس (40×40) سم سمك 8ملم لكافة الارضيات الداخلية وباستخدام مونة السمنت والرمل وبنسبة خلط 3:1 شاملا العمل ملى المفاصل  بمونة السمنت الابيض والجلي الارضية  مع عمل ازارة من السيراميك بارتفاع 10 سم وكل ما يتطلبه العمل."]
[2," \nSupply and install ceramic tiles (25X40X1cm) for the sanitary walls, the water absorption shall be 10 to 15%, the price includes all the materials needed to install, filling with white cement and polishing with all the required works to complete the Job.","m2",450,null,{"$f":"D88*E88","v":0}]
[null," \nتجهيز المواد والعمل على  التطبيق بالسيراميك  بمونة الاسمنت والرمل وبنسبة خلط 3:1 لجدران الصحيات قياس (25*40×1) سم بنسبة امتصاص بين 10-15% شاملا السعر اعمال ملى المفاصل باستخدام السمنت الابيض وكل ما يتطلبه العمل\n"]
[3,"Supply  and install porcelain tiles anti slip for the sanitation unit floors  size (30X30X0.8 cm) , the water absorption shall be 0.5 to 0.9% , the price include the all the material needed to install , filling with white cement and  polishing the porcelain tiles with all the required works complete the Job. ","m2",300,null,{"$f":"D90*E90","v":0}]
[null," \nتجهيز المواد والعمل على  التطبيق بالبورسلين المضاد للتزحلق لارضيات الصحيات قياس (30×30×0.8)سم وبنسبة امتصاص بين 0.5-0.9% شاملا السعر ااعمال ملأ المفاصل باستخدام السمنت الابيض وكل ما يتطلبه العمل\n"]
[4,"Supply and install granite board of 3 cm thick and cement mortal (1:2) for the stairs steps including cement and sand mortar bed, cutting, fittings, trims, curve edges, pointing with stock, polished & glazed mechanically on site after installation, and cleaning and all the required works to complete the Job.","Ea.",20,null,{"$f":"D92*E92","v":0}]
[null," تجهيز المواد والعمل لتغليف بايات الدرج بالكرانيت (بايه ومرايه) ومونة السمنت (1:2) وبسمك 3سم مع القطع والصقل والتظيف وكل ما يتطلبه العمل."]
[5,"Supply and  spread two opposite layers of tar between them water-proof layer and then spreading corks layer with 5 cm thickness and clean river sand layer with 10 cm thickness and finishing with concrete tiles of (80x80x4) cm thickness, filling the joints with mastic and giving necessary slope for water drainage and all work requirements to complete the Job.","m2",1750,null,{"$f":"D94*E94","v":0}]
[null,"التسطيح :-  بموجب المواصفات الفنية ويشمل فرش طبقتين متعاكستين من القيربينهما طبقة من اللباد مع تصعيد الحافات على الستائر وفرش طبقة من الستايروبور سمك (5) سم مع طبقة تراب خالي من المواد العضوية وبسمك لايقل عن (10) سم عند المرازيب مع عمل كافة التساريح اللازمة ثم التطبيق بالبلاط الخرسانية الجاهزة بابعاد (4*80*80) سم مع مليء المفاصل بالماستك مع كل ما يتطلبه العمل"]
[6,"In case of  groundwater level is high, Supply and spread boulder  stone of 20 cm diameter in foundations floor.","m2",675,null,{"$f":"D96*E96","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل على فرش طبقة الجلمود سمك (20) سم في قاع الاسس في حالة ظهور مياه جوفية مع كل ما يتطلبه العمل"]
[7," Supply materials, tools and manpower to fill the expansion joints for passageways with mastic with all the required works to complete the Job. ","m.l.",370,null,{"$f":"D98*E98","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والقيام بأعمال ملأ مفاصل التمدد للمماشي بالماستك مع الكي وكل ما يتطلبه العمل "]
["F - Sanitary Works"]
[1,"Supply and build washing basins and taps chrome 12 inside the sanitary unit with (2.25x0.6x0.5)m, the work includes all the required civil works and finishing with ceramic wall tiles of (25X40X1) cm and 75 cm height, with all the required plumbing, connections, and accessories to complete the Job.","Ea.",2,null,{"$f":"D101*E101","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل على بناء احواض غسيل ومشارب ماء داخل المرافق الصحية بابعاد (2,25×0,6×0,5) م  شاملا العمل كافة الاعمال الانشائية والتغليف الكامل بالسيراميك قياس (25×40×1)سم بارتقاع 75 سم  مع انابيب الماء والمجاري مع كل ما يتطلبه العمل "]
[2,"Supply, installation, testing and commissioning of UPVC of SN8 drainage 6 bar and ventilation pipes down to manholes with all required fittings including excavation, back filling, incasing with Soleplate resistant cement concrete and roof vent caps, including connections as follow:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز ومد وفحص انابيب بلاستيكية PVC لشبكة مجاري المجاميع الصحية ضغط 6 بار مع جميع الملحقات التوصيل والربط شاملا السعر الحفر والتغليف بالخرسانه الاعتيادية وباستخدام السمنت المقاوم للاملاح وكل مايتطلبه العمل كالتالي:"]
["A","PVC Pipe of 100 mm diameter.","m.l.",280,null,{"$f":"D105*E105","v":0}]
[null,"انبوب بلاستيكي (PVC) قطر 100 ملم"]
["B","PVC Pipe of 150 mm diameter.","m.l.",140,null,{"$f":"D107*E107","v":0}]
[null,"انبوب بلاستيكي (PVC) قطر 150 ملم"]
["C","PVC Pipe of 200 mm diameter.","m.l.",105,null,{"$f":"D109*E109","v":0}]
[null,"انبوب بلاستيكي (PVC) قطر 200 ملم"]
[3,"Supply and install 4” PVC Floor Trap of 100mm diameter. Price to include siphon to be fixed in reinforced concrete, (15*15 ) double chrome plated cover one grated and one-closed.  and all other fittings needed to comply.","Ea.",22,null,{"$f":"D111*E111","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت سيفون ( كلي ) من البلاستك قطر (100) ملم مع التوصيل بالانابيب والتغليف جيدا بالخرسانة سمك (15) ملم من جميع الجهات باستخدام  مشبك معدني مطلي بالكروم شاملا السعر استخدام  مادة مانعة الرطوبة في الخرسانة لتغليف السيفونات في الطابق الاول مع كل ما يتطلبه العمل."]
[4,"Supply, install, connect and test white vitreous with semi pedestal / with stand Wash Basin, size (56 X 40) cm complete with all fittings, valves, waste pipes to nearest floor traps, connection to water distribution,  the price also includes the mixer and any other necessary parts and all the required works to complete the Job","Ea.",6,null,{"$f":"D113*E113","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مغسلة فرفوري  بابعاد (40*56) سم مع  الخلاط  مع كافة الملحقات الربط والتوصيل  المطلوبة وكل ما يتطلبه العمل"]
[5,"Supply and Install Oriental type Toilet (50 * 60) cm, White,  complete with flush tank, fitting,  stop and valve side tap. Price to include waste pipes to nearest. floor trap and all the required works to complete the Job.\n\n","Ea.",38,null,{"$f":"D115*E115","v":0}]
[null," تجهيز وتثبيت وربط وفحص مقعد شرقي فرفوري ابيض (40×65)سم مع خزان الطرد (السيفونة) شاملا السعر كافة الملحقات الربط والتوصيل وكل ما يتطلبه العمل."]
[6,"Supply, install and commissioning of stainless steel double bowl  sink, from approved quality. Complete with: chrome plated mixer for  sinks, supports, waste outlet, tail piece, P-trap chrome plated, chrome plated 14mm  pipe to water system  and required parts for the water supply line, double bowel sink size 150X60 cm and all the required works to complete the Job","Ea.",14,null,{"$f":"D117*E117","v":0}]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص احواض فولاذية غير قايلة للصدا (stainless steel) حوضين وجناح بابعاد (150*60) سم  مع الخلاط مع كافة المتطلبات و الملحقات وكل ما يتطلبه العمل."]
[7,"Supply and install galvanized steel gage 16  Water Tank 1.0 Cubic meters in size. Price to include concrete stand, automatic float valves, valves, fittings, vents, watertight cover, lock and all necessary works to complete job","Ea.",14,null,{"$f":"D119*E119","v":0}]
[null,"تجهيز وتركيب وتثبيت خزان ماء من البليت المغلون كيج 16 سعة 1 م3 شاملا العمل تثبيته على قواعد كونكريتية والاقفال وكافة ملحقات الربط والتوصيل وكل ما يتطلبه العمل."]
[8,"Supply installation, testing and commissioning 4\" UPVC SN8, 6 bars rain water pipes down to rain system (gutter) with wired mesh above ground level, with all required hanging accessories (Stainless steel nails), fittings and vent caps and all the required works to complete the Job.  ","m.l.",100,null,{"$f":"D121*E121","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت انبوب بلاستك 4 انج وبضغط 6 بار لشبكة تصريف مياه الامطار (المرازيب) شاملا العمل تثبيتها على الجدران باستخدام المسامير المغلونة و نقاط التنظيف وجميع ملحقات التثبيت والربط مع كل ما يتطلبه العمل"]
[9,"Supply, install and test galvanized water pipe \"class A\" SCH80 to distribute the hot and cold water with all galvanized accessories such as 90 elbow, tee and valve...etc., the work include installing the pipe in walls, roofs and floors, all pipes should be hidden in the walls and floors and painting with tar before covering with cement mortar after that covering with cement mortar and white stucco(touching the brown stucco for the pipelines are not allowed), testing the pipelines with pressure of 6 bar for a full day, connection valves for all main and sub pipelines for sanitary units and covering the pipes of cold water with waterproof Insulation tape and hot water with glass wool  insulation and with all the required works to complete the Job. as following: ",null,null,null," "]
[null,"تجهيز و تثبيت وفحص انابيب ماء مغلونة صنف (A)  لتوزيع الماء الحار والبارد مع كافة الملحقات كالعكوس والتقاسيم الاقفال وغيرها شاملا العمل تثبيت الانابيب  في الجدران او تعليقها في السقوف او في الارضيات وتكون كافة الانابيب مخفية في الجدران او الارضيات, صبغ الانابيب من الخارج بصبغ قيري قبل تغليفها بمونة  السمنت ثم تغطى بمونة السمنت ثم البياض ولايسمح ملامسة الجص للانابيب, مع الفحص تحت ضغط لايقل عن (6) بار لمدة يوم كامل مع وضع اقفال على كافة الخطوط الرئيسية وكل خط فرعي للمجموعة الصحية  مع تغليف انابيب الماء الحار بالصوف الزجاجي وانابيب الماء البارد الكريزتيب وكل ما يتطلبه العمل:"]
["A","Galvanized water pipe of 15 mm diameter","m.l.",325,null,{"$f":"D125*E125","v":0}]
[null,"انبوب مغلون قطر 15 ملم "]
["B","Galvanized water pipe of 20 mm diameter","m.l.",147,null,{"$f":"D127*E127","v":0}]
[null,"انبوب مغلون قطر 20 ملم "]
["C","Galvanized water pipe of 25 mm diameter","m.l.",200,null,{"$f":"D129*E129","v":0}]
[null,"انبوب مغلون قطر 25 ملم "]
["D","Galvanized water pipe of 40 mm diameter","m.l.",250,null,{"$f":"D131*E131","v":0}]
[null,"انبوب مغلون قطر 40 ملم "]
["E","Galvanized water pipe of 50 mm diameter","m.l.",60,null,{"$f":"D133*E133","v":0}]
[null,"انبوب مغلون قطر 50 ملم "]
[10,"Supply and build  Manhole from stones, ground slap 10 cm and top slab 20 cm, price should include excavation to any required depth ,commission, Benching, 25  ton cast iron cover, with plastering from both side using cement-sand mortar (1:3), coating the external face of wall  using tar, with all  necessary civil, mechanical needed works.",null,null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل على البناء بالحجر ومونة الاسمنت لجدران أحواض التفتيش وحسب المخططات المرفقة  مــــع اللبخ مــن الداخل والخارج مـع الطلاء للوجه الخارجي للجدران باستخدام القير  شاملا السعر أعمال الحفر الى المستوى المطلوب والدفن مع تثبيت غطاء  من الاهين وكل ما يتطلبه العمل وحسب ما مبين ادناه:"]
["A","Manhole of (45x45) cm dimension","Ea.",27,null,{"$f":"D137*E137","v":0}]
[null," حوض تفتيش بابعاد (50*50) سم"]
[11,"Supply and connect a chrome water tap of 1/2 inch diameter","Ea.",65,null,{"$f":"D139*E139","v":0}]
[null,".تجهيز وربط حنفية ماء ( 1/2 ) انج من الكروم."]
[12,"Supply and build manholes. The size is 2m diameter and 50 cm depth using Hollow bricks and clay (15X20X40cm) , ground slap 10 cm and top slab20 cm, price should include excavation to any required depth, commission, Benching, 25  ton cast iron cover,   with plastering from both sides using cement-sand mortar (1:3), coating the external face of wall using tar, with all necessary, civil, mechanical needed works, level it should be under the groundwater level as per attached drawings and all the required works to complete.","Ea.",4,null,{"$f":"D141*E141","v":0}]
[null,"تجهيز مواد والعمل على انشاء بالوعة من الطابوق والطين  قطر (2) م وعمق (50) سم اسفل مستوى المياه الجوفية  وحسب المخطط التفصيلي المرفق  مــــع اللبخ مــن الداخل والخارج مـع الطلاء للوجه الخارجي للجدران باستخدام القير  شاملا السعر أعمال الحفر الى المستوى المطلوب والدفن مع تثبيت غطاء  من الاهين وكل ما يتطلبه العمل"]
[13,"Supply and connect water cooler with 4 taps, price should include all accessories, connection with water source with all the required works to complete the Job.","Ea.",5,null,{"$f":"D143*E143","v":0}]
[null,"تجهيزوتركيب براد ماء 4 حنفية  شاملا السعر كافة الملحقات اللازمة مع الربط بالمصدر مع كل مايتطلبه العمل "]
[14,"Supply, install and connect water heater of 120 ltr capacity, with all the required works","Ea.",2,null,{"$f":"D145*E145","v":0}]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[15,"Supply, install and connect water heater of 40 ltr capacity with all the required works","Ea.",2,null,{"$f":"D147*E147","v":0}]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 40 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[16,"Supply  and build the septic tank as per attached drawings, price should include soil excavations, casting the foundation of walls with 21 Mpa Concrete , 20 cm thick and 40 cm width using soleplate resistant cement, build  the walls of 24 cm width with bricks of (24x12X7.5)cm and cement mortar (1:3), casting reinforced concrete with compressive strength 21 Mpa for 20 cm thick roof with two layers reinforcement and installation manhole steel covers of (60 x 60 ) cm and supplying maintenance ladders  with all the required works to complete the Job. as below:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل على بناء حوض تعفين ( سبتك تانك) وحسب المخططات المرفقة شاملا السعر الحفريات الترابية وصب الخرسانه الاعتيادية لاساس الجدران وبمقاومة انضغاط 21 ميكباسكال و بسمك 20سم وعرض 40سم مع بناء الجدران بالطابوق (24×12×7.5)سم ومونة السمنت (3:1) بسمك 24سم مع الصب السقف بالخرسانه المسلحة وبسمك 20سم والتسليح طبقتين على ان يكون السمنت المستخدم مقاوم للاملاح مع تثبيت اغطيه حديدية للمنهولات بابعاد 60 *60 سم مع تجهيز السلالم اللازمة للصيانة و كل ما يتطلبه العمل.وحسب الابعاد المبينه ادناه :"]
["A"," Septic tank of ( 4x3x3.5)m dimension","Ea.",1,null,{"$f":"D151*E151","v":0}]
[null," خزان تعفين بابعاد ( 4 * 3 * 3.5) م"]
["B"," Septic tank of ( 6.75 x 2.55 x 3.5)m dimension","Ea.",1,null,{"$f":"D153*E153","v":0}]
[null," خزان تعفين بابعاد (6.75 * 2.55 * 3,5) م "]
[17,"Supply, install, commissioning and  test water pump of (3.5m3/hr) capacity and 15m head for the administrative building, the work includes all connection and installation accessories such as (gate valve and non - return valve).. etc. with all the required works to complete the Job.","Ea.",4,null,{"$f":"D155*E155","v":0}]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص مضخة ماء بقدرة (3.5m3/hr)  و(H = 15 m) لبناية جناح الادارة ويشمل العمل كافة ملحقات الربط والتوصيل من  اقفال بوابية و اقفال مانع رجوع  مع كافة متطلبات العمل"]
[18,"Supply, connect, operate and test water pump of (10 m3/hr) capacity and 15m head for the drink water basins  and  sanitary unit, the work includes all connection and installation accessories such as (gate valve and non - return valve).. etc. with all the required works to complete the Job.","Ea.",2,null,{"$f":"D157*E157","v":0}]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص مضخة ماء بقدرة (10m3/hr)  و(H = 15 m) لبناية احواض شرب الماء والصحيات ويشمل العمل كافة ملحقات الربط والتوصيل من  اقفال بوابية و اقفال مانع رجوع  مع كافة متطلبات العمل"]
["G - Fire Extinguisher"]
[1,"Supply and install manual fire extinguisher of 12 kg weight according to the technical specifications of the civil defense DG', it should be installed in the specified places on the attached drawings and all the required works to complete the Job as following:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز ونصب وفحص مطافيء حريق يدوية وحسب مواصفات  المعتمدة من دائرة الدفاع المدني , تثبت في المواقع  المحددة على  المخططات المرفقة  وتكون ذات زنة (12) كغم لكل واحدة  وكما يلي:"]
["A","Supply and install Portable Fire Extinguisher of  12Kg. powder capacity each in Location as decided by the Engineer.  The installation shall be complete with brackets and it should be usable for at least three years from the date of receipt all in accordance with the Civil Defense specification  - type  (A.B.C)","Ea.",2,null,{"$f":"D162*E162","v":0}]
[null," مطفاة  حريق  يدوية نوع (A.B.C)"]
["B","Supply and install Portable Fire Extinguisher of  12 Kg.  CO2 capacity each in Location as decided by the Engineer.  The installation shall be complete with brackets and it should be usable for at least three years from the date of receipt all in accordance with the Civil Defense specification .","Ea.",3,null,{"$f":"D164*E164","v":0}]
[null,"  مطافيء حريق يدوية  نوع (CO2)"]
["H - Electrical Works"]
[1,"Supply, connect and operate electrical point with electrical switch using single copper wires of (1 x 2.5)mm2, the work includes  pulling wires inside PVC conduits and connecting it from sub-distribution board with all installation and connection accessories all the required works to complete the Job. as following :",null,null,null," "]
[null,"تحهيز وربط وتسليك وتشغيل  نقطة كهربائية مع المفتاح باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية  تربط من لوحة التوزيع الفرعية مع كافة ملحقات الربط والتوصيل مع كل ما يتطلبه العمل وكما يلي"]
["A"," Electrical single switch for lighting","Ea.",43,null,{"$f":"D169*E169","v":0}]
[null,"مفتاح تشغيل انارة احادي "]
["B","Electrical double switch for lighting","Ea.",40,null,{"$f":"D171*E171","v":0}]
[null,"مفتاح تشغيل انارة ثنائي"]
["C"," Electrical switch two way  for lighting","Ea.",30,null,{"$f":"D173*E173","v":0}]
[null,"مفتاح تشغيل انارة ذو طريقين"]
[2,"Supply, connect and operate electrical point with plug switch using single copper wires of (1 x 2.5)mm2, the work includes  pulling wires inside PVC conduits and connecting it from sub-distribution board with all installation and connection accessories all the required works to complete the Job. As following :",null,null,null," "]
[null,"تحهيز وربط وتسليك وتشغيل  نقطة كهربائية مع ماخذ باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية  تربط من لوحة التوزيع الفرعية مع كافة ملحقات الربط والتوصيل مع كل ما يتطلبه العمل وكما يلي"]
["A","Plug switch of 13 amp capacity",null,null,null," "]
[null,"بلك سويج (13) امبير","Ea.",80,null,{"$f":"D178*E178","v":0}]
["B","Plug switch of 15 amp capacity"]
[null,"بلك سويج (15) امبير","Ea.",15,null,{"$f":"D180*E180","v":0}]
[3,"Supply, install, connect, test and operate the Ceiling saving energy lamp of 185 W capacity with holder using single copper wires of (1x2.5) mm2, the work includes  pulling wires inside PVC conduits and all connection and installation accessories with all the required works to complete the Job.","Ea.",300,null,{"$f":"D181*E181","v":0}]
[null," تجهيز وتثبيت وربط  وفحص وتشغيل مصباح اقتصادي سقفي 185 واط مع الهولدر باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية مع كافة ملحقات الربط والتوصيل و كل ما يتطلبه العمل "]
[4,"Supply, connect and operate Waterproof Lighting Fixture lighting with saving energy lamp of 105 W capacity, using single copper wires of (1 x 2.5) mm2, the work includes  pulling wires inside PVC conduits, with all the required works to complete the Job.","Ea.",50,null,{"$f":"D183*E183","v":0}]
[null,"تجهيزوربط  تراكيب الاناره المطرية باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية  مع مصباح اقتصادي 105 واط مع كل ملحقات التثبيت والتوصيل وكل ما يتطلبه العمل."]
[5,"Supply, install, connect and operate 250 Watt sodium projector with holder, cable of (2x4)mm2 and circuit breaker which connecting from sub distribution board  and all accessories with all the required works to complete the Job.","Ea.",8,null,{"$f":"D185*E185","v":0}]
[null,"تجهيز وتركيب وربط وتشغيل بروجكتر قدرة (250)واط كامل مع الكيبل (2*4) ملم2 والقاطع دورة  يربط من لوحة التوزيع الفرعية مع كافة ملحقات و كل ما يتطلبه العمل."]
[6,"Supply, connect and operate electrical installations  with wiring using single copper wires of (1 x 2.5) mm2, the work includes pulling wires inside PVC conduits with all installation and connection accessories all the required works to complete the Job.",null,null,null," "]
[null,"تجهيز و تاسيس وربط وتشغيل تراكيب كهربائية   باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية وكافة ملحقات التثبيت والربط وكل ما يتطلبه العمل."]
["A"," Ceiling fan ","Ea.",70,null,{"$f":"D189*E189","v":0}]
[null," مروحة سقفية"]
["B"," Air ventilator fan of 6 inch diameter","Ea.",8,null,{"$f":"D191*E191","v":0}]
[null,"مفرغة هواء قياس 6 انج"]
["C"," Air ventilator fan of 12 inch diameter","Ea.",6,null,{"$f":"D193*E193","v":0}]
[null,"مفرغة هواء قياس 12 انج"]
[7,"Supply and connect the cable of low pressure type armored (PVC/SWA/PVC)  and unarmored (PVC/PVC) to connect and feed the distribution boards, the work includes bury it underground using PVC conduits,  pulling wires and according to the following measurements:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط كيبل ضغط واطى معزولة نوع غير مسلحة (PVC/PVC) ومسلحة (PVC/SWA/PVC) لتغذية لوحات التوزيع الكهربائية شاملا العمل دفنها تحت الارض بواسطة انابيب PVC وحسب القياسات التالية :  "]
["A","Armed  cable of (3x35/25) mm2+(1x16) mm2 from electrical source to main distribution board","m.l.",75,null,{"$f":"D197*E197","v":0}]
[null,"كيبل مسلح قياس (3x35/25)mm2+(1x16)mm2 من المصدر الرئيسي الى لوحة التوزيع الرئيسية"]
["B","Unarmed  cable of (3x25/16) mm2+(1x16) mm2 from  main distribution board to administrative and labs buildings","m.l.",75,null,{"$f":"D199*E199","v":0}]
[null,"كيبل غير مسلح قياس (3x25/16)mm2+(1x16)mm2 من لوحة التوزيع الرئيسية الى جناح الادارة والمختبرات"]
["C","Unarmed cable of (4x16) mm2+(1x16) mm2  from  main distribution board to classrooms building","m.l.",250,null,{"$f":"D201*E201","v":0}]
[null,"كيبل غير مسلح قياس (1x16) mm2+(4x16) mm2 من لوحة التوزيع الرئيسية الى جناح الصفوف"]
["D","Unarmed cable of (4x10) mm2+(1x16) mm2  from  main distribution board to the sanitary unit.","m.l.",50,null,{"$f":"D203*E203","v":0}]
[null,"كيبل غير مسلح قياس (1x16) mm2+(4x10) mm2 من لوحة التوزيع الرئيسية الى الوحدة الصحية"]
[8,"Supply, connect, test and operate two telephone point with the telephone socket with pulling wires inside PVC conduits using telephone wire of (2 x 0.6) mm2 the work includes installation telephone box consist of five pairs conductors with airtight door and all accessories with all the required works to complete the Job.","Ea.",1,null,{"$f":"D205*E205","v":0}]
[null,"تجهيز , ربط , فحص , تشغيل ,   نقطتين هاتف مع الماخذ باستخدام اسلاك هاتف قياس (2*0.6) ملم2 داخل انبوب بلاستيكي   (PVC)   مع صندوق اسلاك الهاتف يحتوي على  5 ازواج موصلات مع باب محكم الغلق مع كافة الملحقات وكل ما يتطلبه العمل "]
[9,"Supply, connect and operate electrical point with electric bell with wiring using single copper wires of (1 x 2.5) mm2, the work includes  pulling wires inside PVC conduits and doorbell Switch, with all installation and connection accessories all the required works to complete the Job.","Ea.",3,null,{"$f":"D207*E207","v":0}]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل نقطة جرس مع الجرس الكهربائي  باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*2.5) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية مع مفتاح التشغيل الخاص بالجرس مع كافة ملحقات الربط والتوصيل وكل ما يتطلبه العمل. "]
[10,"Supply, install and connect earthling system for the building consists of three copper rods  , the length of each one of them 1.5 m and diameter 16 mm, connected together by main board by copper wire of (1 x25) m2 to form a triangle shape ,the side length it 3 m and 2 m deep; Interred at a depth of 2m by salt and coal up to a wet area and all the required works to complete the Job.","Ea.",1,null,{"$f":"D209*E209","v":0}]
[null," تجهيز المواد والعمل على تاسيس وفحص نظام ارضي للبنايه تتكون من ثلاث قضبان نحاسية طول كل منهم1.5م وقطر 16ملم مربوطه مع بعظها باللوحه الرئيسيه بواسطة سلك نحاس قياس (1 * 25) ملم2  على شكل مثلث طول ضلعه3م مدفون عمق 2م بواسطة ملح وفحم يصل الى منطقة رطبه مع كل ما يتطلبه العمل"]
[11,"Supply materials, tools and manpower to build manhole of (40x40x40)cm dimension using bricks and cement mortar (1:3) the work includes  plastering using cement- sand mortar (1:3) and installation of cast iron cover with all the required works to complete the Job.","Ea.",8,null,{"$f":"D211*E211","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنفيذ مانهولات بابعاد (40*40*40) سم باستخدام الطابوق ومونة السمنت – الرمل(1:3) شاملا العمل اللبخ بالاسمنت والرمل و الاغطية من الحديد الاهين بابعاد (40*40) سممع كل ما يتطلبه العمل."]
[12,"Supply, install, connect, test and operate the sub distribution board consist of metal box and circuit breakers with all accessories and all the required works to complete the Job as follows:",null,null,null," "]
[null,"تجهيز ,تثبيت , ربط , فحص , تشغيل  لوحة توزيع فرعية تتالف من صندوق معدني مع قواطع دورة مع كافة الملحقات وكل ما يتطلبه العمل و كالتالي:"]
["A","Sub distribution board for administrative building consist of:\n1 main circuit breaker of three phase and 100 Amp capacity;\n6 circuit breaker of 10 Amp capacity;\n10 circuit breaker of 20 Amp capacity;\n8 circuit breaker of 32 Amp capacity.","Ea.",1,null,{"$f":"D215*E215","v":0}]
[null,"لوحة توزيع ثانوية لجناح الادارة تتالف من :\n1 قاطع دورة رئيسي ثلاثي الاطوار سعة 100 امبير\n6 قواطع دورة سعة 10 امبير\n10 قواطع دورة سعة 20 امبير\n8 قواطع دورة سعة 32 امبير"]
["B","Sub distribution board for labs building consist of:\n1 main circuit breaker of three phase and 100 Amp capacity;\n4 circuit breaker of 10 Amp capacity;\n6 circuit breaker of 20 Amp capacity;\n8 circuit breaker of 32 Amp capacity.","Ea.",1,null,{"$f":"D217*E217","v":0}]
[null,"لوحة توزيع ثانوية للمختبرات تتالف من :\n1 قاطع دورة رئيسي ثلاثي الاطوار سعة 100 امبير\n4 قواطع دورة سعة 10 امبير\n6 قواطع دورة سعة 20 امبير\n8 قواطع دورة سعة 32 امبير"]
["C","Sub distribution board for classrooms 1,2 and 3 consist of:\n1 main circuit breaker of three phase and 60 Amp capacity;\n2 circuit breaker of 10 Amp capacity;\n4 circuit breaker of 15 Amp capacity;\n6 circuit breaker of 20 Amp capacity.","Ea.",3,null,{"$f":"D219*E219","v":0}]
[null,"لوحة توزيع ثانوية للجناح الصفوف (1,2,3) تتالف من :\n1 قاطع دورة رئيسي ثلاثي الاطوار سعة 60 امبير\n2 قواطع دورة سعة 10 امبير\n4 قواطع دورة سعة 15 امبير\n6 قواطع دورة سعة 20 امبير"]
["D","Sub distribution board for sanitary unit consist of:\n1 main circuit breaker of three phase and 60 Amp capacity;\n4 circuit breaker of 10 Amp capacity;\n3 circuit breaker of 15 Amp capacity;\n2 circuit breaker of 20 Amp capacity;\n3 circuit breaker of 32 Amp capacity.","Ea.",1,null,{"$f":"D221*E221","v":0}]
[null,"لوحة توزيع ثانوية للوحدة الصحية تتالف من :\n1 قاطع دورة رئيسي ثلاثي الاطوار سعة 60 امبير\n4 قواطع دورة سعة 10 امبير\n3 قواطع دورة سعة 15 امبير\n2 قواطع دورة سعة 20 امبير\n3 قواطع دورة سعة 32 امبير"]
[13,"Supply, install and connect Main distribution board with metal stand consist of metal board box of (0.8X150X35) cm dimension, digital screens of Ammeter, voltage and frequency meters, 3 signal lamps,5 bus bar of 400 Amp capacity for each one  with all connection and installations accessories, and consist of circuit breakers as described below:\n1- 1 Main circuit breaker of 400 A capacity\n2- 4 Sub circuit breaker of 100 A capacity\n3-  2 Sub circuit breaker of 150 A capacity \n4- 1 Sub circuit breaker of 100 A capacity (spare part)","Ea.",1,null,{"$f":"D223*E223","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل  لوحة توزيع رئيسية  ذو هيكل حديدي بابعاد(0.8* 1.5*35) سم مع الستاند المعدني  يحتوي على مقياس دجتل للفولتية والتيار التردد ومصابيح دلاله عدد 3 وبزبارتات عدد 5 سعة كل منها 400 امبير مع كافة ملحقات الربط والتوصيل\nويحتوي القواطع التالية \n1 - قاطع رئيسي 400A  عدد/1\n2-  قاطع ثانوي 100A  عدد/4\n 3- قاطع ثانوي 150A  عدد/2\n4- قاطع ثانوي 100A  احتاط عدد/"]
[14,"Supply, connect and operate electrical point with electrical switch of 32 Amp capacity using wires of (1x6) mm2, the work includes pulling wires inside PVC conduits which connecting from sub-distribution board for air-conditioning split unit with all installation and connection accessories all the required works to complete the Job","Ea.",18,null,{"$f":"D225*E225","v":0}]
[null,"تحهيز وربط وتسليك وتشغيل  نقطة كهربائية مع ماخذ سعة 32 امبير للمكيف الهواء باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس (1*6) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكية  تربط من لوحة التوزيع الفرعية مع كافة ملحقات الربط والتوصيل مع كل ما يتطلبه العمل "]
[15,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and installation of the outdoor part on steel frames, and all the required works","Ea.",18,null,{"$f":"D227*E227","v":0}]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية مع كافة متطلبات العمل ."]
["I - Fence Wall, Sun Shade and Garden Works"]
[1," Supply materials, tools and manpower to construct and build the concrete fence of the school according to the followings specifications:\n • Excavation the foundation of (60x60) cm dimension, with all the required works to complete the Job.\n•  spread 25cm sub-base layer\" class C\" compacted with 95% degree of compaction, with all the required works to complete the Job.\n • Spread thick nylon layer  (polyphone sheets 500 Micron) over the foundation sub base \n • cast 26MPa soleplate resistance reinforced concrete for foundation of (30x50) cm the price should include, high yield (420N/mm2) deformed steel reinforcement of 12mm diameter, timber formwork shuttering. \n • cast reinforced concrete for the columns of (40x25) cm dimensions, 2m height above the D.P.C and 26 MPA compressive strength every 6m distance, with installation of expansion joints each 18m (double columns) with all the required works to complete the Job.\n•  build the walls under D.P.C level with stone and cement-sand mortar (1:3) the work includes plastering the walls with cement –sand mortar (1:3), spreading for both sides of the walls with tar and backfill the excavation sides with sub-base ''class C'' \n • build the block wall fence using (20x20x40) cm blocks and cement –sand mortar (1:3), 2m height above the D.P.C the work includes casting the D.P.C level of 10 cm thickness and 21Mpa with casting concrete cover of 10 cm thickness and 21 Mpa along the block wall fence  \n• cast reinforced concrete for 4 the doors columns of (40x60) cm dimensions and 21Mpa compressive strength.  \n•  plastering the block wall fence from both sides with 1:3 cement-sand mortar\n • rendering the block wall fence from both sides using white cement and sand mortar.\n","m.l.",300,null,{"$f":"D230*E230","v":0}]
[null," تجهيز المواد والعمل على بناء السياج الخارجي للمدرسة وفقا للفقرات ادناه:\n•  تجهيز المواد والعمل على حفر الاسس بابعاد (60*60) سم\n • فرش طبقة من السبيس صنف C وبسمك 25سم تحت الاسس وبنسبة حدل لا تقل عن 95 %.\n • فرش نايلون سميك للأسس السياج.\n • صب الاسس بأبعاد (30*60) م بالخرسانة المسلحة باستخدام السمنت المقاوم للأملاح وبمقاومة انضغاط لا تقل عن 26 ميكا باسكال وحديد تسليح قياس 12ملم شاملا العمل, اعمال القالب والتسليح والصب.\n • صب اعمدة خرسانية مسلحة بابعاد (40*25) سم كل (6) م فوق الاساس على ان تكون بارتفاع (2) م فوق بادلو البناية مع عمل مفاصل تمدد كل (18) م (أعمدة مزدوجة).\n • بناء بالحجر ومونة الاسمنت تحت البادلو وبشكل متدرج للجدران شاملا العمل التشميع باستخدام مونة الاسمنت- الرمل (1:3) والتقيير وردم جوانب البناء   باستخدام الحصى الخابط صنف C.\n • البناء بالبلوك المجوف (20*20*40) سم للجدران فوق البادلو ولغاية ارتفاع االاعمدة (2) م فوق البادلو شاملا العمل صب البادلو بسمك (10) سم ومقاومة انضغاط 21 ميكاباسكال بارتفاع بادلو البناية الحالية مع صب غطاء خرساني بارتفاع (10) سم بمقاومة انضغاط 21 ميكباسكال على طول السياج.\n•  عمل اعمدة للابواب عدد (4) بابعاد(40*60) سم بخرسانة مسلحة بمقاومة انضغاط 21 ميكباسكال\n• أعمال اللبخ الخشن للسياج من الجهتين باستخدام السمنت والرمل الناعم وبنسبة خلط (1: 3)\n• أعمال النثر للسياج من الجهتين باستخدام السمنت الابيض والرمل\n"]
[2,"Supply and install hollow metal (3.6X2) m  coated steel door partitioning every 20cm (4cm X 4cm x 2mm) , and covered with steel plate 2mm thickness on both sides the frame shall be 2  inch and 2mm thickness. the work  including all necessary fixings, fittings, locks with  key, glazing, insulation foam, accessories, mastic, hardware and painting with anti-rust paint and 3 layers of oil paints, locks, connections accessories, and all the required works to complete the job.","Ea.",1,null,{"$f":"D232*E232","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب  باب حديد فردتين وبأبعاد (2*3.6 )م سمك الاطار 2 انج والبليت 1 ملم م شاملا السعر كل الملحقات من قفل وسراكي والصبغ بالاصباغ الدهينة بثلاث طبقات مع كل متطلبات العمل"]
[3,"Supply and install hollow metal (2.1X1.5) m  coated steel door partitioning every 20cm (4cm X 4cm x 2mm) , and covered with steel plate 2mm thickness on both sides the frame shall be 1.5  inch and 2mm thickness. the work  including all necessary fixings, fittings, locks with  key, glazing, insulation foam, accessories, mastic, hardware and painting with anti-rust paint and 3 layers of oil paints, locks, connections accessories, and all the required works to complete the work.","Ea.",1,null,{"$f":"D234*E234","v":0}]
[null,"تجهيز ونصب باب حديدي قياس (1.5×2.1)م كبس وجهين مع الاطار سمك 1.5 انج والبليت بسمك 1 ملم شاملا العمل الصبغ بمانع الصدأ والصبغ بالاصباغ الدهنية وبثلاث طبقات مع كافة ملحقات التثبيت والاقفال والنرمادات واليدات وكيلون سويج مع سركي خارجي وكافة متطلبات العمل الاخرى ."]
[4,"Supply materials, tools and manpower to cast the school yard  the work includes leveling the ground, compaction of existing soil, spreading soil layers compacted with 95% degree of compaction, according to the required level, the layer thickness should not more than 25 cm thick, spreading sub-base layer compacted with 95% degree of compaction and 25 cm thick, spreading thick nylon layer and casting 21 Mpa soleplate resistance  concrete with smooth surface and 10 cm thick, the price should include working expansion joints, as per attached drawings , price should include casting the  foundation of retaining walls around yard  with concrete of 21 Mpa build the walls with 24 cm using stone and cement mortar (1:3),  and plastering the walls using cement- sand mortar (1:3)  and all the required works to complete the Job","m2",1500,null,{"$f":"D236*E236","v":0}]
[null,"تجهيز المواد وعمل ساحة العاب ويشمل التسوية والتعديل والحدل للتربة وفرش طبقات من التراب النظيف لحين الوصول للمنسوب المطلوب على ان لايزيد سمك كل طبقة عن 25 سم مع الحدل وبنسبة حدل 95 % ثم  فرش طبقة من الحصى الخابط ( سبيس) مع الحدل وبسمك (25) سم وبنسبة حدل 95% وفرش النايلون السميك ثم الصب الخرسانة  وبوجه صقيل وبمقاومة انضغاط 21 ميكاباسكال وباستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح وبسمك صب 10 سم شاملا السعر عمل مفاصل التمدد وبموجب المخططات شاملا السعر بناء اكتاف الساحة من الحجر ومونة الاسمنت بسمك   (24) سم مع اللبخ والحفر والتربيع وصب الاسس للكتف وكل ما يتطلبه العمل."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install steel sunshade roof between classrooms and sanitary group, the work includes backfill with sub-base layer compacted with 95% degree of compaction and 25 cm thick, casting the foundations of retaining walls with concrete of 21 Mpa, build 24cm thick with stone and cement mortar (1:3) and casting the floor with  concrete of 21 Mpa and 10cm thick with working expansion joint, price should include installation of steel square columns of 3 x3Inch , 2x1.5inch steel rectangle section for beams and 0.8mm thick corrugated plates for roof ,  painting the structure of sunshade  with one layer of antirust based paint and three layers of oil passed paint  oil paint, welding and all the required works to complete the Job.","m2",150,null,{"$f":"D238*E238","v":0}]
[null,"تجهيز مواد وعمل مسقف رابط بين الجناح الدراسي وجناح المرافق الصحية يشمل العمل الدفن بالحصى الخابط مع الحدل وبنسبة حدل 95% وصب الاسس للاكتاف وبناء الاكتاف بالحجر ومونة الاسمنت بسمك 24 سم  مع الصب الارضية بالخرسانة وبمقاومة انضغاط 21 ميكباسكال مع عمل مفاصل التمدد  شاملا السعرتثبيت اعمدة حديدية مربعة قياس (3) انج وطراحيات من حديد الشخاطة قياس(  1.5* 2 ) انج  وتثبيت صفائح الكيبري سمك 0.8 ملم مع الصبغ هيكل المسقف  بطبقة من صبغ مانع الصدا وبثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية وكل ما يتطلبه العمل."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to backfill the garden with clean soil of 30 cm thick and blended soil of 20 cm with afforestation as following: ",null,null,null," "]
[null,"تجهيز المواد والعمل لدفن الحديقة بالتراب النظيف الخالي من الاوساخ والمواد العضوية بسمك لايقل عن (30) سم ثم طبقة الزميج سمك (20) سم مع التشجير وكما يلي:"]
["A","Backfill with clean and blended soil","m3",1400,null,{"$f":"D242*E242","v":0}]
[" "," الدفن بالتراب مع الزميج"]
["B","Supplying and planting the natural grass","m2",250,null,{"$f":"D244*E244","v":0}]
[" ","تجهيز و زراعة الثيل"]
["C ","Supplying and planting the palm trees with length no less than 2m.","Ea.",20,null,{"$f":"D246*E246","v":0}]
[" "," تجهيز وزرع شتلات نخيل طول لايقل عن (2)م"]
["D","Supplying and planting the ficus tree with length no less than 1.5m","Ea.",30,null,{"$f":"D248*E248","v":0}]
[null,"• تجهيز وزرع شتلات نوع ( فكس ) بطول لايقل عن    (1.5) م"]
[null,"Total Cost $",null,null,null,{"$f":"SUM(F6:F249)","v":0},null," "]
["Completion Period:   240 calendar days                         Agree:  Yes                        No        \n\nWarranty Period:               One (12 month) calendar year       Agree:  Yes                        No        \n\nDelivery Term: DAP: Falluja, Anbar Governorate\nCompany Stamp and Signature: -------------------------------------------------------\nOfficial E-mails of the Company: -------------------------------------------------------\nDate: ------------------------------------\n"]