{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Merefa"],"props":{"creator":"Admin","last_modified_by":"Volodymyr Senkiv"},"custom":{"ContentTypeId":"0x0101006760B3A0ED3D1B4696748339E8F77550"},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Merefa","index":0,"n_rows":338,"n_cols":9,"rows_kept":338,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[7,1,7,8],[326,0,326,1],[327,0,329,8],[330,0,330,8],[331,0,331,8],[333,0,334,4],[335,0,335,4],[336,0,336,4],[337,0,337,4],[534,0,534,5]]}
["Комплексна термомодернізація двох 16-квартирних будинків розташованих за адресами:                                                                                                                           вул. Залізнична 51 та вул. Лесі Українки 74Б, місто Мерефа, Харківської області"]
["Управитель будинків - ОСББ \"Мерефа-Центральна\""]
["Перелік робіт і матеріалів"]
["Інструкції щодо заповненню таблиці:"]
["1.","У переліку зазначені види робіт, їх обсяги та відповідні матеріали, необхідні для виконання цих робіт."]
["2.","Учасникам не дозволено змінювати одиниці виміру та кількість матеріалів, що указані в стовпчиках 4 та 5."]
["3.","Деякі матеріали і обладнання в цьому переліку указані ззазначенням торгівельної марки. Учасники можуть пропонувати інші сумісні між собою матеріали також й інших торгівельних марок. Фізикотехнічні характеристики та експлуатаційні властивості таких матеріалів повинні бути не нижчими від характеристик та властивостей матеріалів указаних у цьому переліку."]
["4.","При наявності інших витрат учасник має деталізувати їх у розділі \"ІНШІ ВИТРАТИ\", зазначивши вид витрат та їх вартість."]
[]
["№","Шифр","Найменування робіт/матеріалів","Одиниця виміру","Кількість","Вартість за одиницю без ПДВ","Загальна вартість       без ПДВ","Сума           ПДВ","Загальна вартість            з ПДВ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Будинок по вул. ЗАЛІЗНИЧНА № 51"]
[null,null,"1. Металлоконструкции"]
[1,"Е9-25-1\nK2=1,15; K5=1,15","Монтаж мауэрлатов при шаге ферм до 12 м, при высоте здания до 25 м"," т",1.382,null,{"$f":"E14*F14","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G14/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G14+H14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"С121-623","Мауэрлаты кровельные из прокатных профилей"," т",1.382,null,{"$f":"E15*F15","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G15/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G15+H15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"Е9-22-1\nK2=1,15; K5=1,15","Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м, массой до 3 т"," т",10.058,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"С121-756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т"," т",10.058,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Е13-26-6\nK0=2; K2=1,15; K5=1,15","Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115"," 100м2",4.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"2. Кровля"]
[6,"РН8-2-4","Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов"," 100м2",6.38,null,{"$f":"E20*F20","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G20/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G20+H20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"РН8-1-2","Разборка обрешетки из досок с прозорами"," 100м2",5.74,null,{"$f":"E21*F21","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G21/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G21+H21","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"РН8-1-5","Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен"," 100м2",1.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"РН8-1-6","Разборка деревянных мауэрлатов"," 100м2",0.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"РН8-2-1","Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя"," 100м2",0.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"РН20-27-1","Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм"," 100шт",1.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"РН20-27-2\nK0=1,8","На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять"," 100шт",1.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Е46-25-1","Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм"," 100шт",0.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Е46-25-17\nK0=10","Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм"," 100шт",0.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Е6-19-1\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство бетонных подушек БП-1,БП-2 в опалубке"," 100м3",0.022,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"С124-20","Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм"," т",0.035,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"С124-24","Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16 мм"," т",0.166,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"ПОСТАВ-5","Сетка из арматуры 5Вр1 100х100мм"," м2",5.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"РН3-36-1","Установка элементов каркаса из брусьев"," 1 м3",3.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"ЕН6-11-7\nK2=1,15; K5=1,15","Установка закладных деталей весом до 5 кг (-4х50х120мм)"," 1 т",0.013,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Е13-26-6\nK2=1,15; K5=1,15","Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115"," 100м2",0.0083,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"ЕН10-53-1\nK2=1,15; K5=1,15","Укладка по фермам прогонов из досок (под конек)"," м3",0.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"РН8-30-1","Устройство покрытия из профилированной стали только скатов"," 100м2",6.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ"," м2",{"v":638,"d":"638.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.032,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",0.013,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"С111-1857","Конек кровельный"," м",39.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"С111-1857","Снегозадержатель кровельный"," шт",{"v":36,"d":"36.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"РН3-38-1","Обшивка лобовой доской"," 100 м2",0.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"РН8-36-3","Устройствоантиконденсатной (гидроизоляционной) пленки (под металопрофилем, для отвода конденсата) по обрешетке","100м2",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"C111-1720","Пленка Juta ЕВРОБАРЬЕР (или эквивалент)","м2",{"v":650,"d":"650.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"С112-48","Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт"," м3",0.395,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"РН20-20-5","Антисептирование пастами лобовой доски"," 100м2",0.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"РН8-41-2","Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов ( систеиа Rainway)"," 100м",0.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"ПОСТАВ-16","Жолоб 130х100мм"," мп",{"v":70,"d":"70.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"ПОСТАВ-16","Кронштейн"," шт",{"v":118,"d":"118.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"ПОСТАВ-16","Боковые заглушки"," шт",{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"ПОСТАВ-16","Водосточная труба"," мп",21.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"РН8-44-1","Устройство примыканий высотой 400 мм к кирпичным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов"," 100 м",0.376,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"С111-1798","Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм"," т",0.152,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"ПОСТАВ-12","Грунтовка битумная \"Акваизол\" (или эквивалент)"," кг",19.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"ПОСТАВ-2","Акваизол  (или эквивалент)"," м2",52.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"РН11-42-1","Высококачественная штукатурка церезитовым раствором по камню стен гладких (фронтоны)"," 100м2",0.2634,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73  (или эквивалент)"," кг",71.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"РН12-51-2","Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности"," 100м2",0.2634,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"С111-2016-5","Силикатная краска Ceresit CT 54  (или эквивалент)"," л",19.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"3. Вентканалы"]
[47,"РН3-2-1","Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (вентканалы)"," 10 м3",1.341,null,{"$f":"E62*F62","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G62/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G62+H62","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[48,"РН3-33-1","Кладка наружных простых стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича при высоте этажа до 4 м (вентканалы)"," 1 м3",13.41,null,{"$f":"E63*F63","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G63/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G63+H63","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[49,"С1422-11032","Кирпич глиняный для дымовых труб, марка М125"," 1000шт",5.0958,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"С1425-11690","Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М100"," м3",3.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"РН3-32-1","Армирование кладки стен и других конструкций"," 1 т",0.018,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"ПОСТАВ-5","Сетка проволочная 4Вр1 75х75"," м2",4.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"РН8-35-1","Устройство цементной выравнивающей стяжки"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"РН8-35-3","На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной выравнивающей стяжки добавлять или исключать (толщина 35мм)"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"РН8-36-4","Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"ПОСТАВ-12","Грунтовка битумная \"Акваизол\" (0,45 кг на 1 м2)  (или эквивалент)"," кг",2.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"РН8-32-5","Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, дополнительного слоя"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"ПОСТАВ-2","Акваизол (подкладочный слой)  (или эквивалент)"," м2",5.4127,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"РН8-30-1","Устройство покрытия из листовой стали только скатов (вентканалы)"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"С111-1798","Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм"," т",0.0273,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.00024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",{"v":8.9e-05,"d":"0.000089"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"4. Утепление фасадов"]
[63,"ЕН15-78-1\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии Сеrеsіt \". Стены гладкие"," 100 м2",5.158,null,{"$f":"E79*F79","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G79/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G79+H79","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[64,"С114-97","Утеплитель Термолайф (ТЛ Фасад Приват) толщиной 100 мм  (или эквивалент)"," м2",551.91,null,{"$f":"E80*F80","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G80/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G80+H80","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[65,"С111-1489","Дюбели для изоляции 160мм"," шт",{"v":4168,"d":"4,168.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1  (или эквивалент)"," м2",593.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190  (или эквивалент)"," кг",{"v":6189.6,"d":"6,189.6"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73  (или эквивалент)"," кг",{"v":1392.66,"d":"1,392.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42  (или эквивалент)"," л",258.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"ЕН15-78-3\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии \"Сеrеsіt\". Откосы, ширина до 300 мм"," 100 м2",0.3176,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard толщиной 20 мм  (или эквивалент)"," м2",33.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"С111-1489","Дюбели для изоляции 70мм"," шт",{"v":193,"d":"193.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1  (или эквивалент)"," м2",40.6528,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190  (или эквивалент)"," кг",387.472,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[75,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73  (или эквивалент)"," кг",87.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42  (или эквивалент)"," л",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"РН8-50-1","Замена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали"," 100м",0.5675,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"С111-1713","Отливы оконные"," м.п.",56.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"5. Утепление цоколя здания"]
[79,"ЕН15-78-1\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии Сеrеsіt \". Стены гладкие"," 100 м2",0.285,null,{"$f":"E96*F96","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G96/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G96+H96","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[80,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard толщиной 100 мм  (или эквивалент)"," м2",30.495,null,{"$f":"E97*F97","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G97/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G97+H97","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[81,"С111-1489","Дюбели для изоляции 160мм"," шт",{"v":230,"d":"230.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1  (или эквивалент)"," м2",32.775,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"С111-2011-3","Смесь ППС (для приклеивания и защиты пенополистирольных плит) Ceresit СT 85  (или эквивалент)"," кг",{"v":342,"d":"342.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73  (или эквивалент)"," кг",76.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42  (или эквивалент)"," л",14.307,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[86,"РН1-18-2","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2"," 100 м3",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[87,"РН2-6-7","Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой"," 100 м2",1.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[88,"РН19-26-5","Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо"," 1 м3 изоляции",12.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[89,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard толщиной 100 мм  (или эквивалент)"," м2",127.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[90,"С111-1489","Дюбели для изоляции 160мм"," шт",{"v":1042,"d":"1,042.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[91,"РН7-20-2","Устройство сплошной теплоизоляции и звукоизоляции из плит АЦЛ"," 100м2",1.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[92,"С111-37","Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные, толщина 12 мм"," м2",127.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[93,"РН1-20-2","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2"," 100 м3",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"6. Утепление вентшахт"]
[94,"РН11-1-1","Сплошное выравнивание штукатурки стен  цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм"," 100м2",1.06,null,{"$f":"E112*F112","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G112/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G112+H112","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[95,"РН11-26-1","Простая штукатурка поверхностей стен клеевым раствором Церезит СТ-190 по камню и бетону (или эквивалент)"," 100м2",1.06,null,{"$f":"E113*F113","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G113/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G113+H113","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[96,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190 (5,0 кг/м2) (или эквивалент)"," кг",{"v":530,"d":"530.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[97,"РН19-25-1","Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо"," 1 м3 изоляции",5.3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[98,"С114-97","Утеплитель Термолайф  толщиной  50 мм (или эквивалент)"," м2",108.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[99,"С111-1489","Дюбели для изоляции 100мм"," шт",{"v":830,"d":"830.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[100,"РН11-26-1","Простая штукатурка поверхностей стен раствором Церезит СТ-85 по камню и бетону (или эквивалент)"," 100м2",0.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[101,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 (или эквивалент)"," м2",168.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[102,"С111-2011-3","Смесь ППС (для приклеивания и защиты пенополистирольных плит) Ceresit СT 85 (или эквивалент)"," кг",{"v":366,"d":"366.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[103,"РН8-36-3","Устройство прокладочного ветробарьера в один слой"," 100м2",0.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[104,"С111-1720","Пленка ветробарьерная"," м2",49.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[105,"ЕН15-80-4\nK2=1,15; K5=1,15","Отделка стен вентшахт профнастилом, с лесов"," 100 м2",0.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[106,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ (или эквивалент)"," м2",53.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[107,"ПОСТАВ-7","Алюминиевый направляющий  профиль"," м",{"v":180,"d":"180.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[108,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.00225,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[109,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",{"v":1E-3,"d":"0.001"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"7. Разные работы"]
[110,"РН20-5-1","Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м"," 100м2",6.5,null,{"$f":"E129*F129","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G129/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G129+H129","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[111,"РН19-1-2","Разборка изоляции из минеральной ваты"," 1 м3 изоляции",0.734,null,{"$f":"E130*F130","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G130/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G130+H130","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[112,"Е34-60-5\nтех.часть\nп. 2.8б\nк=0,8;","Облицовка ограждений балконов неперфорированными плитами\n(Демонтаж)"," 100м2",0.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[113,"Е9-47-1\nK2=1,15; K5=1,15","Облицовка ограждений балконов стальным профилированным листом"," 100м2",0.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[114,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ (или эквивалент)"," м2",54.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[115,"РН8-2-4","Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (над балконами и входами)"," 100м2",0.627,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[116,"РН8-28-1","Устройство покрытия из ондулина (над балконами и входами)"," 100м2",0.627,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[117,"С111-33","Листы ондулина волнистые"," м2",81.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[118,"РН12-54-4","Окраска металлических решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза (каркас под покрытие входа в подвал)"," 100м2",0.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[119,"РН11-54-1","Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь и входы)"," 100м2",0.677,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[120,"РН11-10-1","Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, толщина слоя 20 мм (цоколь и входы)"," 100м2",0.677,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[121,"РН11-10-2","Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2 (цоколь и входы)"," 100м2",0.677,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[122,"РН3-46-1","Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки (фронтон по оси 6)"," 100 м2",0.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[123,"С1425-11682","Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75"," м3",0.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[124,"РН7-16-4","Устройство подстилающего слоя бетонного (крыльцо входа)"," м3",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[125,"С1424-11621","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм"," м3",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[126,"РН20-38-1","Очистка металлических конструкций от коррозии металлическими щетками (наружная лестница)"," м2",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[127,"С1424-11621","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм"," м3",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[128,"РН20-38-1","Очистка металлических конструкций от коррозии металлическими щетками (наружная лестница)"," м2",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[129,"РН6-28-1","Обивка дверей листовой сталью (выход на кровлю)"," 100 м2",0.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[130,"С111-1797","Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм"," т",0.0413,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[131,"Е34-53-1\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство настила из рифленой стали для приямков"," 10м2",0.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[132,"РН11-2-11","Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (лестничная клетка)"," 100м2",0.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[133,"РН3-10-1","Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (лестничные клетки)","10м",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[134,"С1425-11682","Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М75"," м3",0.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[135,"РН12-1-1","Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания (лестничная клетка)"," 100м2",0.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[136,"РН20-36-1","Очистка помещений от мусора"," 100т",0.615,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[137,"РН20-40-1","Погрузка мусора вручную"," 1 т",61.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[138,"С311-10-1","Перевозка грунта до 10 км (без учёта стоимости погрузочних работ)"," т",61.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Будинок по вул. ЛЕСІ УКРАЇНКИ № 74Б"]
[null,null," 1. Металлоконструкции"]
[139,"Е9-25-1\nK2=1,15; K5=1,15","Монтаж мауэрлатов при шаге ферм до 12 м, при высоте здания до 25 м"," т",1.63,null,{"$f":"E160*F160","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G160/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G160+H160","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[140,"С121-623","Мауэрлаты кровельные из прокатных профилей"," т",1.63,null,{"$f":"E161*F161","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G161/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G161+H161","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[141,"Е9-22-1\nK2=1,15; K5=1,15","Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м, массой до 3 т"," т",11.668,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[142,"С121-756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т"," т",11.668,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[143,"Е13-26-6\nK0=2; K2=1,15; K5=1,15","Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 "," 100м2",5.67,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null," 2. Кровля"]
[144,"РН8-2-4","Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов"," 100м2",6.3032,null,{"$f":"E166*F166","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G166/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G166+H166","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[145,"РН8-1-2","Разборка обрешетки из досок с прозорами"," 100м2",5.6729,null,{"$f":"E167*F167","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G167/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G167+H167","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[146,"РН8-1-5","Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен"," 100м2",1.8909,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[147,"РН8-1-6","Разборка деревянных мауэрлатов"," 100м2",0.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[148,"ЕН6-19-1\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство  бетонных подушек БП-1, БП-2 в опалубке"," 100 м3 железобетона в деле",0.00228,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[149,"С124-20","Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм"," т",0.007,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[150,"ПОСТАВ-5","Сетка из арматуры 5Вр1 100х100мм"," м2",0.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[151,"ЕН6-19-1\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство монолитных поясов Мп-1, Мп-2 в опалубке"," 100 м3 железобетона в деле",0.114,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[152,"С124-1","Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм"," т",0.096,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[153,"С124-22","Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм"," т",0.732,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[154,"РН3-36-1","Установка элементов каркаса из брусьев"," 1 м3",3.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[155,"ЕН6-11-7\nK2=1,15; K5=1,15","Установка закладных деталей весом до 5 кг (-4х50х120мм)"," 1 т",0.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[156,"Е13-26-6\nK2=1,15; K5=1,15","Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115"," 100м2",0.0383,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[157,"ЕН10-53-1\nK2=1,15; K5=1,15","Укладка по фермам прогонов из досок (под конек)"," м3",0.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[158,"РН8-30-1","Устройство покрытия из профилированной стали только скатов"," 100м2",6.3032,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[159,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ"," м2",630.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[160,"ЕН15-80-4\nK2=1,15; K5=1,15","Отделка стен фронтонов профнастилом, с лесов"," 100 м2",0.5368,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[161,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ"," м2",63.3424,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[162,"ПОСТАВ-7","Алюминиевый направляющий  профиль"," м",214.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[163,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.034,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[164,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",0.014,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[165,"РН8-36-3","Устройство антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки (под металопрофилем, для отвода конденсата) по обрешетке","100м2",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[166,"C111-1720","Пленка Juta ЕВРОБАРЬЕР (или эквивалент)","м2",{"v":650,"d":"650.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[167,"С111-1857","Конек кровельный"," м",53.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[168,"С111-1857","Снегозадержатель кровельный"," шт",{"v":34,"d":"34.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[169,"РН3-38-1","Обшивка лобовой доской"," 100 м2",0.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[170,"С112-48","Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм, II сорт"," м3",0.44,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[171,"РН20-20-5","Антисептирование пастами лобовой доски"," 100м2",0.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[172,"РН8-41-2","Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов (система Rainway)"," 100м",0.862,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[173,"ПОСТАВ-16","Жолоб 130х100мм"," мп",86.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[174,"ПОСТАВ-16","Кронштейн"," шт",{"v":143,"d":"143.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[175,"ПОСТАВ-16","Боковые заглушки"," шт",{"v":8,"d":"8.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[176,"ПОСТАВ-16","Водосточная труба"," мп",31.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[177,"РН8-44-1","Устройство примыканий высотой 400 мм к кирпичным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов"," 100 м",0.572,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[178,"С111-1798","Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм"," т",0.201,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[179,"ПОСТАВ-12","Грунтовка битумная \"Акваизол\" (или эквивалент)"," кг",29.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[180,"ПОСТАВ-2","Акваизол (или эквивалент)"," м2",80.08,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null," 3. Оголовки вентканалов"]
[181,"РН3-2-1","Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (вентканалы)"," 10 м3",1.341,null,{"$f":"E204*F204","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G204/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G204+H204","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[182,"РН3-33-1","Кладка наружных простых стен из керамического, силикатного или пустотелого кирпича при высоте этажа до 4 м (вентканалы)"," 1 м3",13.41,null,{"$f":"E205*F205","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G205/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G205+H205","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[183,"С1422-11032","Кирпич глиняный для дымовых труб, марка М125"," 1000шт",5.0958,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[184,"С1425-11690","Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М100"," м3",3.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[185,"РН3-32-1","Армирование кладки стен и других конструкций"," 1 т",0.018,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[186,"ПОСТАВ-5","Сетка проволочная 4Вр1 75х75"," м2",4.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[187,"РН8-35-1","Устройство цементной выравнивающей стяжки"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[188,"РН8-35-3","На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной выравнивающей стяжки добавлять или исключать (толщина 35мм)"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[189,"РН8-36-4","Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[190,"ПОСТАВ-12","Грунтовка битумная \"Акваизол\" (0,45 кг на 1 м2) (или эквивалент)"," кг",2.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[191,"РН8-32-5","Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, дополнительного слоя"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[192,"ПОСТАВ-2","Акваизол (подкладочный слой) (или эквивалент)"," м2",5.4127,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[193,"РН8-30-1","Устройство покрытия из листовой стали только скатов (вентканалы)"," 100м2",0.0479,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[194,"С111-1798","Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм"," т",0.0273,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[195,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.00024,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[196,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",{"v":8.9e-05,"d":"0.000089"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null," 4. Утепление фасадов"]
[197,"ЕН15-78-1\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 150 мм с отделкой декоративным раствором по технологии Сеrеsіt \" (или эквивалент). Стены гладкие"," 100 м2",6.527,null,{"$f":"E221*F221","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G221/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G221+H221","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[198,"С114-97","Утеплитель Термолайф (ТЛ Фасад Приват) (или эквивалент)толщиной 150 мм"," м2",698.39,null,{"$f":"E222*F222","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G222/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G222+H222","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[199,"С111-1489","Дюбели для изоляции 200мм"," шт",{"v":5274,"d":"5,274.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[200,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 (или эквивалент)"," м2",750.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[201,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190 (или эквивалент)"," кг",{"v":7832.4,"d":"7,832.4"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[202,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73 (или эквивалент)"," кг",{"v":1762.29,"d":"1,762.29"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[203,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42 (или эквивалент)"," л",327.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[204,"ЕН15-78-3\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии \"Сеrеsіt\" (или эквивалент). Откосы, ширина до 300 мм"," 100 м2",0.532,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[205,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard толщиной 20 мм"," м2",55.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[206,"С111-1489","Дюбели для изоляции 70мм"," шт",{"v":323,"d":"323.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[207,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1  (или эквивалент)"," м2",68.096,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[208,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190 (или эквивалент)"," кг",649.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[209,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73 (или эквивалент)"," кг",146.3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[210,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42 (или эквивалент)"," л",26.7064,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[211,"РН8-50-1","Замена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали"," 100м",1.225,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[212,"С111-1713","Отливы оконные"," м.п.",122.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"5. Утепление цоколя здания"]
[213,"ЕН15-78-1\nK2=1,15; K5=1,15","Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии Сеrеsіt \" (или эквивалент). Стены гладкие"," 100 м2",1.14,null,{"$f":"E238*F238","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G238/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G238+H238","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[214,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard (или эквивалент)толщиной 100 мм"," м2",121.98,null,{"$f":"E239*F239","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G239/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G239+H239","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[215,"С111-1489","Дюбели для изоляции 160мм"," шт",{"v":921,"d":"921.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[216,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 (или эквивалент)"," м2",131.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[217,"С111-2011-3","Смесь ППС (для приклеивания и защиты пенополистирольных плит) Ceresit СT 85 (или эквивалент)"," кг",{"v":1368,"d":"1,368.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[218,"С111-2012-10","Штукатурка декоративная силикатная (короед) Ceresit СT 73"," кг",307.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[219,"С111-2016-2","Акриловая краска Ceresit CT 42 (или эквивалент)"," л",57.228,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[220,"РН1-18-2","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2"," 100 м3",1.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[221,"РН2-6-7","Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой"," 100 м2",1.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[222,"РН19-26-5","Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо"," 1 м3 изоляции",13.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[223,"С114-97","Утеплитель экструдированный пенополистирол Ecoboard толщиной 100 мм"," м2",137.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[224,"С111-1489","Дюбели для изоляции 160мм"," шт",{"v":1125,"d":"1,125.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[225,"РН7-20-2","Устройство сплошной теплоизоляции и звукоизоляции из плит АЦЛ"," 100м2",1.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[226,"С111-37","Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные, толщина 12 мм"," м2",137.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[227,"РН1-20-2","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2"," 100 м3",1.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"6. Утепление вентшахт"]
[228,"РН11-1-1","Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм"," 100м2",1.06,null,{"$f":"E254*F254","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G254/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G254+H254","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[229,"РН11-26-1","Простая штукатурка поверхностей стен клеевым раствором Церезит СТ-190 (или эквивалент) по камню и бетону"," 100м2",1.06,null,{"$f":"E255*F255","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G255/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G255+H255","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[230,"С111-2011-6","Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральной ваты) Ceresit СT 190 (или эквивалент) (5,0 кг/м2)"," кг",{"v":530,"d":"530.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[231,"РН19-25-1","Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо"," 1 м3 изоляции",5.3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[232,"С114-97","Утеплитель Термолайф (или эквивалент) толщиной  50 мм"," м2",108.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[233,"С111-1489","Дюбели для изоляции 100мм"," шт",{"v":830,"d":"830.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[234,"РН11-26-1","Простая штукатурка поверхностей стен раствором Церезит СТ-85 (или эквивалент) по камню и бетону"," 100м2",0.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[235,"С111-1784","Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 (или эквивалент)"," м2",168.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[236,"С111-2011-3","Смесь ППС (для приклеивания и защиты пенополистирольных плит) Ceresit СT 85 (или эквивалент)"," кг",{"v":366,"d":"366.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[237,"РН8-36-3","Устройство прокладочного ветробарьера в один слой"," 100м2",0.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[238,"С111-1720","Пленка ветробарьерная"," м2",49.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[239,"ЕН15-80-4\nK2=1,15; K5=1,15","Отделка стен вентшахт профнастилом, с лесов"," 100 м2",0.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[240,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ (или эквивалент)"," м2",53.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[241,"ПОСТАВ-7","Алюминиевый направляющий  профиль"," м",{"v":180,"d":"180.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[242,"С111-1850","Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям"," т",0.00225,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[243,"С111-1856","Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"," т",{"v":1E-3,"d":"0.001"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"7. Двери"]
[244,"РН6-14-1","Снятие дверных полотен"," 100 м2",0.021,null,{"$f":"E271*F271","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G271/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G271+H271","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[245,"РН6-13-2","Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке"," 100 шт",0.01,null,{"$f":"E272*F272","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G272/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G272+H272","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[246,"РН6-24-1","Установка дверных коробок в каменных стенах"," 100 м2",0.0201,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[247,"С123-333","Коробка дверная, размер 94х45 мм"," м",6.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[248,"РН6-25-1","Установка дверных полотен наружных кроме балконных"," 100 шт",0.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[249,"С123-199-1","Блоки дверные внутренние щитовой конструкции однопольные с глухим полотном, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2"," м2",2.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"8. Разные работы"]
[250,"РН20-5-1","Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м"," 100м2",8.73,null,{"$f":"E278*F278","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G278/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G278+H278","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[251,"РН19-1-2","Разборка изоляции из минеральной ваты (стихийные утепления наружных стен)"," 1 м3 изоляции",8.992,null,{"$f":"E279*F279","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G279/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G279+H279","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[252,"Е34-60-5\nтех.часть\nп. 2.8б\nк=0,8;","Облицовка ограждений балконов неперфорированными плитами\n(Демонтаж)"," 100м2",0.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[253,"Е9-47-1\nK2=1,15; K5=1,15","Облицовка ограждений балконов профилированным листом"," 100м2",0.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[254,"С111-829","Профлист НС35-1000-0,5 с полимерным покрытием ПУРАЛ (или эквивалент)"," м2",79.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[255,"РН8-2-4","Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов (над балконами и входами в подвал)"," 100м2",0.494,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[256,"РН8-28-1","Устройство покрытия из ондулина (над балконами и входом в подвал)"," 100м2",0.494,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[257,"С111-33","Листы ондулина волнистые"," м2",64.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[258,"РН12-54-4","Окраска металлических решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза (каркас под покрытие входа в подвал)"," 100м2",0.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[259,"РН20-38-1","Очистка металлических конструкций от коррозии металлическими щетками (стальная лестница на наружной стене)"," м2",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[260,"РН12-54-4","Окраска металлических решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза (стальная лестница на наружной стене)"," 100м2",0.015,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[261,"РН11-54-1","Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (балконные плиты)"," 100м2",0.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[262,"РН11-4-11","Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (балконные плиты)"," 100м2",0.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[263,"РН11-54-1","Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь и входы)"," 100м2",2.0495,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[264,"РН11-10-1","Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, толщина слоя 20 мм (цоколь и входы)"," 100м2",2.0495,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[265,"РН11-10-2","Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2 (цоколь и входы)"," 100м2",2.0495,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[266,"РН7-16-4","Ремонт бетонных ступеней (вход в здание)"," м3",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[267,"С1424-11621","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм"," м3",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[268,"ЕН11-2-5\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих глинобитных слоев без добавок (лестница входа в подвал)"," м3",0.063,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[269,"РН7-16-4","Устройство подстилающего слоя бетонного (лестница входа в подвал)"," м3",0.011,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[270,"РН11-2-7","Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (входной тамбур)"," 100м2",0.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[271,"ЕН11-28-2\nK2=1,15; K5=1,15","Устройство покрытий из плиток керамических многоцветных на цементном растворе (пол лестничной клетки)"," 100м2",0.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[272,"РН12-1-1","Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания (лестничная клетка чердачного перекрытия)"," 100м2",0.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[273,"РН20-36-1","Очистка помещений от мусора"," 100т",2.7086,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[274,"РН20-40-1","Погрузка мусора вручную"," 1 т",270.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[275,"С311-10-1","Перевозка грунта до 10 км (без учёта стоимости погрузочних работ)"," т",270.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"9. Каналізація"]
[276,"РН15-1-3","Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром свыше 100 до 150 мм"," 100м трубопровода",0.4,null,{"$f":"E305*F305","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G305/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G305+H305","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[277,"РН15-18-2","Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 110 мм"," 100м трубопровода",0.4,null,{"$f":"E306*F306","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G306/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G306+H306","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[278,"С113-1453","Трубы наружной канализации НПВХ  диаметром 160х4 мм"," м",{"v":40,"d":"40.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[279,"С113-1453","Теплоизоляция  для труб ППУ Д=159/40мм"," м",{"v":40,"d":"40.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[280,"С113-1460","Уплотнительное кольцо"," шт",{"v":40,"d":"40.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[281,"РН15-31-2","Заделка сальников диаметром свыше 100 до 200 мм при проходе труб через фундаменты или стены подвалов"," 1 сальник",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[282,"РН1-18-2","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2"," 100 м3",0.072,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[283,"РН16-39-3","Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм"," 100м трубопровода",0.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[284,"РН16-40-1","Устройство песчаного основания под трубопроводы"," 1 м3 основания",0.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[285,"РН15-18-2","Прокладка трубопровода канализации из труб полиэтиленовых диаметром 110 мм"," 100м трубопровода",0.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[286,"С113-1453","Трубы наружной канализации НПВХ  диаметром 160х4 мм"," м",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[287,"С113-1453","Теплоизоляция  для труб ППУ Д=159/40мм"," м",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[288,"С113-1460","Уплотнительное кольцо"," шт",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[289,"РН1-20-2","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2"," 100 м3",0.025,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Прамі витрати. Всього: ",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G14:G318)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(H14:H318)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"8. ІНШІ ВИТРАТИ",{"$nulls":3},"Загальна вартість       без ПДВ","Сума           ПДВ","Загальна вартість            з ПДВ"]
[290,null,"Загальновиробничі витрати",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"G321/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G321+H321","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[291,null,"Адміністративні витрати (К=____грн../люд.год.)",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"G322/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G322+H322","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[292,null,"Кошторисний прибуток (К=____грн../люд.год.)",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"G323/5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G323+H323","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[293,null,"Інші (в т.ч. Єдиний податок)",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Всього:",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G321:G324)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(H321:H324)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(I321:I324)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null," Загальна ціна пропозиції: ",{"$nulls":3},{"$f":"G319+G325","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H319+H325","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Примітка:"]
["1. Заявка не повинна містити вставок між рядків, стертих місць в тексті і виправлень, крім випадків, коли виникає необхідність виправляти помилки, допущені самим Заявником. У такому випадку, на коригування повинна бути напис, що свідчить про правильність зміни, супроводжувана підписом Заявника."]
[]
[]
["2. У разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, ціна за одиницю буде переважати."]
["3. Специфікація повинна бути заповнена на комп'ютері і роздруковано на принтері. Специфікації, заповнені від руки, розглядатися не будуть."]
[]
["Сума прописом/валюта: (Заповнити!!!)_______________________________________________________________"]
[]
[]
[]
["Печатка та підпис"]