{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":255,"n_cols":11,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[154,0,159,0],[205,0,206,0],[205,2,206,2],[205,3,206,3],[205,4,206,4],[205,5,206,5],[207,0,208,0],[207,2,208,2],[207,3,208,3],[207,4,208,4],[207,5,208,5],[160,0,161,0],[160,2,161,2],[160,3,161,3],[160,4,161,4],[160,5,161,5],[162,0,163,0],[162,2,163,2],[162,3,163,3],[162,4,163,4],[162,5,163,5],[191,2,192,2],[195,2,196,2],[195,3,196,3],[222,1,223,1],[220,0,221,0],[220,2,221,2],[220,3,221,3],[220,4,221,4],[220,5,221,5],[218,0,219,0],[218,2,219,2],[218,3,219,3],[218,4,219,4],[218,5,219,5],[146,0,147,0],[146,2,147,2],[146,3,147,3],[146,4,147,4],[146,5,147,5],[152,0,153,0],[152,2,153,2],[152,3,153,3],[152,4,153,4],[152,5,153,5],[148,0,149,0],[148,2,149,2],[148,3,149,3],[148,4,149,4],[148,5,149,5],[150,0,151,0],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[150,4,151,4],[150,5,151,5],[112,3,113,3],[112,4,113,4],[114,4,115,4],[114,5,115,5],[116,2,117,2],[124,2,125,2],[144,2,145,2],[144,3,145,3],[144,4,145,4],[144,5,145,5],[112,5,113,5],[114,3,115,3],[116,3,117,3],[116,4,117,4],[116,5,117,5],[130,0,131,0],[130,2,131,2],[130,3,131,3],[130,4,131,4],[130,5,131,5],[122,3,123,3],[122,4,123,4],[122,5,123,5],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[127,1,128,1],[120,3,121,3],[120,4,121,4],[120,5,121,5],[99,3,100,3],[99,4,100,4],[99,5,100,5],[101,0,102,0],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,4,104,4],[103,5,104,5],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[7,5,8,5],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[19,5,20,5],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[17,0,18,0],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[226,0,230,0],[114,0,115,0],[116,0,117,0],[120,0,121,0],[136,0,137,0],[138,0,139,0],[140,0,141,0],[142,0,143,0],[164,0,165,0],[166,0,167,0],[168,0,169,0],[170,0,171,0],[175,0,176,0],[179,0,180,0],[181,0,182,0],[183,0,184,0],[231,0,232,0],[222,0,224,0],[29,0,30,0],[118,0,119,0],[127,0,129,0],[173,0,174,0],[177,0,178,0],[209,0,215,0],[216,0,217,0],[185,0,186,0],[187,0,188,0],[189,0,190,0],[191,0,192,0],[193,0,194,0],[195,0,196,0],[197,0,204,0],[112,0,113,0],[132,0,133,0],[134,0,135,0],[122,0,123,0],[124,0,125,0],[99,0,100,0],[103,0,104,0],[144,0,145,0],[108,0,111,0],[122,2,123,2],[35,0,39,0],[40,0,43,0],[59,0,61,0],[44,0,49,0],[50,0,52,0],[50,2,52,2],[55,0,56,0],[55,2,56,2],[59,1,60,1],[99,2,100,2],[105,0,107,0],[92,1,93,1],[76,2,77,2],[97,0,98,0],[97,2,98,2],[86,2,87,2],[82,0,83,0],[82,2,83,2],[112,2,113,2],[120,2,121,2],[114,2,115,2],[90,0,91,0],[195,4,196,4],[195,5,196,5],[175,2,176,2],[175,3,176,3],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[19,0,20,0],[27,0,28,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[53,0,54,0],[57,0,58,0],[74,0,75,0],[76,0,77,0],[185,2,186,2],[185,3,186,3],[185,4,186,4],[185,5,186,5],[231,2,232,2],[231,3,232,3],[231,4,232,4],[231,5,232,5],[187,2,188,2],[187,3,188,3],[187,4,188,4],[187,5,188,5],[189,2,190,2],[191,3,192,3],[191,4,192,4],[191,5,192,5],[193,2,194,2],[193,3,194,3],[193,4,194,4],[193,5,194,5],[222,2,224,2],[222,3,224,3],[222,4,224,4],[222,5,224,5],[216,2,217,2],[216,3,217,3],[216,4,217,4],[216,5,217,5],[181,2,182,2],[134,5,135,5],[142,2,143,2],[136,5,137,5],[134,2,135,2],[170,5,171,5],[164,2,165,2],[164,3,165,3],[164,4,165,4],[164,5,165,5],[166,2,167,2],[166,3,167,3],[166,4,167,4],[166,5,167,5],[168,4,169,4],[168,5,169,5],[170,2,171,2],[170,3,171,3],[170,4,171,4],[179,2,180,2],[179,3,180,3],[179,4,180,4],[179,5,180,5],[175,4,176,4],[183,2,184,2],[183,3,184,3],[183,4,184,4],[183,5,184,5],[181,3,182,3],[181,4,182,4],[181,5,182,5],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[86,5,87,5],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[76,3,77,3],[76,4,77,4],[76,5,77,5],[55,5,56,5],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[57,5,58,5],[25,4,26,4],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[175,5,176,5],[132,2,133,2],[132,3,133,3],[132,4,133,4],[132,5,133,5],[138,2,139,2],[138,3,139,3],[138,4,139,4],[138,5,139,5],[140,2,141,2],[140,3,141,3],[140,4,141,4],[140,5,141,5],[168,2,169,2],[168,3,169,3],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[90,4,91,4],[90,5,91,5],[88,4,89,4],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[97,5,98,5],[92,0,94,0],[92,2,94,2],[92,3,94,3],[92,4,94,4],[92,5,94,5],[95,0,96,0],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[95,5,96,5],[84,0,85,0],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[84,4,85,4],[84,5,85,5],[78,0,79,0],[78,2,79,2],[86,3,87,3],[88,0,89,0],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,5],[80,0,81,0],[80,2,81,2],[80,3,81,3],[80,4,81,4],[80,5,81,5],[86,0,87,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[88,5,89,5],[86,4,87,4],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[82,3,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,5],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,5],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[25,5,26,5],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[233,0,253,0],[254,0,254,1],[233,3,253,3],[233,5,253,5],[233,4,253,4],[233,2,253,2],[124,3,125,3],[124,4,125,4],[124,5,125,5],[142,3,143,3],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[136,2,137,2],[136,3,137,3],[136,4,137,4],[134,3,135,3],[134,4,135,4],[177,2,178,2],[177,3,178,3],[177,4,178,4],[177,5,178,5],[189,3,190,3],[189,4,190,4],[189,5,190,5]]}
["Bill of Quantity"]
["Rehabilitation of University Presidency"]
["University of Anbar - Ramadi"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[null,"Civil Works      الاعمال المدنية"]
[1," Provision of materials, tools , manpower and all necessary action to remove the the damaged parts of the building till reaching the foundation and lifting the debris outside the university site with the preservation of the assets of the building which is not damaged with all necessary to complete the work tacking into consideration that  the affected areas of the buildings is equal  1500 m 2  as shown in the drawings ,  the price include all required machines needs to complete the job, as per the specifications and as directed by the supervising engineer.","L.S.",1,null,{"$f":"D6*E6","v":0}]
[null,"تجهيز المواد والعمل والمعدات والاليات اللازمة للقيام بأعمال ازاله الجزاء الياباني القديم والاجزاء المتضرر من البناية ورفع الانقاض خارج الموقع الجامعي والمحافظة على موجودات البناية الغير متضررة مع كل ما يلزم لإنجاز العمل علماً ان البناية طابقين (هدم الطابق الارضي  للجزاء الياباني وصولاً الى إظهار الاسس ورفع ما يتعارض منها مع المنشأ الجديد ومدخل  البناية الطابق الاول والاجزاء المتضررة) مساحة الجزاء المتضرر 1500م2 طابقين وكما مؤشر في المخططات وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[2," provision of materials, tools , manpower  and all what it takes to get the job done to carry out the  cleaning of the other parts of the buildings which is not damaged and removing all the debris before starting construction, the work also including removing the remaining furniture outside the building and keeping it  at university  stores   according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer.","L.S.",1,null,{"$f":"D6*E6","v":0}]
[null,"تجهيز المواد وكل ما يلزم لانجاز العمل للقيام بأعمال تهيئة وتنظيف الانقاض قبل المباشرة بالأعمال الانشائية شاملاً السعر رفع الاثاث المتبقي خارج البناية وايداعها لمخازن الجامعة وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف."]
[3,"provision of materials, tools and manpower  and all what it takes to get the job done and all necessary action to carry out the excavation  of the site at a rate of depth (1.5 m), according to the drawings and levels specified to be the edges of the drilling list and floor level with the lifting of the soil resulting from the excavation and transported off-site and in the case of underground water appearance of the Contractor shall be responsible for withdrawing continuously and dealing with The situation technically in accordance with the technical requirements (using submersibles and work pits to collect and discharge water continuously) as well as all the symptoms (piping, electrical and telephone cables and other, taking into account their diversion outside the boundaries of the site  with the lifting of the old foundations), the work includ  Support of the excavations with compaction and with ground spraying with water  not less than (90%) and according to the technical specifications and directed by the Engineer Supervisor and accessaries required to complete the jobe and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer.","M3",825]
[null,"تجهيز المعدات والآليات اللازمة للقيام بأعمال الحفريات الترابية للموقع بمعدل عمق (1.5) م وحسب المخططات والمناسيب المحددة على أن تكون حافات الحفر قائمة وأرضيتها مستوية مع رفع التربة الناتجة من الحفريات ونقلها خارج الموقع وفي حالة ظهور مياه جوفية يكون المقاول مسؤولا عن سحبها بشكل مستمر والتعامل مع الحالة بشكل فني وفق المتطلبات الفنية ( باستخدام الغطاسات وعمل حفر لتجميع وتصريف الماء بشكل مستمر) وكذلك جميع العوارض (الانابيب والكيبلات الكهربائية والهاتفية وغيرها مع مراعاة تحويل مساراتها خارج حدود الموقع (المنشا) مع رفع الاسس القديمة) شاملا العمل أسناد جوانب الحفريات مع حدل الارضية جيداً مع الرش بالماء وبنسبة حدل لا تقل عن (90%) وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف "]
[4,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done and all necessary action for filling the floor  with the coarse gravel of large size and tested laboratory and thickness (30) cm with spraying water  according to technical specifications, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","M2",550]
[null,"تجهيز المواد والآليات والعمل اللازم لفرش أرضية الحفر بالحصى الخشن الأسود (جلمود) ذو الاحجام الكبيرة والمفحوص مختبرياً وبسمك (30) سم شاملاُ العمل الرش بالماء والرص الجيد وعلى أن تكون السطوح مستوية وحسب المواصفات الفنية ",{"$nulls":6}," ",null," "]
[5,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done  and all the necessary action to for the filling layers of the gravel (B), laboratory tested and thickness (50) cm in  two layers thickness of the layer (25) cm mixing with sulphat resistence cement with mixing ratio (12: 1) , compaction not Less than (95%) for each layer and the surfaces should be leveled, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","M2",275]
[null,"تجهيز المواد والآليات والعمل اللازم لفرش طبقات من الحصى الخابط صنف (B) والمفحوص مختبرياً وبسمك (50) سم على شكل طبقتين سمك الطبقة الواحدة (25)سم مع خلط الاسمنت المقاوم للأملاح وبنسبة خلط ( 12:1) مع الرش بالماء والحدل الجيد وبنسبة لا تقل عن (95%) لكل طبقة وعلى أن تكون سطوح الحدل مستوية  وحسب المواصفات الفنية ."]
[6,"Provision of materials, tools and manpower  for Spraying in all backfilling of foundations and all floor with anti-termite protection taking into consideration the instructions of manufacturer and as directed by site engineer and obtaining official approval and under the supervision of the agricultural consulting  Office of the University of Anbar with all work requirements to complete the job.","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لرش مادة قاتلة للحشرات والأرضة على مراحل  وحول وداخل فضاءات البناية المتضررة وعمل الخنادق اللازمة شاملاً السعر اجراء الفحوصات المختبرية وحسب تعليمات الشركة المنتجة واستحصال الموافقات الرسمية وبأشراف المكتب الاستشاري الزراعي لجامعة الانبار ."]
[7,"Provision of materials, work and equipment for casting of blinding layer thikness 10 cm with ratio of (1:2: 4) and the use of SRC , including  coating with the material of the UAE flancot origin first class (3) layers casting of screed layer with (5) cm thickness of SRC cement and sand tested according to technical specifications. ","M2",470]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصب خرسانة تعمية (بلاندنك) تحت الأسس وبسمك (10) سم ونسبة خلط (4:2:1) وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح شاملاً العمل الطلاء بمادة الفلانكوت اماراتي المنشأ درجة اولى (3) طبقات مع فرش طبقة من اللباد اردني المنشأ مع عمل طبقة سكريد سمك (5)سم من مونة السمنت المقاوم للأملاح والرمل المفحوص وحسب المواصفات الفنية ."]
[8,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion of work to cast reinforced concrete with (26 MPa) cube compressive strength at 28 days for foundations and staiar footings According to the supervising engineer istruction and  to the technical specifications with all work requirements to complete the job.","M3",247]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصب خرسانة مسلحة للأسس  والأعمدة القصيرة وأسس السلالم والمصاعد باستخدام القوالب الخشبية (البلايود)سمك (2سم) (face Fair) واستخدام السبيسرات (COVRE) الفنية بين جوانب القوالب وحديد التسليح وحسب المخططات على ان يتم عمل خلطات تصميمية باستخدام مضافات لتحديد نسب الخلط  وبقوة تحمل (26 نت /ملم2) بعمر (28) يوم وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح وان تؤخذ مكعبات من الكونكريت لأغراض الفحص ألمختبري مع فحص الهطول (Slump Test) موقعياً خلال اعمال الصب مع الطلاء بالقير الحار( السائل) وبسمك لا يقل عن (3) ملم لكافة أعمال الخرسانة الملامسة للتربة مع التأكيد على (الفقرة الثالث عشراً ) من الشروط الخاصة اعلاه وحسب المواصفات الفنية."]
[9,"Provision of materials, work and equipment to supply and construction of brick wall type (A) laboratory tested under DPC with cement sand mortar ratio of 1:3 using SRC cement and plastering with cement and sand mortar (1:3) using SRC cement with coating of 3 layers with bitumen according to the supervising engineer instruction and  to the technical specifications with all work requirements to complete the job.","M3",77]
[null,"تجهيز المواد والعمل للبناء بالطابوق والمفحوص مختبرياً صنف (A) للجدران تحت البادلو مع مونة السمنت المقاوم للأملاح والرمل المغربل (الناعم) موقعياُ وبنسبة خلط (3:1) شاملاً العمل اللبخ الصقيل لجوانب البناء بمونة السمنت المقاوم للأملاح والرمل الناعم بنسبة خلط (3:1) وباستخدام المالج والطلاء بطبقتين من القير الحار (السائل) وبسمك لا يقل عن (3) ملم وحسب المواصفات الفنية."]
[10,"Provision of materials, work and equipment to add gravel sub-base  type (B) which it is laboratory examine    into the  inner space as a layers  till reaching the required level , splash with watering and well compact to obtain 90% degree of compaction,with all work requirements to complete the job, according to the supervising engineer guidance and  to the technical specifications .","M3",309]
[null,"تجهيز المواد والآليات والعدد اللازمة لأعمال الدفن بالحصى الخابط صنف (B)والمفحوص مختبرياً داخل الفضاءات الداخلية وردم جوانب الأسس الكونكريتية وعلى شكل طبقات تحدل بواسطة حادلات يدوية وصولاً إلى المستوى المطلوب وترص كل طبقة بصورة جيدة وبنسبة حدل لا تقل عن (90%) لكل طبقة مع الرش بالماء وحسب المواصفات الفنية ."]
[11,"Provision of materials, work and equipment to cast Damp proof course ( 1:2:4) using SRC and suitable water proof material  According to the supervising engineer instruction and  to the technical specifications with all work requirements.","M.L",177]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصب خرسانة مانع الرطوبة (البادلو) بسمك (15) سم بنسبة خلط   (4 : 2 : 1)  وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح ومادة السيكا ويجب  أن يكون الوجه مستوياً وباستخدام قالب حديدي جيد شاملاً العمل فرش طبقة من اللباد القيري نوع أردني . "]
[12,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary to build thirmistone walls (20 cm widith)   above DPC  with cement- sand mortar 1:3 , the price including the casting of DPC layer ( 15 cm Thickness and 20 cm width) for all building stories except the groun level according to the supervising engineer instruction and  to the technical specifications with all work requirements to complete the job.","M3",297]
[null,"تجهيز المواد والعمل للبناء بالثرمستون والمفحوص مختبرياً بعرض (20)سم وباستخدام مونة السمنت والرمل المغربل (الناعم) وبنسبة خلط (3:1) شاملاً العمل والسعر أعمال  صب البادلو سمك (15سم) وبعرض (20)سم لكافة الطوابق (عدا الطابق الارضي)وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[13,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion of work to cast reinforced concrete with (26 MPa) cube compressive strength at 28 days for For beams,For Columns, slabs,  parapets with 115 mm thickness and  lintels with 240mm x 250mm cross section According to the supervising engineer istruction and  to the technical specifications with all work requirements to complete the job.","M3",342]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال صب خرسانة مسلحة  وجه صقيل (face Fair) للاعمدة والجسور والسقوف وجدران القص ومفاصل التمدد و الستائر والعتبات فوق الشبابيك والاجزاء المتضررة من السقوف البناية القديمة وبقوة تحمل (26 نت /ملم2) بعمر(28) يوم باستخدام القوالب الخشبية (البلايود) سمك (2سم) (عدا الاعمدة فتستخدم القوالب الحديدية) واستخدام السبيسرات (COVRE) الفنية بين جوانب القوالب وحديد التسليح مع عمل شنفر بابعاد (2×2)سم في الزوايا الافقية والعامودية للأعمدة والجسور مع استخدام (Water Stop) وعلى ان يتم عمل خلطات تصميمية باستخدام مضافات لتحديد نسبة الخلط وان تؤخذ مكعبات من الكونكريت لأغراض الفحص ألمختبري مع فحص الهطول (Slump Test) موقعياً خلال اعمال الصب وان تعمل كراسي تحت شبكة التسليح وان يكون الصب بصورة مستمرة مع التأكيد على فترة الرش والتي لا تقل عن عشرة أيام بصورة دائمة مع التأكيد على الفقرة الثالث عشراً والرابع عشراً من الشروط الخاصة اعلاه وحسب المواصفات الفنية "]
[14,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion of work to fill the ground level with not less than 80 mm hard core with very good compaction using manul compactoer  According to the supervising engineer istruction and  to the technical specifications with all work requirements  to complete the work.","M2",336]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بالتربيع للأرضيات بالحصى الخشن ( الجلمود) بسمك لا يقل عن (8) سم والمفحوص مختبرياً مع الرش بالماء والدق الجيد باستخدام المدقات اليدوية داخل فضاءات الطابق الأرضي وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[15,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion of work to cast slab on grade.  The work includes cast 100mm non reinforced concrete (25 MPa) cube compressive strength using SRC with macking the required joints  According to the supervising engineer istruction and  to the technical specifications with all work requirements  to complete the work.","m2",335]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصب خرسانة غير مسلحة سمك (10) سم للأرضيات الداخلية ومدخل البناية الرئيسي بنسبة خلط (1 : 2 : 4) وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح مع عمل مفاصل تمدد بين الجدران والصب ومفاصل وسطية وملئها بالفلين سمك (2) سم  لكل (3) م بالاتجاهين مع فرش طبقة من النايلون الزراعي السميك وحسب المواصفات الفنية ."]
[16,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to supply and  install  a teak wooden doors  with frame made of Jawi wood (6*3'') , the work includes installing locks and handles, and painting, with all required works to complete the job. and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements"]
[null,"1-wood door measure (1.5× 2,5) m","Ea.",2]
[null,"2-wood door measure (2 × 2,5) m","Ea.",1]
[null,"3-wood door measure  (1 × 2,5) m","Ea.",44]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تجهيز وتركيب الأبواب الخشبية صاج كبس وجهين باستخدام طبقتين من المعاكس أحداهما صاج درجة اولى والأخرى عادي لكل وجه من الفردة مع عمل نقشات هندسية من الخارج والداخل باستخدام السحبات الخشبية  الجاوي مع عمل جرجوبة من الخشب الجاوي الدرجة الاولى قياس (3×6)أنج  شاملا العمل التثبيت الجيد بالجدران باستخدام راسطات حديدية  مع الصبغ بالدملوك درجة أولى وتركيب كيلون نوع سويج من نوعية ممتازة  مع تركيب الزجاج المظلل سمك (6)ملم مع تثبيت القبلمة من الخشب الجاوي الدرجة الاولى بعرض (5)سم حول الفردة وبسمك (1سم) وحسب المخططات  وكما يلي\n1. باب خشب  قياس ( 1,5×2,5 )م . \n2-  باب خشب  قياس ( 2×2,5 )م .   \n3- باب خشب قياس ( 1×2,5 )م .       "]
[17,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply and install  PVC doors of   diemention  ( 2.1 * 0.9 ) mtype D2 and using clips of (p.v.c) including glass thickness of (6 mm) and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements as below dimention:"]
[null,"1- Door type P.V.C (0.9 × 2.2) m.","Ea.",20]
[null,"2- Sanitary group partitions","M2",126]
[null,"اعمال  P.V.C :-\nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تصنيع وتركيب قواطع وابواب من مقاطع (P.V.C) تركي المنشأ شاملا العمل استخدام مقطع عريض مع اطار حديدي جنل (3)انج مع تثبيت اليدات والاقفال وتركيب زجاج مظلل سمك (6)ملم بالإضافة الى ختم الحواف مع الجدران بمادة السيليكون وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب اللون الذي يحدده المهندس المشرف وكما يلي :-\n1- باب P.V.C نوع   قياس ( 0,9×2,2 )م .\n2- قواطع صحيات "]
[18,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply and install aluminum  windows of veriues  diemention  and using clips of (p.v.c) including glass thickness of (6 mm) and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements as below taking into consideration that the level will be from the F.F.L:",{"$nulls":5},{"$f":"3*2.5","v":7.5}]
[null,"1. Aluminum door Size   (3 × 2.5) m.","Ea.",2]
[null,"2. Aluminum door   Size (  1 × 2.2) m.","Ea.",2]
[null,"3. Aluminum window   Size (  1.5 × 2) m.","Ea.",50]
[null,"4. Aluminum window  Size ( 0.6 × 0.6) m.","Ea.",22]
[null,"أعمال الألمنيوم :-\nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تصنيع وتركيب ابواب وشبابيك من مقاطع الألمنيوم سعودي المنشأ شاملا العمل استخدام مقطع الألمنيوم العريض والزجاج المظلل سمك (6)ملم مع أطار حديدي جنل (3) انج للشبابيك مع تثبيت سلك مانع الذباب والماسكات واليدات والأقفال من النوع الكروي (صجمة) مع تثبيت مطاط مانع الغبار في الفردات الثابتة والمتحركة للأبواب والشبابيك وتثبيت الجكات الهيدروليكية للأبواب بالإضافة الى ختم حافات الأبواب والشبابيك مع الجدران بمادة السيليكون وحسب المخططات والمواصفات الفنية علما أن الارتفاع من مستوى الأرضية  ( F.F.L) وكما يلي :-  \nأ‌- الابواب :-\n1- باب المنيوم قياس ( 2.5×3 )م مع كتيبة حماية .    \n2- باب المنيوم نوع  قياس ( 1×2,2)م .    \nب‌- الشبابيك :-\n1-شباك ألمنيوم قياس ( 1.5×2 )م .      \n2-شباك ألمنيوم قياس (0.6× 0,6)م .      \n"]
[19,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to supply and carry out the implementation of the iron door  dimensions below using all the different iron clips ,the work include the  installation on walls by the screw and Roll bolt with iron frame consist of 3 inch U-section and 2 inch angle-section with fixation of locks, handles, corrosion resistant paint, oily paintand and class 6 mm thickness according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements","Ea.",3]
[null,"1-steel door measure (1× 2,1) m"]
[null,"الابواب الحديد \nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تصنيع وتركيب باب حديد كبس وجهين من مقاطع الحديد مع تثبيت الاقفال والسراكي والنرمادات شاملا العمل والسعر الطلاء الدهني ثلاث طبقات بعد التنظيف مع تركيب زجاج للكتائب وكما يلي:-\nأ‌- باب حديد قياس (1×2.5)م\n"]
[20,"Provision of materials, tools and manpower and all the necessary work to carry out the work of manufacturing protection battalions of iron square and plant carvings from the ground, including painting with Anti-rust coating and three layers of greasy paint and according to the shape determined by the supervisor (windows only for ground floor) and all other accessories as directed by the supervising engineer  and  to the technical specifications with all work requirements  to complete the work.","m2",36]
[null,"تجهيز المواد وكل ما يلزم العمل للقيام بأعمال تصنيع كتائب حماية من الحديد المربع والنقشات النباتية من الراسطات  شاملاً العمل الطلاء بالرادليت والطلاء ألدهني ثلاث طبقات وحسب الشكل الذي يحدده المهندس المشرف ( شبابيك الطابق الارضي فقط "]
[21,"Provision of materials, tools and manpower for plastering works using cement-sand mortar with mixture ratio (3:1) for parapets and pelmet, the plaster should be leveled horizontally and vertically; with all required works to complete the job and reparing the damage, if any, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","M2",984]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال اللبخ الناعم الصقيل  بمونة الاسمنت في المواقع المبينة في المخطط وبنسبة خلط (3:1) وان تكون الأوجه مستوية والأركان قائمة شاملا السعر تثبيت المشبكات (جكن واير ) بين وجه الجدران ووجه الكونكريت للعتبات والجسور ثم تشميع الجدران كطبقة أولى بمونة السمنت والرمل الناعم بالمالج وباستخدام المساطر كل (60) سم وان ترش طبقات اللبخ بالماء لغرض تصلبه لمدة لا تقل عن(7) أيام لكل طبقة على حدة( التشميع واللبخ الناعم ) وحسب المواصفات الفنية."]
[22,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the inner walls paint with plastic coating  white colors , the work should be made as basice layer + three layers of coating with all requirments to repaear and damaged section with required materilas  and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineerwith all work requirements to complete the job.","m2",984]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال الطلاء البلاستيكي ستاكو (Stacco) ثلاث طبقات تركي المنشأ لأعمال اللبخ وحسب اللون الذي يحدده المهندس المشرف ."]
[23,"Provision Materials, equipment, tools, scaffolding and labor all it takes work to carry out the tires of the slots and columns, bridges and  walls Ezara using part of the stone processing (Mosul / Badhira) facing with  marble ,work include installation to cut tracery (BRC) in diameter (6 mm) to install stone  pieces by Solder layers (BRC) and iron corner Sticky  technicaly and along the tire  for the purpose of installing, and be welding by poles iron  and cutting corners of each piece of stone diameter of 4 mm, with fills the spaces between the cut stone and  walls with mortar cement and sand-resistant salts and mixing ratio (3: 1) and a comprehensive action Tepper confluence corners cut stone with seam joints mortar white cement and crushed stone mixing ratio (1: 1) with a clear stone well by swishing leaves for paint stone textured Alssler, including work use of Railway angle measuring (2) Ange to suspend kouplen stone comprehensive work pouring concrete base (kicker) under Ezarh for packaging to be displayed Alkikr with the face of the packaging and to be a stone-equipped from the factory Magali according to details and diagrams architecture with an emphasis on paragraph VI ten days of conditions taking into account the special safety requirements, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer as follows: -\n"]
[]
[null,"تجهيز المواد والمعدات والأدوات والصقالات والأيدي العاملة وكل ما يتطلبه العمل للقيام بأعمال تغليف الواجهات للبناية بالحجر الحلان شاملاُ العمل التثبيت الجيد لقطع المشبكات (BRC) بقطر (6) ملم لتثبيت قطع الحجر عليه بواسطة اللحيم على طبقات (BRC) باستخدام أقطاب حديد (عدد / 2 ) لكل قطعة حجر بقطر (4) ملم , مع أملاء الفراغات بين قطع الحجر وواجهات الطابوق بمونة السمنت والرمل وبنسبة خلط (3:1) مع عمل تيبر التقاء زوايا قطع الحجر , ودرز المفاصل بمونة السمنت الأبيض والغبرة بنسبة خلط (1:1) شاملاً العمل والسعر جلي الحجر جيداً بواسطة أوراق الحف مع التأكيد على الفقرة السادس عشراً من الشروط الخاصة اعلاه, وباستخدام سكك حديد زاوية قياس (2)أنج لتعليق الحجر عليها  للواجهات وفوق فتحات الابواب والشبابيك وحسب التفاصيل والمخططات المعمارية  وكما يلي :"]
["A"," Marble Pieces of dimensions (30 x 60 cm) and thickness of (2 cm) to facing  the perimeter of the building.","M.L",40]
[null,"   قطع مرمر زنجيل بارتفاع (30×60)سم سمك (2)سم على محيط البناية "]
["B"," tone pieces of dimensions( 15 cm x 15 cm x length ) and the Tiber Length is  (10 cm x 10 cm).","M.L",40]
[null," قطع حجر مشغول كوسرة كوبلن سفلي قياس (15سم × 15سم × اطواله)  تيبر  (10×10)سم "]
["C"," Stone pieces of dimensions( 40 cm x 60 cm x 6 cm ) and the Tiber Length is  (2 cm x 3 cm).","M2",220]
[null," قطع حجر املس  بابعاد (40سم ×60سم ×6سم ) تيبر (2×3)سم ."]
["D"," Stone pieces of dimensions( 40 cm x 7 cm x length ) to be use as coupling with rotate a quarter circle side.","Ml",40]
[null," قطع حجر مشغول كوسرة كوبلن علوي قياس  (40سم × 7 سم × اطواله) تدوير ربع دائرة   "]
["E"," Stone pieces of dimensions( 15 cm x 50 cm x length ) to be use as coupling with rotate a quarter circle side.","M2",40]
[null,"قطع حجر مشغول كوسرة كوبلن علوي قياس (15سم × 50 سم × اطواله) تدوير جهة واحدة "]
["F"," A pieces of marble with dimensions (30 × 60) cm for packing main entrance and columns.","M2",150]
[null,"قطعة مرمر بابعاد (30×60)سم لتغليف والمدخل الرئيسي والاعمدة "]
[24,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry the Finishing the Floors using tiles restaurant marbles of (40 x 40)cm  first grade , thickness (3 cm), using SRC cement and sand and with a mixing ratio (3: 1) with filling the joints of white cement and macking the joints of the central expansion of the regular and around the walls of the large spaces Depth thickness of tiles and mortar and fill with sponge rope with epoxy material, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","m2",1880]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال إنهاء الأرضيات بالكاشي المطعم بالمرمر (40×40) درجة اولى  وسمك (3)سم وباستخدام السمنت المقاوم للاملاح والرمل وبنسبة خلط (3:1) مع شربتة المفاصل بالسمنت الأبيض مع عمل مفاصل تمدد وسطية بشكل نظامي وحول الجدران للفضاءات الكبيرة بعمق سمك الكاشي والمونة وتملئ بحبل اسفنجي مع مادة الأيبوكسي مع التأكيد على الفقرة الخامس عشر من الشروط الخاصة اعلاه وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[25,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the implementation of the application of the Spanish ceramics with the origin of the degree, taking into account the face of the cartridges with the face of whiteness and using cement resistant and sand  mixing ratio (3: 1) with the joints of the white cement with the placement of rubber bands at the corners and angles and according to the drawings and to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","m2",979]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تطبيق الازارة بالسيراميك  اسباني المنشأ درجة مع مراعاة وجه الازارة  مع وجه البياض وباستخدام السمنت المقاوم والرمل وبنسبة خلط (3:1) مع شربتة المفاصل بالسمنت الأبيض مع وضع الشرائط البلاستيكية عند الاركان والزوايا وحسب المخططات والمواصفات الفنية  "]
[26,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the  cover  of the walls and floor for baths and kitchen walls  with ceramics of good quality Spanish origin first degree in different dimensions and measurements for the work of engravings and decorations  using cement mortar and sand mixing ratio (3: 1) and includes the work clean fumes of cement cement and sand to the level of Bridges with the joints of the white cement mortar with the rubber bands at the corners and angles. The floors of the baths shall be coated with hot pellets of not less than 4 mm, with emphasis on the fifteenth paragraph of the special conditions above and according to the locations specified in the drawings and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","m2",484]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتغليف جدران وأرضية الحمامات وجدران المطبخ لكل الطوابق بالسيراميك ذو نوعية جيدة اسباني المنشأ درجة أولى  بمختلف الابعاد والقياسات لعمل النقشات والديكورات وحسب توجيهات المهندس المشرف وباستخدام  مونة السمنت والرمل بنسبة خلط (3:1) ويشمل العمل اللبخ النظيف للجدران بمونة السمنت والرمل الى مستوى الجسور مع شربتة المفاصل بمونة السمنت الأبيض مع وضع الشرائط المطاطية عند الاركان والزوايا على ان يتم تزفيت أرضيات الحمامات بالقير الحار سمك لا يقل عن (4) ملم مع التأكيد على الفقرة الخامس عشر من الشروط الخاصة اعلاه وحسب المواقع المحددة في المخططات ."]
[27,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the packing of the stairs and the main entrance with marbles  first degree thickness (3) cm for the verses and width (32-40) cm and the height of the mirrors (15) cm and thickness (2) cm using cement mortar resistant and fine sand mixing rate (3: 1) Use the stave material to fix the alumaster pieces with the rotation of the edges of the two sides.and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","m2",95]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتغليف بايات السلالم والمدخل الرئيسي بالمرمر درجة اولى سمك (3)سم للبايات وبعرض (32-40)سم  وارتفاع المرايا (15)سم وبسمك (2)سم باستخدام مونة الاسمنت المقاوم والرمل الناعم بنسبة خلط (3:1) شاملا العمل استخدام مادة الستاف لتثبيت قطع المرمر مع تدوير حافات البايات جهتين."]
[28," Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply and implementation of the steel structure from sections of iron angle in different measurements  according to drawing wrapped with Chicken Wire and then plastering with cement sand mortar of mixing (3: 1) and covering it with  plastic coating of three layers and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","m2",250]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعمال هيكل من مقاطع حديد الزاوية   بمختلف القياسات وحسب المخططات يغلف بالهايرب من ثم اللبخ الناعم الصقيل  بمونة الاسمنت والرمل الناعم (مغربل)وبنسبة خلط (3:1)والطلاء البلاستيكي البراق ثلاث طبقات."]
[29,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the  installation of handles of internal stairs of aluminum with circular sections  of 7 cm Dia., height 100 cm, Saudi origin and heavy (thick) with all accessories and according to technical specifications and directions supervisor engineer with all work requirements to complete the job.","Ml",50]
[null,"تجهيز وتثبيت مقابض السلالم الداخلية من الالمنيوم ذي مقاطع دائرية سعودي المنشأ قطر 7 سم و ارتفاع 100 سم ومن النوع الثقيل (سميك) مع كافة الملحقات وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف "]
[30,"Roofing Works                                                                                                                   Provision of materials, tools and manpower for roofing  according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer  ,The work inc includes the but not limited to the following:    \nA: cleaning the roof with sutible air compresor                                                         \nB:   20 mm water proofing layer                                                                                  \nC:  30 mm clean sand                                                                                                    \nD: 50 mm polystyrene insulation                                                                                \nE: polythene layer                                                                                                         \nF: 50 -150 mm clean river sand to make the required slope to the drain pipes.         G:  800 x 800 x 40 mm concrete tile","M2",335]
[null,"أعمال التسطيح وتشمل :-\nأ‌-  تنظيف السطح بصورة جيدة باستخدام ضاغطة هواء مع فرش طبقتين من الفلانكوت على كامل السطح وسقوف الطوابق الأرضي والأول والثاني .\nب‌-  تجهيز المواد والعمل لفرش ثلاثة طبقات من القير الجيد المفحوص (20/30) بينهما طبقتين متعاكستين من اللباد القيري الجيد وان يتم رفع مستوى القير واللباد عند حافات مردات الماء بارتفاع (20) سم وان يكون التداخل بين طبقات اللباد لا تقل عن (15)  سم بالاتجاهين \nت‌- تجهيز المواد والعمل لفرش طبقات من الفوم (الستاير بور ) سمك (5) سم ذو كثافة و ضغط عالي والنايلون الزراعي         (نوع سميك تحت وفوق طبقات الفوم) \nث‌-  فرش طبقة من الرمل النهري النظيف بسمك (5) سم باْوطا نقطة وتزداد حسب الميل المطلوب \nج‌-  التسطيح بالبلاطات الخرسانية الجاهزة المفحوصة مختبرياً بأبعاد (80×80×4) سم مع مراعاة الميل وحسب اتجاهات المرازيب \nح‌- مليء المفاصل بمادة الماستك الجيد ( المفحوص مختبرياً) مع الكي بصورة جيدة  .\n"]
[31,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion of  plastering works using (brown and white) Gypsum for the internal walls, beams and slabs for all buildings   the plaster should be leveled horizontally and vertically level with distance of 60 cm with minumim thikness of 3 cm and if the thikness become nore than 5 cm should use chickn wire , with all required works to complete the job and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements","m2",5100]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال البياض بالجص والبورك لجدران والسقوف الفضاءات الداخلية لكل الطوابق وبمعدل سمك لا يقل عن (3)سم وعند تجاوز السمك (5)سم يتم استخدام ألياف التسليح للجدران والسقوف ويشمل العمل تشميع الجدران الى مستوى الجسور بمونة السمنت المقاوم للأملاح والرمل (3:1) وطرطشة السقوف بمونة السمنت ويتم تثبيت المشبكات (جكن واير ) بين وجه الطابوق ووجه الكونكريت للعتبات والجسور وأنابيب الكهرباء ويتم البياض بالجص باستخدام المساطر الشاقولية وبمسافة (60) سم وان تكون الزوايا والأركان قائمة ومستوية والأوجه مستوية مع مراعاة ان يكون وجه البياض مع وجه الازارة للسيراميك شاملاً السعر اجراء الفحوصات المختبرية للجص والبورك وحسب المواصفات الفنية والمخططات."]
[32,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary for the completion to carry out the  coating of walls and ceilings paint three layers (using stucco colors, colors Fabion paint and plastic paint) of Turkish origin within the spaces and the quality is excellent and according to the colors and places determined by the supervisor, including the price of conducting laboratory tests of plastic coatings  and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements","m2",5100]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال الصبغ للجدران والسقوف بالطلاء ثلاث طبقات (باستخدام الوان الستوك والوان الفابيون والوان الطلاء البلاستيكي ) تركي المنشأ داخل الفضاءات وبنوعية ممتازة وحسب الالوان والاماكن  التي يحدده المهندس المشرف شاملاً السعر اجراء الفحوصات المختبرية للطلاء البلاستيكي وحسب المواصفات الفنية . "]
[33,"Provision of materials, tools and manpower for casting external walkways main entrance, according to the plans and elevations, as follows: -\nA-poured renforcement concrete  with a thickness (20 cm) and width (30 cm) as the basis for the walkway at a mixing ratio (1: 2: 4) and using resistant cement.\n(B) construction of  walkways with the concrete blocks hard to measure business (30 × 20 × 15) cm using mortar cement,  and sand mixing ratio (3: 1) according to the levels of the building as specifications inclusive price action laboratory tests of the Block and according to the technical specifications.\nC-  gravel  clean and screened category (b) with spraying water and  in the form of layers and a thickness of 25 cm per layer and compaction not less than 90%.\n(C) Ordinary Concrete work  casting thickness (10 cm) a comprehensive Expansion Joints every 2 m .\n(D) Application of Mosaik measure (40 × 40) cm  weather conditions and the successful screening laboratory using mortar cement and sand mixing ratio (3: 1) and according to the technical specifications with the work of Expansion Joints each (3 M.t) and filled with epoxy Display (1 cm) .\nand according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","M2",150]
[]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال المماشي الخارجية والمدخل  ويشمل العمل الآتي :-\nأ‌- أعمال صب خرسانة غير مسلحة بسمك (20)سم وعرض (30) سم  كأساس لسكة الممشى باستخدام السمنت المقاوم للأملاح وباستخدام القالب الحديدي مع الطلاء القيري من جهتين .\nب‌- أعمال بناء سكة المماشي من البلوك الصلد قياس (20×15×30) سم   باستخدام مونة السمنت المقاوم والرمل بنسبة خلط (3:1) وحسب التفاصيل المحددة في المخططات ويشمل العمل تشميع الجدران (صقيل) للأوجه الداخلية والخارجية مع الطلاء القيري من الداخل والبلاستيكي من الخارج. \nج -  أعمال الدفن بالحصى الخابط النظيف والمفحوص مختبرياً صنف (B) مع الرش بالماء والحدل الجيدين على شكل طبقات وبسمك (25)سم للطبقة الواحدة  ونسبة حدل لا تقل عن (90) % لكل طبقة .\nخ- أعمال صب خرسانة غير مسلحة سمك (10)سم شاملاُ العمل عمل مفاصل تمدد كل (2) م مع ملئ المفاصل بالفلين سمك(2) سم.\nد- التطبيق بالكاشي المقاوم للظروف الخارجية وباستخدام السمنت المقاوم والرمل بنسبة خلط (3:1) مع شربته المفاصل بالسمنت الابيض مع اللون المناسب مع عمل مفاصل تمدد وملوها بمادة الأيبوكسي (البولي سلفايد) .\n\n"]
[34,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done  to construction of subttank of net depth of  (2,5) with net dimensions from inside (4 × 8) m Including the  pouring of reinforced concrete for the floors, walls, roof, middle partition of  thickness (25) cm, with compressive strength of (26 MPA) using SRC cement with two openings in the roof measuring 40 × 40 cm with a plastic cover measuring 40 × 40 cm, including the work of the earthworks (25 cm), with fine spraying and watering with fine paint inside and outside, and placing a 2-inch (2) angular vent tube according to the locations shown in the drawings according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","Ea.",2]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بعمل خزان تعفين بعمق صافي من الداخل (2,5) م شاملا العمل صب خرسانة مسلحة للأرضيات والجدران و السقف والقاطع الوسطي وبسمك (25)سم وعلى ان يتم عمل خلطات تصميمية باستخدام مضافات لتحديد نسبة الخلط  بقوة تحمل (26 نت /ملم2)باستخدام السمنت المقاوم للأملاح مع عمل فتحتين بالسقف قياس (40×40)سم مع غطاء من البلاستك قياس (40×40)سم  شاملاُ العمل أعمال الحفريات الترابية وفرش طبقة من الحصى الخابط  سمك (25)سم مع الرش بالماء والحدل الجيد مع الطلاء القيري من الداخل والخارج ووضع أنبوب تنفيس مغلون قياس (2)انج بارتفاع  (4) متر وحسب المواقع المبينة في المخططات وكما يلي :\n   أ–   خزان تعفين بأبعاد صافية من الداخل ( 4×8 ) م\n"]
[35,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done for the manufacture and installation of an iron rail with a width of (60) cm using a sectioned burry (3 × 1,5)'' and the houses of the same section each (20) cm with the work of protection arches along the length of the same material proves Well on the wall by Roller Bolt with all the joints and divisions  the price including of dyes rust resistant and greasy paint  three layers according to technical specifications and directions supervisor engineer, the locations shown in the drawings  with all work requirements to complete the job.","Ml",17]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تصنيع وتثبيت سلم (خدمة) حديدي خارجي بعرض (60) سم باستخدام بوري ذو مقطع ( 3×1,5)انج والبايات من نفس المقطع كل (20)سم مع عمل اقواس حماية على طول السلم من نفس المادة يثبت بشكل جيد على الجدار بواسطة الرول بولت مع كافة المحلقات والتقسيمات شاملاً السعر الصبغ بمانع الصدأ والدهني ثلاث طبقات وحسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف ."]
[36,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done for the manufacture and installation of panels (sandwich panel) thickness of 100 mm set on the railing of the iron structure of the clip (I-SEC) and beams clip angle (L-SEC.) With packaging with palte thickness of 18 mm work includes removing parts affected by the ceiling and exposed to the demolition and the transfer of debris off-site and systematically and according to the affected space dimensions and then do casting an armed bridge on the space perimeter with the work of installing the new iron structure with all paint work structure Balradleyt and paint countries work includes equipping and installing a secondary roof of sheets of aluminum measuring (60 × 60) cm with structure and all it takes to complete the work with the technical specifications and as directed by the supervising engineer, the locations shown in the drawings with all work requirements to complete the job.","M2",80]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال مسقف من الالواح ( sandwich panel ) سمك 100 ملم  يثبت على هيكل حديدي من حديد مقطع  (I-SEC.)(شيلمان) والطراحيات مقطع زاوية(L-SEC.) مع تغليف الجوانب بالبليت سمك 18 ملم ويشمل العمل ازاله الاجزاء المتضررة من السقف والمعرضة للهدم ونقل الانقاض خارج الموقع وبشكل نظامي وحسب ابعاد الفضاء المتضرر من ثم القيام بأعمال صب جسر مسلح على محيط الفضاء مع عمل دول تثبيت للهيكل الحديدي الجديد مع كافة اعمال الطلاء للهيكل بالرادليت والدهان ويشمل العمل تجهيز وتثبيت سقف ثانوي من صفائح الالمنيوم قياس(60×60)سم مع الهيكل و كل ما يتطلبه العمل لإنجاز الفقرة بشكل مطابق للمواصفات الفنية وحسب توجيهات المهندس المشرف."]
[37,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done for the construction of brick wall using brick type (B) for the damaged  walls after demolition of the cracked and for the new partitions using cement mortar and sand (soft) with mixing ratio (3: 1) with all the work required according to the drawings and technical specificationsand as directed by the supervising engineer, the locations shown in the drawings with all work requirements to complete the job.","M3",45]
[null,"تجهيز المواد والعمل للبناء بالطابوق والمفحوص مختبرياً صنف (B) للجدران المهدمة والمتضررة بعد هدم المتصدع  منها  والقواطع المستحدثة وباستخدام مونة السمنت والرمل المغربل (الناعم) وبنسبة خلط (3:1) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات والمواصفات الفنية ."]
[38,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done for  the treatment of ceilings, columns and bridges with epoxy material in the areas where the reinforcing steel is shown (ie, providing a cover for reinforcing steel) and lifting the waste outside the university site according to the technical specifications and drawings with all the work required   to complete the job.","M2",1420]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال قلع الجص والبورك في القاعات المعرضة للحرق والمتضررة ويشمل العمل معالجة السقوف والاعمدة والجسور بمادة الايبوكسي الاسمنتي في المناطق التي يظهر فيها حديد التسليح (اي توفير غطاء لحديد التسليح) ورفع المخلفات خارج الموقع الجامعي وحسب المواصفات الفنية والمخططات ."]
[39,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to the maintenance of the iron door  dimensions below using all the different iron clips ,the work include the  installation on walls by the screw and Roll bolt with iron frame consist of 3 inch U-section and 2 inch angle-section with fixation of locks, handles, corrosion resistant paint, oily paintand and class 6 mm thickness according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements"]
[null,"1-steel door measure (1× 2,1) m","Ea.",3]
[null,"الابواب الحديد \nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال صيانة وتأهيل وتركيب باب حديد كبس وجهين من مقاطع الحديد مع تثبيت الاقفال والسراكي والنرمادات شاملا العمل والسعر الطلاء الدهني ثلاث طبقات بعد التنظيف مع تركيب زجاج للكتائب وكما يلي:-\nأ- باب حديد قياس (1×2.1)م\n"]
[40,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to maintenance of  wooden doors  with frame made of Jawi wood (6*3'') , the work includes installing locks and handles, and painting, with all required works to complete the job. and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements"]
[null,"1-wood door measure (1.5× 2,25) m","Ea.",1]
[null,"2-wood door measure (1 × 2.25) m","Ea.",26]
[null,"الابواب الخشبية \nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تأهيل وصيانة الابواب الخشبية صاج كبس وجهين للفردة الواحدة مع عمل صيانة الجرجوبة من الخشب الجاوي قياس (3×6) انج شاملا العمل والسعر التثبيت بالجدران مع كافة الانهاءات والصبغ بالدملوك وتركيب الكيلون ورفع الاجزاء المتضررة من الجراجيب وتعويضها وكما يلي:-\nأ‌- باب خشب (1.5×2.25)م\nب‌- باب خشب (1×2.25)م"]
[41,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to maintenance of windows and doors of aluminum sections with fixing of 6mm thickness of glass, deformed, leashes, flanges, fly retardants and locks. Type of workpiece including installation and maintenance of protection battalions with paint. According to the technical specifications and guidance of the supervising engineer with all work requirements to complete the job.","M2",225]
[null,"اعمال  الالمنيوم \nتجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تاهيل وصيانة وتركيب شبابيك وابواب من مقاطع الالمنيوم مع تثبيت الزجاج سمك 6 ملم مضلل واليدات والنرمادات ومانع الذباب والاقفال نوع سويج شاملا العمل تثبيت وصيانة كتائب الحماية مع الطلاء.\n"]
[42,"Provision Materials, equipment, tools, scaffolding and labor all it takes work to carry out the supply and instalation of  the work of false ceilings for corridors, halls and health groups installed on the rail of iron,   price including lifting of damaged panels and the benefit of the pieces of them and maintenance of the wires and electrical installations and install pieces of lighting ceiling with all necessary to complete the work taking into account the special safety requirements, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer.\n","M2",595]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال السقوف الثانوية للممرات والقاعات والمجاميع الصحية مثبت على سكة من الحديد المغلون شاملا العمل والسعر رفع الالواح المتضررة والاستفادة من القطع الصالحة منها والمحافظة على الاسلاك والتأسيسات الكهربائية وتثبيت قطع الانارة السقفية مع كل ما يلزم لإنجاز العمل "]
[43,"Provision of materials, tools and manpower  to carry out the cleaning and  of the roof concrete tiles and remove the damaged and replace them with new pieces with the treatment of the mastic for the entire surface of the building  with all required works to complete the job and reparing the damage, if any, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","M2",990]
[null,"تجهيز المواد والعمل والمعدات للقيام بأعمال تنظيف ومعالجة الشتايكر ورفع المتضرر منها واستبدالها بقطع جديدة مع معالجة الماستك لكافة سطح البناية (إضافة وكوي) مع كل ما يلزم لإنجاز العمل "]
[44,"Provision of materials, tools, manpower and all necessary work to carry out the work of removing the damaged parts of  porcelain floors  for all parts of the building and lifting the waste outside the university site, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","M2",945]
[null,"تجهيز المواد وكل ما يلزم العمل للقيام بأعمال رفع البورسلين للارضيات وما تحته لكافة الاجزاء المتضرة من البناية ورفع المخلفات خارج الموقع الجامعي."]
[45,"Provision of materials, tools and manpower  the implementation and application of ceramics with a first degree (90 cm) hight for all floors and spaces of the affected areas, taking into account the face of the flags with the face of whiteness and using SRC cement  and sand with mixing rate (3: 1) and filling the joints of white cement and rubber bands at the corners and angles According to the drawings and technical specifications and guidance of the supervising engineer.","M2",275]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تطبيق الازارة بالسيراميك  درجة أولى  بارتفاع (90)سم  لكل الطوابق وفضاءات المتضررة مع مراعاة وجه الازارة  مع وجه البياض وباستخدام السمنت المقاوم والرمل المغربل وبنسبة خلط (3:1) مع شربتة المفاصل بالسمنت الأبيض مع وضع الشرائط المطاطية عند الاركان والزوايا وحسب المخططات والمواصفات الفنية  "]
[46,"Provision of materials, tools and manpower and all necessary work for the supply and installation of iron quarries  first class materials, which is covered with laminate wood for stairs a, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","Ml",15]
[null,"تجهيز المواد والقيام باعمال المحجرات الحديديه من الحديد المصنع الدرجة الاولى المغلف بالخشب الصاج للسلالم وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف "]
[47,"Provision of materials, tools and manpower and all the necessary work to carry out the repair and replacement of damaged pieces s of the facades covered with stone, marble and copolymes and according to the details carried out with paint with flax dyes according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","M2",725]
[null,"تجهيز المواد وكل مايلزم العمل للقيام باعمال تصليح وابدال القطع المتضررة وجلي الواجهات المغلفة بالحجر والمرمر والكوبلنات وحسب التفاصيل المنفذة مع الطلاء بأصباغ الكتان ."]
[null,"Sanitary Works      الاعمال الصحية"]
[null,"1- The works shall include the processing, installation, linking, operation and inspection of the materials in their locations according to the drawings and instructions of the supervising engineer, then conducting the necessary examination and testing for all the work requirements.\n2 - The work shall be according to the technical specifications and the materials shall be of good quality after submitting samples (at least 3) for all materials of pipes,\n3 - All health materials from plastic pipes, pipes and water plants are the cost of laboratory tests and may not use any material not examined.\n4. When the plastic sewage pipes are established for a sanitary group, they should be make pressure test and left for three days.\n5- The work includes the surfacing of the facets and floors of the sanitary with the Jordanian firted brushes and the burial in the river soil and laying the thickness of (10) cm armed with (BRC) diameter (6) mm and the use of cement resistant to salts.\n6 - The work includes all the requirements and joints of the pipes feeder with the work of linking the building to the source of water and drainage network."," "]
[]
[null,"\n1-  تشمل الأعمال تجهيز المواد وتركيبها وربطها وتشغيلها وفحصها في مواقعها حسب المخططات وارشادات المهندس المشرف ثم القيام بالفحص والاختبار اللازم لكافة متطلبات العمل. \n2- يكون العمل حسب المواصفات الفنية وتكون المواد من النوعيات الجيدة بعد تقديم نماذج عدد (3 على الأقل) لكافة المواد من أنابيب وتراكيب وملحقات وحسب موافقة المهندس المشرف\n3- كافة المواد الصحية من انابيب بلاستيكية انابيب التأسيسات المائية يتم اجراء كلفة الفحوصات المختبرية عليها ولا يجوز استخدام اي مادة غير مفحوصة .  \n4- عند تأسيس الأنابيب المجاري من البلاستك لمجموعة صحية يجب ان تفحص تحت ضغط مناسب وتترك لمدة ثلاثة أيام .\n5- يشمل العمل تزفيت جوانب وأرضيات الحمامات  مع فرش اللباد أردني المنشأ والدفن بالتراب النهري وصب الأرضيات سمك ( 10)سم المسلحة ب (BRC) قطر (6)ملم وباستخدام السمنت المقاوم للأملاح  .\n6- يشمل العمل كافة المتطلبات والمحلقات من انابيب مغذية مع اعمال ربط المبنى بمصدر المياه وشبكة التصريف.\n"]
[1,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the cleaning  walls and floors of the sanitary group and the kitchens, the price including cleaning the laundries and the eastern seats and replace the damaged mixers and water discharge and delivery of water and angle valve and faucets and waste flash  tanks and sewerage network maintenance and maintenance of the water network and as set out and details in the charts With all that is necessary to complete the job according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer.","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بأعمال تأهيل وصيانة وتنظيف جدران المجموعة الصحية والمطابخ وتنظيف لأرضيات والجدران بشكل جيد شاملا العمل والسعر تنظيف المغاسل والمقاعد الشرقية  واستبدال المتضرر من الخلاطات وصوندات التصريف وتوصيل الماء واقفال الزاوية والحنفيات وخزانات طرد الفضلات وتسليك شبكة المجاري وصيانة شبكة الماء وكما موضح اعدادها وتفاصيلها في المخططات مع كل ما يلزم لإنجاز الفقرة"]
[2,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the implementation of concrete subttank reservoir of the net dimensions from  the interior (0.75 × 0.75) m and a net depth (0.75) m,  the work including of pouring reinforced concrete for the floors and walls and ceiling and cutter medium and thickness (25) cm using the  sulphat resistant cement with mixing ( 4: 2: 1) with two openings in the roof measuring 40 × 40 cm with a plastic cover measuring 60 × 60 cm including work of earthwork and gravel layer brushes thickness 25 cm with water spray and good mixing with paint (4) meters and placing a tube (6\") inch connects the manholes if required to work and according to the locations shown in the and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer.","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل لإنشاء أحواض تفتيش (منهول) من الكونكريت  المسلح الصقيل  (face Fair)  وبشبكه من ال(BRC) , سمك ( 15) سم للأرضية والجدران والسقف وبنسبة خلط  ( 1 : 1,5 : 3) وباستعمال السمنت المقاوم للأملاح مع عمل الميل في قاع الحوض باتجاه الجريان مع تثبيت غطاء من البلاستيك محكم ضد نفوذ الغازات بأبعاد  (60×60)سم كما يشمل السعر طلاء الجدران بالقير الحار بطبقتين , وبأبعاد داخلية وكما يلي :- \n1- منهول قياس ( 0,75 × 0,75× 0,75) م  ذو غطاء واحد \n"]
[3,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the extension, connection, inspection and operation of PVC (Sewage) drainage pipes. Original high pressure and excellent quality Diameter (4 '') . The work includes all the necessary fittings and adhesive materials with the work of the necessary items and packaging concrete and according to the drawings and technical specifications and guidance of the supervising engineer.","M.L",150]
[null,"تجهيز المواد ومد وربط وفحص وتشغيل أنابيب تصريف المياه (المجاري) العمودية والأفقية من البلاستك (PVC) ضغط عالي أصلي ومن النوعية الممتازة قطر( 4 انج ) ويشمل العمل أعطاء الميل اللازم ويشمل الملحقات كافة من (عكس وكلي وتقسيم ومقطع y  وعكس مفتوح .... الخ ) والمواد الصمغية مع عمل البندات اللازمة والتغليف بالخرسانة وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[4,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the extension, connection, inspection and operation of PVC (Sewage) drainage pipes vertical and horizontal. Original high pressure and excellent quality Diameter (6 '') . The work includes all the necessary fittings and adhesive materials with the work of the necessary items and packaging concrete and according to the drawings and technical specifications and guidance of the supervising engineer.","M.L",40]
[null,"تجهيز المواد ومد وربط وفحص وتشغيل أنابيب تصريف المياه(المجاري) من البلاستيك (PVC) ضغط عالي أصلي ومن النوعية الممتازة قطر( 6 انج) وتتحمل  ضغط مناسب تربط بين المنهولات  وخزانات التعفين ويشمل الملحقات كافة من         (عكس وكلي وتقسيم ومقطع y وعكس مفتوح.... الخ ) والمواد الصمغية  مع عمل البندات اللازمة والتغليف بالخرسانة وحسب المخططات والمواصفات الفنية  وتوجيهات المهندس المشرف"]
[5,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the extension, connection, inspection and operation of PVC (Sewage) drainage pipes For washbasins and venting pipes , Original high pressure and excellent quality Diameter (2 '') . The work includes all the necessary fittings and adhesive materials with the work of the necessary items and packaging concrete and according to the drawings and technical specifications and guidance of the supervising engineer.","M.L",60]
[null,"تجهيز المواد ومد وربط وفحص وتشغيل أنابيب تصريف المياه (المجاري) الداخلية للمغاسل وانابيب التنفيس من البلاستيك (PVC) ضغط عالي أصلي ومن النوعية الممتازة قطر (2 انج ) ويشمل العمل أعطاء الميل اللازم ويشمل الملحقات كافة من(عكس وكلي وتقسيم ومقطع y وعكس مفتوح.... الخ ) والمواد الصمغية مع عمل البندات اللازمة والتغليف بالخرسانة وحسب المخططات و المواصفات الفني وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the installation of rainwater water pipes  of galvanized  pipes diameter (3'')  heavy type to fixed on the walls and be completely straight  the price  includes of fittings and the necessary inclination when the connection of the tube with the surface and all the joints needed according to technical specifications and guidance of the supervisor engineer.","M.L",44]
[null,"تجهيز وتثبيت أنابيب مياه الأمطار والشاقوليه (مرازيب ) من الحديد المغلون قطر (3 ) انج  نوع ثقيل تثبت على الجدران وتكون شاقوليه  مستقيمه تماما ويشمل السعر العكوس والكعوب وعمل الميل اللازم عند اتصال الأنبوب مع السطح وكافة المحلقات التي يحتاجها."]
[7,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out  the supply, installation and examination of eastren seats  white color excellent grade with the kidney and the water tank with a high siphon and chrome trough diameter (15) mm with a flexible pipe chrome-plated length of (1) m and provides a wall suspension ring and all the joints needed and installed seats in concrete floors Using SRC cement  and according to technical specifications and drawings and directives of the supervisor.","Ea.",20]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب وفحص مقاعد شرقيه فرفوري ابيض اللون درجة ممتازة مع الكلي وخزان الماء العالي مع السيفون وحنفية  كروم قطر (15) ملم مع انبوب معدني مرن مطلي بالكروم بطول (1) م ويزود بحلقة تعليق بالحائط وكافة المحلقات التي يحتاجها وتثبيت المقاعد في الأرضيات بالخرسانة باستخدام السمنت المقاوم للأملاح وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[8,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the  for the supply, installation and test  of Western seats white color excellent grade with a plastic seat and a cover of the same color with a water tank to rinse from the turbulence capacity (11) liters of the type that is installed on the facilities directly and equipped with a siphon (siphon) With flexible pipe and the installation of seats with floors and all the necessary parts for the health group and according to the technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",5]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب وفحص مقاعد غربية فرفوري ابيض  اللون درجة ممتازة مع مقعد بلاستيكي وغطاء من اللون نفسه مع خزان ماء للشطف من الفرفوري سعة (11) لتر من النوع الذي يثبت على المرافق مباشرة ومجهزة بمنظومة الشطف (السيفون)  وتركيب قفل زاوية كروم وصوندة التوصيل المغلفة بالكروم المرن وتثبيت المقاعد بالأرضيات وكافة المحلقات التي يحتاجها للمجموعة الصحية وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف .  "]
[9,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, installation and examination washbasin  from excellent qualities, with all accessories and mirrors for each laundry (60 x 60 cm) and all the products needed by the health group and according to technical specifications. And directions supervisor engineer. and according to the technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",20]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب وفحص وتشغيل مغسله فرفوري مع القاعدة  من نفس المادة ويشمل السعر تجهيز وتركيب الخلاط والأقفال بنوعيات ممتازة وحاملات الصابون الفرفوري وأوعية الصابون السائل وحمالات المناديل الورقية مع المناديل ومرايا لكل مغسلة (60×60)سم وكافة المحلقات التي يحتاجها للمجموعة  الصحية وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[10,"Provision of materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the  supply, install, inspect and operate sink of steel tube with a basin and wings. The price includes the installation and installation of mixer and locks with excellent qualities and purified soap containers. The work also includes  of sewage drain and all necessary to complete the work and according to the technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب ونصب وفحص وتشغيل سنك كاونتر المنيوم ستيل ذو حوض وجناحين ويشمل السعر تجهيز وتركيب الخلاط والأقفال بنوعيات ممتازة وحاملات الصابون الفرفوري, ويشمل العمل أيضا عمل فتحة تصريف مياه المجاري وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف."]
[11,"`Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, install, inspect and operate a wall air dryer with tissue paper holder and according to technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",5]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب وفحص وتشغيل مجفف هواء جداري مع حمالات المناديل الورقية مع المناديل وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف."]
[12,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, install, inspect and operate the shower with mixer and Valves with excellent qualities and according to the technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتركيب وفحص وتشغيل شاور مع الخلاط والأقفال بنوعيات ممتازة وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف ."]
[13,"Supply materials, tools and manpower to Supply, install , connect   and operation of  (PPR)pipes for the distribution of cold and hot water rising and descending water from the upper reservoirs of health groups and heaters as well as between the main source of the building under the British Standards or equivalent are to withstand the required pressure with all the accessories of the same material (PPR) as well as valves and all necessary to install the pipe and passed within the designated areas as shown in the drawings and examined under a suitable pressure and placed a valve on all main lines and be piping court against water leakage  and all necessary for all the requirements to complete a good work shown below: "]
[null,"A- 25 mm dia. PN 20","M.L",240]
[null,"B- 32 mm dia. PN 20","M.L",120]
[null,"C- 40 mm dia. PN 20","M.L",30]
[null,"D- 50 mm dia. PN 20","M.L",150]
[null,"تجهيز المواد والعمل لمد وربط وفحص وتشغيل أنابيب بولي بروبلين (P.P.R)  لتوزيع الماء البارد والحار  بموجب المواصفات البريطانية أو ما يعادلها قابلة لتحمل الضغط المطلوب مع كافة الملحقات من نفس المادة(P.P.R) (كالعكس والتقاسيم , والمصغرات ....الخ) وكذلك الأقفال وكل ما يلزم لتثبيت الأنابيب وتمريرها داخل الأماكن المخصصة وكما مبين في المخططات وان تفحص تحت ضغط مناسب (12) بار ويوضع قفل على كافة الخطوط الرئيسية وتكون توصيلات الأنابيب محكمة ضد نفوذ الماء وكل ما يلزم لانجاز العمل  على ان يتم العمل بطريقة الكبس الحراري وكما مبين ادناه :-\n1- قطر 25 ملم  (PN20)\n2- قطر 32 ملم  (PN20)\n3- قطر  40 ملم (PN20)\n4- قطر  50 ملم (PN20)\n"]
[14,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, Installation, inspection and examination of ground water tanks (2m3) of Gage 16 insulated sheets with gros and grips. The price includes opening  at the top (45 x 45 cm) with a cover of the same material with all connections (2)'' dia. and pipe connections between the tanks and the network with casting of  concrete bases to install the tanks on them and packaging with glass wool, brown ore, dye and all that is necessary to compltet the job according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer .","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص خزانات ماء ارضي سعة ( 2 م3) من صفائح مغلونة كيج (16) ومزود بجسور ومقاطع من الداخل او من (GPR) ويشمل السعر عمل فتحه في الأعلى قياس (45×45)سم مع غطاء من نفس  المادة مع عمل جميع التوصيلات للأنبوب الداخل والأنبوب الخارج مع أنبوب الطفح وأنبوب التصريف وفي المواقع المؤشرة في المخططات كما يشمل السعر تجهيز طوافه ميكانيكية والاقفال بقطر (2)انج وتوصيلات الانابيب بين الخزانات مع عمل القواعد الكونكريتيه لتثبيت الخزانات عليها والتغليف بالصوف الزجاجي والخام الأسمر والصبغ وكل ما يلزم."]
[15,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, Installation, inspection and examination of  water tanks dimentions (120 x 120 x 120) cm of Cage (16) and equipped with bridges and sections from inside. The price includes opening work at the top measuring (45 x 45) cm with a cover of the same material with the work of all connections to the inside pipes of dia. of  (2)'' and all pipe connections between reservoirs with the network and casting of  concrete bases above the ceiling which necessary to install tanks with everything necessary to complete the work according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer .","Ea.",8]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص خزانات ماء قياس (120 ×120×120) سم من صفائح مغلونة كيج (16) ومزود بجسور ومقاطع من الداخل ويشمل السعر عمل فتحه في الأعلى قياس (45×45)سم مع غطاء من نفس  المادة مع عمل جميع التوصيلات للأنبوب الداخل والأنبوب الخارج مع أنبوب الطفح وأنبوب التصريف وفي المواقع المؤشرة في المخططات كما يشمل السعر تجهيز طوافه ميكانيكية والاقفال بقطر (2)انج وتوصيلات الانابيب بين الخزانات مع عمل القواعد الكونكريتيه فوق السقف اللازمه لتثبيت الخزانات عليها والتغليف  بالصوف الزجاجي والخام الأسمر والصبغ وكل ما يلزم لانجاز العمل ."]
[16,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply ,construction ,conection and testing  of inspection of internal drainage holes and cleaning (clean out) for washbasins and baths with the installation of the whole of (4)'' with a cover of chrome dimensions (15 × 15) cm for drainage openings and fittings  according to technical specifications and directions supervisor engineer ","Ea.",44]
[null,"تجهيز المواد وكل ما يلزم العمل للقيام بأعمال فتحات التصريف الداخلية والتنظيف الخاصة (Clean Out) بالمغاسل والحمامات مع تجهيز وتركيب كلي (4) انج مع غطاء من الكروم بأبعاد (15×15) سم لفتحات التصريف وعكس وسداد لفتحات التنظيف وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف."]
[17,"Supplyf materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the the supply installation and testof of faucets (4/3) inch for outdoor gardens of good quality of chrome according to technical specifications and guidance of the supervisor engineer. ","Ea.",6]
[null,"تجهيز وتركيب حنفيات (4/3) انج للحدائق الخارجية وبنوعية جيدة  من  الكروم ."]
[18,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply, instalation, testing and operation of water heaters (160 liter) with heater, automatic and full connection of pipes, partitions, inverters, thumbnails and other products according to the technical specifications and instructions of the Supervisor Engineer.","Ea.",8]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص وتشغيل سخانات سعة (160) لتر مع الهيتر والأوتوماتيك والربط الكامل للأنابيب والتقاسيم والعكوس والمصغرات وغيرها من المحلقات وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف"]
[19,"Supply materials, tools and manpower and all what it takes to get the job done to carry out the supply and installation and operation and inspect water pump,  capacity (3) horsepower (2,2) kW discharge 18 m3 / h and (H = 25), connected with electric rafts and all other requirements for electrical and mechanical connection and all necessary to complete the work. and according to the technical specifications and directions supervisor engineer. ","Ea.",6]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص مضخة ماء قدرة (3)حصان (2,2) كيلو واط  تصريف 18 م3 /ساعة  و(H = 25) , مع تجهيز وربطها بالطوافات الكهربائية وكافة المتطلبات الأخرى للربط  الكهربائية والميكانيكية وكل ما يلزم لانجاز العمل."]
[null,"Electrical Works      الاعمال الكهربائية"]
[null,"Provision of materials, tools and manpower to Supply, install and all necessary for the installation, connection and operation of electrical installations (buried pipes) good quality origin dia. of (25) mm,  price including all types of wiring  according to design. The Electric switches and the socket are from good type of modern and genuine English-type bauxite and according to the technical specifications with the submission of at least two models to choose the best and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer as follows:  "]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط وتشغيل التراكيب الكهربائية ( أنابيب دفن ) بلاستك أردني المنشأ قطر (25) ملم شاملا السعر تجهيز الأسلاك كافة من النوع  (أردني – سعودي) وحسب التصميم. والمفاتيح والمأخذ تكون نوع جيد  حديث اصلي والبوكسات نوع انكليزي وحسب المواصفات الفنية مع تقديم نموذجين على الأقل لاختيار الأفضل وكما يلي :-"]
[1,"Provision of materials, tools and manpower to Supply, install and all necessary for the completion of work to  connect, check, operation and installationof an electrical outlet (13) Amp with ground of good concealer type established on the base at a height of (120) cm from the level of the ground using measuring wires (2.5) mm 2 .The point includes pipes and base and inspection points if any and the connection and wire between sockets and electrical circuit, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","Ea.",200]
[null,"تجهيز وتركيب  وتشغيل  مأخذ كهربائي (13) أمبير  مع الأرضي وتعويض المفقود  منها من النوع المخفي الجيد يثبت على القاعدة بارتفاع (120) سم من مستوى الأرضية باستخدام أسلاك قياس (2.5) ملم  والارضي (2.5) ملم2 وتتضمن النقطة الأنابيب والقاعدة ونقاط الفحص ان وجدت والربط والأسلاك بين المآخذ والدائرة الكهربائية"]
[2,"Provision of materials, tools and manpower to Supply, install and all necessary for the completion of work to  connect, check, operation and installationof an electrical outlet (32) Amp with ground of good concealer type established on the base at a height of (120) cm from the level of the ground using measuring wires (4) mm 2 .The point includes pipes and base and inspection points if any and the connection and wire between sockets and electrical circuit, and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","Ea.",120]
[null,"تجهيز وتركيب  وتشغيل  مأخذ كهربائي (32) أمبير  مع الأرضي وتعويض المفقود  منها من النوع المخفي الجيد يثبت على القاعدة بارتفاع (120) سم من مستوى الأرضية باستخدام أسلاك قياس (4) ملم2 والارضي (2.5) ملم  وتتضمن النقطة الأنابيب والقاعدة ونقاط الفحص ان وجدت والربط والأسلاك بين المآخذ والدائرة الكهربائية"]
[3,"Provision of materials, tools and manpower to Supply, install and all necessary for the completion of work to  connect, check, operation and installation of installation of socket (45) amp optical type, wire measuring (4) mm 2 and ground (2.5) mm 2 for air conditioning and heaters as shown in the drawings , and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","Ea.",40]
[null,"تجهيز و تركيب  وتشغيل  مأخذ كهربائي (45) أمبير  مع الأرضي وتعويض المفقود  منها من النوع المخفي الجيد يثبت على القاعدة بارتفاع (120) سم من مستوى الأرضية باستخدام أسلاك قياس (4) ملم2 والارضي (2.5) ملم  وتتضمن النقطة الأنابيب والقاعدة ونقاط الفحص ان وجدت والربط والأسلاك بين المآخذ والدائرة الكهربائية للتكييف والسخانات وكما موضح في المخطط"]
[4,"Provision of materials, tools and manpower to Supply, install and all necessary for the completion of work to  connect, check, operation and installation of air evacuator of 12 inch capacity of good origin with the necessary aperture and the frame with an operating switch (5) Amp wire (1.5) mm 2 , and according to the technical specifications and guidance of the supervising engineer","Ea.",30]
[null,"تجهيز وتركيب مفرغة هواء (12) عقدة منشأ جيد حديدي مع الفتحة اللازمة والإطار الخشبي مع مفتاح تشغيل (5) أمبير بسلك (1.5) ملم2"]
[5,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test  and connection of 18 Watt Spot Light  type of LED with open guarantee and all required work for operation.","Ea.",750]
[null,"تجهيز تركيب وتشغيل  وتأسيس وربط سبوت لايت 18واط نوع LED ذات منشا ذو ضمان مفتوح  وكل ما يتطلبه العمل للتشغيل"]
[6,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test  and connection of 30 Watt Spot Light  type of LED with open guarantee and all required work for operation.","Ea.",110]
[null,"تجهيز وتأسيس وربط سبوت لايت 30 واط  نوع LED ذات منشا ذو ضمان مفتوح للقاعه."]
[7,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test of llighting bracket with a cover with LED lamp (30) watts and according to the technical specifications and guidance of the supervisor.","Ea.",35]
[null,"تجهيز وتركيب إنارة عبارة عن براكيت إنارة ذو غطاء مع مصباح LED (30) واط  وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف."]
[8,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test ceiling fan of 56 inch capacity with regulator and all work requirements","Ea.",65]
[null,"تجهيز وربط وفحص وتشغيل مروحة سقفيه نوع بنسونيك أو جوستك او  KDK(56) عقدة غير مقلدة شاملا العمل تجهيز المروحة مع المنظم الخاص بها مع كافة الملحقات اللازمة وحسب المواصفات الفنية والمخططات وتوجيهات المهندس المشرف."]
[9,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test telophone outlet of (2 × 0.8) mm 2 passes through plastic tubes (20 mm2) pvc . The work includes the point of the socket with all the work required and with all the necessary accessories and according to specifications Technical drawings and guidance supervisor engineer.with all work requirements to complete the job.","Ea.",45]
[null,"تجهيز وتأسيس وربط وفحص نقطة مأخذ تلفون نوع سعودي باستخدام أسلاك نحاسية قياس (2×0,8) ملم2 تمرر داخل أنابيب بلاستيكية (p.v.c) قياس (20) ملم 2 ويشمل العمل نقطة المأخذ مع كل ما يتطلبه العمل و  مع كافة الملحقات اللازمة وحسب المواصفات الفنية والمخططات وتوجيهات المهندس المشرف."]
[10,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test installation of telephone division capacity (50 outgoing lines / 1 to  10 incoming lines  / 3) metal-made with all work requirements to complete the job.","Ea.",1]
[null,"تجهيز وتركيب تقسيم تلفون سعة (50 خط عدد/1 و 10خط عدد/3) معدني الصنع"]
[11,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test  an Internet socket point with all its connections and wires and a distribution box (30 x 40) cm with all the required work and with all the necessary accessories.with all work requirements","Ea.",45]
[null,"تجهيز وتأسيس وربط وفحص نقطة مأخذ انترنت مع كافة التوصيلات والاسلاك الخاصة بها وصندوق توزيع (30×40)سم مع كل ما يتطلبه العمل و  مع كافة الملحقات اللازمة."]
[12,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test and connect  fire alarm system (8 loops) with bells circuits with batteries and charger. The work includes the incorporation using a measuring wire (1.5) mm 2 fire resistant, pass through steel pipes with all accessories measuring (20) mm 2 as indicated in Charts and Specifications of the Agenciesandwith all work requirements as below:"]
[null,"1- Addressable panel (8loops) with batteries and charger","Ea.",2]
[null,"2- Smoke sensor Type of addressable (addressable)","Ea.",125]
[null,"3- Addressable heat sensor","Ea.",2]
[null,"4-Addressable glass breaker (MCP)","Ea.",8]
[null,"5- whistle","Ea.",9]
[null,"6- The sign of fire sign","Ea.",80]
[null,"تجهيز وتأسيس ونصب وربط وفحص منظومة إنذار الحريق نوع حديث (8 loops) مع دوائر الاجراس مع البطاريات والشاحن ويشمل العمل التأسيس باستخدام أسلاك قياس(1,5) ملم2 مقاوم للحريق تمرر داخل أنابيب حديديه مع كافة الملحقات قياس (20) ملم 2 وكما مبين    في المخططات والمواصفات وكالاتي:\n1- لوحة (addressable) (8loops) مع البطاريات والشاحن \n2- متحسس دخان نوع (photo) قابل للعنونه (addressable)\n3- متحسس حرارة نوع (heat) قابل للعنونه (addressable)\n4- كاسر زجاج (MCP) قابل للعنونه (addressable)\n5- جرس\n6- مصباح دلالة الحريق\n"]
[13,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test  a carbon dioxide (CO2) fire extinguisher (4 kg) installed on the wall. with all work requirements","Ea.",12]
[null,"تجهيز وتثبيت طفاية حريق نوع غاز ثاني اوكسيد الكاربون (CO2) بوزن (4) كغم يتم تثبيتها على الجدار ."]
[14,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test   of a dry powder type (DRY POWDER) weighing 6 kg installed on the wall with all work requirements","Ea.",12]
[null,"تجهيز وتثبيت طفاية حريق نوع بودرة جاف (DRY POWDER) بوزن (6) كغم يتم تثبيتها على الجدار ."]
[15,"Provision of materials, tools and manpower to supply, install,  test and connect  of main feeding feeders cables,pressure type Gulf or Jordanian origin extends from the main board to the sub-panels in the building according to technical specifications and drawings and the following measurements with all work requirements:"]
[null,"Armoured cable(4*25+1*16) mm 2 for feeding panels for lighting and cooling","M.L",200]
[null,"Armoured cable(4*16+1*10) mm 2 for feeding panels for lighting and cooling","M.L",200]
[null," cable (4 x 10 + 1*6) mm2 to feed the elevator panels","M.L",30]
[null,"cable (70 x 1)  mm2 for the earth system","M.L",25]
[null,"cable (120 x 1)  mm2 for connecting between boards","M.L",20]
[null,"تتجهيز ومد وربط وفحص قابلوات تغذية رئيسية ضغط واطي نوع خليجي او اردني المنشأ تمد من اللوحة الرئيسية إلى اللوحات الفرعية الموجودة في البناية وحسب المواصفات الفنية والمخططات وبالقياسات التالية:\n- قابلو مسلح  (16 ×1+25×4) ملم2 لتغذية اللوحات الخاصة بالانارة والتبريد \n- قابلو مسلح  (10 ×1+16×4) ملم2 لتغذية اللوحات الخاصة بالانارة والتبريد \n- قابلو (6×1+10×4) ملم2 لتغذية اللوحات الخاصة بالمصعد\n- قابلو( 70×1) ملم2 لمنظومة الايرث\n- قابلو( 120×1)ملم2 للتوصيل بين البوردات \n"]
[16,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test and connect  an armoured cable measuring (4 × 240) mm 2 to feed the main panels of the station. The work includes excavation work, laying of silphates inside the streets, connecting to the station and burial works in the river soil, with a bar of indication and all that is necessary to complete the job.","M.L",400]
[null,"تجهيز ومد وربط قابلو مسلح  (4×240) ملم2 لتغذية  اللوحات الرئيسية من المحطة ويشمل العمل اعمال الحفر ومد سليفات داخل الشوارع والربط بالمحطة واعمال الدفن بالتراب النهري مع وضع شريط دلالة وكل ما يلزم"]
[17,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test and connect of  (SDB) consiste of  (12) line for lighting contains main and sub-sections with three-phase copper busbars ,  with neutral and ground bus bars with all accessories to implement the work  and under the directives of the supervisor and according to the standard specifications and the drawings as below:\nA) A main circuit breaker  with three phases of 63 amperes / 1 number\nB) Bas-Bar Nahasi group (three phases + neutral + ground) with a capacity of 100 amperes / single set\nC)Single-phase circuit breaker  of 10 amp / 4 numbers\nD) Single-phase circuit breaker of 20 amp / 4 numbers\nE)Single-phase circuit breaker  with a capacity of 32 amperes / 4 numbers      ( short circuit breaking capacity of circuit breakers shall not be less than 15 KA)","Ea.",6]
[null,"تجهيز وربط و تشغيل و فحص لوحة التوزيع الفرعية       (S.D.B)(12 خط) الخاصة بالإنارة تحتوي على قواطع رئيسية وفرعية  مع قضبان نحاسية ثلاثية الأطوار مع ارضي مع كافة الملحقات لتنفيذ الفقرة وبموجب توجيهات المهندس المشرف وفي ضوء المواصفات القياسية وبموجب المخططات وكالاتي :-\nب‌- قاطع دورة رئيسي ثلاثة أطوار سعة 63 أمبير/عدد/1\nت‌- مجموعة  باز-بار نحاسي (ثلاثة أطوار+محايد +ارضي ) سعة 100 أمبير /سيت/1\nث‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 10امبير/عدد/4\nج‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 20امبير/عدد/4\nح‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 32امبير/عدد/4 \n"]
[18,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test and connect of  (SDB) consiste of  (18) line for lighting contains main and sub-sections with three-phase copper busbars with busbars for neutral & ground with all accessories to implement the work and under the directives of the supervisor and according to the standard specifications and the drawings as below:\nA) Primary circuit breaker Three stages of 100 amperes / 1 number \nB) Bas-Bar Nahasi Group (three phases + neutral + ground) capacity of 150 amp / single set \nC)Single - phase rotary cycle of 10 amp / 5 numbers\nD)Single phase circuit breaker of 20 amp / 5 numbers\nE) single-phase circuit breaker with a capacity of 32 amperes / 5 numbers\nF) three-phase circuit breaker  with a capacity of 32 amp /  3 numbers      ( short circuit breaking capacity of circuit breakers shall not be less than 15 KA)","Ea.",4]
[null,"تجهيز وربط و تشغيل و فحص لوحة التوزيع الفرعية       (S.D.B)(18 خط) الخاصة بالإنارة تحتوي على قواطع رئيسية وفرعية  مع قضبان نحاسية ثلاثية الأطوار مع ارضي مع كافة الملحقات لتنفيذ الفقرة وبموجب توجيهات المهندس المشرف وفي ضوء المواصفات القياسية وبموجب المخططات وكالاتي :-\nخ‌- قاطع دورة رئيسي ثلاثة أطوار سعة 100أمبيرعدد/1\nد‌- مجموعة  باز-بار نحاسي (ثلاثة أطوار+محايد +ارضي ) سعة 150 أمبير /سيت/1\nذ‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 10امبير/عدد/5\nر‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 20امبير/عدد/5\nز‌- قاطع دورة آحادي الطور سعة 32امبير/عدد/5 \nس‌- قاطع دورة ثلاثي الطور سعة 32امبير/عدد/1\n\n"]
[19,"Provision of materials, tools and manpower to supply , install , operate and test and connect of  main panel (MDB) for the ground floor, which is made of galvanized iron and coated with oil paint anty dust and waterproof with a minimum thickness of (2) mm and the dimensions of (120 × 80 × 50) cm  with all the pursuits to implement the work according to the standard specifications & Electrical drawings and consist of: -\nA) A main circuit breaker with three phases of capacity (400) amperes type (ABB) / 1 number\nB)Bas-Bar Nahasi Group (three phases + neutral + ground) and a capacity of 600 amp main (Set) / 1 set \nC-Bas-Bar Nahasi Group (three phases + neutral + ground) and a capacity of 200 ampere subset (SET) / 3 sets\nD) Three-phase contactor (100) ampere type (ABB) / 3 numbers\nE - circuit breaker three phase capacity (63) amp type (ABB) / 4 numbers\nF-Multimeter measuring devices with multiple readings\nG-signal lamp / 6 numbers\nH - Cland Board and according to the measurement of the capacitor    ( short circuit breaking capacity of circuit breakers shall not be less than 35 KA)","Ea.",2]
[]
[null,"تجهيز وربط وفحص وتشغيل  لوحة الرئيسية (M.D.B) للطابق الارضي مصنوع من الحديد المغلون والمطلي بالصبغ الدهني محكم يمنع دخول الغبار والماء ذات سمك (2)ملم وبإبعاد (120× 80 ×50) سم  نوع ميكانو تركي مع كافة الملاحقات لتنفيذ الفقرة وحسب المواصفات القياسية وبموجب المخططات الكهربائية وتتكون من :-\nأ‌- قاطع دورة رئيسي ثلاثة أطوار سعة (400)أمبير نوع (ABB)/عدد/1\nب‌- مجموعة باز-بار نحاسي (ثلاثة أطوار+محايد + أرضي) و بسعة 600 أمبير رئيسي (سيت)/عدد/4\nت‌- مجموعة باز-بار نحاسي (ثلاثة أطوار+محايد + أرضي) و بسعة 200 أمبير فرعي  (سيت)/عدد/3\nث‌- قاطع دورة ثلاثة أطوار سعة(100)أمبير نوع (ABB) /عدد/3 \nج‌- قاطع دورة ثلاثة أطوار سعة(63)أمبير نوع (ABB) /عدد/4 \nح‌- اجهزة قياس مليتي ميتر متعدد القراءات عدد/1\nخ‌- مصباح إشارة/عدد/6\nد‌- كلاند بورد وحسب قياس القابلو\n"]
[null,"Mechanical Works      الاعمال الميكانيكية"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to  , install , operate and test  air-conditioning siplte Unite works under 55 ° C and according to the technical specifications and the drawings with an electric heating coil and control system with thermal and optical insulation and gates .The service and all other accessories including the  establishing of the rules of the basment on the ground bridge (30) cm with the addition of the rapper,each of the outdoor devices should put in a metal box next to the machine in accordance to the Iraqi specifications with all work requirements"]
[null,"A- 1.5 Ton","Ea.",11]
[null,"B- 2 Ton","Ea.",40]
[null,"C- 3 Ton","Ea.",4]
[null,"تجهيز ونصب وتركيب وتشغيل جهاز سبلت تبريد وتدفئة  نوع GREE او YOURK او TOST مع الربط  بسلك (2×4 ملم2 + 1,5ملم2 أرضي) مع أقفاص الحماية مع جهاز حماية وتكون أنابيب التوصيل بين القطعة الخارجية والداخلية  يجري داخل ترنج بلاستك مع أحكام سد الفتحات  لعدم نفاذية مياه الأمطار وكما يلي:-\nأ‌- 1.5 طن\nب‌- 2 طن\nت‌- 3 طن                \n\n"]
[2,"Supply of materials, tools and manpower to rehabilitate and maintaine and operate and test  air-conditioning split unit type of 2 ton capacity (cooling and heating) and be connected to a  switch ( 32 A ) in accordance to the Iraqi specifications with all work requirements","Ea.",20]
[null,"تأهيل ونصب وتركيب وتشغيل جهاز سبلت 2 طن حار وبارد  مع ربط اجهزة الحماية و كافة  التوصيلات الكهربائية وحسب المواصفات الفنية المعتمدة مع كل متطلبات العمل"]
[3,"Supply of materials, tools and manpower to  , install , operate and test   installation and operation of a complete electrical elevator of world famous origin with a capacity of 360 kg with all accessories and the iron structure and control board and its engine and safety in a manner suitable for continuous operation with the source of storage of electrical energy in the event of extinguishing the main source with all the pursuits to implement the paragraph in accordance to the Iraqi specifications with all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز وتركيب مصعد كهربائي الماكنة غربية المنشأ وتحتوي على محرك ذو سرعتين  مع مروحة تبريد مع بريك كهربائي وذات حمولة 320 كغم ."]
[null,"1 – العربة تتكون من بليت ومغلفة من الداخل ستيل . "]
[null," أ  - سقف ثانوي ."]
[null,"ب – لوحة طلبات داخلية (Micro-push buttons) ."]
[null,"ج – مؤشر طوابق في الطابق الارضي(Indicator ) ."]
[null,"د –انارة مخفية ."]
[null,"هـــ – أرضية مرمر ."]
[null,"و – تجهيز مصباح طوارئ ."]
[null,"ز – جرس إنذار يعمل بالبطارية ."]
[null,"2 – يحتوي اعلى العربة على لوحة صيانة للتحكم بالمصعد يدويا ."]
[null,"3 – بورد السيطرة (Microprocessor) بنظام تخزين كامل ويحتوي البورد على كامل مواصفات المصاعد وجميع الكونكترات والمرحلات فرنسية المنشأ أو إيطالي ."]
[null,"4 – وحدة سيطرة المحرك (VVVF) ويحتوي على حماية من شدة التيار الكهربائي ويتحمل دائرة القصر الكهربائي ."]
[null,"5 – سكك العربة على شكل حرف (T) وكذلك سكك للثقال ."]
[null,"6 – تجهيز منظم سرعة للمصعد مع تروس الميكانيكية لتوقف المصعد في حالة انقطاع الحبال."]
[null,"7 – الابواب الخارجية ابواب أتوماتيك نوع ايطالي  ."]
[null,"8 – الباب الداخلي سلكم ايطالي المنشأ مع الكامات ."]
[null,"9 - حبال الرفع فولاذ مع الثقالات والمعدات  ."]
[null,"10 – تجهيز كبسات في كل طابق ."]
[null,"11 – منظومة طوارئ (UPS)."]
[null,"جهاز سبلت (2طن ) لغرفة المحركات"]
["Total cost"]