

|  |
| --- |
|  |

**DEMANDE DE PRIX (RFQ)**

|  |  |
| --- | --- |
| NOM & ADRESSE DE L’ENTREPRISE | DATE : 21 octobre 2019 |
| N° DE REFERENCE DE LA RFQ :  060/RFQ/COIKA/2019 |

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre **des travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la maison des jeunes en chefferie de Bwisha, territoire de Rutsuru ; en un seul lot.**

tels que décrits en détails à l’annexe 1 de la présente demande de prix. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2.

Prière envoyer vos offres à l’adresse ci-après :

**Par courrier : Programme des Nations Unies pour le développement**

**Goma, 36, Av. des Orchidées, Quartier les Volcans**

Ou par e-mail **à** [soumission.goma@undp.org](mailto:soumission.goma@undp.org)

avec mention de la référence et intitulé du dossier**. Votre proposition devra être reçue** au plus tard le **31 octobre 2019, à 16h00 (heure de Goma)**.

N’hésitez pas à écrire à l’adresse [soumission.goma@undp.org](mailto:soumission.goma@undp.org) pour toute information complémentaire au plus tard le **29 octobre 2019.**

Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés.

|  |  |
| --- | --- |
| Conditions de livraison  [INCOTERMS 2010]  *(Veuillez lier ceci au barème de prix)* | **DAP** **Bwisha, Rutsuru** |
| Le dédouanement, si nécessaire, sera à la charge : | * **Du fournisseur/de l’offrant** |
| Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s’il en existe plusieurs) | **Bwisha, Rutsuru** |
| Date et heure limites de livraison prévues *(si la livraison intervient ultérieurement, l’offre de prix pourra être rejetée par le PNUD)* | * **3 mois** |
| Calendrier de livraison | * **Requis** |
| Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix[[1]](#footnote-1) | * **Dollar des Etats-Unis** |
| Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert[[2]](#footnote-2) | * **Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables** |
| Date-limite de soumission de l’offre de prix | **30 octobre 2019 à 16h00 (heure de Goma)** |
| Visite du site (facultative) | **La visite du site sera faite en date du 25 octobre 2019 à partir de 11h 00. Téléphone du point focal : + 243 814204606/99865769** |
| Documents à fournir | * **Le formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1 ;** * **Certificat de visite du site, le cas échéant** * **Copie de l’Identification Nationale** * **Copie du RCCM** * **Preuve de régularité fiscale pour 2019** * **Agrément aux TPI** * **Planning d’exécution des travaux** * **Preuve d’exécution des contrats similaires durant les trois dernières années (joindre les copies des contrats ou certificats de bonne exécution)** * **Tableau reprenant la liste des marchés similaires exécutés les trois dernières années.** * **Profile de l’entreprise** |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | **120 jours** |
| Offres de prix partielles | **Non Autorisées** |
| Conditions de paiement[[3]](#footnote-3) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Tranche** | **Termes de paiement-Etapes de versement d’acomptes** | **% à payer** | **Retenue de 05 % en $USD** | | 1 | A 20 % du taux de réalisation de travaux | **20%** | **A calculer** | | 2 | A 60 % du taux de réalisation de travaux | **40 %** | **A calculer** | | 3 | A 80 % du taux de réalisation des travaux | **20%** | **A calculer** | | 4 | A 100% du taux de réalisation des travaux et à réception provisoire des travaux | **20%** | **A calculer** | | 5 | A la réception définitive des travaux (06 mois après la réception restitution de 05% de du retenu de bonne fin des travaux) |  |  | |
| Critères d’évaluation | **Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas[[4]](#footnote-4)** |
| Le PNUD attribuera un contrat à : | * **Un seul fournisseur en fonction du facteur suivant : *Mieux offrant*** |
| Type de contrat devant être signé | * + - **Bon de commande et contrat des travaux**   <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/5.%20Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx> |
| Conditions particulières du contrat | * + - Annulation du BC/contrat en cas de non-conformité au délai d’exécution |
| Conditions de versement du paiement | * Acceptation écrite des travaux sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ. |
| Annexes de la présente RFQ[[5]](#footnote-5) | * Cahier des prescriptions techniques et plans (annexe 1) * Bordereaux quantitatifs et bordereaux des prix (Annexe 2) * Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 3) * Conditions générales / Conditions particulières et modèle de contrat (annexe 4).   La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat |
| Contact pour les demandes de renseignements  (Demandes de renseignements écrites uniquement)[[6]](#footnote-6) | « **soumission.goma@undp.org** »  Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants. |

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante : <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml> .

**Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.**

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : <http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf>

**Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.**

**Cordialement,**

**Annexe 1**

**Cahier des prescriptions techniques et plans**

****

**Annexe 2**

**Bordereaux**

1. **BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

**A. Construction d’un bloc toilette de 4 portes, une Fosse septique et un puits perdu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESIGNATION** | **UNITE** | **Qté** | **P.U $** | **P.T. $** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Démolition** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Dépose de fenêtres métalliques** | **pce** | **2** |  |  |
| **1.2** | **Démolition mur en maçonnerie** | **m²** | **11.44** |  |  |
|  | **Sous-total 1** |  |  |  |  |
| **2** | **TERRASSEMENT** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Déblai** | **m³** | **7.2** |  |  |
| **2.2** | **Remblai** | **m³** | **10** |  |  |
|  | **Sous-total 2** |  |  |  |  |
| **3** | **MACONNERIE** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Fondation** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Béton de propreté 150 kg/m³** | **m³** | **0.76** |  |  |
| **3.1.2** | **Sous colonne en béton** | **m³** | **0.128** |  |  |
| **3.1.3** | **Fondation en moellon** | **m³** | **9.75** |  |  |
|  | **Sous-total 3.1** |  |  |  |  |
| **3.2** | **Pavement** |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Béton B de sous pavement dosé à 200 kg/m3** | **m³** | **1.125** |  |  |
| **3.2.2** | **Béton A de chape sur maçonnerie dose a 350 kg/m3** | **m³** | **0.608** |  |  |
|  | **Sous-total 3.2** |  |  |  |  |
| **3.3** | **Elévation des murs** |  |  |  |  |
| **3.3.1** | **Maçonnerie murs en briques cuites ou bloc ciment** | **m³** | **1.492** |  |  |
| **3.3.2** | **Béton armé pour colonnes et chaînage dosé à 350 kg/m³** | **m³** | **2.402** |  |  |
|  | **Sous-total 3.3** |  |  |  |  |
| **4** | **TOITURE** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Charpente en bois** | **m³** | **0.48** |  |  |
| **4.2** | **Plafond sur gîtage en bois** | **m²** | **30** |  |  |
| **4.3** | **Planche de rive** | **ml** | **18** |  |  |
| **4.4** | **Couvertures en tôle ondulée galvanisée BG 28** | **m²** | **47** |  |  |
|  | **Sous-total 4** |  |  |  |  |
| **5** | **Menuiserie en bois et métallique** |  |  |  |  |
| **5.1** | **Porte simple en bois plein 0,80x2,10m** | **pce** | **6** |  |  |
| **5.2** | **Porte double semi vitrée en bois 1,50x2,10** | **Pce** | **1** |  |  |
| **5.3** | **Imposte métallique vitré avec antivol 0.7x 0,5m** | **pce** | **8** |  |  |
|  | **Sous-total 5** |  |  |  |  |
| **6** | **Enduit** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Enduit de 2 cm d'épaisseur** | **m²** | **90** |  |  |
|  | **Sous-total 6** |  |  |  |  |
| **7** | **Revêtement** |  |  |  |  |
| **7.1** | **Revêtement sol en carreaux** | **m²** | **30** |  |  |
| **7.2** | **Rivement mural en faillance** | **m²** | **56** |  |  |
|  | **Sous-total 7** |  |  |  |  |
| **8** | **Peinture** |  |  |  |  |
| **8.1** | **Peinture latex en double couche** | **m²** | **130** |  |  |
| **8.2** | **Peinture email** | **m²** | **4** |  |  |
| **8.3** | **Peinture antirouille** | **m²** | **4** |  |  |
|  | **Sous-total 8** |  |  |  |  |
| **9** | **Plomberie** |  |  |  |  |
| **9.1** | **WC monobloc** | **pce** | **4** |  |  |
| **9.2** | **Urinoir** | **pce** | **3** |  |  |
| **9.3** | **Lavabo** | **pce** | **3** |  |  |
| **9.4** | **Porte serviette** | **pce** | **2** |  |  |
| **9.5** | **Porte papier hygiénique** | **pce** | **4** |  |  |
| **9.6** | **Porte savon** | **pce** | **3** |  |  |
| **9.7** | **Fosse septique 100 usagers** | **pce** | **1** |  |  |
| **9.8** | **Puit perdu Ø 1m, h=3m** | **pce** | **1** |  |  |
| **9.9** | **Tuyauterie d'adduction en acier galvanise + accessoires** | **ml** | **50** |  |  |
| **9..10** | **Tuyauterie d'évacuation en PVC et accessoires** | **ml** | **60** |  |  |
|  | **Sous-total 9** |  |  |  |  |
| **10** | **Installation électrique** |  |  |  |  |
| **10.1** | **Interrupteur simple allumage SH1** | **pce** | **3** |  |  |
| **10.2** | **Socket** | **pce** | **7** |  |  |
| **10.3** | **Prise avec terre** | **pce** | **1** |  |  |
|  | **Sous-total 10** |  |  |  |  |
| **11** | **Aménagement extérieur** | **ff** | **1.00** |  |  |
|  | **Sous-total 11** |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL General** |  |  |  | **-** |

**B. construction de la clôture de la concession du Centre des jeunes**

**(284,73m de fondation en maçonnerie de moellon et socle de colonne en BA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESIGNATION** | **UNITE** | **Qté** | **P.U $** | **P.T. $** |
|  | **Terrassement** |  |  |  |  |
| **1** | **Déblai** | **m³** | **71.1825** |  |  |
| **2** | **Remblai** | **m³** | **60** |  |  |
|  | **Sous-total I** |  |  |  |  |
|  | **Fondation** |  |  |  |  |
| **1** | **Béton de propreté 150 kg/m³** | **m³** | **7.11825** |  |  |
| **2** | **Sous-colonne en béton arme 350kg/m3** |  | **1.214848** |  |  |
| **3** | **Maçonnerie de fondation en moellon** | **m³** | **108.577** |  |  |
|  | **Sous-total III** |  |  |  |  |
|  | **Chape** |  |  |  |  |
| **1** | **Béton A de chape sur maçonnerie dose a 350 kg/m3** | **m³** | **5.6946** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Elévation** |  |  |  |  |
| **1** | **Maçonnerie murs en briques cuites ou bloc ciment** | **m³** | **130.874** |  |  |
| **2** | **Béton armé pour colonnes et chaînage dosé à 350 kg/m³** | **m³** | **9.491** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Menuiserie métallique** |  |  |  |  |
| **1** | **Portail double métallique L=4m, h=2,4m** | **pce** | **1.00** |  |  |
|  | **Sous-total IV** |  |  |  |  |
| **X** | **Aménagement extérieur** | **ff** | **1.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL General** |  |  |  | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES** | | | |
|  | **Description détaillée** | **Unités** | **Prix unitaire** |
|  | **TRAVAUX PRÉPARATOIRES** |  |  |
| **1.1** | **Démolition**  **Ce prix rémunère :**  **Le montant de la main d’œuvre pour la dépose des fenêtres métalliques.** | **pce** |  |
| **1.2** | **Ce prix rémunère :**  **Le montant de la main d’œuvre pour la démolition d’un pan de murs en maçonnerie de briques cuites.** | **m2** |  |
| **2.1** | **Terrassement**  **Déblais**  **Ce prix rémunère :**  **Le montant de la main d’œuvre pour l’exécution d’un mètre cube de la fouille de terrassement selon les plans et l’évacuation des déblais excédentaires vers les lieux de dépôts.** | **m3** |  |
| **2.2** | **Remblais**  **Fourniture et pose de la terre jaune suivi du compactage de la terre jaune d’origine latérite ou similaire à grains fins particulièrement sélectionnée. Elle proviendra des carrières agrées et sera exempte de déchets, débris, bois ou autres matières organiques y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **m3** |  |
| **3** | **FONDATION** |  |  |
| **3.1.1** | **Béton B de propreté sous moellon**  **Béton B de propreté sous toute la maçonnerie en moellon (y compris coffrage) de 5cm d’épaisseur, largeur de 50cm et dose a 200Kg/m3** | **m3** |  |
| **3.12** | **Béton A de socles colonnes (y compris coffrage)**  **Le socle de colonne en Béton armé de 40x 40 x 50cm dosé a 350 kg/m3 posée sur semelle isolée de 5cm d’épaisseur.** | **m3** |  |
| **3.1.3** | **Mur de fondation en moellon**  **La maçonnerie en moellon de 40cm de largeur et 80 cm de hauteur remplira la fouille sur la longueur totale de la fondation entre les futs de colonnes.** | **m3** |  |
| **3.2.1** | **Béton B de sous pavement**  **Fourniture de composante et mise en œuvre en béton B dosé à 200 kg/m3 de ciment tels que :**  **Chape d’égalisation, semelle de fondation, béton de sous pavement et tous les éléments prévus dans le plan et leur mis en œuvre conformément aux plans fournis et approuvé par le maître d’œuvre.** | **m3** |  |
| **3.2.2** | **Béton A de Chape d'égalisation sur maçonnerie (y compris coffrage)**  **Une chape d’égalisation de 40 x 5cm couronne toute la fondation, elle est légèrement armée et dosée à 350 kg/m3.** | **m3** |  |
| **3.3** | **Elévation des murs** |  |  |
| **3.3.1** | **Murs creux en bloc ciment de 15 X 20 X 40 ou brique cuite**  **Construction de murs et de cloisons en agglomérés de ciment de qualité, vibrés, dimensions 15 x 20 x 40 cm, creux, premier choix, répondant aux normes, fournis, posés, hourdés au mortier dosé à 400 Kg/m3 de ciment, y compris affleurement des lits au refus en montant et bourrage retenu des joints verticaux, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **m3** |  |
| **3.3.2** | **Béton armé (Colonnes, linteaux, chenaux et dalles)**  **La réalisation de l’ouvrage en béton dosé à 350 kg/m3 du ciment tel que : linteau, colonnes, poutres, semelles, dalles, et tous les éléments compris dans les plans y compris fourniture et pose des fers en béton de 12 à haute adhérence du type Fe –E-40 conformément au plan de ferraillage fourni par l’Entrepreneur et approuvé par le maître de l’œuvre y compris coffrage et décoffrage de tout matériaux fournis ;**  **Les constituants doivent être conformes aux prescriptions du CPT y compris prestations annexe, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **m3** |  |
| **4** | **TOITURE** |  |  |
| **4.1** | **Charpente en bois**  **Elle sera constituée de *fermes* triangulaires avec *contreventement, fiches, et contre fiches* en madrier de 5x15, écartement de 2,5m avec poinçon de 2,00m. L’assemblage se fera au clou de 12 avec tenon-mortaise et**  ***Les pannes* seront en chevron de 7x7, écartement de 100cm.**  **L’exécution des travaux de charpente devra respecter les plans fournis par le maître d’œuvre et ne pourra avoir lieu qu’après approbation des plans d’exécution proposés par l’entrepreneur** | **ml**  **ml** |  |
| **4.2** | **Faux plafond en multiplex de 6mm y compris gitage en bois 7x7**  **Les plafonds seront réalisés en contreplaqué de 0.5 cm d’épaisseur, à partir de la coupe de plaques de 244 x 122 en éléments des dimensions économisant au mieux de chutes, de 60 x 60 cm ou de 120 x 120 cm en règle générale.**  **La décision définitive sera prise par le maître de l’œuvre. Fixées sur un gitage de bois en qualité irréprochable en chevrons porteurs de 7 x 7 solidement étrésillonner pour assurer une parfaite rigidité et permettre le clouage des contres plaqués.** | **m2** |  |
| **4.3** | **Planche de rive**  **Elle sera faite en planche de 25x 2,5 cm rabotée, dressée avec moulure. Elle recevra une couche de peinture après approbation de la qualité et teinte par le maitre d’ouvrage.** | **ml** |  |
| **4.4** | **Couverture en tôles ondulée galvanisée BG 28**  **Toute la couverture sera en tôle galvanisée BG28 fournie sur dimensions, fixation au clou de tôle. La pose doit être soignée suivant les normes et les règles de l’art et les alignements rigoureusement respectés.** | **m2** |  |
| **5** | **MENUISERIE MÉTALLIQUE ET EN BOIS** |  |  |
| **5.1** | **Portes simples en bois de construction massif (80x210cm),**  **Fourniture et pose des portes en bois massif fabriqué sur mesure en atelier constitué sur modèle présenté par le maître de l’œuvre, le bois utilisé doit être de qualité irréprochable Tous détails de réalisation à fournir et présentation d’un échantillon pour approbation du M.O avant fabrication et pose, Y compris les accessoires et toute autre sujétion pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **Pce** |  |
| **5.2** | **Porte en bois double semi vitrée (150x210cm)**  **Fourniture et pose de porte en bois double semi vitrée en panneau fabriqué sur mesure en atelier constitué sur modèle présenté par le maître de l’œuvre, le bois utilisés doivent être d’une qualité irréprochable. Tous détails de réalisation à fournir et présentation d’un échantillon pour approbation du M.O avant fabrication et pose, Y compris les accessoires et toute autre sujétion pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **Pce** |  |
| **5.3** | **F+P Imposte métallique vitré avec anti-vol (0.5x0.7m)**  **Fourniture et pose des impostes métalliques + vitre teintée de 3 mm d’épaisseur + clinche et accessoires de 1er qualité y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **Pce** |  |
|  | **F+P Portail double métallique**  **Fourniture et pose d’un portail métallique double fabrique en atelier. Les cadres des battants seront en profilé carré de 60mm et en tôle noire de 3mm d’épaisseur. Tous détails de réalisation à fournir et présentation d’un échantillon pour approbation du M.O avant fabrication et pose, Y compris les accessoires et toute autre sujétion pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** |  |  |
| **6** | **ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR** |  |  |
| **6.1** | **Enduit extérieur et intérieur en mortier M 400**  **Dressage enduit au mortier de ciment, en utilisant le sable approprié ne dépassant pas 1 mm et dosé au minimum à 400 Kg de ciment Portland CPA 325 par m3 préparé sur chantier qui sera teinté par une teinte à approuver par le maître de l’œuvre suivi d’une projection à l’aide d’une machine, sur une surface préparée de l’avance. Tout matériaux fournit sur chantiers avant enduisage le support doit être préalablement rustiqués et suffisamment mouillé pour réaliser un bon accrochage de l’enduit, dégradée des fissures superficielles ou nécessaire dans la maçonnerie existante et rebouchage par enduit souple ou mastic plastic à base de résines acryliques. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art.** | **m2** |  |
| **7** | **REVÊTEMENT** |  |  |
| **7.1** | **Revêtement sol en carreaux**  **Fourniture et pose de pavement en carreaux, y compris toutes prestations annexes, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art** | **m2** |  |
| **7.2** | **Revêtement des murs en faillance**  **Fourniture et pose de revêtement vertical en faillance jusque a 1,80m de hauteur à partir du sol, y compris toutes prestations annexes, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art** |  |  |
| **8** | **PEINTURE** |  |  |
| **8.1** | **Peinture latex en 2 couches sur faux plafond, murs intérieurs et extérieurs**  **Application au rouleau d’1 couche d’impression et de 2 couches de peinture à base de résines acryliques sur faux plafond, sur murs intérieurs et extérieurs y compris préparation des surfaces par traitement des fissures superficielles à l’enduit, égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces. Tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art.** | **m2** |  |
| **8.2 et 8.3** | **Peinture email /antirouille en 2 couches**  **Peinture email / Antirouille sur porte, fenêtres et grillage métalliques**  **Application au rouleau d’1 couche d’impression et de 2 couches de peinture email y compris préparation des surfaces par égrenage, grattage, ponçages des surfaces. Tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art.** |  |  |
| **9** | **PLOMBERIE** |  |  |
| **9.1, 9.2**  **9.3, 9.4**  **9.5, 9,6** | **Wc monobloc, urinoir et lavabo**  **Fourniture et pose des sanitaires Wc monobloc, urinoir, lavabo, porte serviette, porte papier hygiénique, porte savon etc… Y compris toutes prestations annexes, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art** | **pce** |  |
| **9.7** | **Fosse septique**  **Ce prix rémunère :**  **Le montant de la main d’œuvre pour la construction d’une Fosse septique suivant les plans standards de l’OMS pour 100 usagers.** | **pce** |  |
| **9.8** | **Puits perdu**  **Ce prix rémunère :**  **Le cout de la construction d’un puits perdu aura 3 m de profondeur max et 1.00 m de diamètre. Il sera recouvert avec une dalle en béton A de 10 cm d’épaisseur, avec des parois en blocs pleins de 15 x 20 x40.** | **pce** |  |
| **9.9** | **Tuyauterie d’adduction**  **Ce prix rémunère :**  **La fourniture et installation d’un mètre linéaire de tuyauterie d’adduction d’eau potable ainsi que les accessoires toutes sujétions comprises** | **ml** |  |
| **9.10** | **Tuyauterie d’évacuation**  **Ce prix rémunère :**  **La fourniture et installation d’un mètre linéaire de tuyauterie d’évacuation ainsi que les accessoires toutes sujétions comprises** | **ml** |  |
| **10** | **INSTALLATION ELECTRIQUE** |  |  |
| **10.1**  **10.2**  **10.3** | **Fourniture et pose d’appareillages électriques interrupteur et points lumineux), compris accessoires de fixation et jonctions nécessaires, y compris prestations annexes, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art** | **ff** |  |
| **11** | **Aménagement extérieur**  **Ce prix rémunère :**  **Le montant de la main d’œuvre pour l’aménagement, aplanissement de la cour, plantations de gazon, fleurs etc… y compris toutes sujétions nécessaires.** | **ff** |  |

**Annexe 3**

**FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR[[7]](#footnote-7)**

***(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur[[8]](#footnote-8))***

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : 060/RFQ/COIKA/2019 :

**TABLEAU 1 : Offre de fourniture des travaux conformes aux spécifications techniques et exigences**

**La répartition détaillée des couts des travaux devra être fournie en remplissant le formulaire en**

**Annexe 2 - Devis quantitatif et bordereau des prix.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Description/Spécifications des biens** | **Quantité** | **Unité** | **Date-limite de livraison** | **Prix unitaire** | **Prix total par article** |  |
| 1 | **Réhabilitation de la maison des jeunes (voir détails dans l’annexe 1 : Bordereau quantitatif)** | 1 | FF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Prix totaux des biens[[9]](#footnote-9)** | | | | |  |  |
|  | Transport | | | | |  |  |
|  | Montage | | | | |  |  |
|  | Assurance | | | | |  |  |
|  | Autres frais (veuillez préciser) | | | | |  |  |
|  | **Montant total (USD)** | | | | |  |  |

**TABLEAU 2 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autres informations concernant notre offre de prix :** | **Vos réponses** | | | |
| ***Oui, nous nous y conformerons*** | ***Non, nous ne pouvons-nous y conformer*** | ***Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition*** |
| Délai de livraison |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Totalité des conditions générales du PNUD |  |  |  |
| Autres exigences *(veuillez préciser)* |  |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

*[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]*

*[fonctions]*

*[date]*

**Annexe 4**

|  |
| --- |
|  |

**Conditions générales et modèle de contrat des travaux (cliquer dans le lien ci-dessous)**

[**https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/5.%20Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx**](https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/5.%20Model%20Contract%20for%20Civil%20Works.docx)

1. *Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l’exonération de TVA varie d’un pays à l’autre. Veuillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *La tarification des biens doit correspondre aux INCOTERMS indiqués dans la RFQ.* [↑](#footnote-ref-9)