{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["LOT 1 - DETENTION","LOT 2 - CUISINE ADMINISTRATION","LOT 3 - SAS CLOTURE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"LOT 1 - DETENTION","index":0,"n_rows":130,"n_cols":6,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5]]}
["CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAISON D’ARRET DE SIBUT"]
[]
[]
["CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF "]
["DETENTION"]
[]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["I.","TERRASSEMENT – FONDATION"]
["I.1","Installation de chantier, pose palissade en tôles Galva, nettoyage complet, évacuation hors site des gravats y compris repliement et toutes sujétions","FF",1]
["I.2","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["I.3","Démolition des murs et évacuation des gravats","FF",1]
["I.4","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d’extraction, d’exécution des redans, de réglage des fonds de fouilles, d’évacuation des déblais, de transports, chargement et déchargement, remblaiement après exécution des fondations, et   divers. Largeur des fouilles 60 cm. Profondeur min 60 cm.","M3",129.99]
["I.5","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",10.83]
["I.6","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour  évacuation des eaux pluviales enduits  sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. ","M3",144.44]
["I.7"," Traitement anti-termites des sols par malaxage du remblai et badigeonnage pour les bois.","FF",1]
[null,"Sous-Total"]
["II.","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE -BETON"]
["II.1","Remblai latéritique d’apport pour réglage d`évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage, 20 cm d’épaisseur.","M3",235.15]
["II.2","Remblai latéritique d’apport pour support de hérisson, y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage par couches de 20 cm d’épaisseur entre soubassements","m3",281.99]
["II.3","Hérisson de pierres de 15 cm d’épaisseur sous dallage, y compris toutes sujétions ","m3",141.09]
["II.4","Forme en béton dosé à 250Kg/m3 de 8 cm d’épaisseur y compris hérisson de pierres et réglage de la plateforme pour l4évacuation des eaux pluviales à l’extérieur.","M3",75.19]
["II.5","Maçonnerie en briques cuites de 30 cm d’épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",1444.4]
["II.6","Maçonnerie en briques cuites de 15 cm d’épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",153.24]
["II.7","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes fournitures, mise en œuvre et vibration ","m3",29.95]
["II.8","Béton armé pour chaînage haut et linteaux et poteaux ","m3",56.25]
[" ","Sous-Total"]
["III.","OUVRAGES METALLIQUES"]
["III.1","Fourniture et pose de concertina de diamètre 80 cm, y compris support en fer en T 40. Scellement sur le mur en béton dose a 350 kg/m3 tous les 1 m.","ml",361.11]
["III.2","Ouverture dans la fondation pour l’évacuation des eaux pluviales, avec les fers à béton de 18. Espacement 10 cm. Dimensions : 300 cm*70 cm","FF",5]
[null,"Sous-Total"]
["IV.","COUVERTURE – ETANCHEITE"]
["IV.1","Béton armé dose a 350 kg/m3 pour dalle pleine","m3",84.2]
["IV.2","Etanchéité multicouches pour toiture terrasse, par système adhérent comprenant :","m2",701.68]
[null,"Sous-Total"]
["V.","REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS"]
["V.1","Chape en ciment lissée, dosée à 400 kg de ciment par m3 de sable, y compris toutes sujétions","m2",1619.5]
["V.2","Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de béton y compris le plafond","m2",3598.2]
["V.3","Carrelage en faïence blanche de 20x30 sur parties murales des sanitaires y compris toutes sujétions de fournitures et pose dans les toilettes, hauteur 2,20 m","m2",364.08]
[null,"Sous-Total"]
["VI.","MENUISERIE – VITRERIE"]
["VI.1","Porte métallique blindée, pour entrée cellule. Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5. Ouverture en partie haute en grillage métallique + treillis moustiquaire. 1 battant. Dimensions : 100 cm*220 cm.  4 paumelles à avec cadenas (2), et poigné. Souder, y compris Judas de dim. 25 cm*15 cm, avec system de fermeture,","U",12]
["VI.2","Porte métallique non blindée, 2 battants, pour SAS. Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5.Ouverture en partie haute en grillage métallique + treillis moustiquaire. 1 battant. Dimensions : 100 cm*220 cm.  4 paumelles à avec cadenas (2), et poigné. Souder, y compris Judas de dim.25 cm*15 cm, avec system de fermeture, ","U",2]
["VI.3","Idem, porte non blindée, entrée des cours et des locaux ; Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5. Ouverture en partie haute en grillage métallique + treillis moustiquaire. 1 battant. Dimensions : 100 cm*220 cm.  4 paumelles à avec cadenas (2), et poigné. Souder, y compris Judas de dim. 25 cm*15 cm, avec system de fermeture,","U",10]
["VI.5","Fenêtre en fer de tube carre de 40. Verticaux. Espacement de 10 cm.  Avec grille moustiquaire, y compris toutes sujétions de pose. Dim. 1,5m X 0,5 m, pour cellules et infirmerie.","U",46]
[null,"Sous-Total"]
["VII.","PLOMBERIE – SANITAIRE"]
["VII.1","WC à la turque sans réservoir avec robinet, tuyau d`alimentation en fer galvanisé encré dans le mur et rideau à l’entrée, y compris toutes sujétions de fournitures et pose pour WC cellules et extérieur.","U",15]
["VII.2","Ensemble de douche comprenant colonne de douche en Galva encre dans le mur, robinet, porte savon, siphon de sol, alimentation eau, et vidange, rideau à l’entrée des douches pour WC cellules et extérieur.","U",15]
["VII.3","Bac à laver en ciment (G.O.), équipement avec 2 bandes surverses, 2 robinets puisage laiton poli, alimentation eau froide et vidange (90 x 70). Dans chaque quartier.","U",6]
["VII.4","Fosses septiques pour 100 usages en blocs pleins de 20 cm, et chape dose a 600 kg/m3 de ciment","U",4]
["VII.5","Puisard diamètre 2 m, profondeur 3 mètres. Parois en parpaing de 15 cm espace de 10 cm.","U",4]
[null,"Sous-Total"]
["VIII.","ELECTRICITE"]
["VIII.1","Fourniture et pose d`une ampoule Led, 12 volts, 20 watts y compris raccordement","U",36]
["VIII.2","Interrupteur unipolaire pour éclairage, non encastré, y compris installation, raccordement ","U",26]
["VIII.3","Fourniture et pose de projecteur led, 40 W, avec panneau solaire, allumage automatique et/ou télécommande autour du bâtiment et dans les cours intérieures","U",18]
["VIII.4","Commutateur unipolaire va et vient pour éclairage encastré, y compris installation, raccordement ","U",0]
["VIII.5","Prise de courant simple (monophasé)encastré, y compris installation, raccordement ","U",4]
["VIII.6","Fourniture et pose d`un régulateur de tension y compris raccordement","U",1]
["VIII.7","Fourniture et pose de batterie sèche pour panneau solaire de 12 volts, 200 Ampères, y compris branchement","U",8]
["VIII.8","Fourniture et pose de panneaux solaires, 300 watts","U",8]
["VIII.9","Fourniture et pose de convertisseur de 5000 Watts y compris raccordement","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["IX.","PEINTURE – VERNIS"]
["IX.1","Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches   mâte, lavable, sur une couche d’impression","m2",2253.6999999999998]
["IX.2","Peinture à l’huile dans les cellules à 2 m de hauteur et portes et fenêtre, menuiseries métalliques, en 2 couches sur 1 couche d’anti rouille,","m2",1344.4]
[null,"Sous-Total"]
[null,"TOTAL DES TRAVAUX"]
[]
["X.","REALISATION D’UN FORAGE AVEC POMPE"]
["X.1","AMENEE-INSTALLATION ET REPLI"]
["X.1.1","Préparation-Amenée du matériel sur le site","ff",1]
["X.1.2","Démobilisation-Repli du chantier","ff",1]
["X.1.3","Installation-montage-démontage du matériel","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["X.II","FORAGE"]
["X.II.1","Implantation géophysique des sites","U",1]
["X.II.2","Forage en terrain tendre au rotary 9 » 7/6 avec ou sans injection d’eau et/ ou de produits y compris la pose et le retrait du tubage provisoire 7 » 5/8 ","ml",15]
["X.II.3","Forage en terrain dur au MFT ","ml",60]
[null,"Sous-Total"]
["X.III","EQUIPEMENT"]
["X.III.1","Fourniture et pose de PVC plein de 125mm y compris toutes sujétions","ml",63]
["X.III.2","Fourniture et pose de PVC crépiné de 125mm y compris toutes sujétions","ml",9]
["X.III.3","Fourniture et mise en place d’un massif de gravier filtre","U",1]
["X.III.4","Cimenterie en tête de forage","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["X.IV","DEVELOPPEMENT"]
["X.IV.1","Développement du forage","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["X.V","POMPAGE D’ESSAI"]
["X.V.1","Essai de pompage par palier à débit croissant","U",1]
["X.V.2","Prélèvement, transport et analyse physico-chimique","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["X.VI","SUPERSTRUCTURE"]
["X.VI.1","Mise en œuvre d’une margelle","U",1]
["X.VI.2","Fourniture et installation d’une pompe solaire (GRUNDFOS ou équivalent) et fourniture d’un panneau solaire","U",1]
["X.VI.3","Fourniture, installation et raccordement des tuyaux aux châteaux, connexion et alimentation en eau dans la détention, les toilettes, la cuisine y compris toutes sujétions de mise en œuvre","U",1]
[null,"Sous-Total"]
[null,"Total Forage"]
[]
[null,"TRAVAUX DE REALISATION CHÂTEAU D’EAU + DISTRIBUTION"," Ens",1]
["XI.1","Travaux Divers"]
["XI.1.1","Décapage de terre végétale sur une surface de 1,5 x1,5 x 0,10","m3",0.34]
["XI.1.2","Fouille en puits pour semelles d’assise des supports métalliques, dimensions : 0,40x0,40x0,60 m, y compris toutes sujétions","m3",0.5]
["XI.1.3","Semelles isolées de 0,40x0,40x0,80m en gros béton dosé à 400 kg/m³, y compris toutes sujétions","m3",0.6]
["XI.1.4","Fourniture et pose tôle noire de 10/10, de dimensions : 1,50x1,50m à pour plate-forme avant la pose de cuve, y compris toutes sujétions","U",1]
["XI.1.5","Béton armé pour radier dosé à 350Kg/m3, y compris toutes sujétions ; ép. =10 cm ; acier Ø10","m3",0.6]
[null,"Sous-Total"]
["XI.2","Partie électromécanique"]
["XI.2.1","Fourniture et pose électropompe, Model Leo, Réf : XCM 170 ou similaire, 1 y compris toutes sujétions","U",1]
["XI.2.2","Fourniture et pose de contacteur LCI D 12, relais CA2, commutateur 2 positions, temporisateurs travail 180s, Contracteur LCI D 18, relai thermique LR2D13, y compris toutes sujétions","U",1]
["XI.2.3","Fourniture et pose coffret 6 modules y compris toutes sujétions","U",1]
["XI.2.4","Fourniture et pose disjoncteur deux pôles et fusible, y compris toutes sujétions","U",1]
["XI.2.5","Fourniture et pose câble électrique souple 3x1,5mm2 y compris toutes sujétions","ml",100]
["XI.2.6","Fourniture et pose câble électrique souple RO2V 3x2,5mm2 y compris toutes sujétions","ml",100]
["XI.2.7","Fourniture et pose fil souple 3x1,5mm2 compris toutes sujétions","ml",30]
["XI.2.8","Fourniture et pose fusible 10,3x38 16A y compris toutes sujétions","U",5]
["XI.2.9","Fourniture et pose interrupteur flotteur y compris toutes sujétions","U",3]
["XI.2.10","Fourniture et pose armoire électrique métallique y compris toutes sujétions","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["XI.3","Partie Plomberie"]
["XI.3.1","Fourniture et pose tuyau pehd DN32 y compris toutes sujétions","ml",15]
["XI.3.2","Fourniture et pose clapet anti-retour de ¾ » y compris toutes sujétions","U",3]
["XI.3.3","Fourniture et pose éléments raccord, raccord union 1», coud Galva 1 »FF, réduction MF1’’, flotteur,, vanne flotteur Té ¾’’, mamelon et boite de filasse, boite de gebajoint,  y compris toutes sujétions","FF",1]
["XI.3.4","Fourniture et pose cuve en plastique 3 000l y compris toutes sujétions","U",3]
["XI.3.5","Raccordement des cuves en tuyau PVC sur le château et sur le réseau d’alimentation de SODECA et toutes sujétions","FF",1]
["XI.3.6","Construction d’un château métallique pour supporter une (1) cuve de 3000 litres ","FF",1]
[null,"Sous-Total"]
[null,"Total Château d’eau"]
[null,"TOTAL GENERAL DETENTION"]

{"sheet":"LOT 2 - CUISINE ADMINISTRATION","index":1,"n_rows":168,"n_cols":6,"rows_kept":168,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,5],[0,0,1,5],[3,0,3,5],[5,0,5,5],[57,1,57,3]]}
["CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAISON D’ARRET DE SIBUT"]
[]
[]
["CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF "]
[]
["CUISINE"]
[]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["I.","TERRASSEMENT - FONDATION"]
["I.1","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["I.2","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d’extraction, d’exécution de redans, de réglage des fonds de fouilles, d'évacuation des déblais, de transports, chargement et déchargement, remblaiement après exécution des fondations, et   divers","m3",23.27]
["I.3","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux   mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",1.93]
["I.4","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour évacuation des eaux pluviales enduits   sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. Pro","m3",25.85]
["I.5","Traitement anti-termites des sols par malaxage du remblai et badigeonnage pour les bois.","FF",1]
[null,"Sous-total"]
["II.","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE-BETON"]
["II.1","Remblai latéritique d'apport pour support de hérisson, y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage par couches   de 20 cm d'épaisseur entre soubassement","m3",23.31]
["II.2","Hérisson de pierres de 20cm d'épaisseur sous dallage, y compris   toutes sujétions ","m3",13.98]
["II.3","Forme en béton dosé à 250Kg/m3 de 8 cm d'épaisseur pour les dortoirs et les autres locaux","m3",7.46]
["II.4","Maçonnerie en briques cuites de 30 cm d'épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",258.56]
["II.5","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes   fournitures, mise en œuvre et vibration ","m3",4.18]
["II.6","Béton armé pour chaînage haut et linteaux et poteaux ","m3",9.4499999999999993]
[" ","Sous-total"]
["III.","OUVRAGES METALLIQUES"]
["III.1","Fourniture et pose de concertina de diamètre 80 cm, y compris support en fer en T 40. Scellement sur le mur en béton dose a 350 kg/m3 tous les 1 m.","ml",40.85]
["III.2","Grille de protection pour les fenêtres et protection des foyers de cuisson","m2",26.62]
[null,"Sous-total"]
["IV.","COUVERTURE - ETANCHEITE"]
["IV.1","Béton armé dose a 350 kg/m3 pour dalle pleine. Ep. 10 cm","m3",9.32]
["IV.2","Etanchéité multicouches pour toiture terrasse, par système adhérent ","m2",93.26]
[null,"Sous-total"]
["V.","REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX"]
["V.1","Chape en ciment lissée, dosée à 400 kg de ciment par m3 de sable, y compris toutes sujétions","m2",93.26]
["V.2","Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de béton","m2",517.12]
["V.3","Carrelage en faïence blanche de 20x30 sur paillasse et au-dessus de la paillasse, hauteur 1 m. y compris toutes sujétions de fournitures et pose","m2",9.5]
["V.4","Bac à laver en ciment (G.O.), équipement avec 2 bandes surverses, 2 robinets puisage laiton poli, alimentation eau froide et vidange (90 x 70). Dans chaque quartier.","U",1]
[null,"Sous-total"]
["VI.","MENUISERIE - VITRERIE"]
["VI.1","Porte métallique non blindée, 1 battant, Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5. Ouverture en partie haute en grillage métallique + treillis moustiquaire. Dimensions : 100 cm*220 cm. 4 paumelles à avec cadenas (2), et poigné. Souder, y compris system de fermeture","U",5]
["VI.2","Fenêtre métallique non blindée, 2 battants, Cadre en tube carré de 40. Ossature, 3 verticaux et 2 horizontaux en tube carré de 40, Couvert en tôle noire de 10/10e sur les 2 faces. Dimensions : 160 cm*120 cm. 2 paumelles et 2 targettes,","U",6]
[null,"Sous-total"]
["VII.","PLOMBERIE - SANITAIRE"]
["VII.1","Bac à laver en ciment (G.O.), équipement avec 2 bandes surverses, 2 robinets puisage laiton poli, alimentation eau froide et vidange (90 x 70). Dans chaque quartier.","U",1]
["VII.2","Puisard diamètre 2 m, profondeur 3 mètres. Parois en parpaing de 15 cm espace de 10 cm.","U",1]
[null,"Sous-total"]
["VIII.","ELECTRICITE"]
["VIII.1","Fourniture et pose d`une ampoule Led, 12 volts, 20 watts y compris raccordement","U",9]
["VIII.2","Interrupteur unipolaire pour éclairage, non encastré, y compris installation, raccordement ","U",6]
["VIII.3","Commutateur unipolaire va et vient pour éclairage encastré, y compris installation, raccordement "]
["VIII.4","Prise de courant simple (monophasé)encastré, y compris installation, raccordement","U",5]
[null,"Sous-total"]
["IX.","PEINTURE - VERNIS"]
["IX.1","Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches mâte, lavable, sur une couche d'impression","m2",282.89999999999998]
["IX.2","Peinture à l'huile dans les cellules à 1,5 m de hauteur et pour certaines menuiseries métalliques, en 2 couches sur   1 couche d’anti rouille,","m2",181.8]
[null,"Sous-total"]
[null," "]
[null,"TOTAL  GENERAL CUISINE"]
[null,"TOTAL GENERAL DETENTION ET CUISINE"]
[]
[]
[" ADMINISTRATION"]
[]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["I.","TERRASSEMENT - FONDATION"]
["I.1","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["I.2","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d'extraction, d'exécution des redans, de réglage des fonds de fouilles, d'évacuation des déblais, de transports, remblaiement après exécution des fondations, chargement et déchargement, et divers","m3",38.89]
["I.3","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux   mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",2.61]
["I.4","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour évacuation des eaux pluviales enduits   sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. ","m3","43.21"]
["I.5","Traitement anti-termites des sols par malaxage du remblai et badigeonnage pour les bois.","FF",1]
[null,"Sous-Total"]
["II.","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE-BETON"]
["II.1","Remblai latéritique d'apport pour réglage d`évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage, 20 cm d’épaisseur.","m3",47.81]
["II.2","Hérisson de pierres de 20cm d'épaisseur sous dallage, y compris   toutes sujétions","m3",23.91]
["II.3","Forme en béton dosé à 250Kg/m3 de 8 cm d'épaisseur pour les dortoirs et les autres locaux","m3",12.75]
["II.4","Maçonnerie en briques cuites de 15 cm d'épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",345.8]
["II.5","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes   fournitures, mise en œuvre et vibration","m3",5.68]
["II.6","Béton armé pour chaînage haut et linteaux et poteaux ","m3",8.98]
[" ","Sous-Total"]
["III.","OUVRAGES METALLIQUES"]
["III.1","Grille de protection, pour les fenêtres et portes d`entrée principale et Greffe, cadres en cornière de 40. Barres verticales en fer a béton de 18. Espacement des barres 20 cm. barre horizontale en quinconce. Espacement des barres horizontales 20 cm","m2",23.92]
[null,"Sous-Total"]
["IV.","CHARPENTE - PLAFONNAGE"]
["IV.1","Charpente en bois rouge traité pour toiture comprenant fourniture transport, pose, mise en œuvre de tous les assemblages et   toutes sujétions","m3",2.15]
["IV.2","Planche de rive en ayous traité réalisé par 3 planches assemblées   et collées avec rainures et languettes largeurs fine 0,30 m y compris toutes sujétions de fourniture et pose","ml",50]
["IV.3","Ossature de plafond en bois rouge traité pour pose de plafond en frises d'ayous, comprenant fourniture, transport, pose, mise en œuvre et toutes sujétions","m3",0.81]
["IV.4","Plafond en contreplaqué avec baguettes couvre-joints","m2","179.68"]
[null,"Sous-Total"]
["V.","COUVERTURE - ETANCHEITE"]
["V.1","Couverture en bac aluminium de 6/10è avec faîtière comprenant   fournitures, transport, coupe, recouvrements accessoires de fixation, pose, solins et toutes sujétions de mise en œuvre","m²","218.56"]
[null,"Sous-Total"]
["VI.","REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX"]
["VI.1","Chape en ciment lissée, dosée à 400 kg de ciment par m3 de sable, y compris toutes sujétions","m²","159.36"]
["VI.2","Enduit dosé a 400 kg/m3 ","m²","698.86"]
["VI.3","Carrelage en faïence blanche de 20x30 dans les toilettes y compris toutes sujétions de fournitures et pose. Hauteur 2,20 m","m2",65.2]
[null,"Sous-Total"]
["VII.","MENUISERIE - VITRERIE"]
["VII.1","Porte métallique semi vitrée + grillage anti-vol, dimensions 100x220 cm, y compris cadre, paumelle, butoir, et serrure encastrée, y compris toutes sujétions de fournitures et pose","U",3]
["VII.2"," -Idem pour porte pleine à un battant   dimensions 100x220 cm y compris toutes sujétions de fournitures et pose","U",7]
["VII.3","Idem pour porte toilettes. Dimensions : 80cm*220cm","U",4]
["VII.4","Fenêtre métallique comportant 2 battants, en carreaux de verre. Dimensions extérieures 160x 130 + grillage anti-vol compris   toutes sujétions de fournitures et pose","U",9]
["VII.5","Fenêtre métallique comportant 2 battants, en carreaux de verre. Dimensions extérieures 80x 70 + grillage anti-vol compris   toutes sujétions de fournitures et pose","U",2]
[null,"Sous-Total"]
["VIII","PLOMBERIE - SANITAIRE"]
["VIII.1","WC anglais + porte papier hygiénique avec robinet équerre, tuyau d`alimentation en fer galvanisé encre dans le mur et rideau à l'entrée, y compris toutes sujétions de pose","U",3]
["VIII.2","Fosses septiques pour 50 usages en blocs pleins de 20 cm, et chape dose a 600 kg/m3 de ciment","U",1]
["VIII.3","Puisard diamètre 2 m, profondeur 3 mètres. Parois en parpaings de 15 cm avec espace de 10 cm.","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["IX.","ELECTRICITE"]
["IX.1","Fourniture et pose d`une ampoule Led, 12 volts, 20 watts y compris raccordement","U",18]
["IX.2","Interrupteur unipolaire pour éclairage, non encastré, y compris installation, raccordement ","U",11]
["IX.3","Commutateur unipolaire va et vient pour éclairage encastré, y compris installation, raccordement "]
["IX.4","Prise de courant simple (monophasé)encastré, y compris installation, raccordement","U",12]
["IX.5","Fourniture et pose d`un régulateur de tension y compris raccordement","U",1]
["IX.6","Fourniture et pose de batterie sèche pour panneau solaire de 12 volts, 200 Ampères, y compris branchement","U",6]
["IX.7","Fourniture et pose de panneaux solaires, 300 watts","U",6]
["IX.8","Fourniture et pose de convertisseur de 5000 Watts y compris raccordement","U",1]
["IX.9","Fourniture et raccordement d`un groupe électrogène 10 KVA y compris abris ","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["X.","PEINTURE - VERNIS"]
["X.1"," Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches   mate, lavable, sur une couche d'impression","m2",465.9]
["X.2","Peinture à l'huile dans les plinthes, hauteur 0.20 m de hauteur et pour grilles de protections des fenêtres, en 2 couches sur 1 couche d’anti rouille pour les grilles, ","m2",232.95]
[null,"Sous-Total"]
[]
["XI.","TOILETTES EXTERIEURES"]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["XI.1","TERRASSEMENT - FONDATION"]
["XI.1.1","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["XI.1.2","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d’extraction, d’exécution de redans, de réglage des fonds de fouilles, d'évacuation des déblais, de transports, chargement et déchargement, remblaiement après exécution des fondations, et divers   ","m3",3.16]
["XI.1.3","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux   mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",0.26]
["XI.1.4","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour évacuation des eaux pluviales enduits   sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. Pro","m3",35.200000000000003]
["XI.1.5","Traitement anti-termites des sols par malaxage du remblai et badigeonnage pour les bois.","FF",1]
[null,"Sous-Total"]
["XI.2","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE-BETON"]
["XI.2.1","Remblai latéritique d'apport pour réglage d`évacuation des eaux pluviales y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage, 20 cm d’épaisseur.","m3",0.94]
["XI.2.2","Hérisson de pierres de 20cm d'épaisseur sous dallage, y compris   toutes sujétions","m3",0.47]
["XI.2.3","Forme en béton dosé à 250Kg/m3 de 8 cm d'épaisseur pour les dortoirs et les autres locaux","m3",0.25]
["XI.2.4","Maçonnerie en briques cuites de 15 cm d'épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",35.200000000000003]
["XI.2.5","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes   fournitures, mise en œuvre et vibration","m3",0.76]
["XI.2.6","Béton armé pour chaînage haut et linteaux et poteaux","m3",0.86]
[null,"Sous-Total"]
["XI.3","CHARPENTE - PLAFONNAGE"]
["XI.3.1","Charpente en bois rouge traité pour toiture comprenant fourniture transport, pose, mise en œuvre de tous les assemblages et toutes sujétions","m3",0.09]
["XI.3.2","Planche de rive en ayous traité réalisé par 3 planches assemblées et collées avec rainures et languettes largeurs fine 0,45 m y compris toutes sujétions de fourniture et pose","ml",9.3000000000000007]
[null,"Sous-Total"]
["XI.4","COUVERTURE - ETANCHEITE"]
["XI.4.1","Couverture en bac aluminium de 6/10° avec faîtière comprenant fournitures, transport, coupe, recouvrement, accessoires de fixation, pose, solins et toutes sujétions accessoires de fixation, pose, solins et toutes sujétions de mise en œuvre ","m²",7.87]
[null,"Sous-Total"]
["XI.5","REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX"]
["XI.5.1","Chape en ciment lissée, dosée à 400 kg de ciment par m3 de sable, y compris toutes sujétions","m2",2.2200000000000002]
["XI.5.2","Enduit lissé à la truelle dose a 400 kg/m3 de béton","m2",70.400000000000006]
["XI.5.3","Carrelage en faïence blanche de 150x150 dans les toilettes y compris toutes sujétions de fournitures et pose. Hauteur 2 m","m2",17]
[null,"Sous-Total"]
["XI.6","MENUISERIE - VITRERIE"]
["XI.6.1","Porte pleine en bois rouge de 40 mm d'épaisseur, dimensions 220x80 cm y compris cadre 7x7 en sapelli, paumelle avec targette, y compris toutes   sujétions de fournitures et pose","U",2]
[null,"Sous-Total"]
["XI.7","PLOMBERIE - SANITAIRE"]
["XI.7.1","WC à la turque sans réservoir avec robinet, tuyau d`alimentation en fer galvanisé encre dans le mur et rideau à l'entrée, y compris toutes sujétions de fournitures et pose pour WC cellules et extérieur.","U",1]
["XI.7.2","Ensemble de douche comprenant colonne de douche en galva encré dans le mur, robinet, porte savon, siphon de sol, alimentation eau, et vidange, rideau à l'entrée des douches pour WC cellules et extérieur.","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["XI.8","ELECTRICITE"]
["XI.8.1","Fourniture et pose d`une ampoule Led, 12 volts, 20 watts y compris raccordement","U",1]
["XI.8.2","Interrupteur unipolaire pour éclairage, non encastré, y compris installation, raccordement ","U",1]
[null,"Sous-Total"]
["XI.9","PEINTURE - VERNIS"]
["XI.9.1"," Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches   mate, lavable, sur une couche d'impression","m2",35.200000000000003]
["XI.9.2","Peinture à l'huile dans les cellules à 1,5 m de hauteur et pour certaines menuiseries métalliques, en 2 couches sur 1 couche d’anti rouille, ","m2",35.200000000000003]
[null,"Sous-Total"]
[null,"TOTAL GENERAL ADMINISTRATION"]

{"sheet":"LOT 3 - SAS CLOTURE","index":2,"n_rows":89,"n_cols":6,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,5],[53,0,53,5],[88,0,88,3],[0,0,1,5],[3,0,3,5]]}
["CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAISON D’ARRET DE SIBUT"]
[]
[]
["CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF "]
[]
["SAS ET PARLOIR "]
[]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["I","TERRASSEMENT - FONDATION"]
["I.1","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["I.2","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d’extraction, d’exécution de redans, de réglage des fonds de fouilles, d'évacuation des déblais, de transports, chargement et déchargement, remblaiement après exécution des fondations, et   divers","m3",28.36]
["I.3","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux   mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",1.89]
["I.4","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour évacuation des eaux pluviales enduits   sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. ","m3",34.799999999999997]
["I.5","Traitement anti-termites des sols par malaxage du remblai et badigeonnage pour les bois.","FF",1]
[null,"Sout-total"]
["II.","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE- BETON"]
["II.1","Remblai latéritique d'apport pour support de hérisson, y compris toutes sujétions de transport, réglage, compactage par couches   de 20 cm d'épaisseur entre soubassement","m3",33.270000000000003]
["II.2","Hérisson de pierres de 20cm d'épaisseur sous dallage, y compris   toutes sujétions","m3",25.96]
["II.3","Forme en béton dosé à 250Kg/m3 de 8 cm d'épaisseur pour les dortoirs et les autres locaux","m3",10.85]
["II.4","Maçonnerie en briques cuites de 30 cm d'épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",302.56]
["II.5","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes   fournitures, mise en œuvre et vibration ","m3",5.87]
["II.6","Béton armé pour chaînage haut et linteaux et poteaux","m3","15.37"]
[" ","Sout-total"]
["III.","OUVRAGES METALLIQUES"]
["III.1","Fourniture et pose de concertina de diamètre 80 cm, y compris support en fer en T 40. Scellement sur le mur en béton dose a 350 kg/m3 tous les 1 m.","ml",59.4]
[null,"Sout-total"]
["IV.","COUVERTURE - ETANCHEITE"]
["IV.1","Béton armé dose a 350 kg/m3 pour dalle pleine. Ep. 10 cm","m3",17.3]
["IV.2","Etanchéité multicouches pour toiture terrasse, par système adhérent comprenant :","m2",173.08]
[null,"Sout-total"]
["V.","REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX"]
["V.1","Chape en ciment lissée, dosée à 400 kg de ciment par m3 de sable, y compris toutes sujétions","m2",131.08000000000001]
["V.2","Enduit au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 de béton","m²",667.16]
[null,"Sout-total"]
["VI","MENUISERIE - VITRERIE"]
["VI.1","Porte métallique non blindée, 2 battants, pour SAS. Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5.Ouverture en partie haute en grille moustiquaire. 1 battant, Dimensions : 100 cm*220 cm.  4 paumelles à avec cadenas (2), et poigné. Souder, y compris system de fermeture, ","U",2]
["VI.2","Porte non blindée, un battant, ","U",6]
["VI.3","Fenêtre avec cadre en cornière de 40. Barre verticaux en fer à béton de diam. 18. Espacement de 10 cm.  Avec grille moustiquaire, y compris toutes sujétions de pose. Dim. 1,5m X 0,5 m","U",12]
[null,"Sout-total"]
["VII.","ELECTRICITE"]
["VII.1","Fourniture et pose d`une ampoule Led, 12 volts, 20 watts y compris raccordement","U",11]
["VII.2","Interrupteur unipolaire pour éclairage, non encastré, y compris installation, raccordement ","U",9]
["VII.3","Fourniture et pose de projecteur led, 40 W, avec panneau solaire, allumage automatique et/ou télécommande","U",4]
["VII.4","Commutateur unipolaire va et vient pour éclairage encastré, y compris installation, raccordement ","U",0]
["VII.5","Prise de courant simple (monophasé)encastré, y compris installation, raccordement ","U",2]
[null,"Sout-total"]
["VIII.","PEINTURE - VERNIS"]
["VIII.1","Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches   mâte, lavable, sur une couche d'impression","m2",444.67]
["VIII.2","Peinture à l'huile dans les cellules a 2 m de hauteur pour portes et fenêtres et certaines menuiseries métalliques, en 2 couches sur 1 couche de anti rouille, ","m2",222.89]
[null,"Sout-total"]
[]
[null,"TOTAL DES TRAVAUX"]
[]
["MUR DE CLOTURE"]
[]
["N°","DESIGNATION DES OUVRAGES","U","QTE","P.U.","P.T."]
["I.","TERRASSEMENT - FONDATION"]
["I.1","Implantation du chantier et mise à niveau","FF",1]
["I.2","Fouilles pour fondations y compris toutes sujétions d’extraction, d’exécution de redans, de réglage des fonds de fouilles, d'évacuation des déblais, de transports, chargement et déchargement, remblaiement après exécution des fondations, et divers","m3",135]
["I.3","Béton de propreté dosé à 200Kg de ciment par m3 de matériaux   mis en œuvre, y compris transport des matériaux mis en œuvre et toutes sujétions","m3",11.5]
["I.4","Maçonnerie de moellons pour fondations et soubassement hourdé au mortier à 250 Kg de ciment par m3 de sable, y compris percées et fourreaux pour évacuation des eaux pluviales enduits   sur les parties vues et toutes sujétions. Epaisseur 40 cm. Pro","m3",150]
[null,"Sous-Total"]
["II.","GROS ŒUVRE-SOLS-MACONNERIE-BETON"]
["II.1","Maçonnerie en briques cuites de 30 cm d'épaisseur à rupture de joint, y compris toutes sujétions de pose pour clôture des quartiers et les murs","m2",1500]
["II.2","Béton armé pour chaînage bas et fondation pour poteaux, dosé à 350kg, y compris toutes   fournitures, mise en œuvre et vibration","m3","68.7 "]
["II.3","Béton armé pour chaînage haut et intermédiaire et poteaux","m3","75.6 "]
[" ","Sous-Total"]
["III.","OUVRAGES METALLIQUES"]
["III.1","Fourniture et pose de concertina de diamètre 80 cm, y compris support en fer en T 40. Scellement sur le mur en béton dose à 350 kg/m3 tous les 1 m ","ml",375]
["III.2","Ouverture dans la fondation pour l`évacuation des eaux pluviales, avec les fers à béton de 18. Espacement 10 cm. Dimensions : 300 cm*70 cm","U"," 6"]
[null,"Sous-Total"]
["IV.","REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX"]
["IV.1","Enduit au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 ","m2",3000]
[null,"Sous-Total"]
["V.","MENUISERIE  "]
["V.1","Porte métallique non blindée, coulissant sur rail Cadre en tube carré de 60. Ossature porte, 5 verticaux et 4 horizontaux en tube carré de 60, Couvert en tôle noire de 10/10e au 4/5 sur les 2 faces Dimensions :  500 cm*400 cm.  avec cadenas (2), et poigné. Souder, de dim. 4.00 m*3.5 m, avec system de fermeture, ","U",1]
["V.2","Idem, porte non coulissant, pour entrée piéton. Dim. 100 cm*250 cm","U",1]
["V.3","Fourniture et pose mirador. Hauteur plancher 4 m","U",4]
["V.4","Métal déployé n° 6-10, petites mailles, y compris support en fer en T de 100 tous les 2m. Hauteur 4 m, pour le 2e mur de chemin de ronde","m2",120]
[null,"Sous-Total"]
["VI.","ELECTRICITE"]
["VI.1","Fourniture et pose de projecteur led, 40 W, avec panneau solaire, allumage automatique et/ou télécommande","U",12]
[null,"Sous-Total"]
["VII.","PEINTURE - VERNIS"]
["VII.1"," Peinture de type vinylique a eau, pour les surfaces verticales, 2 couches   mate, lavable, sur une couche d'impression","m2",1500]
["VII.2","Peinture à l'huile dans les cellules à 1,5 m de hauteur et pour certaines menuiseries métalliques, en 2 couches sur 1 couche de anti rouille,","m2",1500]
[null,"Sous-Total"]
[null,"TOTAL MUR DE CLOTURE"]
["TOTAL GENERAL SAS-PALORE ET MUR DE CLOTURE"]