{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["BoQ","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"BoQ","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[7,1,7,2],[0,1,0,5],[2,0,2,8],[1,0,1,8],[3,0,3,7],[4,0,4,8],[19,0,19,6],[14,0,14,6],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[16,0,16,8],[12,1,12,2],[13,1,13,2]]}
[null,"United Nations Development Programme"]
[]
["PREDRAČUN     RADOVA   NA  OBJEKTU \" VIDIKOVAC SKYWALK\""]
["LOT 3",{"$nulls":7},"Annex II "]
["Vidikovac SkyWalk- Mostar"]
[]
["R.Br. ","Opis Radova",null,"                              Jed Mj."," Količina","Jed cijena bez PDV-a","Jed cijena   sa PDV-om","Ukupno bez PDV","Ukupno sa PDV"]
[1,"Građevinski  i bravarski  radovi"]
[1.1000000000000001,"Obilježavanje i izvedba AB temelja,objekta.                   Pozicija podrazumijeva pikerisanje i ravnanje stijenskog masiva, bušenje ankera Ф 22 L=80 cm na razmaku cca 50 cm, šalovanje i betoniranje temeljnih stopa i grede za polaganje rešetkaste konstrukcije, prema nacrtima iz projektne dokumentacije. (Moguća dostava betona automikserom sa pumpom. Obračun po m3 ugrađenog betona",null,"m3",4]
[1.2,"Nabavka materijala i radionička izrada čelične konstrukcije sa antikorozivnom zaštitom, prema nacrtima iz projektne dokumentacije. Obračun po kg čelika ",null,"kg",2995]
[1.3,"Doprema rešetki, te montaža na licu mjsta konstrukcije vidikovca prema nacrtima iz projektne dokumentacije. Cijenom obuhvaćen sav vezni materijal, kao šzo su vijci, zatege ankeri i sl. Mogućnost radova pomoću prikladne autodizalice. Obračun po totalu završene konstrukcije",null,"kom",1]
[1.4,"Ravnjanje stijenskog masiva, mjestimično pikerisanje, te izvedba pristupnog betonskog stepeništa izveđu gornjeg i donjeg vidikovca u dužini cca 30 m. Stepenice prilagoditi mikrolokaciji terena, kako bi se postigao efekat uklapanja sa okolnim terenom. Betoniranje izvesti u jednostavnoj drvenoj oplati. Obraču po m3 ugrađenog betona. Mogučnost betonirana autopumpom sa dvije pozicije.",null,"m3",7.3]
[1.5,"Nabavka materijala, doprema i ugradnja staklenog poda od lamilranog kaljenog stakla debljine 30 mm, koje se polaže preko rešetkaste konstrukcije u skladu sa projektnom dokumentacijom. Obračum po m2 ugrađenog poda. Cijenom obuhvatiti, pričvrsni materijal i amortizacione podmetače za staklene podove.",null,"m2",41]
[1.6,"Nabavka materijala i izvedba rasvjete vidikovca. Pozicija podrazumijeva kabliranje kablom 3 x 2,5 mm2 u bužiru te ugradnja LED rasvjetnih tijela            (LED  reflkektori za vanjsku montažu sa zaštinom rešetkom) Snaga pojedinačnog rasvetnog tijela je 50 W.Prosječna dužina kabla je 20 m po reflektoru. Svetiljke se pričvršćuju na nosače u stijeni i na elemente konstrukcije vidikovca. Obračun po komadu rasvjetnog tijela, zajedno sa pripadujaćim kabliranjem.",null,"kom",20]
["Ukupno ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H9:H14)","v":0},{"$f":"SUM(I9:I14)","v":0}]
[]
["LOT 3-GENERALNA REKAPITULACIJA"]
["Vrijednost radova bez PDV  (KM)",{"$nulls":6},{"$f":"H15","v":0}]
["PDV 17%   (KM)",{"$nulls":6},{"$f":"H18*0.17","v":0}]
["Vrijednost radova  sa PDV  (KM)",{"$nulls":6},{"$f":"H19+H18","v":0}]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}