Annex 4

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (03/2020-1-SAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demolari si demontari 
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	33,45			
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	26,64			
 3	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3	27,65			
 4	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice
	m3	0,42			
 5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (clumba)
	m3	7,08			
 6	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice
	m2	35,70			
 7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC
	m2	130,14			
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	193,94			
 9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane
	m2	203,24			
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	238,43			
 11	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	5,00			
 12	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat
	buc	1,00			
 13	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (suport vas closet turcesc)
	m3	0,40			
 14	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,00			
 15	RpIC19A k=0,5
	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	130,00			
 16	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	5,00			
 17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu
	m2	48,00			
 18	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	63,80			
 19	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m
	100 m3	0,36			
 20	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	150,20			
 21	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,67			
 		Capitolul 2. Goluri in pereti si tavane 
					
22	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm, grosime 640 mm, K=5,76
	buc	7,00			
 23	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm, grosime 640 mm, K=5,76
	buc	3,00			
 24	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, grosime 640 mm, K=5,76
	buc	2,00			
 25	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (executarea golului 150 x 150 mm in pardosea)
	m	1,80			
 		Capitolul 3. Inchideri si compartimentari 
					
26	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m
	100m2	0,56			
 27	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile (boiandrugi)
	m2	2,92			
 28	CC02K
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	5,20			
 29	CC02L2
	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	20,00			
 30	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,12			
 31	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (pl 9)
	m2	7,70			
 32	CO18A
	Usite de vizitare gata confectionate din material plastic
	buc	4,00			
 33	CK27C
	Glasvanduri de interior, din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi U6 - perete pentru baie (pl. 9)
	m2	7,60			
 34	CK22C
	Vitralii din profile din aluminiu, interior, coeficient de fonoizolare nu mai mic de Rw = 49 dB, cu geam termopan din sticla grosime 4,0 mm, inclusiv panglica reflectoare aplicata pe sticla, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si 2 foi de usa 1000x2100 mm (V1 - 8450x2600 mm)
	m2	21,97			
 		Capitolul 4. Finisare interioara 
					
		Capitolul 4.1. Tavane 
					
		Capitolul 4.1.1. Tip T1
					
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	5,45			
 36	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	5,45			
 37	CF53B k=3
	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm
	m2	5,45			
 38	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	5,45			
 39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	5,45			
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	5,45			
 41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,45			
 		Capitolul 4.1.2. Tip T2
					
42	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	188,98			
 		Capitolul 4.1.3. Tip T3
					
43	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	15,95			
 44	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton
	m2	15,95			
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	15,95			
 46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,95			
 		Capitolul 4.2. Pereti 
					
		Capitolul 4.2.1. PE-1
					
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	27,00			
 48	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	27,00			
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	27,00			
 50	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	27,00			
 		Capitolul 4.2.2. PE-2
					
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,40			
 52	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	62,40			
 53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	62,40			
 54	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	62,40			
 55	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	62,40			
 56	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	62,40			
 57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	62,40			
 58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,40			
 		Capitolul 4.2.3. PE-3
					
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	18,00			
 60	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa de sirma VR1 d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (cu corectarea normei de consum Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 - in Plase din armatura consum 0.798 kg, si norma de consum Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.35 kg)
	m2	18,00			
 61	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100
	m2	18,00			
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	18,00			
 63	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni  placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	18,00			
 		Capitolul 4.2.4. PE-4
					
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	288,00			
 65	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa de sirma VR1 d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (cu corectarea normei de consum Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 - in Plase din armatura consum 0.798 kg, si norma de consum Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.35 kg)
	m2	288,00			
 66	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100
	m2	288,00			
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	288,00			
 68	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	288,00			
 69	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	288,00			
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	288,00			
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	288,00			
 72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	288,00			
 		Capitolul 4.3. Pardosele 
					
		Capitolul 4.3.1. PA-1
					
73	CA02C adoptata
	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele
	m3	9,51			
 74	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	190,25			
 75	CG01A1 k=2
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga
	m2	190,25			
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	190,25			
 77	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	37,59			
 78	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonada inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	152,66			
 79	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm, aplicate cu adeziv
	m	163,70			
 		Capitolul 4.3.2. PA-2
					
80	CA02C adoptata
	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele
	m3	0,63			
 81	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,70			
 82	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2	15,70			
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	15,70			
 84	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiuni  placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	15,70			
 		Capitolul 4.4. Glafuri ferestre, usa
					
85	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi cu montarea cornierului din aluminiu perforat la muchii
	m2	51,15			
 86	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat
	m2	51,15			
 87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	44,48			
 88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	44,48			
 89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,48			
 		Capitolul 4.5. Echipament pentru bloc sanitar
					
90	SC12B
	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, Ltot=1450mm,  se instaleaza la distanta de min. 40 mm de la suprafata peretelui, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 91	SC12B
	Bara rabatabila din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm, L=750 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 92	SC12B
	Bara fixa din otel inoxidabil AISI 304 cu d=40 mm se instaleaza in jurul lavuarului Ltot= 2880-2980 mm, efortul maxim asupra barei de 120kg. Elementele de fixare se livreaza оn set
	buc	1,00			
 93	SC13A
	Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
 94	SC15A
	Cuier pentru haine/baston,  montat pe perete din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 		Capitolul 5. Timplarie 
					
95	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	1,76			
 96	CN21D
	Vopsitorii la grila pentru fereastra F1*, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic (pl. 6)
	m2	1,76			
 97	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu rezistente la efractie, RAL9010, inclusiv armaturile de actionare manuala (mecanism de inertie cu arc) si sinele de ghidaj (R-1 1200x1700(h) mm) (pl. 9)
	m2	14,28			
 98	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu rezistente la efractie, RAL9010, inclusiv armaturile de actionare manuala (mecanism de inertie cu arc) si sinele de ghidaj (R-2 2050x1700(h) mm) (pl. 9)
	m2	13,96			
 99	CK19B
	Ferestre din profiluri din aluminiu, RAL9010 cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm, in mai multe canaturi, avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv, specificatia deschiderilor vezi proiect, cu plasa antiinsecte (F1 - 1950x1600 mm)
	m2	12,48			
 100	CK19A
	Ferestre din profiluri din aluminiu, RAL9010 cu punte termica, transfer termic K=1.5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 4.0 mm, in mai multe canaturi, avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv, specificatia deschiderilor vezi proiect, cu plasa antiinsecte (F2 - 1100x1600 mm)
	m2	12,32			
 101	CK23B
	Ferestre din profiluri mase plastice, RAL9010, cu mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu 1 rind de sticla, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (F3 - 1165x1600 mm)
	m2	1,86			
 102	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 450 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale
	m	17,25			
 103	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latime 280 mm
	m	17,25			
 104	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, exterioare, RAL9007, cu punte termica, transfer termic K=2,2 (W/m2K) cu geam termopan din sticla grosime 5.0 mm in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv,  in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1200x2100mm)
	m2	2,52			
 105	CK22C
	Glasvanduri interior din profile din aluminiu,  RAL9007, cu geam termopan cu 1 camera, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (glasvand U2- 2150x2550(h) mm din care usa 1200x2100(h) mm) inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu,
	m2	5,48			
 106	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, cu sticla armata in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2* - 1200x2100mm)
	m2	2,52			
 107	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 1000x2100mm)
	m2	2,10			
 108	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 - 900x2100mm)
	m2	1,89			
 109	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, cu sticla armata in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4* - 1000x2100mm)
	m2	2,10			
 110	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,  RAL9007, interioara, cu sticla armata in partea superioara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv broasca cu 5 chei si minerul din aluminiu, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 - 900x2100mm)
	m2	1,89			
 111	CK56A
	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat EI30, inclusiv broasca cu 5 chei si miner,  RAL9007 (U5* - 900x2100mm)
	m2	1,89			
 112	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg
	buc	8,00			
 		Capitolul 6. Finisarea exterioara 
					
		Capitolul 6.1. Termoizolarea fatadei 
					
113	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	43,20			
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	151,54			
 115	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm
	m2	144,00			
 116	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 30 mm
	m2	16,54			
 117	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	160,54			
 118	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 7035
	m2	144,00			
 119	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 9001
	m2	16,54			
 120	CI14B
	Elemente liniare din placi placi din ceramica-granit aplicate cu adeziv pentru lucrari exterioare B=150 mm
	m	55,00			
 		Capitolul 6.2. Termoizolarea soclu mai jos de nivelul solului
					
121	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare
	m3	11,55			
 122	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade
	m2	31,50			
 123	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,35			
 124	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	38,00			
 125	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm, cu modificarea materialuli Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa din sirma de otel zincata d=1,5 mm, ochi 20x20 mm
	m2	28,00			
 126	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2	28,00			
 127	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	8,66			
 128	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	8,66			
 129	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m
	100 m3	0,03			
 130	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	4,95			
 131	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03			
 		Capitolul 6.3. Termoizolarea soclului (partea vizibila)
					
132	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	2,50			
 133	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului pentru amestec uscat special pentru restabilirea betonului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	2,50			
 134	CF17D
	Diverse lucrari - Amestec uscat pentru restabilirea betonului priza rapida
	kg	175,00			
 135	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	48,00			
 136	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm, cu modificarea materialuli Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa din sirma de otel zincata d=1,5 mm, ochi 20x20 mm
	m2	48,00			
 137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	48,00			
 138	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	48,00			
 		Capitolul 6.4. Constructia si finisarea rampei si a scarii exterioare 
					
139	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	3,80			
 140	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse
	m2	20,60			
 141	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	9,90			
 142	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	3,80			
 143	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,04			
 144	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	2,22			
 145	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	2,22			
 146	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.84 kg/m2)
	kg	46,00			
 147	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,90			
 148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart
	m2	43,60			
 149	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	10,26			
 150	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare
	m2	21,90			
 151	CI24A
	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare
	m2	11,44			
 152	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta dubla (obisnuita si pentru persoane cu mobilitate redusa) Bal-1
	m	21,80			
 153	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti prinsi de perete de 1 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta dubla (obisnuita si pentru persoane cu mobilitate redusa) Bal-2
	m	14,30			
 154	CH06A
	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton cu mina curenta ordinara Bal-3
	m	6,65			
 		Capitolul 6.5. Panou informativ 
					
155	CL53A Ks=0,8
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placaj din panouri compozit pentru lucrari exterioare, incombustibile, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: fara termoizolare. Ksal=0,8
	m2	10,00			
 		Capitolul 6.6. Finisarea peretilor existenti 
					
156	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	18,90			
 157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"
	m2	63,00			
 158	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor
	m2	63,00			
 159	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, pentru lucrari exterioare cu adaos de colorant RAL7035, aplicate in 3 straturi la fatade din care 1 strat de vopsea-grund, executate pe glet existent
	m2	33,00			
 160	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, pentru lucrari exterioare cu adaos de colorant RAL5015, aplicate in 3 straturi la fatade din care 1 strat de vopsea-grund, executate pe glet existent
	m2	30,00			
 		Capitolul 6.7. Finisarea ingradirii si acoperirii curtilor de lumina si intrarii in subsol
					
161	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a foilor de ardezie
	m2	13,00			
 162	CN05E
	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de suspensie de pigmenti si materiale de umplutura in solutie de rasini stiren-acrilice cu aditivi, aplicate intr-un strat
	m2	13,00			
 163	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	14,90			
 164	CN21D
	Vopsitorii la grila, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic
	m2	14,90			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

                                                                          
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
Retele interioare apeduct si canalizare (03/2020-1-RAC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
		Capitolul 1.1. Apeduct apa rece B1
					
1	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (racordarea la bransament)
	buc	1,00			
 2	SA15B
	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 7 buc; Teu PP-R d20 - 2 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 12 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc
	m	13,00			
 3	SA08C
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
	m	11,00			
 4	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	13,00			
 5	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,30			
 6	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	13,00			
 7	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	5,00			
 8	SD06A
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din PeAlPex, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,00			
 9	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 10	SD12A
	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2"
	buc	1,00			
 		Capitolul 1.2. Apeduct apa calda T3
					
11	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (racordarea la bransament)
	buc	1,00			
 12	SA15B
	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*3.4 mm. Consum fitinguri: Cot PP-R d20 - 7 buc; Teu PP-R d20 - 2 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 10 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc
	m	13,00			
 13	SA08C
	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie)
	m	11,00			
 14	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	13,00			
 15	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,30			
 16	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	13,00			
 17	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	5,00			
 18	SD06A
	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din PeAlPex, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,00			
 19	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 20	SD12A
	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2"
	buc	1,00			
 21	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00			
 		Capitolul 1.3. Canalizare K1
					
22	SB08E
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	10,00			
 23	SB08C
	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,00			
 24	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm, 45*
	buc	7,00			
 25	SB09E
	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45*
	buc	7,00			
 26	SB09C
	Cot din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45*
	buc	7,00			
 27	SB09E
	Reductie excentrica (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm
	buc	7,00			
 28	SB09E
	Revizie din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00			
 29	SB07E
	Dop din polipropilena (PP-R), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00			
 30	SB09C
	Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00			
 31	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,00			
 32	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla ) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, 45* (incastrea in reteaua existenta)
	buc	1,00			
 33	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	10,00			
 34	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,50			
 35	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00			
 36	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 37	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida
	buc	1,00			
 38	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00			
 39	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	1,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
		Capitolul 2.1. Apeduct apa rece B1
					
40	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	1,00			
 41	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul racordurilor de 15 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.2. Apeduct apa calda T3
					
42	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul racordurilor de 15 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.3. Canalizare K1
					
43	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
		Capitolul 3.1. Apeduct apa rece B1
					
44	pret furnizor
	Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu mufe, D=1/2"
	buc	1,00			
 45	pret furnizor
	Contor de apa rece cu transmiterea datelor la distanta Dn=15 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 3.2. Apeduct apa calda T3
					
46	pret furnizor
	Contor de apa rece cu transmiterea datelor la distanta Dn=15 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 3.3. Canalizare K1
					
47	pret furnizor
	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon
	buc	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
Incalzire ventilare si conditionare (03/2020-1-IVC)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
		Capitolul 1.1. Incalzire
					
1	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"
	buc	1,00			
 2	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"
	buc	1,00			
 3	ID04B
	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"
	buc	1,00			
 4	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc	3,00			
 5	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	8,00			
 6	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	6,00			
 7	ID13A
	Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	1,00			
 8	ID06A
	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	4,00			
 9	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	13,00			
 10	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	13,00			
 11	ID02A
	Cap termostatic reglaj  pentru instalatii de incalzire centrala
	buc	13,00			
 12	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x700 mm
	buc	1,00			
 13	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x800 mm
	buc	3,00			
 14	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x1000 mm
	buc	4,00			
 15	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1400 mm
	buc	2,00			
 16	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 33K, 500x1600 mm
	buc	2,00			
 17	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 33K, 500x2000 mm
	buc	1,00			
 18	IC35B k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2.8 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	120,00			
 19	IC35C k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x3.5 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	30,00			
 20	IC35D k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4.4 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	5,00			
 21	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=22x19 mm
	m	120,00			
 22	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=28x19 mm
	m	30,00			
 23	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=35x19 mm
	m	5,00			
 24	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	22,70			
 25	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	22,70			
 26	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	155,00			
 27	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	155,00			
 28	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	22,70			
 29	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	200,00			
 		Capitolul 1.2. Ventilare 
					
30	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.
	m2	1,96			
 31	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm.
	m2	18,84			
 32	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.
	m2	2,52			
 33	pret furnizor
	Material pentru fixarea canalelor de ventilare
	kg	100,00			
 34	CL20A
	Grile de ventilatie, exterioara, din aluminiu  cu un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diiametrul 200 mm, montate in zidarie
	buc	5,00			
 35	CL20A
	Grile de ventilatie, exterioara, din aluminiu  cu un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 150 mm, montate in zidarie
	buc	3,00			
 36	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu interioare cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 150 mm, montate in zidarie
	buc	1,00			
 37	CL20A
	Grile de ventilatie, din aluminiu interioare cu un regulator de debit de aer si un adaptor pentru conectarea la conductele de aer, diametrul 200 mm, montate in zidarie
	buc	2,00			
 38	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din polierilen inspumat acoperita cu folie aluminiu (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm
	m2	5,00			
 39	CO18A
	Usite pentru luarea probelor de aer dupa tipul A9-57 inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	10,00			
 40	VA14I
	Reductii din tabla zincata de 0.7 mm grosime, confectionare si montare
	m2	2,00			
 		Capitolul 1.3. Conditionare 
					
41	IC35C k=2
	Teava din polipropilena armata cu fibra, tip K Plastic, PPR-GF PN20 montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x3.5 mm (k=2 p/u fitinguri)
	m	20,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
		Capitolul 2.1. Incalzire
					
42	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw
	buc	1,00			
 43	TfE01C
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm
	m	12,00			
 44	IA25A
	Neitralizatorului pentru rizidurile de la lucrul cazanului, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm
	buc	1,00			
 45	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I -Regulator de temperatura
	set	1,00			
 46	IC39A
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida
	buc	1,00			
 47	IA52A aplicativ
	Cutie metalica pentru protectia  nodului colector-distribuitor
	buc	1,00			
 48	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm
	buc	1,00			
 		Capitolul 2.2. Ventilare 
					
49	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	7,00			
 50	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	2,00			
 		Capitolul 2.3. Conditionare 
					
51	VC37H
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1, K5)
	buc	2,00			
 52	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K2, K3, K4)
	buc	3,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
		Capitolul 3.1. Incalzire
					
53	pret furnizor
	Centrala in condensare cu camera de ardere ermetica- tip turbo pentru sistemul de incalzire si preparare a apei calde, functionind pe gaz natural - consum 2.73 m3/h, 20 mbar, Q=24kW, U=230V, in set cu blocul de regulare, arzatorul, pompele interioare, blocurile de comanda si de siguranta, schimbator de caldura, pompe, vas de expansiune, chit coaxial de evacuare a produselor de ardere tip "teava in teava" D=100/60 mm cu fitingurile necesare
	set	1,00			
 54	pret furnizor
	Cos de fum D=150 mm din tabla inoxidabila gr. 1.0 mm, cu izolare din vata minerala gr. 100 mm cu protectie a izolatiei din stecloplastic gr. 1.0 mm, L=12.0 m, in set cu toate fitingurile si accesoriile necesare montarii (bratari de fixare de fatada cu elementele de fixare de perete, nod de curatare si drenare, caciula de protectie, element de racordare acoperis, etc)
	set	1,00			
 55	pret furnizor
	Montarea neitralizatorului pentru rizidurile de la lucrul cazanului in set cu 5 kg de agent chimic pentru neutralizare
	buc	1,00			
 56	pret furnizor
	Regulator de temperatura de perete
	buc	1,00			
 57	pret furnizor
	Colector-distribuitor, din otel inoxidabil, racorduri intrare-iseire 5/4" cu 4 circuite 3/4", eurocon, cu dezaerator automat in set
	buc	1,00			
 58	pret furnizor
	Dulap aplicatpe perete, din tabla zincata/tabla vopsita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, cu usa, pentru protectia nodului colector-distribuitor, inclusiv elementele de prindere si de inchidere
	buc	1,00			
 59	pret furnizor
	Contor de apa rece  D15
	buc	1,00			
 		Capitolul 3.2. Ventilare 
					
60	pret furnizor
	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer admis 235 m3/h, debit de aer evacuat 220 m3/h,  N=14-54 W/h, diametrul instalatiei - 200 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda
	buc	5,00			
 61	pret furnizor
	Sistem de admisie-evacuare a aerului cu dublu flux, cu schimbator de caldura din cupru, functia de preincalzire a aerului, cu urmatoarele caracteristici: debit de aer maxim admis 150 m3/h, debit de aer maxim evacuat 150 m3/h,  N=14-54 W/h, diametrul instalatiei - 150 mm, in carcasa termoizolanta, cu sistem de comanda de la distanta prin telecomnda
	buc	2,00			
 62	pret furnizor
	Ventilator montat pe canal Q=250 m3/h, P=270Pa, motor N=0.084kW, n=3105 rot/min, 230V, D=150mm
	buc	2,00			
 		Capitolul 3.3. Conditionare 
					
63	pret furnizor
	Conditioner de perete. Bloc interior + Bloc exterior cu urmatoarele caracteristici: 230V, 1.60 kW, productivitate frig 4.2 (0.8-4.4) kW, productivitate incalzire - 5.4 (1.3-6.0) kW, inclusiv umplerea sistemei cu agent frigorific R410A
	set	2,00			
 64	pret furnizor
	Conditioner de perete. Bloc interior + Bloc exterior cu urmatoarele caracteristici: 230V, 0.80 kW, productivitate frig 2.5 (0.9-3.4) kW, productivitate incalzire - 3.2 (1.0-4.1) kW, inclusiv umplerea sistemei cu agent frigorific R410A
	set	3,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
Echipament electric de forta (03/2020-1-EEIEI/EEF)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	20,00			
 2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	20,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - BZUM TF
	buc	1,00			
 4	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tetrapolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	1,00			
 6	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OPS
	buc	1,00			
 7	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00			
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	3,00			
 9	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PD1
	buc	1,00			
 10	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	3,00			
 11	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	2,00			
 12	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PDa
	buc	1,00			
 13	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	7,00			
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	2,00			
 15	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - PD2
	buc	1,00			
 16	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate
	buc	22,00			
 17	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - PH47, TE
	buc	2,00			
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv: bare de conexiune
	buc	4,00			
 19	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, in panou existent, curent pina la 100 A
	buc	3,00			
 20	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED
	100 buc	0,43			
 21	08-03-593-2
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat
	100 buc	0,04			
 22	pret furnizor
	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596 mm,  48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz
	buc	27,00			
 23	pret furnizor
	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x296 mm,  25W, IP20, 2500Lm, 4000K, 230V, 50Hz
	buc	12,00			
 24	pret furnizor
	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent cu inscriptie Iesire, IP22, 3.6W, 150Lm, 230V, 50Hz, autonomie 3 ore
	buc	4,00			
 25	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2604A, IP54
	buc	4,00			
 26	pret furnizor
	Lampa incandescenta 60W
	buc	4,00			
 27	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	12,20			
 28	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	1 160,00			
 29	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm
	m.l.	60,00			
 30	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,30			
 31	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=32 mm
	m.l.	30,00			
 32	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,21			
 33	pret furnizor
	Canal metalic neperforat pentru cabluri, cu capac, gr. 0.7 mm, sectiune 100x100x3000 mm
	m.l.	21,00			
 34	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	14,80			
 35	pret furnizor
	Cablu de forta cu 2 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	40,00			
 36	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	590,00			
 37	pret furnizor
	Cablu de forta cu 4 conductori din cupru,  cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	35,00			
 38	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 2,5 mmp
	m.l.	605,00			
 39	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 10 mmp
	m.l.	50,00			
 40	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 1,5 mmp
	m.l.	20,00			
 41	pret furnizor
	Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, rezistente la incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 4,0 mmp
	m.l.	20,00			
 42	pret furnizor
	Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 2.5 mmp
	m.l.	20,00			
 43	pret furnizor
	Conductor de forta, din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, cu sectiunea: 6.0 mmp
	m.l.	100,00			
 44	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,60			
 45	pret furnizor
	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 10 mmp
	m.l.	50,00			
 46	pret furnizor
	Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, cu izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu cantitate redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, conform ГОСТ 31565-2012, sectiune conductor 16 mmp
	m.l.	10,00			
 47	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,21			
 48	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc	21,00			
 49	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta
	100 buc	0,01			
 50	pret furnizor
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V
	buc	1,00			
 51	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,03			
 52	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc	1,00			
 53	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 3 clape, IP20, 10A, 220V
	buc	2,00			
 54	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc	0,75			
 55	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V
	buc	75,00			
 56	pret furnizor
	Rama orizontala 2M
	set	5,00			
 57	pret furnizor
	Rama orizontala 3M
	set	24,00			
 58	10-08-019-01
	Cutie de ramificare pe perete
	buc	40,00			
 59	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20
	buc	40,00			
 60	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm, L=3.0 m
	10 buc	0,30			
 61	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCAT, sectiune 100 mm2
	100 m	0,20			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
62	pret furnizor
	Dulap montat pe perete BZUM-TF-01-63 pentru 1 contor, neechipat
	buc	1,00			
 63	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 4P, In=63A
	buc	1,00			
 64	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V
	buc	1,00			
 65	pret furnizor
	Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli
	buc	1,00			
 66	pret furnizor
	Contor electronic conectare directa 5-60A, 380V
	buc	1,00			
 67	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa  ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31
	buc	1,00			
 68	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A
	buc	1,00			
 69	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	2,00			
 70	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa  ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31
	buc	1,00			
 71	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A
	buc	1,00			
 72	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	2,00			
 73	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	3,00			
 74	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	1,00			
 75	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-48з-1-36-УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 76	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A
	buc	1,00			
 77	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V
	buc	3,00			
 78	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V
	buc	2,00			
 79	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V
	buc	3,00			
 80	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V
	buc	1,00			
 81	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc	12,00			
 82	pret furnizor
	Declansator independent de tip PH47
	buc	1,00			
 83	pret furnizor
	Timer ТЭ15, 16А, 230V
	buc	1,00			
 84	pret furnizor
	Siguranta ППНИ-33, In=40А, inclusiv suportul de montare a sigurantei
	set	3,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
Semnalizare de incendiu (03/2020-1-SI)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	
	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de incendiu
	buc	1,00			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Placa de comunicare tip SmartLan/RS485, cu pregatire loc de montare
	buc	1,00			
 3	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control
	buc	1,00			
 4	08-03-575-1 adoptata
	Montarea in dulap a acumulatorului
	buc	2,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate
	buc	1,00			
 6	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 7	10-08-002-02
	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala
	buc	19,00			
 8	08-03-591-3 apicabil
	Declansator manual de alarma de incendiu
	100 buc	0,01			
 9	08-03-593-9
	Montarea dispozitivelor de alarma - sirene
	100 buc	0,01			
 10	10-08-002-02
	Avertizoare "SI" automatice: de gaz CH4 cu baza in executare normala
	buc	1,00			
 11	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,20			
 12	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	20,00			
 13	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m	1,20			
 14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,80			
 15	pret furnizor
	Cablu de alimentare cu 2 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.50 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), rezistenta la foc minim 30 min
	m.l.	210,00			
 16	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2
	m.l.	60,00			
 17	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni  SFTP cat.5e
	m.l.	10,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
18	pret furnizor
	Panou de incendiu - centrala convetionala de detectie a incendiu, in dulap metalic, cu unitate centrala de afisaj LCD touchscreen, U=24V, IP54, pentru 4 zone de securitate, cu iesire pentru: 1 sirena de alarma; 1 transmitator radio
	buc	1,00			
 19	
	Interfata Ethernet pentru centralele tip SmartLine - SMARTLAN/485
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Bloc de alimentare de rezerva I=4A, U=24V in carcasa IP54
	buc	1,00			
 21	pret furnizor
	Acumulator 12V, 7A/h
	buc	2,00			
 22	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	1,00			
 23	pert furnizor
	Radioemitator de tip ATS-100
	buc	1,00			
 24	
	Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C
	buc	19,00			
 25	
	Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67
	buc	1,00			
 26	pret furnizor
	Sirena tip LD-95, 12V, 150mA
	buc	1,00			
 27	pret furnizor
	Detector gaz tipCH4, 12V
	buc	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
Semnalizare de paza (03/2020-1-SPA)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze tip (PC1864) sau echivalent
	buc	1,00			
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00			
 3	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 4	08-01-121-1
	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V
	buc	2,00			
 5	08-03-575-1
	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate
	buc	1,00			
 6	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)
	buc	1,00			
 7	10-08-001-03
	Aparate receptoare: tastatura tip PK5500E1 sau echivalent
	10 buc	1,00			
 8	10-08-003-05
	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI)
	buc	12,00			
 9	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor tip NK-Y1313
	buc	2,00			
 10	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (LD-95)
	100 buc	0,02			
 11	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,00			
 12	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	200,00			
 13	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 20x15 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m	0,20			
 14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,10			
 15	pret furnizor
	Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2
	m.l.	250,00			
 16	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2
	m.l.	30,00			
 17	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP
	m.l.	30,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
18	
	Panou de control tip PC-1864, productor "DSC" Canada sau echivalent
	buc	1,00			
 19	pret furnizor
	Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA
	buc	1,00			
 21	pret furnizor
	Acumulator 12V, 7A*h
	buc	2,00			
 22	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V
	buc	1,00			
 23	pert furnizor
	Radioemitator de tip ATS-100
	buc	1,00			
 24	
	Claviatura tip PK-5500 E1, productor "DSC" Canada, sau echivalent
	buc	1,00			
 25	pret furnizor
	Senzor combinat: infrarosu+deteriorare tip LC 102 PI
	buc	12,00			
 26	pret furnizor
	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313
	buc	2,00			
 27	pret furnizor
	Sirena tip LD-95, 12V, 150mA
	buc	2,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
Sistema LAN (03/2020-1-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U)
	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU)
	buc	11,00			
 3	10-02-051-04
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord
	100 buc	0,60			
 4	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=0.5 m
	buc	50,00			
 5	pret furnizor
	Patch cord cat.6e L=2.0 m
	buc	10,00			
 6	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	12,00			
 7	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	1 200,00			
 8	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	12,00			
 9	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	5,30			
 10	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	1 730,00			
 11	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza RJ-45
	buc	46,00			
 12	pret furnizor
	Priza RJ-45 cat. 6A, inclusiv doza de montaj 70x65x45 mm complet echipata
	buc	46,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
13	pret furnizor
	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 18U, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set
	buc	1,00			
 14	pret furnizor
	Polita pentru dulap RACK 19"
	buc	2,00			
 15	pret furnizor
	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U
	buc	2,00			
 16	pret furnizor
	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded
	buc	2,00			
 17	pret furnizor
	Organizator cablu 1U
	buc	3,00			
 18	pret furnizor
	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz
	buc	1,00			
 19	pret furnizor
	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap
	buc	1,00			
 20	pret furnizor
	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4
	buc	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
Supraveghere video (03/2020-1-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-04-077-01
	Utilaj de centrala: Registrator video
	buc	1,00			
 2	10-04-101-10
	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD
	buc	1,00			
 3	10-04-067-23
	Dispozitiv de videocontrol camera video
	buc	6,00			
 4	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,20			
 5	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	120,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,20			
 7	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,30			
 8	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	150,00			
 9	pret furnizor
	Conector RJ-45 cat. 6A
	buc	15,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
10	pret furnizor
	Registrator video IP, cu alimentare PoE, cu min. 8 canale, cu switch PoE 802.3af, 2 SATA interface, cu 1 hard discuri 2Tb pentru stocarea imnaginilor timp de 15 zile in calitate min. 2 Mp, consum de energie max. 180W, inclusiv cablurile de conexiune
	buc	1,00			
 11	pret furnizor
	3.5" HDD pentru sisteme de seupaveghere video, 2.0TB
	buc	1,00			
 12	pret furnizor
	Camera video de retea instalare interioara: 3 MP, 1/1.8" CMOS sensor, progresiv scan, IR=30m, 2.8 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare
	buc	4,00			
 13	pret furnizor
	Camera video de retea instalare pe exterior: 3 MP, 1/3" CMOS sensor, IR=30m, 2.8/4.0 mm, PoE (802.3af), inclusiv accesoriile de montare
	buc	2,00			

                      L.S. 
Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 
Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9
Sistem apel personal (03/2020-1-TS)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
					
1	10-08-001-05
	Aparate receptoare- Controller pentru sistema de apel a personalului
	buc	1,00			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton cu pregatire loc de montare
	buc	2,00			
 3	08-03-593-10
	Lampa de semnalizare de perete
	100 buc	0,01			
 4	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,25			
 5	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.	25,00			
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,26			
 7	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m.l.	20,00			
 8	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-HF 3x0.5 mm2.
	m.l.	6,00			
 		Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier 
					
9	
	Controller pentru sistema de apel a personalului, In=1.0 A, U=12V, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 10	
	Buton de apel pentru sistemul de chemare a personalului, IP54, cu lant, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 11	
	Buton oprire a apelului pentru sistemul de chemare a personalului, IP20, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			
 12	
	Lampa de senalizare LED pentru sistemul de chemare a personalului, IP20, inclusiv toate accesoriile necesare
	buc	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10
Alimentare cu gaze (03/2020-1-AGI)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
					
1	RpGA30A
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm
	m	5,00			
 2	RpGC15A
	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20 mc/ora
	buc	1,00			
 3	GD15A
	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -3/4"
	buc	1,00			
 4	IC26A
	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, conform ГОСТ 3262-75, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul interior si grosimea peretelui de 20x2.8 mm
	m	7,00			
 5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	7,00			
 6	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-91, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 57x3,0 mm si lungimea de 600 mm
	buc	1,00			
 7	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	2,00			
 8	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	7,00			
 9	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	7,00			
 10	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	9,00			
 11	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4", tip 11Б 27пк
	buc	1,00			
 12	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4", tip 11Б 12бк
	buc	1,00			
 13	RpGA39B
	Montarea racordurilor olandeze U2 , cu diametrul nominal de 1/2" din fonta la instalatiile de gaze (altele decit cele prevazute in normele pentru conducte) mufa de capat pentru conexiune furtunului flexibil - 3/4"x1/2"
	buc	1,00			
 14	ID02A
	Furtun flexibil pentru instalatii de gaze naturale presiune joasa, L=1.0 m, avind diametrul nominal al racordutilor - 1/2"
	buc	1,00			
 15	IC26A
	Teava din otel neagra pentru instalatii, nefilatata, conform ГОСТ 3262-75, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul interior si grosimea peretelui de 20x2.5 mm (teava de drenaj)
	m	4,50			
 16	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	4,50			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
					
17	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (supape de termoblocare si de siguranta)
	buc	2,00			
 18	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"
	buc	1,00			
 19	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,00			
 20	11-03-011-03
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (detector CH4, CO)
	set	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj, inventar, mobilier 
					
21	pret furnizor
	Supapa de termoblocare tip КТЗ-001 Dc20mm,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 22	pret furnozor
	Supapa de siguranta-inchidere Dc20mm, cu cablu electric pentru conectare la retea,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 23	pret furnizor
	Contor de gaze naturale Qmax=6.0 m3/h,  omologat in R.M.
	buc	1,00			
 24	pret furnizor
	Ferida metalica pentru contror gaze naturale Qmax=6.0 m3/h,  omologata in R.M.
	buc	1,00			
 25	pret furnizor
	Detector de tip CH4, CO omologat in R.M.
	buc	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
Amenajare teritoriu (03/2020-0-PG)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	
1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Demontari 
					
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	45,00			
 2	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
	m2	74,00			
 3	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	13,62			
 4	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	13,62			
 5	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (saparea pietrisului existent pentru incadrarea pavajului tactil)
	m3	9,71			
 6	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri
	m3	1,24			
 7	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	27,30			
 8	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	19,50			
 9	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	19,50			
 10	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,27			
 		Capitolul 2. Cai de acces 
					
		Capitolul 2.1. Tip P1
					
11	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	0,26			
 12	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	3,94			
 13	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	5,78			
 14	Dl 107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,02			
 15	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2	15,00			
 16	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	15,00			
 17	DE17B
	Pavaje TACTILE DE GHIDARE executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (500x500 mm -25 buc)
	m2	6,25			
 18	DE17B
	Pavaje TACTILE DE AVERTIZARE executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (500x500 mm - 20 buc)
	m2	5,00			
 		Capitolul 2.2. Tip P2
					
19	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	0,60			
 20	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	5,93			
 21	DB16D k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (K=1.25, gr. 50 mm)
	m2	59,30			
 		Capitolul 2.3. Bordure 
					
22	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15  35x20(h) cm
	m	27,30			
 23	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15  28x20(h) cm
	m	13,00			
 		Capitolul 2.4. Rost de deformare 
					
24	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu furtun din cauciuc D=30 mm
	m	45,00			
 25	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu masticuri bituminoase polimerice
	m	45,00			
 26	
	Masticuri bituminoase polimerice (consum pentru poz. 25)
	kg	67,50			
 		Capitolul 2.5. Indicatoare si marcaje rutiere 
					
27	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal zincat, confectionati industrial  (pentru panoul informativ)
	buc	3,00			
 28	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe stilpi: 5.48.1 Loc de parcare
	buc	3,00			
 29	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe stilpi: 6.19 Loc de stationare rezervat persoanelor cu dizabilitati
	buc	1,00			
 30	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	1,70			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-2
Teren de joaca (poz. 3 PG) (03/2020-0-PG)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	
1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Teren de joaca 
					
		Capitolul 1.1. Amenajare 
					
1	TsA01F1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren mijlociu
	m3	2,00			
 2	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	0,48			
 3	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris fr. 1-5 mm
	100m2	0,48			
 4	CG08A aplicabil
	Pardoseli din materiale placi de cauciuc grsimea 40 mm, asezate pe suportul din pietris
	m2	48,00			
 		Capitolul 1.2. Bordure 
					
5	DE15A
	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor
	m3	1,26			
 6	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15  28x20(h) cm
	m	28,00			
 		Capitolul 1.3. Diverse 
					
7	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,08			
 8	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	5,38			
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele) 

Resistematizarea incaperilor cu amplasarea ''Sectorului de Politie Nr.1" mun. Cahul, str. Stefan Cel Mare 40	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-3
Utilaj teren de joaca (poz. 3 PG) (03/2020-0-PG)
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	Preţ pe unitate de măsură, USD (inclusiv salariu)	Total,
 (col.5 x col.6) USD (TVA0%)	

1	2	3	4	5			
		Capitolul 1. Utilaj, inventar, mobilier 
					
1	
	Complex de joaca tip leagan pentru virsta 3+ani din metal+plastic. Dimensiuni gabarit – 4710x3100x1880 mm. In set - leagan, tobogan. Greutatea maximг a utilizatorolor - 45 kg.
	Set	1,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie 
					
2	
	Cheltueli pentru montarea mobilierului - 0,5% de la Total cheltueli directe capitol 1
	set	1,00			

                      L.S. 

Ofertant__________________________________ 
(funcția, semnătura (numele, prenumele)