**ANNEXE 2: FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE**

*Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de la société et la déclaration du soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que l’annexe 3 : Offre technique et financière. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.*

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |
| RFQ reference: | Click or tap here to enter text. | Date: Click or tap to enter a date. |

**Profil de l’entreprise**

|  |  |
| --- | --- |
| **Description**  | **Détail** |
| Nom légal du soumissionnaire ou de l’entité principale pour les JV | Click or tap here to enter text. |
| Adresse juridique, Ville, Pays | Click or tap here to enter text. |
| Website | Click or tap here to enter text. |
| Année d’enregistrement | Click or tap here to enter text. |
| Structure juridique | Choose an item. |
| Êtes-vous un vendeur enregistré UNGM ? | [ ]  Oui [ ]  Non Si oui, Insérer le numéro de fournisseur UNGM |
| Certification d’assurance de la qualité (p. ex. ISO 9000 ou équivalent) *(Si oui, fournir une copie du certificat valide) :* | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Votre entreprise détient-elle une accréditation telle que la loi ISO 14001 ou l’ISO 14064 ou l’équivalent lié à l’environnement ? *(Si oui, fournissez une copie du certificat valide) :* | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Votre entreprise a-t-elle une déclaration écrite de sa politique environnementale ? *(Si oui, fournissez une copie)* | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Votre organisation fait-elle preuve d’un engagement important envers la durabilité par d’autres moyens, par exemple des documents de politique internes de l’entreprise sur l’autonomisation des femmes, les énergies renouvelables ou l’appartenance à des institutions commerciales qui font la promotion de ces questions (*Si oui, fournissez une copie)* | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Votre entreprise est-elle membre du Pacte mondial des Nations Unies  | [ ]  Oui [ ]  Non |
| Informations bancaires | Nom de la banque: Click or tap here to enter text.Adresse de la banque: Click or tap here to enter text.IBAN: Click or tap here to enter text.SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text.Devise du compte: Click or tap here to enter text.Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. |
| **Expérience pertinente antérieure : 3 contrats** |
| **Nom des contrats précédents** | **Coordonnées du client et des références, y compris le courrier électronique** | **Valeur du contrat** | **Période d’activité**  | **Types d’activités entreprises** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Déclaration du soumissionnaire**

| **Oui** | **Non** |  |
| --- | --- | --- |
|[ ] [ ]  **Exigences et conditions générales :** J’ai/Nous avons lu et bien compris la RFQ, y compris l’information et les données de la RFQ, l’annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes les conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d’être lié par eux. |
|[ ] [ ]  Je/Nous confirmons que le soumissionnaire possède la capacité et les licences nécessaires pour satisfaire ou dépasser complètement les exigences et qu’il sera disponible pour délivrer durant la période pertinente du contrat. |
|[ ] [ ]  **Éthique**: En soumettant cette offre, Je/nous garantissons que le soumissionnaire: n’a conclu aucun arrangement inapproprié, illégal, collusoire ou anticoncurrentiel avec un concurrent; n’a pas approché directement ou indirectement un représentant de l’acheteur (autre que le point de contact) pour faire du lobbying ou solliciter des renseignements concernant la RFQ ;n’a pas tenté d’influencer, ni de fournir une forme quelconque d’incitation personnelle, de récompense ou d’avantage à un représentant de l’acheteur. |
|[ ] [ ]  Je/Nous confirmons qu’il s’engage à ne pas se risquer dans des pratiques interdites, ou toute autre pratique contraire à l’éthique, avec l’ONU ou toute autre partie, et de mener des affaires d’une manière qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre indu pour l’ONU et nous avons lu le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> et reconnaissons qu’il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l’ONU. |
|[ ] [ ]  **Conflit d’intérêts :** Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n’a pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu pour soumettre ce devis ou conclure un contrat pour exécuter les exigences. Lorsqu’un conflit d’intérêts survient au cours du processus de la RFQ, le soumissionnaire le signalera immédiatement au point de contact de l’organisation adjudicatrice. |
|[ ] [ ]  **Interdictions, sanctions:** Je/Nous déclarons par les présentes que notre entreprise, ses filiales, filiales ou employés, y compris les membres de JV/Consortium ou les sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du contrat n’est pas sous interdiction d’achat par l’Organisation des Nations Unies, y compris, mais sans s’y limiter, les interdictions découlant du Recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et n’ont pas été suspendus, radiés, sanctionnés ou autrement identifiés comme non admissibles par aucune Organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre Organisation internationale. |
|[ ] [ ]  **Faillite** : Je/Nous n’avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de faillite ou de mise sous séquestre, et il n’y a pas de jugement ou d’action en justice en cours contre eux qui pourraient nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible. |
|[ ] [ ]  **Période de validité de l’offre :** Je/Nous confirmons que ce devis, y compris le prix, reste ouvert à l’acceptation de la validité de l’offre.  |
|[ ] [ ]  Je /Nous comprenons et reconnaissons que vous n’êtes pas tenu d’accepter toute offre que vous recevrez, et nous certifions que les marchandises offertes dans notre devis sont nouvelles et inutilisées. |
|[ ] [ ]  En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous représente, justifie et convient qu’il a été autorisé par l’Organisation à faire cette déclaration en son nom. |

Signature:

Nom: Click or tap here to enter text.

Titre: Click or tap here to enter text.

Date: Click or tap to enter a date.

## **ANNEX 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE –** **TRAVAUX**

*Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que du formulaire de soumission de l’annexe 2. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.*

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du soumissionnaire : | Click or tap here to enter text. |
| RFQ reference: | Click or tap here to enter text. | Date: Click or tap to enter a date. |

**Offre technique**

*Fournissez ce qui suit :*

1. *Une brève description de votre qualification et de votre capacité qui est pertinente pour la portée des travaux ;*
2. *Un bref énoncé de méthode et un plan de mise en œuvre ;*
3. *Composition de l’équipe et CV du personnel clé*

**Offre financière:**

|  |
| --- |
|  **TRAVAUX DE REHABILITATION DES UNITES DE VIE DES HOMMES** **CENTRE DE PROTECTION ET D'ORIENTATION SOCIALE A' EZZAHROUNI** |
|  **BORDEREAU DES PRIX**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | ***DESIGNATION DES OUVRAGES***  | ***Unité*** | ***Quantité*** | **PRIX UNIT. (H.T)(DT)** | **TOTAL (H.T)(DT)** |
| ***Travaux de Réhabilitation des unités de vie des hommes sans-abri*** |  |  |  |  |  |
|   | Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au devis descriptif. La préparation des supports sera exécutée conformément aux dispositions prévues aux articles du devis descriptif. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de : \* La reconnaissance des subjectiles. \* La fourniture des produits propres à l'exécution des travaux. \* La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution l'accès a toutes eouvres et a toute hauteur ainsi que les échelles et échafaudages. \* L'application des produits suivants les normes applicables et en l'occurrence au DTU n° 59 et aux normes NF correspondantes. \* La qualité et l'aspect de finition. Le degré de brillant, les coloris et le rechampissage prescrits. \* Le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention de la peinture. \* L'emploi de produits de peinture de teintures vives et de couleurs finies \* L'emploi de produits spéciaux destinés à des fonctions spécifiques. \* Exécution des travaux de qualité très soignée.  |  |  |  |  |
|   | La mise à la teinte sur chantier. \* La protection des ouvrages. \* Tous les échantillons jugés nécessaires par le maitre d'ouvrage (panneaux de façade, portes, menuiserie) pour arrêter le choix du coloris de l'ouvrage. \* Les raccords estimés nécessaires par le maître d'œuvre suite à l'intervention d'autres corps d'état, après l'achèvement des travaux de peintures. \* Les manutentions et équipements spéciaux nécessités pour permettre le libre accès au subjectile. Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entrepreneur seront : \* Pour les supports courants, le métrage se fera selon les supports développés réellement exécutées. \* Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, compris vantaux, cadres chambranles, épaisseur des bois, serrures quincaillerie, seront comptées **deux fois la surface hors cadre et par porte (deux faces comprises)**. \* Pour les menuiseries des fenêtres, châssis vitré, porte fenêtre, avec ou sans imposte, compris vantaux, cadres chambranles, épaisseur des bois, serrures quincaillerie, seront comptées **une fois et demi la surface hors cadre et par fenêtre (deux faces comprises)**. \* Pour les menuiseries des persiennes, compris vantaux, cadres chambranles, épaisseur des bois, serrures quincaillerie, seront comptées **deux fois et demi la surface hors cadre et par persienne (deux faces comprises).** \* Pour les menuiseries métallique, seront comptées **deux fois la surface** (deux faces comprises).  |  |  |  |  |
| **I** | **Peinture** |  |  |  |  |
| **1.1** |  **Pour peinture à l'eau extérieur sur murs et plafond**  |  |  |  |  |
|   | Peinture a l'eau en deux couches y compris REXIME sur mur extérieur qu'elle que soit la hauteur ou la teinte y compris ratissage ponçage, grattage, brossage très soigné, égrenage, dépoussiérage, rebouchage des imperfections, retouche d'enduit ,lavage a l'eau ton au choix du maitre d'ouvrage et toutes sujétions  |  |  |  |  |
|   | **NB: Marque et teinte approuvée par l'Architecte** |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **1200,00** |  |  |
| **1.2** |  **Peinture laqué intérieure sur murs et plafond**  |  |  |  |  |
|   | Peintures laquées sur plafond et mur appliquée en deux couches de peinture glycérophtalique brillante comprenant, ponçage, grattage, brossage, très soigné égrenage dépoussiérage, rebouchage, enduisage, couches d'impression et d'imperméabilisation en enduit incolore à base de résine acrylique teinte au choix, y compris fourniture, application et toutes sujétions.   |  |  |  |  |
|   |  **NB : Marque et teinte approuvée par l'Architecte,** |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **400,00** |  |  |
| **1.3** | **Peinture GLYCEROPHTALIQUE sur menuiserie en bois** |  |  |  |  |
|   | Peinture GLYCEROPHTALIQUE sur menuiserie en bois appliquée en trois couches et comprenant : Ponçage, masticage, une couche d'enduit, une couche d'impression en peinture glycérophtalique microporeuse et deux couches de peinture laquée alkyde, ton au choix de l'Architecte compris nettoyage fourniture et toutes sujétions.  |  |   |  |  |
|   |  | **m²** | **500,00** |  |  |
| **1.4** | **Peinture GLYCEROPHTALIQUE sur ferronnerie** |  |  |  |  |
|   | Peinture GLYCEROPHTALIQUE brillante en trois couches y compris peinture antirouille, dérouillage au décapant, dégraissage, brossage, ponçage fourniture, application et toutes sujétions. **NB** : le mètre carré comprend les deux faces. |  |   |  |  |
|   |  | **m²** | **300,00** |  |  |
| **1.5** | Dépose et repose d'un radiateur en fonte y compris détartrage, Peinture spéciale matte pour radiateur en fonte en deux couches y compris, dégraissage, brossage, ponçage, fourniture, application et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **30,00** |  |  |
| ***II*** | ***Aménagement divers*** |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **2.1** | **Travaux de dépose** |  |  |  |  |
|  | Dépose les équipements sanitaires (cuvettes, lavabo, receveur …..) et les tuyauteries en cuivre, y compris toutes accessoires de deux blocs sanitaires et stockage dans le lieux indiqué par l'administration et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|  |  | **F** | **1,00** |  |  |
| **2.2** | **Démolition de cloison intérieur** |  |  |  |  |
|  | Démolition des cloisons intérieures de toutes épaisseurs et toutes natures y compris linteaux, faïence, accès a l'œuvre, échafaudage et évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|  |  | **m²** | **75,00** |  |  |
| **2.3** | **Décapage des revêtements du sol** |  |  |  |  |
|  | Décapage des revêtements du sol y compris chape de rattrapage, nettoyage déchargement des gravois à la décharge publique et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|  |  | **m²** | **55,00** |  |  |
| **2.4** | **Décapage des revêtements murales (faïence)** |  |  |  |  |
|  | Décapage des revêtements murales (faïence) y compris mortier de pose, nettoyage de support, accès a l'œuvre, échafaudage et évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|  |  | **m²** | **130,00** |  |  |
| **2.5** | **Dépose des revêtements d'escalier (Marche plus contre marche)** |  |  |  |  |
|  | Décapage soigneusement des revêtements d'escalier (marche plus contre marche) y compris mortier de pose, nettoyage de support, accès a l'œuvre, évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|  |  | **ml** | **30,00** |  |  |
| **2.6** | **CLOISONS DITES DE 10 cm** |  |  |  |  |
|   | Cloisons dites de 10 cm d'épaisseur finie en briques de 6 trous ou plâtrières posées sur champ et hourdée au mortier dosé à 300 Kg de ciment par m3 de sable exécuté conformément aux règles de l'art, y compris échafaudage, accès à l'œuvre, et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **80,00** |  |  |
| **2.7** | **ENDUIT INTERIEUR**  |  |  |  |  |
|   | Enduit intérieur sur cloison et niche, exécuté et mis en œuvre en deux couches de 20 mm d'épaisseur conformément aux règles de l'art, y compris grillage en mailles hexagonales de 1cm² environ aux endroits de jonction de deux corps différents (bétons et maçonneries).  |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **50,00** |  |  |
| **2.8** | **Reprise d’enduit intérieur ou exterieur** |  |  |  |  |
|   | Effectuée sur les enduits existants défectueux (zone de faïençage ou écaillage), y compris ;  |  |  |  |  |
|   |  - Décapage d'enduit existant de toute nature et toute épaisseur sur murs ou cloisons à toutes hauteurs, grandes ou petites surfaces,  |  |  |  |  |
|   |  - Brossage, nettoyage parfait et dégagement des gravois à la décharge public,  |  |  |  |  |
|   |  - Bouchage des trous éventuels résultant des travaux de décapage avec de remplissage en mortier de ciment et déchets de briques,  |  |  |  |  |
|   |  -Exécution d'enduit intérieur, extérieur ou sous plafond chacun selon les règles de l'art y compris grillage au droit du changement du support, échafaudage à toute hauteur et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **100,00** |  |  |
| **2.9** | **Revêtement en marbre blanc de 3 cm d'épaisseur**  |  |  |  |  |
|   | Marbre blanc lustré du 1 er choix de 3 cm d'épaisseur exécuté pour escalier ou autre, compris pose au mortier de ciment blanc selon les règles de l'art, bords arrondis éventuellement, rejointoiement au lait de ciment blanc, coupe aux dimensions et formes demandées, déchets, la dépose de l'existant y compris mortier de pose, préparation de la surface, nettoyage, dégagement des gravois à la décharge publique et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **20,00** |  |  |
| **2.10** | **Revêtement en marbre blanc de 2 cm d'épaisseur**  |  |  |  |  |
|   | Marbre blanc lustré du 1 er choix de 2 cm d'épaisseur exécuté pour escalier ou autre, compris pose au mortier de ciment blanc selon les règles de l'art, bords arrondis éventuellement, rejointoiement au lait de ciment blanc, coupe aux dimensions et formes demandées, déchets, la dépose de l'existant y compris mortier de pose, préparation de la surface, nettoyage, dégagement des gravois à la décharge publique et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **7,00** |  |  |
| **2.11** | **Siffle en marbre blanc de 2 cm d'épaisseur et de 10 cm de largeur**  |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de siffle en marbre blanc de 2 cm d'epaisseur et de 1 cm de largeur y compris mortier de pose au ciment blanc, coupe, chute, nettoyage et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **9,00** |  |  |
| **2.12** | **REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAU GRES DANS LA MASSE ANTIDERAPANT**  |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de revêtement du sol en carreaux grés dans la masse , **dimensions et couleur au choix de l'Architecte** , 1er choix, antidérapant, posé " à la bande " à bain soufflant de mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ou par ciment colle, posé avec les croisillons de 1mm au plus , régulier et rectilignes, seront coulés au ciment pur coloré teinte gré cérame avant la prise de mortier pour obtenir une pose parfaite, Y compris chape de rattrapage en béton dosée à 250 Kg/m3 et d'épaisseur varie entre 5 et 10 cm , coupe, chute, fourniture, et toutes sujétions.., Présentation des échantillons au MDO pour approbation. |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **60,00** |  |  |
| **2.13** | **REVETEMENT MURAL EN FAIENCE**  |  |  |  |  |
|   | Revêtement mural en carreaux de faïence vernissée 1er choix posés au mortier, **dimensions et couleur au choix de l'Architecte** de ciment pur ou en ciment colle, joint coulé au ciment pur coloré teinte gré cérame, compris enduit sous faïence au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 exécuté au règle de l'art, dépose de faïence existant, repiquage, brossage , nettoyage et raccords d'enduits et toutes sujétions. Présentation des échantillons au MDO pour approbation. et toutes sujétions.  |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **250,00** |  |  |
| **2.14** | **Ponçage et lustrage de revêtements du sol (Carrelage)** |  |  |  |  |
|   | Ponçage et lustrage des revêtements du sol (carrelage) , y compris plinthes, nettoyage et toute sujétions,  |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **350,00** |  |  |
| ***III***  | ***TRAVAUX DE MENUISERIE*** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Menuiserie pour porte en MDF** |  |  |  |  |
|   | Menuiserie en bati de 45 mm pour porte intérieure en panneau MDF avec ou sans oculus ; cadre de 100/45 ou 150/45 suivant l'épaisseur de la cloison existante, bâti de 45 mm d'épaisseur constitué par des alaises et traverse en bois rouge de 1er choix et panneaux en MDF de 22 mm d'épaisseur, compris fourniture et pose, dépose de porte existante, quincaillerie, façon, ajustage, pattes a scellement, chambranles moulurés, parclose couches d'impression et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **25,00** |  |  |
| **3.2** | **Porte de placard et potager de 27 mm** |  |  |  |  |
|   | Porte de placard de toutes dimensions en MDF bati de 27 mm d'épaisseur, compris fourniture et pose, dépose de porte existante, quincaillerie, façon, ajustage, pattes a scellement, chambranles moulurés, parclose couches d'impression et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **5,00** |  |  |
|   | **Porte en aluminium pour potager de cuisine** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose des portes en aluminium serie 40 avec bardage en aluminium pour potager de cuisine d'un hauteur environ 85 cm, ouvrant à la francaise ou coulissante, couleur selon choix de MDO, y compris toutes accessoires, joint, silicone , fixation et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  **NB: Il faux présenter un échantion pour approbation;** |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **10,00** |  |  |
| **3.3** | **Menuiserie pour fenêtres avec persiennes** |  |  |  |  |
|   | Menuiserie pour fenêtres avec persiennes de toutes dimensions exécutées en bâti de 34 mm et cadres de 75\*140 exécutées en bois rouge 1ér choix y compris fourniture et pose, quincailleries, vitrage, dépose de la fenêtres existantes et toute sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **4,00** |  |  |
| **3.4** | **Reprise des quincailleries et remise en état des portes et fenetres existantes** |  |  |  |  |
|   | Reprise des quincailleries y compris la remise en état des portes et fenêtres existantes, ensemble béquilles et plaques, serrure, ainsi que tout le nécessaire, de 1 er choix et conforme à l'existant, y compris dépose de l'existante, fourniture, pose, fixation et toutes sujétions ;  |  |  |  |  |
|   | **NB/ Il faut présenter un échantillon au MDO pou approbation** |  |  |  |  |
|   |  | **ENS** | **20,00** |  |  |
| **3.5** | **Vitrerie en plexi glace Ep 6 mm** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose du plexi glace pour fenêtre ou porte fenêtre d'épaisseur 6 mm y compris fourniture, pose, fixation, dépose de l'existant et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **3,00** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **IV** | **LOT FLUIDE** |  |  |  |  |
| **4.1** | **BOITE DE BRANCHEMENT**  |  |  |  |  |
|   | Fourniture, transport et pose de boite de branchement, type spiroïdale, préfabriquée en usine, y compris fouilles, sable de pose sur une épaisseur de 10 cm, dalle supérieure, raccordements rallonges éventuelles par des éléments de 20 cm, calage et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **4.2** | **TUYAUTERIE EN PVC** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et mise en œuvre de canalisation en PVC (apparent, encastré ou enterré ) série 1 type assainissement y compris pièce spéciales de même nature; coude, tés, tampons hermétiques pour dégorgement joints de dilatation, culottes, double culottes, mise en place du supports colliers de fixation de même nature, fourreaux, joints à emboitements, ventilation de chutes, fouille de sable et d'enrobage quant c'est enterré, travaux de démolition et de réfection éventuelle de l'emprise identique à l'existant, raccordement (sur regard ou boite projetés ou existants) et toutes sujétion, |  |  |  |  |
| **4.2.a** | F 32 et F 50 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **20,00** |  |  |
| **4.2.b** | F 63 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **20,00** |  |  |
| **4.2.c** | F 100 et 110 |  |  |  |  |
|  |  | **ml** | **15,00** |  |  |
| **4.3** | **TUYAUTERIE EN MULTICOUCHE** |  |  |  |  |
|   | Tuyauterie type tube multicouches normalisé, qualité alimentaire pour alimentation en eau, pour passage encastré ou en apparente, y compris supports, fixations, accessoires standards, protection par fourreau type "tube gorge" pour les parties encastrées, sur présentation des échantillons, tous accessoires et sujétions nécessaires au bon fonctionnement des installations. |  |  |  |  |
| **4.3.a** | F 12/16 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **200,00** |  |  |
| **4.3.b** | F 26 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **10,00** |  |  |
| **4.4** | Tuyauterie en cuivre étiré apparent (en barre) pour réseau de chauffage, FFS et ECS y compris support, coude té commerciaux soudure à base d'argent et toutes sujétions; |  |  |  |  |
| **4.4.a** |  Ф 26/28 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **12,00** |  |  |
| **4.4.b** |  Ф 34/36 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **20,00** |  |  |
| **4.4.c** |  Ф 40/42 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **30,00** |  |  |
| **4.5** | **Acier noir étiré** |  |  |  |  |
|   | Tuyauterie en acier noir étiré apparent (en barre) pour réseau de chauffage, FFS et ECS y compris support, coude té commerciaux soudure à base d'argent, la dépose de l'existant, toutes accessoires et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
| **4.5.a** | Φ 15/21 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **15,00** |  |  |
| **4.5.b** | Φ 20/27 |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **30,00** |  |  |
| **4.6** | **Tuyauterie en polyéthylène Φ*50*** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose d'une tuyauterie en polyéthylène de diamètre Ø 50, PN 10, y compris accessoires, support, raccordements divers, exécution des tranchés, lit de sable, avertisseur, la dépose et pose des pavés existants et toute sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **20,00** |  |  |
| **4.7** | **Collecteur en laiton** |  |  |  |  |
|   | Fourniture, pose et fixation de collecteur en laiton extrudé du type préfabriqué y compris vannes d'isolement pour chaque circuit, raccords purgeur automatique, robinet de vidange, support accessoires et toutes sujétions ;  |  |  |  |  |
| **4.7.a** | Avec 5 vannes |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **4.7.b** | Avec 4 vannes |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **4.7.c** | Avec 6 vannes |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.8** | Fourniture et pose des vannes d'isolement à boisseau sphérique; |  |  |  |  |
| **4.8.a** | DN 40; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.8.b** | DN 32; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.8.c** | DN 25; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **6,00** |  |  |
| **4.8.d** | DN 20; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **4.9** | **Cuvette suspendue pour non handicapés** |  |  |  |  |
|   | Fourniture, pose, raccordement et toutes sujétions d'une cuvette suspendue en céramique couleur blanche avec bâti-support, bouton poussoir (robinet temporisé à fermeture automatique) inox encastré, robinet d'arrêt-abattant série forte, tube de chasse, tube d'alimentation en cuivre encastré, joint à lèvres en néoprène, fixation par tirefond robinet toilette avec rosace, flexible, crochet et toutes sujétions ;  |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques au MDO pour approbation. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.10** | **Cuvette suspendue pour handicapés** |  |  |  |  |
|   | Fourniture, pose et raccordement et toutes sujétions d'une cuvette en céramique couleur blanche spécial handicapés type suspendue et rallongée (L=700 mm) avec abattant ergonomique bâti-support cuvette, bouton poussoir inox encastré avec robinet d'arrêt -abattant série forte, tube de chasse, tube d'alimentation en cuivre encastré, joint à lèvres en néoprène, fixation par tirefond, robinet toilette avec rosace, flexible, crochet et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques au MDO pour approbation. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.11** | **BARRE DE MAINTIEN EN INOX** |   |  |  |  |
|   | Barre de maintien en inox AISI 304 poli brillant pour cuvette (poignée à 135°) en diamètre 32 dimension 400x400 mm |   |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques avant la pose. |   |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.12** | **POIGNET RELEVABLE EN INOX** |  |  |  |  |
|   | Poignet relevable en INOX AISI 304 poli brillant pour cuvette en diamètre 33 dimension 650x290x110 mm |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques avant la pose. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.13** | **Poignet coudée en INOX** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de poignet coudé en INOX 304 à utiliser comme barre d'appui et maintien pour douche de dimension minimum 70 x 70 et de diamètre 32 mm,  |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques avant la pose. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.14** | **Caniveau de douche en inox d'environ (75 cm x 8,5 cm x 8,5 cm)**  |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de caniveau de douche en INOX de longueur environ 75 cm, largeur 8,5 cm, eu un hauteur max 8,5 cm, y compris tous accessoires, siphon, et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques avant la pose. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| **4.15** | **VASQUE** |  |  |  |  |
|   | Vasque en céramique blanc 55 cm sur plage en marbre équipé de mitigeur, bonde et siphon à culot démontable et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   | NB/ Il faut présenter les fiches techniques au MDO pour approbation. |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **6,00** |  |  |
| **4.16** | **MIROIRS** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose des miroirs biseauté 60 cm x 45 cm, de 6 mm d'épaisseur fixé sur pattes à vis inoxydables, toutes accessoires et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **6,00** |  |  |
| **4.17** | **Distributeur de savon en INOX** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de distributeur de savon en INOX y compris fixation murales, tous accessoires et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **3,00** |  |  |
| **4.18** | **Mitigeur pour Évier** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de lavabo ergonomique mitigeur pour lavabo et evier y compris tout mécanisme, fixation, raccordement, dépose de l'existant et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
|   | **NB/ Il faut présenter un échantillon à l’architecte pour approbation** |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **3,00** |  |  |
| **4.19** | Siphon de sol en INOX 20cm x 20 cm avec couvercle à grille y compris tous accessoires et sujétions ; |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **8,00** |  |  |
|  |  |  |
| **V** |  **Circuit Divisionnaire**  |  |  |  |  |
| **5.1** | Fournitures, pose, raccordement, câblage et mise en service des points lumineux à bout des fils à partir du boite de dérivation existant y compris fileries sous les fourreaux (gris ICD 6 ф 11) encastré, ouverture des saignées y compris enduit et mastic, petite appareillage (interrupteur, monture, cache......) tout accessoire de fixation et de raccordement, dépose l'appareillage existant et toutes sujétions ; |  |  |  |  |
| **5.1.a** | Un (1) P L commandé par simple allumage étanche |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **6,00** |  |  |
| **5.1.b** | Deux (2) P L commandé par simple allumage étanche |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **5.1.c** | Un (1) PL commandés par un détecteur de présence classe II type plafonnier double technologie (infrarouge + ultrasonique) ayant angle de détection 360° avec réglage de temporisation  |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **2,00** |  |  |
|  |  **Lustrerie**  |  |  |  |  |
| **5.2** | Fournitures, pose, fixation, raccordement et mise en service des foyers lumineux, luminaires fluos avec ballast électronique, tube fluo blanc brillant de lux, lampe T5 de puissance appropriée de la bonne qualité, dépose des luminaires existantes et toutes sujétions, |  |  |  |  |
| **5.2.1** | Luminaire à vasque étanche apparent ou encastrée de puissance 1× 28 w  |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **6,00** |  |  |
| **5.2.2** | Luminaire à vasque étanche apparent ou encastrée de puissance 2× 28 w  |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **5.2.3** | Luminaire à vasque étanche apparent ou encastrée de puissance 1× 14 w  |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **4,00** |  |  |
|  |  **Éclairage de Sécurité**  |  |  |  |  |
| **5.3** | Fourniture, pose, raccordement, essai et mise en service un bloc autonome d'éclairage de sécurité 60 lumens, autonomie 1 h y compris étiquette de signalisation autocollante, plastifiée pour indication de sortie, raccordement à partir de la boite de dérivation existant, ouverture des saignées y compris enduit et mastic et toutes sujétions |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **2,00** |  |  |
| **5.4** | **Détecteur de mouvement** |  |  |  |  |
|  |  Détecteur de mouvement type plafonnier ayant angle de détection 360° avec réglage de temporisation y compris branchement, câblage, moulure et toutes sujétions |  |  |  |  |
|  |  | **U** | **4,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI** | **Trottoir de protection périphérique** |  |  |  |  |
|  **6.1** | Trottoir de protection périphérique accrochée de 10 cm d'épaisseur exécuté en béton armé dosé à 350 kg de ciment CEM I 42,5 et acier Φ10 de quadrillage 20x20 cm, y compris une couche de 20 cm d'épaisseur en tout-venant bien compacter, bordure de trottoir coulée sur place en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un hauteur minimum 20 cm et d'épaisseur 15 cm avec acier T 10 chaque 20 cm , seulement au niveau des longrines existants chaque 20 cm selon les règles de l'art, des joints de dilatation, décapage d'enduit, exécution d'une surface lissée et bouchardée avec pente vers l'extérieur de 1% et toutes sujétions |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **120,00** |  |  |
| **6.2** | **Dallage gravillonnée conforme à l'existant pour ouvrage extérieur** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose de dallage gravillonné conforme à l'existant y compris une couche de 20 cm d'épaisseur en tout-venant bien compacter, dépose de l'existant, décapage de 20 cm épaisseur, préparation de la surface, nettoyage, dégagement des gravois à la décharge publique et toutes sujétions |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **50,00** |  |  |
| **6.3** | **Pavés autobloquants** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose des pavés autobloquants conformes à l'existant y compris une couche de 20 cm d'épaisseur en tout-venant bien compacter, sable de pose, la dépose de l'existant, décapage au moins 20 cm d'épaisseur sous pavés, préparation de la surface, nettoyage, la dégagement des gravois à la décharge publique et toutes sujétions |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **120,00** |  |  |
| **6.4** | **Bordure mince type P1** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose des éléments de bordure mince type P1 selon les règles de l'art, y compris fouille et mise en place, dépose de l'existant et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **ML** | **50,00** |  |  |
| **6.5** | **Rehaussement de regard existant** |  |  |  |  |
|   |  Rehaussement des parois du regard existant au niveau de trottoir périphérique quelque soit sa nature et sa dimension, en béton dosé à 300 kg/m3,d'un hauteur de 10 à 20 cm, y compris la dépose et pose de tampon, coffrage et décoffrage, enduit étanche et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **30,00** |  |  |
| **6.6** | **Tampon de regard**  |  |  |  |  |
|   |  Exécution et pose de tampon en béton armé de 10 cm d'épaisseur quelque soit la dimension de regard existant, dosé à 350 kg de ciment CEM I 42,5 et acier Φ10 quadrillage 10 cm, y compris anneaux au goujon de levage, cadre et contre cadre s'il y a lieux, enduit , enduit étanche, la dépose de l'existant et dégagement à la décharge publique toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **20,00** |  |  |
| **6.7** | **Réfection d'étanchéité** |  |  |  |  |
|   | Réfection partielle du corps d'étanchéité dans les zones percées et décollées y compris dépose de l'ancienne couche d'étanchéité, application d'une émulsion bitumineuse sur toute la zone, pose d'une étanchéité préfabriqué de type Derbigum SP4 , par soudure à la flamme avec recouvrement de 10 cm minimum et avec relevé d'étanchéité sur acrotère au moins 30cm, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions.  |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **40,00** |  |  |
| **6.8** | **Reprise d'enduit de ravoirage** |  |  |  |  |
|   | Exécuté au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 d'une épaisseur au moins 2 cm , bien frotassée, y compris la décapage d'enduit existante, nettoyage, fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions; |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **40,00** |  |  |
| **6.9** | **Protection légère de l'étanchéité de terrasse**  |  |  |  |  |
|   | Protection légère de l'étanchéité en vernis d'aluminium, en deux couches croisées, y compris nettoyage de terrasse à jet d'eau, soudure à la flamme des zones décollés ou déchirés, fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **1800,00** |  |  |
| **6.10** | **Descente d’eaux pluviales**  |   |   |  |  |
|   | Descente d’eaux pluviales en PVC de diamètre 110, y compris coude, socle en béton, fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions. |   |   |  |  |
|  **VII** | **Jardinage**  | **ml** | **10,00** |  |  |
| **7.1** | **Décapage de terre végétale**  |  |  |  |  |
|   | Décapage de terre végétale d'environ 20 cm d’épaisseur, y compris toutes nature des herbes ou gazon, réglage de la surface, arrosage, transport vers la décharge publique et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **250,00** |  |  |
| **7.2** | **Gazon naturel** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose du gazon naturel en plaque ou en rouleau y compris couche de terre végétale propre et criblée sous gazon ayant un pourcentage de sable d'un épaisseur minimum 20 cm, préparation de la surface, nivellement du plateforme, transport et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **m²** | **250,00** |  |  |
| **7.3** | **Tuyauterie en polyéthylène Φ*32*** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose d'une tuyauterie en polyéthylène de diamètre Ø 32,PN 10 ,y compris accessoires, support, raccordements divers, exécution des tranché, lit de sable, avertisseur, la dépose et pose des pavés existants et toute sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **ml** | **50,00** |  |  |
| **7.4** | **Robinet de jardin** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose d’un robinet de jardin en cuivre, y compris regard en PVC 40\*40cm, raccordement divers, accessoires et toutes sujétions, |  |  |  |  |
|   |  | **Ens** | **3,00** |  |  |
| **7.5** | **Banquette de jardin** |  |  |  |  |
|   | Fourniture et pose d'une banquette de jardin d'environ 2 m de longueur, en structure métallique et habillage en bois, y compris socles, fixation, accessoires et toutes sujétions. Il faut Présenter les fiches techniques à l’Architecte pour approbation. |  |  |  |  |
|   | **NB/ Il faut présenter un échantillon à l’Architecte pour approbation** |  |  |  |  |
|   |  | **U** | **4,00** |  |  |
| ***RECAPITULATION***  |
|  |
|  | **DESIGNATIONS DES TRAVAUX**  | **SOMME PARTIELLE (HT) (DT)**  |
| I | TOTAL PEINTURE |  |
| II | TOTAL AMÉNAGEMENT DIVERS |  |
| III | TOTAL TRAVAUX MENUISERIE |  |
| IV | TOTAL FLUIDE |  |
| V | TOTAL CIRCUIT DIVISIONNAIRE |  |
| VI | TOTAL Trottoir de protection périphérique |  |
| VII | TOTAL JARDINAGE |  |
|  | **Montant Total des travaux en H.T en DT** |  |

 |
|  **Arrêtée la présente offre à la somme en H.T de : …………………………………………………………………………………………..** |  |  |  |  |  |
| **……………………………………………………………………………………………………** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Respect des exigences**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vos réponses |
|  | Oui, nous nous conformerons | Non, nous ne pouvons pas nous conformer | **Si vous ne pouvez pas vous conformer, pls. Indiquer une contre-offre** |
| Durée de mise en œuvre |[ ] [ ]  Click or tap here to enter text. |
| Validité de l’offre |[ ] [ ]  Click or tap here to enter text. |
| Modalités de paiement |[ ] [ ]  Click or tap here to enter text. |
| Autres exigences : dépôt d’une Caution bancaire de garantie de bonne fin des travaux d’une valeur de 10% du marché à la signature du contrat  |[ ] [ ]  Click or tap here to enter text. |

|  |
| --- |
| Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l’offre serait acceptée. |
| *Nom exact et adresse de l’entreprise*Nom de l’entreprise Click or tap here to enter text.Adresse: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.Phone No.: Click or tap here to enter text.Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. | Signature autorisée: Date: Click or tap here to enter text.Nom: Click or tap here to enter text.Titre fonctionnel du signataire : Click or tap here to enter text.Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. |