{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№","Код товару","Short Description","Короткий опис","Name and technical details ","Назва та технічні характеристики","Unit/Одиниця виміру","Quantity / Кількість","Cost per 1 kg including delivery, USD without VAT / Вартість за 1 кг з урахуванням доставки, грн. без ПДВ                    ","Lead time (from the moment of signing the contract till goods delivery to the Consignee), calendar days /\nТермін поставки (з моменту підписання контракту до передачі товарів отримувачу), календарних днів"]
[10,"SL016135","Activated carbon, wood based, GOST 4453-74, type OY-A ","Ативоване вугілля, деревне,  ГОСТ 4453-74, ОУ-А","Wood based, GOST 4453-74, type OY-A. All specifications according to GOST 4453-74 OY-A: Appearance – black powder without inclusions, Methylene blue absorption – not less than 225 mg/l,  methyl orange – 210 mg/l, Melasse absorption - 100 %, Ash content - not more than 10%, Water  content - not more than 10%, Water-soluble content ash content - not more than 2 %, Particle size, residue on sieve 0.1 K % - not more than 5%,  Fe content - not more than 0.05%. Or since 01.01.2019 analog DSTU specifications. ","Деревне активоване вугілля ГОСТ 4453-74, марка ОУ-А. Всі специфікаці у відповіднсоті до ГОСТ 4453-74 ОУ-А: порошок чорного кольору без включень, адсорбційна активність за метиленовим блакитним – не менше 225 mg/l,  метилоранж  – 210 mg/l, адсорбційна активність за мелассою - 100 %, Масова частка золи - не більше 10%, масова частка вологи  - не більше 10%, масова частка водорозчинної золи - не більше 2 %, ступінь подрібнення, залишок на сітці 0.1 K  - не більше 5%,  масова частка сполук заліза в перерахунку на Fe  - не більше 0.05%. Або починаючи з 01.01.2019 відповідно до аналогічного ДСТУ.","kg, minimum order - 500 kg/кг, мінімальне замовлення - 500 кг",1]
[20,"SL016136","Activated carbon, non-wood based - A","Активоване вугілля, не деревне - A","Non-Wood based - type A: Appearance – black powder without inclusions, Methylene blue absorption – not less than 225 mg/l,  methyl orange – 210 mg/l, Melasse absorption - 100 %, Water  content - not more than 10%, Water-soluble  ash content - not more than2 %; Particle size, residue on sieve 0.1 K % - not more than 5%,  Fe content - not more than 0.05%. Or since 01.01.2019 analog DSTU specifications. ","Не-Деревне активоване вугілля, специфікаці аналогічні до ГОСТ 4453-74 марки ОУ-А: порошок чорного кольору без включень, адсорбційна активність за метиленовим блакитним – не менше 225 mg/l,  метилоранж  – 210 mg/l, адсорбційна активність за мелассою - 100 %, Масова частка золи - не більше 10%, масова частка вологи  - не більше 10%, масова частка водорозчинної золи - не більше 2 %, ступінь подрібнення, залишок на сітці 0.1 K  - не більше 5%,  масова частка сполук заліза в перерахунку на Fe  - не більше 0.05%. Або починаючи з 01.01.2019 відповідно до аналогічного ДСТУ.","kg, minimum order - 500 kg/кг, мінімальне замовлення - 500 кг",1]
[30,"SL016137","Activated carbon wood based, GOST 4453-74, type OY-B","Ативоване вугілля, деревне,  ГОСТ 4453-74, ОУ-В","Wood based, GOST 4453-74, type OY-B: Appearance – black powder without inclusions, Methylene blue absorption  – not less than 210 mg/l,  methyl orange – 205 mg/l, Melasse absorption - 100 mg/l, Ash content - not more than 6 %, Water  content, - not more than 10%, Water soluble ash component - mot more then 1%;  Fe content - not more than 0.05%. Or since 01.01.2019 analog DSTU specifications.","Деревне активоване вугілля, специфікаці відповідно до ГОСТ 4453-74 марки ОУ-B: порошок чорного кольору без включень, адсорбційна активність за метиленовим блакитним – не менше 210 mg/l,  метилоранж  – 205 mg/l, адсорбційна активність за мелассою - 100 %, Масова частка золи - не більше 6%, масова частка вологи  - не більше 10%, масова частка водорозчинної золи - не більше 1 %;  масова частка сполук заліза в перерахунку на Fe  - не більше 0.05%. Або починаючи з 01.01.2019 відповідно до аналогічного ДСТУ.","kg, minimum order - 500 kg/кг, мінімальне замовлення - 500 кг",1]
[40,"SL016138","Activated carbon, non-wood based - B","Ативоване вугілля, не деревне-В","Non-wood based - type B: Appearance – black powder without inclusions, Methylene blue absorption  – not less than 210 mg/l,  methyl orange – 205 mg/l, Melasse absorption - 100 mg/l, Ash content - not more than 6 %, Water  content, - not more than 10%, Water soluble ash component - mot more then 1%; Fe content - not more than 0.05%. Or since 01.01.2019 analog DSTU specifications.","Не-Деревне активоване вугілля, специфікаці аналогічні до ГОСТ 4453-74 марки ОУ-B: порошок чорного кольору без включень, адсорбційна активність за метиленовим блакитним – не менше 210 mg/l,  метилоранж  – 205 mg/l, адсорбційна активність за мелассою - 100 %, Масова частка золи - не більше 6%, масова частка вологи  - не більше 10%, масова частка водорозчинної золи - не більше 1 %;  масова частка сполук заліза в перерахунку на Fe  - не більше 0.05%. Або починаючи з 01.01.2019 відповідно до аналогічного ДСТУ.","kg, minimum order - 500 kg/кг, мінімальне замовлення - 500 кг",1]
[50,"SL016139","Aluminium sulfate","Сульфат алюмінію","GOST 12966-85, since 01.01.2019 analog DSTU specifications: mass fraction of aluminium - not less than 16%, mass fraction of water-insoluble residuals - not more than 0.3%; mass fraction of free sulfuric acid - less than 0.01%; mass fraction of arsenic as arsenic (III) oxide - not more than 0.001%; mass fraction of ironas iron (III) oxide - not more than 0.02%","ГОСТ 12966-85, з 01.01.2019  сецифікації відповідно до аналогічного ДСТУ, які відповідають ГОСТ 12966-85: масова частка оксиду алюмінію - не менше 16%, масова частка нерозчинного у воді залишка - не більше 0,3%; масова частка вільної сірчаної кислоти - менше 0,01%; масова частка арсену у перерахунку на арсену (ІІІ) оксид - не більше 0,001%; масова частка заліза у перерахунку на оксид заліза (ІІІ) - не більше 0,02%","kg, minimum order - 1400 kg/кг, мінімальне замовлення - 1400 кг",1]
[60,"SL016140","Flocculant ","Флокулянт ДБ-45","Floculant - Floculant FLOQAUT: DB 45 PWG, European standard EN1408","Флокулюнт FLOQAUT: DB 45 PWG, Європейський стандарт EN1408","kg/кг",1]
[70,"SL016141","Bleaching powder (","Хлорне вапно","GOST 1692-85, A-type 3: share of active chlorine - not less than 20 %; coeficiaent of thermal stability - not less than 0.8.  Or since 01.01.2019 analog DSTU specifications.","ГОСТ 1692-85, A-сорт 3: Масова частка активного хлору - не менше 20 %; Коефіцієнт термостабільності - не менше 0.8.  Або з 01.01.2019 специфікації відповідно до аналогічного ДСТУ.","kg/кг",1]