{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["BPU BlocA,1SDC","BPU Bloc B 3SDC","BPU Bloc C 3SDC","BPU BA","BPU BH","MC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"BPU BlocA,1SDC","index":0,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[37,0,37,3]]}
["Bordereau des prix unitaire d'un Bloc d'une salle de classe"]
["DESIGNATION","U","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["INSTALLATION ET IMPLANTATION DE CHANTIER"]
["Amenée matériel et repli y/c installation, implantation et nettoyage de site après travaux","ff"]
["Démolition "]
["Dépose toiture y/c charpente ","m²"]
["Sous total démolition"]
["F/P cable armé entre ouvrages","ml"]
["  GROS ŒUVRE"]
["A / TERRASSEMENT"]
["Sous total Terrassement"]
["B / FONDATION"]
["Agglos pleins 15x20x40","m²"]
["Rembai par apport de sable ","m3"]
["Béton pour dallage sol ép 10 cm dosé à 250 kg / m3 avec TS","m²"]
["Béton dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement"]
["  Rampe et véranda avec coffrage et armature","m3"]
["Sous total Fondation"]
[" C / Elevations RDC"]
["Revers d'eau (ep 10cm) en béton armé à 250 kg/m3","m3"]
["Enduit tyrolien  après traitement des fissures et exécution couche d'accrochage ","m²"]
["Scellement et calfeutrement","ml"]
["Réparation du tableau noir de 6 m x 1,2m ","m²"]
["Sous total Elevation RDC"]
["Total Gros œuvre"]
["  CHARPENTE METALLIQUE -"]
["COUVERTURE  - FAUX PLAFOND"]
["A / CHARPENTE METALLIQUE"]
["B / COUVERTURE"," "]
["Fourniture et pose de tôle bac aluzinc 0,45 y/c toutes sujetion de fixation","m²"]
["C / FAUX - PLAFOND"]
["Total Lot N° 02 - Charpente métallique - Couverture - Faux plafond"]
["F / P de faux plafond en contreplaqué de 8 mm sur support métallique ( corniére et fer à té de 35)","m²"]
["Sous total "]
["LOT N° 03 - REVETEMENT SCELLES"]
["F et P de  carreaux grès cerame 30X30 pour sol salle et véranda ","m²"]
["Fourniture et pose de plinthe  ","ml"]
["Total Lot n° 03 - Revêtement scelles"]
["  Menuiserie Métalliques"]
["F et P de chassis mét pers. Ouvrant à la francaise de 1,20 X1,20 Rep  F3","u"]
["F et P de portes semi-persiennée tolèe sur les 2 facesde 90 x2,20 Rep  PM2","u"]
["Total  - Menuiserie Métalliques"]
["  ELECTRICITE"]
["Coffret de distribution","u"]
["Mise à la terre","Ens"]
["Fils et accessoires pour l'installation","u"]
["Fourniture et pose d'appareillage électrique :"," "]
["- Réglette de 120","u"]
["- Hublot étanche","u"]
["- Interrupteur SA","u"]
["- Prise de 2 P + T","u"]
["Total  Eléctricité"," "]
["  PEINTURE"]
["Travaux préparatoires des surfaces","m²"]
["Application d'enduit tyrolien sur mur extérieur ","m²"]
["2 couches  de glycéro sur soubassement h 1,8m","m²"]
["3 couches de vinylique sur murs intérieurs et sur auvent , appuis","m²"]
["2 couches de glycéro sur métal","m²"]
["2 couches de gylatex sur faux plafond après couche d'impréniation ","m²"]
["2 couches de peinture ardoisine  noire y/c ponçage égrénage ","m²"]

{"sheet":"BPU Bloc B 3SDC","index":1,"n_rows":61,"n_cols":4,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
[" Borderau des prix unitaires d'un bloc de trois salles de classe"]
["DESIGNATION","U","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["  GROS ŒUVRE"]
["Démolition pour récupération dallots "]
["Dépose toiture de tubes en U 120 supportant  dallots en béton armé","m²"]
["A / TERRASSEMENT"]
["B / FONDATION"]
["Curage espace sanitaire sous dallage ","m²"]
["Béton de propreté dosé 150 kg/m3","m3"]
["béton armé dosé à 350 kg/m3 pour  ","m²"]
["Béton pour dallage sol ép 5 cm dosé à 250 kg / m3 avec TS après réparation fissures ","m²"]
["Béton dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement"]
[" et rampe avec coffrage et armature,strade","m3"]
["F/P grille métal déployé ","ml"]
["Renforcement de poteaux","m3"]
["Renforcement de chainage","m3"]
["Revers d'eau (ep 10cm) en béton armé à 250 kg/m3","m3"]
[" C / Elevations RDC"]
["Réparation des fissures sur mur  ","ml"]
["Réparation du tableau noir de 6 m x 1,2m  ","m²"]
["  CHARPENTE METALLIQUE -"]
["COUVERTURE  - FAUX PLAFOND"]
["A / CHARPENTE-COUVERTURE METALLIQUE"]
["F et P de pannes en IPE de:"]
["a-80","ml"]
["b-120","ml"]
["F et P de couverture en bac alu zinc 45/100 y/c toutes sujétions de fixations sur IPE pour toiture 3 SDC","m2"]
["F et P de faux plafond en contre plaqué ép 8 cm avec support en fer (T en corniéres) y/c toutes sujétions","m2"]
["TOTAL CHARPENTE-COUVERTURE"]
[]
["LOT N° 03 - REVETEMENT SCELLES"]
["F et P de  carreaux grès cerame 30X30 pour sol salle et véranda ","m²"]
["Fourniture et pose de plinthe  ","ml"]
["  Menuiserie Métalliques"]
["F et P Fenetres ","u"]
["F et P Portes ","u"]
["  ELECTRICITE"]
["Coffret de distribution","u"]
["Mise à la terre","Ens"]
["Fils, accessoires et fourreautage pour l'installation","u"]
["Fourniture et pose d'appareillage électrique :"," "]
["- Réglette de 120","u"]
["- Hublot étanche","u"]
["- Interrupteur SA","u"]
["- Prise de 2 P + T","u"]
["  PEINTURE"]
["Travaux préparatoires des surfaces","m²"]
["Application de l'enduit tyrolien sur mur extérieur ","m²"]
["2 couches  de glycéro sur soubassement h 1,8m","m²"]
["3 couches de vinylique sur murs intérieurs et sur auvent , appuis","m²"]
["2 couches de glycéro sur métal","m²"]
["2 couches de gylatex sur faux plafond après couche d'impréniation ","m²"]
["2 couches de peinture ardoisine  noire y/c ponçage égrénage ","m²"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"  "]

{"sheet":"BPU Bloc C 3SDC","index":2,"n_rows":54,"n_cols":4,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[31,0,31,3]]}
["Bordereau des prix unitaires d'un bloc de trois salles de classe"]
["DESIGNATION","U","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["  GROS ŒUVRE"]
["Démolition pour récupération dallots "]
["Dépose toiture UPN 120 et dalette en béton armé","m²"]
["Total démolition pour récupération de dallots "]
["A / TERRASSEMENT"]
["Sous total Terrassement"]
["B / FONDATION"]
["Béton dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement"]
[" et rampe avec coffrage et armature,strade","m3"]
["Renforcementpoteaux","m3"]
["Renforcement chainage","m3"]
["Sous total Fondation"]
[" C / Elevations RDC"]
["Réparation des fissures sur mur  ","ml"]
["Réparation du tableau noir de 6 m x 1,2m  ","m²"]
["Sous total Elevation RDC"]
["Total Gros œuvre"]
["  CHARPENTE METALLIQUE -"]
["COUVERTURE  - FAUX PLAFOND"]
["A / CHARPENTE METALLIQUE"]
["F et P de pannes en IPE de:"," "]
["a-80","ml"]
["b-120","ml"]
["F et P de couverture en bac alu zinc 45/100 y/c toutes sujétions de fixations sur IPE pour toiture 3 SDC","m2"]
["F et P de faux plafond en contre plaqué ép 8 cm avec support en fer (T en corniéres) y/c toutes sujétions","m2"]
["Sous total "]
["LOT N° 03 - REVETEMENT SCELLES"]
["F et P de  carreaux grès cerame 30X30 pour sol salle et véranda ","m²"]
["Fourniture et pose de plinthe  ","ml"]
["Total Lot n° 03 - Revêtement scelles"]
["  Menuiserie Métalliques"]
["F et P de  Fenetres ","u"]
["F et P de Portes ","u"]
["Total  - Menuiserie Métalliques"]
["  ELECTRICITE"]
["Coffret de distribution","u"]
["Mise à la terre","Ens"]
["Fils, accessoires et fourreautage pour l'installation","u"]
["Fourniture et pose d'appareillage électrique :"," "]
["- Réglette de 120","u"]
["- Hublot étanche","u"]
["- Interrupteur SA","u"]
["- Prise de 2 P + T","u"]
["Total  Eléctricité"," "]
["  PEINTURE"]
["Travaux préparatoires des surfaces","m²"]
["Application de l'enduit tyrolien sur mur extérieur ","m²"]
["2 couches  de glycéro sur soubassement h 1,8m","m²"]
["3 couches de vinylique sur murs intérieurs et sur auvent , appuis","m²"]
["2 couches de glycéro sur métal","m²"]
["2 couches de gylatex sur faux plafond après couche d'impréniation ","m²"]
["2 couches de peinture ardoisine  noire y/c ponçage égrénage ","m²"]

{"sheet":"BPU BA","index":3,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
[" Bordereau des prix unitaires d'un bloc de trois salles de classe"]
["DESIGNATION","U","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["  GROS ŒUVRE"]
["Démolition pour récupération dallots "]
["Dépose toiture UPN 120 et dalette en béton armé","m²"]
["A / TERRASSEMENT"]
["B / FONDATION"]
["Béton dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement:"]
[" et rampe avec coffrage et armature,strade","m3"]
[" C / Elevations RDC"]
["Réparation des fissures sur mur  ","ml"]
["  CHARPENTE METALLIQUE -"]
["COUVERTURE  - FAUX PLAFOND"]
["A / CHARPENTE METALLIQUE"]
["F et P de pannes en IPE de:"," "]
["a-80","ml"]
["b-120","ml"]
["F et P de couverture en bac alu zinc 45/100 y/c toutes sujétions de fixations sur IPE pour toiture 3 SDC","m2"]
["F et P de faux plafond en contre plaqué ép 8 cm avec support en fer (T en corniéres) y/c toutes sujétions","m2"]
["Sous total "]
["LOT N° 03 - REVETEMENT SCELLES"]
["F et P de  carreaux grès cerame 30X30 pour sol salle et véranda ","m²"]
["Fourniture et pose de plinthe  ","ml"]
["  Menuiserie Métalliques"]
[" F et P Fenetres 60 cm x1 ","u"]
["F et P Portes 90x2,10","u"]
["F/P fenetres 90x2,10","u"]
["  ELECTRICITE"]
["Coffret de distribution","u"]
["Mise à la terre","Ens"]
["Fils, accessoires et fourreautage pour l'installation","u"]
["Fourniture et pose d'appareillage électrique :"," "]
["- Réglette de 120","u"]
["- Hublot étanche","u"]
["- Interrupteur SA","u"]
["- Prise de 2 P + T","u"]
["  PEINTURE"]
["Travaux préparatoires des surfaces","m²"]
["Application de l'enduit tyrolien sur mur extérieur ","m²"]
["2 couches  de glycéro sur soubassement h 1,8m","m²"]
["3 couches de vinylique sur murs intérieurs et sur auvent , appuis","m²"]
["2 couches de glycéro sur métal","m²"]

{"sheet":"BPU BH","index":4,"n_rows":67,"n_cols":4,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3]]}
[]
["BPU BLOC D'HYGIENE 4 BOX"]
["C- Bloc Hygiene","UNITE","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["I / TERRASSEMENT"]
["Fouilles en puits pour semelles isolées","m3"]
["Fouilles en rigole pour soubassement","m3"]
["Remblais provenant des fouilles","m3"]
["Remblais en sable d'apport de dune pour sous dallage","m3"]
["Evacuation des excédents de déblais","m3"]
["II / FONDATION"]
["Béton de propreté dosé à 150 kg / m3  ","m3"]
["Béton A dosé à 350 kg / m3 pour semelles isolées y/ ccoffrage et armature","m3"]
["Béton dosé à 350 kg / m3 pour amorces poteaux y/c coffrage et armature","m3"]
["Soubassement en agglos pleins de 20","m²"]
["Béton armé dosé à 350 kg / m3 pour longrines y/c coffrage et armature","m3"]
["Béton pour dallage sol ép 10 cm dosé à 250 kg / m3 +TS","m²"]
["Béton armé dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement et rampe pour handicapé y/ccoffrage et armature","m3"]
["Revers d'eau","m3"]
["II-1/ ELEVATIONS  "]
["BA dosé à 350 kg / m3 pour poteaux y/c coffrage et armature","m3"]
["BA dosé à 350 kg /m3 pour poutres,chainages rampant y/c coffrage et armature","m3"]
["BA dosé à 350 kg / m3 pour linteaux y/c coffrage et armature","m3"]
["Claustras en béton moulé","m²"]
["Maçonnerie en agglos creux de :"]
["15 x 20 x 40","m²"]
["10 x 20 x 40","m²"]
["Enduit lisse sur murs intérieurs","m²"]
["Gobetis sur murs recevant faïences","m²"]
["Enduit tyrolien après exécution couche d'acrochage","m²"]
["Scellement et calfeutrement","ml"]
["III-2:Total  Gros œuvre"]
["IV- CHARPENTE METALLIQUE -\nCOUVERTURE "]
["IV-1 : CHARPENTE METALLIQUE"]
["Fourniture et pose de charpente metallique constitué de :"," "]
["Ferme en IPN de 100 plus console","ml"]
["Panne en IPN de 80"," ml"]
["IV-2: COUVERTURE"," "]
["Solin pour étancheité","ml"]
["F et pose de tôle bac aluzinc y/c toutes sujetion de fixation","m²"]
["V : REVETEMENT SCELLES"]
["F et pose de carreaux grés cérame 30 x 30 dans toutes les piéces","m²"]
["F et pose de carreaux faïence blanche 15 x 15 Ht 2,20 cm","m²"]
["VI:MENUISERIES METALLIQUES"]
["Fourniture et pose de porte métallique semi-persiennée, ouvrant à la française Rep :PM2 90 x 2,2","u"]
["F+Pose de porte barre écharpe dim 70x2,00","u"]
["VII: ELECTRICITE"]
["Tableau équipé","u"]
["Fils et accessoires pour l'installation","ens"]
["Fourniture et pose d'appareillage électrique :"," "]
["- Hublot étanche","u"]
["- Interrupteur SA","u"]
["VIII: PLOMBERIE SANITAIRE"]
["Distribution intérieur en PVC, cuivre, galva, etc","Ens"]
["Evacuation EU / EV","Ens"]
["Fourniture et pose d'appareils sanitaires :"," "]
["- WC à la turque","u"]
[" - Chaise anglaise pour handicapé","u"]
[" - lavabo en porcelaine complet +glace lavabo et porte papier","u"]
[" urinoire complet en porcelainey/c carreaux faience","u"]
["- Robinet d'arrêt ","u"]
["Regard de visite 50x50x50 avrc couvrecle et  corniére métallique","u"]
["Réalisation de fosse septique plus puisard ","ens"]
["F+P de reservoir 2000l","u"]
["IX:PEINTURE"]
["Travaux préparatoires des surfaces","m²"]
["2 couches de glycéro sur murs intérieurs","m²"]
["3 couches de glycéro sur men bois et métal","m²"]

{"sheet":"MC","index":5,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[0,0,0,3]]}
["BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES MUR DE DE CLOTURE"]
["I - TERRASSEMENT-GROS ŒUVRE-INFRASTRUCTURE","U","P.U EN CHIFFRE EN HTVA","P.U EN CHIFFRE EN HTVA"]
["Construction d'un mur de cloture (hauteur:2,00m)en agglos creux de 15 avec une épingle de 10cm  y compris 1 couche d'enduit d'accrochage et 2 couches d'enduit tyrolien sur les deux faces avec un joint de dilatation tous les 18ml.","ml",400,22500]
["F+P d'un portail mètallique tolèe 15/10 sur les 2 faces sur cadre cornière de 40 et surmontèe d'une grille en tube carrè de 30 .dim:3,00m x 2,00m y compris toutes les sujections de pose (PM4)","u",1,300000]
["F+P d'un portail mètallique tolèe 15/10 sur les 2 faces  sur cadre cornière de 40 et surmontèe d'une grille en tube carrè de 30 . dim:1,00m x 2,00m y compris toutes les sujections de pose (PM3)","U",1,150000]
["TOTAL   1 MUR EE HTVA"]