{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Resumen","A.1 Obras Civiles","A.2 Climatizacion","A.3 Integracion Elec.","A.4 Seg. Electron.","A.5 Com. Oral","A.6 Telefonia","A.7 Datos","A.8 Ascensores","A.9 Generador"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Resumen","index":0,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"]
[]
[null,"RESUMEN DEL PRESUPUESTO"]
[null,"Item","Descripción",null,"Precio Total"]
[null,"Nº",null,null,"Gs. Iva Incluido"]
[]
[null,"A","OBRAS CIVILES E INSTALACIONES"]
[null,"A.1","Obras Civiles"]
[null,"A.2","Sistema de Climatizacion"]
[null,"A.3","Sistema de Integracion Electronica"]
[null,"A.4","Sistema de Seguridad Electronica"]
[null,"A.5","Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional"]
[null,"A.6","Sistema de Telefonia"]
[null,"A.7","Red de Datos"]
[null,"A.8","Ascensores "]
[null,"A.9","Generador de Emergencia"]
[null,null,"Total de Obras e Instalaciones"]
[]
[null,"B","MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES"]
[null,"B.1","Obras Civiles"]
[null,"B.2","Sistema de Climatizacion"]
[null,"B.3","Sistema de Integracion Electronica"]
[null,"B.4","Sistema de Seguridad Electronica"]
[null,"B.5","Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional"]
[null,"B.6","Sistema de Telefonia"]
[null,"B.7","Red de Datos"]
[null,"B.8","Ascensores "]
[null,"B.9","Generador de Emergencia"]
[null,null,"Total Mantenimiento de las Obras e Instalaciones"]
[]
[null,null,"Total General"]
[null,null,"Son Guaranies . . . . . . . "]

{"sheet":"A.1 Obras Civiles","index":1,"n_rows":3874,"n_cols":9,"rows_kept":3874,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,{"$f":"+Resumen!B1","v":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"}]
[null,{"$f":"+Resumen!B2","v":"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""}]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.1 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cantidad","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,1,null,"TRABAJOS PRELIMINARES"]
[null,"1.1","A.1","Limpieza de terreno",522,"m2",2500]
[null,"1.2","A.2","Vallado de obra",522,"ml",410]
[null,"1.3","A.3","Obrador",522,"gl",1]
[null,"1.4","A.4","Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra",522,"gl",1]
[null,"1.5","A.5","Letrero de obra",522,"m2",18]
[null,"1.6","A.6","Replanteo y marcación de obra",522,"m2",18270]
[null,"1.7","A.7","DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DEPÓSITO DE BIENES",522]
[null,"1.7.1",null,"ALQUILER DE DEPÓSITO: Alquiler por dos años de depósito y patio en condiciones de seguridad, para resguardo de los bienes de la CSJ retirados del edificio. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2",null,"ESPACIOS ESPACIOS EXTERIORES."]
[null,"1.7.2.1",null,"CAFETERÍA EXISTENTE (78 m2): Desmontaje y Traslado a Depósito componentes de; Climatización: Ductos, Cañerías y equipos; Inst. Eléctrica:  Remoción de ductos, cables Tableros y artefactos; Instalación Sanitaria: Remoción de cañerías y griferías y artefactos; Carpintería de Aluminio y Vidrios: Remoción de perfilerías y vidrios en general; Carpintería de Madera: Remosión de Marcos y puertas;  Estructura de H°A°: Demolición y remoción de losas, vigas, pilares y zapatas de fundación; Mampostería: Demolición y remoción de mamposterías y revoques; Pisos: Demolición y remoción de contrapisos y pisos. ",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.2",null,"BLOQUE DE SERVICIOS (140 m2): Desmontaje y Traslado a Depósito componentes de; Climatización: Ductos, Cañerías y equipos; Inst. Eléctrica:  Remoción de ductos, cables Tableros y artefactos; Instalación Sanitaria: Remoción de cañerías y griferías y artefactos; Carpintería de Aluminio y Vidrios: Remoción de perfilerías y vidrios en general; Carpintería de Madera: Remosión de Marcos y puertas;  Estructura de H°A°: Demolición y remoción de losas, vigas, pilares y zapatas de fundación; Mampostería: Demolición y remoción de mamposterías y revoques; Pisos: Demolición y remoción de contrapisos y pisos. ",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.3",null,"TECHOS DE ESTACIONAMIENTO: Remoción y traslado a depósito de estructura metálica y chapas; Demolición y remoción de estructura de H°A°( pilares y fundación). ",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.4",null,"MURO PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO JUECES: Demolición de Estructura de H°A°(Vigas, Pilares y fundación), mamposterías y revestimiento de piedra.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.5",null,"PORTONES DE ACCESO: Remoción y traslado de un porton de acceso vehicular en Estacionamiento de Jueces y dos en Retén de Procesados.  ",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.6",null,"PERGOLADOS, 3 UNIIDADES: Remoción y traslado a depósito de estructura metálica; Demolición y remoción de estructura de H°A°( pilares y fundación) y revestimiento de piedra. ",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.7",null,"Demoliciión y remoción de Muros y Canteros.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.8",null,"MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA: Remoción y traslado a Depósito de la Escultura con sus accesorios y elementos constitutivos(artefactos eléctricos, mástiles, revestimientos, etc.), en condiciones para ser reutilizados.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.9",null,"CARTELES DE SEÑALIZACIÓN: Remoción y traslado a Depósito de la Cartelería existente. Se retiran en su totalidad.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.10",null,"TANQUE DE H°A°: Demolición de Tanque de H°A° existente en Subsuelo en área de Estacionamiento Magistrado.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.11",null,"Demolición de pisos, escalinatas y rampas.",522]
[null,"1.7.2.11.1",null,"De Canto Rodado",522,"m2",1340]
[null,"1.7.2.11.2",null,"De Hormigón Allanado",522,"m2",1650]
[null,"1.7.2.11.3",null,"Demolición y remosión de Cordones de H°A°",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.12",null,"Remoción y traslado a Depósito de juegos infantiles",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.13",null,"Remoción y traslado a Depósito de Basureros existentes",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.14",null,"Remoción de bancos de madera",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.15",null,"Remoción y traslado a depósito de Basureros existentes",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.16",null,"Demolición de canteros",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.17",null,"Demolición de muros revestidos de piedra.",522,"gl.",1]
[null,"1.7.2.18",null,"Remoción de pergolas:  fundaciones, pilares y estructura Metálica. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.19",null,"Remoción de juegos infantiles",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20",null,"Instalación eléctrica"]
[null,"1.7.2.20.1",null,"Transformador de 500 KVA: Desmontaje y traslado del Equipo hasta depósito. Desmontaje y entrega de Seccionadores y conductores.",522,"un",1]
[null,"1.7.2.20.2",null,"Banco de Capacitores: Desmontaje y traslado del equipo hasta Depósito.",522,"un",1]
[null,"1.7.2.20.3",null,"Tablero General: Desmontaje y traslado hasta Depósito. ",522,"un",1]
[null,"1.7.2.20.4",null,"Tablero Principal: Desmontaje y traslado hasta Depósito. ",522,"un",1]
[null,"1.7.2.20.5",null,"Grupo Generador de Emergencia: Desmontaje del Grupo incluyendo el Tablero de Transferencia Automática y traslado del conjunto a Depósito. ",522,"un",1]
[null,"1.7.2.20.6",null,"Estracción, remoción y entrega a depósito de Medidor y Cables de linea de media tensión, desde Columna de entrega, hasta Transformador. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.7",null,"Columnas y Artefactos de Alumbrado Público: Desmontaje y entrega en depósito en condiciones de, mantenimiento previo,  ser reutilizados. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.8",null,"Artefactos de Iluminación de Fachada: Desmontaje y entrega en depósito. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.9",null,"Cables de AP , De Ilumibación de Fachada y otros: Remoción y entrega en Depósito. Demolición de Registros y Ductos exteriores. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.10",null,"Remoción y traslado a Depósito de Artefactos tipo Tortuguitas",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.11",null,"Remoción de Artefactos de iluminaciónde pergolas",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.20.12",null,"Remoción de Tableros y Conductores de las Instalaciones exteriores  ",522,"gl",1]
[null,"1.7.2.21",null,"MOBILIARIO EXTERIOR: Juegos Infantiles, bancos y basureros. Remoción y traslado a depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3",null,"DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE A"]
[null,"1.7.3.1",null,"Mamposterias"]
[null,"1.7.3.1.1",null,"Exterior de Fachada de 0,15 a la  Vista ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.1.2",null,"Exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.1.3",null,"Interior común de 0,15, donde se indique en los planos .",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.1.4",null,"Interior común de 0,20, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.1.5",null,"Interior común de 0,30, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.1.6",null,"Revoques, interior y exterior completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.2",null,"Pisos",522]
[null,"1.7.3.2.1",null,"Piso de H°A° en Retén.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.2.2",null,"Piso de Granito Reconstituido, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.2.3",null,"Piso Cerámico, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.2.4",null,"Zócalo de Granito Reconstituído, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.2.5",null,"Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.3",null,"Revestimientos",522]
[null,"1.7.3.3.1",null,"De Piedra exterior en Fachadas",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.3.2",null,"De cerámica Interior en baños y kitchenette, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.3.3",null,"Granito Natural: Remosión de Mesadas y bachas, separadores en Mingitorio y otros elementos de Granito en Sanitarios y Kitchenet. Deberán ser removidos con precaución y trasladados a Depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.4",null,"Mamparas: Remoción y traslado a depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.5",null,"Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.6",null,"Aberturas"]
[null,"1.7.3.6.1",null,"Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.6.2",null,"Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.6.3",null,"Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.7",null,"Remoción del Techo Metálico y traslado a Depósito de sus componentes.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.8",null,"Demolición de Estructura de H° de soporte del Techo Metálico ( Canalones, vigas  y pilares). Los Pilares se recortan a la altura necesaria para, posteriormente, complementar hasta la nueva losa. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.9",null,"AZOTEA RETÉN: Demolición de pisos de tejuelita, coniza perimetral, remosión de contrapisos, aislación, H°A° y otras demoliciones necesarias para ampliar la estructura de H°A° en el área considerada. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.10",null,"Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.11",null,"Remomoción de Equipos de Climatización, todo el bloque ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.12",null,"Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.13",null,"Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne  otro destino, deberá estar suficientemente documentado. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.14",null,"Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.15",null,"Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales( CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados) ",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.16",null,"Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.18",null,"Remoción de cañería de agua y desagues",522,"gl",1]
[null,"1.7.3.19",null,"Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4",null,"DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE B"]
[null,"1.7.4.1",null,"Mamposterias"]
[null,"1.7.4.1.1.1",null,"Exterior de Fachada de 0,15 a la  Vista ",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.1.2",null,"Exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.1.3",null,"Interior común de 0,15, donde se indique en los planos .",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.1.4",null,"Interior común de 0,20, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.1.5",null,"Interior común de 0,30, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.1.6",null,"Revoques, interior y exterior completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.2",null,"Pisos",522]
[null,"1.7.4.1.2.1",null,"Piso de H°A° en Retén.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.2.2",null,"Piso de Granito Reconstituido, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.2.3",null,"Piso Cerámico, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.2.4",null,"Zócalo de Granito Reconstituído, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.1.2.5",null,"Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.3",null,"Revestimientos"]
[null,"1.7.4.3.1",null,"De Piedra exterior en Fachadas",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.3.2",null,"De cerámica Interior en baños y kitchenette, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.3.3",null,"Granito Natural: Remosión de Mesadas y bachas, separadores en Mingitorio y otros elementos de Granito en Sanitarios y Kitchenet. Deberán ser removidos con precaución y trasladados a Depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.4",null,"Mamparas: Remoción y traslado a depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.5",null,"Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.6",null,"Aberturas",522]
[null,"1.7.4.6.1",null,"Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.6.2",null,"Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.6.3",null,"Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.7",null,"AZOTEA: Demolición de pisos de tejuelita, coniza perimetral, remosión de contrapisos, aislación, H°A° y otras demoliciones necesarias para renovar la aislación y las nuevas definiciones.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.8",null,"Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.9",null,"Remomoción de Equipos de Climatización, todo el bloque ",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.10",null,"Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.11",null,"Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne  otro destino, deberá estar suficientemente documentado. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.12",null,"Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.13",null,"Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales( CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados) ",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.14",null,"Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.15",null,"Remoción de cañería de agua y desagues",522,"gl",1]
[null,"1.7.4.16",null,"Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5",null,"DEMOLICIONES Y REMOCIONES EN EL EDIFICIO - BLOQUE C"]
[null,"1.7.5.1",null,"Mamposterias",522]
[null,"1.7.5.1.1.1",null,"Exterior de Fachada de 0,15 a la  Vista ",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.1.2",null,"Exterior de Fachada de 0,15 revocada, donde se indique en los planos de demolición.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.1.3",null,"Interior común de 0,15, donde se indique en los planos .",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.1.4",null,"Interior común de 0,20, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.1.5",null,"Interior común de 0,30, donde se indique en los planos.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.1.6",null,"Revoques, interior y exterior completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.2",null,"Pisos",522]
[null,"1.7.5.1.2.1",null,"Piso de H°A° en Retén.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.2.2",null,"Piso de Granito Reconstituido, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.2.3",null,"Piso Cerámico, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.2.4",null,"Zócalo de Granito Reconstituído, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.1.2.5",null,"Contrapisos en áreas de Sanitarios para remover cañerías y accesorios",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.3",null,"Revestimientos",522]
[null,"1.7.5.3.1",null,"De Piedra exterior en Fachadas",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.3.2",null,"De cerámica Interior en baños y kitchenette, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.4",null,"Mamparas: Remoción y traslado a depósito.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.5",null,"Cielorrasos: Demolición de junta tomada y remoción de los removibles, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.6",null,"Aberturas"]
[null,"1.7.5.6.1",null,"Aberturas de Madera: Demolición en anclaje de marcos y Retiro del conjunto, marcos y puertas. Completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.6.2",null,"Aberturas de Aluminio Vidriadas, completo.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.6.3",null,"Aberturas de Metálicas. Marcos y Puertas, completo",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.7",null,"Remoción del Techo Metálico y traslado a Depósito de sus componentes.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.8",null,"Remoción de Cañería de agua y desagues",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.9",null,"Remoción de Artefactos de iluminación, todo el bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.10",null,"Remomoción de Equipos de Climatización, todo el bloque ",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.11",null,"Remoción de Ductos Eléctricos y de Climatización, cajas, bandejas, Cables y otros elementos existentes sobre el Cielorraso y Gabinetes Técnicos en cada piso del bloque. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.12",null,"Remoción y traslado de los Muebles existentes en el bloque, a Depósito a cargo del Contratista. En caso de que la Circuscripción le asigne  otro destino, deberá estar suficientemente documentado. ",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.13",null,"Remoción y traslado Carteles de Señalización a Depósito en custodia de la Contratista.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.14",null,"Remoción y traslado a Depósito de artefactos y equipos y dispositivos de Instalaciones Especiales( CCTV, Detección de Incendios e Intrusos, Sistemas de Sonorización, Controles de acceso y otros sistemas instalados) ",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.15",null,"Remoción y traslado de artefactos sanitarios y griferías, en todo el Bloque.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.16",null,"Remoción de cañería de agua y desagues",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.17",null,"Remoción y traslado de equipos, muebles e instalaciones existentes en la Sala de Control.",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.18",null,"Remoción y traslado de aberturas de aberturas metálicas",522,"gl",1]
[null,"1.7.5.19",null,"Remoción y traslado de aberturas de aluminio y vidriadas",522,"gl",1]
[null,2,"B","MOVIMIENTO DE SUELO"]
[null,"2.1",null,"Bloques A, B, C y Exteriores"]
[null,"2.1.1",null,"Excavación"]
[null,"2.1.1.1","B.1","Desbroce y limpieza posterior a las demoliciones de pisos, muros y otras construcciónes realizadas en los espacios exteriores.",522,"gl",1]
[null,"2.1.1.2","B.1","Excavación para subsuelos del edificio en el área considerada. ",522,"m3",{"$f":"1200*4+1400*4","v":10400}]
[null,"2.1.1.3","B.1 - B.3 ","De suelo  cabezales y  vigas de fundación ",522,"m3",{"$f":"2*2*1.5*30","v":180}]
[null,"2.1.1.4","B.2","De suelo para zapata de Escalinatas, Muros y Rampas.",522,"m3",40]
[null,"2.1.1.5","B.1-B.2","Excavación para Tanques Sumideros y Cámaras",522,"m3",{"$f":"0.5*40+1*10","v":30}]
[null,"2.1.1.6","B.1-B.2","En suelo para Sumideros pluviales y de drenaje; caja de ascensor.  ",522,"m3",220]
[null,"2.1.2","B.4","Relleno y compactación",522]
[null,"2.1.2.1","B.4","En fundaciones en zapata corrida de pantallas y escalera, pérgolas, otros.",522,"m3",480]
[null,"2.1.2.2","B.4","En áreas de implantación y adyacente acajas de ascensores; reservorios y registros.",522,"m3",{"$f":"+(1200+1400)*0.3+50","v":830}]
[null,"2.1.2.3","B.4","En  base de contrapisos y pisos, interior y exterior del edificio.",522,"m3",880]
[null,"2.1.2.4","B.4","En  jardinería. ",522,"m3",{"$f":"400*0.5","v":200}]
[null,"2.1.2.5","B.4","En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.",522,"m3",{"$f":"2400*0.2","v":480}]
[null,"2.2",null,"Bloques D, E, F "]
[null,"2.2.1",null,"Excavación"]
[null,"2.2.1.1","B.1","Desbroce y limpieza posterior a las demoliciones a ser ejecutadas en el área de trabajo",522,"gl",1]
[null,"2.2.1.2","B.1","Excavación para subsuelos del edificio en el área considerada. ",522,"m3",{"$f":"54*19*8+612*3","v":10044}]
[null,"2.2.1.3","B.1 - B.3 ","De suelo  cabezales y  vigas de fundación ",522,"m3",{"$f":"2*2*1.5*20","v":120}]
[null,"2.2.1.4","B.2","De suelo para zapata en Rampa.",522,"m3",{"$f":"40*1.2","v":48}]
[null,"2.2.1.5","B.1","Adyacente a pantallas de subsuelos",522,"m3",{"$f":"+(20*4+(60+35)*3+40*3)*0.8","v":388}]
[null,"2.2.2","B.4","Relleno y Compactación "]
[null,"2.2.2.1","B.4","En áreas de implantación y adyacente acajas de ascensores; reservorios y registros.",522,"m3",{"$f":"+(54*19+612)*0.3+50","v":541.4}]
[null,"2.2.2.2","B.4","En fundaciones en zapata corrida de pantallas y escalera, pérgolas, otros.",522,"m3",{"$f":"105*0.8*3+45*0.8*2","v":324}]
[null,3,"C","CIMENTACIONES"]
[null,"3.1","C.3","Pilotes perforados en Bloques D, E, F. "]
[null,"3.1.1","C.3","Pilotes perforados de 50 cm de diametro, soporte de Pantallas y  Pilares estructurales y contención de suelos en el proceso de ejecución de subsuelos,  profundidad  de implantación, como mínimo 13 metros del nivel natural de suelo.",522,"un",65]
[null,"3.1.2","C.3","Pilotes perforados de 40 cm de diametro, soporte de Pantallas y  Pilares estructurales y contención de suelos en el proceso de ejecución de subsuelos,  profundidad  de implantación, como mínimo 13 metros del nivel natural de suelo.",522,"un",105]
[null,"3.1.3","C.3","Pilote Estructural de 150 cm de diametro. Cota de implantación a -13 metros del nivel natural del suelo existente como mínimo.",522,"un",26]
[null,"3.1.4","C.3","Pilote Estructural de 120 cm de diametro. Cota de implantación a -13 metros del nivel natural del suelo existente como mínimo.",522,"un",14]
[null,"3.1.5","C.3","Pilote Estructural de 80 cm de diametro. Cota de implantación a -13 metros del nivel natural del suelo existente como mínimo.",522,"un",1]
[null,"3.2","C.5","Cabezales "]
[null,"3.2.1",null,"De 610x160 h=150",522,"un",8]
[null,"3.2.2",null,"De 490x130 h=120",522,"un",6]
[null,"3.2.3",null,"De 160x160 h=150",522,"un",10]
[null,"3.2.4",null,"De 130x130 h=130",522,"un",5]
[null,"3.2.5",null,"De 100x100 h=100",522,"un",1]
[null,"3.2.6",null,"De 70x80 L = 175",522,"gl",1]
[null,"3.3",null,"Refuerzos y ampliación del Edificio existente, Bloque A."]
[null,"3.3.1","C.3","Pilotes de 60cm de diametro x 12m de profundidad.  ",522,"un",15]
[null,"3.3.2","C.3","Pilotines de 30cm de diametro x 10m de profundidad.",522,"un",64]
[null,"3.3.3","C.5","Cabezales de 100x100 h=50 para pilotes de 60cm.",522,"un",15]
[null,"3.3.4","C.5","Cabezales sobre pilotines de refuerzos, de 120x120 h=60, con anclajes a Pilotes existentes. ",522,"un",16]
[null,"3.3.5","D.1","Vigas de Fundación de 30x60 cm. ",522,"ml",55]
[null,"3.4",null,"Estructuras Secundarias."]
[null,"3.4.1","C.3","Pilotes de fundación, de 40 cm. en Pergolados exteriores .",522,"gl",1]
[null,"3.4.2","C.3","Zapatas de H°A° para fundación de escaleras y rampas en espacios exteriores",522,"gl",1]
[null,4,"D","ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO"]
[null,"4.1",null,"SUBSUELO 2 - BLOQUES  D, E"]
[null,"4.1.1","D.3","Losa-platea de H°A° de 20 cm de espesor para base de pantalla y piso de H°, ejecutado sobre colchón de triturada.",522,"m3",{"$f":"54*20*0.2","v":216}]
[null,"4.1.2","D.7","Pantalla perimetral de 15 cm. de espesor",522,"m3",{"$f":"(54*2+20*2)*4*0.15","v":88.8}]
[null,"4.1.3","D.7","Pantalla de 15cm. para bajo recorrido de cajas de ascensor",522,"m3",{"$f":"4*4*1.6*0.15","v":3.84}]
[null,"4.1.4","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.1.5","D.3","Vigas y Losas de techo.",522,"m3",430]
[null,"4.1.6","D.6","Escalera",522,"m3",3.5]
[null,"4.2",null,"SUBSUELOS 1 -  BLOQUES D, E, F Y ESTACIONAMIENTOS"]
[null,"4.2.1","D.7","Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor ",522,"m3",{"$f":"+(48+34+105+35+3+55+23+3+14+1+19+47+5+5+16+18+2+32-21-18)*4*0.2","v":340.8}]
[null,"4.2.2","D.2","Pilares",522,"m3",251]
[null,"4.2.3","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.2.4","D.3","Losas y Vigas de Techo SS1 ",522,"m3",1154]
[null,"4.2.5","D.6","Escalera",522,"m3",6.4]
[null,"4.2.6","D.8","Rampa vhehicular en acceso a estacionamiento de jueces. Incluye guardarruedas, terminación en espina de pescado y otroselementos indicados en el detalle.",522,"m3",16]
[null,"4.3",null,"PLANTA BAJA "]
[null,null,null,"AMPLIACIÓN BLOQUE A"]
[null,"4.3.1","D.2","Pilares",522,"m3",8]
[null,"4.3.2","D.3 ","Losas de Techo PB",522,"m3",26]
[null,"4.3.3","D.4","Vigas de Techo PB",522,"m3",12]
[null,"4.3.4","D.6","Escalera",522,"m3",1.1000000000000001]
[null,null,null,"BLOQUES D,E,F"]
[null,"4.3.5","D.2","Pilares",522,"m3",103]
[null,"4.3.6","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.3.7","D.3 ","Losas de Techo PB",522,"m3",250]
[null,"4.3.8","D.4","Vigas de Techo PB",522,"m3",31]
[null,"4.3.9","D.6","Escalera",522,"m3",12.5]
[null,"4.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,null,null,"AMPLIACIÓN BLOQUE A"]
[null,"4.4.1","D.2","Pilares",522,"m3",6]
[null,"4.4.4","D.3 ","Losas de Techo 1°P",522,"m3",23]
[null,"4.4.5","D.4","Vigas de Techo 1°P",522,"m3",11]
[null,null,null,"BLOQUES D,E,F"]
[null,"4.4.6","D.2","Pilares",522,"m3",103]
[null,"4.4.7","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.4.8","D.3 ","Losas de Techo 1°P",522,"m3",250]
[null,"4.4.9","D.4","Vigas de Techo 1°P",522,"m3",31]
[null,"4.4.10","D.6","Escalera",522,"m3",12.5]
[null,"4.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,null,null,"AMPLIACIÓN BLOQUE A"]
[null,"4.5.1","D.2","Pilares",522,"m3",6]
[null,"4.5.2","D.3 ","Losas de Techo 2°P",522,"m3",23]
[null,"4.5.3","D.4","Vigas de Techo 2°P",522,"m3",11]
[null,null,null,"BLOQUES D,E,F"]
[null,"4.5.4","D.2","Pilares",522,"m3",103]
[null,"4.5.5","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.5.6","D.3 ","Losas de Techo 2°P",522,"m3",250]
[null,"4.5.7","D.4","Vigas de Techo 2°P",522,"m3",31]
[null,"4.5.8","D.6","Escalera",522,"m3",12.5]
[null,"4.6",null,"TERCER PISO"]
[null,null,null,"AMPLIACIÓN BLOQUE A"]
[null,"4.6.1","D.2","Pilares",522,"m3",6]
[null,"4.6.2","D.3 ","Losas de Techo 3°P",522,"m3",23]
[null,"4.6.3","D.4","Vigas de Techo 3°P",522,"m3",11]
[null,null,null,"BLOQUES D Y E"]
[null,"4.6.4","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.6.5","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.6.6","D.3 ","Losas de Techo 3°P",522,"m3",204]
[null,"4.6.7","D.4","Vigas de Techo 3°P",522,"m3",21]
[null,"4.6.8","D.6","Escalera",522,"m3",11]
[null,"4.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,null,null,"AMPLIACIÓN BLOQUE A"]
[null,"4.7.1","D.2","Pilares",522,"m3",3]
[null,"4.7.2","D.3 ","Losas de Techo 4°P - Canalones",522,"m3",15]
[null,"4.7.3","D.4","Vigas de Techo 4°P - Canalones",522,"m3",8]
[null,null,null,"BLOQUES D,E,F"]
[null,"4.7.4","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.7.5","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.7.6","D.3 ","Losas de Techo 4°P",522,"m3",204]
[null,"4.7.7","D.4","Vigas de Techo 4°P",522,"m3",21]
[null,"4.7.8","D.6","Escalera",522,"m3",11]
[null,"4.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,null,null,"BLOQUES D,E"]
[null,"4.8.1","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.8.2","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.8.3","D.3 ","Losas de Techo 5°P",522,"m3",204]
[null,"4.8.4","D.4","Vigas de Techo 5°P",522,"m3",21]
[null,"4.8.5","D.6","Escalera",522,"m3",11]
[null,"4.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,null,null,"BLOQUES D,E"]
[null,"4.9.1","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.9.2","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.9.3","D.3 ","Losas de Techo 6°P",522,"m3",204]
[null,"4.9.4","D.4","Vigas de Techo 6°P",522,"m3",21]
[null,"4.9.5","D.6","Escalera",522,"m3",11]
[null,"4.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,null,null,"BLOQUES D,E"]
[null,"4.10.1","D.2","Pilares",522,"m3",90]
[null,"4.10.2","D.2","Pilares circulares, terminación vista",522,"m3",1]
[null,"4.10.4","D.3 ","Losas de Techo 7°P",522,"m3",204]
[null,"4.10.5","D.4","Vigas de Techo 7°P",522,"m3",21]
[null,"4.10.7","D.6","Escalera",522,"m3",11]
[null,"4.11",null,"OCTAVO NIVEL Y AZOTEAS "]
[null,null,null,"BLOQUES D,E,"]
[null,"4.11.1","D.2","Pilares ",522,"m3",18]
[null,"4.11.2","D.8","Tanque elevado para agua de consumo",522,"m3",35]
[null,"4.11.3","D.2-D.4","Pilares y vigas de cornisa",522,"m3",3]
[null,"4.12",null,"EXTERIORES"]
[null,"4.12.1","D.2","Fundación de Pilares metálicos en pergolado, dado de hormigon de 0,50x0,50x0,50",522,"un",12]
[null,"4.13","D.0","SEGURIDAD EN OBRA"]
[null,"4.13.1","D.0","Bandeja para protección de personas contra caídas. ",522,"ml",805]
[null,"4.13.2","D.0","Malla para confinamiento de caida de materiales hasta bandeja. ",522,"m2",18320]
[null,"4.13.3","D.0","Protección de seguridad en cajas de escalera y ductos. ",522,"ml",208]
[null,5,null,"MAMPOSTERÍA"]
[null,"5.1",null,"SUBSUELO 2 "]
[null,"5.1.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"5*3.8","v":19}]
[null,"5.1.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada",522,"m2",{"$f":"214*3.8","v":813.19999999999993}]
[null,"5.1.3","D.9","Viga Vertical de H°A°",522,"ml",{"$f":"24*3.8","v":91.199999999999989}]
[null,"5.1.4","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"30*1.5","v":45}]
[null,"5.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"5.2.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"+(5*3+3+15)*3.08","v":101.64}]
[null,"5.2.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"258*3.8","v":980.4}]
[null,"5.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m armada",522,"m2",{"$f":"12*3.8","v":45.599999999999994}]
[null,"5.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m armada",522,"m2",{"$f":"61*3.8","v":231.79999999999998}]
[null,"5.2.5","D.9","Viga Vertical de H°A°",522,"ml",{"$f":"3.8*8","v":30.4}]
[null,"5.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"20*1.2","v":24}]
[null,"5.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"5.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"5.3.1.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"(76+74)*4-29*3.9","v":486.9}]
[null,"5.3.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"(34+3+3)*3.8+29.5*4","v":270}]
[null,"5.3.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"(168+39)*3.8+96","v":882.59999999999991}]
[null,"5.3.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"(3+3)*4","v":24}]
[null,"5.3.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"55*3.8","v":209}]
[null,"5.3.1.6","D.9","Viga Vertical de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.3.1.7","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"40*1.5","v":60}]
[null,"5.3.2",null,"Bloques D, E, F y Patio Chiller - Nuevo"]
[null,"5.3.2.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"106.5*4+35","v":461}]
[null,"5.3.2.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"188+42","v":230}]
[null,"5.3.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"80*3.8","v":304}]
[null,"5.3.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",8]
[null,"5.3.2.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"+(20.5+11+8+5.2+4.8)*4","v":198}]
[null,"5.3.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"1.5*12","v":18}]
[null,"5.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"5.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"5.4.1.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"150.5*4-113","v":489}]
[null,"5.4.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"24*4+118","v":214}]
[null,"5.4.1.3","E.2","Mampostería de fachada con ladrillos comunes armadas sin respaldo de mampostería interior de 0,15m",522,"m2",{"$f":"23*4","v":92}]
[null,"5.4.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"23*3.8","v":87.399999999999991}]
[null,"5.4.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m",522,"m2",{"$f":"4*4","v":16}]
[null,"5.4.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"10*1.5","v":15}]
[null,"5.4.2",null,"Bloques D, E y F - Nuevo"]
[null,"5.4.2.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"164+256","v":420}]
[null,"5.4.2.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"261+76","v":337}]
[null,"5.4.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"158*3.8","v":600.4}]
[null,"5.4.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"6*3.7","v":22.200000000000003}]
[null,"5.4.2.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"15*3.8","v":57}]
[null,"5.4.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"20*1.5","v":30}]
[null,"5.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"5.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"5.5.1.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"150.5*4-113","v":489}]
[null,"5.5.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"24*4+118","v":214}]
[null,"5.5.1.3","E.2","Mampostería de fachada con ladrillos comunes armadas sin respaldo de mampostería interior de 0,15m",522,"m2",{"$f":"23*4","v":92}]
[null,"5.5.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"23*3.8","v":87.399999999999991}]
[null,"5.5.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m",522,"m2",{"$f":"4*4","v":16}]
[null,"5.5.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"10*1.5","v":15}]
[null,"5.5.2",null,"Bloques D, E y F - Nuevo"]
[null,"5.5.2.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"164+256+1*3.8","v":423.8}]
[null,"5.5.2.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"261+76","v":337}]
[null,"5.5.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"149*3.8","v":566.19999999999993}]
[null,"5.5.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"6*3.7","v":22.200000000000003}]
[null,"5.5.2.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"15*3.8","v":57}]
[null,"5.5.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"20*1.5","v":30}]
[null,"5.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"5.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"5.6.1.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"150.5*4-113","v":489}]
[null,"5.6.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"24*4+118","v":214}]
[null,"5.6.1.3","E.2","Mampostería de fachada con ladrillos comunes armadas sin respaldo de mampostería interior de 0,15m",522,"m2",{"$f":"23*4","v":92}]
[null,"5.6.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"23*3.8","v":87.399999999999991}]
[null,"5.6.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m",522,"m2",{"$f":"4*4","v":16}]
[null,"5.6.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"10*1.5","v":15}]
[null,"5.6.2",null,"Bloques D y E - Nuevo"]
[null,"5.6.2.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",{"$f":"256+1*3.8","v":259.8}]
[null,"5.6.2.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"261+76-10*4","v":297}]
[null,"5.6.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"(149-16)*3.8","v":505.4}]
[null,"5.6.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"8+3.5","v":11.5}]
[null,"5.6.2.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"2*4","v":8}]
[null,"5.6.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.7",null,"CUART0 PISO"]
[null,"5.7.1",null,"Bloque B - Existente"]
[null,"5.7.1.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"+(18+6.5+14+2+5+5.5*2)*5","v":282.5}]
[null,"5.7.1.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m armada",522,"m2",{"$f":"32*4.8","v":153.6}]
[null,"5.7.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,30m",522,"m2",{"$f":"8*5","v":40}]
[null,"5.7.1.4","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",10]
[null,"5.7.2",null,"Bloques D y E - Nuevo"]
[null,"5.7.2.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",278]
[null,"5.7.2.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",394.8]
[null,"5.7.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"(149-16)*3.8","v":505.4}]
[null,"5.7.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"8+3.5","v":11.5}]
[null,"5.7.2.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"2*4","v":8}]
[null,"5.7.2.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"5.8.1",null,"Bloques D y E - Nuevo"]
[null,"5.8.1.1","E.2","Mampostería doble de fachada, con ladrillos laminados a la vista armada de 0,15m, amarrada a otra mapostería con ladrillos comunes de 0,15m armada reforzada adyacente a la anterior mediante  varillas de 4,2 mm de diametro, a los efectos de mayor resistencia a cargas horizontales.  ",522,"m2",278]
[null,"5.8.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",394.8]
[null,"5.8.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"(149-16)*3.8","v":505.4}]
[null,"5.8.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"8+3.5","v":11.5}]
[null,"5.8.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"2*4","v":8}]
[null,"5.8.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"5.9.1",null,"Bloques D y E - Nuevo"]
[null,"5.9.1.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",278]
[null,"5.9.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",394.8]
[null,"5.9.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"(149-16)*3.8","v":505.4}]
[null,"5.9.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"8+3.5","v":11.5}]
[null,"5.9.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"2*4","v":8}]
[null,"5.9.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"5.10.1",null,"Bloques D y E - Nuevo"]
[null,"5.10.1.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",278]
[null,"5.10.1.2","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",394.8]
[null,"5.10.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"(149-16)*3.8","v":505.4}]
[null,"5.10.1.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada reforzada de 0,20m",522,"m2",{"$f":"8+3.5","v":11.5}]
[null,"5.10.1.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada refiorzada de 0,30m. ",522,"m2",{"$f":"2*4","v":8}]
[null,"5.10.1.6","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"8*3.8","v":30.4}]
[null,"5.11",null,"OCTAVO PISO - Bl. D y E"]
[null,"5.11.1","E.2","Mampostería de elevación doble, con ladrillos comunes de 0,15m de espesor cada una, armadas reforzadas, adyacentes y arriostradas entre una a otra con varillas de 4,2 mm de diametro, a fin de otorgarles mayor resistencia a cargas horizontales.",522,"m2",{"$f":"73*4","v":292}]
[null,"5.11.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"42.5*3.8+127.8","v":289.3}]
[null,"5.12",null,"AZOTEAS"]
[null,"5.12.1",null,"Bloque A"]
[null,"5.12.1.1",null,"Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle",522,"ml",94]
[null,"5.12.1.2",null,"Corniza Tipo 2. Ver Detalle",522,"ml",88]
[null,"5.12.1.3",null,"Corniza Tipo 4. Ver Detalle",522,"ml",39]
[null,"5.12.2",null,"Bloque B "]
[null,"5.12.2.1",null,"Corniza Tipo 1",522,"ml",72]
[null,"5.12.3",null,"Bloque C"]
[null,"5.12.3.1",null,"Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle",522,"ml",68]
[null,"5.12.4",null,"Bloque D"]
[null,"5.12.4.1",null,"Corniza Tipo 2. Ver Detalle",522,"ml",55]
[null,"5.12.4.2",null,"Corniza Tipo 3. Ver Detalle",522,"ml",48]
[null,"5.12.5",null,"Bloque E"]
[null,"5.12.5.1",null,"Corniza Tipo 2. Ver Detalle",522,"ml",19]
[null,"5.12.5.2",null,"Corniza Tipo 3. Ver Detalle",522,"ml",88]
[null,"5.12.6",null,"Bloque F"]
[null,"5.12.6.1",null,"Canalón y Cenefa Tipo 1. Ver Detalle",522,"ml",66]
[null,"5.13",null,"FACHADAS"]
[null,"5.13.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"5.13.1.1","E.1","Alféizar de H°V° en ventanas de fachada con ladrillo a la vista y revocada, con tratamiento de impermeabilización tipo R.8 para H°V°. En la base de aplicación del alfeizar se ejecuta elm sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación. Ver Detalle.",522,"ml",134]
[null,"5.13.1.2","E.2","Mochetas laterales y superior con ladrillos a la vista en ventanas de fachada. Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.",522,"ml",20]
[null,"5.13.1.3",null,"Mochetas laterales y superior revocadas, texturada y pintada.  Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.",522,"ml",{"$f":"+G444-16","v":118}]
[null,"5.13.1.4","G.3b - L.3","Buñas horizontales ejecutadas en revestimientos de piedra con hendiduras del mismo material de 10 cm. de ancho 2,5 cm. de profundidad. Incluye el tratamiento de vedación de la base y las juntas entre piedras.",522,"ml",{"$f":"195+177*3+4","v":730}]
[null,"5.13.1.5",null,"Buñas Verticales en Fachada con mampostería vista",522,"ml",{"$f":"16*14+6","v":230}]
[null,"5.13.1.6",null,"Buñas Verticales en Fachada con mampostería revocada",522,"ml",{"$f":"16*4+10","v":74}]
[null,"5.13.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"5.13.2.1","E.1","Alféizar de H°V° en ventanas y aberturas vidriadas de fachada. con tratamiento de impermeabilización tipo R.8 para H°V°. En la base de aplicación del alfeizar se ejecuta el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación. Ver Detalle.",522,"ml",380]
[null,"5.13.2.2","E.2","Mochetas laterales y superior con ladrillos a la vista y revocadas  aberturas de fachada. Se deberá ejecutar el sellado entre mamposterias y tratamiento de aislación del entorno. Ver Detalle.",522,"ml",940]
[null,"5.13.2.3","G.3b - L.3","Buñas horizontales ejecutadas en revestimientos de piedra con hendiduras del mismo material de 10 cm. de ancho 2,5 cm. de profundidad. Incluye el tratamiento de vedación de la base y las juntas entre piedras.",522,"ml",1400]
[null,"5.13.2.4",null,"Buñas Verticales en Fachada con mampostería vista",522,"ml",{"$f":"124+16","v":140}]
[null,6,"F","CUBIERTA"]
[null,"6.1","F.1"," Cubiertas de chapas y estructuras metálicas del Bloques C del edificio existente: Se aprobecha la Estrutura metálica principal existente, son removidas correas y chapas, éstas son reemplazadas por correas con perfiles doble C soldadas y las Chapas tipo Sandwich similares a los detallados en los nuevos techos.  Ver detalles.",522,"m2",520]
[null,"6.2","F.1","Cubiertas de chapas y estructuras metálicas nuevos de los Bloques A, E, F Conector entre Bloques B y F, y Techo en Acceso. Ver detalles.",522,"m2",{"$f":"440+35+400+20+170","v":1065}]
[null,"7","G","AISLACIONES"]
[null,"7.1",null,"SUBSUELO 2 "]
[null,"7.1.1","G.2a","Aislación hidrófuga de Fosa de ascensor y sumideros",522,"gl",1]
[null,"7.1.2","G.7","Aislación de Piso de H° sobre contrapiso de H°A° en contacto con suelo",522,"m2",{"$f":"20*55","v":1100}]
[null,"7.1.3","G.2b","Aislación y Drenaje Vertical en SS2: Enrasado y estabilización de suelo en  excavación de SS2 en el plano tangencial a los pilotes. Aplicación de Capa de Mecdraim y drenaje horizontal. Panta de H°A° adyacente al Drenaje. Aislación tipo G2a. y  Protección mecánica de la aislación con Mampostería de 15  o 30cm.    ",522,"m2",{"$f":"+(55*2+20*2)*4","v":600}]
[null,"7.1.4","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",30]
[null,"7.1.5","G.2","Aislación hidrófuga vertical de pozo de caja de ascensor ",522,"gl",1]
[null,"7.1.6","G.2","Aislación de sumidero pluvial",522,"gl",1]
[null,"7.1.7","G.2","Aislación de sumidero de drenaje",522,"gl",1]
[null,"7.1.8","G.2","Aislación de sumidero de cloacal",522,"gl",1]
[null,"7.1.9","G.8","Aislación de Tanques",522,"gl",1]
[null,"7.1.10","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",42]
[null,"7.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"7.2.1","G.2a","Aislación vertical de Pantalla de H°A° con ejecución externa  de HºAº y protección mecánica con Panderete.",522,"m2",{"$f":"+(22+55+4+35+10+95+16+20+12)*3.5","v":941.5}]
[null,"7.2.2","G.2a","Aislación vertical de Pantalla de H°A° con ejecución interna y protección mecánica con Mampostería de 15 cm.",522,"m2",{"$f":"+(22+55+4+35+10+95+16+20)*4","v":1028}]
[null,"7.2.3","G.7","Aislación de Piso de H° sobre contrapiso de H°A° en contacto con suelo",522,"m2",{"$f":"23*20+31*22+55*18+32*27+(16+25)*8","v":3324}]
[null,"7.2.4","G.6a- G6b.","Aislación de Techo de SS1, expuesto a la intemperie( Estacionamientos y otros).",522,"m2",{"$f":"+(19+22)*10.5+13.5+32*22+(25+16)*8","v":1476}]
[null,"7.2.5","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",44]
[null,"7.3",null,"PLANTA BAJA",522]
[null,"7.3.1","G.7","Aislación en piso de granito y H°.",522,"m2",{"$f":"1546-76","v":1470}]
[null,"7.3.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",{"$f":"80+24+136","v":240}]
[null,"7.3.3","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"+(130+108+52)*4","v":1160}]
[null,"7.3.4","G.4 - G.3b","Aislación hidrófuga vertical de muro con revestimiento de piedra",522,"m2",{"$f":"130+72*5","v":490}]
[null,"7.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"7.4.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",{"$f":"85+137","v":222}]
[null,"7.4.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"170*4+690","v":1370}]
[null,"7.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"7.5.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",{"$f":"85+137-4","v":218}]
[null,"7.5.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"170*4+690","v":1370}]
[null,"7.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"7.6.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",{"$f":"85+137-7-20","v":195}]
[null,"7.6.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"+G486-(15+40)*4","v":1150}]
[null,"7.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"7.7.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",130]
[null,"7.7.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"130*4","v":520}]
[null,"7.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"7.8.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",130]
[null,"7.8.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"130*4","v":520}]
[null,"7.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"7.9.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",130]
[null,"7.9.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"130*4","v":520}]
[null,"7.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"7.10.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso de baños",522,"m2",130]
[null,"7.10.2","G.3a","Aislación hidrófuga vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"130*4","v":520}]
[null,"7.11",null,"OCTAVO  PISO "]
[null,"7.11.1","G.5","Aislación hidrófuga de piso bajo tanque",522,"m2",46]
[null,"7.11.2","G.8","Aislación hidrófuga interior y Sanitación de reservorios de agua potable superior",522,"gl",1]
[null,"7.11.3","G.8","Aislación hidrófuga interior y Sanitación de reservorios de agua resiclada superior",522,"gl",1]
[null,"7.12",null," AZOTEAS"]
[null,"7.12.1","G.6a.","Aislación de Techo de Estacionamiento Magistrados: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° u otro. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas ",522,"m2",1185]
[null,"7.12.2","G.6a.","Aislación de Techo de Estacionamiento Público: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° , Granito u otro. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",1335]
[null,"7.12.3","G.6a.","Aislación de Techo Planta baja, Bloque A ( Areas Retén, Vestidores y Sala de Control) : Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A° , Granito u otro. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",210]
[null,"7.12.4","G.6a.","Aislación de Techo del segundo Piso, Bloque F: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A°. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",29]
[null,"7.12.5","G.6a.","Aislación de Techo del Tercer y Cuarto Piso, Bloque B: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A°. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",{"$f":"96*2","v":192}]
[null,"7.12.6","G.6c.","Aislación de Canalones de H°A° del Techo del Boque A. Ver plano de Detalle.",522,"ml",95]
[null,"7.12.7","G.6c.","Aislación de Canalones de H°A° del Techo del Boque C. Ver plano de Detalle.",522,"ml",70]
[null,"7.12.8","G.6a.","Aislación de Techo del Tercer Piso, Bloque F: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A°. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",98]
[null,"7.12.9","G.6a.","Aislación de Techo del Septimo y Octavo Piso, Bloques D y E: Tratamiento de H° estructural con alisado de arena-cemento con puente de aderencia; Contrapiso de H° de cascotes con pendiente y alisado de cemento; Membrana asfáltica; Para protección mecánica ver Pisos de H°A°. Ver G.6b. De las Esp. tecnicas.",522,"m2",{"$f":"1040-330","v":710}]
[null,"8","H","REVOQUE"]
[null,"8.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"8.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(18*2+25+20+17+9+24+15+11+10+11+10+6+5+5+10.5+33+11+11+8+2+16+8+3+40+12+9+4+2+3+6+100+18)*3.8","v":1901.8999999999999}]
[null,"8.1.2","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"+(12+13+8)*4","v":132}]
[null,"8.1.3","H.3","Revoque interior de pantallas de Hº",522,"m2",{"$f":"6.5*2*2*3.8+36","v":134.80000000000001}]
[null,"8.1.4","H.3","Revoque de pilares, losas, vigas y escalera de hormigón",522,"m2",{"$f":"20*55+3.6*4*18+20","v":1379.2}]
[null,"8.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"8.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",1010]
[null,"8.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",120]
[null,"8.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",80]
[null,"8.2.4","H.3","Revoque interior de pantallas de Hº",522,"m2",{"$f":"444+570+760","v":1774}]
[null,"8.2.5","H.3","Revoque exterior de Hº con hidrófugo.",522,"m2",864]
[null,"8.2.6","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"1530+2662+1673","v":5865}]
[null,"8.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"8.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"8.3.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"12*3.8+17*3.8+16*3.8+14*3.8+4*3.8+8*3.8+16*3.8+8*3.8+8*3.8+38+12*3.8+4*3.8+3*3.8+16*3.8+16*3.8+4*3.8+12*3.8+10*3.8+18*3.8+20*3.8+24*3.8+16*3.8+8*3.8+4*3.8+5*3.8+4*3.8+4*3.8+4*3.8+4*3.8+6*3.8+3*3.8+6*3.8+15*3.8+8*3.8+14*3.8+6*3.8+7*3.8+10*3.8+33*2*3.8+32*3.8*2+24*3.8+14*3.8","v":2067.2000000000003}]
[null,"8.3.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(18*2+6.5+7.5+6+9+12+10+24+9+11+15)*3.8","v":554.79999999999995}]
[null,"8.3.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"+(34+16+11+2+5+26)*4","v":376}]
[null,"8.3.1.4","H.3","Revoque interior de pantallas de Hº",522,"m2",{"$f":"8*2*3.8","v":60.8}]
[null,"8.3.1.5","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"18+116+14*1.3*2","v":170.4}]
[null,"8.3.1.6","H.3","Revoque exterior de Hº con hidrófugo.",522,"m2",10]
[null,"8.3.2",null,"Bloques D, E, F y Patio Chiller - Nuevo"]
[null,"8.3.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(6.5+9+5+24+20+12+12+12+6+3+32+6+1.5+36+6+2.5+12+5+7+10+4+7+35)*3.8+410.8+(20+16+10+16+3)*3.8","v":1697.1}]
[null,"8.3.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(13+6+6+10+12+6.5+12+12+8+0.5+11+8+5+4+8+13+16+5+12)*3.8","v":638.4}]
[null,"8.3.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"202.8+40+88","v":330.8}]
[null,"8.3.2.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"7.5+25*1.5+7.5*4+24+6+24+48+30*1.5+24+20*1.5+50","v":326}]
[null,"8.3.2.5","H.3","Revoque exterior de Hº ( muros y parapetos) con hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"2*1.4*(4+55+10*3+10)","v":277.2}]
[null,"8.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"8.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"8.4.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"460+272+352","v":1084}]
[null,"8.4.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",428]
[null,"8.4.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"116+112+48","v":276}]
[null,"8.4.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"80+84","v":164}]
[null,"8.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"8.4.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"616+480+324","v":1420}]
[null,"8.4.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"644+128","v":772}]
[null,"8.4.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+40","v":222}]
[null,"8.4.2.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"90+128+30","v":248}]
[null,"8.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"8.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"8.5.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"460+272+352","v":1084}]
[null,"8.5.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",428]
[null,"8.5.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"116+112+48","v":276}]
[null,"8.5.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"80+84","v":164}]
[null,"8.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"8.5.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"616+480+324-40","v":1380}]
[null,"8.5.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"644+108","v":752}]
[null,"8.5.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+40","v":222}]
[null,"8.5.2.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"90+128+30","v":248}]
[null,"8.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"8.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"8.6.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"460+272+352","v":1084}]
[null,"8.6.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",428]
[null,"8.6.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"116+112+48","v":276}]
[null,"8.6.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"80+84","v":164}]
[null,"8.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"8.6.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"616+480","v":1096}]
[null,"8.6.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"644","v":644}]
[null,"8.6.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170","v":182}]
[null,"8.6.2.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, pantallas, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"90+128","v":218}]
[null,"8.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"8.7.1",null,"Bloque B - Existente",522]
[null,"8.7.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"32.5*5+19*5+3.5*2*5+21*5","v":397.5}]
[null,"8.7.1.2","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"60*5.5+43*5.5","v":566.5}]
[null,"8.7.1.3","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"86+0.5*6*5.5","v":102.5}]
[null,"8.7.2",null,"Bloques D y E "]
[null,"8.7.2.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(28+150+12+2.7*4+4.3*2+12+14+6+21+11+27+10+5.5+6.5+6)*4","v":1313.6}]
[null,"8.7.2.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(36+9+14+16)*3","v":225}]
[null,"8.7.2.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+28-3*2.5","v":202.5}]
[null,"8.7.2.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"41+18+30+16+15*1.5+2.8*15*4","v":295.5}]
[null,"8.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"8.8.1",null,"Bloques D y E "]
[null,"8.8.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(28+150+12+2.7*4+4.3*2+12+14+6+21+11+27+10+5.5+6.5+6)*4","v":1313.6}]
[null,"8.8.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(36+9+14+16)*3","v":225}]
[null,"8.8.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+28-3*2.5","v":202.5}]
[null,"8.8.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"41+18+30+16+15*1.5+2.8*15*4","v":295.5}]
[null,"8.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"8.9.1",null,"Bloques D y E "]
[null,"8.9.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(28+150+12+2.7*4+4.3*2+12+14+6+21+11+27+10+5.5+6.5+6)*4","v":1313.6}]
[null,"8.9.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(36+9+14+16)*3","v":225}]
[null,"8.9.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+28-3*2.5","v":202.5}]
[null,"8.9.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"41+18+30+16+15*1.5+2.8*15*4","v":295.5}]
[null,"8.10",null,"SEXTO PISO"]
[null,"8.10.1",null,"Bloques D y E "]
[null,"8.10.1.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(28+150+12+2.7*4+4.3*2+12+14+6+21+11+27+10+5.5+6.5+6)*4","v":1313.6}]
[null,"8.10.1.2","H.1","Revoque de pared interior, peinado",522,"m2",{"$f":"+(36+9+14+16)*3","v":225}]
[null,"8.10.1.3","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"12+170+28-3*2.5","v":202.5}]
[null,"8.10.1.4","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"41+18+30+16+15*1.5+2.8*15*4","v":295.5}]
[null,"8.11",null,"OCTAVO PISO Bl. D y E"]
[null,"8.11.1","H.1","Revoque de pared interior a dos capas, fieltrado.",522,"m2",{"$f":"+(26.5+23+9+8+3.5+33+13.5+20.5+4.5+1.5+1.5+3.5+6.5)*4+127.8","v":745.8}]
[null,"8.11.2","H.2","Revoque de pared exterior con  hidrófugo.",522,"m2",{"$f":"55*4.5+127.8","v":375.3}]
[null,"8.11.3","H.3","Revoque interior de H° en pilares, vigas,  losas y escaleras de hormigón. ",522,"m2",{"$f":"10*4","v":40}]
[null,"9","I","CONTRAPISO"]
[null,"9.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"9.1.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Platea de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de granito",522,"m2",240]
[null,"9.1.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre Platea de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de baños",522,"m2",12]
[null,"9.1.3","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor en piso de Hormigón. ",522,"m2",2860]
[null,null,"I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",24]
[null,"9.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"9.2.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 25 cm. de espesor en piso de granito",522,"m2",960.4]
[null,"9.2.2","I.3","Hormigón de cascotes sobrelosa de HºAº de 25 cm. de espesor en baño",522,"m2",12]
[null,"9.2.3","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor en piso de Hormigón. ",522,"m2",3035]
[null,"9.2.4","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",44]
[null,"9.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"9.3.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",2564]
[null,"9.3.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",{"$f":"44+28","v":72}]
[null,"9.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"9.4.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1780]
[null,"9.4.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",72]
[null,"9.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"9.5.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1780]
[null,"9.5.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",72]
[null,"9.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"9.6.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1780]
[null,"9.6.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",{"$f":"36+18","v":54}]
[null,"9.7",null,"CUARTOPISO"]
[null,"9.7.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1220]
[null,"9.7.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",36]
[null,"9.8",null,"QUINTOPISO"]
[null,"9.8.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1220]
[null,"9.8.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",36]
[null,"9.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"9.9.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1220]
[null,"9.9.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",36]
[null,"9.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"9.10.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",1220]
[null,"9.10.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de escalera de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",18]
[null,"9.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"9.11.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº de 8 cm. de espesor ",522,"m2",62]
[null,"9.11.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº ",522,"m2",{"$f":"607+413","v":1020}]
[null,"10","J","PISOS"]
[null,"10.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"10.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",207]
[null,"10.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",3]
[null,"10.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbral",522,"m2",4.8]
[null,"10.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",24]
[null,"10.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",0.7]
[null,"10.1.6","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",10]
[null,"10.1.7","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",585]
[null,"10.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"10.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",885]
[null,"10.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",20]
[null,"10.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",4.4000000000000004]
[null,"10.2.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",44]
[null,"10.2.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",1]
[null,"10.2.6","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",6]
[null,"10.2.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",12]
[null,"10.2.8","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico en estacionamiento magistrados y publico. ",522,"m2",2860]
[null,"10.2.9","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",138]
[null,"10.2.10","J.4","Piso de hormigón armado para rampa, tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y terminación con ranuras antideslizantes en espina de pescado con canales laterales según detalle",522,"m2",35]
[null,"10.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"10.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"10.3.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",1114]
[null,"10.3.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",10]
[null,"10.3.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",6]
[null,"10.3.1.4","J.1","Planchas de granito natural en umbrales",522,"m2",11]
[null,"10.3.1.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",54]
[null,"10.3.1.6","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.5]
[null,"10.3.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",157]
[null,"10.3.1.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para detalles en piso",522,"m2",23]
[null,"10.3.1.9","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico ",522,"m2",28]
[null,"10.3.1.10","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",5]
[null,"10.3.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.3.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",755]
[null,"10.3.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.3.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",6.2]
[null,"10.3.2.4","J.1","Planchas de granito natural en umbrales",522,"m2",2]
[null,"10.3.2.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.3.2.6","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",2.6]
[null,"10.3.2.7","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2]
[null,"10.3.2.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",146]
[null,"10.3.2.9","J.7","Piso vinílico en rollo de alto tránsito ",522,"m2",130]
[null,"10.3.2.10","J.11","Alfombrado",522,"m2",15]
[null,"10.3.2.11","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso de escalera con cantonera antideslizante de aluminio ",522,"m2",20]
[null,"10.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"10.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente",522]
[null,"10.4.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",433]
[null,"10.4.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",5]
[null,"10.4.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.8]
[null,"10.4.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",37]
[null,"10.4.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.5]
[null,"10.4.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2]
[null,"10.4.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",117]
[null,"10.4.1.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para detalles en piso",522,"m2",22]
[null,"10.4.1.9","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",2]
[null,"10.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.4.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",766]
[null,"10.4.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.4.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",4.5999999999999996]
[null,"10.4.2.4","J.1","Planchas de granito natural en umbrales",522,"m2",2]
[null,"10.4.2.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.4.2.6","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",3.6]
[null,"10.4.2.7","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.4.2.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",274]
[null,"10.4.2.9","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso de escalera con cantonera antideslizante de aluminio ",522,"m2",20]
[null,"10.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"10.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"10.5.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",433]
[null,"10.5.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",5]
[null,"10.5.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.8]
[null,"10.5.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",37]
[null,"10.5.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.5]
[null,"10.5.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2]
[null,"10.5.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",117]
[null,"10.5.1.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para detalles en piso",522,"m2",22]
[null,"10.5.1.9","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",2]
[null,"10.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.5.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",766]
[null,"10.5.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.5.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",6]
[null,"10.5.2.4","J.1","Planchas de granito natural en umbrales",522,"m2",2]
[null,"10.5.2.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.5.2.6","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",3.6]
[null,"10.5.2.7","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.5.2.8","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",267]
[null,"10.5.2.9","J.3","Porcelanato de 60x60 para detalles en piso",522,"m2",15]
[null,"10.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"10.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"10.6.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",500]
[null,"10.6.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",5]
[null,"10.6.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",2.2000000000000002]
[null,"10.6.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",19]
[null,"10.6.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.5]
[null,"10.6.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.6.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",52]
[null,"10.6.1.8","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico",522,"m2",30]
[null,"10.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.6.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",766]
[null,"10.6.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.6.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.6]
[null,"10.6.2.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.6.2.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",2.6]
[null,"10.6.2.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.6.2.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",85]
[null,"10.7",null,"CUARTO PISO - Bloque B existente"]
[null,"10.7.1",null,"Bloque B existente"]
[null,"10.7.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",12]
[null,"10.7.1.2","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",0.8]
[null,"10.7.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",1]
[null,"10.7.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",0.2]
[null,"10.7.1.5","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",150]
[null,"10.7.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.7.2.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",278]
[null,"10.7.2.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.7.2.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.6]
[null,"10.7.2.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.7.2.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.2]
[null,"10.7.2.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.7.2.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",85]
[null,"10.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"10.8.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.8.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",278]
[null,"10.8.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.8.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.6]
[null,"10.8.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.8.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.2]
[null,"10.8.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.8.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",85]
[null,"10.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"10.9.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.9.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",278]
[null,"10.9.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.9.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.6]
[null,"10.9.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",60]
[null,"10.9.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.2]
[null,"10.9.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.9.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",85]
[null,"10.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"10.10.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.10.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",278]
[null,"10.10.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido negro para detalles",522,"m2",15]
[null,"10.10.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",3.6]
[null,"10.10.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",24]
[null,"10.10.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",1.2]
[null,"10.10.1.6","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",2.5]
[null,"10.10.1.7","J.3","Porcelanato de 60x60 para piso",522,"m2",85]
[null,"10.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEA "]
[null,"10.11.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"10.11.1.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido gris",522,"m2",57]
[null,"10.11.1.2","J.1","Planchas de granito reconstituido en umbrales",522,"m2",1.6]
[null,"10.11.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",1]
[null,"10.11.1.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en bordes de escaleras. Ancho 15cm",522,"m2",0.6]
[null,"10.11.1.5","J.1","Piso de granito reconstituido en juntas de dilatación (ancho 30cm)",522,"m2",0.5]
[null,"10.11.1.6","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico",522,"m2",{"$f":"437+170","v":607}]
[null,"10.11.1.7","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico con endurecedor químico y pintura epoxica",522,"m2",413]
[null,"11","K","ZÓCALOS"]
[null,"11.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"11.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",176]
[null,"11.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",22]
[null,"11.1.3","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",320]
[null,"11.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"11.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",null,"ml",420]
[null,"11.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",22]
[null,"11.2.3","K.4","Zócalo de mortero de cemento 1:3 en pisos de H°",522,"ml",320]
[null,"11.2.4","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",77]
[null,"11.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"11.3.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"11.3.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",485]
[null,"11.3.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",66]
[null,"11.3.1.3","K.1","Zócalo de mortero de cemento 1:3 en pisos de H°",522,"ml",20]
[null,"11.3.1.4","K.3","Zócalo de madera ",522,"ml",37]
[null,"11.3.1.5","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",11]
[null,"11.3.2",null,"Bloques D, E y F ",522]
[null,"11.3.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",null,"ml",300]
[null,"11.3.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",null,"ml",40]
[null,"11.3.2.3","K.1","Zócalo curvo para piso vinilico",522,"ml",116]
[null,"11.3.2.4","K.6","Zócalo de porcelanato",522,"ml",25]
[null,"11.3.2.5","K.6","Zócalo de porcelanato para escalera",522,"ml",34]
[null,"11.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"11.4.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"11.4.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",236]
[null,"11.4.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",48]
[null,"11.4.1.3","K.3","Zócalo de madera ",522,"ml",35]
[null,"11.4.1.4","K.5","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",6]
[null,"11.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.4.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",null,"ml",273]
[null,"11.4.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.4.2.3","K.6","Zócalo de porcelanato",522,"ml",98]
[null,"11.4.2.4","K.6","Zócalo de porcelanato para escalera",522,"ml",34]
[null,"11.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"11.5.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"11.5.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",236]
[null,"11.5.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",48]
[null,"11.5.1.3","K.3","Zócalo de madera ",522,"ml",35]
[null,"11.5.1.4","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",6]
[null,"11.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.5.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",273]
[null,"11.5.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.5.2.3","K.6","Zócalo de porcelanato",522,"ml",92]
[null,"11.5.2.4","K.6","Zócalo de porcelanato para escalera",522,"ml",34]
[null,"11.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"11.6.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"11.6.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",218]
[null,"11.6.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",48]
[null,"11.6.1.3","K.3","Zócalo de madera ",522,"ml",22]
[null,"11.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.6.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",275]
[null,"11.6.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"11.7.1",null,"Bloques B "]
[null,"11.7.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",13]
[null,"11.7.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",14]
[null,"11.7.1.3","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",91]
[null,"11.7.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.7.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",278]
[null,"11.7.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"11.8.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.8.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",278]
[null,"11.8.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"11.9.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.9.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",278]
[null,"11.9.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"11.10.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"11.10.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",278]
[null,"11.10.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",40]
[null,"11.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"11.11.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",59]
[null,"11.11.2","K.1","Zócalo de mortero de cemento 1:3 en pisos de H°",522,"ml",286]
[null,"11.11.3","K.4","Zócalo curvo de pintura epoxi",522,"ml",139]
[null,12,"L","REVESTIMIENTOS"]
[null,"12.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"12.1.1","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",9]
[null,"12.1.2","L.7","Revestimiento Porcelanato 30x60cm en baños",522,"m2",60]
[null,"12.1.3","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"2.4+2.5*0.6","v":3.9}]
[null,"12.1.4","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",{"$f":"2.6*2+2.5+0.6","v":8.3000000000000007}]
[null,"12.1.5","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",{"$f":"2.6*2+2.5+0.6","v":8.3000000000000007}]
[null,"12.1.6","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",2]
[null,"12.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"12.2.1","L.3","Revestimientocon de piedra abuchonada a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",{"$f":"6*5+(13+16+10+20)*0.8+26*2+10*0.8","v":137.19999999999999}]
[null,"12.2.2","L.7","Revestimiento Porcelanato 30x60cm en baños",522,"m2",102]
[null,"12.2.3","L.5","Mesada de granito natural en baños ",522,"m2",{"$f":"5*0.6","v":3}]
[null,"12.2.4","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",5]
[null,"12.2.5","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",7]
[null,"12.2.6","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",7]
[null,"12.2.7","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"12.3.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"12.3.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",80]
[null,"12.3.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",{"$f":"26+32+10+4+12+9+5+32*2","v":162}]
[null,"12.3.1.3","L.3","Tapa de coronamiento en revestimiento de piedra de basamento.",522,"ml",102]
[null,"12.3.1.4","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",312]
[null,"12.3.1.5","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"12*0.6+2.2*0.6","v":8.52}]
[null,"12.3.1.6","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",{"$f":"12+2","v":14}]
[null,"12.3.1.7","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",{"$f":"16.2+2.8","v":19}]
[null,"12.3.1.8","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",{"$f":"16.2+2.8","v":19}]
[null,"12.3.1.9","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",1]
[null,"12.3.1.10","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",9]
[null,"12.3.1.11","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.3.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.3.2.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.3.2.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.3.2.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",353]
[null,"12.3.2.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.3.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.3.2.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.3.2.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.3.2.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.3.2.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.3.2.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",null,null,1]
[null,"12.3.2.11","L.5","Mesada de granito natural en Cocina y Guardería",522,"m2",4]
[null,"12.3.2.12","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de cocina y guardería",522,"ml",5.8]
[null,"12.3.2.13","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de cocina y guardería",522,"ml",5.8]
[null,"12.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"12.4.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"12.4.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",80]
[null,"12.4.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",{"$f":"26+32+10+4+12+9+5+32*2","v":162}]
[null,"12.4.1.3","L.3","Tapa de coronamiento en revestimiento de piedra de basamento.",522,"ml",102]
[null,"12.4.1.4","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",212]
[null,"12.4.1.5","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"12*0.6","v":7.1999999999999993}]
[null,"12.4.1.6","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",12]
[null,"12.4.1.7","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.4.1.8","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.4.1.9","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",1]
[null,"12.4.1.10","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",9]
[null,"12.4.1.11","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.4.2.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.4.2.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.4.2.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",327]
[null,"12.4.2.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.4.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.4.2.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.4.2.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.4.2.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.4.2.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.3.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"12.5.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"12.5.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",80]
[null,"12.5.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",{"$f":"26+32+10+4+12+9+5+32*2","v":162}]
[null,"12.5.1.3","L.3","Tapa de coronamiento en revestimiento de piedra de basamento.",522,"ml",102]
[null,"12.5.1.4","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",212]
[null,"12.5.1.5","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"12*0.6","v":7.1999999999999993}]
[null,"12.5.1.6","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",12]
[null,"12.5.1.7","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.5.1.8","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.5.1.9","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",1]
[null,"12.5.1.10","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",9]
[null,"12.5.1.11","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.5.2.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.5.2.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.5.2.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",308]
[null,"12.5.2.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.5.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.5.2.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.5.2.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.5.2.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.5.2.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.5.2.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"12.6.1",null,"Bloques A,B y C "]
[null,"12.6.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",80]
[null,"12.6.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",{"$f":"26+32+10+4+12+9+5+32*2","v":162}]
[null,"12.6.1.3","L.3","Tapa de coronamiento en revestimiento de piedra de basamento.",522,"ml",102]
[null,"12.6.1.4","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",216]
[null,"12.6.1.5","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"12*0.6","v":7.1999999999999993}]
[null,"12.6.1.6","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",12]
[null,"12.6.1.7","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.6.1.8","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",16.2]
[null,"12.6.1.9","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",1]
[null,"12.6.1.10","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",9]
[null,"12.6.1.11","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.6.2.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.6.2.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.6.2.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",284]
[null,"12.6.2.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.6.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.6.2.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.6.2.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.6.2.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.6.2.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.6.2.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"12.7.1",null,"Bloque B "]
[null,"12.7.1.1","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",40]
[null,"12.7.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.7.2.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.7.2.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.7.2.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",284]
[null,"12.7.2.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.7.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.7.2.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.7.2.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.7.2.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.7.2.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.7.2.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"12.8.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.8.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.8.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.8.1.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",284]
[null,"12.8.1.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.8.1.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.8.1.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.8.1.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.8.1.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.8.1.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.8.1.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"12.9.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.9.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.9.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.9.1.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",284]
[null,"12.9.1.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.9.1.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.9.1.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.9.1.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.9.1.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.9.1.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.9.1.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"12.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"12.10.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"12.10.1.1","L.3","Revestimientocon planchas de piedra a junta seca en basamento del edificio",522,"m2",12]
[null,"12.10.1.2","G3b-L.3","Buña de piedra a junta seca. Incluye tratamiento de impermeabilización.",522,"ml",140]
[null,"12.10.1.3","L.7","Porcelanato de 30x60 para revestimiento de paredes",522,"m2",284]
[null,"12.10.1.4","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",{"$f":"22.6*0.6","v":13.56}]
[null,"12.10.1.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños",522,"ml",22.8]
[null,"12.10.1.6","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.10.1.7","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",27.6]
[null,"12.10.1.8","L.5","Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados",522,"un",2]
[null,"12.10.1.9","L.4","Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guardas en piso.",522,"m2",18]
[null,"12.10.1.10","L.6","Revestimiento circular en pilares con aluminio tipo \"Wallcap\" ",522,"un",1]
[null,"13","M","CARPINTERÍA DE MADERA"]
[null,"13.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"13.1.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",4]
[null,"13.1.2",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.1.3",null,"Puerta Tipo M11. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",8]
[null,"13.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"13.2.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.2.2",null,"Puerta Tipo M4. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.2.3",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"13.3.1",null,"Puerta Tipo M1. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.3.2",null,"Puerta Tipo M2. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",4]
[null,"13.3.3",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",20]
[null,"13.3.4",null,"Puerta Tipo M4. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",11]
[null,"13.3.5",null,"Puerta Tipo M5. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",3]
[null,"13.3.6",null,"Puerta Tipo M6. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.3.7",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",3]
[null,"13.3.8",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.3.9",null,"Puerta Tipo M10. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.3.10",null,"Puerta Tipo M12. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"13.4.1",null,"Puerta Tipo M1. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.4.2",null,"Puerta Tipo M2. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",3]
[null,"13.4.3",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",15]
[null,"13.4.4",null,"Puerta Tipo M4. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.4.5",null,"Puerta Tipo M7. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.4.6",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",4]
[null,"13.4.7",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"13.5.1",null,"Puerta Tipo M1. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.5.2",null,"Puerta Tipo M2. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.5.3",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",16]
[null,"13.5.4",null,"Puerta Tipo M4. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.5.5",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",4]
[null,"13.5.6",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"13.6.1",null,"Puerta Tipo M2. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.6.2",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",15]
[null,"13.6.3",null,"Puerta Tipo M4. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.6.4",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",4]
[null,"13.6.5",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.6.6",null,"Puerta Tipo M13. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",1]
[null,"13.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"13.7.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",9]
[null,"13.7.2",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",3]
[null,"13.7.3",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"13.8.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",9]
[null,"13.8.2",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.8.3",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"13,9.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",9]
[null,"13,9.2",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13,9.3",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"13.10.1",null,"Puerta Tipo M3. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",9]
[null,"13.10.2",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.10.3",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEA"]
[null,"13.11.1",null,"Puerta Tipo M8. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,"13.11.2",null,"Puerta Tipo M9. Incluye lustre o pintura según se indique en el Detalle",522,"un",2]
[null,14,"N","CARPINTERÍA DE METÁLICA"]
[null,"14.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"14.1.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM1",522,"un",2]
[null,"14.1.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.1.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",1]
[null,"14.1.4",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM7",522,"un",2]
[null,"14.1.5",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM8",522,"un",18]
[null,"14.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"14.2.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.2.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",3]
[null,"14.2.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM9",522,"un",1]
[null,"14.2.4",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM10",522,"un",1]
[null,"14.2.5",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM11",522,"un",1]
[null,"14.2.6",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM12",522,"un",1]
[null,"14.2.7",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM13",522,"un",1]
[null,"14.2.8",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM14",522,"un",1]
[null,"14.2.9",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM15",522,"un",1]
[null,"14.2.10",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM16",522,"un",1]
[null,"14.2.11",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM17",522,"un",6]
[null,"14.2.12",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM18",522,"un",2]
[null,"14.2.13",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM40",522,"un",1]
[null,"14.2.14",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM41",522,"un",1]
[null,"14.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"14.3.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM2",522,"un",1]
[null,"14.3.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.3.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM4",522,"un",1]
[null,"14.3.4",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.3.5",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM19",522,"un",1]
[null,"14.3.6",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM20",522,"un",1]
[null,"14.3.7",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM21",522,"un",1]
[null,"14.3.8",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM22",522,"un",1]
[null,"14.3.9",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM23",522,"un",1]
[null,"14.3.10",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM24",522,"un",1]
[null,"14.3.11",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM25",522,"un",1]
[null,"14.3.12",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM26",522,"un",1]
[null,"14.3.13",null,"Rejas Metálicas Tipo CM27",522,"un",1]
[null,"14.3.14",null,"Rejas Metálicas Tipo CM28",522,"un",1]
[null,"14.3.15",null,"Rejas Metálicas Tipo CM29",522,"un",1]
[null,"14.3.16",null,"Rejas Metálicas Tipo CM30",522,"un",1]
[null,"14.3.17",null,"Rejas Metálicas Tipo CM31",522,"un",3]
[null,"14.3.18",null,"Rejas Metálicas Tipo CM37",522,"un",1]
[null,"14.3.19",null,"Rejas Metálicas Tipo CM38",522,"un",2]
[null,"14.3.20",null,"Rejas Metálicas Tipo CM39",522,"un",2]
[null,"14.3.21",null,"Rejas Metálicas Tipo CM42",522,"un",3]
[null,"14.3.22",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM43",522,"un",1]
[null,"14.3.23",null,"Rejas Metálicas Tipo R01",522,"un",1]
[null,"14.3.24",null,"Rejas Metálicas Tipo R02",522,"un",1]
[null,"14.3.25",null,"Rejas Metálicas Tipo R03",522,"un",1]
[null,"14.3.26",null,"Rejas Metálicas Tipo R04",522,"un",1]
[null,"14.3.27",null,"Rejas Metálicas Tipo R05",522,"un",1]
[null,"14.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"14.4.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM2",522,"un",1]
[null,"14.4.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.4.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.4.4",null,"Rejas Metálicas Tipo R06",522,"un",1]
[null,"14.4.5",null,"Rejas Metálicas Tipo R07",522,"un",1]
[null,"14.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"14.5.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM2",522,"un",1]
[null,"14.5.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.5.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.5.4",null,"Rejas Metálicas Tipo R06",522,"un",1]
[null,"14.5.5",null,"Rejas Metálicas Tipo R07",522,"un",1]
[null,"14.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"14.6.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.6.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"14.7.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.7.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM5",522,"un",1]
[null,"14.7.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.7.4",null,"Rejas Metálicas Tipo CM33",522,"un",1]
[null,"14.7.5",null,"Rejas Metálicas Tipo CM34",522,"un",2]
[null,"14.7.6",null,"Rejas Metálicas Tipo CM35",522,"un",2]
[null,"14.7.7",null,"Rejas Metálicas Tipo CM36",522,"un",1]
[null,"14.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"14.8.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.8.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"14.9.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.9.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"14.10.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.10.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",4]
[null,"14.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEA"]
[null,"14.11.1",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM3",522,"un",2]
[null,"14.11.2",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM5",522,"un",1]
[null,"14.11.3",null,"Aberturas Metálicas Tipo CM6",522,"un",1]
[null,"14.12",null,"GENERAL"]
[null,"14.12.1",null,"Barandas y Pasamanos metálicos en Escalera de Emergencia del Bloque E, desde Planta Baja a Septimo piso",522,"gl",1]
[null,"14.12.2",null,"Barandas y Pasamanos metálicos en Escalera de Emergencia del Bloque D, desde Subsuelo 1 a Septimo piso",522,"gl",1]
[null,"14.12.3",null,"Baranda metálicas en escalinata de Retén Bloque A, Planta Baja",522,"gl",1]
[null,"14.12.4",null,"Pasamanos en Escalinata de acceso a Ascensor Retén",522,"gl",1]
[null,15,"O","CARPINTERÍA DE ALUMINIO "]
[null,"15.1",null,"GENERAL - INTERIOR DEL EDIFICIO"]
[null,"15.1.1",null,"BARANDAS Y PASAMANOS"]
[null,"15.1.1.1",null,"De Escalera Funcionarios en Bloque B, desde Planta Baja a Cuarto Piso. Incluye las Barandas de Resguardo en cada Piso. ",522,"gl",1]
[null,"15.1.1.2",null,"De Escalera Publica en Bloque B, desde Planta Baja a Tercer Piso. Incluye las Barandas de Resguardo en cada Piso. ",522,"gl",1]
[null,"15.1.1.3",null,"De Escalera Publica en Bloque D, desde subsuelo 1 a Septimo Piso. Incluye las Barandas de Resguardo en cada Piso. ",522,"gl",1]
[null,"15.1.1.4",null,"De Escalera  en Bloque F( Guardería, Cafetería, Sum), desde Planta Baja a Segundo Piso. Incluye las Barandas de Resguardo en cada Piso. ",522,"gl",1]
[null,"15.1.2",null,"PARASOLES"]
[null,"15.1.2.1",null,"Tipo 1",522,"un",1]
[null,"15.1.2.2",null,"Tipo 2a",522,"un",64]
[null,"15.1.2.3",null,"Tipo 2b",522,"un",64]
[null,"15.1.2.4",null,"Tipo 2c",522,"un",64]
[null,"15.1.2.5",null,"Tipo 2d",522,"un",64]
[null,"15.1.2.6",null,"Tipo 2e",522,"un",64]
[null,"15.1.2.7",null,"Tipo 3a",522,"un",10]
[null,"15.1.2.8",null,"Tipo 3b",522,"un",5]
[null,"15.1.2.9",null,"Tipo 3c",522,"un",3]
[null,"15.1.2.10",null,"Tipo 4",522,"un",1]
[null,"15.1.2.11",null,"Tipo 5",522,"un",1]
[null,"15.1.3",null,"ABERTURAS DE ALUMINIO"]
[null,"15.3.1",null,"Puerta Persianada de Aluminio Tipo AL01",522,"un",8]
[null,"15.3.2",null,"Puerta Persianada de Aluminio Tipo AL02",522,"un",6]
[null,"15.1.4",null,"RETIRO DE MUROS CORTINAS Y BARANDAS"]
[null,"15.1.4.1",null,"Retiro de Muros Cortinas existentes indicados en planos de demolición con posterior traslado a depósito en optimas condiciones para ser reutilizada.   ",522,"gl",1]
[null,"15.1.3.2",null,"Retiro de barandas existentes indicados en planos de demolición con posteriotr traslado a depósito en optimas condiciones para ser reutilizadas",522,"gl",1]
[null,16,"P","MAMPARAS Y TABIQUES DE PLACAS"]
[null,"16.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"16.1.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.1.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",20.9]
[null,"16.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"16.2.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.2.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",6.6]
[null,"16.2.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",264]
[null,"16.2.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",5]
[null,"16.2.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",17.099999999999998]
[null,"16.2.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",10]
[null,"16.2.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",3]
[null,"16.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"16.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"16.3.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",13.2]
[null,"16.3.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",392.7]
[null,"16.3.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",17.5]
[null,"16.3.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",38]
[null,"16.3.1.5","P1","Mamparas de aluminio lambrís con estructura de aluminio anodizado natural según detalle.  Tipo M5. En los Baños u otros lugares indicados en los planos.",522,"m2",15]
[null,"16.3.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",3]
[null,"16.3.1.7","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",14]
[null,"16.3.1.8","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",10]
[null,"16.3.1.9","P1","Puerta- Mamparas de aluminio lambrís con estructura de aluminio anodizado natural según detalle.  Tipo M6. En los Baños u otros lugares indicados en los planos.",522,"unid.",8]
[null,"16.3.1.10","P.2","Tabiques de Placas de Yeso tipo Durloc",522,"m2",{"$f":"+(4.5+2.5+5.8+7*2)*3.8","v":101.84}]
[null,"16.3.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.3.2.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",13.2]
[null,"16.3.2.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",349.79999999999995]
[null,"16.3.2.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.3.2.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",22.799999999999997]
[null,"16.3.2.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",15]
[null,"16.3.2.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.3.2.7","P.2","Tabiques de Placas de Yeso tipo Durloc",522,"m2",{"$f":"+(4*2+4.5+2.6+15.6+1.8+2.3+4.2*2+1.2)*4","v":177.6}]
[null,"16.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"16.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"16.4.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",13.2]
[null,"16.4.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",653.4]
[null,"16.4.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",17.5]
[null,"16.4.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",22.799999999999997]
[null,"16.4.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",29]
[null,"16.4.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",10]
[null,"16.4.1.7","P.2","Tabiques de Placas de Yeso tipo Durloc",522,"m2",{"$f":"+(8+10.5)*3.8","v":70.3}]
[null,"16.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.4.2.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",19.799999999999997]
[null,"16.4.2.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",339.9]
[null,"16.4.2.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.4.2.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",28.5]
[null,"16.4.2.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",15]
[null,"16.4.2.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.5",null,"SEGUNDO  PISO"]
[null,"16.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"16.5.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",13.2]
[null,"16.5.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",633.59999999999991]
[null,"16.5.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",17.5]
[null,"16.5.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",36.1]
[null,"16.5.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",27]
[null,"16.5.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",10]
[null,"16.5.1.7","P.2","Tabiques de Placas de Yeso tipo Durloc",522,"m2",{"$f":"+(8+10.5)*3.8","v":70.3}]
[null,"16.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.5.2.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",19.799999999999997]
[null,"16.5.2.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",359.7]
[null,"16.5.2.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.5.2.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",28.5]
[null,"16.5.2.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",15]
[null,"16.5.2.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.6",null,"TERCER  PISO"]
[null,"16.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"16.6.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",13.2]
[null,"16.6.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",537.9]
[null,"16.6.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",12.5]
[null,"16.6.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",68.399999999999991]
[null,"16.6.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",21]
[null,"16.6.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",7]
[null,"16.6.1.7","P.2","Tabiques de Placas de Yeso tipo Durloc",522,"m2",{"$f":"+(8.5*2+9.7)*3.8","v":101.46}]
[null,"16.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.6.2.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",19.799999999999997]
[null,"16.6.2.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",343.2]
[null,"16.6.2.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.6.2.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",28.5]
[null,"16.6.2.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",15]
[null,"16.6.2.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.7",null,"CUARTO  PISO"]
[null,"16.7.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.7.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",19.799999999999997]
[null,"16.7.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",544.5]
[null,"16.7.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.7.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",28.5]
[null,"16.7.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",15]
[null,"16.7.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.8",null,"QUINTO  PISO"]
[null,"16.8.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.8.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",26.4]
[null,"16.8.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",574.19999999999993]
[null,"16.8.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.8.1.4","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M7. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",9.5]
[null,"16.8.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",19]
[null,"16.8.1.6","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.9",null,"SEXTO  PISO"]
[null,"16.9.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.9.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",6.6]
[null,"16.9.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",617.1]
[null,"16.9.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.9.1.4","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",21]
[null,"16.9.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,"16.10",null,"SEPTIMO  PISO"]
[null,"16.10.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"16.10.1.1","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",6.6]
[null,"16.10.1.2","P1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"m2",617.1]
[null,"16.10.1.3","P1","Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M4. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"m2",30]
[null,"16.10.1.4","P1","Puerta- Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 2. En los despachos u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica",522,"unid.",21]
[null,"16.10.1.5","P1","Puerta- Mamparas de placas de melamina con estructura de aluminio anodizado según detalle.  Tipo M3. En los Baños u otros lugares indicados en los planos, llevan relleno macizo para aislación acústica.",522,"unid.",14]
[null,17,"Q","CIELORRASO"]
[null,"17.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"17.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",230]
[null,"17.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",13]
[null,"17.1.3","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",34]
[null,"17.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"17.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",412]
[null,"17.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",292]
[null,"17.2.3","Q.3","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada - antihumedad",522,"m2",5]
[null,"17.2.4","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",79]
[null,"17.2.5","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",298]
[null,"17.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"17.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente",522]
[null,"17.3.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",883]
[null,"17.3.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",236]
[null,"17.3.1.3","Q.3","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",20]
[null,"17.3.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",241]
[null,"17.3.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.3.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",642]
[null,"17.3.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",337]
[null,"17.3.2.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",75]
[null,"17.3.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",679]
[null,"17.3.2.5","Q.4","Cielorraso de placas de PVC",522,"m2",7]
[null,"17.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"17.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"17.4.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",878]
[null,"17.4.1.2",null,"Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",162]
[null,"17.4.1.3",null,"Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",18]
[null,"17.4.1.4",null,"Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",164]
[null,"17.4.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.4.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",690]
[null,"17.4.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",268]
[null,"17.4.2.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",94]
[null,"17.4.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",585]
[null,"17.4.2.5","Q.4","Cielorraso de placas de PVC",522,"m2",24]
[null,"17.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"17.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"17.5.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",878]
[null,"17.5.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",163]
[null,"17.5.1.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",18]
[null,"17.5.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",164]
[null,"17.5.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.5.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",711]
[null,"17.5.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",291]
[null,"17.5.2.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",94]
[null,"17.5.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",632]
[null,"17.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"17.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"17.6.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",965]
[null,"17.6.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",106]
[null,"17.6.1.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",12]
[null,"17.6.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",147]
[null,"17.6.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.6.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",630]
[null,"17.6.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",168]
[null,"17.6.2.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",66]
[null,"17.6.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",443]
[null,"17.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"17.7.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"17.7.1.1","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",21]
[null,"17.7.1.2","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",26]
[null,"17.7.2",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.7.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",630]
[null,"17.7.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",180]
[null,"17.7.2.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",66]
[null,"17.7.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",435]
[null,"17.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"17.8.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.8.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",630]
[null,"17.8.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",180]
[null,"17.8.1.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",66]
[null,"17.8.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",435]
[null,"17.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"17.9.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.9.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",630]
[null,"17.9.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",180]
[null,"17.9.1.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",66]
[null,"17.9.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",435]
[null,"17.10",null,"SÉPTIMO PISO"]
[null,"17.10.1",null,"Bloques D, E y F "]
[null,"17.10.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",630]
[null,"17.10.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",180]
[null,"17.10.1.3","Q.1","Cielorraso vertical- garganta de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",66]
[null,"17.10.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"ml",435]
[null,"17.11",null,"AZOTEA"]
[null,"17.11.1",null,"Bloques D, E y F ",522]
[null,"17.11.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",65]
[null,"18","R","PINTURA"]
[null,"18.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"18.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1510]
[null,"18.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",1435.2]
[null,"18.1.3","R.8","Tratamiento de H°V° en techo",522,"m2",{"$f":"660+10+20+10+4","v":704}]
[null,"18.1.4","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",13]
[null,"18.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"18.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1010]
[null,"18.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",1774]
[null,"18.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",292]
[null,"18.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",{"$f":"80+864","v":944}]
[null,"18.2.5","R.8","Tratamiento de H°V° en techo",522,"m2",{"$f":"1170+1268+824","v":3262}]
[null,"18.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"18.3.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"18.3.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",2067.1999999999998]
[null,"18.3.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",{"$f":"60.8+170.4","v":231.2}]
[null,"18.3.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",236]
[null,"18.3.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",{"$f":"320+10","v":330}]
[null,"18.3.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en revestimiento con piedra de basamento",522,"m2",{"$f":"28+36+10+8+8+50+13+66+36+84+7","v":346}]
[null,"18.3.1.6","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",486.9]
[null,"18.3.1.7","R.8","Tratamiento de H°V° en techo",522,"m2",{"$f":"42+120","v":162}]
[null,"18.3.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"18.3.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1697]
[null,"18.3.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",{"$f":"60.8+170.4","v":231.2}]
[null,"18.3.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",337]
[null,"18.3.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",{"$f":"330.8+277.2","v":608}]
[null,"18.3.2.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en revestimiento con piedra de basamento",522,"m2",80]
[null,"18.3.2.6","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",461]
[null,"18.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"18.4.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"18.4.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",{"$f":"1084+0","v":1084}]
[null,"18.4.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",164]
[null,"18.4.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",162]
[null,"18.4.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",276]
[null,"18.4.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",489]
[null,"18.4.2",null,"Bloques D, E y F",522]
[null,"18.4.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1420]
[null,"18.4.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",248]
[null,"18.4.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",268]
[null,"18.4.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",222]
[null,"18.4.2.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",420]
[null,"18.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"18.5.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"18.5.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1084]
[null,"18.5.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",164]
[null,"18.5.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",163]
[null,"18.5.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",278]
[null,"18.5.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",489]
[null,"18.5.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"18.5.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1380]
[null,"18.5.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",248]
[null,"18.5.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",291]
[null,"18.5.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",222]
[null,"18.5.2.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",423.8]
[null,"18.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"18.6.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"18.6.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1084]
[null,"18.6.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",218]
[null,"18.6.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",106]
[null,"18.6.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",276]
[null,"18.6.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",489]
[null,"18.6.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"18.6.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1096]
[null,"18.6.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",218]
[null,"18.6.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",168]
[null,"18.6.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",182]
[null,"18.6.2.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",259.8]
[null,"18.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"18.7.1",null,"Bloques A, B y C - Existente"]
[null,"18.7.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",397]
[null,"18.7.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",102]
[null,"18.7.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",21]
[null,"18.7.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",566.5]
[null,"18.7.2",null,"Bloques D, E "]
[null,"18.7.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",null,"m2",1316.6]
[null,"18.7.2.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",295.5]
[null,"18.7.2.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",180]
[null,"18.7.2.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",202.5]
[null,"18.7.2.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",278]
[null,"18.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"18.8.1",null,"Bloques D, E "]
[null,"18.8.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1316.6]
[null,"18.8.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",295.5]
[null,"18.8.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",180]
[null,"18.8.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",202.5]
[null,"18.8.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",278]
[null,"18.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"18.9.1",null,"Bloques D, E "]
[null,"18.9.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1316.6]
[null,"18.9.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",295.5]
[null,"18.9.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",180]
[null,"18.9.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",202.5]
[null,"18.9.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",278]
[null,"18.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"18.10.1",null,"Bloques D, E "]
[null,"18.10.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",1313.6]
[null,"18.10.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",295.5]
[null,"18.10.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",180]
[null,"18.10.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",202.5]
[null,"18.10.1.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Secotech\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",278]
[null,"18.11",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"18.11.1",null,"Bloques D, E "]
[null,"18.11.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído de paredes interiores",522,"m2",745]
[null,"18.11.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas",522,"m2",40]
[null,"18.11.1.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",65]
[null,"18.11.1.4","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes exteriores",522,"m2",375.3]
[null,19,"S","CRISTALES"]
[null,"19.1",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"19.1.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH01",522,"un",1]
[null,"19.1.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH02",522,"un",1]
[null,"19.1.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH03",522,"un",1]
[null,"19.1.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH04",522,"un",2]
[null,"19.1.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH05",522,"un",1]
[null,"19.1.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH06",522,"un",1]
[null,"19.1.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH07",522,"un",2]
[null,"19.1.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH08",522,"un",1]
[null,"19.1.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH09",522,"un",1]
[null,"19.1.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH10",522,"un",1]
[null,"19.1.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo VT01",522,"un",1]
[null,"19.1.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo VT02",522,"un",2]
[null,"19.2",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"19.2.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH11",522,"un",1]
[null,"19.2.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH12",522,"un",1]
[null,"19.2.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH13",522,"un",1]
[null,"19.2.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH14",522,"un",1]
[null,"19.2.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH15",522,"un",6]
[null,"19.2.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",12]
[null,"19.2.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.2.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.2.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.2.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.2.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.2.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.2.13",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.2.14",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.2.15",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH29",522,"un",1]
[null,"19.2.16",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH30",522,"un",1]
[null,"19.2.17",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH31",522,"un",1]
[null,"19.2.18",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH32",522,"un",4]
[null,"19.2.19",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH33",522,"un",1]
[null,"19.2.20",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH36",522,"un",1]
[null,"19.2.21",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH37",522,"un",1]
[null,"19.2.22",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVT04",522,"un",1]
[null,"19.2.23",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Metáliza  y de Aluminio, Caja de AscensorTipoVT06",522,"un",1]
[null,"19.2.24",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVL01",522,"un",1]
[null,"19.2.25",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVL02",522,"un",1]
[null,"19.2.26",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",15]
[null,"19.2.27",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.3",null,"PRIMER PISO"]
[null,"19.3.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH15",522,"un",9]
[null,"19.3.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",17]
[null,"19.3.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16*",522,"un",1]
[null,"19.3.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.3.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.3.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.3.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.3.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.3.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.3.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.3.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.3.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH25",522,"un",1]
[null,"19.3.13",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH29",522,"un",1]
[null,"19.3.14",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH30",522,"un",1]
[null,"19.3.15",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH31",522,"un",1]
[null,"19.3.16",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH32",522,"un",2]
[null,"19.3.17",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH33",522,"un",2]
[null,"19.3.18",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH34",522,"un",1]
[null,"19.3.19",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH35",522,"un",2]
[null,"19.3.20",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVT03",522,"un",2]
[null,"19.3.21",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",11]
[null,"19.3.22",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",2]
[null,"19.4",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"19.4.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH15",522,"un",9]
[null,"19.4.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",17]
[null,"19.4.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16*",522,"un",1]
[null,"19.4.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.4.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.4.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.4.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.4.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.4.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.4.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.4.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.4.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH29",522,"un",1]
[null,"19.4.13",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH30",522,"un",1]
[null,"19.4.14",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH31",522,"un",1]
[null,"19.4.15",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH32",522,"un",3]
[null,"19.4.16",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH35",522,"un",2]
[null,"19.4.17",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVT03",522,"un",2]
[null,"19.4.18",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVT05",522,"un",1]
[null,"19.4.19",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",12]
[null,"19.4.20",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",2]
[null,"19.5",null,"TERCER PISO"]
[null,"19.5.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH15",522,"un",6]
[null,"19.5.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",22]
[null,"19.5.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.5.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.5.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.5.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.5.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.5.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.5.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.5.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.5.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",8]
[null,"19.5.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.6",null,"CUARTO PISO"]
[null,"19.6.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",1]
[null,"19.6.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.6.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.6.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.6.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.6.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.6.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.6.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.6.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.6.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH26",522,"un",1]
[null,"19.6.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",2]
[null,"19.6.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.7",null,"QUINTO PISO"]
[null,"19.7.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",1]
[null,"19.7.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.7.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.7.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.7.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.7.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.7.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.7.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.7.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.7.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH26",522,"un",1]
[null,"19.7.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",2]
[null,"19.7.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.8",null,"SEXTO PISO"]
[null,"19.8.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",1]
[null,"19.8.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.8.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.8.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.8.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.8.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.8.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.8.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.8.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.8.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH26",522,"un",1]
[null,"19.8.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",2]
[null,"19.8.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.9",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"19.9.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH16",522,"un",1]
[null,"19.9.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH17",522,"un",1]
[null,"19.9.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH18",522,"un",1]
[null,"19.9.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH19",522,"un",1]
[null,"19.9.5",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH20",522,"un",1]
[null,"19.9.6",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH21",522,"un",1]
[null,"19.9.7",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH22",522,"un",1]
[null,"19.9.8",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH23",522,"un",1]
[null,"19.9.9",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH24",522,"un",5]
[null,"19.9.10",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH26",522,"un",1]
[null,"19.9.11",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",2]
[null,"19.9.12",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.10",null,"OCTAVO PISO Y AZOTEA"]
[null,"19.10.1",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH27",522,"un",2]
[null,"19.10.2",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio Tipo DBH28",522,"un",8]
[null,"19.10.3",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC01",522,"un",4]
[null,"19.10.4",null,"Abertura de Vidrios con Estructura de Aluminio TipoVC02",522,"un",1]
[null,"19.11",null,"ESPEJOS"]
[null,"19.11.1",null,"PLANTA SUBSUELO 2"]
[null,"19.11.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 1,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.2",null,"PLANTA SUBSUELO 1"]
[null,"19.11.2.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños , de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"19.11.3.1",null,"Bloques A, B y C"]
[null,"19.11.3.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.3.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",6]
[null,"19.11.3.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.3.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.3.1.5",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 1,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.3.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.3.2.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.3.2.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.3.2.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.3.2.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.3.2.5",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.3.2.6",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"19.11.4.1",null,"Bloques A, B y C"]
[null,"19.11.4.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.4.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.4.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.4.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 1,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.4.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.4.2.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.4.2.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.4.2.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",3]
[null,"19.11.4.2.5",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.4.2.6",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"19.11.5.1",null,"Bloques A, B y C"]
[null,"19.11.5.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.5.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.5.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.5.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 1,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.5.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.5.2.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.5.2.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.5.2.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",5]
[null,"19.11.5.2.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"19.11.6.1",null,"Bloques A, B y C"]
[null,"19.11.6.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.6.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.6.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 1,60x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.6.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 1,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.6.2",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.6.2.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.6.2.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.6.2.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.6.2.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"19.11.7.1",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.7.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.7.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.7.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.7.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"19.11.8.1",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.8.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.8.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.8.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.8.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"19.11.9.1",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.9.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.9.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.9.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.9.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[null,"19.11.10",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"19.11.10.1",null,"Bloques D, E y F"]
[null,"19.11.10.1.1",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. en baño discapacitado de 0,60x1,10 m. inclinado. Ver Detalle",522,"un",1]
[null,"19.11.10.1.2",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños público femenino y masculino, de 2,00x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",2]
[null,"19.11.10.1.3",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños jueces femenino y masculino, de 2,20x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",4]
[null,"19.11.10.1.4",null,"Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm.  en baños funcionarios femenino y masculino, de 0,70x1,20 m. Ver Detalle",522,"un",8]
[]
[null,20,"T","INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL"]
[null,"20.1",null,"GENERAL"]
[null,"20.1.1",null,"Registro cloacal de Hormigon armado de 80x80cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,20m.",522,"un.",3]
[null,"20.1.2",null,"Registro cloacal de Hormigon armado de 60x60cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,20m.",522,"un.",22]
[null,"20.1.3",null,"Registro cloacal de Hormigon armado de 40x40cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,20m.",522,"un.",4]
[null,"20.1.4",null,"Cañeria enterrada PVC serie R de 200mm, 150mm, 100mm de diámetro en planta baja, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.5",null,"Cañeria colgante PVC serie R de 150mm de diámetro en Subsuelo 1, según planos",522,"gl.",1]
[null,"20.1.6",null,"Bajante cloacal del sector de los baños de los Bloques A y B, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.7",null,"Bajante cloacal del sector de los baños de funcionarios Bloque D, PVC serie R de 150mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.8",null,"Bajante cloacal del sector de los baños de magistrados Bloque D, PVC serie R de 150mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.9",null,"Bajante cloacal del sector de los baños públicos Bloque D, PVC serie R de 150mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.10",null,"Bajante cloacal del sector de los baños Bloque F, PVC serie R de 150mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.11",null,"Montante cloacal de ventilación del sector de los baños de los Bloque A y D, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.12",null,"Montante cloacal de ventilación del sector de los baños de funcionarios Bloque D, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.13",null,"Montante cloacal de ventilación del sector de los baños de magistrados Bloque D, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.14",null,"Montante cloacal de ventilación del sector de los baños de públicos Bloque D, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.15",null,"Montante cloacal de ventilación del sector de los baños Bloque F, PVC serie R de 100mm de diámetro, según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.1.16",null,"Provisión e instalación de canillas, según planos.",522,"un.",18]
[null,"20.2",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"20.2.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.2.1.1",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DE USO ALTERNO CON CAPACIDAD DE 500 L/MIN Y MOTORES DE 1,5 HP. CARGA HIDRAULICA 6,3m. MARCA PEDROLLO MODELO MC 15/45 O EQUIVALENTE",522,"gl.",1]
[null,"20.2.1.2",null,"Sumidero cloacal de Hormigon armado, según medidas y detalles, incluye doble tapa metalica para colocacion de piso, aislacion interior y exterior.",522,"gl.",1]
[null,"20.2.1.3",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.2.1.4",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.2.1.5",null,"Provisión e instalación de cañería de bombeo desde sumidero cloacal, Termofusión de 110mm, incluye conexiones y accesorios según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.2.1.6",null,"Rejilla de piso sifonada",522,"gl.",2]
[null,"20.3",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"20.3.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.3.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.3.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos.",522,"gl.",1]
[null,"20.3.1.3",null,"Rejilla de piso sifonada",522,"gl.",3]
[null,"20.4",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"20.4.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"20.4.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 150mm, 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Vestuarios funcionarios y retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Vestuarios funcionarios y retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.1.3",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",10]
[null,"20.4.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"20.4.2.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 150mm, 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.2.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.2.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.4.2.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",12]
[null,"20.4.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.4.3.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.3.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.3.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.4.3.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",10]
[null,"20.4.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"20.4.4.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Cocina, baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.4.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Cocina, baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.4.4.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.4.4.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",2]
[null,"20.5",null,"PRIMER PISO"]
[null,"20.5.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"20.5.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.1.3",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",1]
[null,"20.5.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"20.5.2.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.2.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.2.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.5.2.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.5.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.5.3.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.3.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.3.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.5.3.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.5.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"20.5.4.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Cocina, baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.4.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Cocina, baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.5.4.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.5.4.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",3]
[null,"20.6",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"20.6.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"20.6.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Retén.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.1.3",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",1]
[null,"20.6.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"20.6.2.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.2.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.2.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.6.2.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.6.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.6.3.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.3.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.3.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.6.3.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.6.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"20.6.4.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.4.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Baños.",522,"gl.",1]
[null,"20.6.4.3",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",2]
[null,"20.7",null,"TERCER PISO"]
[null,"20.7.1",null,"BLOQUE B"]
[null,"20.7.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.7.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados.",522,"gl.",1]
[null,"20.7.1.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.7.1.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.7.2",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.7.2.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.7.2.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.7.2.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.7.2.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.8",null,"CUARTO PISO"]
[null,"20.8.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.8.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.8.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.8.1.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.8.1.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.9",null,"QUINTO PISO"]
[null,"20.9.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.9.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.9.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.9.1.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.9.1.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.10",null,"SEXTO PISO"]
[null,"20.10.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.10.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.10.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.10.1.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.10.1.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.11",null,"SÉPTIMO PISO"]
[null,"20.11.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"20.11.1.1",null,"Provisión e instalación de cañerías de desagüe cloacal, PVC Serie R de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.11.1.2",null,"Provisión e instalación de cañerías de ventilación de desagüe cloacal, PVC Serie normal de 100mm, 75mm, 50mm de diametro, incluye conexiones y accesorios según planos. Kitchenette, baños público, funcionarios y magistrados, depósito de limpieza.",522,"gl.",1]
[null,"20.11.1.3",null,"Desengrasador",null,"un.",1]
[null,"20.11.1.4",null,"Rejilla de piso sifonada",null,"un.",11]
[null,"20.12",null,"PLANTA DE TRATAMIENTO"]
[null,null,null,"MOVIMIENTO DE SUELO"]
[null,"20.12.1",null,"EXCAVACIÓN  "]
[null,"20.12.1.1",null,"Remoción de capa vegetal y nivelación de área de implantación.",null,"m2",84.72]
[null,"20.12.1.2",null,"Excavación en tierra con uso de equipo retroexcavador  para construcción de unidades de procesos. (Incluye reperfilamiento a mano)",null,"m3",252]
[null,"20.12.1.3",null,"Bote y limpieza de materiales desechables",null,"m3",327.60000000000002]
[null,"20.12.2",null,"RELLENO Y COMPACTACIÓN"]
[null,"20.12.2.1",null,"Relleno y compactacion con material granular",null,"m3",4.2359999999999998]
[null,"20.12.2.2",null,"Preparacion y colocacion de Hormigón pobre fc'=100 kg/cm²  en rellenos para asiento y/o nivelacion, incluye vibrado.",null,"m3",3.5]
[null,null,null,"ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO"]
[null,"20.12.3",null,"CANAL DE ENTRADA"]
[null,"20.12.3.1",null,"Hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrofugo. Losas de fondo, losa techo y muros",null,"m3",2]
[null,"20.12.3.2",null,"Encofrado recto de madera o metalico  tipo recto, acabado obra limpia, en zapatas bases, losas y muros",null,"m2",17.5]
[null,null,null,"FOSA DE LODOS EN EXCESO"]
[null,"20.12.4",null,"Hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrofugo. Losas de fondo y techo y muros",null,"m3",10.050000000000001]
[null,"20.12.4.1",null,"Encofrado recto de madera o metalico  tipo recto, acabado obra limpia, en zapatas bases, losas. tapas y muros",null,"m2",95]
[null,"20.12.4.2",null,"Construcción de Tapas de Hormigón removibles 630 x 940 x 50 mm ",null,"un",2]
[null,"20.12.5",null,"SEDIMENTADORES PRIMARIO Y SECUNDARIO"]
[null,"20.12.5.1",null,"Hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrofugo. Losas de fondo y techo y muros",null,"m3",26]
[null,"20.12.5.2",null,"Encofrado recto de madera o metalico  tipo recto, acabado obra limpia, en zapatas bases, losas y muros",null,"m2",211]
[null,"20.12.5.3",null,"Construcción de Tapas de Hormigón removibles 62 x 94 x 50 mm ",null,"un",14]
[null,"20.12.5.4",null,"Construcción de Tapas de Hormigón removibles 62 x 66 x 50 cm ",null,"un",1]
[null,"20.12.6",null,"FILTROS PERCOLADORES "]
[null,"20.12.6.1",null,"Hormigón f'c 250 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente con aditivo hidrofugo. Losas de fondo y techo y muros",null,"m3",18.5]
[null,"20.12.6.2",null,"Encofrado recto de madera o metalico  tipo recto, acabado obra limpia, en zapatas bases, losas y muros",null,"m2",102]
[null,null,null,"TUBERIAS Y ACCESORIOS"]
[null,"20.12.7",null,"TUBERIA PPR"]
[null,"20.12.7.1",null,"Suministro y colocacion de Tubería PPR monocapa SDR 6 ∅90 mm. ",null,"ml",39]
[null,"20.12.7.2",null,"Suministro y colocacion de Tubería PPR monocapa SDR 6 ∅50 mm. ",null,"ml",3]
[null,"20.12.7.3",null,"Suministro y colocacion de Tubería PPR monocapa SDR 6 ∅40 mm. ",null,"ml",10]
[null,"20.12.7.4",null,"Suministro y colocacion de Tubería PPR monocapa SDR 6 ∅25 mm. ",null,"ml",14]
[null,"20.12.7.5",null,"Suministro y colocacion de Tubería PPR monocapa SDR 6 ∅20 mm. ",null,"ml",60]
[null,"20.12.7.6",null,"Suministro y colocacion de Soporte para tubería diámetro 90 mm, incluye abrazadera, base y pernos expansivos  de acero inoxudable ",null,"un",13]
[null,"20.12.7.7",null,"Suministro y colocacion de codo  90º PPR soldable por termofusión ∅90 mm ",null,"un",16]
[null,"20.12.7.8",null,"Suministro y colocacion de codo  45º PPR soldable por termofusión ∅90 mm ",null,"un",2]
[null,"20.12.7.9",null,"Suministro y colocacion de codo  90º PPR soldable por termofusión ∅25 mm ",null,"un",14]
[null,"20.12.7.10",null,"Suministro y colocacion de reduccion PPR soldable por termofusión ∅25 x 20 mm",null,"un",42]
[null,"20.12.7.11",null,"Suministro y colocacion de reduccion PPR soldable por termofusión ∅40 x 20 mm",null,"un",38]
[null,"20.12.7.12",null,"Suministro y colocacion de reduccion PPR soldable por termofusión ∅40 x 25 mm",null,"un",14]
[null,"20.12.7.13",null,"Suministro y colocacion de reduccion PPR soldable por termofusión ∅50 x 40 mm",null,"un",14]
[null,"20.12.7.14",null,"Suministro y colocacion de reduccion PPR soldable por termofusión ∅90 x 50 mm",null,"un",7]
[null,"20.12.7.15",null,"Suministro y colocacion de TEE PPR soldable por termofusión ø25 mm-ø25 mm-ø25 mm",null,"un",28]
[null,"20.12.7.16",null,"Suministro y colocacion de TEE PPR soldable por termofusión ø40 mm-ø40 mm-ø40 mm",null,"un",38]
[null,"20.12.7.17",null,"Suministro y colocacion de TEE PPR soldable por termofusión ø50 mm-ø50 mm-ø50 mm",null,"un",7]
[null,"20.12.7.18",null,"Suministro y colocacion de TEE PPR soldable por termofusión ø90 mm-ø90 mm-ø90 mm",null,"un",8]
[null,"20.12.7.19",null,"Suministro y colocacion de STUD END PPR ø90 mm con brida de hierro fundido y pernos de acero inoxidable.",null,"un",30]
[null,"20.12.7.20",null,"Suministro y colocacion de STUD END PPR ø250 mm con brida de hierro fundido y pernos de acero inoxidable.",null,"un",1]
[null,"20.12.7.21",null,"Suministro y colocacion de pasamuro confeccionado en PEAD ∅250 SDR17 PE100 con brida de hierro fundido",null,"un",1]
[null,"20.12.8",null,"VALVULAS Y ACCESORIOS"]
[null,"20.12.8.1",null,"Colocacion de válvula de bola bridada en FRPP diametro 90 mm PN6 cuerpo en FFRP. Uso para aguas servidas, incluye pernos en acero inoxidable y empacaduras ",null,"un",6]
[null,"20.12.8.2",null,"Colocacion de válvula CHECK bridada en FRPP diametro 90 mm PN10 cuerpo en FFRP. Uso aguas residuales. Incluye pernos y empacaduras ",null,"un",6]
[null,null,null,"EQUIPAMIENTO"]
[null,"20.12.9",null,"PLANTA "]
[null,"20.12.9.1",null,"Suministro y colocación de reja de desbaste ",null,"un",1]
[null,"20.12.9.2",null,"Suministro y colocación de aspersores diámetro 20 mm para aguas servidas 360º spray nozzle flow range: 2.3 - 17.4 gpm base pressure: 10 - 40 ps",null,"un",80]
[null,"20.12.10",null,"GRUPOS DE BOMBEO"]
[null,"20.12.10.1",null,"Suministro y colocacion de grupo de bombeo sumergible modelo PEDROLLO VXC 20/50-F (9,5 mca / 300 l/min (5 l/s) @ 2 hp. base con descarga vertical ø80 mm (3\") y barras guías ø2\" ",null,"un",6]
[null,"20.12.10.2",null,"Suministro y colocacion de base con descarga vertical ø80 mm (3\") y barras guías ø2\" ",null,"un",6]
[null,"20.12.10.3",null,"Suministro y colocacion de barras guías ø2\" . (longitud según plano) para izado de grupo de bombeo",null,"un",6]
[null,"20.12.10.4",null,"Suministro y colocacion de Pernos de anclaje de acero inoxidable tipo HILTI HAS 3/4x5-1/8 anclaje químico de inyección HILTI HVU",null,"un",24]
[null,"20.12.10.5",null,"Suministro y colocacion de Pernos de anclaje de acero inoxidable tipo HILTI HAS 1/2x5-1/8 anclaje químico de inyección HILTI HVU. Soporte barras guía",null,"un",12]
[null,"20.12.11",null,"TABLEROS"]
[null,"20.12.11.1",null,"Suministro e instalación de tablero y acometida elétrica para equipos de bombeo",null,"gl",1]
[null,null,null,"OBRAS COMPLEMENTARIAS"]
[null,"20.12.12",null,"GENERAL"]
[null,"20.12.12.1",null,"Sumidero de ho.ao. enterrado en acceso a jueces de capacidad minima de 30m3 con sistema de registros a la entrada y salida de bombeo y doble tapa",null,"gl",1]
[null,"20.12.12.2",null,"Provision y montaje de conjunto de 2 bombas sumergibles de al menos 3hp para bombeo de agua tratata a registro clocal de la ciudad. Incluye alimentacion electrica, accesorios y demas.",null,"gl",1]
[null,"20.12.12.3",null,"Cañeria de impulsion de aguas tratadas desde sistema de bombeo hasta registro de alcantarillado sanitarios de la ciudad. Cañeria de polietileno de 2\" enterrada. Se debera cotizar la excavacion, la colocacion y la termiacion de los pavimientos dañados.",null,"ml",1500]
[null,"21","U","INSTALACION DE AGUA CORRIENTE"]
[null,"21.1",null,"GENERAL"]
[null,"21.1.1",null,"Gestión de conexión a la red pública",522,"gl",1]
[null,"21.1.2",null,"Acometida con cañería de 1\" de Termofusión hasta filtro ubicado en Sala de Bombas.",522,"gl",1]
[null,"21.1.3",null,"Registro de paso, llave de media vuelta y accesorios sobre la acometida que corresponden a la misma marca de caños utilizado",522,"gl",1]
[null,"21.1.4",null,"Batería de filtros para agua  proveniente de Essap antes del vertido al tanque inferior. Incluye soportes, cañerías de conexión, accesorios u otros componentes, según especificaciones técnicas.",522,"gl",1]
[null,null,"U.2","POZO ARTESIANO"]
[null,"21.1.5",null,"Verificacion de pozo artesiano existente, rebaje de tapa y sello",522,"gl",1]
[null,"21.1.6",null,"Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo",522,"gl",1]
[null,"21.1.7",null,"Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora",522,"un",1]
[null,"21.1.8",null,"Provisión de electro bomba sumergible de reserva, monofásica, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora",522,"un",1]
[null,"21.1.9",null,"Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba",522,"gl",1]
[null,"21.1.10",null,"Tablero de monitoreo y control en Sala de Control",522,"gl",1]
[null,"21.1.11",null,"Caseta de protección del pozo; señalizaciones",522,"gl",1]
[null,"21.1.12",null,"Batería de filtros para agua  proveniente de Essap antes del vertido al tanque inferior. Incluye soportes, cañerías de conexión, accesorios u otros componentes, según especificaciones técnicas.",522,"gl",1]
[null,"21.1.13",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÉTICAS DE CLORO - SERIE EMD MARCA: DOSIVAC MODELO: ED 05010 PRESION: 10kg/cm² O EQUIVALENTE. INCLUIR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO o PVC DE 200L",522,"gl",1]
[null,null,null,"TUBERÍAS DE CONEXIÓN DE POZO ARTESIANO A TANQUE INFERIOR"]
[null,"21.1.14",null,"Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior",522,"gl",1]
[null,"21.1.15",null,"Tuberías de PVC - PBS clase 10 de 50mm para conexión a tanque inferior",522,"gl",1]
[null,"21.1.16",null,"Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1]
[null,null,null,"AGUA POTABLE",522]
[null,"21.1.17",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE TRES BOMBAS DE USO ALTERNO (2+1)  CON CAPACIDAD DE 140 L/MIN Y MOTORES DE 2,5 HP. CARGA HIDRAULICA 40m. MARCA PEDROLLO MODELO MK8/5 O EQUIVALENTE",522,"gl",1]
[null,"21.1.18",null,"Red de cañerias de impusion desde el subsuelo la tanque superior. Diametro según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.1.19",null,"Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior",522,"gl",1]
[null,"21.1.20",null,"Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1]
[null,null,null,"AGUA RECICLADA"]
[null,"21.1.23",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y PUESTA EN MARCHA DE TRES BOMBAS DE USO ALTERNO (2+1)  CON CAPACIDAD DE 140 L/MIN Y MOTORES DE 2,5 HP. CARGA HIDRAULICA 40m. MARCA PEDROLLO MODELO MK8/5 O EQUIVALENTE",522,"gl",1]
[null,"21.1.24",null,"Red de cañerias de impusion desde el subsuelo la tanque superior. Diametro según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.1.25",null,"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÉTICAS DE CLORO - SERIE EMD MARCA: DOSIVAC MODELO: ED 05010 PRESION: 10kg/cm² O EQUIVALENTE. INCLUIR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO o PVC DE 200L",522,"gl",1]
[null,"21.1.26",null,"Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior",522,"gl",1]
[null,"21.1.27",null,"Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1]
[null,null,null,"REGADIO EXTERIOR"]
[null,"21.1.28",null,"Cañerias de PPR de diametros indicados en los planos para la red de regadio. Incluye las llaves de paso correspondientes.",522,"gl",1]
[null,"21.1.29",null,"Canillas de patio, distribuidos en el exterior del edificio. Canilla de 3/4\", registro de hormigon con tapa metalica batiente, porta candado y candado incluido. Según planos.",522,"un",18]
[null,"21.2",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"21.2.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.2.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.2.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.3",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"21.3.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.3.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.3.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1]
[null,"21.4",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"21.4.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño vestidor damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño vestidor caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Reten adultos. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Reten adolescentes. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Reten adolescentes. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Guardias Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.4.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Minusvaludos. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.11",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.12",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.13",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.14",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.4.15",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.16",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.17",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.18",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.19",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.20",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.21",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.22",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.23",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.4.24",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.4.25",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia baños guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.4.26",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia baño direccion guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.4.27",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia en kitchennette guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.5",null,"PRIMER PISO"]
[null,"21.5.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Reten adultos. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.5.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Minusvaludos. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.5.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.11",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.12",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.13",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.14",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.15",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.16",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.17",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.18",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.19",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.5.20",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.5.21",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia baños Cafeteria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.5.22",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia baño Cocina. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.6",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"21.6.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Reten adultos. Bloque A",522,"gl",1]
[null,"21.6.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Minusvaludos. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.6.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.11",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.12",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.13",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.14",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.15",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.16",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.17",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.18",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.19",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.6.20",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia y reciclada baño SUM. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque F",522,"gl",1]
[null,"21.7",null,"TERCER PISO"]
[null,"21.7.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Presidencia. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Minusvaludos. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Publico Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Funcionarios Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Femenino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia  en baño Jueces Masculino. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque B",522,"gl",1]
[null,"21.7.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.11",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.12",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.13",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.14",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.15",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.16",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.17",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.18",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.7.19",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8",null,"CUARTO PISO"]
[null,"21.8.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.8.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9",null,"QUINTO PISO"]
[null,"21.9.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.9.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10",null,"SEXTO PISO"]
[null,"21.10.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.10.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11",null,"SEPTIMO PISO"]
[null,"21.11.1",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.2",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.3",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.4",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.5",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros Jueces. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.6",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.7",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.8",null,"Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada en baño minusvalidos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.9",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.11.10",null,"Instalación de cañerias de agua corriente limpia en Deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios. Bloque D",522,"gl",1]
[null,"21.12",null,"OCTAVO PISO"]
[null,"21.12.1",null,"Instalación de canillas para azotea de 3/4\" de agua corriente. Incluye materiales, mano de obra y accesorios según detalle.",522,"un",2]
[null,"21.12.2",null,"Barrilete de tanque superior según detalle.",522,"gl",1]
[null,"22","V","ARTEFACTOS SANITARIOS"]
[null,"22.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"22.1.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.1.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",2]
[null,"22.1.1.2",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",1]
[null,"22.1.1.3",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",2]
[null,"22.1.1.4",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.1.1.5",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.1.1.6",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",1]
[null,"22.1.1.7",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",2]
[null,"22.1.1.8",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",2]
[null,"22.1.1.9",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",2]
[null,"22.1.1.10",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",1]
[null,"22.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"22.2.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.2.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",3]
[null,"22.2.1.2",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",1]
[null,"22.2.1.3",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",2]
[null,"22.2.1.4",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.2.1.5",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.2.1.6",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",1]
[null,"22.2.1.7",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",1]
[null,"22.2.1.8",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",3]
[null,"22.2.1.9",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",3]
[null,"22.2.1.10",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",1]
[null,"22.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"22.3.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"22.3.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.3.1.2",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",1]
[null,"22.3.1.3",null,"Taza turca de losa con válvula hidra con sensor infrarrojo.",522,"un.",2]
[null,"22.3.1.4",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",6]
[null,"22.3.1.5",null,"Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",3]
[null,"22.3.1.6",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",2]
[null,"22.3.1.7",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",7]
[null,"22.3.1.8",null,"Jabonera de losa embutida",522,"un.",2]
[null,"22.3.1.9",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",5]
[null,"22.3.1.10",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",5]
[null,"22.3.1.11",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",3]
[null,"22.3.1.12",null,"Ducha Electrica",522,"un.",5]
[null,"22.3.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"22.3.2.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",3]
[null,"22.3.2.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",7]
[null,"22.3.2.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",4]
[null,"22.3.2.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",10]
[null,"22.3.2.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.8",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.9",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",4]
[null,"22.3.2.10",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",11]
[null,"22.3.2.11",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",7]
[null,"22.3.2.12",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",11]
[null,"22.3.2.13",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.14",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.3.2.15",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",7]
[null,"22.3.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.3.3.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.3.3.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.3.3.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.3.3.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.3.3.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.3.3.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.3.3.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.3.3.8",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.3.3.9",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.3.3.10",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.3.3.11",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.3.3.12",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.3.3.13",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.3.3.14",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.3.3.15",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.3.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"22.3.4.1",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",1]
[null,"22.3.4.2",null,"Inodoro infantil pequeño de losa blanco con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo",522,"un.",2]
[null,"22.3.4.3",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.3.4.4",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.3.4.5",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",1]
[null,"22.3.4.6",null,"Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.3.4.7",null,"Bacha de Granito Natural de baja altura para guardería, con dos Griferías de Pared con Sensor Infrarrojo antivandálica.",522,"un.",2]
[null,"22.3.4.8",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",3]
[null,"22.3.4.9",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",2]
[null,"22.3.4.10",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",3]
[null,"22.3.4.11",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",2]
[null,"22.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"22.4.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"22.4.1.1",null,"Taza turca de losa con válvula hidra con sensor infrarrojo.",522,"un.",1]
[null,"22.4.1.2",null,"Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.4.1.3",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",1]
[null,"22.4.1.4",null,"Jabonera de losa embutida",522,"un.",1]
[null,"22.4.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"22.4.2.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",3]
[null,"22.4.2.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",7]
[null,"22.4.2.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",4]
[null,"22.4.2.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",10]
[null,"22.4.2.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.8",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.9",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",4]
[null,"22.4.2.10",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",11]
[null,"22.4.2.11",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",7]
[null,"22.4.2.12",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",11]
[null,"22.4.2.13",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.14",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.4.2.15",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",7]
[null,"22.4.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.4.3.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.4.3.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.4.3.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.4.3.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.4.3.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.4.3.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.4.3.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.4.3.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.4.3.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",3]
[null,"22.4.3.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.4.3.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.4.3.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.4.3.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.4.3.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.4.3.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.4.3.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.4.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"22.4.4.1",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",1]
[null,"22.4.4.2",null,"Inodoro infantil pequeño de losa blanco con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo",522,"un.",2]
[null,"22.4.4.3",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.4.4.4",null,"Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.4.4.5",null,"Bacha de Granito Natural de baja altura para guardería, con dos Griferías de Pared con Sensor Infrarrojo antivandálica.",522,"un.",2]
[null,"22.4.4.6",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.4.4.7",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",1]
[null,"22.4.4.8",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",3]
[null,"22.4.4.9",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",2]
[null,"22.4.4.10",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",3]
[null,"22.4.4.11",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",2]
[null,"22.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"22.5.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"22.5.1.1",null,"Taza turca de losa con válvula hidra con sensor infrarrojo.",522,"un.",1]
[null,"22.5.1.2",null,"Lavatorio con pedestal y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.5.1.3",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",1]
[null,"22.5.1.4",null,"Jabonera de losa embutida",522,"un.",1]
[null,"22.5.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"22.5.2.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",3]
[null,"22.5.2.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",7]
[null,"22.5.2.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",4]
[null,"22.5.2.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",10]
[null,"22.5.2.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.8",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.9",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",4]
[null,"22.5.2.10",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",11]
[null,"22.5.2.11",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",7]
[null,"22.5.2.12",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",11]
[null,"22.5.2.13",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.14",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.5.2.15",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",7]
[null,"22.5.3",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.5.3.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.5.3.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.5.3.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.5.3.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.5.3.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.5.3.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.5.3.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.5.3.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.5.3.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.5.3.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.5.3.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.5.3.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.5.3.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.5.3.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.5.3.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.5.3.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.5.4",null,"BLOQUE F"]
[null,"22.5.4.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",2]
[null,"22.5.4.2",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",1]
[null,"22.5.4.3",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",2]
[null,"22.5.4.4",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",1]
[null,"22.5.4.5",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",2]
[null,"22.5.4.6",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",1]
[null,"22.5.4.7",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",2]
[null,"22.5.4.8",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",1]
[null,"22.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"22.6.1",null,"BLOQUE B"]
[null,"22.6.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",3]
[null,"22.6.1.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",7]
[null,"22.6.1.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",4]
[null,"22.6.1.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",11]
[null,"22.6.1.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.8",null,"Grifería pico movil",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.9",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",4]
[null,"22.6.1.10",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",11]
[null,"22.6.1.11",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",7]
[null,"22.6.1.12",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",11]
[null,"22.6.1.13",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.14",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.6.1.15",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",7]
[null,"22.6.2",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.6.2.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.6.2.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.6.2.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.6.2.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.6.2.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.6.2.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.6.2.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.6.2.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.6.2.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.6.2.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.6.2.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.6.2.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.6.2.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.6.2.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.6.2.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.6.2.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"22.7.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.7.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.7.1.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.7.1.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.7.1.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.7.1.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.7.1.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.7.1.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.7.1.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.7.1.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.7.1.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.7.1.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.7.1.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.7.1.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.7.1.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.7.1.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.7.1.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"22.8.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.8.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.8.1.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.8.1.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.8.1.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.8.1.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.8.1.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.8.1.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.8.1.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.8.1.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.8.1.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.8.1.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.8.1.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.8.1.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.8.1.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.8.1.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.8.1.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"22.9.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.9.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.9.1.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.9.1.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.9.1.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.9.1.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.9.1.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.9.1.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.9.1.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.9.1.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.9.1.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.9.1.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.9.1.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.9.1.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.9.1.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.9.1.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.9.1.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"22.10",null,"SÉPTIMO PISO"]
[null,"22.10.1",null,"BLOQUE D"]
[null,"22.10.1.1",null,"Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",5]
[null,"22.10.1.2",null,"Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un.",9]
[null,"22.10.1.3",null,"Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un.",5]
[null,"22.10.1.4",null,"Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un.",1]
[null,"22.10.1.5",null,"Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un.",18]
[null,"22.10.1.6",null,"Lavatorio con pedestal suspendido y grifería con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un.",1]
[null,"22.10.1.7",null,"Pileta de acero inoxidable con bacha de 50x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un.",2]
[null,"22.10.1.8",null,"Lavamopas de acero inoxidable, incluye griferia de pico movil y sifon.",522,"un.",1]
[null,"22.10.1.9",null,"Grifería pico movil",522,"un.",2]
[null,"22.10.1.10",null,"Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un.",6]
[null,"22.10.1.11",null,"Expendedor de papel higienico de aplicar, acero inoxidable.",522,"un.",15]
[null,"22.10.1.12",null,"Expendedor de jabón líquido",522,"un.",14]
[null,"22.10.1.13",null,"Percha metálica cromada",522,"un.",15]
[null,"22.10.1.14",null,"Barra revatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.10.1.15",null,"Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un.",1]
[null,"22.10.1.16",null,"Secamanos eléctrico",522,"un.",10]
[null,"23","W","INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL Y DRENAJES"]
[null,"23.1",null,"DESAGUE PLUVIAL"]
[null,null,null,"GENERAL"]
[null,"23.1.1",null,"Boquetas Metalácas y Rejillas de ángulos y planchuelas para la captación de agua en azoteas( Bloques A, B, C, D, E y F). Ver detalle. ",522,"un",34]
[null,"23.1.2",null,"Conexión entre boquetas y Cañerías de Bajadas o de captación horizontal. Incluye Caños y accesorios reforzados necesarios, Soporte metálicos( planchuelas y ángulos) zincados sujetos con seguridad al hormigón. Vedación garantizada. ",522,"un",34]
[null,"23.1.3",null,"Cañerías y accesorios PVC de 150mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas de Azoteas( Bloques A, B Y C). Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"gl",1]
[null,"23.1.4",null,"Cañerías y accesorios PVC de 150mm. reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losa del Hall de Acceso ( Bloques D, E y F ). Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"gl",1]
[null,"23.1.6",null,"Cañerías de bajada PVC Serie R reforzadas de 200mm. Montante. La fijación se hará con anclaje a la estructura de H° en cada piso además de dos sujeciones intermedias a la mampostería. Cada empalme entre caños deberá sostenerse desde el H°A°. La base de la Montante, donde cambia de dirección el flujo, se hará con curva reforzada, soportada por asiento rígido de asiento, metálico o de H°A°. ",522,"gl",1]
[null,"23.1.7",null,"Canaletas de Techos metálicos, boquetas, conexiones y cañerías de bajada hasta colectoras o registros pluviales según se indica en los planos. Bloques D, E y F, Conector entre Bl. D Y F. Techo de acceso publico.",522,"gl",1]
[null,null,null,"PLANTA BAJA"]
[null,"23.1.8",null,"Cañerías y accesorios PVC de 150mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas de Estacionamiento Funcionarios. Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"gl",1]
[null,"23.1.9",null,"Rejilla Metálica continua reforzada en cada acceso vehicular, con Marcos de ángulo y Planchuelas ",522,"un ",1]
[null,"23.1.10",null,"Registros 60x60 con Rejillas de planchuela",522,"un",6]
[null,"23.1.11",null,"Registros 40x40 con Rejillas de planchuela",522,"un",3]
[null,"23.1.12",null,"Registro 60x60 con Tapas de H°A°",522,"un",12]
[null,"23.1.13",null,"Registro 40x40 con Tapas de H°A°",522,"un",3]
[null,"23.1.14",null,"Canal de evacuación bajo Vereda de 60cm. de ancho",522,"un",6]
[null,"23.1.15",null,"Cañería de PVC de 100mm de salida bajo vereda a calle",522,"gl",1]
[null,"23.1.16",null,"Cañería de PVC de 150mm., enterrada, de interconexión entre Registros  ",522,"gl",1]
[null,"23.1.17",null,"Cañería de PVC de 200mm., enterrada, de interconexión entre Registros  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"SUBSUELO 1",522]
[null,"23.1.18",null,"Registro 60x60 con Rejas de Hierro Fundido 40x40",522,"un",6]
[null,"23.1.19",null,"Registro 60x60 con Tapas de H°A°",522,"un",5]
[null,"23.1.20",null,"Rejilla Metálica continua reforzada en cada acceso vehicular, con Marcos de ángulo y Planchuelas ",522,"un ",1]
[null,"23.1.21",null,"Caños de conducción entre Registros, enterrados de 200mm. ",522,"gl",1]
[null,"23.1.22",null,"Caños de conducción entre Registros, enterrados de 150mm. ",522,"gl",1]
[null,"23.1.23",null,"Caños de rebose del tanque de agua potable, conminado enterrado y externo al tanque ",522,"gl",1]
[null,"23.1.24",null,"Cañerías de Conducción colgadas de la losa de techo de subsuelo de 200mm. de la captación de aguas pluviales hasta los filtros del Reservorio reciclables. Incluye soportes metálicos de anclaje a la losa y abrazaderas de caños zincados.",522,"gl",1]
[null,"23.1.25",null,"Sistema de Filtros de agua a reciclar según Detalle.",522,"gl",1]
[null,"23.1.26",null,"Tanques de H°A° semienterrado, para agua reciclada. Incluye tapas metálicas herméticas y accesorios necesarios para la operatividad. ",522,"un",1]
[null,"23.1.27",null,"Sumideros Pluviales y de Drenaje de H°A°, Incluye tapas metálicas herméticas y accesorios",522,"un",3]
[null,"23.1.28",null,"Bombas de Evacuación de Aguas pluviales y de Drenajes: Suministro, Transporte, Instalación , y  puesta en marcha de cuatro  Bombas  Sumergibles parta agua pluvial y de drenaje, dos por cada Sumidero, de uso alterno en cada Sumidero, y simultaneo a partir de que llegue a cierto nivel del tanque.  Capacidad de las bombas: 1,5HP, salida de 500 l/m.  Carga hidráulica de 6,3m.  Marca Pedrolo, Modelo MC 15-45 o Equivalente. ",522,"un",6]
[null,"23.1.29",null,"Conexión del conjunto de dos Bombas, instalacion electrica, tablero de control y cañerías de conexión desde sumidero de Subsuelo a  Tablero de Control.",522,"gl",1]
[null,"23.2",null,"DRENAJES "]
[null,"23.2.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"23.2.1.1",null,"MacDrain FP 2L (Colchón drenante)",522,"m2",1713]
[null,"23.2.1.2",null,"MacDrain FP 2L (Vertical)",522,"m3",1133]
[null,"23.2.1.3",null,"MacDrain TD con Tubería perforada 100mm",522,"ml",483.95]
[null,"23.2.1.4",null,"MacDrain TD con Tubería perforada 160mm",522,"ml",81.81]
[null,"23.2.1.5",null,"Tubería PVC serie Reforzada - PERFORADA 100mm",522,"ml",235.8]
[null,"23.2.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"23.2.2.1",null,"Dren vertical adyacente a pantalla de subsuelo. Incluye excavacion hasta la profundidad requerida, caño perforado Macpipe Ø 100 envuelto en triturada, manta drenante de protección del caño perforado, Manta Macdrain FP-2L, arena y todo lo necesario según detalle. Altura a considerar 4,50m.",522,"ml",11]
[null,"23.2.2.2",null,"Dren vertical interior adyacente a pantalla de pilotines de subsuelo. Incluye excavacion hasta la profundidad requerida, caño perforado Macpipe Ø 100 envuelto en triturada, manta drenante de protección del caño perforado, Manta Macdrain FP-2L, mamposteria de proteccion y todo lo necesario según detalle. Altura a considerar 4,50m.",522,"ml",317]
[null,"23.2.2.3",null,"Registros de inspeccion de la red de drenaje, hormigon armado espesor de pared de 15cm. Med. Minina 80x80cm y aprox. 4,00 m de prof. Con escalera Marinera con varillas lisas para desenso al fondo. Tapa doble de hormigon",522,"un",3]
[null,"24","X","INSTALACIÓN ELÉCTRICA"]
[null,"24.1",null,"PUESTO DE  MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN"]
[null,null,null,"LINEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA"]
[null,null,null,"Conductores electricos y proteccion"]
[null,"24.1.1",null,"Conductor protegido MT p/ aereo 70 mm2",522,"ml.",1290]
[null,"24.1.2",null,"Cabo tipo ACSR/AW p/ mensajero 9,5 mm2",522,"ml.",430]
[null,null,null,"Postes Hormigon Armado "]
[null,"24.1.3",null,"Postes 12/300 kgf ",522,"un.",10]
[null,"24.1.4",null,"Postes 12/800 kgf",522,"un.",5]
[null,null,null,"Provision de Materiales - según Tipo de Estructura"]
[null,"24.1.5",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"un.",11]
[null,"24.1.6",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPDSH° 1 - Montaje de estructura con Descargadores. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"un.",1]
[null,"24.1.7",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"un.",2]
[null,"24.1.8",null,"Accesorios Metalicos para estructura protegida tipo EPMTH° 5 - Terminal de linea. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"un.",1]
[null,"24.1.9",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 7 - Derivacion. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl.",1]
[null,"24.1.10",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPSFTD° 1 - Seccionador fusible. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Crucetas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl.",1]
[null,"24.1.11",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTED - Separadores (tipo diamante). Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl.",1]
[null,"24.1.12",null,"Provision de Todos los materiales necesarios para el montaje de una estructura MT tipo TSA 50 - Estructura Protegida de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Caño de acero galvanizado de 5''x6mmx6mts. (incluye mufas, crucetas y aisladores) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl.",1]
[null,null,null,"Accesorios polimericos"]
[null,"24.1.13",null,"Percha separadora tipo diamante c/ grapas",522,"un.",51]
[null,"24.1.14",null,"Mensula anti-balanceo",522,"un.",11]
[null,"24.1.15",null,"Aislador Perno Recto Polimerico MT EP",522,"un.",7]
[null,"24.1.16",null,"Aislador Polimerico de Retención EP MT",522,"un.",6]
[null,null,null,"Mano de obra"]
[null,"24.1.17",null,"Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/800 kgf. Todo tipo de terreno.",522,"un.",5]
[null,"24.1.18",null,"Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/300 kgf. Todo tipo de terreno.",522,"un.",10]
[null,"24.1.19",null,"Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).\n",522,"ml.",450]
[null,"24.1.20",null,"Tendido y retención conductores protegidos de fase MT de 70 mm² (incluye el flechado).",522,"ml.",1290]
[null,"24.1.21",null,"Montaje de Aterramiento para Cabo de Acero del tendido Electrico Aereo Protegido (incluye jabalinas y soldadura exotermica). ",522,"un.",1]
[null,"24.1.22",null,"Montaje de estructura protegida tipo EP MTH°1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo.",522,"un.",11]
[null,"24.1.23",null,"Montaje de estructura protegida tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores y Puesta a Tierra",522,"un.",2]
[null,"24.1.24",null,"Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones. ",522,"un.",2]
[null,"24.1.25",null,"Montaje de estructura protegida tipo EPMTH°5 - Terminal de linea",522,"un.",1]
[null,"24.1.26",null,"Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 7 - Derivacion",522,"un.",1]
[null,"24.1.27",null,"Montaje de estructura protegida tipo EPSFTD° 1 - Seccionador fusible",522,"un.",2]
[null,"24.1.28",null,"Montaje de Separadores (tipo diamante) a lo largo del trazado de la Linea Aerea Protegida.",522,"un.",38]
[null,"24.1.29",null,"Montaje de Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5''x6mmx6m  (incluye mufas, crucetas y aisladores).",522,"un.",1]
[null,null,null,"LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA"]
[null,null,null,"Conductores electricos y proteccion"]
[null,"24.1.30",null,"Cable de Cu desnudo de 35 mm2",522,"ml.",15]
[null,"24.1.31",null,"Cable de Al aislado subterráneo de 240 mm2 MT",522,"ml.",99]
[null,null,null,"Accesorios varios y otros materiales"]
[null,"24.1.32",null,"Piedra triturada",522,"m3",2]
[null,"24.1.33",null,"Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T (cruce de calles)",522,"ml.",99]
[null,"24.1.34",null,"Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas.",522,"m3.",3]
[null,"24.1.35",null,"Losetas para  protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.",522,"ml.",33]
[null,"24.1.36",null,"Materiales varios para reparaciones de veredas",522,"gl.",1]
[null,"24.1.37",null,"Materiales varios para repraciones de calles empedradas o asfaltadas",522,"gl.",1]
[null,null,null,"Mano de obra"]
[null,"24.1.38",null,"Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de cinta de señalización.",522,"ml.",21]
[null,"24.1.39",null,"Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno.",522,"ml.",12]
[null,"24.1.40",null,"Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.",522,"m3.",15]
[null,"24.1.41",null,"Colocación de  protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.",522,"ml.",33]
[null,"24.1.42",null,"Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x50mm².",522,"ml.",99]
[null,"24.1.43",null,"Construcción de registro p/lineas subterraneas c/paredes de 0,30 m (de mampostería) de 1,2m (largo) x1,2m (ancho) x1,2m (profundidad), con revoque interior, base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños, con tapas de H°A° de 1,15 x 0,35 x 0,1 m, con bordes de hierro perfil \"L\" y 2 manijas de asas retráctiles cada una. Todos los materiales incluídos.",522,"un.",1]
[null,"24.1.44",null,"Reparaciones de veredas.",522,"gl.",1]
[null,"24.1.45",null,"Repraciones de calles empedradas o asfaltadas",522,"gl.",1]
[null,null,null,"OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE"]
[null,null,null,"Arancel previo al inicio de las obras electromecanicas"]
[null,"24.1.46",null,"Gestion de documentacion para la aprobacion del proyecto ANDE, Provision de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medicion y probable pago de Refuerzo de Linea MT.",522,"gl.",1]
[null,null,null,"Trabajos preliminares y movilización."]
[null,"24.1.47",null,"Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones tecnicas.",522,"gl.",1]
[null,"24.2",null,"PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN"]
[null,null,null,"CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACION"]
[null,null,null,"Celda de distrubucion secundaria. "]
[null,"24.2.1",null,"Provision y montaje de Celda de distribucion secundaria de media tension aislada al aire. Incluye accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones y conexionado de conductor de media tension de 50 mm2    ",522,"gl",1]
[null,null,null,"Transformador 2000 KVA "]
[null,"24.2.2",null,"Provision y montaje de Transformador convencional 2000 KVA - 23/0,38 -0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tension, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcaza.  ",522,"gl",1]
[null,"24.2.3",null,"Provision y conexionado de Conductor de Cu.- Aislación 25 KV - 50 mm2 desde Celda de distribucion a unidad de transformacion. ",522,"ml.",240]
[null,"24.2.4",null,"Provisión y montaje de grampa polimérica 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores.",522,"un.",70]
[null,"24.3",null,"TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES"]
[null,null,null,"TABLEROS Y ALIMENTADORES"]
[null,"24.3.1",null,"Tablero General Normal/Emergencia  - TGNE - Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.1.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 3250A Nomal - 1000A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. ",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.2",null,"Alimentador del Transformador a TGN  XLPE 4x(5x1x300) mm2 + 1x50 mm2 ",522,"ml.",30]
[null,"24.3.1.3",null,"Alimentador del TGN al Tablero de transferencia TTA   XLPE 4x(3x1x185) mm2 + 1x50 mm2 ",522,"ml.",15]
[null,"24.3.1.4",null,"Alimentador del Generador al Tablero de transferencia TTA   XLPE 4x(3x1x185) mm2 + 1x50 mm2 ",522,"ml.",15]
[null,"24.3.1.5",null,"Alimentador del Tablero de Transferencia al TGE   XLPE 4x(3x1x185) mm2 + 1x50 mm2  ",522,"ml.",15]
[null,"24.3.1.6",null,"Interruptor Termomagnetico 3x3250 A - Normal",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.7",null,"Interruptor Termomagnetico 3x1000 A - Emergencia ",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.8",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.9",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.10",null,"Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.11",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x2000 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.12",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x1000 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.13",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x800 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.14",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x630 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.15",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x80 A",522,"un.",2]
[null,"24.3.1.16",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.17",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x50 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.18",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.19",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un.",1]
[null,"24.3.1.20",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un.",1]
[null,null,null,"BANCO DE CAPACITORES BC - 250 Kvar"]
[null,"24.3.1.21",null,"Conductor XLPE 3x1x150 mm2",522,"ml",25]
[null,"24.3.1.22",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x400 A",522,"un",1]
[null,"24.3.1.23",null,"Regulador Varmetrico 12 etapas ",522,"un",1]
[null,"24.3.1.24",null,"Disyuntor 3X40 A.",522,"un",12]
[null,"24.3.1.25",null,"Contactor para capacitor  20 kVAr ",522,"un",12]
[null,"24.3.1.26",null,"Capacitor 40 kVAr trifasico ",522,"un",3]
[null,"24.3.1.27",null,"Capacitor 20 kVAr trifasico ",522,"un",5]
[null,"24.3.1.28",null,"Capacitor 10 kVAr trifasico ",522,"un",2]
[null,"24.3.1.29",null,"Capacitor 5 kVAr trifasico ",522,"un",2]
[null,"24.3.2",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA TORRE -  TPNE T\nProvision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.2.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 2000A Nomal - 800A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.2.2",null,"Alimentador desde el TGN al TPN T con conductor XLPE 4x(3x1x300) mm2 + 1x50 mm2 ",522,"ml",70]
[null,"24.3.2.3",null,"Alimentador desde el TGE al TPE T con conductor XLPE 4x(2x1x150) mm2 + 1x50 mm2",522,"ml",70]
[null,"24.3.2.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x2000 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.2.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x800 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.2.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.2.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.2.8",null,"Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un.",1]
[null,"24.3.2.9",null,"Medidor de parámetros eléctricos - Emergencia",522,"un.",1]
[null,"24.3.2.10",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x400 A",522,"un",1]
[null,"24.3.2.11",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x250 A",522,"un",3]
[null,"24.3.2.12",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x150 A",522,"un",3]
[null,"24.3.2.13",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x125 A",522,"un",5]
[null,"24.3.2.14",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x100 A",522,"un",2]
[null,"24.3.2.15",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x63 A",522,"un",1]
[null,"24.3.2.16",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x50 A",522,"un",4]
[null,"24.3.2.17",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un",2]
[null,"24.3.2.18",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",2]
[null,"24.3.3",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2 \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.3.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A Normal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.3.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN SS2 con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",10]
[null,"24.3.3.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE SS2 con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",10]
[null,"24.3.3.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x100 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.3.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.3.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.3.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.3.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.3.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",11]
[null,"24.3.3.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",13]
[null,"24.3.3.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7]
[null,"24.3.4",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1 \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.4.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A Nomal - 63A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.4.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN SS1 con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",20]
[null,"24.3.4.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE SS1 con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",20]
[null,"24.3.4.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x100 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.4.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x63 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.4.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.4.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.4.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.4.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1]
[null,"24.3.4.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",6]
[null,"24.3.4.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",36]
[null,"24.3.4.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",11]
[null,"24.3.5",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.5.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 400A Nomal - 125A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.5.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN PB con conductor XLPE 4x1x120 mm2 + 1x50 mm2 ",522,"ml",25]
[null,"24.3.5.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE PB con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",25]
[null,"24.3.5.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x400 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.5.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.5.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.5.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.5.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.5.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",3]
[null,"24.3.5.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",18]
[null,"24.3.5.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",96]
[null,"24.3.5.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",25]
[null,"24.3.6",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.6.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 250A Nomal - 125A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.6.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 1P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",30]
[null,"24.3.6.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 1P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",30]
[null,"24.3.6.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.6.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.6.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.6.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.6.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.6.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2]
[null,"24.3.6.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",11]
[null,"24.3.6.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",94]
[null,"24.3.6.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",18]
[null,"24.3.7",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.7.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 250A Nomal - 125A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.7.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 2P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",35]
[null,"24.3.7.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 2P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",35]
[null,"24.3.7.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.7.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.7.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.7.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.7.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.7.9",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",1]
[null,"24.3.7.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2]
[null,"24.3.7.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",13]
[null,"24.3.7.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",92]
[null,"24.3.7.13",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",19]
[null,"24.3.8",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.8.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 250A Nomal - 150A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.8.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 3P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",40]
[null,"24.3.8.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 3P con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",40]
[null,"24.3.8.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.8.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.8.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.8.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.8.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.8.9",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",2]
[null,"24.3.8.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",3]
[null,"24.3.8.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",12]
[null,"24.3.8.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",87]
[null,"24.3.8.13",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",17]
[null,"24.3.9",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.9.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 125A Nomal - 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.9.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",45]
[null,"24.3.9.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 4P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",45]
[null,"24.3.9.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.9.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.9.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.9.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.9.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.9.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2]
[null,"24.3.9.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4]
[null,"24.3.9.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",41]
[null,"24.3.9.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7]
[null,"24.3.10",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.10.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 125A Nomal - 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.10.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 5P con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",50]
[null,"24.3.10.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 5P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",50]
[null,"24.3.10.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x125 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.10.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.10.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.10.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.10.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.10.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2]
[null,"24.3.10.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",2]
[null,"24.3.10.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",47]
[null,"24.3.10.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7]
[null,"24.3.11",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.11.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.11.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 6P con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",55]
[null,"24.3.11.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 6P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",55]
[null,"24.3.11.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.11.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.11.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.11.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.11.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.11.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1]
[null,"24.3.11.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4]
[null,"24.3.11.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",49]
[null,"24.3.11.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7]
[null,"24.3.12",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.12.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.12.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN 7P con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",60]
[null,"24.3.12.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE 7P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",60]
[null,"24.3.12.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.12.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.12.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.12.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.12.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.12.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1]
[null,"24.3.12.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4]
[null,"24.3.12.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",49]
[null,"24.3.12.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7]
[null,"24.3.13",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.13.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A Nomal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.13.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN Az con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 ",522,"ml",65]
[null,"24.3.13.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE Az con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",65]
[null,"24.3.13.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.13.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.13.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.13.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.13.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.13.9",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4]
[null,"24.3.13.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",7]
[null,"24.3.13.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",6]
[null,"24.3.14",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.14.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.14.2",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE Asc con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",70]
[null,"24.3.14.3",null,"Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.14.4",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.14.5",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x16 A",522,"un",4]
[null,"24.3.14.6",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",1]
[null,"24.3.14.7",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15",null,"TABLEROPRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TPNE GU\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.15.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.15.2",null,"Alimentador desde el TGN al TON GU con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x25 mm2 ",522,"ml",115]
[null,"24.3.15.3",null,"Alimentador desde el TGE al TPE GU con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",115]
[null,"24.3.15.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x150 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.15.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.15.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.15.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,null,1]
[null,"24.3.15.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.9",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.10",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.11",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.12",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x20 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.13",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",1]
[null,"24.3.15.14",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4]
[null,"24.3.15.15",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",9]
[null,"24.3.15.16",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",4]
[null,"24.3.16",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERÍA - TSNE Caf\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.16.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 80A Nomal - 20A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.16.2",null,"Alimentador desde el TPN GU al TSN Caf con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",45]
[null,"24.3.16.3",null,"Alimentador desde el TPE GU al TSE Caf con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",45]
[null,"24.3.16.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.16.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x20 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.16.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.16.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.16.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A",522,"un",1]
[null,"24.3.16.9",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x20 A",522,"un",1]
[null,"24.3.16.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",6]
[null,"24.3.16.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",8]
[null,"24.3.16.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",3]
[null,"24.3.17",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.17.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 32A Nomal - 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.17.2",null,"Alimentador desde el TPN T al TSN Caf con conductor XLPE 4x6 mm2 + 1x6 mm2 ",522,"ml",40]
[null,"24.3.17.3",null,"Alimentador desde el TPE T al TSE Caf con conductor XLPE 4x6 mm2 + 1x6 mm2",522,"ml",40]
[null,"24.3.17.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x32 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.17.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.17.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.17.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.17.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",1]
[null,"24.3.17.9",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x16 A",522,"un",1]
[null,"24.3.17.10",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",5]
[null,"24.3.17.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",6]
[null,"24.3.17.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",3]
[null,"24.3.18",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.18.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.18.2",null,"Alimentador desde el TGN al TPN ST con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 ",522,"ml",15]
[null,"24.3.18.3",null,"Alimentador desde el TGE al TPE ST con conductor XLPE  4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",15]
[null,"24.3.18.4",null,"Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.18.5",null,"Interruptor Termomagnetico 3x80 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.18.6",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.18.7",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.18.8",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A",522,"un",1]
[null,"24.3.18.9",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un",1]
[null,"24.3.18.10",null,"Interruptores termomagnetico  Tripolar 3x16 A",522,"un",6]
[null,"24.3.18.11",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",8]
[null,"24.3.18.12",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",1]
[null,"24.3.19",null,"TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TPE IE\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.19.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.19.2",null,"Alimentador desde el TGE al TPE IE con conductor XLPE  4x6 mm2 + 1x6 mm2 ",522,"ml",15]
[null,"24.3.19.3",null,"Interruptor Termomagnetico 3x32 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.19.4",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.19.5",null,"Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A",522,"un",1]
[null,"24.3.19.6",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",3]
[null,"24.3.19.7",null,"Interruptores termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",8]
[null,"24.3.19.8",null,"TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.19.9",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.19.10",null,"Alimentador desde el TGE al TPE BAC con conductor XLPE  4x10 mm2 + 1x10 mm2 ",522,"ml",15]
[null,"24.3.19.11",null,"Interruptor Termomagnetico 3x50 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.19.12",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.19.13",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",2]
[null,"24.3.21",null,"TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA SISTEMA DE PCI - TPE PCI\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.21.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.21.2",null,"Alimentador desde el TGE al TPE PCI con conductor XLPE  4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",15]
[null,"24.3.21.3",null,"Interruptor Termomagnetico 3x63 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.21.4",null,"Interruptor Termomagnetico tripolar 3x50 A",522,"un",1]
[null,"24.3.22",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZACION - TSE Pres \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.22.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.22.2",null,"Alimentador desde el TP PCI al TSE Pres con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",5]
[null,"24.3.22.3",null,"Interruptor Termomagnetico 3x25 A - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.22.4",null,"Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1]
[null,"24.3.22.5",null,"Interruptores termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",2]
[null,"24.3.23",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL CLIMATIZACION - TPN Cli\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.23.1",null,"Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 630A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1]
[null,"24.3.23.2",null,"Alimentador desde el TGN al TPN Cli con conductor XLPE  4x(2x1x120) mm2 + 1x50 mm2",522,"ml",60]
[null,"24.3.23.3",null,"Interruptor Termomagnetico 3x630 A - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.23.4",null,"Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.23.5",null,"Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un",1]
[null,"24.3.23.6",null,"Interruptor Termomagnetico 3x250 A - Normal",522,"un",3]
[null,"24.3.23.7",null,"Interruptor Termomagnetico 3x40 A - Normal",522,"un",2]
[null,"24.4",null,"ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN "]
[null,"24.4.1",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2 "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.1.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",178]
[null,"24.4.1.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2058]
[null,"24.4.1.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",8]
[null,"24.4.1.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",147]
[null,"24.4.1.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",32]
[null,"24.4.1.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1029]
[null,"24.4.1.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.1.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",32]
[null,"24.4.1.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5]
[null,"24.4.1.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",14]
[null,"24.4.1.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",106]
[null,"24.4.1.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",25]
[null,"24.4.1.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",2]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.1.14",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",192]
[null,"24.4.1.15",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",976]
[null,"24.4.1.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",297]
[null,"24.4.1.17",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",11]
[null,"24.4.1.18",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",43]
[null,"24.4.1.19",null,"Caja de llave rectangular de plastico",522,"un",29]
[null,"24.4.1.20",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",390]
[null,"24.4.1.21",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",98]
[null,"24.4.1.22",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.1.23",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",27]
[null,"24.4.1.24",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",14]
[null,"24.4.1.25",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",2]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.1.26",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",109]
[null,"24.4.1.27",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",526]
[null,"24.4.1.28",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",109]
[null,"24.4.1.29",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",526]
[null,"24.4.1.30",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",14]
[null,"24.4.1.31",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",112]
[null,"24.4.1.32",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.1.33",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",20]
[null,"24.4.1.34",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.1.35",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",200]
[null,"24.4.1.36",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.1.37",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",20]
[null,"24.4.1.38",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",37]
[null,"24.4.1.39",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"ml",1]
[null,"24.4.2",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.2.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",288]
[null,"24.4.2.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",3440]
[null,"24.4.2.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",9]
[null,"24.4.2.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",246]
[null,"24.4.2.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",18]
[null,"24.4.2.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1720]
[null,"24.4.2.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.2.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",14]
[null,"24.4.2.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",9]
[null,"24.4.2.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",67]
[null,"24.4.2.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",113]
[null,"24.4.2.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",55]
[null,"24.4.2.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",11]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.2.14",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",716]
[null,"24.4.2.15",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2116]
[null,"24.4.2.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1117]
[null,"24.4.2.17",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",14]
[null,"24.4.2.18",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",102]
[null,"24.4.2.19",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",32]
[null,"24.4.2.20",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",846]
[null,"24.4.2.21",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",212]
[null,"24.4.2.22",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.2.23",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",43]
[null,"24.4.2.24",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",57]
[null,"24.4.2.25",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",2]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.2.26",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",790]
[null,"24.4.2.27",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",253]
[null,"24.4.2.28",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",66]
[null,"24.4.2.29",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",790]
[null,"24.4.2.30",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",253]
[null,"24.4.2.31",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",66]
[null,"24.4.2.32",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",20]
[null,"24.4.2.33",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",96]
[null,"24.4.2.34",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",10]
[null,"24.4.2.35",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.2.36",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",150]
[null,"24.4.2.37",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.2.38",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",600]
[null,"24.4.2.39",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,"24.4.2.40",null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.2.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",30]
[null,"24.4.2.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",208]
[null,"24.4.2.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",null,"gl",1]
[null,"24.4.3",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TPNE GU"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.3.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",288]
[null,"24.4.3.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",994]
[null,"24.4.3.3",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",71]
[null,"24.4.3.4",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",4]
[null,"24.4.3.5",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",497]
[null,"24.4.3.6",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.3.7",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",4]
[null,"24.4.3.8",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",3]
[null,"24.4.3.9",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",53]
[null,"24.4.3.10",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",7]
[null,"24.4.3.11",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",6]
[null,"24.4.3.12",null,"Art. Ilum TIPO 10",522,"un",5]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.3.13",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",386]
[null,"24.4.3.14",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",80]
[null,"24.4.3.15",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",63]
[null,"24.4.3.16",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",20]
[null,"24.4.3.17",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",17]
[null,"24.4.3.18",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15]
[null,"24.4.3.19",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",220]
[null,"24.4.3.20",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"ml",1]
[null,"24.4.3.21",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",10]
[null,"24.4.3.22",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",5]
[null,"24.4.3.23",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",2]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.3.24",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",65]
[null,"24.4.3.25",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",25]
[null,"24.4.3.26",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",65]
[null,"24.4.3.27",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",25]
[null,"24.4.3.28",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10]
[null,"24.4.3.29",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",90]
[null,"24.4.3.30",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.4",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.4.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1283]
[null,"24.4.4.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",8820]
[null,"24.4.4.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.4.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",630]
[null,"24.4.4.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",41]
[null,"24.4.4.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",4410]
[null,"24.4.4.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.4.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",41]
[null,"24.4.4.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",12]
[null,"24.4.4.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",177]
[null,"24.4.4.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",20]
[null,"24.4.4.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",197]
[null,"24.4.4.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",46]
[null,"24.4.4.14",null,"Art. Ilum TIPO 5",522,"un",3]
[null,"24.4.4.15",null,"Art. Ilum TIPO 6",522,"un",8]
[null,"24.4.4.16",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",161]
[null,"24.4.4.17",null,"Art. Ilum TIPO 8",522,"un",14]
[null,"24.4.4.18",null,"Art. Ilum TIPO 9",522,"un",4]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.4.19",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",3283]
[null,"24.4.4.20",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6956]
[null,"24.4.4.21",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",3746]
[null,"24.4.4.22",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",50]
[null,"24.4.4.23",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",319]
[null,"24.4.4.24",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",113]
[null,"24.4.4.25",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",2782]
[null,"24.4.4.26",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",696]
[null,"24.4.4.27",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.4.28",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",166]
[null,"24.4.4.29",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",147]
[null,"24.4.4.30",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",6]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - SECAMANOS "]
[null,"24.4.4.31",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1473]
[null,"24.4.4.32",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1050]
[null,"24.4.4.33",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",152]
[null,"24.4.4.34",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1473]
[null,"24.4.4.35",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"un",1050]
[null,"24.4.4.36",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",152]
[null,"24.4.4.37",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",45]
[null,"24.4.4.38",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",168]
[null,"24.4.4.39",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",24]
[null,"24.4.4.40",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.4.41",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.4.42",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.4.43",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.4.44",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.4.45",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80]
[null,"24.4.4.46",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",70]
[null,"24.4.4.47",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.5",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.5.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",832]
[null,"24.4.5.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6062]
[null,"24.4.5.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.5.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",433]
[null,"24.4.5.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",39]
[null,"24.4.5.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",3031]
[null,"24.4.5.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.5.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",39]
[null,"24.4.5.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",11]
[null,"24.4.5.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",212]
[null,"24.4.5.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.5.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",172]
[null,"24.4.5.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",43]
[null,"24.4.5.14",null,"Art. Ilum TIPO 5",522,"un",3]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.5.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",2718]
[null,"24.4.5.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6286]
[null,"24.4.5.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",3322]
[null,"24.4.5.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",41]
[null,"24.4.5.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",287]
[null,"24.4.5.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",78]
[null,"24.4.5.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",2514]
[null,"24.4.5.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",629]
[null,"24.4.5.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.5.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",146]
[null,"24.4.5.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",135]
[null,"24.4.5.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",6]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.5.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1860]
[null,"24.4.5.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",690]
[null,"24.4.5.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",89]
[null,"24.4.5.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1860]
[null,"24.4.5.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",690]
[null,"24.4.5.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",89]
[null,"24.4.5.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",44]
[null,"24.4.5.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",344]
[null,"24.4.5.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"un",20]
[null,"24.4.5.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"ml",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.5.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.5.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.5.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.5.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.5.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80]
[null,"24.4.5.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",107]
[null,"24.4.5.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.6",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.6.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",830]
[null,"24.4.6.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6104]
[null,"24.4.6.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.6.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",436]
[null,"24.4.6.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",36]
[null,"24.4.6.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",3052]
[null,"24.4.6.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.6.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",36]
[null,"24.4.6.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",11]
[null,"24.4.6.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",217]
[null,"24.4.6.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.6.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",168]
[null,"24.4.6.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",42]
[null,"24.4.6.14",null,"Art. Ilum TIPO 5",522,"un",3]
[null,"24.4.6.15",null,"Art. Ilum TIPO 12",522,"un",3]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.6.16",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",2795]
[null,"24.4.6.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6516]
[null,"24.4.6.18",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",3439]
[null,"24.4.6.19",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",42]
[null,"24.4.6.20",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",301]
[null,"24.4.6.21",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",80]
[null,"24.4.6.22",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",2606]
[null,"24.4.6.23",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",652]
[null,"24.4.6.24",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.6.25",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",153]
[null,"24.4.6.26",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",142]
[null,"24.4.6.27",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",6]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.6.28",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1608]
[null,"24.4.6.29",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",757]
[null,"24.4.6.30",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",89]
[null,"24.4.6.31",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1608]
[null,"24.4.6.32",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"un",757]
[null,"24.4.6.33",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",89]
[null,"24.4.6.34",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",43]
[null,"24.4.6.35",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",328]
[null,"24.4.6.36",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20]
[null,"24.4.6.37",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.6.38",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.6.39",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.6.40",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.6.41",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.6.42",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80]
[null,"24.4.6.43",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",94]
[null,"24.4.6.44",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.7",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.7.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",679]
[null,"24.4.7.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6314]
[null,"24.4.7.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.7.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",451]
[null,"24.4.7.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",33]
[null,"24.4.7.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",3157]
[null,"24.4.7.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.7.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",33]
[null,"24.4.7.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",9]
[null,"24.4.7.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",228]
[null,"24.4.7.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.7.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",161]
[null,"24.4.7.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",51]
[null,"24.4.7.14",null,"Art. Ilum TIPO 12",522,"un",8]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.7.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",2958]
[null,"24.4.7.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",6700]
[null,"24.4.7.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",3613]
[null,"24.4.7.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",43]
[null,"24.4.7.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",310]
[null,"24.4.7.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",81]
[null,"24.4.7.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",2680]
[null,"24.4.7.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",670]
[null,"24.4.7.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.7.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",159]
[null,"24.4.7.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",145]
[null,"24.4.7.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",6]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.7.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1189]
[null,"24.4.7.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",672]
[null,"24.4.7.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",184]
[null,"24.4.7.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1189]
[null,"24.4.7.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",674]
[null,"24.4.7.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",184]
[null,"24.4.7.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",37]
[null,"24.4.7.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",272]
[null,"24.4.7.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",25]
[null,"24.4.7.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.7.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.7.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.7.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.7.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.7.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80]
[null,"24.4.7.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",75]
[null,"24.4.7.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.8",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.8.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",177]
[null,"24.4.8.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2688]
[null,"24.4.8.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10]
[null,"24.4.8.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",192]
[null,"24.4.8.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",20]
[null,"24.4.8.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1344]
[null,"24.4.8.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.8.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",20]
[null,"24.4.8.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",6]
[null,"24.4.8.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",78]
[null,"24.4.8.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.8.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",74]
[null,"24.4.8.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",36]
[null,"24.4.8.14",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",1]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.8.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",912]
[null,"24.4.8.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2800]
[null,"24.4.8.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1291]
[null,"24.4.8.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",21]
[null,"24.4.8.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",128]
[null,"24.4.8.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",50]
[null,"24.4.8.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1120]
[null,"24.4.8.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",280]
[null,"24.4.8.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.8.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",67]
[null,"24.4.8.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",57]
[null,"24.4.8.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",4]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.8.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",501]
[null,"24.4.8.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",166]
[null,"24.4.8.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",87]
[null,"24.4.8.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",501]
[null,"24.4.8.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",166]
[null,"24.4.8.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",87]
[null,"24.4.8.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",17]
[null,"24.4.8.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",120]
[null,"24.4.8.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20]
[null,"24.4.8.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.8.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.8.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.8.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.8.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.8.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",32]
[null,"24.4.8.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",41]
[null,"24.4.8.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.9",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.9.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",177]
[null,"24.4.9.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2604]
[null,"24.4.9.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10]
[null,"24.4.9.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",186]
[null,"24.4.9.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",20]
[null,"24.4.9.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1302]
[null,"24.4.9.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.9.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",20]
[null,"24.4.9.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5]
[null,"24.4.9.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",78]
[null,"24.4.9.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.9.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",72]
[null,"24.4.9.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",32]
[null,"24.4.9.14",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",1]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.9.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",880]
[null,"24.4.9.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2672]
[null,"24.4.9.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1164]
[null,"24.4.9.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.9.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",120]
[null,"24.4.9.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",34]
[null,"24.4.9.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1069]
[null,"24.4.9.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",268]
[null,"24.4.9.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.9.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",69]
[null,"24.4.9.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",47]
[null,"24.4.9.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",4]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.9.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",776]
[null,"24.4.9.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",88]
[null,"24.4.9.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",89]
[null,"24.4.9.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",776]
[null,"24.4.9.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",88]
[null,"24.4.9.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",89]
[null,"24.4.9.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",22]
[null,"24.4.9.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",80]
[null,"24.4.9.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20]
[null,"24.4.9.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.9.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.9.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.9.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.9.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.9.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",32]
[null,"24.4.9.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",41]
[null,"24.4.9.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.9.44",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",60]
[null,"24.4.9.45",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.10",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.10.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",177]
[null,"24.4.10.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2562]
[null,"24.4.10.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10]
[null,"24.4.10.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",183]
[null,"24.4.10.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",22]
[null,"24.4.10.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1281]
[null,"24.4.10.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.10.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",22]
[null,"24.4.10.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5]
[null,"24.4.10.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",82]
[null,"24.4.10.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.10.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",70]
[null,"24.4.10.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",27]
[null,"24.4.10.14",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",1]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.10.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",884]
[null,"24.4.10.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2530]
[null,"24.4.10.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1120]
[null,"24.4.10.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.10.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",113]
[null,"24.4.10.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",36]
[null,"24.4.10.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1012]
[null,"24.4.10.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",253]
[null,"24.4.10.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.10.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",67]
[null,"24.4.10.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",42]
[null,"24.4.10.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",4]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.10.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",880]
[null,"24.4.10.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",186]
[null,"24.4.10.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30]
[null,"24.4.10.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",880]
[null,"24.4.10.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",186]
[null,"24.4.10.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",30]
[null,"24.4.10.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",25]
[null,"24.4.10.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",192]
[null,"24.4.10.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",10]
[null,"24.4.10.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.10.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.10.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.10.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.10.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.10.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",32]
[null,"24.4.10.42",null,"Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",41]
[null,"24.4.10.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.11",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SÉPTIMO PISO - TSNE 7P "]
[null,null,null,"ILUMINACION ",522]
[null,"24.4.11.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",177]
[null,"24.4.11.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2562]
[null,"24.4.11.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10]
[null,"24.4.11.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",183]
[null,"24.4.11.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",22]
[null,"24.4.11.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1281]
[null,"24.4.11.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.11.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",22]
[null,"24.4.11.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5]
[null,"24.4.11.10",null,"Art. Ilum TIPO 1",522,"un",82]
[null,"24.4.11.11",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3]
[null,"24.4.11.12",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",70]
[null,"24.4.11.13",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",27]
[null,"24.4.11.14",null,"Art. Ilum TIPO 7",522,"un",1]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.11.15",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",887]
[null,"24.4.11.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2530]
[null,"24.4.11.17",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1120]
[null,"24.4.11.18",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20]
[null,"24.4.11.19",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",113]
[null,"24.4.11.20",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",40]
[null,"24.4.11.21",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1012]
[null,"24.4.11.22",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",253]
[null,"24.4.11.23",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.11.24",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",67]
[null,"24.4.11.25",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",42]
[null,"24.4.11.26",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",4]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.11.27",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",884]
[null,"24.4.11.28",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",185]
[null,"24.4.11.29",null,"Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30]
[null,"24.4.11.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",884]
[null,"24.4.11.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",185]
[null,"24.4.11.32",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",30]
[null,"24.4.11.33",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",7]
[null,"24.4.11.34",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",192]
[null,"24.4.11.35",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",10]
[null,"24.4.11.36",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.11.37",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.11.38",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.11.39",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.11.40",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.11.41",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",32]
[null,"24.4.11.42",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",41]
[null,"24.4.11.43",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.12",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.12.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",114]
[null,"24.4.12.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",924]
[null,"24.4.12.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",6]
[null,"24.4.12.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",66]
[null,"24.4.12.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",6]
[null,"24.4.12.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",462]
[null,"24.4.12.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.12.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",6]
[null,"24.4.12.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5]
[null,"24.4.12.10",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",36]
[null,"24.4.12.11",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",11]
[null,"24.4.12.12",null,"Art. Ilum TIPO 13",522,"un",19]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.12.13",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",70]
[null,"24.4.12.14",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",332]
[null,"24.4.12.15",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",122]
[null,"24.4.12.16",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",3]
[null,"24.4.12.17",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",14]
[null,"24.4.12.18",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",40]
[null,"24.4.12.19",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",200]
[null,"24.4.12.20",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.12.21",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",14]
[null,"24.4.12.22",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",4]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.12.23",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",53]
[null,"24.4.12.24",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",157]
[null,"24.4.12.25",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",53]
[null,"24.4.12.26",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",157]
[null,"24.4.12.27",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",8]
[null,"24.4.12.28",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",64]
[null,"24.4.12.29",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.12.30",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",50]
[null,"24.4.12.31",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.12.32",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",400]
[null,"24.4.12.33",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.12.34",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",8]
[null,"24.4.12.35",null,"Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",13]
[null,"24.4.12.36",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.13",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc "]
[null,null,null,"ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento"]
[null,"24.4.13.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",178]
[null,"24.4.13.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",308]
[null,"24.4.13.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1]
[null,"24.4.13.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",22]
[null,"24.4.13.5",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",154]
[null,"24.4.13.6",null,"Art. Ilum TIPO 12",522,"un",22]
[null,"24.4.13.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento"]
[null,"24.4.13.8",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",35]
[null,"24.4.13.9",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",100]
[null,"24.4.13.10",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",90]
[null,"24.4.13.11",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1]
[null,"24.4.13.12",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10]
[null,"24.4.13.13",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",50]
[null,"24.4.13.14",null,"Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",10]
[null,"24.4.13.15",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"EQUIPOS, ASCENSORES.  "]
[null,"24.4.13.16",null,"Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",110]
[null,"24.4.13.17",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",110]
[null,"24.4.13.18",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",4]
[null,"24.4.13.19",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",50]
[null,"24.4.13.20",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.14",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZADORES - TSE Pres "]
[null,null,null,"EQUIPOS, PRESURIZADORES.  "]
[null,"24.4.14.1",null,"Conductor 4x6 mm2 NYY F-N",522,"ml",170]
[null,"24.4.14.2",null,"Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo ",522,"ml",170]
[null,"24.4.14.3",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",2]
[null,"24.4.14.4",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",50]
[null,"24.4.14.5",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"ml",1]
[null,"24.4.15",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.15.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",35]
[null,"24.4.15.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",168]
[null,"24.4.15.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",2]
[null,"24.4.15.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",12]
[null,"24.4.15.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",5]
[null,"24.4.15.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",84]
[null,"24.4.15.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.15.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",5]
[null,"24.4.15.9",null,"Art. Ilum TIPO 2",522,"un",12]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO"]
[null,"24.4.15.10",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30]
[null,"24.4.15.11",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",100]
[null,"24.4.15.12",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",70]
[null,"24.4.15.13",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10]
[null,"24.4.15.14",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",5]
[null,"24.4.15.15",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",30]
[null,"24.4.15.16",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.15.17",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",11]
[null,"24.4.15.18",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",1]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - BOMBAS SUMIDEROS - MOTOR PORTON"]
[null,"24.4.15.19",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",100]
[null,"24.4.15.20",null,"Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1200]
[null,"24.4.15.21",null,"Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N",522,"ml",70]
[null,"24.4.15.22",null,"Conductor 1x2.5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",100]
[null,"24.4.15.23",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1240]
[null,"24.4.15.24",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",100]
[null,"24.4.15.25",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.15.26",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",20]
[null,"24.4.15.27",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.15.28",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100]
[null,"24.4.15.29",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,"24.4.16",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AUDITORIO - TSNE AU "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.16.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",10]
[null,"24.4.16.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",100]
[null,"24.4.16.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",5]
[null,"24.4.16.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",45]
[null,"24.4.16.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",1]
[null,"24.4.16.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",100]
[null,"24.4.16.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.16.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",1]
[null,"24.4.16.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",2]
[null,"24.4.16.10",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",6]
[null,"24.4.16.11",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",5]
[null,"24.4.16.12",null,"Art. Ilum TIPO 8",522,"un",30]
[null,"24.4.16.13",null,"Art. Ilum TIPO 12",522,"un",4]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.16.14",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",55]
[null,"24.4.16.15",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",10]
[null,"24.4.16.16",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",310]
[null,"24.4.16.17",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",80]
[null,"24.4.16.18",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",215]
[null,"24.4.16.19",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",65]
[null,"24.4.16.20",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",12]
[null,"24.4.16.21",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",17]
[null,"24.4.16.22",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15]
[null,"24.4.16.23",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",160]
[null,"24.4.16.24",null,"Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",25]
[null,"24.4.16.25",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.16.26",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",10]
[null,"24.4.16.27",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",7]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.16.28",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",15]
[null,"24.4.16.29",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",40]
[null,"24.4.16.30",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",15]
[null,"24.4.16.31",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",40]
[null,"24.4.16.32",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",5]
[null,"24.4.16.33",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",60]
[null,"24.4.16.34",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.16.35",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",20]
[null,"24.4.16.36",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.16.37",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100]
[null,"24.4.16.38",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,"24.4.17",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TSNE Caf "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.17.1",null,"Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1020]
[null,"24.4.17.2",null,"Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",560]
[null,"24.4.17.3",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",15]
[null,"24.4.17.4",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",40]
[null,"24.4.17.5",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",5]
[null,"24.4.17.6",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",280]
[null,"24.4.17.7",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.17.8",null,"Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",5]
[null,"24.4.17.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",4]
[null,"24.4.17.10",null,"Art. Ilum TIPO 3",522,"un",36]
[null,"24.4.17.11",null,"Art. Ilum TIPO 4",522,"un",1]
[null,"24.4.17.12",null,"Art. Ilum TIPO 11",522,"un",3]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.17.13",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1080]
[null,"24.4.17.14",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1570]
[null,"24.4.17.15",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",800]
[null,"24.4.17.16",null,"Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",25]
[null,"24.4.17.17",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",25]
[null,"24.4.17.18",null,"Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",{"$f":"+G3522","v":25}]
[null,"24.4.17.19",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",800]
[null,"24.4.17.20",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,"24.4.17.21",null,"Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",12]
[null,"24.4.17.22",null,"Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",4]
[null,"24.4.17.23",null,"Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",3]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - CAMPANAS - INYECTORES - EXTRACTORES"]
[null,"24.4.17.24",null,"Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",20]
[null,"24.4.17.25",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",100]
[null,"24.4.17.26",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",20]
[null,"24.4.17.27",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",100]
[null,"24.4.17.28",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",5]
[null,"24.4.17.29",null,"Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",120]
[null,"24.4.17.30",null,"Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.17.31",null,"Caja metalica octogonal  ",522,"un",20]
[null,"24.4.17.32",null,"Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5]
[null,"24.4.17.33",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100]
[null,"24.4.17.34",null,"Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1]
[null,"24.4.18",null,"ILUMINACION, TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TPE IE "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.18.1",null,"Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",500]
[null,"24.4.18.2",null,"Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1288]
[null,"24.4.18.3",null,"Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",500]
[null,"24.4.18.4",null,"Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1288]
[null,"24.4.18.5",null,"Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",124]
[null,"24.4.18.6",null,"Caño electroducto liso de Polietileno 2\"",522,"ml",1736]
[null,"24.4.18.7",null,"Excavaciones subterranes ",522,"ml",1736]
[null,"24.4.18.8",null,"Registros Electricos ",522,"un",30]
[null,"24.4.18.9",null,"Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",7]
[null,"24.4.18.10",null,"Toma corriente estabilizada para exterior IP65 para instalaciones en columnas",522,"un",32]
[null,"24.4.18.11",null,"Accesorios, materiales menores para correcto funcionamiento ",522,"gl",1]
[null,"24.4.18.12",null,"Art de ilum. TIPO 2 ",522,"un",3]
[null,"24.4.18.13",null,"Art de ilum. TIPO 9",522,"un",10]
[null,"24.4.18.14",null,"Art de ilum. TIPO 14",522,"un",32]
[null,"24.4.18.15",null,"Art de ilum. TIPO 15",522,"un",9]
[null,"24.4.18.16",null,"Art de ilum. TIPO 16",522,"un",5]
[null,"24.4.18.17",null,"Art de ilum. TIPO 17",522,"un",13]
[null,"24.4.18.18",null,"Art de ilum. TIPO 18",522,"un",24]
[null,"24.4.18.19",null,"Art de ilum. TIPO 19",522,"un",26]
[null,"24.4.18.20",null,"Art de ilum. TIPO 20",522,"un",2]
[null,"24.5",null,"TABLEROS DE CONTROL"]
[null,"24.5.1",null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE BAC"]
[null,null,null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS"]
[null,"24.5.1.1",null,"Conductor 4x6 mm2 NYY F-N",522,"ml",215]
[null,"24.5.1.2",null,"Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",215]
[null,"24.5.1.3",null,"Cañeria PVC 100 mm ",522,"ml",30]
[null,"24.5.1.4",null,"Accesorios de montaje, registros, tapas registros. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS "]
[null,"24.5.1.5",null,"Conductor 4x4 mm2 NYY F-N",522,"ml",35]
[null,"24.5.1.6",null,"Conductor 1x4 mm2 NYA T - Verde/Amarillo ",522,"ml",35]
[null,"24.5.1.7",null,"Caja de conexion octogonal metalica",522,"un",20]
[null,"24.5.1.8",null,"Electroducto metalico corrugado 1''",522,"ml",50]
[null,"24.5.1.9",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.5.1.10",null,"Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",30]
[null,"24.5.1.11",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.5.2",null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA BOMBAS DE AGUA CORRIENTE - TPE PCI"]
[null,null,null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS"]
[null,"24.5.2.1",null,"Conductor 4x16 mm2 XLPE F-N",522,"ml",65]
[null,"24.5.2.2",null,"Conductor 1x16 mm2 XLPE F-N",522,"ml",65]
[null,"24.5.2.3",null,"Cañeria PVC 100 mm ",522,"ml",15]
[null,"24.5.2.4",null,"Accesorios de montaje, registros, tapas registros. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BOMBAS, PRESURIZADORES "]
[null,"24.5.2.5",null,"Conductor 4x10 mm2 NYY F-N",522,"ml",30]
[null,"24.5.2.6",null,"Conductor 1x10 mm2 NYY F-N",522,"ml",30]
[null,"24.5.2.7",null,"Conductor 4x4 mm2 NYY F-N",522,"ml",160]
[null,"24.5.2.8",null,"Conductor 1x4 mm2 NYY F-N",522,"ml",160]
[null,"24.5.2.9",null,"Caja de conexion octogonal metalica",522,"un",50]
[null,"24.5.2.10",null,"Electroducto metalico corrugado 1''",522,"ml",50]
[null,"24.5.2.11",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.5.2.12",null,"Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",20]
[null,"24.5.2.13",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.5.3",null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS, BOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS - TABLERO PRINCIPAL NORMAL BOMBAS DE AGUAS PRINCIPALES/SECUNDARIAS - TPN Cli "]
[null,null,null,"TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS - BOMBAS "]
[null,"24.5.3.1",null,"Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30]
[null,"24.5.3.2",null,"Conductor 1x10 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",30]
[null,"24.5.3.3",null,"Caja de conexion octogonal metalica",522,"un",15]
[null,"24.5.3.4",null,"Electroducto metalico corrugado 1''",522,"ml",80]
[null,"24.5.3.5",null,"Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"CHILLERS "]
[null,"24.5.3.6",null,"Conductor 4X1x120 mm2 XLPE",522,"ml",90]
[null,"24.5.3.7",null,"Conductor 1x50 mm2 XLPE ",522,"ml",90]
[null,"24.5.3.8",null,"Cañeria PVC 100 mm ",522,"ml",{"$f":"+G3605","v":90}]
[null,"24.5.3.9",null,"Accesorios de montaje, registros, tapas registros. ",522,"gl",1]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.5.3.10",null,"Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",60]
[null,"24.5.3.11",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.6",null,"SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS "]
[null,"24.6.1",null,"Conductor de cobre desnudo 50mm2",522,"ml",300]
[null,"24.6.2",null,"Conductor de cobre desnudo 25mm2",522,"ml",60]
[null,"24.6.3",null,"Jabalina  \"coperweld\" Ø5/8\" x 2,4m. Alta camada",522,"un",20]
[null,"24.6.4",null,"Soldadura exotérmica",522,"un",40]
[null,"24.6.5",null,"Tablero metalico y Barra equipotencial ",522,"un",4]
[null,"24.6.6",null,"Via de Chispas ",522,"un",2]
[null,"24.6.7",null,"Pararrayo PDC con dispositivo de cebado",522,"un",1]
[null,"24.6.8",null,"Registro de mampostería 4x40x60cm",522,"un",4]
[null,"24.6.9",null,"Torre para soportes de pararrayo",522,"un",1]
[null,"24.6.10",null,"Accesorios para montaje de conductores de bajadas e instalacion completa",522,"gl",1]
[null,"24.7",null,"BANDEJADO ELECTRICO VERTICAL EN MONTANTES ELECTRICAS Y DE SEÑALES DEBILES"]
[null,"24.7.1",null,"Bandeja portacable ZI 600 mm",522,"ml",150]
[null,"24.7.2",null,"Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",220]
[null,"24.7.3",null,"Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",170]
[null,"24.7.4",null,"Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1]
[null,"24.8",null,"BANDEJADO PARA SEÑALES DEBILES"]
[null,"24.8.1",null,"Bandeja portacable ZI 600 mm. Incluye accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"ml",{"$f":"70+142+133+133+133+53+53+53+53","v":823}]
[null,"24.7.2",null,"Bandeja portacable ZI 300 mm. Incluye accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"ml",{"$f":"19+48+48+48+48+68+80+80+80+80","v":599}]
[null,"25","Y","INSTALACIONES ESPECIALES "]
[null,"25.1","Y.1","EXTINCION DE INCENDIOS"]
[null,"25.1.1",null,"Extintor de polvo polivante (ABC) de 6 kg",522,"un",92]
[null,"25.1.2",null,"Extintor de CO2 de 5 kg",522,"un",20]
[null,"25.1.3",null,"Extintor de CLASE K de 6 litros",522,"un",2]
[null,"25.1.4",null,"Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.",522,"un",18]
[null,"25.1.5",null,"Acople reductor - Victaulic. 1 1/4\"-1/2\"",522,"un",1195]
[null,"25.1.6",null,"Acople reductor - Victaulic. 2\"-1 1/4\"",522,"un",363]
[null,"25.1.7",null,"Acople reductor - Victaulic. 4\"-1 1/4\"",522,"un",2]
[null,"25.1.8",null,"Acople reductor - Victaulic. 4\"-2\"",522,"un",9]
[null,"25.1.9",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 1 1/4\"-1 1/4\"",522,"un",1390]
[null,"25.1.10",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 2 1/2\"-2 1/2\"",522,"un",174]
[null,"25.1.11",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 2\"-2\"",522,"un",1545]
[null,"25.1.12",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 3\"-3\"",522,"un",73]
[null,"25.1.13",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 4\"-4\"",522,"un",1025]
[null,"25.1.14",null,"Acople rígido - Victaulic-FireLock No 009N. 6\"-6\"",522,"un",16]
[null,"25.1.15",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 1 1/4\"-1 1/4\"",522,"un",365]
[null,"25.1.16",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 2 1/2\"-2 1/2\"",522,"un",66]
[null,"25.1.17",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 2\"-2\"",522,"un",51]
[null,"25.1.18",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 3\"-3\"",522,"un",20]
[null,"25.1.19",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 4\"-4\"",522,"un",212]
[null,"25.1.20",null,"Codo 90 - Victaulic  No 001-003. 6\"-6\"",522,"un",3]
[null,"25.1.21",null,"Conector para válvula de control.",522,"un",51]
[null,"25.1.22",null,"Reducción - Victaulic No 50-51. 4\"-2 1/2\"",522,"un",39]
[null,"25.1.23",null,"Reducción - Victaulic No 50-51. 4\"-2\"",522,"un",58]
[null,"25.1.24",null,"Reducción - Victaulic No 50-51. 4\"-3\"",522,"un",5]
[null,"25.1.25",null,"Tee - Victaulic No 1. 2\"-2\"-2\"",522,"un",75]
[null,"25.1.26",null,"Tee - Victaulic No 1. 3\"-3\"-3\"",522,"un",10]
[null,"25.1.27",null,"Tee - Victaulic No 1. 4\"-4\"-2\"",522,"un",2]
[null,"25.1.28",null,"Tee - Victaulic No 1. 4\"-4\"-4\"",522,"un",76]
[null,"25.1.29",null,"Tee mecánica - Victaulic-IPS 920-920N. 2\"-1 1/4\"",522,"un",830]
[null,"25.1.30",null,"Tee mecánica - Victaulic-IPS 920-920N. 4\"-2\"",522,"un",214]
[null,"25.1.31",null,"Victaulic-FP-Cap No 006. 3\"",522,"un",5]
[null,"25.1.32",null,"Victaulic-IPS-Cross-No 35. 2\"-2\"-2\"-2\"",522,"un",3]
[null,"25.1.33",null,"Victaulic-IPS-Cross-No 35. 4\"-4\"-4\"-4\"",522,"un",17]
[null,"25.1.34",null,"Caño de ramal rociadores - Victaulic-FIRE. 1 1/4\"",522,"un",483]
[null,"25.1.35",null,"Caño de ramal rociadores - Victaulic-FIRE. 2\"",522,"un",3055]
[null,"25.1.36",null,"Caño principal rociadores - Victaulic-FIRE. 2 1/2\"",522,"un",60]
[null,"25.1.37",null,"Caño principal rociadores - Victaulic-FIRE. 2''",522,"un",2]
[null,"25.1.38",null,"Caño principal rociadores - Victaulic-FIRE. 3''",522,"un",75]
[null,"25.1.39",null,"Caño principal rociadores - Victaulic-FIRE. 4''",522,"un",2180]
[null,"25.1.40",null,"Caño principal rociadores - Victaulic-FIRE. 6''",522,"un",5]
[null,"25.1.41",null,"Rociador colgante: K5.6, RESPUESTA ESTANDAR, ∅1/2\", 68° C, UL/FM CON PLACA EMPOTRADA,",522,"un",937.99999999999989]
[null,"25.1.42",null,"Rociador montante: K5.6, RESPUESTA ESTANDAR, ∅1/2\", 68° C, UL/FM",522,"un",256.2]
[null,"25.1.43",null,"Boca de incendio equipada B.I.E.: 2 1/2''",522,"un",37]
[null,"25.1.44",null,"Boca de incendio siamesa: 4\"x2 1/2\"x2 1/2\"",522,"un",2]
[null,"25.1.45",null,"Modulo de control de zona - Victaulic serie 747m: Standard",522,"un",17]
[null,"25.1.46",null,"Suministro e instalación de Válvula de retención - Victaulic serie 717: Standard",522,"un",17]
[null,"25.1.47",null,"Suministro e instalación de Válvula mariposa - Victaulic serie 705: Standard",522,"un",20]
[null,null,null,"SISTEMA DE BOMBEO"]
[null,"25.1.48",null,"Suministro e instalación de Válvula de compuerta  2 1/2''",522,"un",2]
[null,"25.1.49",null,"Suministro e instalación de Válvula de compuerta  4''",522,"un",6]
[null,"25.1.50",null,"Suministro e instalación de Válvula de compuerta  6''",522,"un",2]
[null,"25.1.51",null,"Suministro e instalación de Válvula de retención  2 1/2''",522,"un",1]
[null,"25.1.52",null,"Suministro e instalación de Válvula de retención  4''",522,"un",2]
[null,"25.1.53",null,"Suministro e instalación de Junta flexible Gigault 2 1/2''",522,"un",1]
[null,"25.1.54",null,"Suministro e instalación de Junta flexible Gigault 4''",522,"un",2]
[null,"25.1.55",null,"Bomba centrífuga PEDROLLO: HF30A 10HP Q=2200l/min H=18m",522,"un",2]
[null,"25.1.56",null,"Bomba jockey PEDROLLO: HF6A 3HP Q=200l/min H=18.1m",522,"un",1]
[null,"25.2","Y.2","CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA"]
[null,"25.2.1",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 2; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.2",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 1; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.3",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en PLANTA BAJA; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.4",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicosen PRIMER PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.5",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEGUNDO PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.6",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en TERCER PISO",522,"gl",1]
[null,"25.2.7",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicosen CUARTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.8",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en QUINTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.9",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEXTO PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.10",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en SEPTIMO PISO; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.2.11",null,"Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en OCTAVO PISO y Azoteas; cajas, tableros y canalizaciones",522,"gl",1]
[null,"25.3","Y.3","SEGURIDAD ELECTRÓNICA"]
[null,"25.3.1",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 2",522,"gl",1]
[null,"25.3.2",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 1",522,"gl",1]
[null,"25.3.3",null,"Cajas y canalizaciones en planta baja",522,"gl",1]
[null,"25.3.4",null,"Cajas y canalizaciones para kit de observación en Salas de Juicios Orales",522,"gl",1]
[null,"25.3.5",null,"Cajas y canalizaciones en primer piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.6",null,"Cajas y canalizaciones en segundo piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.7",null,"Cajas y canalizaciones en tercer pisol",522,"gl",1]
[null,"25.3.8",null,"Cajas y canalizaciones en cuarto piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.9",null,"Cajas y canalizaciones en quinto piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.10",null,"Cajas y canalizaciones en sexto piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.11",null,"Cajas y canalizaciones en septimo piso",522,"gl",1]
[null,"25.3.12",null,"Cajas y canalizaciones en octavo Nivel y Azoteas",522,"gl",1]
[null,"25.3.13",null,"Cajas y canalizaciones en fachadas y exteriores",522,"gl",1]
[null,"25.4","Y.4","COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"25.4.1",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 2",522,"gl",1]
[null,"25.4.2",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 1",522,"gl",1]
[null,"25.4.3",null,"Cajas y canalizaciones en planta baja",522,"gl",1]
[null,"25.4.4",null,"Cajas y canalizaciones en salas de juicios orales",522,"gl",1]
[null,"25.4.5",null,"Cajas y canalizaciones en primer piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.6",null,"Cajas y canalizaciones en segundo piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.7",null,"Cajas y canalizaciones en tercer pisol",522,"gl",1]
[null,"25.4.8",null,"Cajas y canalizaciones en cuarto piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.9",null,"Cajas y canalizaciones en quinto piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.10",null,"Cajas y canalizaciones en sexto piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.11",null,"Cajas y canalizaciones en sexto piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.12",null,"Cajas y canalizaciones en septimo piso",522,"gl",1]
[null,"25.4.13",null,"Cajas y canalizaciones en octavo piso y azoteas",522,"gl",1]
[null,"25.4.14",null,"Cajas y canalizaciones en exteriores",522,"gl",1]
[null,"25.5","Y.5-Y.6","INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS"]
[null,"25.5.1",null,"Acometida de Líneas Telefónicas: Columna de H° Tipo AP, ducto de caño galvanizado de 4\" adosada a la columna, dos registros 40x40 con tapa de Hº, ductos de polietileno de 4\" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.",522,"gl",1]
[null,"25.5.2",null,"Acometida subterranea para Red de Datos: Ducto de polietileno de 4\" de diametro desde registro previsto para telefono ubicado al pie de columna de entrada, hasta Sala de Control. ",522,"gl",1]
[null,"25.5.3",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 2",522,"gl",1]
[null,"25.5.4",null,"Cajas y canalizaciones en subsuelo 1",522,"gl",1]
[null,"25.5.5",null,"Cajas y canalizaciones en planta baja",522,"gl",1]
[null,"25.5.6",null,"Cajas y canalizaciones en salas de juicios orales",522,"gl",1]
[null,"25.5.7",null,"Cajas y canalizaciones en primer piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.8",null,"Cajas y canalizaciones en segundo piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.9",null,"Cajas y canalizaciones en tercer pisol",522,"gl",1]
[null,"25.5.10",null,"Cajas y canalizaciones en cuarto piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.11",null,"Cajas y canalizaciones en quinto piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.12",null,"Cajas y canalizaciones en sexto piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.13",null,"Cajas y canalizaciones en sexto piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.14",null,"Cajas y canalizaciones en septimo piso",522,"gl",1]
[null,"25.5.15",null,"Cajas y canalizaciones en octavo piso y azoteas",522,"gl",1]
[null,"25.5.16",null,"Cajas y canalizaciones en exteriores",522,"gl",1]
[null,"25.5.17",null,"Cajas para tomas telefónicas RJ11",522,"gl",1]
[null,"25.5.18",null,"Cajas par Datos RJ45",522,"gl",1]
[null,"25.6","Y.7","ASCENSORES"]
[null,"25.6.1",null,"Cajas y canalización para Alimentación Eléctrica, Mandos y Señalizaciones para todas las unidades de Ascensores en sus respectivas Cajas y conexiones hasta la Sala de Control.",522,"gl",1]
[null,"25.6.2",null,"Ganchos metálicos de Montaje en cada Caja de Ascensor",522,"gl",1]
[null,"25.6.3",null,"Estructuras metalicas para soportes de guias en el interior de la caja de ascensores y en los laterales intermedios a las vigas de hormigon.",522,"gl",1]
[null,"25.6.4",null,"Placas metalicas empotradas en las vigas de hormigon armado para colocacion de las guias de los ascensores.",522,"gl",1]
[null,"25.6.5",null,"Escalera para acceso a foso, tipo marinero, en planchuelas de acero de 1 1/2\"x3/16\", acabado con esmalte Grafito Claro en cada Caja de Ascesor",522,"gl",1]
[null,"25.7","Y.8","GENERADOR DE EMERGENCIA"]
[null,"25.7.1",null,"Cajas y canalización para Generador de Emergencia",522,"gl",1]
[null,"25.7.2",null,"Accesorios para Sala del Generador",522,"gl",1]
[null,"26",null,"PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES"]
[null,"26.1",null,"EXPLANADA PRINCIPAL y ACCESO DE FUNCIONARIOS"]
[null,"26.1.1",null,"Rampa en Acceso peatonal para acceso de funcionarios (Hacia calle). Incluye: Estructura de H°A°, Zapatas y Losas,  Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; y piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ;  Pasamanos laterales y baranda Tipo 1, cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo; Iluminación de Pasamanos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1]
[null,"26.1.2",null,"Rampa en Acceso peatonal para acceso de funcionarios (Adyacente a estacionamiento de funcionarios). Incluye: Estructura de H°A°, Zapatas y Losas,  Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; y piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ;  Pasamanos laterales y baranda Tipo 1, cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo; Iluminación de Pasamanos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1]
[null,"26.2",null,"AREA DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES - JARDINERÍA DEL ENTORNO"]
[null,"26.2.1","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánicamente y con endurecedor químico con rebaje de 5cm respecto al nivel de plaza . Incorpora cordones de H°A° perimetrales.- Sector plaza-",522,"m2",290]
[null,"26.2.2",null,"Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánicamente y con endurecedor químico con rebaje de 5cm respecto al nivel de plaza . Incorpora Muros bajos de piedra, Parapetos y pantallas de H°A° perimetrales y delimitadores de espacios con ribete en voladizo. Además, umbral de Granito Reconstituído en la transición entre ambos pisos. - Patio de juegos guardería- Ver Detalles. _Sector Juegos infantiles guardería-",522,"m2",111]
[null,"26.2.3",null,"MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA:  Base de la Escultura de hormigon armado y mampostería revestido con granito negro natural. Provisión y colocación de la Escultura de la Diosa Astrea hecho de hormigón, de dos metros de altura, con pintura blanca o color bronce, como se indique, de alta resistencia a la intemperie. Integra el monumento tres Mástiles de caños galvanizados, anclados en la Losa estructural, pintados y con los mecanismos de izaje necesarios. Ver detalle correspondiente.",522,"gl. ",1]
[null,"26.3",null,"PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE "]
[null,"26.3.1",null,"VEREDAS "]
[null,"26.3.1.1","I.2","Vereda palacio- Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora el Cordón de H°A° en el lado interno de la vereda,  donde existe Pantalla de H°A° que lo limita internamente, se amarra a la misma, hacia la calle deberán dejarse los brotes de armaduras para el cordón cuneta.  En todos los casos se asienta sobre colchón de triturada.  ",522,"m2",530]
[null,"26.3.1.2",null,"Vereda limitrofe entre la cancha y el palacio - Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora el Cordón de H°A° en el lado interno de la vereda,  donde existe Pantalla de H°A° que lo limita internamente, se amarra a la misma, hacia la calle deberán dejarse los brotes de armaduras para el cordón cuneta.  En todos los casos se asienta sobre colchón de triturada.  ",522,"m2",330]
[null,"26.3.1.3",null,"Vereda manzana - Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora el Cordón de H°A° en el lado interno de la vereda,  donde existe Pantalla de H°A° que lo limita internamente, se amarra a la misma, hacia la calle deberán dejarse los brotes de armaduras para el cordón cuneta.  En todos los casos se asienta sobre colchón de triturada.  ",522,"m2",1425]
[null,"26.3.1.4","I.3","Vereda palacio- Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. ",522,"m2",530]
[null,"26.3.1.5",null,"Vereda  limitrofe entre la cancha y el palacio - Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. ",522,"m2",330]
[null,"26.3.1.6",null,"Vereda manzana -  Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. ",522,"m2",1425]
[null,"26.3.1.7","Z.3","Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle (palacio) , las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.",522,"ml",170]
[null,"26.3.1.8",null,"Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle (manzana), las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.",522,"ml",463]
[null,"26.3.1.9","I.2 -J.1","Vereda palacio- Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. ",522,"m2",530]
[null,"26.3.1.10",null,"Vereda limitrofe entre la cancha y el palacio - Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. ",522,"m2",330]
[null,"26.3.1.11",null,"Vereda manzana -  Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. ",522,"m2",1425]
[null,"26.4",null,"PISO EN EXPLANADA PRINCIPAL Y ACCESO DE FUNCIONARIOS"]
[null,"26.4.1",null,"Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado base gris 30x30, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal, acceso- estacionamiento de funcionarios y pasillo técnico. Se prevén planchas de borde de granito rec. en desniveles y cantoneras metalicas en entrada a Rejillas de desague. ",522,"m2",1300]
[null,"26.4.2","I.2 -J.1","Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado base roja 30x30 para detalles en granito rec., sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal y Acceso - estacionamiento de funcionarios. Se prevén planchas de borde de granito rec. en desniveles y cantoneras metalicas en entrada a Rejillas de desague. ",522,"m2",120]
[null,"26.5",null,"PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS DE H°A°"]
[null,"26.5.1",null,"Rampa en accesos vehicular a estacionamiento publico y de funcionarios. INCLUYE: Losa Estructural de fondo,  fundación soportes laterales con Pantallas de H°A°, Aislación interior de Pantallas de la misma, la losa asienta sobre  suelo compactado y Colchón de Triturada y deberá prever varillas en U para anclaje de la losa de piso superior. Losa de Piso de 10 cm. de espesor, con endurecedor quimico y llaneado mecánico, rebajes tranversales antideslizantes y dos rebajes colectores longitudinales a cada lado, pegado a los guardarruedas laterales. Segun plano de exteriores",522,"m2",153]
[null,"26.5.2",null,"Rampa vehicular en estacionamiento de magistrados. INCLUYE: Losa Estructural de fondo,  fundación soportes laterales con Pantallas de H°A°, Aislación interior de Pantallas de la misma, la losa asienta sobre  suelo compactado y Colchón de Triturada y deberá prever varillas en U para anclaje de la losa de piso superior. Losa de Piso de 10 cm. de espesor, con endurecedor quimico y llaneado mecánico, rebajes tranversales antideslizantes y dos rebajes colectores longitudinales a cada lado, pegado a los guardarruedas laterales. Segun plano.",522,"m2",25]
[null,"26.5.3",null,"Piso de H°A° en estacionamiento de funcionarios, con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo sobre losa estructural según E.T.",522,"m2",138]
[null,"26.5.4",null,"Piso de H°A° sobre colchón de Triturada en retén, estacionamiento de funcionarios, patio de chillers y circulaciones vehiculares sobre terreno natural, Incluye Cordones de H°A°que limitan su perímetro, ",522,"m2",1550]
[null,"26.5.5",null,"Guardaobra de hormigón",522,"ml",130]
[null,"26.5.6",null,"Remoción de pavimento asfáltico o empedrado para la ejecución de cordones o cunetas. Restitución posterior a la ejecución de dicho rubros.",522,"gl"]
[null,"26.6",null,"BARANDAS Y PASAMANOS"]
[null,"26.6.1",null,"Pasamanos  Tipo 1  -De acero inoxidable- Ver detalle",522,"ml",30]
[null,"26.6.2",null,"Baranda Tipo 1- Metálica y pasamano de acero inox. (fijación lateral o fijación al piso según diseño de exteriores)- Ver detalle",522,"ml",63]
[null,"26.7",null,"ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES"]
[null,"26.7.1",null,"Portico de Acceso Peatonal de Funcionarios: Estructura de H°A° con revoque y terminación de H°Visto, muro lateral con revestimiento de piedra. Constituído por Pilares,vigas invertidas y losa.Ver Detalle.",522,"gl",1]
[null,"26.8",null,"ESTRUCTURA METÁLICA EN EXTERIORES"]
[null,"26.8.1",null,"TECHOS"]
[null,"26.8.1.1",null,"Techo metálico para sala de bombas en patio de chillers. Ver detalle de techos metálicos.",522,"gl",1]
[null,"26.8.2",null,"LUCERNARIOS"]
[null,"26.8.2.1",null,"Lucernario tipo 1-  2,85x1,40 en explanada principal. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.",522,"un",3]
[null,"26.8.2.2",null,"Lucernario tipo 2 - 7,50x1,05 (medida promedio) en pasillo técnico. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.",522,"un",4]
[null,"26.8.2.3",null,"Lucernario tipo 3 - 6,40x0,70 (medida promedio) en estacionamiento de funcionarios. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.",522,"un",3]
[null,"26.8.2.4",null,"Lucernario tipo 4 - 5,50x0,85 en acceso de funcionarios. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Ver Detalle.",522,"un",1]
[null,"26.9","L.3 - N","Pergolado: Pilares de HºAº revestido con piedras y estructura metálica, según diseño.  ",522,"gl",1]
[null,"26.9",null,"PANTALLAS DE CONTENCIÓN DE SUELOS Y MUROS PERIMETRALES"]
[null,"26.9.1",null,"Muro lindero noroeste de Mampostería doble de 0,30, estructurada sobre pantalla con pilares y vigas. Altura promedio 3m desde el nivel de piso. Ver detalle.",522,"ml",72]
[null,"26.9.2",null,"Pantalla 1  de 15 cm. de espesor, altura promedio 1m,  en sector juego de niños- Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Incluye aislación tipo G.2. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y revestimiento de piedra.",522,"m2",40]
[null,"26.9.3",null,"Pantalla 2- de contención de suelos, de 20 cm. de espesor y 1m de altura, en sector rampa vehicular- Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Incluye aislación tipo G.2. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y pintura texturada.",522,"m2",21]
[null,"26.9.4",null,"Pantalla 3- de contención de suelos, de 20 cm. de espesor y 1m de altura, en sector rampa vehicular- Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Incluye aislación tipo G.2. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y pintura texturada.",522,"m2",7]
[null,"26.10","Z.6","CANTEROS Y JARDINERÍA"]
[null,"26.10.1",null,"Cantero 1 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 17x2,52x0,50 .Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.2",null,"Cantero 2 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 8,25x2,65x0,50 ncluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.3",null,"Cantero 3 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 6,45x1,30x1,00. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.4",null,"Cantero 4 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. Deforma irregular, area 217 m2 .Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.5",null,"Cantero 5 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 5,60x2,86x0,50. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.6",null,"Cantero 6 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De 5,20x1,30x0,50. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.7",null,"Cantero 7 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. 8,3x8,3x0,50. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.8",null,"Cantero 8 - de parapetos de H°A°, anclado en el Contrapiso de H°. De forma irregular, 1,25x5,90x0,50.Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros.",522,"gl",1]
[null,"26.10.9",null,"Jardinería 1- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",14]
[null,"26.10.10",null,"Jardinería 2- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",68]
[null,"26.10.11",null,"Jardinería 3- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",45]
[null,"26.10.12",null,"Jardinería 4- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",54]
[null,"26.10.13",null,"Jardinería 5- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",67]
[null,"26.10.14",null,"Jardinería 6- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2 ",13]
[null,"26.10.15",null,"Jardinería 7- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",2.5]
[null,"26.10.16",null,"Jardinería 8- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",1.6]
[null,"26.10.17",null,"Jardinería 9- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",1.7]
[null,"26.10.18",null,"Jardinería 10- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",1.8]
[null,"26.10.19",null,"Jardinería 11- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",1.8]
[null,"26.10.20",null,"Jardinería 12- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas.",522,"m2",1.8]
[null,"26.11",null,"RAMPAS DE ACCESO A IMPEDIDOS EN VEREDA"]
[null,"26.11.1",null,"Rampa de acceso en vereda palacio Tipo 1",522,"un",21]
[null,"26.11.2",null,"Rampa de acceso en estacionamiento de funcionarios Tipo 2",522,"un",1]
[null,"27","Z","VARIOS"]
[null,"27.1","J.4-N","Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores para iluminación de fachadas",522,"gl",1]
[null,"27.2","E.1-L.1","Registro de mampostería con piso de piedra triturada y tapa de Chapa doblada, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca  ",522,"gl",1]
[null,"27.3","E.1-L.2","Canilla de patio de 3/4\"·con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,40m2 de azulejos ",522,"gl",1]
[null,"27.4","Z.2","Mástiles metálicos de caño galvanizado, dispuesto en la platea del Monumento a la Diosa Astrea, según detalle ",522,"gl",1]
[null,"27.5","Z.4","Juegos infantiles montados sobre losa de hormigón y cubierto con pasto sintético, segun se indica en el detalle. ",522,"gl",1]
[null,"27.6","Z.4","Area de equipos ejercitadores para adultos y adultos mayores montados sobre losa de hormigón y cubierto con pasto sintético, según detalle",522,"gl",1]
[null,"27.7","Z.5","Monumento a la Diosa Astrea; Cimiento de PBC, mampostería revovada y pintada, plataforma de losa de HºAº con terminación a la vista, pedestal con revestimiento de granito natural; registro eléctrico y rejas de protección a reflectores de iluminación; provisión y colocación de una escultura de hormigón con pintura color bronce de alta resistencia a la intemperie con la figura de la Diosa Astra de 2 metros de altura",522,"gl",1]
[null,"27.8","Z.7","TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN  "]
[null,"27.8.1","Z.7","SELLADO ENTRE BLOQUES A y B y entre B y C "]
[null,"27.8.1.1","Z.7","Sellado de Juntas de dilatación entre pisos desde PB a 3° piso. Aplicación de Membrana asfáltica a la Losa de H°(40cm. A ncada lado), relleno de caucho sobre la membrana dejando 2,5 cm de holgura final que se rellena con Sikaflex. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.1.2","Z.7","Sellado en azotea a ambos lados del Bloque B hacia los otros bloques. Vicera de H°A° y aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.",522,"gl",1]
[null,"27.8.1.3","Z.7","Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z ",522,"gl",1]
[null,"27.8.1.4","Z.7","Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura( limpieza y uniformización del espesor)  aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.2","Z.7","SELLADO ENTRE BLOQUES C y D"]
[null,"27.8.2.1","Z.7","En SS1 y PB zona enterrada. En Piso de H°A° y Pantalla: Waterstop en Piso y Pantalla de H°. En Piso, Membrana con bucle a cada lado de la junta en la losa de piso, relleno de Caucho y sellado final de 2,5cm con Sicaflex. En Pantalla, Sellado final de 2,5cm de Sikaflex, previo relleno desde junta de PVC con Caucho.   ",522,"gl",1]
[null,"27.8.2.2","Z.7","Sellado de Juntas de dilatación entre pisos desde PB a 3° piso. Aplicación de Membrana asfáltica a la Losa de H°(40cm. A ncada lado), relleno de caucho sobre la membrana dejando 2,5 cm de holgura final que se rellena con Sikaflex. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.2.3","Z.7","Sellado sobre Corniza del Bloque C . Vicera de H°A° empotrado en el Bloque D, aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.",522,"gl",1]
[null,"27.8.2.4","Z.7","Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z ",522,"gl",1]
[null,"27.8.2.5","Z.7","Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura( limpieza y uniformización del espesor)  aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.3","Z.7","SELLADO ENTRE BLOQUES D y E"]
[null,"27.8.3.1","Z.7","En SS1, SS2. En Piso de H°A° y Pantalla: Waterstop en Piso y Pantalla de H°. En Piso, Membrana con bucle a cada lado de la junta en la losa de piso, relleno de Caucho y sellado final de 2,5cm con Sicaflex. En Pantalla, Sellado final de 2,5cm de Sikaflex, previo relleno desde junta de PVC con Caucho.   ",522,"gl",1]
[null,"27.8.3.2","Z.7","Sellado de Juntas de dilatación entre pisos desde PB a 8° piso. Aplicación de Membrana asfáltica a la Losa de H°(40cm. A ncada lado), relleno de caucho sobre la membrana dejando 2,5 cm de holgura final que se rellena con Sikaflex. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.3.3","Z.7","Sellado en azoteas. Vicera de H°A° empotrado en el Bloque D, aplicación horizontal de perfil flexible de policlortopreno.",522,"gl",1]
[null,"27.8.3.4","Z.7","Sellado de Juntas en paredes interiores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, Cierre externa con aplicación de perfil de aluminio doble Z ",522,"gl",1]
[null,"27.8.3.5","Z.7","Sellado de Juntas en paredes exteriores en cada piso. Perfil flexible de policloropreno, previo tratamiento de la abertura( limpieza y uniformización del espesor)  aplicado a presión con adesivo lateral para lograr su hermeticidad. ",522,"gl",1]
[null,"27.8.3",null,"ENTRE ESTRUCTURA DE H°A° DE SUBSUELOS PISOS Y TECHOS , Y CONTRAPISOS"]
[null,"27.8.3.1",null,"Sellado de juntas de dilatación entre vigas de piso, pilares y vigas de techo de H°A° en subsuelo  con banda flexible de juntas PVC tipo \"Fester\". Complementariamente a lo indicado, la holgura existente entre la banda y la superficie de terminación de piso, pared o techo, serán rellenadas con mástique elástico de poliuretano tipo \"Vedaflex\"   ",522,"gl",1]
[null,"28",null,"GENERAL"]
[null,"28.1","Z.8","Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos.",522,"gl",1]
[null,"28.2","Z.9","Limpieza permanente de la obra durante el periodo de ejecucion de los trabajos.",522,"gl",1]
[null,"28.3","Z.10","Limpieza profunda de las obras para la inauguracion",522,"gl",1]
[null,"29","AA","PAVIMENTO DE CALLES ADYACENTES AL PALACIO DE JUSTICIA"]
[null,"29.1","B-1","Corte de suelo hasta por lo menos 25 cm.  por debajo de la rasante, traslado hasta área de acopio para relleno en las adyacencias. Conformación de Caja para Pavimento tipo Empedrado con Motoniveladora",522,"m3",477]
[null,"29.2","B.2","Relleno y compactación de espaldón de cordones en general",522,"ml",865]
[null,"29.3","B.2","Relleno y compactación de suelo para empedrado",522,"m3",286.2]
[null,"29.4","AA","Pavimento empedrado",522,"m2",1908]
[null,"29.5","AA.3","Cordón-cuneta",522,"ml",1720]
[null,"29.6","AA.3","Cordón de H°A° - A la vista y escondido",522,"ml",40]
[null,"29.7","AA.3","Baden de H°A° - Cuneta de 1,00 de ancho",522,"ml",37]
[null,"Sub Total A.1 - OBRAS CIVILES"]
[null,null,null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.2 Climatizacion","index":2,"n_rows":466,"n_cols":9,"rows_kept":466,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[465,1,465,7]]}
[null,{"$f":"+[1]Resumen!B1","v":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"}]
[null,{"$f":"+[1]Resumen!B2","v":"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""}]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.2 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE CLIMATIZACION"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cantidad","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - AIRE ACONDICIONADO"]
[null,"A.2.1.A1",null,"Unidad Enfriadora de Agua de 90 TR, compresores tipo SCROLL, Alta eficiencia EER 3 o superior, bajo nivel sonoro y kit hidronico incluido de fabrica.",522,"un",3]
[null,"A.2.1.A2",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 kW",522,"un",38]
[null,"A.2.1.A3",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,20 kW",522,"un",108]
[null,"A.2.1.A4",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,15 kW",522,"un",19]
[null,"A.2.1.A5",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 10,5 kW",522,"un",54]
[null,"A.2.1.A6",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 13,5 kW",522,"un",27]
[null,"A.2.1.A7",null,"Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 17,5 kW",522,"un",19]
[null,"A.2.1.A8",null,"Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion y extraccion de aire filtrado de 1.200 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad). Con controlador para BMS.",522,"un",22]
[null,"A.2.1.A9",null,"Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion  y extraccion de aire filtrado de 1.600 m3/h (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad). Con controlador para BMS.",522,"un",24]
[null,"A.2.1.A10",null,"Bomba de agua de 200m3/h @ 30 mca. Secundaria. Con variadador de frecuencia incorporado. Vertical en linea acople separado. Específica para HVAC.",522,"un",2]
[null,"A.2.1.A11",null,"Tanque de expansión 500 lts tipo botellón, polipropileno, montado en azotea",522,"un",1]
[null,"A.2.1.A12",null,"Válvula Mariposa principal de apertura y cierre, de 8\"",522,"un",2]
[null,"A.2.1.A13",null,"Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 8\"",522,"gl",2]
[null,"A.2.1.A14",null,"Guía de Succión con Filtro de 6\"",522,"un",2]
[null,"A.2.1.A15",null,"Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils.",522,"un",24]
[null,"A.2.1.A16",null,"Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,6 m3/h.",522,"un",35]
[null,"A.2.1.A17",null,"Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 0,9 m3/h.",522,"un",100]
[null,"A.2.1.A18",null,"Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal de 1,8 m3/h.",522,"un",66]
[null,"A.2.1.A19",null,"Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulantepara caudal de 1,23 m3/h.",522,"un",40]
[null,"A.2.1.A20",null,"Controlador de temperatura ambiente con selector de encendido y apagado, control de velocidad del ventilador y de temperatura y comunicación a protocolo abierto para integración a BMS y contacto magnetico para abertura de ventanas. más reserva (25un.)",522,"un",290]
[null,"A.2.1.A21",null,"Unidad split con evaporador baja silueta, de 48,000 btu/h",541,"un",2]
[null,"B - VENTILACIÓN FORZADA"]
[null,"A.2.1.B1",null,"Extractor tipo JETFAN de 3.600 m3/h subsuelo 1",522,"un",6]
[null,"A.2.1.B2",null,"Detectores de monoxido de carbono (CO) para accionamiento JETFAN",522,"un",6]
[null,"A.2.1.B3",null,"Extractor para cocina con colector de grasa de 7.600 m3/h \nComedor NIVEL4",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B4",null,"Extractor para cocina con colector de grasa de 2.000 m3/h Cocina PB",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B5",null,"Extractor Helicoidal tubular 1.200 m3/h y 5mmca NIVEL8",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B6",null,"Extractor Helicoidal tubular 2,500 m3/h y 5mmca subsuelo1",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B7",null,"Extractor Helicoidal tubular 1.000 m3/h y 5mmca subsuelo 1 ",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B8",null,"Inyector Helicoidal tubular 2,500 m3/h y 5mmca PB ",522,"un",2]
[null,"A.2.1.B9",null,"Inyector Helicoidal tubular 1,200 m3/h y 5mmca NIVEL8",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B10",null,"Presurizador centrifugo 10.000 m3/h para escaleras de emergencia.",522,"un",1]
[null,"A.2.1.B11",null,"Presurizador centrifugo 8.000 m3/h para escaleras de emergencia.",522,"un",1]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - PLANTA SUBSUELO 2"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.A1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",58]
[null,"A.2.2.A2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",63]
[null,"A.2.2.A3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50mm",522,"ml",32]
[null,"A.2.2.A4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",18]
[null,"A.2.2.A5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",7]
[null,"A.2.2.A6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",144]
[null,"A.2.2.A7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",14]
[null,"A.2.2.A8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.A9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",13]
[null,"A.2.2.A10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.A11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",250]
[null,"A.2.2.A12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.A13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.A14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.A15",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",17]
[null,"A.2.2.A16",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",8]
[null,"A.2.2.A17",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",53]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.A18",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",3]
[null,"A.2.2.A19",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.A20",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",2]
[null,"A.2.2.A21",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",144]
[null,"A.2.2.A22",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.A23",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.A24",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"B - SUBSUELO 1"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.B1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",74]
[null,"A.2.2.B2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",16]
[null,"A.2.2.B3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",7]
[null,"A.2.2.B4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",10]
[null,"A.2.2.B5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",184]
[null,"A.2.2.B6",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",14]
[null,"A.2.2.B7",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.B8",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",12]
[null,"A.2.2.B9",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.B10",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",94]
[null,"A.2.2.B11",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.B12",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",50]
[null,"A.2.2.B13",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",38]
[null,"A.2.2.B14",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.B15",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",8]
[null,"A.2.2.B16",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",22]
[null,"A.2.2.B17",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",17]
[null,"A.2.2.B18",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.B19",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",3]
[null,"A.2.2.B20",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.B21",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",2]
[null,"A.2.2.B22",null,"Reja VAT 52.5x22.5 para RDC",522,"un",1]
[null,"A.2.2.B23",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",2]
[null,"A.2.2.B24",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",270]
[null,"A.2.2.B25",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.B26",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",13]
[null,"A.2.2.B27",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.B28",null,"Montaje de extractor tipo JETFAN",522,"un",6]
[null,"A.2.2.B29",null,"Montaje de Presurizador centrifugo para escaleras de emergencia.",522,"un",1]
[null,"A.2.2.B30",null,"Reja VAT 40 cm x 40 cm (para escalera presurizada)",522,"un",10]
[null,"A.2.2.B31",null,"Montaje de extractor helicoidal tubular",522,"un",2]
[null,"A.2.2.B32",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"C - PLANTA BAJA"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.C1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",67]
[null,"A.2.2.C2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",17]
[null,"A.2.2.C3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",114]
[null,"A.2.2.C4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",105]
[null,"A.2.2.C5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",45]
[null,"A.2.2.C6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",141]
[null,"A.2.2.C7",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",708]
[null,"A.2.2.C8",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",52]
[null,"A.2.2.C9",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.C10",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",45]
[null,"A.2.2.C11",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.C12",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",445]
[null,"A.2.2.C13",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.C14",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",88]
[null,"A.2.2.C15",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",138]
[null,"A.2.2.C16",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",88]
[null,"A.2.2.C17",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.C18",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",23]
[null,"A.2.2.C19",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",13]
[null,"A.2.2.C20",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",79]
[null,"A.2.2.C21",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",62]
[null,"A.2.2.C22",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",7]
[null,"A.2.2.C23",null,"Reja tipo VAT 42.5x22.5",522,"un",1]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.C24",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",28]
[null,"A.2.2.C25",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",4]
[null,"A.2.2.C26",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.C27",null,"Reja VAT 62.5x42.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.C28",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",8]
[null,"A.2.2.C29",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",675]
[null,"A.2.2.C30",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.C31",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.C32",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",50]
[null,"A.2.2.C33",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",58]
[null,"A.2.2.C34",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",100]
[null,"A.2.2.C35",null,"Reja VAT 40 cm x 40 cm (para escalera presurizada)",522,"un",8]
[null,"A.2.2.C36",null,"Montaje de Presurizador centrifugo para escaleras de emergencia.",522,"un",1]
[null,"A.2.2.C37",null,"Campana de acero inoxidable con sistema de grasero perimetral, descarga para limpieza, filtro trampa en acero inoxidable. Dimensiones 1,10x0,70. H=0,90m, incluye ducto de chapa calv.16 hasta conexión a extractor",522,"un",1]
[null,"A.2.2.C38",null,"montaje de extractor para cocina con colector de grasa de 2.000 m3/h Cocina Guarderia",522,"un",1]
[null,"A.2.2.C39",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"D - PRIMER PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.D1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 110mm",522,"ml",5]
[null,"A.2.2.D2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",5]
[null,"A.2.2.D3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",83]
[null,"A.2.2.D4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",209]
[null,"A.2.2.D5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",93]
[null,"A.2.2.D6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",61]
[null,"A.2.2.D7",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",66]
[null,"A.2.2.D8",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",514]
[null,"A.2.2.D9",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",52]
[null,"A.2.2.D10",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.D11",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",45]
[null,"A.2.2.D12",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.D13",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",394]
[null,"A.2.2.D14",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.D15",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",107]
[null,"A.2.2.D16",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",150]
[null,"A.2.2.D17",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",69]
[null,"A.2.2.D18",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.D19",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",20]
[null,"A.2.2.D20",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",9]
[null,"A.2.2.D21",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",86]
[null,"A.2.2.D22",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",62]
[null,"A.2.2.D23",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",4]
[null,"A.2.2.D24",null,"Reja tipo VAT 42.5x22.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.D25",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",23]
[null,"A.2.2.D26",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",2]
[null,"A.2.2.D27",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.D28",null,"Reja VAT 62.5x42.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.D29",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",8]
[null,"A.2.2.D30",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",688]
[null,"A.2.2.D31",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.D32",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.D33",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.D34",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.D35",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",125]
[null,"A.2.2.D36",null,"Montaje de inyector helicoidal tubular",522,"un",2]
[null,"A.2.2.D37",null,"Campana de acero inoxidable con sistema de grasero perimetral, descarga para limpieza, filtro trampa en acero inoxidable. Dimensiones 3,00x0,90. H=0,90m.  incluye ducto de chapa calv.16 hasta conexión a extractor",522,"un",1]
[null,"A.2.2.D38",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"E - SEGUNDO PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.E1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",5]
[null,"A.2.2.E2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",5]
[null,"A.2.2.E3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",163]
[null,"A.2.2.E4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",171]
[null,"A.2.2.E5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",121]
[null,"A.2.2.E6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",70]
[null,"A.2.2.E7",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",397]
[null,"A.2.2.E8",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",47]
[null,"A.2.2.E9",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.E10",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",40]
[null,"A.2.2.E11",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.E12",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",350]
[null,"A.2.2.E13",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.E14",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",82]
[null,"A.2.2.E15",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",120]
[null,"A.2.2.E16",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",63]
[null,"A.2.2.E17",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.E18",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",17]
[null,"A.2.2.E19",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",9]
[null,"A.2.2.E20",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",82]
[null,"A.2.2.E21",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",54]
[null,"A.2.2.E22",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",4]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.E23",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",22]
[null,"A.2.2.E24",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",2]
[null,"A.2.2.E25",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.E26",null,"Reja VAT 62.5x42.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.E27",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",8]
[null,"A.2.2.E28",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",562]
[null,"A.2.2.E29",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",31]
[null,"A.2.2.E30",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.E31",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.E32",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.E33",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",120]
[null,"A.2.2.E34",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"F - TERCER PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.F1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",10]
[null,"A.2.2.F2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",129]
[null,"A.2.2.F3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",89]
[null,"A.2.2.F4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",68]
[null,"A.2.2.F5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",114]
[null,"A.2.2.F6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",443]
[null,"A.2.2.F7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",37]
[null,"A.2.2.F8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.F9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",31]
[null,"A.2.2.F10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.F11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",288]
[null,"A.2.2.F12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",100]
[null,"A.2.2.F13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",100]
[null,"A.2.2.F14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",38]
[null,"A.2.2.F15",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",38]
[null,"A.2.2.F16",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",19]
[null,"A.2.2.F17",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",2]
[null,"A.2.2.F18",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",69]
[null,"A.2.2.F19",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",44]
[null,"A.2.2.F20",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",4]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.F21",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",21]
[null,"A.2.2.F22",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.F23",null,"Reja VAT 62.5x42.5 para RDC",522,"un",6]
[null,"A.2.2.F24",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",6]
[null,"A.2.2.F25",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",468]
[null,"A.2.2.F26",null,"Ducto flexible 35 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.F27",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.F28",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.F29",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.F30",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",88]
[null,"A.2.2.F31",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"G - CUARTO PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.G1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",5]
[null,"A.2.2.G2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",72]
[null,"A.2.2.G3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",30]
[null,"A.2.2.G4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",21]
[null,"A.2.2.G5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",83]
[null,"A.2.2.G6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",138]
[null,"A.2.2.G7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",18]
[null,"A.2.2.G8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.G9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",13]
[null,"A.2.2.G10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.G11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",150]
[null,"A.2.2.G12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",38]
[null,"A.2.2.G13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.G14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.G15",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.G16",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9]
[null,"A.2.2.G17",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",1]
[null,"A.2.2.G18",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",29]
[null,"A.2.2.G19",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",18]
[null,"A.2.2.G20",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.G21",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",13]
[null,"A.2.2.G22",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.G23",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",3]
[null,"A.2.2.G24",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",282]
[null,"A.2.2.G25",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.G26",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.G27",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.G28",null,"Ducto flexible 15 cm",null,"m",44]
[null,"A.2.2.G29",null,"montaje de extractor para cocina con colector de grasa de 7.600 m3/h Cocina Guarderia",null,"un",1]
[null,"A.2.2.G30",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"H - QUINTO PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.H1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",61]
[null,"A.2.2.H2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",31]
[null,"A.2.2.H3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",23]
[null,"A.2.2.H4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",18]
[null,"A.2.2.H5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",85]
[null,"A.2.2.H6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",202]
[null,"A.2.2.H7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",22]
[null,"A.2.2.H8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.H9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",18]
[null,"A.2.2.H10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.H11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",125]
[null,"A.2.2.H12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.H13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.H14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.H15",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.H16",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",11]
[null,"A.2.2.H17",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",1]
[null,"A.2.2.H18",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",29]
[null,"A.2.2.H19",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",22]
[null,"A.2.2.H20",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.H21",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",13]
[null,"A.2.2.H22",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.H23",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",3]
[null,"A.2.2.H24",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",282]
[null,"A.2.2.H25",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.H26",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.H27",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",19]
[null,"A.2.2.H28",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",57]
[null,"A.2.2.H29",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"I - SEXTO PISO "]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.I1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75m",522,"ml",61]
[null,"A.2.2.I2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63m",522,"ml",31]
[null,"A.2.2.I3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",23]
[null,"A.2.2.I4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",18]
[null,"A.2.2.I5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",85]
[null,"A.2.2.I6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",202]
[null,"A.2.2.I7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",25]
[null,"A.2.2.I8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.I9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",21]
[null,"A.2.2.I10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.I11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",125]
[null,"A.2.2.I12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.I13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.I14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",50]
[null,"A.2.2.I15",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.I16",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9]
[null,"A.2.2.I17",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",1]
[null,"A.2.2.I18",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",30]
[null,"A.2.2.I19",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",24]
[null,"A.2.2.I20",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.I21",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",13]
[null,"A.2.2.I22",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.I23",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",3]
[null,"A.2.2.I24",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",294]
[null,"A.2.2.I25",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.I26",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.I27",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.I28",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",94]
[null,"A.2.2.I29",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"J - SEPTIMO PISO "]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.J1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75m",522,"ml",61]
[null,"A.2.2.J2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63m",522,"ml",31]
[null,"A.2.2.J3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",23]
[null,"A.2.2.J4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",18]
[null,"A.2.2.J5",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",85]
[null,"A.2.2.J6",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",202]
[null,"A.2.2.J7",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",25]
[null,"A.2.2.J8",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.J9",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",21]
[null,"A.2.2.J10",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.J11",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",125]
[null,"A.2.2.J12",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",44]
[null,"A.2.2.J13",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.J14",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.J15",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",25]
[null,"A.2.2.J16",null,"Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9]
[null,"A.2.2.J17",null,"Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",1]
[null,"A.2.2.J18",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",30]
[null,"A.2.2.J19",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",24]
[null,"A.2.2.J20",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.J21",null,"Difusor circular 30 cm",522,"un",13]
[null,"A.2.2.J22",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",8]
[null,"A.2.2.J23",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",3]
[null,"A.2.2.J24",null,"Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",294]
[null,"A.2.2.J25",null,"Ducto flexible 30 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.J26",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.J27",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",32]
[null,"A.2.2.J28",null,"Ducto flexible 15 cm",522,"m",94]
[null,"A.2.2.J29",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"K - OCTAVO PISO"]
[null,null,"IE1","Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.K1",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",10]
[null,"A.2.2.K2",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40m",522,"ml",83]
[null,"A.2.2.K3",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",7]
[null,"A.2.2.K4",null,"Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",114]
[null,"A.2.2.K5",null,"Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",6]
[null,"A.2.2.K6",null,"Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.K7",null,"Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",6]
[null,"A.2.2.K8",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.K9",null,"Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",13]
[null,"A.2.2.K10",null,"Ducto flexible 25 cm",522,"m",13]
[null,"A.2.2.K11",null,"Ducto flexible 20 cm",522,"m",13]
[null,"A.2.2.K12",null,"Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",3]
[null,"A.2.2.K13",null,"Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",3]
[null,"A.2.2.K14",null,"Reja tipo VAT 32.5x12.5",522,"un",3]
[null,null,"IE1","Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.K15",null,"Ductos de chapa galvanizada con aislación",522,"m",25]
[null,"A.2.2.K16",null,"Ducto flexible 25cm",522,"m",10]
[null,"A.2.2.K17",null,"Reja VAT 32.5x12.5 para RDC",522,"un",2]
[null,"A.2.2.K18",null,"Reja VAT 42.5x22.5 para RDC",522,"un",2]
[null,"A.2.2.K19",null,"Montaje de extractor helicoidal tubular",522,"un",2]
[null,"L - SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO"]
[null,null,"IE1","Sala de Máquinas"]
[null,"A.2.2.L1",null,"Cañería circuito primario de hierro negro tipo mannesmann de  4\", con aislación térmica y mecánica, conexión de sala de bombas a montante, incluye soportes.",522,"m",160]
[null,"A.2.2.L2",null,"Colector de agua fria, de chapa doblada de esp 20mm, de 20 pulg diametro. Y largo de 5m. Incluye bridas de conexiones a bombas, aislacion y soportes según diseño.",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.L3",null,"Válvula mariposa de 4\" montaje con bridas. Circuito primario",522,"un",6]
[null,"A.2.2.L4",null,"Válvula mariposa de 4\" montaje con bridas para conexiones de chiller",522,"un",6]
[null,"A.2.2.L5",null,"Válvula mariposa de 6\" montaje con bridas para motobomba",522,"un",4]
[null,"A.2.2.L6",null,"Llave de paso de 1/2\" de media vuelta 2 mts de cañeria de 1/2\" y 3 valvulas para medicion de presion, 1 manometro con glicerina (cuadro de medicion de presion)",522,null,2]
[null,"A.2.2.L7",null,"Junta flexible para conexiones de chillers",522,"un",6]
[null,"A.2.2.L8",null,"Válvula mariposa de 8\" montaje con bridas para montantes",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L9",null,"Flow switch",522,"un",3]
[null,"A.2.2.L10",null,"Termómetros digitales, ubicados en las salidas de los equipos chiller, salida bomba secundaria y retorno.",522,"un",6]
[null,"A.2.2.L11",null,"Manómetros con glicerina para momtaje en intemperie.",522,"un",6]
[null,"A.2.2.L12",null,"Montaje de equipos con grúa",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.L13",null,"Purgadores de aire",522,"un",5]
[null,"A.2.2.L14",null,"Llave de paso de 1/2\" de media vuelta  para manometros, termometros y reserva",522,null,18]
[null,"A.2.2.L15",null,"Llave de paso de 1\" para purga de colector y carga de montantes",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L16",null,"Provisión y montaje de tablero de control y mando para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.L17",null,"Conexiones de chillers",522,"un",3]
[null,"A.2.2.L18",null,"Conexiones de bombas",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L19",null,"Materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.L20",null,"Puesta en marcha y pruebas del sistema",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.L21",null,"Limpieza y tratamiento del agua del sistema",522,"gl",1]
[null,null,"IE1","Cañerias de distribucion principal"]
[null,"A.2.2.L22",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 8\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",125]
[null,"A.2.2.L23",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 5\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",98]
[null,null,"IE1","Montante "]
[null,"A.2.2.L24",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 8\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",10]
[null,"A.2.2.L25",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmannn de 6\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",20]
[null,"A.2.2.L26",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmann de 5\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",30]
[null,"A.2.2.L27",null,"Cañeria de hierro negro tipo mannesmannde 4\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",20]
[null,"A.2.2.L28",null,"Niple de 4\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L29",null,"Valvula Mariposa de 4\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L30",null,"Niple de 3 1/2\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",8]
[null,"A.2.2.L31",null,"Valvula Mariposa de 3 1/2\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",8]
[null,"A.2.2.L32",null,"Niple de 3\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",16]
[null,"A.2.2.L33",null,"Valvula Mariposa de 3\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",16]
[null,"A.2.2.L34",null,"Niple de 2 1/2\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L35",null,"Valvula Mariposa de 2 1/2\"  en acero para montaje entrebridas",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L36",null,"Niple de 2\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L37",null,"Valvula Mariposa de 2\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",2]
[null,"A.2.2.L38",null,"Cañería de polipropileno de 110mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion",522,"m",20]
[null,"A.2.2.L39",null,"Cañería de polipropileno de 90mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion",522,"m",10]
[null,"A.2.2.L40",null,"Cañería de polipropileno de 75mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion",522,"m",20]
[null,"A.2.2.L41",null,"Cañería de polipropileno de 50mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión de montante a Tanque de expansion",522,"m",20]
[null,"A.2.2.L42",null,"Purgadores de aire automatico de 1\" diametro",522,"m",14]
[null,"A.2.2.L43",null,"Montaje de Tanque de expansion de 500 lts",522,"un",1]
[null,"M- SISTEMA DE CONTROL Y OTROS"]
[null,"A.2.2.M1",null,"Provisión e Instalación de software de adquisición de datos e Interfaz de Usuario, parametrización y programación, desarrollo de la Interfaz de Usuario.",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.M2",null,"Montaje de la red, controladores de ambiente, programación de los mismos e interconexión a UMAs y fan coils. Integración a la red de controladores de, chillers, variadores de velocidad, a protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP.",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.M3",null,"Provisión, instalación física e integración lógica de controlador para planta de frío, para el comando automatizado según calendario, de bombas secundarias, chillers.",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.M4",null,"Asistencia técnica y mano de obra calificada para la integración del sistema al BMS de Integración Electrónica",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.M5",null,"Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",522,"gl",1]
[null,"A.2.2.M6",null,"Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",522,"gl",1]
[null,"Sub Total A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZACION"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.3 Integracion Elec.","index":3,"n_rows":93,"n_cols":9,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,1,92,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.3 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA"]
[null,"A.3.1.A1","IE2","Servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows Profesional. ",543,"un",1]
[null,"A.3.1.A2","IE2","Computador personal, con tarjeta de video para 4 monitores HDMI, para la gestion de todos los componentes de los sistemas del edificio. Teclado y raton de la misma marca que el monitor. Sistema operativo según especificaciones técnicas.",543,"un",2]
[null,"A.3.1.A3","IE2","UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor",543,"un",3]
[null,"A.3.1.A4","IE2","Software de adquisición de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 5.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL",538,"un",1]
[null,"A.3.1.A5","IE2","Modulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores y exteriores del Edificio.",538,"gl",1]
[null,"A.3.1.A7","IE2","Analizador de redes para montaje en tablero eléctrico protocolizado, misma marca que el tablero, con comunicación a protocolo abierto Modbus o BACnet",538,"un",3]
[null,"A.3.1.A8","IE2","Modulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de tres (3) portones eléctricos.",538,"gl",1]
[null,"A.3.1.A9","IE2","Modulo de entradas para integración al bus KNX para el monitorio e indicación de fallas de los distintos sistemas de bombas de agua. Sistema de presurizacion de agua corriente. Sistema de bombas de drenaje. Sistema de Extincion de Incendios. Bombas dosificadoras de cloro, sensores de nivel de agua en tanques.",538,"gl",1]
[null,"A.3.1.A10","IE2","Monitor LCD-LED de 21\"",543,"un",6]
[null,"A.3.1.A11","IE2","Monitor LCD-LED de 32\"",543,"un",2]
[null,"A.3.1.A12","IE2","Soporte para 3 monitores de 21\", Base metalica, regulacion de altura metalica, con regulacion de giro e inclinacion independiente.",541,"un",6]
[null,"A.3.1.A13","IE2","Soporte para monitor de 32\". Base metalica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación",541,"un",6]
[null,"A.3.1.A14","IE2","Montante para bajada de cables de señales debiles y electricidad, estructura metalica revestida con madera aglomerada melamina, sistema de desarme de una cara con tornillos. Medidas ver plano INT 15",538,"un",2]
[null,"A.3.1.A15","IE2","Modulo de estacion de trabajo. Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 15x30mm molduradas de goma color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placa y estructura metalica con angulos metalicos y tornillos. Medidas ver plano INT 15",541,"un",6]
[null,"B - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD"]
[null,"A.3.1.B1","IE2","Central de alarma de 582 zonas con expansores; con módem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo, operada por códigos. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados.",538,"un",1]
[null,"A.3.1.B2","IE2","Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación",543,"un",4]
[null,"A.3.1.B3","IE2","Batería sellada de GEL  7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos",538,"gl",1]
[null,"A.3.1.B4","IE2","Sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje",538,"un",2]
[null,"A.3.1.B5","IE2","Sirena de 20W para interior para alertar a los operarios de la sala de control",538,"un",2]
[null,"A.3.1.B6","IE2","Detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se debera considerar para esa utilizacion.",538,"un",535]
[null,"A.3.1.B7","IE2","Detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad",538,"un",307]
[null,"A.3.1.B8","IE2","Detector de presencia de agua. Ubicado en los tanques de subsuelo a nivel de la cañeria de rebose del tanque.",538,"un",4]
[null,"A.3.1.B9","IE2","Botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia",538,"un",63]
[null,"A.3.1.B10","IE2","Cerradura electromagnética de alta seguridad para puertas de celdas, fuerza 2.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde la sala de control y pulsador indicado en el plano",538,"un",8]
[null,"A.3.1.B11","IE2","Cerradura electromagnética para puertas de salas de reuniones, fuerza 650 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; comando desde el mostrador",538,"un",46]
[null,"A.3.1.B12","IE2","Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas",538,"un",54]
[null,"A.3.1.B13","IE2","Boton pulsador para apertura de puertas con cerradura electromagnetica",538,"un",46]
[null,"C - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD"]
[null,"A.3.1.C1","IE2","Módulo de control de acceso. Placa controladora de 2 lectores y detección magnética de apertura de puerta. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados.",538,"un",4]
[null,"A.3.1.C2","IE2","Lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta",538,"un",7]
[null,"A.3.1.C3","IE2","Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 1.000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de cristal templado o metalicas",538,"un",12]
[null,"A.3.1.C4","IE2","Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas",538,"un",10]
[null,"A.3.1.C5","IE2","Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica",538,"un",7]
[null,"A.3.1.C6","IE2","Batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos",538,"un",4]
[null,"A.3.1.C7","IE2","Tarjetas de proximidad para identificación personal ",538,"un",150]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA"]
[null,"A.3.2.A1","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A2","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A3","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A4","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A5","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A6","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A7","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A8","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",543,"gl",1]
[null,"A.3.2.A9","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",543,"gl",1]
[null,"A.3.2.A10","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A11","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A12","IE2","Arquitectura y diseño de red, desarrollo de gráficos e interfaz de usuario, parametrización y programación de los puntos y lógica de control y calendarios.",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A13","IE2","Integración lógica del sistema de ascensores, generador, alarma contra intrusos, alarma de incendios, control de accesos.",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A14","IE2","Instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.A15","IE2","Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"B - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD"]
[null,"A.3.2.B1","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B2","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B3","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B4","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B5","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B6","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B7","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B8","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B9","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B10","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B11","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B12","IE2","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.B13","IE2","Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"C - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD"]
[null,"A.3.2.C1","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C2","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C3","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C4","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C5","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C6","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C7","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C8","IE2","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C9",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C10",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C11",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C12",null,"Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.3.2.C13",null,"Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.3 - INTEGRACION ELECTRONICA"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.4 Seg. Electron.","index":4,"n_rows":81,"n_cols":9,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,1,80,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.4 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SEGURIDAD ELECTRÓNICA"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS"]
[null,"A.4.1.A1","IE3","Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 2000 puntos direccionables. Con lazo de expansión. Incluye teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema. Formato de modulo para montaje en Rack. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados.",538,"un",1]
[null,"A.4.1.A2","IE3","Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos para la central de alarmas. La cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.4.1.A3","IE3","Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje",538,"un",2]
[null,"A.4.1.A4","IE3","Sirena de 20w para interior",538,"un",1]
[null,"A.4.1.A5","IE3","Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura",538,"un",804]
[null,"A.4.1.A6","IE3","Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor",538,"un",86]
[null,"A.4.1.A7","IE3","Accionador manual de alarma de incendio, direccionable ",538,"un",89]
[null,"A.4.1.A8","IE3","Detector de movimiento de agua en cañerias de extincion de incendios.",538,"un",2]
[null,"A.4.1.A9","IE3","Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada",538,"un",89]
[null,"A.4.1.A10","IE3","Carteles lumínicos LED de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma",538,"un",206]
[null,"A.4.1.A11","IE3","Equipos para iluminación LED de emergencia. Autónomos.",538,"un",476]
[null,"B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)"]
[null,"A.4.1.B1","IE3","Monitor Color de 21\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. ",543,"un",12]
[null,"A.4.1.B2","IE3","Monitor Color de 32\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. ",543,"un",4]
[null,"A.4.1.B3","IE3","Equipo de grabación digital para la administracion de hasta 128 canales, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 Bit, Almacenamiento del sistema operativo en disco de estado solido de 500 GB, Almacenamientos de imagenes en 18 discos de 8 TB total  capacidad 144 Tb., conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto. Formato de grabacion h.264 o superior. Sistema de montaje en Rack.",538,"un",2]
[null,"A.4.1.B4","IE3","Equipos de administracion del sistema de camaras en muebles de operario de sala de control. Salida para 4 monitores en simultaneo, 3 de manera continua y 1 para ampliacion de una de las camaras",541,"un",4]
[null,"A.4.1.B5","IE3","Switch de 24 puertos PoE+, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y 2 puertos de fibra óptica",543,"un",11]
[null,"A.4.1.B6","IE3","Switch de 24 puertos de fibra óptica",543,"un",1]
[null,"A.4.1.B7","IE3","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 3000 VA para equipo de grabacion digital (2), switches (10) y Adm. Y monitores (4), duración mínima 2 (dos) horas",543,"un",16]
[null,"A.4.1.B8","IE3","Cámara IP PoE+ - móvil PTZ para exterior color, resolucion maxima 1920x1080. Sensibilidad a la Luz Color (33ms) 0,20 lux, (250ms) 0,025 lux, Monocromatico (33ms) 0,06 lux, (250ms) 0,008 lux; lente de autoiris de 4,7mm (gran angular) - 94 mm (teleobjetivo), zoom optico 30X / Digital 12X; Sensor CMOS de 9mm. Relacion de Aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG,  MPEG4. Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con Joystick y TILT (< 90°) Incluye gabinete para exteriores, Domo inferior ahumado, grado de proteccion IP67. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2 \" de diametro",538,"un",1]
[null,"A.4.1.B9","IE3","Cámara IP PoE+ color. Dispositivo de Imagen 3 Mpx, Sensor CMOS de 8,0mm (1/3,2 pulg.) Resolucion maxima de 1920x1080 (2,1 Mpx); Iluminacion minima f/1.2 Color (33ms) 0.30lux, (200ms) 0.02 lux, Monocromatico (33ms) 0.10 lux, (200ms) 0.01 lux; Lente Varifocal de 13M 2,8-12. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG,  MPEG4. Ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable en 360°",538,"un",185]
[null,"A.4.1.B10","IE3","Cámara IP PoE+ Domo color. Dispositivo de Imagen 2 Mpx, Sensor 1/2,5\" CMOS. Resolucion maxima de 1920x1080; Iluminacion minima f/1.4 Color  0.02lux, f/1.4 Monocromatico 0.01 lux; Lente Varifocal de 3,3-10. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG,  MPEG4. Para ascensores",538,"un",8]
[null,"A.4.1.B11","IE3","Gabinete para exteriores. Alojamiento para cámaras de CCTV  para protegerlas de los rigores de la intemperie. Soporte en caño galvanizado esmaltado de 2 \"",538,"un",21]
[null,"A.4.1.B12","IE3","Rack abierto de 2 parantes 49u para montaje de equipos de CCTV",538,"un",5]
[null,"C - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION"]
[null,"A.4.1.C1","IE3","Cámaras fijas color de alta resolución (690 líneas de TV) , tipo domo",538,"un",3]
[null,"A.4.1.C2","IE3","Cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 20 X. ",538,"un",1]
[null,"A.4.1.C3","IE3","Equipo grabador digital de video con entrada para 4 canales de video y audio; CON salidas para audio y video. Función looping.  Disco duro 1,5 TB . Control PTZ a través del mouse. ",538,"un",1]
[null,"A.4.1.C4","IE3","Controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom, tipo Joystick",538,"un",1]
[null,"A.4.1.C5","IE3","Monitor de visualización, 19\", color , LCD-LED.  Formato 4:3 (cuadrado)",543,"un",1]
[null,"A.4.1.C6","IE3","U.P.S. capacidad 2000 VA, para respaldo de cámaras. Monitores, grabador digital y todo el sisteam de audio",543,"un",2]
[null,"A.4.1.C7","IE3","Grabador externo de DVD, con entrada de video y audio. ",538,"un",1]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS"]
[null,"A.4.2.A1","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A2","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A3","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A4","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A5","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A6","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A7","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A8","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A9","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A10","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A11","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A12","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A13","IE3","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del Edificio",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.A14","IE3","Capacitación y adiestramiento en el uso; manuales de operación y mantenimiento del sistema",538,"gl",1]
[null,"B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)"]
[null,"A.4.2.B1","IE3","Instalacion de ductos y cables para conexión de audio, desde grabador digital a equipos de sonido de la Sala de Juicio Oral.",538,"un",3]
[null,"A.4.2.B2","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B3","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B4","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B5","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B6","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B7","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B8","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B9","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B10","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B11","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B12","IE3","Cables CAT.6A, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B13","IE3","Cableado de fibra óptica redundante, DIO rackeable, patch cords de fibra, segpun planos",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B14","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B15","IE3","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de ascensor al BMS del Edificio",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.B16","IE3","Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"C - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION"]
[null,"A.4.2.C1","IE3","Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. ",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.C2","IE3","Mano de Obra: ducteado, cableado, conexiones, instalación de equipos, programación, puesta en marcha, capacitación. ",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.C3","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.4.2.C4","IE3","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"Sub Total A.4 - Sistema de Seguridad Electronica"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.5 Com. Oral","index":5,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,1,56,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.5 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMUNICACIÓN ORAL"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"A.5.1.A1","IE4","Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de salida de 500W. Formato para montaje en Rack.",536,"un",6]
[null,"A.5.1.A2","IE4","Equipo de audio para conexión a red de datos, funciones de sintonizador de Radio FM y AM, Reproductor de musicas en formato MP3 desde el servidor del sistema de integracion electronica, funcion de entrada de microfono para comunicaciones orales desde la sala de control, software para instalaciones en PC de la integracion electronica",536,"un",1]
[null,"A.5.1.A3","IE4","Parlantes para interiores de 8\"; de 8 ohm de impedancia; embutidos en cielorraso; color blanco",536,"un",219]
[null,"A.5.1.A4","IE4","Parlantes para interiores de 8\"; de 8 ohm de impedancia; adosados al muro o al cielorraso; color blanco",536,"un",31]
[null,"A.5.1.A5","IE4","Microfono profesional con pedestal de mesa para Sala de Control",536,"un",1]
[null,"A.5.1.A6","IE4","Intercomunicadores; una terminal de embutir en muro (carcasa de protección para la intemperie) y otra handset con luz LED indicadora de llamada. Sala de Reconocimiento y Sala de control.",536,"un",2]
[null,"A.5.1.A7","IE4","Reóstato para control de volumen, en muros",536,"un",34]
[null,"B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES"]
[null,"A.5.1.B1","IE4","Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de 120W salas de Juicios Orales.",536,"un",3]
[null,"A.5.1.B2","IE4","Equipo mezclador de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salas de Juicios Orales",536,"un",3]
[null,"A.5.1.B3","IE4","Parlantes de 8\", de 16 ohm de impedancia; con soporte aplicado a muros",536,"un",14]
[null,"A.5.1.B4","IE4","Micrófono profesional inalámbrico.",536,"un",3]
[null,"A.5.1.B5","IE4","Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible",536,"un",15]
[null,"A.5.1.B6","IE4","Pedestal metálico alto para micrófono; regulable, tipo profesional",536,"un",3]
[null,"D - SONORIZACIÓN  Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO"]
[null,"A.5.1.D1","IE4","Mezclador de audio con capacidad minima de 8 canales",536,"un",1]
[null,"A.5.1.D2","IE4","Amplificador de audio, potencia 60 Watts ",536,"un",1]
[null,"A.5.1.D3","IE4","Micrófonos  de ambiente. Embutidos en la parte superior del tabique de yeso. ",536,"un",2]
[null,"A.5.1.D4","IE4","Micrófono profesional inalámbrico para consultas",536,"un",1]
[null,"A.5.1.D5","IE4","Transmisor inalambrico con microfono solapero y audifono discreto, con control de volumen en transmisor.",536,"un",1]
[null,"A.5.1.D6","IE4","Parlantes de pared, de potencia 60 Watts ",536,"un",2]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"A.5.2.A1","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 2",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A2","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Subsuelo 1",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A3","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A4","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A5","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A6","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A7","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A8","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A9",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A10",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Séptimo Piso",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A11",null,"Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En la Azotea",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A12",null,"Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.A13",null,"Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES"]
[null,"A.5.2.B1","IE4","Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en las Salas de Juicios Orales",538,"un",3]
[null,"A.5.2.B2","IE4","Interconexion entre de equipo amplificador de audio de las salas de Juicios Orales al sistema grabacion digital del circuito cerrado de Video en la sala de control.",538,"un",3]
[null,"A.5.2.B3","IE4","Tomas para microfonos",538,"un",21]
[null,"A.5.2.B4","IE4","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[null,"C - SONORIZACIÓN  Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO"]
[null,"A.5.2.C1","IE4","Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. ",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.C2","IE4","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1]
[null,"A.5.2.C3","IE4","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.5 - COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.6 Telefonia","index":6,"n_rows":79,"n_cols":9,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,1,78,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.6 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE TELEFONÍA"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.6.1.1","IE5","Central Telefónica PBX digital modulable (sin bloqueo), con sistema de tarjetas, compatible IP, correo de voz, que incluye 1 gabinete principal y secundarios de capacidad ampliable; 1 Software de funciones correspondientes; 36 líneas externas troncales; 2 Puertos E1 ISDR PRI. 400 líneas internas (20%digital, 80% analogica); tres (3) puertos SD, RS-232, para conexión de computadora impresora y modens",536,"gl",1]
[null,"A.6.1.2","IE5","Banco de baterías",536,"gl",1]
[null,"A.6.1.3","IE5","Computadora personal, procesador de ocho nucleos ultima generacion y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color LCD-LED de 21\", formato 16:9; sistema operativo Windows 10 o superior.",543,"un",1]
[null,"A.6.1.4","IE5","Impresora laser tinta negra tipo HP",543,"un",1]
[null,"A.6.1.5","IE5","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 2.000VA",543,"un",1]
[null,"A.6.1.6","IE5","Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios.  Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 60 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, etc.",536,"un",1]
[null,"A.6.1.7","IE5","Modems de acceso. Enlace para troncales E1 Fibra optica Monomodo. Ver Especificaciones Tecnicas.",536,"un",3]
[null,"A.6.1.8","IE5","Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos Digitales. Con pantalla de cristal líquido, full manos libres, tecla indicadora de mensaje en espera, y minimo 10 teclas  programables con indicador visual de mínimo 10 internos ocupados libre/ocupado.",536,"un",70]
[null,"A.6.1.9","IE5","Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos.  Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención, 10 teclas de discado directo.",536,"un",250]
[null,"A.6.1.10","IE5","Provisión y Montaje de Intercomunicadores. Boton pulsador de llamada, microfono y parlante",536,"un",7]
[null,"A.6.1.10","IE5","Provisión y Montaje de Intercomunicadores de calle. Boton pulsador de llamada, microfono y parlante",536,"un",3]
[null,"A.6.1.11","IE5","Pedestal metálico para intercomunicador en caño de hierro galvanizado esmaltado de 3\"",536,"un",3]
[null,"A.6.1.12","IE5","Equipos y Licencias necesarias para la interconexion entre la nueva central telefonica y la central de asuncion. Conexión via VPN del poder judicial",536,"gl",1]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.6.2.1","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Subsuelo 2 a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.2","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Subsuelo 1 a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.3","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Planta Baja a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.4","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Primer Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.5","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Segundo Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.6","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Tercer Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.7","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Cuarto Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.8","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Quinto Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.9","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Sexto Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.10","IE5","Conductor de 100 pares telefónicos de gabinete tecnico Séptimo Piso a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.11","IE5","Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Azotea a sala de control",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.12","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 2) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.13","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 1) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.14","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.15","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Primer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.16","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Segundo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.17","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Tercer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.18","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Cuarto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.19","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Quinto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.20","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Sexto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.21","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Séptimo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.22","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Azotea) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.23","IE5","Provisión y montaje de Tablero General de Distribución: caja y puertas metálicas; fondo de madera; doble regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios",522,"un",1]
[null,"A.6.2.24","IE5","Provisión y montaje de Tablero Secundario de Distribución, por Piso: caja y puertas metálicas; regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios",522,"un",14]
[null,"A.6.2.25","IE5","Sistema de protección primaria",522,"un",1]
[null,"A.6.2.26","IE5","Sistema de protección secundaria",522,"un",14]
[null,"A.6.2.27","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 2",522,"un",6]
[null,"A.6.2.28","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 1",522,"un",28]
[null,"A.6.2.29","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja",522,"un",88]
[null,"A.6.2.30","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso",522,"un",89]
[null,"A.6.2.31","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 2do. Piso",522,"un",89]
[null,"A.6.2.32","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 3er. Piso",522,"un",90]
[null,"A.6.2.33","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso",522,"un",33]
[null,"A.6.2.34","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 5to. Piso",522,"un",31]
[null,"A.6.2.35","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 6to. Piso",522,"un",30]
[null,"A.6.2.36","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 7mo. Piso",522,"un",30]
[null,"A.6.2.37","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Azotea",522,"un",5]
[null,"A.6.2.38","IE5","Accesorios de montaje y materiales menores",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.39","IE5","Montaje de la red de telefonía Subsuelo 2",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.40","IE5","Montaje de la red de telefonía Subsuelo 1",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.41","IE5","Montaje de la red de telefonía Planta Baja",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.42","IE5","Montaje de la red de telefonía 1er. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.43","IE5","Montaje de la red de telefonía 2do. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.44","IE5","Montaje de la red de telefonía 3er. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.45","IE5","Montaje de la red de telefonía 4to. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.46","IE5","Montaje de la red de telefonía 5to. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.47","IE5","Montaje de la red de telefonía 6to. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.48","IE5","Montaje de la red de telefonía 7mo. Piso",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.49","IE5","Montaje de la red de telefonía Azotea",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.50","IE5","Conexión de troncales",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.51","IE5","Sistemas de Acceso. Instalacion y puesta en marcha de modems de interconexión para troncales E1. Ver Especificaciones Tecnicas.",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.52","IE5","Programación general y puesta en funcionamiento del sistema",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.53","IE5","Verificación del sistema de puesta a tierra: mediciones y estudios",522,"gl",1]
[null,"A.6.2.54","IE5","Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",522,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.6 - RED DE TELEFONIA"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.7 Datos","index":7,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.7.1.1","IE6","Switch Core o backbone con 24 puertos SFPs opticos 1000 BaseLX.",543,"un",1]
[null,"A.7.1.2","IE6","Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2",543,"un",18]
[null,"A.7.1.3","IE6","Switch de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2",543,"un",9]
[null,"A.7.1.4","IE6","Equipo de seguridad VPN con funciones de Firewall y Router",543,"un",1]
[null,"A.7.1.5","IE6","Equipo de Acceso Inalambrico - Access Point",543,"un",16]
[null,"A.7.1.6","IE7","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2.200VA para switch en pisos",543,"un",15]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.7.2.1","IE6","Provision y montaje de Racks para equipos, servidores y concentradores. Altura de 42U, profundidad 800mm., ancho 600mm., Deberá poseer  una capacidad de carga estática de por lo menos 1000 Kg. con puertas frontales y traseras micro perforadas, en un porcentaje mínimo de 60%. Con barra de puesta a tierra y regleta de alimentacion electrica.",541,"un",4]
[null,"A.7.2.2","IE6","Rack abierto con dos parantes de 42U para gabinetes tecnicos en pisos",541,"un",14]
[null,"A.7.2.3","IE6","Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a",543,"un",45]
[null,"A.7.2.4","IE6","Cable UTP - Cat. 6a",543,"ml",45050]
[null,"A.7.2.5","IE6","Interconexion con fibra optica tipo monomodo redundante entre switches de piso y el core en sala de control. Mínimo 12 pelos",543,"ml",1200]
[null,"A.7.2.6","IE6","DIO (distribuidor interno optico) de fibra en terminaciones. Rackeable. Ubicacion en la parte superior del Rack.",543,"un",15]
[null,"A.7.2.7","IE6","Patch cord de fibra optica",543,"un",82]
[null,"A.7.2.8","IE6","Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a",543,"un",874]
[null,"A.7.2.9","IE6","Tomas con insertos RJ45 para montaje en riel DIN, en salas técnicas Cat. 6a",543,"un",27]
[null,"A.7.2.10","IE6","Patch cords - Cat. 6a",543,"un",1123]
[null,"A.7.2.11","IE6","Line cords - Cat. 6a",543,"un",901]
[null,"A.7.2.12","IE6","Materiales de sujeción",543,"gl",1]
[null,"A.7.2.13","IE6","Materiales menores y accesorios",543,"gl",1]
[null,"A.7.2.14","IE6","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de la red del BMS del Edificio a la red de datos.",543,"gl",1]
[null,"A.7.2.15","IE6","Mano de Obra de la instalación",543,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.7 - RED DE DATOS"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.8 Ascensores","index":8,"n_rows":92,"n_cols":9,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,1,91,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.8 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - ASCENSORES"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - Ascensor para Funcionarios"]
[null,"A.8.1.A1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 11 paradas, 11 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",2]
[null,"A.8.1.A2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",2]
[null,"A.8.1.A3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",2]
[null,"A.8.1.A4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"B - Ascensor para Publico"]
[null,"A.8.2.B1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 7 paradas, 8 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"C - Ascensor para Imputados"]
[null,"A.8.2.C1","IE7","Provisión de  ascensor sin sala de maquinas para 450Kg / 6 personas, velocidad 60m/minuto, 3 paradas, 3 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios. ",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"D - Ascensor para uso interno SUM, cafeteria - BLOQUE F"]
[null,"A.8.2.D1","IE7","Provisión de  ascensor sin sala de maquinas para 450Kg / 6 personas, velocidad 60m/minuto, 4 paradas, 4 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"E - Ascensor para Funcionarios - Edificio remodelado"]
[null,"A.8.1.E1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 4 paradas, 4 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",1]
[null,"A.8.1.E2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1]
[null,"A.8.1.E3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1]
[null,"A.8.1.E4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"F - Ascensor para Publico - Edificio remodelado"]
[null,"A.8.1.F1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 4 paradas, 4 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",1]
[null,"A.8.1.F2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1]
[null,"A.8.1.F3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1]
[null,"A.8.1.F4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - Ascensor para Funcionarios"]
[null,"A.8.2.A1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",2]
[null,"A.8.2.A2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",2]
[null,"A.8.2.A3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",{"$f":"11*2","v":22}]
[null,"A.8.2.A4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",2]
[null,"A.8.2.A5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",{"$f":"11*2","v":22}]
[null,"A.8.2.A6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",2]
[null,"B - Ascensor para Publico"]
[null,"A.8.2.B1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",{"$f":"9*2","v":18}]
[null,"A.8.2.B4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",2]
[null,"A.8.2.B5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",{"$f":"9*2","v":18}]
[null,"A.8.2.B6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",2]
[null,"C - Ascensor para Imputados"]
[null,"A.8.2.C1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",{"$f":"3","v":3}]
[null,"A.8.2.C4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.C5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",3]
[null,"A.8.2.C6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1]
[null,"D - Ascensor para uso interno SUM, cafeteria - BLOQUE F"]
[null,"A.8.2.D1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.D4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.D5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.D6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1]
[null,"E - Ascensor para Funcionarios - Edificio remodelado"]
[null,"A.8.2.E1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1]
[null,"A.8.2.E2","IE7","Desmontaje de ascensor existente",522,"gl",1]
[null,"A.8.2.E3","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.E4","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.E5","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.E6","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.E7","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1]
[null,"F - Ascensor para Publico - Edificio remodelado"]
[null,"A.8.2.F1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1]
[null,"A.8.2.F2","IE7","Desmontaje de ascensor existente",522,"gl",1]
[null,"A.8.2.F3","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.F4","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.F5","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1]
[null,"A.8.2.F6","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",4]
[null,"A.8.2.F7","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1]
[null,"G -Sala de Control y Otros"]
[null,"A.8.2.G1","IE7","Instalación de software de monitoreo en computadora",522,"gl",1]
[null,"A.8.2.G2","IE7","Instalación de intercomunicadores",522,"un",{"$f":"+G11+G16+G21+G26+G31+G36","v":8}]
[null,"A.8.2.G3","IE7","Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina.",522,"un",{"$f":"+G86","v":8}]
[null,"A.8.2.G4","IE7","Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",522,"gl",1]
[null,"A.8.2.G5","IE7","Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",522,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.8 - ASCENSORES"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.9 Generador","index":9,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/642/2021 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"}]
[]
[null,"A.9 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - GENERADOR"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.9.1.1","IE8","Equipo generador eléctrico para emergencia. Motor diesel de inyección directa. Generador síncrono trifásico. Potencia: 750 KVA en Standby. Tensión: 380V / 220 V. Frecuencia: 50Hz. 3 Fases y Neutro (conexión estrella). Módulo de control, monitoreo y protección. Conjunto integrado incluyendo tanque de combustible sobre chasis de apoyo antivibratorio. Sistema de Insonorizacion de fabrica",533,"un",1]
[null,"A.9.1.2","IE8","Provisión de un gateway a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrar el módulo de control al BMS",533,"un",1]
[null,"A.9.1.3","IE8","Placa de control y monitoreo de funcionamiento del generador desde el gabitete tecnico de la Sala de Control",533,"gl",1]
[null,"A.9.1.4","IE8","Cargador de batería permanente conectado a red de 220V",533,"un",1]
[null,"A.9.1.5","IE8","Kit de repuestos",533,"gl",1]
[null,"A.9.1.6","IE8","Tablero de transferencia automática de 1000A",533,"un",1]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.9.2.1","IE8","Tubería de escape de humos",533,"gl",1]
[null,"A.9.2.2","IE8","Interconexiones eléctricas",533,"gl",1]
[null,"A.9.2.3","IE8","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del generador al BMS del Edificio",533,"un",1]
[null,"A.9.2.4","IE8","Montaje e instalación del grupo generador",533,"gl",1]
[null,"A.9.2.5","IE8","Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",533,"gl",1]
[null,"A.9.2.6","IE8","Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",533,"gl",1]
[]
[null,"Sub Total A.9 - GENERADOR"]
[null,"Son Guaraníes……………….."]