{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Cadre de devis des travaux","BPU des travaux "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Cadre de devis des travaux","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,5],[6,0,6,5],[32,9,32,10],[8,6,11,9],[6,6,6,9],[13,10,13,18]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[" TRAVAUX DE POSE DE PAVES ET DE REALISATION DE CANIVEAUX  AU SEIN DU BATIMENT UN OUAGA "]
[]
[]
["CADRE DE  DEVIS  QUANTITATIF  DES TRAVAUX DE POSE DE PAVES ET DE REALISATION DE CANIVEAUX AU SEIN DU BATIMENT UN OUAGA"]
[]
["N°","designations","Unité","Quantité","Prix unitaires ","Prix totaux"]
["I","TRAVAUX GENERAUX"]
["1.1","Travaux d'installation de chantier , amené et repli du materiel , , mise en forme de la chaussée autour du batiment y compris evcuation de grava, nivellement de la chaussée , abbattages et elagages d'arbres ,  deplacements d'equipements  et toutes suggestions comprises","FF",1]
["1.2","Travaux de curage du caniveau caniveau principal situé au bord du goudron sur une longueur de 100 m , curage des  caniveaux situés autour du batiment UN y compris deplacement des dallettes , evacuation des dechets et toutes suggestions comprises.","FF",1]
[null,"Sous total I"]
["II","TRAVAUX DE REMBLAIS "]
["2.1","Travaux de de fourniture et de pose de pavés auto bloquants d'epaisseur 10 cm y compris lit de sable, remblais lateritique compacté, amenagement sous forme de pente , compactage , entretien et reparation sur douze (12) mois, Bordure en beton armé dosé à 350 kg/m3 ,  nivellement de site et toutes suggestions comprises . Le compactage sera realisé avec un compacteur motorisé de type BOMAG. Le model du pavés sera choisi par le PNUD sur presentation du prestataire","M2",1700]
[null,"Sous total II"]
["III","TRAVAUX DES OUVRAGES EN BETON ARME"]
["3.1","Travaux  de reprise sous dimensions interieures 1,2m*1,20m*20 m (épaisseur parois et fond = 20cm) en beton armé dosé à 350 kg/m3 avec des fers normalisés  (fer de 12 double nappe , espacement 15 cm) du caniveau situé à la guerite sortie y compris demolition de structure, évacuation, granite concassé, dallettes amovibres LOURDES (epaisseur 20cm) ,  coffrage, fouilles , remblais au dessus, contrôle de laboratoire et toutes suggestions comprises","ML",20]
[null,"Sous total III"]
[null,"TOTAL GENERAL HTVA"]

{"sheet":"BPU des travaux ","index":1,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,8,30,9],[10,0,10,4],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,11,4],[6,0,6,4],[6,5,6,8],[8,5,11,8],[9,0,9,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[" TRAVAUX DE POSE DE PAVES ET DE REALISATION DE CANIVEAUX  AU SEIN DU BATIMENT UN OUAGA "]
[]
[]
["BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  DES TRAVAUX DE POSE DE PAVES ET DE REALISATION DE CANIVEAU AU SEIN DU BATIMENT UN OUAGA"]
[]
["N°","Désignations","Unité","Prix unitaires en F CFA                                        ( Hors taxes)"]
[null,null,null,"En chiffre","En toutes Lettres"]
["I","TRAVAUX GENERAUX"]
["1.1","Travaux d'installation de chantier , amené et repli du materiel , , mise en forme de la chaussée autour du batiment y compris evcuation de grava, nivellement de la chaussée , abbattages et elagages d'arbres ,  deplacements d'equipements  et toutes suggestions comprises","FF"]
["1.2","Travaux de curage du caniveau caniveau principal situé au bord du goudron sur une longueur de 100 m , curage des  caniveaux situés autour du batiment UN y compris deplacement des dallettes , evacuation des dechets et toutes suggestions comprises.","FF"]
[null,"Sous total I"]
["II","TRAVAUX DE REMBLAIS "]
["2.1","Travaux de de fourniture et de pose de pavés auto bloquants d'epaisseur 10 cm y compris lit de sable, remblais lateritique compacté, amenagement sous forme de pente , compactage , entretien et reparation sur douze (12) mois, Bordure en beton armé dosé à 350 kg/m3 ,  nivellement de site et toutes suggestions comprises . Le compactage sera realisé avec un compacteur motorisé de type BOMAG. Le model du pavés sera choisi par le PNUD sur presentation du prestataire","M2"]
[null,"Sous total II"]
["III","TRAVAUX DES OUVRAGES EN BETON ARME"]
["3.1","Travaux  de reprise sous dimensions interieures 1,2m*1,20m*20 m (épaisseur parois et fond = 20cm) en beton armé dosé à 350 kg/m3 avec des fers normalisés  (fer de 12 double nappe , espacement 15 cm) du caniveau situé à la guerite sortie y compris demolition de structure, évacuation, granite concassé, dallettes amovibres LOURDES (epaisseur 20cm) ,  coffrage, fouilles , remblais au dessus, contrôle de laboratoire et toutes suggestions comprises","ML"]
[null,"Sous total III"]
[null,"TOTAL GENERAL HTVA"]