{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Локально-ресурсная ведомости"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Локально-ресурсная ведомости","index":0,"n_rows":1508,"n_cols":8,"rows_kept":1508,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,7],[0,2,0,5],[1,2,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5]]}
[null,null,"\"СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОПАДА \"СУВТУШАР\" ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГИССАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА В ШАХРИСАБЗКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ\""]
[null,null,"ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ"]
[]
["№ п/п","Шифр номера нормативов и  коды ресурсов","Наименование работ и затрат. характеристика оборудования и его масса. расход ресурсов на единицу измерения","Единица измерения","Количество",null,"Cтоимость"]
[{"$nulls":4},"на единицу\nизмерения","по проектным данным","на единицу\nизмерения","общая"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[null,null," ИНФО ЦЕНТР"]
[null,null," ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"]
["1","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,9.6000000000000002E-2]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154",14.784000000000001]
["2","Е01-02-061-2","ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ","100 М3",null,2.4E-2]
["2.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",97.2,2.3328000000000002]
["3","Е01-02-005-1","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 1. 2","100 М3",null,2.4E-2]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",12.53,0.30071999999999999]
["3.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС",3.04,7.2959999999999997E-2]
["3.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС",12.18,0.29232000000000002]
[null,null,"Итого по разделу \" ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ\""]
[null,null," ФУНДАМЕНТЫ"]
["4","Е06-01-001-21","УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БУТОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-400","100 М3",null,0.1152]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",370.52,42.683900000000001]
["4.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",21.64,2.4929299999999999]
["4.3","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС",0.27,3.1099999999999999E-2]
["4.4","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС",17.61,2.02867]
["4.5","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС",0.44,5.0689999999999999E-2]
["4.6","01571","ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ","МАШ-ЧАС",0.97,0.11174000000000001]
["4.7","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.7,8.0640000000000003E-2]
["4.8","06341","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ФРАКЦИИ 5-20ММ","М3","71",8.1791999999999998]
["4.9","09219","ВОДА","М3",0.28299999999999997,3.2599999999999997E-2]
[]
["4.10","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН",0.02,2.3E-3]
["4.11","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ. СОРТ 1","ТН",2.5000000000000001E-2,2.8800000000000002E-3]
["4.12","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ","ТН",2.9000000000000001E-2,3.3400000000000001E-3]
["4.13","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. III СОРТА","М3",0.56999999999999995,6.5659999999999996E-2]
["4.14","43109","КАМЕНЬ БУТОВЫЙ","М3","44",5.0688000000000004]
["4.15","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2",51.2,5.8982400000000004]
["5","Е11-01-013-03","УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ: 100 ММ","100 М2",null,0.14399999999999999]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",28.4,4.0895999999999999]
["5.2","09252","ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3",5.74,0.82655999999999996]
["5.3","30118","БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ","ТН",1.24,0.17856]
[null,null,"Итого по разделу \" ФУНДАМЕНТЫ\""]
[null,null," ПОЛ"]
["6","Е11-01-002-03","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ  ТОЛЩИНОЙ 10 СМ","1 М3",null,2.74]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",2.4,6.5759999999999996]
["6.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС",0.46,1.2604]
["6.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС",0.93,2.5482]
["6.4","09219","ВОДА","М3",0.15,0.41099999999999998]
["6.5","12285","СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ","М3",1.28,3.5072000000000001]
["7","Е11-01-014-03","УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ","100 М2",null,0.27400000000000002]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","36",9.8640000000000008]
["7.2","09219","ВОДА","М3",0.5,0.13700000000000001]
["7.3","36114","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3.75 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. IV СОРТА","М3",0.15,4.1099999999999998E-2]
["7.4","45012","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 10 (М 100)","М3",20.399999999999999,5.5895999999999999]
["8","Е15-01-002-4","ОБЛИЦОВКА ПОЛА ИЗ РВАННЫЙ КАМНЕМ","100 М2",null,0.27400000000000002]
["8.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",885.5,242.62700000000001]
["8.2","03300","АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ","МАШ-ЧАС",16.82,4.6086799999999997]
["8.3","09219","ВОДА","М3",0.9,0.24660000000000001]
["8.4","09650","ГЛИНА","М3",1.7,0.46579999999999999]
["8.5","11004","ПЕСОК","М3",0.5,0.13700000000000001]
["8.6","12135","РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3","М3",3.6,0.98640000000000005]
["9","19390","РВАННЫЙ КАМЕНЬ","М2",null,27.4]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛ\""]
[null,null," МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЕРМЫ"]
["10","Е09-03-012-12","МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,0.28933999999999999]
["10.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",6.59,1.9067499999999999]
["10.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",2.3199999999999998,0.67127000000000003]
["10.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС",0.15,4.3400000000000001E-2]
["10.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС",0.09,2.6040000000000001E-2]
["10.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.23,6.6549999999999998E-2]
["10.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС",2.2400000000000002,0.64812000000000003]
["10.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН",4.0000000000000001E-3,1.16E-3]
["10.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3",1.95,0.56420999999999999]
["10.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН",4.0000000000000002E-4,1.2E-4]
["10.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. I СОРТА","М3",1.0300000000000001E-3,2.9999999999999997E-4]
["10.11","45077","ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ",0.59,0.17071]
["10.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН",5.0000000000000001E-3,1.4499999999999999E-3]
["11","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,0.28933999999999999]
["12","Е09-03-012-1","МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3.0 Т","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,0.53844000000000003]
["12.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",25.53,13.746370000000001]
["12.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС",0.47,0.25307000000000002]
["12.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС",0.23,0.12384000000000001]
["12.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС",0.6,0.32306000000000001]
["12.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.71,0.38229000000000002]
["12.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС",0.9,0.48459999999999998]
["12.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН",1.9E-3,1.0200000000000001E-3]
["12.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3",0.72,0.38768000000000002]
["12.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН",2.7000000000000001E-3,1.4499999999999999E-3]
["12.10","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ",0.06,3.2309999999999998E-2]
["12.11","45077","ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ",0.22,0.11846]
["12.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН",2E-3,1.08E-3]
["13","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,0.53844000000000003]
["14","Е09-03-013-1","МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,0.23404]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",56.11,13.13198]
["14.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",2.64,0.61787000000000003]
["14.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС",0.13,3.0429999999999999E-2]
["14.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС",7.0000000000000007E-2,1.6379999999999999E-2]
["14.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.19,4.4470000000000003E-2]
["14.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС",1.1200000000000001,0.26212000000000002]
["14.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН",1.4E-2,3.2799999999999999E-3]
["14.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3",0.9,0.21063999999999999]
["14.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН",2.9999999999999997E-4,6.9999999999999994E-5]
["14.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. I СОРТА","М3",1.0300000000000001E-3,2.4000000000000001E-4]
["14.11","45077","ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ",0.27,6.3189999999999996E-2]
["14.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН",1E-4,2.0000000000000002E-5]
["15","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,0.23404]
["16","Е13-03-002-04","ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021","100 М2",null,0.1]
["16.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",5.31,0.53100000000000003]
["16.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.01,1E-3]
["16.3","02515","АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ","МАШ-ЧАС",1.1200000000000001,0.112]
["16.4","31419","ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ","ТН",1.2E-2,1.1999999999999999E-3]
["16.5","34288","КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А","ТН",2E-3,2.0000000000000001E-4]
["17","Е13-03-004-26","ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115","100 М2",null,0.1]
["17.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",3.83,0.38300000000000001]
["17.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.01,1E-3]
["17.3","02515","АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ. МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ","МАШ-ЧАС",0.65,6.5000000000000002E-2]
["17.4","31795","ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ","ТН",1.9E-2,1.9E-3]
["17.5","34035","УАЙТ-СПИРИТ","ТН",1.4E-3,1.3999999999999999E-4]
[null,null,"Итого по разделу \" МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЕРМЫ\""]
[null,null," КРОВЛЯ"]
["18","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,0.10086000000000001]
["18.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",15.79,1.5925800000000001]
["18.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",1.75,0.17651]
["18.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС",0.57999999999999996,5.8500000000000003E-2]
["18.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС",0.67,6.7580000000000001E-2]
["18.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН",3.0000000000000001E-3,2.9999999999999997E-4]
["18.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3",0.5,5.0430000000000003E-2]
["18.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН",2.5999999999999999E-3,2.5999999999999998E-4]
["18.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ",0.03,3.0300000000000001E-3]
["18.9","45077","ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ",0.15,1.5129999999999999E-2]
["18.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН",1E-4,1.0000000000000001E-5]
["19","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,0.10086000000000001]
["20","Е12-03-004-01","УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ. ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ","100 М2  КРОВЛИ",null,0.47399999999999998]
["20.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",38.53,18.26322]
["20.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",1.19,0.56406000000000001]
["20.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС",2.41,1.1423399999999999]
["20.4","030818","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35","ШТ","645",305.73]
["20.5","030819","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80","ШТ","81",38.393999999999998]
["21","05333","ПРОФНАСТИЛ  HС35-1000-0.5","М2",null,47.4]
["22","Е12-01-008-03","НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА. ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ","100 М ТРУБ",null,0.128]
["22.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",38.4,4.9151999999999996]
["22.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",0.43,5.5039999999999999E-2]
["22.3","32507","ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2.825 КГ","ТН",9.5000000000000001E-2,1.2160000000000001E-2]
["22.4","32522","ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С. МАРКИ В. ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН",2.9999999999999997E-4,4.0000000000000003E-5]
["22.5","47801","ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ","М","113",14.464]
["23","19368","КОНЕК","М",null,17.399999999999999]
["24","58769","ЛОТОК","М",null,27.2]
[]
["25","Е15-01-091-1","ОБЛИЦОВКА  КАРНИЗА  ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАПОН»","100 М2",null,0.44800000000000001]
["25.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",204.1,91.436800000000005]
["25.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС",11.8,5.2864000000000004]
["25.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС",0.16,7.1679999999999994E-2]
["25.4","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС",21.6,9.6768000000000001]
["25.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.61,0.27328000000000002]
["25.6","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","80",35.840000000000003]
["25.7","29160","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ","ШТ","2400",1075.2]
["25.8","29161","АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ","ШТ","200",89.6]
["26","33177","СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА «ТУНУКАПОН»","М2",null,44.8]
[null,null,"Итого по разделу \" КРОВЛЯ\""]
[null,null," ОГРАЖДЕНИЯ (1.2.3 ИНФО ЦЕНТР )"]
["27","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,2.0080000000000001E-2]
["27.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",63.22,1.26946]
["27.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС",0.36,7.2300000000000003E-3]
["27.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1",2.0080000000000001E-2]
["28","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,1.072E-2]
["29","Е09-03-030-1","МОНТАХ МЕТ. РЕШЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,0.24478]
["29.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС",39.130000000000003,9.5782399999999992]
["29.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС",4.62,1.1308800000000001]
["29.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС",0.28999999999999998,7.0989999999999998E-2]
["29.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС",6.71,1.6424700000000001]
["29.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС",0.19,4.6510000000000003E-2]
["29.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС",1.63,0.39899000000000001]
["29.7","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3",1.37,0.33534999999999998]
["29.8","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН",4.0000000000000001E-3,9.7999999999999997E-4]
["29.9","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ",7.0000000000000007E-2,1.7129999999999999E-2]
["29.10","45077","ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ",0.41,0.10036]
["29.11","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН",1E-3,2.4000000000000001E-4]
["30","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,0.24478]
[null,null,"Итого по разделу \" ОГРАЖДЕНИЯ (1.2.3 ИНФО ЦЕНТР )\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," ВЛ 0,4 КВ"]
["1","Ц08-02-141-1","КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1","100 М КАБЕЛЯ",null,"13,55"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","13,7","185,635"]
["2","62381","КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 кв ВВГ 3Х6,0","1000 М",null,"1,15"]
["3","62380","КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 кв ВВГ 3Х2,5","1000 М",null,"0,14"]
["4","62373","КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 кв ВВГ 2Х2,5","1000 М",null,"0,065"]
["5","62795","НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЙ (6) ММ2 НБ-2","ШТ",null,"16"]
["6","Ц08-03-593-5","СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ","100 ШТ",null,"0,19"]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","93,4","17,746"]
["6.2","02510","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т","МАШ-ЧАС","0,8","0,152"]
["6.3","30434","ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ","100 ШТ","4,08","0,7752"]
["6.4","97117","ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.","КГ","0,31","0,0589"]
["7","99805","СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ТИПА \"ПЛАФОН А-3\"  2Х40","ШТ",null,"4"]
["8","99633","СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ТИПА 18ВТ \"LED 18W\" Product Material: Aluminum Solar Panel: 18W","КОМПЛЕКТ",null,"15"]
["9","Ц08-03-591-9","РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ","ШТ",null,"30"]
["9.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,1","1143"]
["9.2","30484","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","КГ","1,5","45"]
["9.3","30654","ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3","ТН","0,00315","0,0945"]
["10","98510","РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 16 А","ШТ",null,"30"]
["11","Ц08-03-591-3","ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ","100 ШТ",null,"0,15"]
["11.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","76","11,4"]
["12","98534","ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6А, ТИП 0-4-Б-01-6/220","ШТ",null,"15"]
["13","58773","ТРУБЫ /ГОФРА/ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ","М",null,"126"]
["14","Ц08-02-410-2","ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50","100 М",null,"6,2"]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","19,1","118,42"]
["14.2","02510","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,868"]
["14.3","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","1,04","6,448"]
["14.4","32540","ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ","ТН","0,0021","0,01302"]
["14.5","45031","РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","0,021","0,1302"]
["15",null,"ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.32ММ","М",null,"620"]
["16","Е22-01-001-1","УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ","1 КМ",null,"0,06"]
["16.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","270","16,2"]
["16.2","02700","УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)","МАШ-ЧАС","15","0,9"]
["16.3","09219","ВОДА","М3","15,72","0,9432"]
["16.4","12226","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100","М3","0,66","0,0396"]
["17","60658","ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ДИАМ:76 ММ","М",null,"60"]
["18","Ц08-03-593-2","СВЕТИЛЬНИК  ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ","100 ШТ",null,"1,53"]
["18.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","62,6","95,778"]
["18.2","01488","ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М","МАШ-ЧАС","56,3","86,139"]
["18.3","30654","ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3","ТН","0,00315","0,00482"]
["18.4","55874","СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ","100 ШТ","1,02","1,5606"]
["18.5","65312","ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ","КГ","1,02","1,5606"]
["18.6","97117","ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.","КГ","0,31","0,4743"]
["19",null,"НАРУЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  ОДНО РОЖКОВЫЙ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ 220В,LED 40ВТ Product  Material: Aluminum Solar Panel: 40W","ШТ",null,"14"]
["20",null,"СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ,ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ 220В, LED 30W Product Material: Aluminum Solar Panel: 30W","ШТ",null,"139"]
["21","Ц08-02-160-6","РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ","ШТ",null,"2"]
["21.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","4","8"]
["22","Ц08-02-158-15","ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО: 120","ШТ",null,"8"]
["22.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,37","10,96"]
["23",null,"КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ВНУТРЕННОЙ УСТАНОВКИ ПКВЭ-2","КОМПЛЕКТ",null,"8"]
["24","Ц08-02-143-05","ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: ЛЕНТОЙ СИГНАЛЬНОЙ ОДНОГО КАБЕЛЯ","100 М КАБЕЛЯ",null,"4"]
["24.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,31","9,24"]
["24.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,2","0,8"]
["25","Ц08-02-143-06","ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: ЛЕНТОЙ СИГНАЛЬНОЙ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО","100 М КАБЕЛЯ",null,"4"]
["25.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,65","6,6"]
["26","74463","ЛЕНТА  СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ \"ОСТОРОЖНО КАБЕЛ\" 150Х100","ШТ",null,"4"]
["27","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"1,31"]
["27.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","201,74"]
["28","Е01-02-061-2","ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"1,3"]
["28.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","97,2","126,36"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВЛ 0,4 КВ\""]
[null,null," УЛИЧНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"]
["29","Ц20-01-005-1","УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩАЯ ЩИТОВАЯ ДО ЧЕТЫРЕХ ПАНЕЛЕЙ","1 КОМПЛЕКТ",null,"3"]
["29.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","80","240"]
["29.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,46","4,38"]
["29.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","1,46","4,38"]
["29.4","30484","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","КГ","0,49","1,47"]
["29.5","39872","СТАЛЬ УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-86 32Х32ММ","ТН","0,0089","0,0267"]
["29.6","61424","ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ","КГ","0,098","0,294"]
["29.7","69437","ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ","КГ","1,28","3,84"]
["30","65818","СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ С МОЩНОСТЬЮ 2 кВт; В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ: Солнечние Панелы 320W; Инвентор2КВт 24V; Аккумулятор; Контроллер; Коннектор; Коннектор тройник; Клеммы для АКБ; Провод для клемм; Провод для панелей; Профиль; cтелаж для оборудований АКБ;","КОМПЛЕКТ",null,"3"]
["31","Ц08-02-401-1","КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2","100 М",null,"0,31"]
["31.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","51,6","15,996"]
["31.2","35101","ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ","ТН","0,00065","0,0002"]
["31.3","61608","СКОБЫ РАЗНЫЕ","10 ШТ","16,5","5,115"]
["32","62392","КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 кв ВВГ 4Х4,0","1000 М",null,"0,029"]
["33",null,"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 кв ВВГ 1Х2,5","1000 М",null,"0,002"]
[null,null,"Итого по разделу \" УЛИЧНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," УБОРНАЯ 4 ОЧКО"]
[null,null," ВЫГРЕБНАЯ ЯМА"]
["1","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"0,466"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","71,764"]
["2","Е01-02-061-2","ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ","100 М3",null,"0,122"]
["2.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","97,2","11,8584"]
["3","Е01-02-005-1","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2","100 М3",null,"0,105"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,53","1,31565"]
["3.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","3,04","0,3192"]
["3.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","12,18","1,2789"]
["4","Е08-01-002-3","УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ;100 ММ","М3",null,"1,82"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,5","4,55"]
["4.2","00185","АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т","МАШ-ЧАС","0,08","0,1456"]
["4.3","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,8372"]
["4.4","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,92","1,6744"]
["4.5","09219","ВОДА","М3","0,15","0,273"]
["4.6","09249","ГРАВИЙ","М3","1,28","2,3296"]
["5","Е06-01-046-1","УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ: ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ","100 М3",null,"0,139"]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","572","79,508"]
["5.2","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","44,8","6,2272"]
["5.3","02016","УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/","МАШ-ЧАС","180,32","25,06448"]
["5.4","09219","ВОДА","М3","0,156","0,02168"]
["5.5","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,068","0,00945"]
["5.6","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1","ТН","0,052","0,00723"]
["5.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,23","0,03197"]
["5.8","36049","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА","М3","0,17","0,02363"]
["5.9","36053","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА","М3","0,07","0,00973"]
["5.10","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","0,15","0,02085"]
["5.11","45012","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)","М3","0,58","0,08062"]
["5.12","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","11,3","1,5707"]
["6","03567","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ","ТН",null,"0,62025"]
["7","Е12-02-002-02","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ  В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,378"]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","29,9","11,3022"]
["7.2","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","1","0,378"]
["7.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,756"]
["7.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,25","0,0945"]
["7.5","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,09223"]
["8","Е12-02-002-03","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,378"]
["8.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","20,5","7,749"]
["8.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,756"]
["8.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,05292"]
["8.4","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,09223"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВЫГРЕБНАЯ ЯМА\""]
[null,null," МОНОЛИТНАЯ УЧАСТКА"]
["9","Е06-01-041-7","УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б УЧАСТКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15","100 М3",null,"0,0246"]
["9.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1675,6","41,21976"]
["9.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","47,25","1,16235"]
["9.3","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","84,49","2,07845"]
["9.4","01571","ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ","МАШ-ЧАС","3,8","0,09348"]
["9.5","02016","УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/","МАШ-ЧАС","199,92","4,91803"]
["9.6","06323","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","101,5","2,4969"]
["9.7","09219","ВОДА","М3","0,214","0,00526"]
["9.8","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,048","0,00118"]
["9.9","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1","ТН","0,076","0,00187"]
["9.10","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ","ТН","0,2","0,00492"]
["9.11","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,24","0,0059"]
["9.12","36053","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА","М3","1,91","0,04699"]
["9.13","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","4,48","0,11021"]
["9.14","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","152,8","3,75888"]
["10","03548","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ","ТН",null,"0,36276"]
[null,null,"Итого по разделу \" МОНОЛИТНАЯ УЧАСТКА\""]
[null,null," ВЫТЯЖКА"]
["11","Е22-01-021-5","УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ","1 КМ",null,"0,0076"]
["11.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","247","1,8772"]
["11.2","00116","АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ","МАШ-ЧАС","39,79","0,3024"]
["11.3","02700","УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)","МАШ-ЧАС","20","0,152"]
["11.4","09219","ВОДА","М3","48","0,3648"]
["11.5","45086","ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ","М","1010","7,676"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВЫТЯЖКА\""]
[null,null," ФУНДАМЕНТЫ"]
["12","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"0,031"]
["12.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","4,774"]
["13","Е01-02-061-2","ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ","100 М3",null,"0,016"]
["13.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","97,2","1,5552"]
["14","Е01-02-005-1","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2","100 М3",null,"0,023"]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,53","0,28819"]
["14.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","3,04","0,06992"]
["14.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","12,18","0,28014"]
["15","Е08-01-002-3","УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ;100 ММ","М3",null,"0,46"]
["15.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,5","1,15"]
["15.2","00185","АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т","МАШ-ЧАС","0,08","0,0368"]
["15.3","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,2116"]
["15.4","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,92","0,4232"]
["15.5","09219","ВОДА","М3","0,15","0,069"]
["15.6","09249","ГРАВИЙ","М3","1,28","0,5888"]
["16","Е06-01-001-1","УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 10СМ В15","100 М3",null,"0,0192"]
["16.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","180","3,456"]
["16.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","18,13","0,3481"]
["16.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,13","0,0025"]
["16.4","06323","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","102","1,9584"]
["16.5","09219","ВОДА","М3","0,2","0,00384"]
["17","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,"0,01884"]
["17.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","63,22","1,19106"]
["17.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,36","0,00678"]
["17.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1","0,01884"]
["18","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,"0,00744"]
[null,null,"Итого по разделу \" ФУНДАМЕНТЫ\""]
[null,null," СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\""]
["19","Е09-03-012-12","МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,279"]
["19.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,59","1,83861"]
["19.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","2,32","0,64728"]
["19.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,15","0,04185"]
["19.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,09","0,02511"]
["19.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,23","0,06417"]
["19.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","2,24","0,62496"]
["19.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,004","0,00112"]
["19.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,95","0,54405"]
["19.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0004","0,00011"]
["19.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,00103","0,00029"]
["19.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,59","0,16461"]
["19.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,005","0,0014"]
["20","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,279"]
["21","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,22586"]
["21.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","3,56633"]
["21.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,39526"]
["21.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,131"]
["21.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,15133"]
["21.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00068"]
["21.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,11293"]
["21.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00059"]
["21.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00678"]
["21.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,03388"]
["21.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00002"]
["22","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,22586"]
["23","Е09-04-006-4","МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М","100 М2",null,"0,584"]
["23.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","170,24","99,42016"]
["23.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,56","0,91104"]
["23.3","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,00005","0,00003"]
["23.4","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,005","0,00292"]
["24","59977","СТОИМОСТЬ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"","М2",null,"58,4"]
["25","50275","ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ","М2",null,"1,3"]
["26","Е26-01-011-1","УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ","1 М3 ИЗОЛЯЦИИ",null,"0,21"]
["26.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","14,8","3,108"]
["26.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,51","0,1071"]
["27","44056","МИНВАТА НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩ.ММ","М3",null,"0,2604"]
["28","32909","ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.","ШТ",null,"14"]
["29","51579","ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ \"СЕНДВИЧ\" ПАНЕЛИ","П.М.",null,"61"]
[null,null,"Итого по разделу \" СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"\""]
[null,null," КРОВЛЯ"]
["30","Е09-03-012-1","МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,5383"]
["30.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","25,53","13,7428"]
["30.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,47","0,253"]
["30.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,23","0,12381"]
["30.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,6","0,32298"]
["30.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,71","0,38219"]
["30.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,9","0,48447"]
["30.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0019","0,00102"]
["30.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,72","0,38758"]
["30.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0027","0,00145"]
["30.10","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,06","0,0323"]
["30.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,22","0,11843"]
["30.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,002","0,00108"]
["31","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,5383"]
["32","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,06704"]
["32.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","1,05856"]
["32.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,11732"]
["32.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,03888"]
["32.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,04492"]
["32.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,0002"]
["32.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,03352"]
["32.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00017"]
["32.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00201"]
["32.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,01006"]
["32.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00001"]
["33","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,06704"]
["34","Е12-03-004-01","УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ","100 М2  КРОВЛИ",null,"0,352"]
["34.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,53","13,56256"]
["34.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,19","0,41888"]
["34.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","2,41","0,84832"]
["34.4","030818","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35","ШТ","645","227,04"]
["34.5","030819","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80","ШТ","81","28,512"]
["35","05333","ПРОФНАСТИЛ  HС35-1000-0,5","М2",null,"38,72"]
["36","Е12-01-013-03","УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ","100 М2",null,"0,283"]
["36.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","45,54","12,88782"]
["36.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,28","0,07924"]
["36.3","44377","ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ","М2","103","29,149"]
["37","Е15-01-091-1","ОБЛИЦОВКА  КАРНИЗА  ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАПОН»","100 М2",null,"0,126"]
["37.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","204,1","25,7166"]
["37.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","11,8","1,4868"]
["37.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,16","0,02016"]
["37.4","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","21,6","2,7216"]
["37.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,61","0,07686"]
["37.6","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","80","10,08"]
["37.7","29160","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ","ШТ","2400","302,4"]
["37.8","29161","АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ","ШТ","200","25,2"]
["38","33177","СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА «ТУНУКАПОН»","М2",null,"12,6"]
["39","Е12-01-008-03","НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ  ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ","100 М ТРУБ",null,"0,128"]
["39.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,4","4,9152"]
["39.2","32507","ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,095","0,01216"]
["39.3","32522","ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН","0,0003","0,00004"]
["39.4","47801","ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ","М","113","14,464"]
["40","19368","КОНЕК","М",null,"13,8"]
["41","58769","ЛОТОК","М",null,"23,2"]
[null,null,"Итого по разделу \" КРОВЛЯ\""]
[null,null," ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"]
["42","Е15-07-17-04","ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА","100 М2 ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,26"]
["42.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","155,3","40,378"]
["42.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,69","0,1794"]
["42.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","3,21","0,8346"]
["42.4","01523","ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ","МАШ-ЧАС","0,55","0,143"]
["42.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,69","0,1794"]
["42.6","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,001","0,00026"]
["42.7","32501","ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ","ТН","0,0012","0,00031"]
["42.8","35454","БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ","М3","0,41","0,1066"]
["42.9","40955","БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ","ТН","0,028","0,00728"]
["42.10","43960","ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ","М2","105","27,3"]
["42.11","45401","ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ","Т","0,0021","0,00055"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА\""]
[null,null," ВЕНТИЛЯЦИЯ"]
["43","Е20-03-002-1","УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ: ДО 0,025 Т","1 ВЕНТИЛЯТОР",null,"2"]
["43.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","3,98","7,96"]
["43.2","45407","ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)","КГ","0,08","0,16"]
["44","63345","ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЫТЯЖНОЙ 220 V","ШТ",null,"2"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВЕНТИЛЯЦИЯ\""]
[null,null," ПЕРЕГОРОДКА"]
["45","Е10-01-036-04","МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК","100 М2 ПРОЁМОВ",null,"0,1584"]
["45.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","90,89","14,39698"]
["45.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","3,92","0,62093"]
["45.3","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","6,12","0,96941"]
["45.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","9,42","1,49213"]
["45.5","29962","ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6","М","30","4,752"]
["45.6","31478","ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ","ШТ","240","38,016"]
["45.7","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","0,84","0,13306"]
["46","50200","АЛЮМИНЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ","М2",null,"15,84"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПЕРЕГОРОДКА\""]
[null,null," ПРОЕМЫ"]
["47","Е10-01-036-04","УСТАНОВКА  АЛЮМИНИЕВЫХ  ВИТРАЖЕЙ","100 М2 ПРОЁМОВ",null,"0,1014"]
["47.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","90,89","9,21625"]
["47.2","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","6,12","0,62057"]
["47.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,57","0,1592"]
["47.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","9,42","0,95519"]
["47.5","29962","ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6","М","30","3,042"]
["47.6","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","0,84","0,08518"]
["48","51300","ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ","М2",null,"10,14"]
["49","Е10-01-037-01","УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2","100 М2 ПРОЁМОВ",null,"0,04"]
["49.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","89,47","3,5788"]
["49.2","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","3,84","0,1536"]
["49.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,99","0,0796"]
["49.4","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","1,92","0,0768"]
["50","51213","ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ","М2",null,"4"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПРОЕМЫ\""]
[null,null," ПОЛЫ"]
["51","Е11-01-001-01","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ","100 М2",null,"0,107"]
["51.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","7,7","0,8239"]
["51.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,88","0,09416"]
["51.3","00620","КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,00963"]
["51.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,04922"]
["51.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","0,09951"]
["51.6","09219","ВОДА","М3","0,22","0,02354"]
["51.7","45055","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ","М3","5,1","0,5457"]
["52","Е11-01-002-09","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 70 ММ","1 М3",null,"0,749"]
["52.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,8","1,3482"]
["52.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","0,48","0,35952"]
["52.3","09219","ВОДА","М3","0,35","0,26215"]
["52.4","32105","МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ","ТН","0,002","0,0015"]
["52.5","36138","ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА","М3","0,001","0,00075"]
["52.6","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","1,02","0,76398"]
["53","Е11-01-004-05","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ","100 М2",null,"0,107"]
["53.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","26,97","2,88579"]
["53.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","4,37","0,46759"]
["53.3","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,157","0,0168"]
["53.4","30103","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30","ТН","0,019","0,00203"]
["53.5","31519","БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ","ТН","0,057","0,0061"]
["54","Е11-01-004-06","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05","100 М2",null,"0,107"]
["54.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,1","0,9737"]
["54.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2,19","0,23433"]
["54.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,01498"]
["54.4","30009","АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30","ТН","0,004","0,00043"]
["54.5","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,078","0,00835"]
["56","Е11-01-011-02 2 КзТРС = 2 КэМ = 2 КРМ = 2","УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01","100 М2",null,"0,261"]
["56.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1","0,261"]
["56.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","4,64","1,21104"]
["56.3","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","1,02","0,26622"]
["57","Е11-01-027-03","УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ","100 М2",null,"0,261"]
["57.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","119,78","31,26258"]
["57.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","2,94","0,76734"]
["57.3","09219","ВОДА","М3","3,85","1,00485"]
["57.4","30732","ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ","М2","102","26,622"]
["57.5","35510","ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ","М3","3,06","0,79866"]
["57.6","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","1,3","0,3393"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛЫ\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," КПП"]
[null,null," БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ"]
["1","Е06-01-001-21","УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БУТОБЕТОННЫХ из бетона М-400","100 М3",null,"0,0512"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","370,52","18,97062"]
["1.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","21,64","1,10797"]
["1.3","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,27","0,01382"]
["1.4","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","17,61","0,90163"]
["1.5","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,44","0,02253"]
["1.6","01571","ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ","МАШ-ЧАС","0,97","0,04966"]
["1.7","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,7","0,03584"]
["1.8","06341","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ФРАКЦИИ 5-20ММ","М3","71","3,6352"]
["1.9","09219","ВОДА","М3","0,283","0,01449"]
["1.10","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,02","0,00102"]
["1.11","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1","ТН","0,025","0,00128"]
["1.12","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ","ТН","0,029","0,00148"]
["1.13","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","0,57","0,02918"]
["1.14","43109","КАМЕНЬ БУТОВЫЙ","М3","44","2,2528"]
["1.15","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","51,2","2,62144"]
["2","Е11-01-013-03","УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ: 100 ММ","100 М2",null,"0,096"]
["2.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","28,4","2,7264"]
["2.2","09252","ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","5,74","0,55104"]
["2.3","30118","БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ","ТН","1,24","0,11904"]
["3","Е12-02-002-02","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,253"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","29,9","7,5647"]
["3.2","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","1","0,253"]
["3.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,506"]
["3.4","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,06173"]
["4","Е12-02-002-03","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,253"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","20,5","5,1865"]
["4.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,506"]
["4.3","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,06173"]
["5","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,"0,01506"]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","63,22","0,95209"]
["5.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,36","0,00542"]
["5.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1","0,01506"]
["6","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,"0,0054"]
[null,null,"Итого по разделу \" БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ\""]
[null,null," СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\""]
["7","Е09-03-012-12","МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,2682"]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,59","1,76744"]
["7.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","2,32","0,62222"]
["7.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,15","0,04023"]
["7.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,09","0,02414"]
["7.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,23","0,06169"]
["7.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","2,24","0,60077"]
["7.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,004","0,00107"]
["7.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,95","0,52299"]
["7.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0004","0,00011"]
["7.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,00103","0,00028"]
["7.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,59","0,15824"]
["7.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,005","0,00134"]
["8","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,2682"]
["9","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,16135"]
["9.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","2,54772"]
["9.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,28236"]
["9.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,09358"]
["9.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,1081"]
["9.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00048"]
["9.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,08067"]
["9.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00042"]
["9.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00484"]
["9.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,0242"]
["9.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00002"]
["10","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,16135"]
["11","Е09-04-006-4","МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М","100 М2",null,"0,478"]
["11.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","170,24","81,37472"]
["11.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,56","0,74568"]
["11.3","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,00005","0,00002"]
["11.4","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,005","0,00239"]
["12","59977","СТОИМОСТЬ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"","М2",null,"47,8"]
["13","50275","ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ","М2",null,"1,4"]
["14","Е26-01-011-1","УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ","1 М3 ИЗОЛЯЦИИ",null,"0,18"]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","14,8","2,664"]
["14.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,51","0,0918"]
["15","44056","МИНВАТА НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩ.ММ","М3",null,"0,2232"]
["16","32909","ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.","ШТ",null,"10"]
["17","51579","ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ \"СЕНДВИЧ\" ПАНЕЛИ","П.М.",null,"47,6"]
[null,null,"Итого по разделу \" СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"\""]
[null,null," ПРОЕМЫ"]
["18","Е10-01-034-01","УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2","100 М2 ПРОЁМОВ",null,"0,02"]
["18.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","179,29","3,5858"]
["18.2","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","9,81","0,1962"]
["18.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","3,57","0,0714"]
["18.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","15,12","0,3024"]
["18.5","29962","ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6","М","75","1,5"]
["18.6","31478","ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ","ШТ","600","12"]
["18.7","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","2,2","0,044"]
["19","51202","ОКОННЫЕ БЛОКИ  ИЗ  ПВХ  СО СТЕКЛОПАКЕТОМ","М2",null,"2"]
["20","Е10-01-037-01","УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2","100 М2 ПРОЕМОВ",null,"0,018"]
["20.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","89,47","1,61046"]
["20.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","3,65","0,0657"]
["20.3","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","3,84","0,06912"]
["20.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","5,91","0,10638"]
["20.5","31478","ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ","ШТ","533","9,594"]
["20.6","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","1,92","0,03456"]
["21","49404","ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА","М2",null,"1,8"]
["22","Е15-04-025-4","УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ","100 М2",null,"0,014"]
["22.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","92,73","1,29822"]
["22.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,00126"]
["22.3","31066","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011","ТН","0,02474","0,00035"]
["22.4","31655","ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/","ТН","0,0025","0,00003"]
["22.5","31710","ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ","ТН","0,041","0,00057"]
["22.6","35538","ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25","М2","0,84","0,01176"]
["22.7","44059","ВЕТОШЬ","КГ","0,31","0,00434"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПРОЕМЫ\""]
[null,null," ПОЛ ЛАМИНАТ"]
["23","Е11-01-001-01","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ","100 М2",null,"0,1184"]
["23.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","7,7","0,91168"]
["23.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,88","0,10419"]
["23.3","00620","КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,01066"]
["23.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,05446"]
["23.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","0,11011"]
["23.6","09219","ВОДА","М3","0,22","0,02605"]
["23.7","45055","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ","М3","5,1","0,60384"]
["24","Е11-01-002-09","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ","1 М3",null,"0,8288"]
["24.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,8","1,49184"]
["24.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","0,48","0,39782"]
["24.3","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","1,02","0,84538"]
["25","Е26-01-041-5","ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ t=50 мм","1 М3 ИЗОЛЯЦИИ",null,"5,92"]
["25.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,47","56,0624"]
["25.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,31","1,8352"]
["25.3","00977","ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/","МАШ-ЧАС","0,45","2,664"]
["25.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,31","1,8352"]
["25.5","45950","ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА","М3","1,02","6,0384"]
["26","Е11-01-011-01","УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ДОВЕСТИ ДО ТОЛЩ:30 ММ","100 М2",null,"0,1184"]
["26.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","39,51","4,67798"]
["26.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","9,07","1,07389"]
["26.3","09219","ВОДА","М3","3,5","0,4144"]
["26.4","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","2,04","0,24154"]
["27","Е11-01-011-02 2 КзТРС = 2 КэМ = 2 КРМ = 2","УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01","100 М2",null,"0,1184"]
["27.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1","0,1184"]
["27.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","4,64","0,54938"]
["27.3","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","1,02","0,12077"]
["28","03735","АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ","ТН",null,"0,02486"]
["29","Е11-01-004-05","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ","100 М2",null,"0,1184"]
["29.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","26,97","3,19325"]
["29.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","4,37","0,51741"]
["29.3","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,157","0,01859"]
["29.4","30103","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30","ТН","0,019","0,00225"]
["29.5","31519","БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ","ТН","0,057","0,00675"]
["30","Е11-01-004-06","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05","100 М2",null,"0,1184"]
["30.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,1","1,07744"]
["30.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2,19","0,2593"]
["30.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,01658"]
["30.4","30009","АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30","ТН","0,004","0,00047"]
["30.5","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,078","0,00924"]
["31","Е11-01-034-08"," УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, \"ПЛАВАЮЩИМ\" СПОСОБОМ, ТИПА РERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ","100 М2 ПОКРЫТИЯ",null,"0,1184"]
["31.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","19,84","2,34906"]
["31.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,27","0,03197"]
["31.3","081864","КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ","ШТ","6","0,7104"]
["31.4","083171","ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ","М2","102","12,0768"]
["31.5","85918","ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO","М2","104","12,3136"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛ ЛАМИНАТ\""]
[null,null," ПОЛЫ  БЕТОННЫЕ"]
["32","Е11-01-001-01","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ","100 М2",null,"0,053"]
["32.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","7,7","0,4081"]
["32.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,88","0,04664"]
["32.3","00620","КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,00477"]
["32.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,02438"]
["32.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","0,04929"]
["32.6","09219","ВОДА","М3","0,22","0,01166"]
["32.7","45055","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ","М3","5,1","0,2703"]
["33","Е11-01-002-09","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ","1 М3",null,"0,371"]
["33.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,8","0,6678"]
["33.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","0,48","0,17808"]
["33.3","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","1,02","0,37842"]
["34","Е11-01-004-05","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ","100 М2",null,"0,053"]
["34.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","26,97","1,42941"]
["34.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,43","0,02279"]
["34.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","4,37","0,23161"]
["34.4","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,157","0,00832"]
["34.5","30103","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30","ТН","0,019","0,00101"]
["34.6","31519","БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ","ТН","0,057","0,00302"]
["35","Е11-01-004-06","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05","100 М2",null,"0,053"]
["35.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,1","0,4823"]
["35.2","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2,19","0,11607"]
["35.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,00742"]
["35.4","30009","АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30","ТН","0,004","0,00021"]
["35.5","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,078","0,00413"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛЫ  БЕТОННЫЕ\""]
[null,null," КРОВЛЯ"]
["36","Е09-03-012-1","МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,44104"]
["36.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","25,53","11,25975"]
["36.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,47","0,20729"]
["36.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,23","0,10144"]
["36.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,6","0,26462"]
["36.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,71","0,31314"]
["36.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,9","0,39694"]
["36.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0019","0,00084"]
["36.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,72","0,31755"]
["36.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0027","0,00119"]
["36.10","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,06","0,02646"]
["36.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,22","0,09703"]
["36.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,002","0,00088"]
["37","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,44104"]
["38","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,06922"]
["38.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","1,09298"]
["38.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,12114"]
["38.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,04015"]
["38.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,04638"]
["38.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00021"]
["38.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,03461"]
["38.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00018"]
["38.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00208"]
["38.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,01038"]
["38.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00001"]
["39","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,06922"]
["40","Е12-03-004-01","УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ","100 М2  КРОВЛИ",null,"0,2442"]
["40.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,53","9,40903"]
["40.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,19","0,2906"]
["40.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","2,41","0,58852"]
["40.4","030818","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35","ШТ","645","157,509"]
["40.5","030819","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80","ШТ","81","19,7802"]
["41","05333","ПРОФНАСТИЛ  HС35-1000-0,5","М2",null,"26,862"]
["42","Е12-01-013-03","УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ","100 М2",null,"0,182"]
["42.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","45,54","8,28828"]
["42.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,28","0,05096"]
["42.3","44377","ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ","М2","103","18,746"]
["43","Е15-01-091-1","ОБЛИЦОВКА  КАРНИЗА  ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАПОН»","100 М2",null,"0,096"]
["43.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","204,1","19,5936"]
["43.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","11,8","1,1328"]
["43.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,16","0,01536"]
["43.4","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","21,6","2,0736"]
["43.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,61","0,05856"]
["43.6","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","80","7,68"]
["43.7","29160","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ","ШТ","2400","230,4"]
["43.8","29161","АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ","ШТ","200","19,2"]
["44","33177","СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА «ТУНУКАПОН»","М2",null,"9,6"]
["45","Е15-07-17-04","ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА","100 М2 ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,174"]
["45.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","155,3","27,0222"]
["45.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,69","0,12006"]
["45.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","3,21","0,55854"]
["45.4","01523","ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ","МАШ-ЧАС","0,55","0,0957"]
["45.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,69","0,12006"]
["45.6","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,001","0,00017"]
["45.7","32501","ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ","ТН","0,0012","0,00021"]
["45.8","35454","БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ","М3","0,41","0,07134"]
["45.9","40955","БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ","ТН","0,028","0,00487"]
["45.10","43960","ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ","М2","105","18,27"]
["45.11","45401","ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ","Т","0,0021","0,00037"]
["46","Е12-01-008-03","НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ  ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ","100 М ТРУБ",null,"0,128"]
["46.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,4","4,9152"]
["46.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,43","0,05504"]
["46.3","32507","ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,095","0,01216"]
["46.4","32522","ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН","0,0003","0,00004"]
["46.5","47801","ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ","М","113","14,464"]
["47","19368","КОНЕК","М",null,"12,7"]
["48","58769","ЛОТОК","М",null,"18,9"]
[null,null,"Итого по разделу \" КРОВЛЯ\""]
[null,null," ОБОРУДОВАНИЕ"]
["49",null,"ТУРНИКЕТ (В КОМПЛЕКТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ ПРИБОРАМИ)","КОМПЛЕКТ",null,"1"]
["50",null,"МАСЛЯННАЯ ПЕЧКА","ШТ",null,3]
["51",null,"СТОЛ","ШТ",null,"1"]
["52",null,"СТУЛ","ШТ",null,"1"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОБОРУДОВАНИЕ\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," КАРАУЛЬНАЯ"]
[null,null," ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"]
["1","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"0,113"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","17,402"]
["2","Е01-02-061-2","ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ","100 М3",null,"0,049"]
["2.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","97,2","4,7628"]
["3","Е01-02-005-1","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2","100 М3",null,"0,064"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,53","0,80192"]
["3.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","3,04","0,19456"]
["3.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","12,18","0,77952"]
[null,null,"Итого по разделу \" ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ\""]
[null,null," ФУНДАМЕНТЫ"]
["4","Е06-01-001-21","УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БУТОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-400","100 М3",null,"0,081"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","370,52","30,01212"]
["4.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","21,64","1,75284"]
["4.3","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,27","0,02187"]
["4.4","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","17,61","1,42641"]
["4.5","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,44","0,03564"]
["4.6","01571","ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ","МАШ-ЧАС","0,97","0,07857"]
["4.7","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,7","0,0567"]
["4.8","06341","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ФРАКЦИИ 5-20ММ","М3","71","5,751"]
["4.9","09219","ВОДА","М3","0,283","0,02292"]
[]
["4.10","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,02","0,00162"]
["4.11","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1","ТН","0,025","0,00203"]
["4.12","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ","ТН","0,029","0,00235"]
["4.13","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","0,57","0,04617"]
["4.14","43109","КАМЕНЬ БУТОВЫЙ","М3","44","3,564"]
["4.15","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","51,2","4,1472"]
["5","Е11-01-013-03","УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ: 100 ММ","100 М2",null,"0,134"]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","28,4","3,8056"]
["5.2","09252","ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","5,74","0,76916"]
["5.3","30118","БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ","ТН","1,24","0,16616"]
["6","Е12-02-002-02","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,272"]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","29,9","8,1328"]
["6.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,4","0,3808"]
["6.3","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","1","0,272"]
["6.4","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,544"]
["6.5","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,06637"]
["7","Е12-02-002-03","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,272"]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","20,5","5,576"]
["7.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,29","0,07888"]
["7.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","0,544"]
["7.4","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,06637"]
["8","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,"0,02008"]
["8.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","63,22","1,26946"]
["8.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,36","0,00723"]
["8.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1","0,02008"]
["9","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,"0,01072"]
[null,null,"Итого по разделу \" ФУНДАМЕНТЫ\""]
[null,null," СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\""]
["10","Е09-03-012-12","МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,35816"]
["10.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,59","2,36027"]
["10.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","2,32","0,83093"]
["10.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,15","0,05372"]
["10.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,09","0,03223"]
["10.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,23","0,08238"]
["10.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","2,24","0,80228"]
["10.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,004","0,00143"]
["10.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,95","0,69841"]
["10.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0004","0,00014"]
["10.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,00103","0,00037"]
["10.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,59","0,21131"]
["10.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,005","0,00179"]
["11","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,35816"]
["12","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,30276"]
["12.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","4,78058"]
["12.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,52983"]
["12.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,1756"]
["12.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,20285"]
["12.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00091"]
["12.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,15138"]
["12.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00079"]
["12.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00908"]
["12.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,04541"]
["12.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00003"]
["13","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,30276"]
["14","Е09-04-006-4","МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М","100 М2",null,"0,676"]
[]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","170,24","115,08224"]
["14.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,56","1,05456"]
["14.3","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,00005","0,00003"]
["14.4","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,005","0,00338"]
["15","59977","СТОИМОСТЬ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"","М2",null,"67,6"]
["16","50275","ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛЩИНОЙ 8 ММ","М2",null,"1,8"]
["17","Е26-01-011-1","УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ","1 М3 ИЗОЛЯЦИИ",null,"0,3"]
["17.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","14,8","4,44"]
["17.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,51","0,153"]
["18","44056","МИНВАТА НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩ.ММ","М3",null,"0,372"]
["19","32909","ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.","ШТ",null,"18"]
["20","51579","ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ \"СЕНДВИЧ\" ПАНЕЛИ","П.М.",null,"77,2"]
["21","Е15-04-030-2","МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2","100 М2",null,"0,068"]
["21.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,21","0,83028"]
["21.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,04","0,00272"]
["21.3","31066","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011","ТН","0,0273","0,00186"]
["21.4","31656","ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ","КГ","3,2","0,2176"]
[null,null,"Итого по разделу \" СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ \"СЕНДВИЧ\"\""]
[null,null," ПРОЕМЫ"]
["22","Е10-01-034-01","УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2","100 М2 ПРОЁМОВ",null,"0,03"]
["22.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","179,29","5,3787"]
["22.2","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","9,81","0,2943"]
["22.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","3,57","0,1071"]
["22.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","15,12","0,4536"]
["22.5","29962","ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6","М","75","2,25"]
["22.6","31478","ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ","ШТ","600","18"]
["22.7","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","2,2","0,066"]
["23","51202","ОКОННЫЕ БЛОКИ  ИЗ  ПВХ  СО СТЕКЛОПАКЕТОМ","М2",null,"3"]
["24","51200","ФРАМУГА ПВХ ПРОФИЛЯ","М2",null,"0,36"]
[]
["25","Е10-01-037-01","УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2","100 М2 ПРОЕМОВ",null,"0,036"]
["25.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","89,47","3,22092"]
["25.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","3,65","0,1314"]
["25.3","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","3,84","0,13824"]
["25.4","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","5,91","0,21276"]
["25.5","31478","ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ","ШТ","533","19,188"]
["25.6","76853","ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ","КГ","1,92","0,06912"]
["26","49404","ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА","М2",null,"3,6"]
["27","Е09-04-014-1","УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2","М2",null,"1,8"]
["27.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","4,47","8,046"]
["27.2","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,12","0,216"]
["27.3","02016","УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/","МАШ-ЧАС","0,29","0,522"]
["27.4","03325","ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ","МАШ-ЧАС","0,27","0,486"]
["27.5","080625","ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.","ШТ","0,1","0,18"]
["27.6","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН","0,001","0,0018"]
["27.7","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","0,0022","0,00396"]
["27.8","87882","БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ","М2","1","1,8"]
["28","Е15-04-025-4","УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ","100 М2",null,"0,014"]
["28.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","92,73","1,29822"]
["28.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,00126"]
["28.3","31066","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011","ТН","0,02474","0,00035"]
["28.4","31655","ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/","ТН","0,0025","0,00003"]
["28.5","31710","ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ","ТН","0,041","0,00057"]
["28.6","35538","ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25","М2","0,84","0,01176"]
["28.7","44059","ВЕТОШЬ","КГ","0,31","0,00434"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПРОЕМЫ\""]
[null,null," ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"]
["29","Е15-07-17-04","ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА","100 М2 ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,255"]
[]
["29.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","155,3","39,6015"]
["29.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,69","0,17595"]
["29.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","3,21","0,81855"]
["29.4","01523","ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ","МАШ-ЧАС","0,55","0,14025"]
["29.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,69","0,17595"]
["29.6","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,001","0,00026"]
["29.7","32501","ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ","ТН","0,0012","0,00031"]
["29.8","35454","БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ","М3","0,41","0,10455"]
["29.9","40955","БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ","ТН","0,028","0,00714"]
["29.10","43960","ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ","М2","105","26,775"]
["29.11","45401","ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ","Т","0,0021","0,00054"]
["30","Е12-01-013-03","УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ","100 М2",null,"0,255"]
["30.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","45,54","11,6127"]
["30.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,28","0,0714"]
["30.3","44377","ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ","М2","103","26,265"]
[null,null,"Итого по разделу \" ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА\""]
[null,null," ПЕРЕГОРОДКА"]
["31","Е10-04-010-3","УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ОДНОРЯДНОМ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ: В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ","100 М2",null,"0,192"]
["31.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","252,88","48,55296"]
["31.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","3,5","0,672"]
["31.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,63","0,12096"]
["31.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,95","0,1824"]
["31.5","30325","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35","ТН","0,0044","0,00084"]
["31.6","30451","ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ","ТН","0,0012","0,00023"]
["31.7","30654","ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3","ТН","0,0075","0,00144"]
["31.8","31684","КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ","КГ","4","0,768"]
["31.9","31698","КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н","КГ","1","0,192"]
["31.10","32115","МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ \"БУТЭПРОЛ-2М\"","ТН","0,037","0,0071"]
["31.11","32120","МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ \"ГУМИЛАКС\"","ТН","0,05","0,0096"]
["31.12","32454","ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИС-ТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ","М2","210","40,32"]
["31.13","32716","ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1","КГ","10","1,92"]
[]
["31.14","33754","ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150ММ","ТН","0,037","0,0071"]
["31.15","33755","ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200ММ","ТН","0,101","0,01939"]
["31.16","35744","ПАТРОНЫ МОНТАЖНЫЕ","1000 ШТ","0,14","0,02688"]
["31.17","38504","ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 /ГОСТ9573-82/","М3","5,15","0,9888"]
["31.18","44098","ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н","КГ","10","1,92"]
["32","Е15-04-005-3","УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ","100 М2",null,"0,3084"]
["32.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","42,9","13,23036"]
["32.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,15","0,04626"]
["32.3","31054","КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ","ТН","0,063","0,01943"]
["32.4","31709","ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ","ТН","0,051","0,01573"]
["32.5","35538","ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25","М2","0,84","0,25906"]
["32.6","44059","ВЕТОШЬ","КГ","0,31","0,0956"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПЕРЕГОРОДКА\""]
[null,null," ПОЛ ЛАМИНАТ"]
["33","Е11-01-001-01","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ","100 М2",null,"0,251"]
["33.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","7,7","1,9327"]
["33.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,88","0,22088"]
["33.3","00620","КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,02259"]
["33.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,11546"]
["33.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","0,23343"]
["33.6","09219","ВОДА","М3","0,22","0,05522"]
["33.7","45055","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ","М3","5,1","1,2801"]
["34","Е11-01-002-09","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ","1 М3",null,"1,757"]
["34.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,8","3,1626"]
["34.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","0,48","0,84336"]
["34.3","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","1,02","1,79214"]
["35","Е26-01-041-5","ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ t=50 мм","1 М3 ИЗОЛЯЦИИ",null,"12,55"]
["35.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,47","118,8485"]
[]
["35.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,31","3,8905"]
["35.3","00977","ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/","МАШ-ЧАС","0,45","5,6475"]
["35.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,31","3,8905"]
["35.5","45950","ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА","М3","1,02","12,801"]
["36","Е11-01-011-01","УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ДОВЕСТИ ДО ТОЛЩ:30 ММ","100 М2",null,"0,251"]
["36.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","39,51","9,91701"]
["36.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","9,07","2,27657"]
["36.3","09219","ВОДА","М3","3,5","0,8785"]
["36.4","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","2,04","0,51204"]
["37","Е11-01-011-02 2 КзТРС = 2 КэМ = 2 КРМ = 2","УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01","100 М2",null,"0,251"]
["37.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1","0,251"]
["37.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","4,64","1,16464"]
["37.3","45034","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ","М3","1,02","0,25602"]
["38","03634","ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН",null,"0,01932"]
["39","Е11-01-004-05","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ","100 М2",null,"0,251"]
["39.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","26,97","6,76947"]
["39.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,43","0,10793"]
["39.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","4,37","1,09687"]
["39.4","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,157","0,03941"]
["39.5","30103","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30","ТН","0,019","0,00477"]
["39.6","31519","БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ","ТН","0,057","0,01431"]
["40","Е11-01-004-06","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05","100 М2",null,"0,251"]
["40.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","9,1","2,2841"]
["40.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,24","0,06024"]
["40.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2,19","0,54969"]
["40.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,14","0,03514"]
["40.5","30009","АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30","ТН","0,004","0,001"]
[]
["40.6","30102","БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10","ТН","0,078","0,01958"]
["41","Е11-01-034-08"," УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, \"ПЛАВАЮЩИМ\" СПОСОБОМ, ТИПА РERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ","100 М2 ПОКРЫТИЯ",null,"0,251"]
["41.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","19,84","4,97984"]
["41.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,49","0,12299"]
["41.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,27","0,06777"]
["41.4","081864","КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ","ШТ","6","1,506"]
["41.5","083171","ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ","М2","102","25,602"]
["41.6","85918","ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO","М2","104","26,104"]
["42","Е11-01-040-03","УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ","100 М ПЛИНТУСА",null,"0,348"]
["42.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,66","2,31768"]
["42.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,03","0,01044"]
["42.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","1,33","0,46284"]
["42.4","01041","ШУРУПОВЕРТЫ","МАШ-ЧАС","2,01","0,69948"]
["42.5","29840","УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА","ШТ","7","2,436"]
["42.6","29841","УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА","ШТ","7","2,436"]
["42.7","29842","СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА","ШТ","40","13,92"]
["42.8","29843","ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА","ШТ","16","5,568"]
["42.9","30795","ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ","10 ШТ","26,3","9,1524"]
["42.10","35391","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ","ШТ","263","91,524"]
["42.11","44346","ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА","М","101","35,148"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛ ЛАМИНАТ\""]
[null,null," КРОВЛЯ"]
["43","Е09-03-012-1","МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,4366"]
["43.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","25,53","11,1464"]
["43.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,47","0,2052"]
["43.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,23","0,10042"]
["43.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,6","0,26196"]
["43.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,71","0,30999"]
["43.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,9","0,39294"]
["43.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0019","0,00083"]
["43.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,72","0,31435"]
[]
["43.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0027","0,00118"]
["43.10","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,06","0,0262"]
["43.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,22","0,09605"]
["43.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,002","0,00087"]
["44","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,4366"]
["45","Е09-03-015-1","ОБРЕШЕТКА ИЗ ПРОФИЛА  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПРОФИЛЕЙ","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,07222"]
["45.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","1,14035"]
["45.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,12639"]
["45.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,13","0,00939"]
["45.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,04189"]
["45.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,19","0,01372"]
["45.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,04839"]
["45.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00022"]
["45.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,03611"]
["45.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00019"]
["45.10","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,00217"]
["45.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,01083"]
["45.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00001"]
["46","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,07222"]
["47","Е12-03-004-01","УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ","100 М2  КРОВЛИ",null,"0,376"]
["47.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,53","14,48728"]
["47.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,19","0,44744"]
["47.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","2,41","0,90616"]
["47.4","030818","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35","ШТ","645","242,52"]
["47.5","030819","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80","ШТ","81","30,456"]
["48","05333","ПРОФНАСТИЛ  HС35-1000-0,5","М2",null,"37,6"]
["49","Е15-01-091-1","ОБЛИЦОВКА  КАРНИЗА  ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНКАПОН»","100 М2",null,"0,114"]
["49.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","204,1","23,2674"]
["49.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","11,8","1,3452"]
["49.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,16","0,01824"]
[]
["49.4","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","21,6","2,4624"]
["49.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,61","0,06954"]
["49.6","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","80","9,12"]
["49.7","29160","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ","ШТ","2400","273,6"]
["49.8","29161","АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ","ШТ","200","22,8"]
["50","33177","СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА «ТУНКАПОН»","М2",null,"11,4"]
["51","Е12-01-008-03","НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ  ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ","100 М ТРУБ",null,"0,128"]
["51.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,4","4,9152"]
["51.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,43","0,05504"]
["51.3","32507","ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,095","0,01216"]
["51.4","32522","ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН","0,0003","0,00004"]
["51.5","47801","ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ","М","113","14,464"]
["52","19368","КОНЕК","М",null,"16,2"]
["53","58769","ЛОТОК","М",null,"25,6"]
["54","Е15-04-030-3","МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2","100 М2",null,"0,022"]
["54.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","40,59","0,89298"]
["54.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,03","0,00066"]
["54.3","31656","ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ","КГ","2,7","0,0594"]
["54.4","43231","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ","Т","0,0246","0,00054"]
[null,null,"Итого по разделу \" КРОВЛЯ\""]
[null,null," ОТМОСТКА"]
["55","Е11-01-002-03","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 50ММ","1 М3",null,"1,24"]
["55.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,4","2,976"]
["55.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,55","0,682"]
["55.3","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,1116"]
["55.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,5704"]
["55.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","1,1532"]
["55.6","09219","ВОДА","М3","0,15","0,186"]
["55.7","45056","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ","М3","1,28","1,5872"]
["56","Е06-01-001-1","УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ  ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ, В 7,5","100 М3",null,"0,01736"]
["56.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","180","3,1248"]
["56.2","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","48","0,83328"]
["56.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,13","0,00226"]
[]
["56.4","09219","ВОДА","М3","0,2","0,00347"]
["56.5","45021","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)","М3","102","1,77072"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОТМОСТКА\""]
[null,null," ОБОРУДОВАНИЕ"]
["57",null,"ПЛИТА ГАЗОВАЯ ДВУХ КОМФОРКА","ШТ",null,"1"]
["58",null,"ВЫТЯЖКА ДЛЯ КУХНИ","КОМПЛЕКТ",null,"1"]
["59",null,"КРОВАТЬ  ОДНОСПАЛЬНАЯ","ШТ",null,"1"]
["60",null,"СТОЛ","ШТ",null,"2"]
["61",null,"СТУЛ","ШТ",null,"2"]
["62",null,"ШКАФ","ШТ",null,"1"]
["63",null,"ВЕШАЛКА","ШТ",null,"1"]
["64",null,"ТЕЛЕВИЗОР","ШТ",null,"1"]
["65",null,"БАК ПОЛИЭТИЛЕН ЕМКОСТ:50 Л","ШТ",null,"1"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОБОРУДОВАНИЕ\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null,"на БЕСЕДКА 5 ШТ"]
[null,null," ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"]
["1","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"0,315"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","48,51"]
["2","Е01-02-061-2","ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ","100 М3",null,"0,19"]
["2.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","97,2","18,468"]
["3","Е01-02-005-1","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2","100 М3",null,"0,225"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,53","2,81925"]
["3.2","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","3,04","0,684"]
["3.3","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","12,18","2,7405"]
[null,null,"Итого по разделу \" ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ\""]
[null,null," БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ"]
["4","Е06-01-001-21","УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БУТОБЕТОННЫХ","100 М3",null,"0,135"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","370,52","50,0202"]
["4.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","21,64","2,9214"]
["4.3","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,27","0,03645"]
["4.4","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","17,61","2,37735"]
["4.5","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,44","0,0594"]
["4.6","01571","ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ","МАШ-ЧАС","0,97","0,13095"]
["4.7","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,7","0,0945"]
["4.8","06341","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ФРАКЦИИ 5-20ММ","М3","71","9,585"]
["4.9","09219","ВОДА","М3","0,283","0,0382"]
[]
["4.10","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,02","0,0027"]
["4.11","30652","ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1","ТН","0,025","0,00338"]
["4.12","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ","ТН","0,029","0,00392"]
["4.13","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","0,57","0,07695"]
["4.14","43109","КАМЕНЬ БУТОВЫЙ","М3","44","5,94"]
["4.15","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","51,2","6,912"]
["5","Е11-01-013-03","УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ: 100 ММ","100 М2",null,"0,27"]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","28,4","7,668"]
["5.2","09252","ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","0,92","0,2484"]
["5.3","30118","БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ","ТН","1,24","0,3348"]
["6","Е12-02-002-02","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,785"]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","29,9","23,4715"]
["6.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,4","1,099"]
["6.3","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","1","0,785"]
["6.4","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","1,57"]
["6.5","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,19154"]
["7","Е12-02-002-03","УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ","100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ",null,"0,785"]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","20,5","16,0925"]
["7.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,29","0,22765"]
["7.3","00913","КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л","МАШ-ЧАС","2","1,57"]
["7.4","32104","МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ","ТН","0,244","0,19154"]
["8","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,"0,0753"]
["8.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","63,22","4,76047"]
["8.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,36","0,02711"]
["8.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1","0,0753"]
["9","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,"0,0402"]
["10","Е09-03-012-12","МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"1,3699"]
["10.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,59","9,02764"]
["10.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","2,32","3,17817"]
["10.3","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,15","0,20548"]
["10.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,09","0,12329"]
["10.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,23","0,31508"]
["10.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","2,24","3,06858"]
["10.7","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,004","0,00548"]
["10.8","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,95","2,6713"]
["10.9","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0004","0,00055"]
["10.10","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,00103","0,00141"]
["10.11","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,59","0,80824"]
["10.12","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,005","0,00685"]
["11","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"1,3699"]
["12","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,4482"]
["12.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","7,07708"]
["12.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,75","0,78435"]
["12.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,25996"]
["12.4","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,30029"]
["12.5","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00134"]
["12.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,2241"]
["12.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00117"]
["12.8","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,01345"]
["12.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,06723"]
["12.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00004"]
["13","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,4482"]
[null,null,"Итого по разделу \" БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ\""]
[null,null," ПОЛ"]
["14","Е11-01-001-01","УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ","100 М2",null,"0,39"]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","7,7","3,003"]
["14.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,88","0,3432"]
["14.3","00620","КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,0351"]
["14.4","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,1794"]
["14.5","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","0,3627"]
["14.6","09219","ВОДА","М3","0,22","0,0858"]
["14.7","45055","ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ","М3","5,1","1,989"]
["15","Е11-01-002-09","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ:100 ММ В12,5(М150)","1 М3",null,"3,9"]
["15.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","1,8","7,02"]
["15.2","00404","ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ","МАШ-ЧАС","0,48","1,872"]
["15.3","09219","ВОДА","М3","0,35","1,365"]
["15.4","32105","МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ","ТН","0,002","0,0078"]
["15.5","36138","ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА","М3","0,001","0,0039"]
["15.6","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","1,02","3,978"]
["16","Е15-01-002-4","ОБЛИЦОВКА ПОЛА ИЗ РВАННЫЙ КАМНЕМ","100 М2",null,"0,39"]
["16.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","885,5","345,345"]
["16.2","03300","АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ","МАШ-ЧАС","16,82","6,5598"]
["16.3","09219","ВОДА","М3","0,9","0,351"]
["16.4","09650","ГЛИНА","М3","1,7","0,663"]
["16.5","11004","ПЕСОК","М3","0,5","0,195"]
["16.6","12135","РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3","М3","3,6","1,404"]
["17","19390","РВАННЫЙ КАМЕНЬ","М2",null,"39"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПОЛ\""]
[null,null," КРОВЛЯ"]
["18","Е10-01-010-1","УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ","1 М3",null,"0,8"]
["18.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","22,5","18"]
["18.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,23","0,184"]
["18.3","01556","ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ","МАШ-ЧАС","0,33","0,264"]
["18.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,36","0,288"]
["18.5","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,003","0,0024"]
["18.6","31929","ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350","М2","1,45","1,16"]
["18.7","32502","ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,0031","0,00248"]
["18.8","36028","БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА","М3","0,93","0,744"]
[]
["18.9","36060","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА","М3","0,12","0,096"]
["18.10","36077","ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА","М3","0,01","0,008"]
["18.11","45089","ПАСТА  АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ","ТН","0,00301","0,00241"]
["19","00074","СТАЛЬ ПОЛОСА ГОСТ 103-76","ТН",null,"0,014"]
["20","Е12-03-004-01","УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ","100 М2  КРОВЛИ",null,"0,56"]
["20.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,53","21,5768"]
["20.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","1,19","0,6664"]
["20.3","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","2,41","1,3496"]
["20.4","030818","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35","ШТ","645","361,2"]
["20.5","030819","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80","ШТ","81","45,36"]
["21","05333","ПРОФНАСТИЛ  HС35-1000-0,5","М2",null,"56"]
["22","Е15-01-091-1","ОБЛИЦОВКА  КАРНИЗА  ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАПОН»","100 М2",null,"0,635"]
["22.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","204,1","129,6035"]
["22.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","11,8","7,493"]
["22.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,16","0,1016"]
["22.4","02209","ШУРУПОВЕРТ","МАШ-ЧАС","21,6","13,716"]
["22.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,61","0,38735"]
["22.6","02875","ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","80","50,8"]
["22.7","29160","ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ","ШТ","2400","1524"]
["22.8","29161","АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ","ШТ","200","127"]
["23","33177","СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА «ТУНУКАПОН»","М2",null,"63,5"]
["24","Е12-01-008-03","НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ  ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ","100 М ТРУБ",null,"0,32"]
["24.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","38,4","12,288"]
["24.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,43","0,1376"]
["24.3","32507","ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,095","0,0304"]
["24.4","32522","ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ","ТН","0,0003","0,0001"]
["24.5","47801","ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ","М","113","36,16"]
["25","19368","КОНЕК","М",null,"57"]
["26","58769","ЛОТОК","М",null,"52,5"]
["27","Е15-04-030-3","МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2","100 М2",null,"0,0985"]
["27.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","40,59","3,99811"]
["27.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,03","0,00295"]
["27.3","31656","ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ","КГ","2,7","0,26595"]
["27.4","43231","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ","Т","0,0246","0,00242"]
[null,null,"Итого по разделу \" КРОВЛЯ\""]
[null,null," ОГРАЖДЕНИЯ"]
["28","Е09-06-001-2","МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ И ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,4832"]
["28.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","50,79","24,54173"]
["28.2","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,41","0,19811"]
["28.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","2,03","0,9809"]
["28.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,19","0,09181"]
["28.5","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","1,86","0,89875"]
["28.6","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0033","0,00159"]
["28.7","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,5","0,7248"]
["28.8","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН","0,0014","0,00068"]
["28.9","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,1","0,04832"]
["28.10","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,45","0,21744"]
["29","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,4832"]
["30","Е13-03-002-04","ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021","100 М2",null,"0,21"]
["30.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","5,31","1,1151"]
["30.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,01","0,0021"]
["30.3","02515","АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ","МАШ-ЧАС","1,12","0,2352"]
["30.4","31419","ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ","ТН","0,012","0,00252"]
["30.5","34288","КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А","ТН","0,002","0,00042"]
["31","Е13-03-004-26","ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115","100 М2",null,"0,21"]
["31.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","3,83","0,8043"]
["31.2","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,01","0,0021"]
["31.3","02515","АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ","МАШ-ЧАС","0,65","0,1365"]
["31.4","31795","ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ","ТН","0,019","0,00399"]
["31.5","34035","УАЙТ-СПИРИТ","ТН","0,0014","0,00029"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОГРАЖДЕНИЯ\""]
[null,null," СКАМЕЙКА"]
["32","Е09-06-001-2","МОНТАЖ:СКАМЕЙКИ","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,306"]
["32.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","50,79","15,54174"]
["32.2","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,41","0,12546"]
["32.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","2,03","0,62118"]
["32.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,19","0,05814"]
["32.5","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","1,86","0,56916"]
["32.6","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0033","0,00101"]
["32.7","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,5","0,459"]
["32.8","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН","0,0014","0,00043"]
["32.9","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,1","0,0306"]
["32.10","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,45","0,1377"]
["33","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,306"]
["34","Е10-01-010-1","УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТА СКАМЕЙКИ","1 М3",null,"0,4"]
["34.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","22,5","9"]
["34.2","00521","ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,23","0,092"]
["34.3","01556","ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ","МАШ-ЧАС","0,33","0,132"]
["34.4","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,0075","0,003"]
["34.5","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,003","0,0012"]
["34.6","32502","ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ","ТН","0,0031","0,00124"]
["34.7","36028","БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА","М3","0,93","0,372"]
["34.8","36060","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА","М3","0,12","0,048"]
["34.9","36077","ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА","М3","0,01","0,004"]
["35","Е15-04-039-5","ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СКАМЕЙКА","100 М2",null,"0,1"]
["35.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","16,17","1,617"]
["35.2","31520","РАСТВОРИТЕЛЬ","ТН","0,0007","0,00007"]
["35.3","43236","ЛАК","ТН","0,0255","0,00255"]
["35.4","44059","ВЕТОШЬ","КГ","0,2","0,02"]
[null,null,"Итого по разделу \" СКАМЕЙКА\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," ОГРАЖДЕНИЯ (1,2,3 )"]
["1","Е09-03-030-1","МОНТАХ МЕТ. РЕШЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"5,36514"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","39,13","209,93793"]
["1.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","4,62","24,78695"]
["1.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,29","1,55589"]
["1.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","6,71","36,00009"]
["1.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,19","1,01938"]
["1.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","1,63","8,74518"]
["1.7","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,37","7,35024"]
["1.8","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН","0,004","0,02146"]
["1.9","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,07","0,37556"]
["1.10","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,41","2,19971"]
["1.11","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,001","0,00537"]
["2","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"5,36514"]
["3","Е15-04-030-3","МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2","100 М2",null,"2,218"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","40,59","90,02862"]
["3.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,03","0,06654"]
["3.3","31656","ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ","КГ","2,7","5,9886"]
["3.4","43231","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ","Т","0,0246","0,05456"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОГРАЖДЕНИЯ (1,2,3 )\""]
[null,null," ОГРАЖДЕНИЕ 3D МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ H=2,5 М; L=250 П.М"]
["4","Е01-02-057-2","РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2","100 М3",null,"0,07"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","154","10,78"]
["5","Е08-01-002-3","УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ;100 ММ","М3",null,"1,6"]
["5.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,5","4"]
["5.2","00185","АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т","МАШ-ЧАС","0,08","0,128"]
["5.3","00659","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","0,736"]
["5.4","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,92","1,472"]
["5.5","09219","ВОДА","М3","0,15","0,24"]
["5.6","09249","ГРАВИЙ","М3","1,28","2,048"]
["6","Е06-01-001-1","УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ  ПОКРЫТИЙ В10","100 М3",null,"0,072"]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","180","12,96"]
["6.2","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","48","3,456"]
["6.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,13","0,00936"]
["6.4","09219","ВОДА","М3","0,2","0,0144"]
["6.5","45012","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)","М3","102","7,344"]
["7","Е07-01-054-6","УСТАНОВКА 3D МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ 2,5 М","100 М",null,"2,5"]
["7.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","226","565"]
["7.2","00127","АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ","МАШ-ЧАС","4,77","11,925"]
["7.3","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","1,59","3,975"]
["7.4","32543","ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ","ТН","0,002","0,005"]
["7.5","35326","ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42","ТН","0,004","0,01"]
["7.6","50860","КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДЕНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ","ТН","0,002","0,005"]
["8","60004","3D МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ","М2",null,"450"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОГРАЖДЕНИЕ 3D МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ H=2,5 М; L=250 П.М\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null," БЛАГОУСТРОЙСТВО"]
[null,null," ПЕЩЕХОДНЫЙ МОСТИК НА 8 М"]
["1","Е06-01-015-8","УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ","Т",null,"0,03768"]
["1.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","63,22","2,38213"]
["1.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,36","0,01356"]
["1.3","44109","ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ","ТН","1","0,03768"]
["2","03568","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ","ТН",null,"0,0176"]
["3","Е06-01-001-2","УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3","100 М3",null,"0,029"]
["3.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","535,5","15,5295"]
["3.2","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","26,3","0,7627"]
["3.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,56","0,01624"]
["3.4","09219","ВОДА","М3","0,441","0,01279"]
["3.5","30407","ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ","ТН","0,0238","0,00069"]
["3.6","32524","КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ","ТН","0,0375","0,00109"]
["3.7","36061","ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА","М3","0,68","0,01972"]
["3.8","45013","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)","М3","102","2,958"]
["3.9","51619","ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ","М2","64,1","1,8589"]
["4","Е09-03-012-12","МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ШВЕЛЕРА","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,39192"]
["4.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","6,59","2,58275"]
["4.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,15","0,05879"]
[]
["4.3","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,09","0,03527"]
["4.4","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,23","0,09014"]
["4.5","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","2,24","0,8779"]
["4.6","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,95","0,76424"]
["4.7","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0004","0,00016"]
["4.8","36023","БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА","М3","0,00103","0,0004"]
["4.9","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,59","0,23123"]
["4.10","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,005","0,00196"]
["5","33824","ШВЕЛЛЕРЫ N16-24 ИЗ СТАЛИ 18ПС","ТН",null,"0,39192"]
["6","Е09-03-015-1","МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,34974"]
["6.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","15,79","5,52239"]
["6.2","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","0,58","0,20285"]
["6.3","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","0,67","0,23433"]
["6.4","30322","БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ","ТН","0,003","0,00105"]
["6.5","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","0,5","0,17487"]
["6.6","35310","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42","ТН","0,0026","0,00091"]
["6.7","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,03","0,01049"]
["6.8","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,15","0,05246"]
["6.9","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,0001","0,00003"]
["7","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,34974"]
["8","Е09-03-030-1","МОНТАХ МЕТ. РЕШЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ","1 Т КОНСТРУКЦИЙ",null,"0,12818"]
["8.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","39,13","5,01568"]
["8.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","4,62","0,59219"]
["8.3","01147","МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ","МАШ-ЧАС","0,29","0,03717"]
["8.4","01513","ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А","МАШ-ЧАС","6,71","0,86009"]
["8.5","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,19","0,02435"]
["8.6","02577","АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ","МАШ-ЧАС","1,63","0,20893"]
["8.7","34241","КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ","М3","1,37","0,17561"]
[]
["8.8","35312","ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46","ТН","0,004","0,00051"]
["8.9","44897","ШЛИФКРУГИ","ШТ","0,07","0,00897"]
["8.10","45077","ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ","КГ","0,41","0,05255"]
["8.11","50756","ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т","ТН","0,001","0,00013"]
["9","50573","СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ","ТН",null,"0,12818"]
["10","Е15-04-030-3","МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2","100 М2",null,"0,45"]
["10.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","40,59","18,2655"]
["10.2","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,03","0,0135"]
["10.3","31656","ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ","КГ","2,7","1,215"]
["10.4","43231","КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ","Т","0,0246","0,01107"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПЕЩЕХОДНЫЙ МОСТИК НА 8 М\""]
[null,null," ПЕЩЕХОДНЫЙ МОСТИК НА 3 М"]
["11","Е06-01-001-1","УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 10СМ В15","100 М3",null,"0,066"]
["11.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","180","11,88"]
["11.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","18,13","1,19658"]
["11.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,13","0,00858"]
["11.4","06323","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ","М3","102","6,732"]
["11.5","09219","ВОДА","М3","0,2","0,0132"]
["12","03566","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ","ТН",null,"0,12695"]
["13","03568","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ","ТН",null,"0,1566"]
["14","Е15-01-002-4","ОБЛИЦОВКА РВАННЫЙ КАМНЕМ","100 М2",null,"0,192"]
["14.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","885,5","170,016"]
["14.2","03300","АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ","МАШ-ЧАС","16,82","3,22944"]
["14.3","09219","ВОДА","М3","0,9","0,1728"]
["14.4","09650","ГЛИНА","М3","1,7","0,3264"]
["14.5","11004","ПЕСОК","М3","0,5","0,096"]
["14.6","12135","РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3","М3","3,6","0,6912"]
["15","19390","РВАННЫЙ КАМЕНЬ","М2",null,"19,2"]
[null,null,"Итого по разделу \" ПЕЩЕХОДНЫЙ МОСТИК НА 3 М\""]
[null,null," СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА"]
["48","Е11-01-002-03","УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ  ТОЛЩИНОЙ 10 СМ","1 М3",null,"30,4"]
["48.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","2,4","72,96"]
["48.2","00112","АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","2,736"]
["48.3","00660","КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН","МАШ-ЧАС","0,46","13,984"]
["48.4","01866","ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА","МАШ-ЧАС","0,93","28,272"]
["48.5","09219","ВОДА","М3","0,15","4,56"]
["48.6","12285","СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ","М3","1,28","38,912"]
["49","Е27-06-009-1","УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ","1000 М2",null,"0,0503"]
["49.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","12,43","0,62523"]
["49.2","00003","ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ","ЧЕЛ-ЧАС","0,16","0,00805"]
["49.3","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,09","0,00453"]
["50","03735","АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ","ТН",null,"0,0799"]
["51","Е06-01-001-1","УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ  ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ; В10","100 М3",null,"0,0456"]
["51.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","180","8,208"]
["51.2","00403","ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ","МАШ-ЧАС","48","2,1888"]
["51.3","02509","АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,13","0,00593"]
["51.4","09219","ВОДА","М3","0,2","0,00912"]
["51.5","45012","БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)","М3","102","4,6512"]
["52","03567","ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ","ТН",null,"0,6716"]
["53","Е15-01-002-4","ОБЛИЦОВКА РВАННЫЙ КАМНЕМ","100 М2",null,"0,503"]
["53.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","885,5","445,4065"]
["53.2","03300","АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ","МАШ-ЧАС","16,82","8,46046"]
["53.3","09219","ВОДА","М3","0,9","0,4527"]
["53.4","09650","ГЛИНА","М3","1,7","0,8551"]
["53.5","11004","ПЕСОК","М3","0,5","0,2515"]
["53.6","12135","РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3","М3","3,6","1,8108"]
["54","19390","РВАННЫЙ КАМЕНЬ","М2",null,"50,3"]
["55","Е08-01-001-6","БУТОКЛАДКА СТЕН С РАСТВОРОМ М-400","М3",null,"56,4"]
["55.1","00001","ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ","ЧЕЛ-ЧАС","5,57","314,148"]
[]
["55.2","00762","КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА","МАШ-ЧАС","0,14","7,896"]
["55.3","02499","АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т","МАШ-ЧАС","0,12","6,768"]
["55.4","09219","ВОДА","М3","0,01","0,564"]
["55.5","10951","КАМНИ БУТОВЫЕ М-100","М3","1,01","56,964"]
["55.6","12110","РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-400","М3","0,38","21,432"]
[null,null,"Итого по разделу \" СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА\""]
[null,null," ОБОРУДОВАНИЕ"]
["57",null,"УРНА ДЛЯ МУСОРА","ШТ",null,"10"]
["58",null,"СКАМЕЙКА","ШТ",null,"13"]
["59","44266","МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕРЫ С КОЛЕСАМИ БЕЗ КР.","КОМПЛЕКТ",null,"2"]
[null,null,"Итого по разделу \" ОБОРУДОВАНИЕ\""]
[null,null,"ИТОГО:  "]
[null,null,"ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ"]
[null,null,"НДС 15% (применимо для плательщиков НДС зарегистрированных на территории РУз):"]
[null,null,"ИТОГОВАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА И ЦЕНА \"ВСЕ ВКЛЮЧЕНО\""]