## **Приложение 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТОВАРЫ**

*Поставщикам необходимо заполнить данную форму, подписать и предоставить ее как часть коммерческого предложения вместе с Приложением 2 «Форма представления предложения». Поставщику необходимо заполнить данную форму согласно прилагаемым инструкциям. Альтернативные и/или измененные форматы Приложения недопустимы.*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Поставщика: | Введите текст |
| Номер и наименование конкурса (RFQ) : | **RFQ-2022–066 «Закупка и доставка навесного оборудования (борона дисковая и борона зубовая) для Медведского лесного питомника Катон-Карагайского государственного национального природного парка»** | Дата: Введите текст |

|  |
| --- |
| **Валюта предложения:** укажите валюту предложения**Условия доставки: DDP INCOTERMS 2020** |
| **№** | **Описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость за ед. (указать валюту)** | **Итого (Указать валюту)** |
| 1. | **Борона дисковая**, предназначена для лущения стерни и предпахотной обработки почвы | Шт. | 1 |  |  |
| 2. | **Борона зубовая,**предназначена для ранневесеннего боронования зяби, закрытие влаги в период предпосевного боронования, предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков. | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | **Доставка** |  |  |  |  |
| НДС (если применимо) |  |
| **Итоговая стоимость, включающая все расходы (Указать валюту)** |  |

**Таблица A: Соответствие технической спецификации**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Борона дисковая, предназначена для лущения стерни и предпахотной обработки почвы**  |
|  | **Техническая спецификация** | **Описание (предложение участника торгов)** |
|  | производительность, га/ч – до 3,0;  |  |
|  | рабочая скорость, км/ч – до 12;  |  |
|  | ширина захвата, (не менее) м - 3,0;  |  |
|  | масса, кг – до 1900;  |  |
|  | глубина обработки, (не менее) см - 20;  |  |
|  | габаритные размеры плуга, (не менее) мм – (д) 4400 х (ш) 3300 х (в) 1600; |  |
|  | дорожный просвет, (не менее) мм – 300;  |  |
|  | количество дисков, (не менее) шт. – 25;  |  |
|  | диаметр дисков, (не менее) мм – 600;  |  |
|  | расстояние между дисками вдоль вала, (не менее) мм – 200;  |  |
|  | количество дисковых батарей, (не менее) шт. – 4; |  |
| **2** | **Борона зубовая, предназначена для ранневесеннего боронования зяби, закрытие влаги в период предпосевного боронования, предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков.** |
|  | **Техническая спецификация** | **Описание (предложение участника торгов)** |
|  | Производительность за час эксплуатационного времени при скорости 12км/ч, (не менее) га – 15;  |  |
|  | Габаритные размеры: - длина в рабочем положении, (не менее), мм: 7300±50; - длина в транспортном положении, (не менее), мм: 8000±50; - ширина в рабочем положении, (не менее) мм: 9900±50; - ширина в транспортном положении, (не менее) мм: 4000±50; - высота в рабочем положении, (не менее) мм: - 1000±50; - высота в транспортном положении, (не менее) мм - 3600±50 |  |
|  | количество рабочих секций, (не менее) шт – 18.  |  |
|  | ширина захвата, (не менее), мм – 9000.  |  |
|  | Шаг зубьев, мм не менее - 42.  |  |
|  | Максимальная глубина обработки, см не менее - 8 |  |

**Таблица В: Соответствие требованиям**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ваш ответ** |
|  | **Да, мы выполним** | **Нет, мы не выполним** | **Если Вы не сможете выполнить, то укажите встречное предложение** |
| Предложенный товар соответствуетминимальным техническим характеристикам |[ ] [ ]  Введите текст |
| Условия доставки (INCOTERMS 2020): DDP - delivered duty paid: товар доставляется Заказчику, в указанное место назначения -Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Белкарагайский сельский округ, Медведский лесной питомник |[ ] [ ]  Введите текст |
| Все оборудование и материалы должно быть новым, в заводской упаковке, ранее не бывшими в употреблении |[ ] [ ]  Введите текст |
| Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность при перевозке |[ ] [ ]  Введите текст |
| Сроки выполнения поставки: не более60 календарных дней со дня подписания Контракта/получения Заказа на закупку |[ ] [ ]  Введите текст |
| Гарантии и пост-продажные условия:Участник тендера предоставит не менее 12 месяцев гарантии на оборудование с момента передачи товара конечному пользователю по указанному адресу |[ ] [ ]  Введите текст |
| Гарантийный сертификат будет выдан организации - получателю оборудования – минимум на 12 месяцев (при доставке оригинал должен быть предоставлен конечному получателю) |[ ] [ ]  Введите текст |
| В случае гарантийного случая Участник тендера произведет замену на новое оборудование или комплектующие, если невозможен ремонт приобретенного оборудования в случае заводского дефекта и\или брака. |[ ] [ ]  Введите текст |
| Наличие сервисных центров (по обслуживанию/ремонту) в Казахстане с указанием адреса и контактной информации |[ ] [ ]  Введите текст |
| Срок действия коммерческого предложения: минимум 90 календарных дней |[ ] [ ]  Введите текст |
| Условия оплаты: 100 % оплата после поставки, при предоставлении финансовых документов и акта приема-передачи |[ ] [ ]  Введите текст |

|  |
| --- |
| Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я должным образом уполномочен подписывать данное предложение и представлять компанию ниже в случае принятия данного предложения. |
| *Точное наименование и адрес компании*Наименование компании: введите текстАдрес: введите текстТелефон.: введите текстЭлектронный адрес: введите текст | Подпись: Дата: Введите текстИмя: Введите текстДолжность: Введите текстЭлектронный адрес: Введите текст |