{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ამბულატორია"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ამბულატორია","index":0,"n_rows":108,"n_cols":31,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,1,30],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,4,12],[2,13,4,13],[2,14,4,14],[2,15,4,15],[2,16,4,16],[2,17,4,17],[2,18,4,18],[2,19,4,19],[2,20,4,20],[2,21,4,21],[2,22,4,22],[2,23,4,23],[2,24,4,24],[2,25,4,25],[2,26,4,26],[2,27,4,27],[2,28,4,28],[2,29,4,29],[2,30,4,30]]}
["სოფ. ორსანტია ამბულატორიის სამუშაოების გეგმა გრაფიკი"]
[]
["№","სამუშაოს დასახელება","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი","რიცხვი"]
[]
[]
[null,"სადემონტაჟო სამუშაოები"]
[null,"არსებული ტიხრების დემონტაჟი სისქით 15სმ (დრანკა)"]
[null,"იატაკიდან დაზიანებული ფილებისა და მოჭიმვის დემონტაჟი"]
[null,"კედლებიდან დაზიანებული ნალესის დემონტაჟი"]
[null,"დაზიანებული ხის კარ-ფანჯრის დემონტაჟი"]
[null,"აგურის კედლის ძირის გამოტეხვა არმატურის სამონტაჟოდ სიღრმით 10სმ"]
[null,"აგურის კედლის დემონტაჟი"]
[null,"სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების გამოზიდვა,დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე"]
[null,"სამონტაჟო სამუშაოები"]
[null,"იატაკები"]
[null,"რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 10სმ"]
[null,"იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით"]
[null,"იატაკზე ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა"]
[null,"ხელოვნური გრანიტის პლინტუსის მოწყობა სიმაღლით 6სმ"]
[null,"კედლები და ტიხრები"]
[null,"ტიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხმის იაზოლაციით"]
[null,"კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოწყობა მიწებებით"]
[null,"კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)"]
[null,"რკინის კარის დამუშავება და შეღებვა"]
[null,"კედლებზე კაფელის მოწყობა"]
[null,"ღიობები"]
[null,"მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი 115*218-4ცალი ;140*230-2ცალი; 60*60-1ცალი; 81*213-1ცალი; 60*213-1ცალი; რაფებით, ერთი ფრთის გაღებით, მწერებისგან დამცავი ბადით"]
[null,"კარის ღიობის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით 20*20*40"]
[null,"კარის ღიობის არსებული ნიშნულის (2.9მ)მოყვანა 2.20მ ნიშნულზე თაბაშირ-მუყაოთი"]
[null,"მდფ-ის კარის მონტაჟი 220*0.9 თეთრი ფარის საკეტითა და პეტლებით"]
[null,"მდფ-ის კარის მონტაჟი 220*1.30 თეთრი ფარის საკეტითა და პეტლებით"]
[null,"ფანჯრის ფაიების ამოლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით"]
[null,"ქვიშა-ცემენტის ხსნარი"]
[null,"რკინის კარის დამზადება და მონტაჟი"]
[null,"რკინის კარი 2.2*0.85 საკეტებით"]
[null,"რკინის კარი 1.35*2.2 საკეტებით"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"ჭერები"]
[null,"ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა"]
[null,"გარე სამუშაოები"]
[null,"არსებული წყლის ჭის ამოტუმბვა, ამოსუფთავება და კედლების ჩარეცხვა კერხერით"]
[null,"წყლის რეზერვუარის გამორეცხვა 5მ სიმაღლეზე"]
[null,"მიწის გაჭრა ხელით მილის სამონტაჟოდ სიღრმით 30სმ"]
[null,"საკანალისაციო ჭისთვის ორმოს ამოჭრა ბეტონის რგოლების სამონტაჟოდ"]
[null,"რკინა ბეტონის მილი (ჩამოსხმული რგოლები) მონტაჟით (დიამეტრი არანაკლებ 0.9მ; სიმაღლე 1 მ)"]
[null,"საკანალიზაციო ჭის გადახურვის მოწყობა ლუქით (საჰაერო მილით)"]
[null,"ჭაში ჩასაკიდი ელექტრონასოსის მოწყობა"]
[null,"32მმ-იანი მილის მონტაჟი ფიტინგებით"]
[null,"ვენტილების მონტაჟი 32მმ"]
[null,"32მმ-იანი მილების შეფუთვა ფოლგიენი მასალით"]
[null,"საკანალიზაციო მილის მოერთება ჭასთან"]
[null,"კიბის საფეხურების შეფუთვა ბაზალტის ქვით"]
[null,"არსებული თუნუქის წყალამრიდი ღარების დაგრძელება"]
[null,"კიბის ბაქნის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით"]
[null,"შესასვლელის ჭერზე გუარდექსის ფილის მოწყობა"]
[null,"ჭერის და სვეტების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით"]
[null,"შ.შ.მ პანდუსი"]
[null,"მიწის დამუშავება ხელით პანდუსის საძირკვლის მოსაწყობად"]
[null,"შშმ პირთათვის რკინა-ბეტონის პანდუსის მოწყობა"]
[null,"ბეტონი ბ25"]
[null,"არმატურა 12მმ"]
[null,"ყალიბის ფარი"]
[null,"ხის მასალა"]
[null,"ქვა-ღორღი ფრაქცია 10*25"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"შშმ პირთათვის პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით"]
[null,"ბაზალტის ქვა სისქით 20მმ"]
[null,"წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე 25კგ"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"ალუმინის მოაჯირის მოწყობა"]
[null,"ალუმინის მოაჯირი შშმ პირთათვის"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"ელექტროობა"]
[null,"ავტომატების სამონტაჟო ყუთის მონტაჟი  12 ავტომატზე"]
[null,"სადენის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით კვეთით 3*4"]
[null,"სადენის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით კვეთით 3*2.5"]
[null,"სადენის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით კვეთით 2*1.5"]
[null,"ჩამრთველის მონტაჟი ფარული გაყვანილობის ერთკლავიშიანი"]
[null,"ჩამრთველის მონტაჟი ფარული გაყვანილობის ორკლავიშიანი"]
[null,"როზეტის მონტაჟი ფარული გაყვანილობის დამიწებით"]
[null,"გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი 100მმ-იანი ყელით"]
[null,"ამსტრონგის ჭერის ლედსანათის მონტაჟი 60*60"]
[null,"ავტომატის მონტაჟი 2*63"]
[null,"ავტომატის მონტაჟი 1*32"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"გათბობა"]
[null,"გათბობის ქვაბი 24კვტ რემკომპექტით"]
[null,"მეტალოპლასტმასის მილების მონტაჟი 16მმ"]
[null,"კოლექტორის მონტაჟი"]
[null,"პანელური რადიატორი 1200*600"]
[null,"პანელური რადიატორი 1000*600"]
[null,"პანელური რადიატორი 800*600"]
[null,"პანელური რადიატორი 600*600"]
[null,"ვენტილების მონტაჟი მეტალოპლასტმასის მილებზე"]
[null,"სხვა მასალა"]
[null,"სანტექნიკა"]
[null,"100მმ-იანი საკანალიზაციო მილის მონტაჟი ფიტინგებით"]
[null,"50მმ-იანი საკანალიზაციო მილის მონტაჟი ფიტინგებით"]
[null,"აგურის კედლის გამოტეხვა 120*120"]
[null,"მინაბოჭკოვანი მილის მონტაჟი 20მმ ფიტინგებით"]
[null,"არკოს ვენტილების მონტაჟი"]
[null,"ფაიფურის ფეხიანი ხელსაბნის მონტაჟი"]
[null,"წყლის შემრევის მონტაჟი"]
[null,"50მმ-იანი სიფონის მონტაჟი"]
[null,"უნიტაზის მონტაჟი კომპლექტი"]
[null,"ტრაპის მონტაჟი 50მმ"]
[null,"20მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი"]
[null,"სხვა მასალა"]