{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Resumen","A.1 Obras Civiles","A.2 Climatizacion","A.3 Detecc. Inc.","A.4 Int. Seg.","A.5 Com. Oral","A.6 Telefonia","A.7 Datos","A.8 Ascensores","A.9 Generador"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Resumen","index":0,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[4,1,4,4],[5,2,5,3]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."]
[]
[null,"RESUMEN DEL PRESUPUESTO"]
[null,"Item","Descripción",null,"Precio Total"]
[null,"Nº",null,null,"Gs. Iva Incluido"]
[]
[null,"A","OBRAS CIVILES E INSTALACIONES"]
[null,"A.1","Obras Civiles"]
[null,"A.2","Sistema de Climatizacion"]
[null,"A.3","Sistema de Deteccion de Incendios"]
[null,"A.4","Sistema Integrado de Seguridad Electronica"]
[null,"A.5","Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional"]
[null,"A.6","Sistema de Telefonia"]
[null,"A.7","Red de Datos"]
[null,"A.8","Ascensores "]
[null,"A.9","Generador de Emergencia"]
[null,null,"Total de Obras e Instalaciones"]
[]
[null,"B","MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES"]
[null,"B.1","Obras Civiles"]
[null,"B.2","Sistema de Climatizacion"]
[null,"B.3","Sistema de Deteccion de Incendios"]
[null,"B.4","Sistema Integrado de Seguridad Electronica"]
[null,"B.5","Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional"]
[null,"B.6","Sistema de Telefonia"]
[null,"B.7","Red de Datos"]
[null,"B.8","Ascensores "]
[null,"B.9","Generador de Emergencia"]
[null,null,"Total Mantenimiento de las Obras e Instalaciones"]
[]
[null,null,"Total General"]
[null,null,"Son Guaranies . . . . . . . "]
[]
[]
[null,"OBS.","Las Planillas en formato editable deberan ser descargadas del siguiente link. "]
[null,null,"https://www.undp.org/es/paraguay/adquisiciones"]

{"sheet":"A.1 Obras Civiles","index":1,"n_rows":3099,"n_cols":9,"rows_kept":3099,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3098,1,3098,6]]}
[null,{"$f":"+Resumen!B1","v":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"}]
[null,{"$f":"+Resumen!B2","v":"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""}]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.1 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cantidad","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,1,"A","TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS "]
[null,"1.1","A.1","Limpieza de terreno y remoción de árboles que interfieran con la implantación del edificio. Ver plano de relevamiento de árboles.",522,"m2",8200,null,{"$f":"+G9*H9","v":0}]
[null,"1.2","A.2, A.3, A.4, A.5","Gastos de movilizacion y ejecucion durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Tecnicas A.2, A.3, A.4 y A.5.",522,"Gl.",1,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"1.3","A.6","Replanteo y marcación de obra",522,"m2",15210,null,0]
[null,"1.4","I. 3","Ejecucion del Proyecto ejecutivo en BIM",522,"gl",1,null,0]
[null,2,"B","MOVIMIENTO DE SUELO"]
[null,"2.1",null,"EXCAVACIÓN  "]
[null,"2.1.1","A.1, B.1","Desbroce de terreno",522,"m2",8100,null,0]
[null,"2.1.2","B.1","Ver planos. Areas Implantación del edificio, cota de excavación Nivel de Piso Terminado(NPT) menos 0,40m, según bloques correspondientes, talud de seguridad mínimo 1:3 en contornos de excavación con sobreancho de trabajo en la base de 0,80m en relación al contorno de implantación del edificio. Estacionamientos y rampas exteriores de circulación vehicular, cota de excavación NPT menos 0,40m. Veredas, Canineros y Jardineria, nivel de terminacion menos 0,20m.",522,"m3",24800,null,0]
[null,"2.1.3","B.2","Excavación para cabezales y  vigas de fundación ",522,"m3",221,null,0]
[null,"2.1.4","B.2","Para Planta de tratamiento, cámaras, registros y cañerías enterradas.",522,"m3",{"$f":"7.5*15*3.5*2","v":787.5},null,0]
[null,"2.1.5","B.2","Cámaras, Sumideros y registros",522,"m3",{"$f":"4*4*4*2+24*2","v":176},null,0]
[null,"2.2",null,"RELLENO Y COMPACTACIÓN"]
[null,"2.2.1","B.4","Area de implantación del edificio, estacionamientos, camineros, escalinatas, rampas  y veredas",522,"m3",{"$f":"8200*0.8","v":6560},null,0]
[null,"2.2.2","B.4","Adyacente a pantallas enterradas de subsuelos y áreas confinadas; reservorios, sumideros, registros u otros volumenes requeridos.",522,"m3",{"$f":"80*4*4+15*2*3.5+16*4*2+1*40+1200","v":2753},null,0]
[null,"2.2.3","B.4","En áreas de canteros de jardinería. ",522,"m3",{"$f":"8200*0.2*0.8","v":1312},null,0]
[null,"2.2.4","B.4","En área de cesped.",522,"m3",380,null,0]
[null,3,"C","CIMENTACIONES"]
[null,"3.1",null,"BLOQUE A"]
[null,"3.1.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",145.19999999999999,null,0]
[null,"3.1.2","C.3","Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",30,null,0]
[null,"3.1.3","C.3","Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",40,null,0]
[null,"3.1.4","C.3","Pilotes de H°A° de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",60,null,0]
[null,"3.1.5","C.3","Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",100,null,0]
[null,"3.1.6","C.3","Pilotes de H°A° de 150 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",60,null,0]
[null,"3.1.7","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",34.9,null,0]
[null,"3.1.8","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",27.55,null,0]
[null,"3.1.9","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 20x40 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",28,null,0]
[null,"3.1.10","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",2.7550000000000003,null,0]
[null,"3.1.11","D.0","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",11.144787927535326,null,0]
[null,"3.1.12","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",22.040000000000003,null,0]
[null,"3.1.13","D.5","Vigas de Fundacion de 30x50cm.",522,"ml",36,null,0]
[null,"3.1.14","D.2","Pilares de 30x40cm, rigidizadores de pantalla.",522,"m3",3.84,null,0]
[null,"3.2",null,"BLOQUE B"]
[null,"3.2.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",211.2,null,0]
[null,"3.2.2","C.3","Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",32,null,0]
[null,"3.2.3","C.3","Pilotes de H°A° de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",30,null,0]
[null,"3.2.4","C.3","Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",54,null,0]
[null,"3.2.5","C.3","Pilotes de H°A° de 150 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",30,null,0]
[null,"3.2.6","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",33.6,null,0]
[null,"3.2.7","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",49.5,null,0]
[null,"3.2.8","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 20x40 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",40,null,0]
[null,"3.2.9","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",40,null,0]
[null,"3.2.10","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",4,null,0]
[null,"3.2.11","D.0","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",16,null,0]
[null,"3.2.12","D.2","Pilares de 30x40cm, rigidizadores de pantalla.",522,"m3",6,null,0]
[null,"3.3",null,"BLOQUE C"]
[null,"3.3.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",343.2,null,0]
[null,"3.3.2","C.3","Pilotes de H°A° de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",40,null,0]
[null,"3.3.3","C.3","Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",70,null,0]
[null,"3.3.4","C.3","Pilotes de H°A° de 150 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",60,null,0]
[null,"3.3.5","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",28,null,0]
[null,"3.3.6","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",72,null,0]
[null,"3.3.7","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",7.2,null,0]
[null,"3.3.8","D.5","Vigas de Fundacion de 30x50cm.",522,"ml",23,null,0]
[null,"3.3.9","D","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",30,null,0]
[null,"3.4",null,"BLOQUE D"]
[null,"3.4.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",317,null,0]
[null,"3.4.2","C.3","Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",40,null,0]
[null,"3.4.3","C.3","Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",32,null,0]
[null,"3.4.4","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",55,null,0]
[null,"3.4.5","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",4.4000000000000004,null,0]
[null,"3.4.6","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",62,null,0]
[null,"3.4.7","D.5","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 20x40 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",62,null,0]
[null,"3.4.8","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",7,null,0]
[null,"3.4.9","D","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",25.4,null,0]
[null,"3.5",null,"BLOQUE E"]
[null,"3.5.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",7,null,{"$f":"+G75*H75","v":0}]
[null,"3.5.2","C.3","Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",126,null,0]
[null,"3.5.3","C.3","Pilotes de H°A° de 100 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",20,null,0]
[null,"3.5.4","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",9.9,null,0]
[null,"3.5.5","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",8,null,0]
[null,"3.5.6","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",0.8,null,0]
[null,"3.5.7","D","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",3.5,null,0]
[null,"3.5.8","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",5.7,null,0]
[null,"3.6",null,"BLOQUE F - Estacionamiento"]
[null,"3.6.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",324,null,0]
[null,"3.6.2","C.3","Pilotes de H°A° de 60 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",50,null,0]
[null,"3.6.3","C.3","Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",110,null,0]
[null,"3.6.4","C.3","Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",10,null,0]
[null,"3.6.5","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",10.3,null,0]
[null,"3.6.6","D.4","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",64,null,0]
[null,"3.6.7","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",64,null,0]
[null,"3.6.8","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",6.4,null,0]
[null,"3.6.9","D","Relleno con H° pobre entre pilotes, esp medio 15cm.",522,"m3",25.88,null,0]
[null,"3.6.10","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",{"$f":"86*3.5*0.2","v":60.2},null,0]
[null,"3.7",null,"BLOQUE G - Estacionamiento funcionarios"]
[null,"3.7.1","C.3","Pilotes de H°A° de 40 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico. Pantallas",522,"ml",495,null,0]
[null,"3.7.2","C.3","Pilotes de H°A° de 80 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",42,null,0]
[null,"3.7.3","C.3","Pilotes de H°A° de 120 cm. de diámetro, perforados a máquina, suelo estabilizado con lodo bentonítico.",522,"ml",24,null,0]
[null,"3.7.4","C.5","Cabezales para los pilotes de HºAº fck 300kg/cm2",522,"m3",10.3,null,0]
[null,"3.7.5","D.5","Vigas de amarre sobre pantallas de pilotes Med. 40x60 HºAº fck 300kg/cm2",522,"ml",88,null,0]
[null,"3.7.6","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",8.8000000000000007,null,0]
[null,"3.7.7","D.5","Viga Inferior Med. 50x20, fck 240 Kg/cm2 , incluye excavacion.",522,"m3",34.762499999999989,null,0]
[null,"3.7.8","D.7","Pantalla de Ho. Armado Espesor 20cm.",522,"m3",70.400000000000006,null,0]
[null,"3.7.9","D.2","Piso de Hormigon estructural espesor 15 cm.",522,"m2",643,null,0]
[null,"3.7.10","D.0","Junta perimetral de Isopor de 2cm con sellado posterior con Elastocem o similar",522,"ml",89,null,0]
[null,"3.7.11","D.0","Junta aserrada mas sellado con Elastoce, o similar",522,"ml",161,null,0]
[null,"3.7.12","D.0","Juntas con pasador de varillas lisas y caños de polietileno, según detalles",522,"ml",27,null,0]
[null,4,"D","ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y POSTENSADO"]
[null,"4.1",null,"SUBSUELO 2 - BLOQUE B"]
[null,"4.1.1","D.7","Pantalla de 15cm. para bajo recorrido de cajas de ascensor",522,"m3",4.1999999999999993,null,0]
[null,"4.1.2","D.3 ","Losa bajo recorrido ascensor",522,"m3",3.3000000000000003,null,0]
[null,"4.1.3","D.2","Pilares",522,"m3",20.200000000000003,null,0]
[null,"4.1.4","D.3 - D.4","Losa Macizas Piso SS2",522,"m3",76.099999999999994,null,0]
[null,"4.1.5","D.1","Vigas de arriostramiento de SS2",522,"m3",20,null,0]
[null,"4.1.6","D.11","Tanque Inferior de Ho.Ao. Según detalle.",522,"m3",45.6,null,0]
[null,"4.1.7","D.11","Sumidero de Ho.Ao. Según detalle",522,"m3",5,null,0]
[null,"4.2",null,"SUBSUELO 1 - BLOQUES A, B, C, D, E, F, G"]
[null,"4.2.1","D.2","Pilares de H°A°",522,"m3",149.70000000000002,null,0]
[null,"4.2.2","D.3 - D.4","Losas Macizas techo de SS1 ",522,"m3",344.59999999999997,null,0]
[null,"4.2.3","D.3 - D.4","Losas casetonadas espesor 40 cm, techo de SS1",522,"m3",528,null,0]
[null,"4.2.4","D.4","Vigas,Techo SS1",522,"m3",257.59999999999997,null,0]
[null,"4.2.5","D.7","Pantalla de 20cm. para bajo recorrido de cajas de ascensor",522,"m3",2.2000000000000002,null,0]
[null,"4.2.6","D.3","Losa bajo recorrido ascensor",522,"m3",0.9,null,0]
[null,"4.2.7","D.11","Sumidero de Ho.Ao. Según detalle",522,"m3",5,null,0]
[null,"4.3",null,"PLANTA BAJA - BLOQUES A, B, C, D"]
[null,"4.3.1","D.2","Pilares de H°A°",522,"m3",81.300000000000011,null,0]
[null,"4.3.2","D.3 - D.4","Losas Macizas techo de PB",522,"m3",151.1,null,0]
[null,"4.3.3","D.12","Losas macizas postensadas techo PB",522,"m3",210.39999999999998,null,0]
[null,"4.3.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",4542,null,0]
[null,"4.3.5","D.4","Vigas de Techo PB",522,"m3",91.7,null,0]
[null,"4.3.6","D.7","Pantalla de 20cm. para bajo recorrido de cajas de ascensor",522,"m3",2.2000000000000002,null,0]
[null,"4.3.7","D.3","Losa bajo recorrido ascensor",522,"m3",0.9,null,0]
[null,"4.4",null,"PRIMER PISO  - BLOQUES A, B, C, D"]
[null,"4.4.1","D.2","Pilares",522,"m3",76.5,null,0]
[null,"4.4.2","D.12","Losas macizas postensadas Techo 1°P",522,"m3",236,null,0]
[null,"4.4.3","D.3 - D.4","Losas Macizas techo 1ºpiso",522,"m3",96.945639999999997,null,0]
[null,"4.4.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",4925,null,0]
[null,"4.4.5","D.4","Vigas de Techo 1°P",522,"m3",93.4,null,0]
[null,"4.5",null,"SEGUNDO PISO - BLOQUES A, B, C"]
[null,"4.5.1","D.2","Pilares",522,"m3",61.7,null,{"$f":"+G139*H139","v":0}]
[null,"4.5.2","D.12","Losas macizas postensadasTecho 2°P",522,"m3",209.1,null,0]
[null,"4.5.3","D.3 - D.4","Losas macizas  de Techo 2°P",522,"m3",85.899999999999991,null,0]
[null,"4.5.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",4542,null,0]
[null,"4.5.5","D.4","Vigas de Techo 2°P",522,"m3",66.8,null,0]
[null,"4.6",null,"TERCER - BLOQUES A, B, C"]
[null,"4.6.1","D.2","Pilares",522,"m3",61.7,null,0]
[null,"4.6.2","D.12","Losas macizas postensadas Techo 3°P",522,"m3",209.1,null,0]
[null,"4.6.3","D.3 - D.4","Losas macizas  de Techo 3°P",522,"m3",85.899999999999991,null,0]
[null,"4.6.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",4542,null,0]
[null,"4.6.5","D.4","Vigas de Techo 3°P",522,"m3",66.8,null,0]
[null,"4.7",null,"CUARTO - BLOQUES A, B, C"]
[null,"4.7.1","D.2","Pilares",522,"m3",61.7,null,0]
[null,"4.7.2","D.12","Losas macizas postensadas Techo 4°P",522,"m3",209.1,null,0]
[null,"4.7.3","D.3 - D.4","Losas macizas  de Techo 4°P",522,"m3",85.899999999999991,null,0]
[null,"4.7.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",4542,null,0]
[null,"4.7.5","D.4","Vigas de Techo 4°P",522,"m3",66.8,null,0]
[null,"4.8",null,"QUINTO - BLOQUES A, B, C"]
[null,"4.8.1","D.2","Pilares",522,"m3",{"$f":"+G145","v":61.7},null,0]
[null,"4.8.2","D.12","Losas macizas postensadas de Techo 5°P",522,"m3",237.4,null,0]
[null,"4.8.3","D.3 - D.4","Losas macizas de Techo 5°P",522,"m3",85.899999999999991,null,0]
[null,"4.8.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",6141,null,0]
[null,"4.8.5","D.4","Vigas de Techo 5°P",522,"m3",66.099999999999994,null,0]
[null,"4.9",null,"SEXTO - BLOQUES A, B, C - Azotea"]
[null,"4.9.1","D.2","Pilares",522,"m3",58.1,null,0]
[null,"4.9.2","D.12","Losas macizas postensadas de Techo 6°P",522,"m3",103.6,null,0]
[null,"4.9.3","D.3 - D.4","Losas macizas de Techo 6°P",522,"m3",93.7,null,0]
[null,"4.9.4","D.12","Acero de postensado envainado diametro 1/2 \"",522,"ml",2793,null,0]
[null,"4.9.5","D.4","Vigas de Techo 6°P",522,"m3",47.83,null,0]
[null,"4.10",null,"SEPTIMO - BLOQUES B, C - Azotea"]
[null,"4.10.1","D.2","Pilares",522,"m3",36,null,0]
[null,"4.10.2","D.3 - D.4","Losas macizas de Techo 6°P",522,"m3",79,null,0]
[null,"4.10.3","D.4","Vigas de Techo 6°P",522,"m3",29.8,null,0]
[null,"4.10.4","D.11","Tanque Superior de Ho.Ao. Según detalles",522,"m3",49.3,null,0]
[null,"4.11",null,"ESCALERAS BLOQUES - A, B, C, D"]
[null,"4.11.1","D.6","Escaleras de Hormigon Armado Bloque A",522,"m3",25.2,null,0]
[null,"4.11.2","D.6","Escaleras de Hormigon Armado Bloque B",522,"m3",62.6,null,0]
[null,"4.11.3","D.6","Escaleras de Hormigon Armado Bloque C",522,"m3",29.2,null,0]
[null,"4.11.4","D.6","Escaleras de Hormigon Armado Bloque D",522,"m3",4.95,null,0]
[null,"4.12",null,"EXTERIORES"]
[null,"4.12.1","D.3 - D.4","Rampas Vehiculares sobre suelo e=15 cm",522,"m2",440,null,0]
[null,"4.12.2","D.3 - D.4","Rampas Peatonales sobre suelo e=15cm ",522,"m2",99,null,0]
[null,"4.12.3","C","Bloques de Hº ciclopedo murallas exteriores",522,"m3",6.7200000000000015,null,0]
[null,"4.12.4","D.4","Viga de amarre 20 x 50 bajo muralla",522,"m3",2.4790000000000001,null,0]
[null,"4.12.5","D.7","Muros Perimetrales Exteriores",522,"m3",131.1,null,0]
[null,"4.12.6","D.7","Canteros Bloque E",522,"m3",76.3,null,0]
[null,"4.12.7","D.7","Canteros Bloque F",522,"m3",10,null,0]
[null,"4.12.8","D.6","Escalera sobre terreno ",522,"m2",64.381,null,0]
[null,"4.13",null,"SEGURIDAD EN OBRA"]
[null,"4.13.1","D.0","Bandeja de proteccion de 2m. de ancho en dos niveles en cada bloque en altura. Primera Bandeja(fija), en techo de Planta Baja. Segunda bandeja(móvil), a partir del techo de Primer  Piso. ",522,"ml",680,null,0]
[null,"4.13.2","D.0","Cortina de Protección Lateral entre Bandeja superior e inferior. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"4.13.3","D.0","Barandas metalicas de varillas de proteccion en escaleras y ascensores",522,"ml",{"$f":"((66+65+72+48+10+10+18)*2)+(52+144+26)","v":800},null,0]
[null,5,null,"MAMPOSTERÍA"]
[null,"5.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"5.1.1","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"+(2.25+5.3+1.7+2.5*2+6+3.15+11.8+3.7+6.15*4+2.5*2+10.5+2.3*2+1.8+4+1.6)*4","v":363.99999999999994},null,0]
[null,"5.1.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",12,null,0]
[null,"5.1.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",8,null,0]
[null,"5.1.4","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"14*1.2","v":16.8},null,0]
[null,"5.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"5.2.1","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",150,null,0]
[null,"5.2.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",1098.2,null,0]
[null,"5.2.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",6,null,0]
[null,"5.2.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",451,null,0]
[null,"5.2.5","E.5","Dinteles de H°A°",522,"ml",{"$f":"48*1.2","v":57.599999999999994},null,{"$f":"+G202*H202","v":0}]
[null,"5.2.6","E.5","Banco en Retén adolescente, base de maspostería de ladrillos y loseta de H°A°. Ver detalle.",522,"ml",3.5,null,0]
[null,"5.3",null,"PLANTA BAJA . Bloques A, B, C y D "]
[null,"5.3.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",324.5,null,0]
[null,"5.3.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",{"$f":"498.52+8.5*4","v":532.52},null,0]
[null,"5.3.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"408.1+366.5+383.2+(1.5*2+1.8)*3.85","v":1176.28},null,0]
[null,"5.3.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",16,null,0]
[null,"5.3.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",{"$f":"8+14+3.5*3.85","v":35.475000000000001},null,0]
[null,"5.3.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.3.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",70,null,0]
[null,"5.3.8","E.5","Banco en Retén adolescente, base de maspostería de ladrillos y loseta de H°A°. Ver detalle.",522,"ml",6,null,0]
[null,"5.4",null,"PRIMER PISO. Bloques A, B, C y D "]
[null,"5.4.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",435,null,0]
[null,"5.4.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",870,null,0]
[null,"5.4.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",820,null,0]
[null,"5.4.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.4.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",48,null,0]
[null,"5.4.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.4.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.5",null,"SEGUNDO PISO. Bloques A, B y C "]
[null,"5.5.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"5.5.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"5.5.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",502,null,0]
[null,"5.5.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.5.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",{"$f":"+(0.8*4+3.5*2)*4","v":40.799999999999997},null,0]
[null,"5.5.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.5.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.6",null,"TERCER PISO. Bloques A, B y C "]
[null,"5.6.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"5.6.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"5.6.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",502,null,0]
[null,"5.6.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.6.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",48,null,0]
[null,"5.6.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.6.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.7",null,"CUARTO PISO. Bloques A, B y C "]
[null,"5.7.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"5.7.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"5.7.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",502,null,0]
[null,"5.7.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.7.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",48,null,0]
[null,"5.7.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.7.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.8",null,"QUINTO PISO. Bloques A, B y C "]
[null,"5.8.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"5.8.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"5.8.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",502,null,0]
[null,"5.8.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.8.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",48,null,0]
[null,"5.8.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"28*2+20*2","v":96},null,0]
[null,"5.8.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.9",null,"SEXTO PISO. Bloques B y C "]
[null,"5.9.1","E.2","Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",186,null,0]
[null,"5.9.2","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",377,null,0]
[null,"5.9.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",902,null,0]
[null,"5.9.4","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",22,null,0]
[null,"5.9.5","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m",522,"m2",48,null,0]
[null,"5.9.6","E.5","Dinteles-Viga de H°A° de 30x35cm. en fachada",522,"ml",{"$f":"22.5*2","v":45},null,0]
[null,"5.9.7","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",62,null,0]
[null,"5.10",null,"SEPTIMO PISO. Bloque B y AZOTEAS  "]
[null,"5.10.1","E.2","Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arristradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas. ",522,"m2",{"$f":"70*4+9*4+12*4","v":364},null,0]
[null,"5.10.2","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m",522,"m2",{"$f":"216+237","v":453},null,0]
[null,"5.10.3","E.1","Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m",522,"m2",16,null,0]
[null,"5.10.4","E.5","Dinteles de H°A° 15x20cm. Sobre aberturas internas.",522,"ml",{"$f":"20*1.6","v":32},null,0]
[null,null,null,"CORNISAS",{"$nulls":4},{"$f":"+G266*H266","v":0}]
[null,"5.10.5","M, G, H, L, R","Cornisas Tipo 1, en azoteas de 6° Piso y Azotea, bloques A y C. ver detalle.",522,"ml",153,null,0]
[null,"5.10.6","M, G, H, L, R","Cornisas Tipo 2, en azoteas de 6° Piso, Azotea y Techo del Bloque B, ver detalle.",522,"ml",151,null,0]
[null,"5.10.7","M, G, H, L, R","Cornisas Tipo 3, en techo Juzgado de Paz, Bloque D, ver detalle",522,"ml",76,null,0]
[null,6,"F","CUBIERTAS"]
[null,"6.1","F.2","Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Bloque A. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas.",522,"m2",397,null,0]
[null,"6.2","F.2","Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca y Estructura metálica en Bloque C. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas y pintura de las piezas.",522,"m2",290,null,0]
[null,"6.3","F.2","Cubierta con Chapas galvanizadas trapezoidales prepintadas rellenas con poliuretano,inferior chapa lisa blanca  y Estructura metálica en Juzgado de Paz y Cafetería. Incluye todos los elementos indicados en el Detalle, inclusive las Cenefas, Canaletas  y pintura de las piezas.",522,"m2",260,null,0]
[null,"7","G","AISLACIÓN"]
[null,"7.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"7.1.1","G.7","Aislación de piso de HºAº",522,"m2",430,null,0]
[null,"7.1.2","G.2","Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical.",522,"m2",360,null,0]
[null,"7.1.3","G.8","Aislación interna y externa de Sumidero Cloacal.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"7.1.4","G.8","Aislación interna y externa de Sumidero de Drenaje.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"7.1.5","G.8","Aislación externa e interna de  los Reservorios de Agua, incluye la sanitación del interior. ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"7.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"7.2.1","G.7","Aislación de piso de HºAº en áreas apoyadas en suelo ",522,"m2",{"$f":"4390-430","v":3960},null,0]
[null,"7.2.2","G.2","Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical.",522,"m2",{"$f":"320*4","v":1280},null,0]
[null,"7.2.3","G.5","Aislación hidrófuga de piso de Sanitarios y Kitchinette.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"7.2.4","G.6a y G.6b.","Aislación de Techo de Subsuelo en áreas no cubiertas. Explanada principal y área Guardería y Acceso a Funcionarios.",522,"m2",{"$f":"1410+130","v":1540},null,0]
[null,"7.3",null,"PLANTA BAJA "]
[null,"7.3.1","G.7","Aislación de piso de HºAº en áreas apoyadas en suelo, Area Cafetería, SUM y Retén ",522,"m2",580,null,0]
[null,"7.3.2","G.2","Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical.",522,"m2",{"$f":"40*3","v":120},null,0]
[null,"7.3.3","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",750,null,0]
[null,"7.3.4","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",82.5,null,0]
[null,"7.3.5","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",{"$f":"78+178+24","v":280},null,0]
[null,"7.3.6","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.3.7","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+21+17","v":55},null,0]
[null,"7.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"7.4.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",1140,null,0]
[null,"7.3.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",180,null,0]
[null,"7.3.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",{"$f":"+G291","v":280},null,0]
[null,null,"G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,null,"G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+21","v":38},null,0]
[null,"7.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"7.5.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",{"$f":"224*4*0.6","v":537.6},null,0]
[null,"7.5.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.5.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",198,null,0]
[null,"7.5.4","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.5.5","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+14","v":31},null,0]
[null,"7.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"7.6.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",{"$f":"224*4*0.6","v":537.6},null,0]
[null,"7.6.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.6.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",198,null,0]
[null,"7.6.4","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.6.5","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+14","v":31},null,0]
[null,"7.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"7.7.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",{"$f":"224*4*0.6","v":537.6},null,0]
[null,"7.7.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.7.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",198,null,0]
[null,"7.7.4","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.7.5","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+14","v":31},null,0]
[null,"7.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"7.8.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",{"$f":"224*4*0.6","v":537.6},null,0]
[null,"7.8.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.8.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",198,null,0]
[null,"7.8.4","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.8.5","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",{"$f":"17+14","v":31},null,0]
[null,"7.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"7.9.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con revoque hidrófugo y Poliuretano expandido en mampostería de elevación doble perimetral.",522,"m2",{"$f":"150*4*0.6","v":360},null,0]
[null,"7.9.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso en Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.9.3","G.3b","Aislación hidrófuga de buñas de piedra",522,"ml",150,null,0]
[null,"7.9.4","G.9","Aislación de Alfeizer y mochetas de aberturas",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.9.5","G","Aislación entre losas de piso en la junta de dilatación: Aplicación de membrana asfálica de 4mm de 80cm. Centrada a cada lado de la junta de dilatación con bucle de holura en la linea de dilatación.",522,"ml",17,null,0]
[null,"7.10",null,"SEPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"7.10.1","G.3a","Aislación hidrófuga y termica con Poliuretano expandido y Pintura con impacril. vertical en mampostería de elevación doble perimetral",522,"m2",{"$f":"80*4.5*0.6","v":216},null,{"$f":"+G331*H331","v":0}]
[null,"7.10.2","G.5","Aislación hidrófuga de piso de Sanitarios y Kitchinette.",522,"m2",125,null,0]
[null,"7.10.3","G.6b","Aislación hidrófuga en azotea del Bloque A: Este rubro será ejecutado estrictamente según lo prescripto en las Especificaciones Técnicas G.6b. El conjunto completo de tratamiento y protecciones mecánicas, tanto el piso y contrapiso, son constitutivos o conforman el rubro  aislación, consecuentemente los tiempos y las condiciones de ejecución, serán determinados por el contratiosta de éstre rubro, en cuya responsabilidad se cimienta el resultado final.  Incluye el rubro, colocación y vedación  de boquetas ",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.10.4","G.6b","Aislación hidrófuga en azotea del Bloque B: Este rubro será ejecutado estrictamente según lo prescripto en las Especificaciones Técnicas G.6b. El conjunto completo de tratamiento y protecciones mecánicas, tanto el piso y contrapiso, son constitutivos o conforman el rubro  aislación, consecuentemente los tiempos y las condiciones de ejecución, serán determinados por el contratiosta de éstre rubro, en cuya responsabilidad se cimienta el resultado final.  Incluye el rubro, colocación y vedación  de boquetas ",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.10.5","G.6b","Aislación hidrófuga en azotea del Bloque C: Este rubro será ejecutado estrictamente según lo prescripto en las Especificaciones Técnicas G.6b. El conjunto completo de tratamiento y protecciones mecánicas, tanto el piso y contrapiso, son constitutivos o conforman el rubro  aislación, consecuentemente los tiempos y las condiciones de ejecución, serán determinados por el contratiosta de éstre rubro, en cuya responsabilidad se cimienta el resultado final.  Incluye el rubro, colocación y vedación  de boquetas ",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.10.6","G.6c","Aislación hidrófuga en azotea del Bloque D Este rubro será ejecutado estrictamente según lo prescripto en las Especificaciones Técnicas G.6c. El conjunto completo de tratamiento y protecciones mecánicas, tanto el piso y contrapiso, son constitutivos o conforman el rubro  aislación, consecuentemente los tiempos y las condiciones de ejecución, serán determinados por el contratiosta de éstre rubro, en cuya responsabilidad se cimienta el resultado final.  Incluye el rubro, colocación y vedación  de boquetas ",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.10.7","G.6b","Aislación hidrófuga en azotea del Bloque E: Este rubro será ejecutado estrictamente según lo prescripto en las Especificaciones Técnicas G.6b. El conjunto completo de tratamiento y protecciones mecánicas, tanto el piso y contrapiso, son constitutivos o conforman el rubro  aislación, consecuentemente los tiempos y las condiciones de ejecución, serán determinados por el contratiosta de éstre rubro, en cuya responsabilidad se cimienta el resultado final.  Incluye el rubro, colocación y vedación  de boquetas ",522,"gl",1,null,0]
[null,"7.10.8","G.8","Aislación y Sanitación de Reservorio de agua potable y reciclada",522,"gl",1,null,0]
[null,"8","H","REVOQUE"]
[null,"8.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"8.1.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras,  y tanques) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",571,null,0]
[null,"8.1.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",838,null,0]
[null,"8.1.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",100,null,0]
[null,"8.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"8.2.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"44.24+684+770","v":1498.24},null,0]
[null,"8.2.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",2436,null,0]
[null,"8.2.3","H.3","Revoque exerior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1 con hidrófugo y posterior con M7.",522,"m2",{"$f":"60*4+11*4","v":284},null,0]
[null,"8.2.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",366,null,0]
[null,"8.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"8.3.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",280,null,0]
[null,"8.3.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",3120,null,0]
[null,"8.3.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",480,null,0]
[null,"8.3.4","H.3","Revoque exerior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1 con hidrófugo y posterior con M7.",522,"m2",{"$f":"+(35+24*2)*4","v":332},null,0]
[null,"8.3.5","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",330,null,0]
[null,"8.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"8.4.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"1.8*30+48","v":102},null,0]
[null,"8.4.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"435+870+25*4+820*2+22*2+48*2","v":3185},null,0]
[null,"8.4.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412+220","v":632},null,0]
[null,"8.4.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",{"$f":"870","v":870},null,0]
[null,"8.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"8.5.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"1.8*30+48","v":102},null,0]
[null,"8.5.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"387.6+375.2+502*2+22*2+40.8*2","v":1892.3999999999999},null,0]
[null,"8.5.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412","v":412},null,0]
[null,"8.5.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"8.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"8.6.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"1.8*30+48","v":102},null,0]
[null,"8.6.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"387.6+375.2+502*2+22*2+40.8*2","v":1892.3999999999999},null,0]
[null,"8.6.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412","v":412},null,0]
[null,"8.6.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"8.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"8.7.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"1.8*30+48","v":102},null,0]
[null,"8.7.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"387.6+375.2+502*2+22*2+40.8*2","v":1892.3999999999999},null,0]
[null,"8.7.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412","v":412},null,0]
[null,"8.7.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"8.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"8.8.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"1.8*30+48","v":102},null,0]
[null,"8.8.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"387.6+375.2+502*2+22*2+40.8*2","v":1892.3999999999999},null,0]
[null,"8.8.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412","v":412},null,0]
[null,"8.8.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"8.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"8.9.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",{"$f":"20+1.8*4*20","v":164},null,0]
[null,"8.9.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"186+334+71*2+902+500+22*2+48*2+0","v":2204},null,0]
[null,"8.9.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",{"$f":"412","v":412},null,0]
[null,"8.9.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",334,null,0]
[null,"8.10",null,"SEPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"8.10.1","H.3","Revoque interior de hormigón(pantallas, pilares, escaleras) a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.",522,"m2",20,null,0]
[null,"8.10.2","H.1","Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado",522,"m2",{"$f":"186+334+71*2+902+500+22*2+48*2+0","v":2204},null,0]
[null,"8.10.3","H.4","Revoque peinado de pared interior  ",522,"m2",150,null,0]
[null,"8.10.4","H.2","Revoque hidrófugo de pared exterior",522,"m2",354,null,0]
[null,"8.11",null,"FACHADA"]
[null,"8.11.1",null,"Tratamientos en aberturas vidriadas de fachada y su entorno: El rubro contempla una conminación de rubros y procedimientos constructivos de albañileria, vedación, tratamientos de terminación entre otros, descriptos em las Especificaciones Técnicas, apartados G.9 y R.8. Se deberá cotizar en concordancia con los rubros indicados en Pintura. Ver detalle constructivo.",522,"gl",1,null,0]
[null,"9","I","CONTRAPISO"]
[null,"9.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"9.1.1","I.3 - G7","Hormigón de cascotes sobre losa estructural( reemplaza al Contrapiso de HºAº indicado en el G.7), para  base de pisos, protección mecánica de la aislación y para cobijar las cañerías de desague hacia los sumideros. Espesor mínimo 25 cm. ",522,"m2",430,null,{"$f":"+G394*H394","v":0}]
[null,"9.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"9.2.1","I.3 - G7","Hormigón de cascotes sobre losa estructural( reemplaza al Contrapiso de HºAº indicado en el G.7), para  base de pisos, protección mecánica de la aislación y para cobijar las cañerías de desague hacia los sumideros. Espesor mínimo 25 cm. ",522,"m2",2680,null,0]
[null,"9.2.2","I.3 - G7","Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para  base de piso de Hº. Espesor variable, minimo 6 cm en las boquetas de desague.   ",522,"m2",1180,null,0]
[null,"9.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"9.3.1","I.3 - G7","Hormigón de cascotes sobre losa HºAº estructural, para  base de pisos, protección mecánica de la aislación y para cobijar las cañerías de desague hacia los sumideros. Espesor mínimo 25 cm. Area de Cafetería y SUM",522,"m2",368,null,0]
[null,"9.3.2","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural sobre subsuelo y protegido por techo. Espesor mínimo 8cm.",522,"m2",1530,null,0]
[null,"9.3.3","I.3 - G.6a","Hormigón de cascotes sobre losa estructural en explanada principal y áea terraza de Aceso a Funcionarios y Guardería. Se ejecutan en concordancia con lo especificado en I.3 y G.6a. Espesor variable debido a la pendiente del piso, mínimo 8 cm en las boquetas.",522,"m2",2096,null,0]
[null,"9.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"9.4.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1720,null,0]
[null,"9.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"9.5.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1380,null,0]
[null,"9.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"9.6.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1380,null,0]
[null,"9.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"9.7.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1380,null,0]
[null,"9.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"9.8.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1380,null,0]
[null,"9.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"9.9.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",1160,null,0]
[null,"9.10",null,"SEPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"9.10.1","I.3","Hormigón de cascotes sobre Losa de H°A° estructural. ",522,"m2",562,null,0]
[null,null,"I.3 - G.6a","Azoteas bloque A: ",{"$nulls":4},0]
[null,"9.10.2",null,"Hormigón de cascotes sobre losa estructural en explanada principal y áea terraza de Aceso a Funcionarios y Guardería. Se ejecutan en concordancia con lo especificado en I.3 y G.6a. Espesor variable debido a la pendiente del piso, mínimo 8 cm en las boquetas.",522,"m2",318,null,0]
[null,null,"I.3 - G.6a","Azoteas bloque B: ",{"$nulls":4},0]
[null,"9.10.3",null,"Hormigón de cascotes sobre losa estructural en explanada principal y áea terraza de Aceso a Funcionarios y Guardería. Se ejecutan en concordancia con lo especificado en I.3 y G.6a. Espesor variable debido a la pendiente del piso, mínimo 8 cm en las boquetas.",522,"m2",380,null,0]
[null,null,"I.3 - G.6a","Azoteas bloque C: ",{"$nulls":4},0]
[null,"9.10.4",null,"Hormigón de cascotes sobre losa estructural en explanada principal y áea terraza de Aceso a Funcionarios y Guardería. Se ejecutan en concordancia con lo especificado en I.3 y G.6a. Espesor variable debido a la pendiente del piso, mínimo 8 cm en las boquetas.",522,"m2",196,null,0]
[null,null,"H.3 - G.6c","Canalones de Hº bloque E: ",{"$nulls":4},0]
[null,"9.10.5",null,"Contrapiso de Hormigón tipo H.3 y tratamiento de impermeabilización segun lo indicado en G.6c.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"10","J","PISOS"]
[null,"10.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"10.1.1","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica de terminación. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",119,null,0]
[null,"10.1.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora guardas umbrales y bordes indicados en los detalles de pisos",522,"m2",259,null,0]
[null,"10.1.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras.",522,"m2",22,null,0]
[null,"10.1.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"10.2.1","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",2622,null,0]
[null,"10.2.2","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica de terminación. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",245,null,0]
[null,"10.2.3","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora guardas umbrales y bordes indicados en los detalles de pisos",522,"m2",530,null,0]
[null,"10.2.4","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",9,null,0]
[null,"10.2.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras.",522,"m2",66,null,0]
[null,"10.2.6","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",64,null,0]
[null,"10.2.7","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 pulido",522,"m2",191,null,0]
[null,"10.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"10.3.1","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica de terminación. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.3.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora guardas umbrales y bordes indicados en los detalles de pisos",522,"m2",1362,null,0]
[null,"10.3.3","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",54,null,0]
[null,"10.3.4","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras  ",522,"m2",110,null,0]
[null,"10.3.5","J.1","Planchas de granito reconstituido en acceso principal",522,"m2",6,null,0]
[null,"10.3.6","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",95,null,0]
[null,"10.3.7",null,"Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 pulido",522,"m2",303,null,0]
[null,"10.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"10.4.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",1542,null,0]
[null,"10.4.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",51,null,0]
[null,"10.4.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",66,null,0]
[null,"10.4.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.4.5","J.11","Piso con alfombra",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"10.5.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",1236,null,0]
[null,"10.5.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.5.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",66,null,0]
[null,"10.5.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"10.6.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",1236,null,{"$f":"+G458*H458","v":0}]
[null,"10.6.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.6.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",66,null,0]
[null,"10.6.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"10.7.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",1236,null,0]
[null,"10.7.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.7.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",66,null,0]
[null,"10.7.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"10.8.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",1236,null,0]
[null,"10.8.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.8.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",44,null,0]
[null,"10.8.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"10.9.1","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales y bordes",522,"m2",750,null,0]
[null,"10.9.2","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",19,null,0]
[null,"10.9.3","J.1","Planchas de granito reconstituido en escaleras ",522,"m2",22,null,0]
[null,"10.9.4","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",80,null,0]
[null,"10.9.5","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion. Azoteas",522,"m2",229,null,0]
[null,"10.9.6","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica de terminación. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",260,null,0]
[null,"10.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"10.10.1","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion. Azoteas",522,"m2",246,null,0]
[null,"10.10.2","J.4","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, llaneado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica de terminación. Con cantonera metálica en desnivel. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.",522,"m2",289,null,0]
[null,"10.10.3","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora guardas umbrales y bordes indicados en los detalles de pisos",522,"m2",227,null,0]
[null,"10.10.4","J.1","Granito reconstituido 30x30cm, pulido color negro para detalles.",522,"m2",9,null,0]
[null,"10.10.5","J.3","Porcelanato 60x60 sobre carpeta de cemento 1:3 para servicios",522,"m2",26,null,0]
[null,"11","K","ZÓCALOS"]
[null,"11.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"11.1.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",160,null,0]
[null,"11.1.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",30,null,0]
[null,"11.1.3","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura epóxica",522,"ml",85,null,0]
[null,"11.2",null,"SUBSUELO 1 "]
[null,"11.2.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",359,null,0]
[null,"11.2.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",45,null,0]
[null,"11.2.3","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo",522,"ml",288,null,0]
[null,"11.2.4","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura epóxica",522,"ml",77,null,0]
[null,"11.2.5","K.6","Zócalo de Porcelanato",522,"ml",162,null,0]
[null,"11.2.6","K.4","Zócalo de aluminio",522,"ml",2,null,0]
[null,"11.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"11.3.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",672,null,0]
[null,"11.3.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",75,null,0]
[null,"11.3.3","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura epóxica",522,"ml",33,null,0]
[null,"11.3.4","K.6","Zócalo de Porcelanato",522,"ml",172,null,0]
[null,"11.3.5","K.4","Zocalo de aluminio",522,"ml",13,null,0]
[null,"11.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"11.4.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",715,null,0]
[null,"11.4.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",45,null,0]
[null,"11.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"11.5.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",451,null,0]
[null,"11.5.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",45,null,0]
[null,"11.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"10.6.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",451,null,0]
[null,"10.6.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",45,null,0]
[null,"11.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"11.7.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",451,null,0]
[null,"11.7.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",45,null,0]
[null,"11.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"11.8.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",451,null,0]
[null,"11.8.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",60,null,0]
[null,"11.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"11.9.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",377,null,0]
[null,"11.9.2","K.1","Zócalo de granito reconstituido en escalera",522,"ml",30,null,0]
[null,"11.9.3","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura epóxica",522,"ml",142,null,0]
[null,"11.9.4","J.4","Terminación lateral a 45° de Piso de H° en contacto con mampostería adyacente.",522,"ml",218,null,{"$f":"+G522*H522","v":0}]
[null,"11.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"11.10.1","K.1","Zócalo de granito reconstituido",522,"ml",186,null,0]
[null,"11.10.2","K.5","Zócalo de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo y pintura epóxica",522,"ml",165,null,0]
[null,"11.10.3","J.4","Terminación lateral a 45° de Piso de H° en contacto con mampostería adyacente.",522,"ml",199,null,0]
[null,"12","L","REVESTIMIENTO"]
[null,"12.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"12.1.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",86,null,0]
[null,"12.1.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",2,null,0]
[null,"12.1.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",5.5,null,0]
[null,"12.1.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",5.5,null,0]
[null,"12.1.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",1,null,0]
[null,"12.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"12.2.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",283,null,0]
[null,"12.2.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",7,null,0]
[null,"12.2.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",17,null,0]
[null,"12.2.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",17,null,0]
[null,"12.2.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",3,null,0]
[null,"12.2.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.2.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",11,null,0]
[null,"12.2.8","R.8 ","Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares.",522,"m2",8,null,0]
[null,"12.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"12.3.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",396,null,0]
[null,"12.3.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",14,null,0]
[null,"12.3.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",30,null,0]
[null,"12.3.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",30,null,0]
[null,"12.3.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",6,null,0]
[null,"12.3.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",3,null,0]
[null,"12.3.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",22,null,0]
[null,"12.3.8","R.8 ","Tratamiento tipo Hormigón Visto en Pilares Circulares.",522,"m2",48,null,0]
[null,"12.3.9","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"12.4.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",517,null,0]
[null,"12.4.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",13,null,0]
[null,"12.4.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",31,null,0]
[null,"12.4.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",31,null,0]
[null,"12.4.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.4.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.4.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",22,null,0]
[null,"12.4.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"12.5.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",344,null,0]
[null,"12.5.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",10,null,0]
[null,"12.5.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.5.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.5.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.5.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.5.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",18,null,0]
[null,"12.5.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"12.6.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",344,null,0]
[null,"12.6.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",10,null,0]
[null,"12.6.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.6.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.6.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.6.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.6.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",18,null,0]
[null,"12.6.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"12.7.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",344,null,0]
[null,"12.7.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",10,null,0]
[null,"12.7.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.7.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.7.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.7.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,{"$f":"+G586*H586","v":0}]
[null,"12.7.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",18,null,0]
[null,"12.7.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"12.8.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",344,null,0]
[null,"12.8.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",10,null,0]
[null,"12.8.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.8.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.8.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.8.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.8.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",18,null,0]
[null,"12.8.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"12.9.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",344,null,0]
[null,"12.9.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",10,null,0]
[null,"12.9.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.9.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",23,null,0]
[null,"12.9.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",7,null,0]
[null,"12.9.6","L.5","Divisoria de granito natural en baños con accesorios de sujeción cromados",522,"un",4,null,0]
[null,"12.9.7","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",14,null,0]
[null,"12.9.8","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"12.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"12.10.1","L.1","Revestimiento de porcelanato 30x60 en baños ",522,"m2",116,null,0]
[null,"12.10.2","L.5","Mesada de granito natural en baños y kitchenette",522,"m2",2,null,0]
[null,"12.10.3","L.5","Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette",522,"ml",6,null,0]
[null,"12.10.4","L.5","Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette",522,"ml",6,null,0]
[null,"12.10.5","L.5","Estante de granito natural sobre mesada de baños femeninos",522,"ml",1.1000000000000001,null,0]
[null,"12.10.6","L.4","Revestido de pórtico con granito natural en Ascensor, incluye umbral de piso. Ver Detalle. ",522,"m2",7,null,0]
[null,"12.10.7","L.3","Buña de piedra a junta seca en fachada.",522,"ml",148,null,0]
[null,"13","M","CARPINTERIA DE MADERA"]
[null,"13.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"13.1.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.1.2","M","Puerta  doble batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"13.2.1","M","Puerta placa vaiven Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. ",522,"un",1,null,0]
[null,"13.2.2","M","Puerta placa con apersianado bajo Tipo M2. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. ",522,"un",3,null,0]
[null,"13.2.3","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",9,null,0]
[null,"13.2.4","M","Puerta placa con visor Tipo M4. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.2.5","M","Puerta placa con visor Tipo M5. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.2.6","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",1,null,0]
[null,"13.2.7","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"13.3.1","M","Puerta placa vaiven Tipo M1. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. ",522,"un",1,null,0]
[null,"13.3.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",18,null,0]
[null,"13.3.3","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",6,null,0]
[null,"13.3.4","M","Puerta placa vaiven Tipo M7. Incorpora todo lo detallado mas el lustre. ",522,"un",1,null,0]
[null,"13.3.5","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.3.6","M","Puerta tablero Doble hoja batientes Tipo M9. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",1,null,0]
[null,"13.3.7","M","Puerta tablero Doble hoja batientes Tipo M10. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.3.8","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M11. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",1,null,0]
[null,"13.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"13.4.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",18,null,0]
[null,"13.4.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",4,null,0]
[null,"13.4.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.4.4","M","Puerta tablero Doble hoja batientes Tipo M10. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"13.5.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",8,null,0]
[null,"13.5.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.5.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"13.6.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",8,null,0]
[null,"13.6.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.6.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"13.7.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",8,null,{"$f":"+G650*H650","v":0}]
[null,"13.7.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.7.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"13.8.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",8,null,0]
[null,"13.8.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.8.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.9",null,"SEXTO PISO",{"$nulls":4},0]
[null,"13.9.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",8,null,0]
[null,"13.9.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.9.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.10",null,"AZOTEA"]
[null,"13.10.1","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M3. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",3,null,0]
[null,"13.10.2","M","Puerta placa batiente con apersianado bajo Tipo M6. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"13.10.3","M","Puerta doble  batiente apersianada Tipo M8. Incorpora todo lo detallado mas el lustre",522,"un",2,null,0]
[null,"14","N","CARPINTERIA METÁLICA"]
[null,"14.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"14.1.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.1.2","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM5. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.1.3","N","Puerta doble batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM7. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"14.2.1","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM3. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",2,null,0]
[null,"14.2.2","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.2.3","N","Puerta doble hoja batiente cortafuego con barras antipánico Tipo CM8. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.4","N","Portón doble hoja batiente y rejas fijas de persiana metálica tipo CM9. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.5","N","Portón hoja batiente y rejas de malla artística desmontables tipo CM10. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.6","N","Rejas de malla artística desmontables tipo CM11. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.7","N","Porton vehicular basculante y portón batiente peatonal en acceso estacionamiento Magistrados de chapa Tipo CM12. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.8","N","Porton vehicular basculante de chapa  en acceso estacionamiento Reten Adolescente Tipo CM13. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.9","N","Rejas de malla artística en planta de tratamiento tipo CM14. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.10","N","Rejas de malla artística en planta de tratamiento tipo CM15. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.11","N","Portón hoja batiente y rejas de malla artística en planta de tratamiento tipo CM16. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.12","N","Porton hoja batiente y rejas con Metal desplegado en juegos infantiles de Guardería Tipo CM17. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.13","N","Rejas con Metal desplegado en juegos infantiles de Guardería Tipo CM18. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.14","N","Rejas con Metal desplegado en juegos infantiles de Guardería Tipo CM19. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",1,null,0]
[null,"14.2.15","N","Rejas fijas con Metal desplegado en PD eléctrico Tipo CM20. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",2,null,0]
[null,"14.2.16","N","Portón hoja batiente y rejas de malla artística en aire luz estacionamiento Magistrados tipo CM30. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"14.3.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.3.2","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",2,null,0]
[null,"14.3.3","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM3. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",4,null,0]
[null,"14.3.4","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",5,null,0]
[null,"14.3.5","N","Rejas fijas de acero con hoja batiente tipo R01",522,"un",1,null,0]
[null,"14.3.6","N","Rejas fijas con 2 hojas batientes de acero tipo R02",522,"un",1,null,0]
[null,"14.3.7","N","Reja fija de acero tipo R03",522,"un",1,null,0]
[null,"14.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"14.4.1","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",2,null,0]
[null,"14.4.2","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.4.3","N","Porton corredizo de chapa en Reten Adultos Tipo CM21. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.4.4","N","Porton vehicular basculante en estacionamiento Magistrado de Juzgado de Paz de chapa Tipo CM22. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.4.5","N","Porton hoja batiente con barra antipánico y rejas con Metal desplegado en acceso funcionarios Juzgado de Paz Tipo CM23. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",1,null,0]
[null,"14.4.6","N","Porton hoja batiente con barra antipánico y rejas con Metal desplegado en salida de emergencia SUM Tipo CM24. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación. ",522,"un",1,null,0]
[null,"14.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"14.5.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.5.2","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.5.3","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"14.5.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.5.2","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.5.3","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",4,null,0]
[null,"14.6",null,"CUARTO PISO"]
[null,"14.6.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.6.2","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.6.3","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",4,null,0]
[null,"14.7",null,"QUINTO PISO"]
[null,"14.7.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,{"$f":"+G715*H715","v":0}]
[null,"14.7.2","N","Puerta batiente de chapa con Visor Tipo CM2. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.7.3","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",4,null,0]
[null,"14.8",null,"SEXTO PISO"]
[null,"14.8.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM1. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.8.2","N","Puerta batiente cortafuego con barra antipánico Tipo CM4. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",2,null,0]
[null,"14.8.3","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM5. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",4,null,0]
[null,"14.8.4","N","Reja persiana fija con tela metálica Tipo CM31. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",6,null,0]
[null,"14.9",null,"AZOTEA"]
[null,"14.9.1","N","Puerta batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM5. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.9.2","N","Puerta batiente apersianada en sala bajo tanque Superior Tipo CM6. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.9.3","N","Puerta doble batiente de chapa con persiana inferior Tipo CM7. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.9.4","N","Rejas fijas de malla artística en depósito de piezas incautadas  tipo CM25. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",6,null,0]
[null,"14.9.5","N","Portones y rejas fijas de malla artística en depósito de piezas incautadas  tipo CM26. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.9.6","N","Portones y rejas fijas de malla artística en depósito de piezas incautadas  tipo CM27. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.9.7","N","Portones y rejas fijas de malla artística en depósito de piezas incautadas  tipo CM26. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.9.8","N","Rejas fijas de malla artística en depósito de piezas incautadas  tipo CM29. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.9.9","N","Reja persiana fija con tela metálica Tipo CM31. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",5,null,0]
[null,"14.9.10","N","Reja persiana fija con tela metálica Tipo CM32. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.",522,"un",3,null,0]
[null,"14.10",null,"VARIOS"]
[null,"14.10.1","N","Baranda Metálica y pasamanos continuo en Escalera de emergencia Bloque A : Incluye estructura,accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Planta Baja hasta Quinto Piso .",522,"un",73,null,0]
[null,"14.10.2","N","Pasamanos metálico continuo en Escalera de emergencia Bloque A : Incluye estructura,accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Planta Baja hasta Quinto Piso .",522,"un",48,null,0]
[null,"14.10.3","N","Baranda Metálica y pasamanos continuo en Escalera de emergencia Bloque C : Incluye estructura,accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Subsuelo1 hasta Sexto Piso.",522,"un",101,null,0]
[null,"14.10.4","N","Pasamanos metálico continuo en Escalera de emergencia Bloque C : Incluye estructura,accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Subsuelo1 hasta Sexto Piso.",522,"un",66,null,0]
[null,"14.10.5","N","Escalera Marinera metálica en azotea, ver detalle.",522,"un",1,null,0]
[null,"14.10.6","N","Escalera Marinera metálica en tanque inferior, ver detalle.",522,"un",2,null,0]
[null,"15","O","CARPINTERIA DE ALUMINIO"]
[null,"15.1",null,"GENERAL"]
[null,"15.1.1","O","Portico de Acceso Principal en Planta baja: Estructura metálica, cordón de H°A° soporte de la Estructura metálica, Revestimiento con láminas de Wallcap según diseño, Juntas y Vedaciones internas y con su entorno. Incorpora el conjunto de rubros y detalles indicados en el diseño de Arquitectura.",522,"gl",1,null,0]
[null,"15.1.2","O","Portico de Acceso Principal en Juzgado de Paz en primer piso: Estructura metálica, cordón de H°A° soporte de la Estructura metálica, Revestimiento con láminas de Wallcap según diseño, Juntas y Vedaciones internas y con su entorno. Incorpora el conjunto de rubros y detalles indicados en el diseño de Arquitectura.",522,"gl",1,null,0]
[null,"15.1.3","O","Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos en Escalera Funcionarios 2: Incluye estructura, vidrios, accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Subsuelo 2 hasta Planta Baja .",522,"ml",16,null,0]
[null,"15.1.4","O","Pasamanos de Aluminio en Escalera Funcionarios 2, ver detalles indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Subsuelo 2 hasta Planta Baja .",522,"ml",24,null,0]
[null,"15.1.5","O","Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos en Escalera Funcionarios 1: Incluye estructura, vidrios, accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Subsuelo 2 hasta Planta Baja .",522,"ml",156,null,0]
[null,"15.1.6","O","Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos en Escalera Pública: Incluye estructura, vidrios, accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Planta Baja hasta Sexto Piso .",522,"ml",70,null,0]
[null,"15.1.7","O","Pasamanos de Aluminio en  Escalera Pública, ver detalles indicados en el Detalle de Arquitectura. Desde Planta Baja hasta Sexto Piso.",522,"ml",80,null,0]
[null,"15.1.8","O","Baranda de Aluminio Vidriada y pasamanos en Doble altura de acceso del primer piso: Incluye estructura, vidrios, accesorios y otros componentes indicados en el Detalle de Arquitectura.",522,"ml",11,null,0]
[null,"15.2",null,"FACHADA"]
[null,"15.2.1","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldada a una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Incluye Marquesina, Ver detalle Tipo 1. Superficie: 9m2",522,"un",21,null,0]
[null,"15.2.2","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldada a una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Incluye Marquesina, Ver detalle Tipo 2. Superficie: 6 m2",522,"un",24,null,0]
[null,"15.2.3","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldada a una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 3. Superficie: 36 m2",522,"un",6,null,0]
[null,"15.2.4","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldadaa una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 4. Superficie: 32 m2",522,"un",1,null,0]
[null,"15.2.5","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldada a una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 5 - Acceso Principal . Superficie: 48 m2",522,"un",1,null,0]
[null,"15.2.6","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldadaa una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 6. Superficie: 16 m2",522,"un",5,null,0]
[null,"15.2.7","O","Parasol de Aluminio Brisé Oval con estructura de Aluminio de 100x50 mm. fijada a la estructura de H° mediante chapa doblada en U de espesor 3/16\" soldadaa una chapa plana de 3/16\" de fijación al H°. La estructura metálica descripta va revestida con el perfil de Aluminio señalado. Ver detalle Tipo 7 - Juzgado de Paz. Superficie: 16 m2",522,"un",1,null,0]
[null,"16","P","MAMPARAS Y TABIQUES DE YESO Y CEMENTICIO"]
[null,"16.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"16.1.1","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",3,null,0]
[null,"16.1.2","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",7,null,0]
[null,"16.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"16.2.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",10,null,0]
[null,"16.2.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",38,null,0]
[null,"16.2.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",42,null,0]
[null,"16.2.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",7,null,0]
[null,"16.2.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",2,null,0]
[null,"16.2.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",3,null,0]
[null,"16.2.7","P.1","Mamparas de placas de aluminio lambris con perfiles de aluminio anod. Tipo M5.",522,"m2",21,null,0]
[null,"16.2.8","P.1","Mamparas de placas de aluminio lambris con perfiles de aluminio anod.  Tipo M6. puerta",522,"unid.",8,null,0]
[null,"16.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"16.2.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",378,null,0]
[null,"16.2.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M 7.",522,"m2",21,null,0]
[null,"16.2.3","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",38,null,0]
[null,"16.2.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",16,null,0]
[null,"16.2.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",13,null,0]
[null,"16.2.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",320,null,{"$f":"+G778*H778","v":0}]
[null,"16.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"16.4.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",14,null,0]
[null,"16.4.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",513,null,0]
[null,"16.4.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",94,null,0]
[null,"16.4.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",52,null,0]
[null,"16.4.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",30,null,0]
[null,"16.4.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",17,null,0]
[null,"16.5","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",373,null,0]
[null,"16.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"16.5.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",14,null,0]
[null,"16.5.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",638,null,0]
[null,"16.5.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",90,null,0]
[null,"16.5.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",45,null,0]
[null,"16.5.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",26,null,0]
[null,"16.5.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",15,null,0]
[null,"16.5.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"16.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"16.6.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",42,null,0]
[null,"16.6.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",624,null,0]
[null,"16.6.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",35,null,0]
[null,"16.6.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",45,null,0]
[null,"16.6.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",26,null,0]
[null,"16.6.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",15,null,0]
[null,"16.6.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"16.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"16.7.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",42,null,0]
[null,"16.7.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",624,null,0]
[null,"16.7.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",35,null,0]
[null,"16.7.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",45,null,0]
[null,"16.7.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",26,null,0]
[null,"16.7.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",15,null,0]
[null,"16.7.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"16.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"16.8.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",42,null,0]
[null,"16.8.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",624,null,0]
[null,"16.8.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",35,null,0]
[null,"16.8.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",45,null,0]
[null,"16.8.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",26,null,0]
[null,"16.8.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",15,null,0]
[null,"16.8.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"16.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"16.9.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",14,null,0]
[null,"16.9.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",222,null,0]
[null,"16.9.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",35,null,0]
[null,"16.9.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",45,null,0]
[null,"16.9.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",10,null,0]
[null,"16.9.6","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",15,null,0]
[null,"16.9.7","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"16.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"16.10.1","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M1.",522,"m2",3,null,0]
[null,"16.10.2","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M2. ",522,"m2",21,null,0]
[null,"16.10.3","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\" Tipo M7.",522,"m2",14,null,0]
[null,"16.10.4","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\" Tipo M4.",522,"m2",14,null,0]
[null,"16.10.5","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M1. puerta",522,"m2",1,null,0]
[null,"16.10.6","P.1","Mamparas de placas \"Eucatex\"  Tipo M2. puerta",522,"unid.",1,null,0]
[null,"16.10.7","P.1","Mamparas de placas \"Melamina\"  Tipo M3. puerta",522,"unid.",3,null,0]
[null,"16.10.8","P.2","Cerramiento vertical con tabiques de yeso acartonado doble\nplaca con aislacion acustica interna. Ver detalle\n",522,"m2",6,null,0]
[null,"17","Q","CIELORRASO"]
[null,"17.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"17.1.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",200,null,0]
[null,"17.1.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",4,null,0]
[null,"17.1.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",1,null,0]
[null,"17.1.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",10,null,0]
[null,"17.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"17.2.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",534,null,{"$f":"+G843*H843","v":0}]
[null,"17.2.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",145,null,0]
[null,"17.2.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",34,null,0]
[null,"17.2.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",342,null,0]
[null,"17.2.5","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada antihumedad",522,"m2",86,null,0]
[null,"17.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"17.3.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",955,null,0]
[null,"17.3.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",440,null,0]
[null,"17.3.3","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada antihumedad",522,"m2",58,null,0]
[null,"17.3.4","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",62,null,0]
[null,"17.3.5","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",616,null,0]
[null,"17.3.6","Q.4","Cielorraso de placas de PVC ",522,"m2",40,null,0]
[null,"17.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"17.4.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",1226,null,0]
[null,"17.4.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",473,null,0]
[null,"17.4.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",52,null,0]
[null,"17.4.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",519,null,0]
[null,"17.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"17.5.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",1178,null,0]
[null,"17.5.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",91,null,0]
[null,"17.5.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",20,null,0]
[null,"17.5.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",198,null,0]
[null,"17.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"17.6.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",1178,null,0]
[null,"17.6.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",91,null,0]
[null,"17.6.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",20,null,0]
[null,"17.6.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",198,null,0]
[null,"17.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"17.7.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",1178,null,0]
[null,"17.7.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",91,null,0]
[null,"17.7.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",20,null,0]
[null,"17.7.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",198,null,0]
[null,"17.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"17.8.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",1178,null,0]
[null,"17.8.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",91,null,0]
[null,"17.8.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",20,null,0]
[null,"17.8.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",198,null,0]
[null,"17.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"17.9.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",651,null,0]
[null,"17.9.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",165,null,0]
[null,"17.9.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",24,null,0]
[null,"17.9.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",237,null,0]
[null,"17.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"17.10.1","Q.2","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. ",522,"m2",249,null,0]
[null,"17.10.2","Q.1","Cielorraso de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",11,null,0]
[null,"17.10.3","Q.1","Cielorraso vertical o garganta de placas de yeso tipo \"Durlock\" a junta tomada ",522,"m2",4,null,0]
[null,"17.10.4","Q.1","Buña perimetral para C°R° a junta tomada",522,"m2",42,null,0]
[null,"18","R","PINTURA"]
[null,"18.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"18.1.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mampostería y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"344+22+90+838","v":1294},null,0]
[null,"18.1.2","R.1","Pintura acrílica con enduído sobre revoque ejecutados en pilares de hormigón",522,"m2",115.2,null,0]
[null,"18.1.3","R.8","Tratamiento de Hormigón Visto en pantalla revocada",522,"m2",40,null,0]
[null,"18.1.4","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",201,null,0]
[null,"18.1.5","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",4,null,0]
[null,"18.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"18.2.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mampostería y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"1498.24+2436+284","v":4218.24},null,0]
[null,"18.2.2","R.1","Pintura acrílica con en Tabiques  cementicios y yeso acartonado interiores.",522,"m2",{"$f":"+(22+5.7*3)*4","v":156.4},null,0]
[null,"18.2.3","R.1","Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos",522,"m2",100,null,0]
[null,"18.2.4","R.8","Tratamiento de Hormigon Visto sobre muros revocados",522,"m2",{"$f":"48+(24+14*2+22+13)*4","v":396},null,0]
[null,"18.2.5","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",2851,null,0]
[null,"18.2.6","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",145,null,0]
[null,"18.2.7","R.2","Pintura acrílica  de paredes y pantallas revocadas exteriores ",522,"m2",{"$f":"284+100","v":384},null,0]
[null,"18.2.8","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",{"$f":"70*3.8","v":266},null,0]
[null,"18.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"18.3.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"280+3120","v":3400},null,{"$f":"+G907*H907","v":0}]
[null,"18.3.2","R.1","Pintura acrílica con en Tabiques  cementicios y yeso acartonado interiores.",522,"m2",{"$f":"+(44+12.5+3.1+1.2+3.85+2.6*2)*2*3.8","v":530.86},null,0]
[null,"18.3.3","R.1","Pintura Sintética en Paredes de Celda y Baño Reos",522,"m2",100,null,0]
[null,"18.3.4","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",440,null,0]
[null,"18.3.5","R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque ejecutados en pilares",522,"m2",32,null,0]
[null,"18.3.6","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",171,null,0]
[null,"18.3.7","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",440,null,0]
[null,"18.3.8","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",324.5,null,0]
[null,"18.3.9","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",{"$f":"332+330","v":662},null,0]
[null,"18.3.10",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",130,null,0]
[null,"18.3.11","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.3.12","R.8","Tratamiento de Hormigon Visto sobre muros revbocados",522,"m2",{"$f":"(14+5)*4","v":76},null,0]
[null,"18.3.13","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",280,null,0]
[null,"18.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"18.4.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"102+3185+0","v":3287},null,0]
[null,"18.4.2","R.1","Pintura acrílica con en Tabiques  cementicios y yeso acartonado interiores.",522,"m2",{"$f":"+(62.5+3+12.2)*4","v":310.8},null,0]
[null,"18.4.3","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",473,null,0]
[null,"18.4.4","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",79,null,0]
[null,"18.4.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",435,null,0]
[null,"18.4.6","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",870,null,0]
[null,"18.4.7",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.4.8","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.4.9","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",280,null,0]
[null,"18.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"18.5.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"102+1892.4","v":1994.4},null,0]
[null,"18.5.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",91,null,0]
[null,"18.5.3","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",68,null,0]
[null,"18.5.4","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"18.5.5","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"18.5.6",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.5.7","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.5.8","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",198,null,0]
[null,"18.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"18.6.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"102+1892.4","v":1994.4},null,0]
[null,"18.6.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",91,null,0]
[null,"18.6.3","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",68,null,0]
[null,"18.6.4","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"18.6.5","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"18.6.6",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.6.7","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.6.8","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",198,null,0]
[null,"18.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"18.7.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"102+1892.4","v":1994.4},null,0]
[null,"18.7.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",91,null,0]
[null,"18.7.3","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",68,null,0]
[null,"18.7.4","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"18.7.5","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"18.7.6",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.7.7","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.7.8","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",198,null,0]
[null,"18.8",null,"QUINTO PISO "]
[null,"18.8.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"102+1892.4","v":1994.4},null,0]
[null,"18.8.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",91,null,0]
[null,"18.8.3","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",68,null,0]
[null,"18.8.4","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",387.6,null,0]
[null,"18.8.5","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",375.2,null,0]
[null,"18.8.6",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.8.7","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.8.8","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",198,null,0]
[null,"18.9",null,"SEXTO PISO "]
[null,"18.9.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"164+2204+0","v":2368},null,0]
[null,"18.9.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",165,null,0]
[null,"18.9.3",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.9.4","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",66,null,{"$f":"+G970*H970","v":0}]
[null,"18.9.5","R.3","Tratamiento con hidrorepelente tipo \"Durafrent Ladrillos\" en mampostería de ladrillo visto",522,"m2",186,null,0]
[null,"18.9.6","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",334,null,0]
[null,"18.9.7","G.9 - R.8","Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque rebajado entorno a las Aberturas Vidriadas de Fachada y paredes revocadas( Ver planos). Incluye a las Mochetas y Alfeizares. Fachada Norte y Sur.",522,"gl",1,null,0]
[null,"18.9.8","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",150,null,0]
[null,"18.10",null,"SEPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"18.10.1","R.1","Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón)  revocadas interiores.",522,"m2",{"$f":"20+2204*2","v":4428},null,0]
[null,"18.10.2","R.1","Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada",522,"m2",11,null,0]
[null,"18.10.3",null,"Pintura epóxica en paredes de depósito de limpieza y cocinas",522,"m2",29,null,0]
[null,"18.10.4","R.8","Tratamiento al Hormigón Visto en Losas y Vigas, si la terminación del hormigon no es el apropiado a criterio de la fiscalización, se exigriá la ejecución de revoque para base del tratamiento.  ",522,"m2",107,null,0]
[null,"18.10.5","R.2 - R.9","Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores ",522,"m2",354,null,0]
[null,"18.10.6","R.3","Tratamiento de protección de la buñas de piedra con \"Durafrent\".",522,"ml",60,null,0]
[null,"19","S","VIDRIOS Y CRISTALES"]
[null,"19.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"19.1.1","S","Puerta batiente con vidrio templado y con panel inferior de aluminio lambris en Sala de Control, Tipo VT01",522,"un",2,null,0]
[null,"19.1.2","S","Paños fijos Tipo VT02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"19.2.1","S","Puerta batiente con vidrio templado y con panel inferior de aluminio lambris en Guardia, Tipo VT01",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.2","S","Paños fijos en Guardia Tipo VT03",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.3","S","Puerta batiente en Guardería de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo VT04",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.4","S","Puerta doble batiente en SS.GG. de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo VT05",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.5","S","Puerta doble batiente en Guardería de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo VT06",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.6","S","Puertas de apertura central correderas automática y sistema de apertura antipánico integral tipo \"Easy Sos\"en casos de emergencia, de 4 hojas. Acceso Magistrados y Acceso Funcionarios. Tipo VT07",522,"un",2,null,0]
[null,"19.2.7","S","Paños fijos  Tipo VT08",522,"un",2,null,0]
[null,"19.2.8","S","Paños fijos y proyectantes Tipo VT09",522,"un",3,null,0]
[null,"19.2.9","S","Paño fijo y proyectantes en RRHH y en Guardería Tipo VT10",522,"un",2,null,0]
[null,"19.2.10","S","Paños fijos y proyectantes en Guardería Tipo VT11",522,"un",2,null,0]
[null,"19.2.11","S","Paños fijos y proyectantes Tipo VT12",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.11","S","Hoja batiende y paño fijo tipo VT19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.12","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.2.13","S","Paño fijo Tipo VC02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.14","S","Paños fijos  Tipo DVH01",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.15","S","Paños fijos  Tipo DVH02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.16","S","Paños fijo y proyectante en guardería infantil Tipo DVH03",522,"un",2,null,0]
[null,"19.2.17","S","Paño proyectante en Guardería Tipo DVH04",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.18","S","Paños fijos y proyectantes en Guardería Tipo DVH05",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.19","S","Paño fijos y proyectante en Guardería Tipo DVH06",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.20","S","Paños fijos y proyectantes en Guardería Tipo DVH07",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.21","S","Paños fijos en Guardería  Tipo DVH08",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.22","S","Paños fijos en Guardería  Tipo DVH09",522,"un",1,null,0]
[null,"19.2.23","S","Paños fijos en Guardería  Tipo DVH10",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3",null,"PLANTA BAJA "]
[null,"19.3.1","S","Puerta doble batiente en Cafetería de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo VT13",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.2","S","Puertas  correderas automática y sistema de apertura antipánico integral tipo \"Easy Sos\"en casos de emergencia, de 2 hojas. Paños fijos en DVH. Acceso Funcionarios. Tipo VT14",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.3","S","Puertas de apertura central correderas automática y sistema de apertura antipánico integral tipo \"Easy Sos\"en casos de emergencia, de 4 hojas. Acceso publico Principal. Tipo VT15",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.4","S","Puerta batiente en Acceso Magistrados y Funcionarios de Juzgado Paz, de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo VT18",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.5","S","Paño fijo en sala Interrogatorio Tipo VL01",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.6","S","Paño fijo en cámara gessell Tipo VL02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.7","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.3.8","S","Paño fijo Tipo VC02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.9","S","Paños fijos en Cafetería Tipo DVH11",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.10","S","Paños fijos  en Cafetería Tipo DVH12",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.11","S","Paños fijos y proyectantes  en Cafetería Tipo DVH13",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.12","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",5,null,0]
[null,"19.3.13","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.3.14","S","Paños fijos  Tipo DVH16",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.15","S","Paños fijos  Tipo DVH17",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.16","S","Muro cortina, paños fijos Tipo DVH18",522,"un",2,null,0]
[null,"19.3.17","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.18","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.3.19","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",2,null,0]
[null,"19.3.20","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH32",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"19.4.1","S","Puertas de apertura central correderas automática y sistema de apertura antipánico integral tipo \"Easy Sos\"en casos de emergencia, de 4 hojas. Acceso publico Juzgado de Paz. Tipo VT16",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.2","S","Paños fijos  Tipo VT17",522,"un",1,null,{"$f":"+G1034*H1034","v":0}]
[null,"19.4.3","S","Paño fijo en cámara gessell Tipo VL02",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.4","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",9,null,0]
[null,"19.4.5","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",6,null,0]
[null,"19.4.6","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.4.7","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.8","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.9","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.10","S","Paños fijos en Juzgado de Paz Tipo DVH22",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.11","S","Paños fijos en Juzgado de Paz Tipo DVH23",522,"un",2,null,0]
[null,"19.4.12","S","Paños fijos y proyectantes en Juzgado de Paz Tipo DVH24",522,"un",2,null,0]
[null,"19.4.13","S","Paños fijos y proyectantes en Juzgado de Paz Tipo DVH25",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.14","S","Paños fijos en Juzgado de Paz Tipo DVH26",522,"un",1,null,0]
[null,"19.4.15","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",4,null,0]
[null,"19.5",null,"SEGUNDO PISO "]
[null,"19.5.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.5.2","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",7,null,0]
[null,"19.5.3","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.5.4","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.5.5","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.5.6","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.5.7","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",4,null,0]
[null,"19.5.8","S","Paños fijos  Tipo DVH28",522,"un",1,null,0]
[null,"19.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"19.6.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.6.2","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",7,null,0]
[null,"19.6.3","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.6.4","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.6.5","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.6.6","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.6.7","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",4,null,0]
[null,"19.6.8","S","Paños fijos  Tipo DVH28",522,"un",1,null,0]
[null,"19.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"19.7.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.7.2","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",7,null,0]
[null,"19.7.3","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.7.4","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.7.5","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.7.6","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.7.7","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",4,null,0]
[null,"19.7.8","S","Paños fijos  Tipo DVH28",522,"un",1,null,0]
[null,"19.8",null,"QUINTO PISO "]
[null,"19.8.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.8.2","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",7,null,0]
[null,"19.8.3","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",7,null,0]
[null,"19.8.4","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.8.5","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.8.6","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.8.7","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",4,null,0]
[null,"19.8.8","S","Paños fijos  Tipo DVH28",522,"un",1,null,0]
[null,"19.9",null,"SEXTO PISO "]
[null,"19.9.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.9.2","S","Paños fijos  Tipo DVH14",522,"un",3,null,0]
[null,"19.9.3","S","Paños fijos y proyectantes Tipo DVH15",522,"un",3,null,0]
[null,"19.9.4","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,0]
[null,"19.9.5","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.9.6","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.9.7","S","Paños fijos  Tipo DVH27",522,"un",2,null,0]
[null,"19.9.8","S","Paños fijos  Tipo DVH28",522,"un",1,null,0]
[null,"19.9.9","S","Puerta batiente y paños fijos de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo DVH30",522,"un",2,null,0]
[null,"19.9.10","S","Paño fijo  Tipo DVH31",522,"un",8,null,0]
[null,"19.9.11","S","Paño fijo  Tipo DVH23",522,"un",1,null,0]
[null,"19.10",null,"AZOTEA"]
[null,"19.10.1","S","Paño proyectante en SSHH Tipo VC01",522,"un",5,null,0]
[null,"19.10.2","S","Paños fijos  Tipo DVH19",522,"un",1,null,{"$f":"+G1098*H1098","v":0}]
[null,"19.10.3","S","Paños fijos  Tipo DVH20",522,"un",1,null,0]
[null,"19.10.4","S","Paños fijos  Tipo DVH21",522,"un",1,null,0]
[null,"19.10.5","S","Paños fijo y proyectante Tipo DVH29",522,"un",1,null,0]
[null,"19.10.6","S","Puerta batiente y paños fijos de Carpintería de aluminio anodizado bronce de alto desempeño Linea Alpha o similar. Tipo DVH30",522,"un",2,null,0]
[null,"19.10.7","S","Paño fijo  Tipo DVH31",522,"un",3,null,0]
[null,"19.11",null,"ESPEJOS EN SANITARIOS"]
[null,"19.11.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"19.11.1.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,80x1,00. Ubicación: Para mesadas de 1m.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.2",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"19.11.2.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,50x1,00. Ubicación: Baños con lavatorios con pedestal.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.2.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,80x1,00. Ubicación: Para mesadas de 1m.",522,"un",3,null,0]
[null,"19.11.2.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,40x1,00. Ubicación: Baños y vestuarios.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.2.4","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0.90x 1.10.  Ubicación: Baño Infantil de guardería",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"19.11.3.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,50x1,00. Ubicación: Baños con lavatorios con pedestal.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.3.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.3.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.3.4","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,80 x1,00. Ubicación: Para mesadas de 1m.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.3.5","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"19.11.4.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",2,null,0]
[null,"19.11.4.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.4.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,80x1,00. Ubicación: Baño público Juzgado de Paz.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.4.4","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos y de magistrados. Funcionarios- Juzgado de Paz",522,"un",5,null,0]
[null,"19.11.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"19.11.5.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.5.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.5.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos y de magistrados.",522,"un",4,null,0]
[null,"19.11.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"19.11.6.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.6.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,00. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.6.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos y de magistrados.",522,"un",4,null,0]
[null,"19.11.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"19.11.7.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.7.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.7.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos y de magistrados.",522,"un",4,null,0]
[null,"19.11.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"19.11.8.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.8.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.8.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00.Ubicación: Baños públicos y de magistrados.",522,"un",4,null,0]
[null,"19.11.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"19.11.9.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.9.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,70x1,10. Ubicación: Baño de funcionarios/as.",522,"un",6,null,0]
[null,"19.11.9.3","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 1,50x1,00. Ubicación: Baños públicos y de magistrados.",522,"un",4,null,0]
[null,"19.11.10",null,"SÉPTIMO PISO Y AZOTEAS"]
[null,"19.11.10.1","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,60x1,10. Ubicación: Baño de discapacitados.",522,"un",1,null,0]
[null,"19.11.10.2","S","Espejo Float biselado en su perímetro, marcos con tubos de Aluminio anodizado 2x2 cm. Dimensiones: 0,80x1,00",522,"un",2,null,0]
[null,20,"T","INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL"]
[null,"20.1",null,"GENERAL"]
[null,"20.1.1","T","Registro cloacal de Hormigon armado de 80x80cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 2,8m. Cota inf: 89,03",522,"un",1,null,0]
[null,"20.1.2","T","Cañerias de PVC SR de 150mm. De diametro para interconexion de registros y al sumidero.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.3","T","Cañerias de PVC SR de 150mm. De bajante drenaje cloacal  en montante (C.B.D.C.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.4","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De bajante drenaje cloacal  en montante (C.B.D.C.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.5","T","Cañerias de PVC SR de 75mm. De bajante drenaje cloacal  en montante (C.B.D.C.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.6","T","Cañerias de PVC SR de 50mm. De diametro ventilacion principal en montante (C.V.P.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.7","T","Cañerias de PVC SR de 75mm. De diametro ventilacion principal en montante (C.V.P.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.8","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro ventilacion principal en montante (C.V.P.)",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.9","T","Sumidero cloacal de hormigon armado de 400x200cm. Interior, doble tapa profundidad aprox . Profundidad de aprox. 1,77m. Ver detalle",522,"un",1,null,0]
[null,"20.1.10","T","¨Planta de tratamiento de residuos cloacales (PTAR) según detalle",522,"un",1,null,0]
[null,"20.1.11","T","Conjunto de cañerias, llaves de paso y otros para el PTAR descrito en el detalle.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.12","T","Sistema de cloracion para montaje en registro de 60x60 en ultimo tramo previo la descarga a acantarilado sanitario. Con sistema de pastillas cloradoras",522,"un",1,null,0]
[null,"20.1.13","T","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos  bombas sumergibles de  de evacuación en sumidero cloacal, de uso alterno.  Capacidad de las bombas:   50-220/380 1,5HP, caudal 500 l/m. carga hidráulica 6,3 m. ",522,"un",1,null,0]
[null,"20.1.14","T","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.1.15","T","Tablero de automatizacion (mando y fuerza) para motobombas de desague cloacal, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT.",523,"un",1,null,{"$f":"+G1162*H1162","v":0}]
[null,"20.2",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"20.2.1","T","Registro cloacal de 60x60cm. De hormigon armado con doble tapa, la segunda metalica para colocacion de piso.",522,"un",2,null,0]
[null,"20.2.2","T","Cañerias de PVC SR de 150mm. De diametro para interconexion de registros",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.2.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.2.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.2.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3","T","SUBSUELO 1"]
[null,"20.3.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.4","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de baños y kicchinette a C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño adultos guarderia. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño niños guarderia. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en cocina guarderia. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en enfermeria guarderia. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.9","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de baños y cocina y enfermeria guarderia a C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.10","T","Cañerias de PVC de 50mm. De diametro para interconexion de ventilacion de baños y cocina y enfermeria guarderia a C.V.P.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.11","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de registros",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.12","T","Registro cloacal de Hormigon armado de 60x60cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,2m. ",522,"un",2,null,0]
[null,"20.3.13","T","Registro cloacal de Hormigon armado de 80x80cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,2m. ",522,"un",1,null,0]
[null,"20.3.14","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion entre registro y sumidero cloacal",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.15","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas reten adolescentes. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.16","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros reten adolescentes. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.17","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño reten adolescentes. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.18","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño reos en reten adolescentes.. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.19","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette guardia reten adolescentes. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.3.20","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de baños y kicchinette a registro exterior sector guardia reten adolescentes.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"20.4.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.6","T","Cañerias de PVC SR de 150mm. De diametro para interconexion entre bajadas de montates C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.7","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de baños y kicchinette a C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.8","T","Cañerias de PVC SR de 75mm. De diametro para interconexion de baños y kicchinette a C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño reten adultos. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño reos en reten adultos. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.11","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion de baños sector reten adultos a registro exterior sector juzgado de paz",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.12","T","Cañerias de de 50mm. De diametro para interconexion de ventilacion baños sector reten adultos a ventilacion sector juzgado de paz",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.13","T","Registro cloacal de Hormigon armado de 60x60cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,2m. ",522,"un",2,null,0]
[null,"20.4.14","T","Registro cloacal de Hormigon armado de 40x40cm. Interior, doble tapa y encausadores interiores. Profundidad de aprox. 1,2m. ",522,"un",1,null,0]
[null,"20.4.15","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas cafeteria. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.16","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros cafeteria. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.17","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño personal cafeteria. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.18","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia cafeteria. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.19","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en cocina cafeteria. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.4.20","T","Cañerias de PVC SR de 100mm. De diametro para interconexion entre registros y bajada C.B.D.C. sector explanada",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5",null,"PRIMER PISO"]
[null,"20.5.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.8","T","Cañerias de PVC SR de 750mm. De diametro para interconexion de baños y kicchinette a C.B.D.C.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.11","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.12","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas sector privado juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.13","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño sector privado juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.14","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette sector privado juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.15","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G1226*H1226","v":0}]
[null,"20.5.16","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.17","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.5.18","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia juzgado de paz. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"20.6.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.6.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7",null,"TERCER PISO"]
[null,"20.7.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.7.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8",null,"CUARTO PISO"]
[null,"20.8.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.8.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9",null,"QUINTO PISO"]
[null,"20.9.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.9.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10",null,"SEXTO PISO"]
[null,"20.10.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros magistrados. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.6","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de lactancia. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.7","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.8","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.9","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros publico. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.10.10","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.11",null,"SEPTIMO PISO - AZOTEA"]
[null,"20.11.1","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en kichinette. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.11.2","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño damas funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.11.3","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales cañerias de 100, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.11.4","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en sala de limpieza. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"20.11.5","T","Instalación del desague cloacal y ventilacion en discapacitados. Incluye materiales cañerias de 100, 75, 50 y 40mm, mano de obra y accesorios. Ver planos.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G1290*H1290","v":0}]
[null,"20.11.6","T","Cañerias de PVC de 100mm. De diametro para interconexion ventilacion a C.V.P.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21","U","INSTALACION DE AGUA CORRIENTE"]
[null,"21.1",null,"GENERAL"]
[null,"21.1.1","U.1","Gestión de conexión a la red pública",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.2","U.1","Acometida con cañería de 1\" de Termofusión hasta filtro ubicado en Sala de Bombas.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.3","U.1","Registro de paso, llave de media vuelta y accesorios sobre la acometida que corresponden a la misma marca de caños utilizado",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.4","U.1","Batería de filtros para agua  proveniente de Essap antes del vertido al tanque inferior. Incluye soportes, cañerías de conexión, accesorios u otros componentes, según especificaciones técnicas.",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"POZO ARTESIANO"]
[null,"21.1.5","U.2","Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros en diámetro 12 1/4” (312mm); revestido de caño PVC DN de 150mm. (164m.) Tubos filtros PVC DN 150mm. (36m). profundidad 200mts; caudal mínimo 10.000 litros por hora, sello sanitario 10mts. Perfilaje Electrico 200 ml. Ensayo de bombeo e informe tecnico final del Geologo.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.6","U.2","Tubos PVC geomecánico aditivado; zapata de apoyo; filtros PVC geomecánico aditivado; centralizadores metálicos; accesorios",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.7","U.2","Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.8","U.2","Provisión y montaje y puesta en servicio de motobomba bomba sumergible (principal), monofásica, 220V, 50Hz; caudal 10.000 litros / hora.",522,"un",1,null,0]
[null,"21.1.9","U.2","Provisión y montaje y puesta en servicio de motobomba bomba sumergible (reserva), monofásica, 220V, 50Hz; caudal 10.000 litros / hora. ",522,"un",1,null,0]
[null,"21.1.10","U.2","Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.11","U.2","Caseta de protección del pozo; señalizaciones",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.12","U.2","Tablero de Automatizacion (Mando y fuerza) para motobomba de pozo artesiano, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.13","U.2","Conexión hidraulica y electrica de motobomba pozo artesiano, instalacion electrica entre motobomba y tablero de mando y fuerza",{"$nulls":4},0]
[null,"21.1.14","U.2","Caseta de protección del pozo; señalizaciones",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.15","U.2","Batería de filtros para agua  proveniente de Essap antes del vertido al tanque inferior. Incluye soportes, cañerías de conexión, accesorios u otros componentes, según especificaciones técnicas.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.16","U.2","Provision, montaje y  puesta en marcha de bomba dosificadora electromegnetica de cloro  sire EMD, Marca; DOSIVAC Modelo: ED 05010 Presion: 10kg/cm2 o equivalente, incluiye Tanque de fibra de vidrio o PVC de 200Lts y Tablero de control y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"TUBERÍAS DE CONEXIÓN DE POZO ARTESIANO A TANQUE INFERIOR"]
[null,"21.1.17","U.1","Conjunto de boyas de para encendido y corte de motobomba en tanques inferiores (potable y reciclado)",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.18","U.1","Conjunto de electrovalvulas para apertura y cierre de carga de agua de pozo a los tanques inferiores (potable y reciclado)",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.19","U.1","Tuberías de PPR soldado por termofusion de diametro 63mm para conexión desde pozo artesiano a tanque inferior",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.20","U.1","Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"AGUA POTABLE"]
[null,"21.1.21","U.1","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos motobombas (1+1) para impulsion de agua potable desde tanque inferior al tanque superior, de uso alterno,  Capacidad de las bombas:  50-220/380 3,5kW, caudal 2,6 l/s. carga hidráulica 55,78 m. BOMBAS DAB  ESYBOX MAX 85/120 T o similar",522,"un",1,null,0]
[null,"21.1.22","U.1","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.23","U.1","Red de cañerias de impusion desde el subsuelo2 la tanque superior. Diametro según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.24","U.1","Red de cañerias de distribucion de agua potable desde tanque superiores a todos los pisos por montante. Diametro de 75mm según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.25","U.1","Boyas de para encendido y corte de motobombas en tanque inferior",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.26","U.1","Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"AGUA RECICLADA"]
[null,"21.1.27","U.1","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos motobombas (1+1) para impulsion de agua reciclada desde tanque inferior al tanque superior, de uso alterno,  Capacidad de las bombas:  50-220/380 3,5kW, caudal 2,6 l/s. carga hidráulica 55,78 m. BOMBAS DAB  ESYBOX MAX 85/120 T o similar",522,"un",1,null,0]
[null,"21.1.28","U.1","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.29","U.1","Red de cañerias de impusion desde el subsuelo2 la tanque superior. Diametro según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.30","U.1","Red de cañerias de distribucion de agua reciclada desde tanques superiores a todos los pisos por montante. Diametro de 75mm según planos incluye soportes y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.31","U.1","Boyas de para encendido y corte de motobombas en tanque inferior",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.32","U.1","Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.33","U.1","Tablero de automatizacion (mando y fuerza) para motobombas de impulsion de agua potable y reciclada desde tanques inferiores al tanques superiores, aledaño al mismo, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT.",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"REGADIO EXTERIOR Y CANILLAS DE PATIO"]
[null,"21.1.34","U.1","Cañerias de PPR de diametros indicados en los planos de 50mm y 32mm para la red de regadio y canillas en los patios exteriores. Incluye las llaves de paso correspondientes.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.1.35","U.1","Canillas de patio, distribuidos en el exterior del edificio. Canilla de 3/4\", registro de hormigon con tapa metalica batiente, porta candado y candado incluido, según planos. , ver detalle en plano AG-20.",522,"un",15,null,0]
[null,"21.1.36","U.1","Canillas de patio, distribuidos en el exterior del edificio. Canilla de 3/4\", empotrado en pared a 60cm del suelo, ver detalle en plano AG-20. Según planos.",523,"un",10,null,0]
[null,"21.2",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"21.2.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.2.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.2.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.2.4","U.1","Instalación de cañerias de agua reciclada, colgadas de diametro 63mm para alimentacion regadio exterior",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.2.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente limpia, colgadas enterradas y en montante, de diametro 75mm para alimentacion de guarderia ",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3",null,"SUBSUELO 1"]
[null,"21.3.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.4","U.1","Instalación de cañerias de agua reciclada, colgadas de diametro 63mm para distribucion a baños funcionarios, cafeteria y juzgado de paz, reten adulto y adolescente",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente limpia, colgadas de diametro 75mm para distribucion a baños funcionarios, cafeteria y juzgado de paz, reten adulto y adolescente",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente limpia, colgadas de diametro 32mm para alimentacion de agua a canilla de patio de chillers",523,"gl",2,null,0]
[null,"21.3.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas reten adolescentes. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros reten adolescentes. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño reten adolescentes. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.10","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño reos reten adolescentes. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.11","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en kitchennette reten adolescentes. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.12","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño adultos guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.13","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño niños guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G1354*H1354","v":0}]
[null,"21.3.14","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en cocina guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.3.15","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en enfermeria guarderia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"21.4.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.10","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente limpia, colgadas de diametro 40mm para distribucion a baños reten adultos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.11","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  40mm y 25mm, en baño reten adultos. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.12","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 40mm y 25mm, en baño reos reten adulto. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.13","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas cafeteria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.14","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros cafeteria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.15","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en cocina cafeteria. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.4.16","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, para distribucion a baños y cocina de cafeteria",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5",null,"PRIMER PISO"]
[null,"21.5.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.10","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas sector privado juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.11","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballerossector privado juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.12","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en kichinette sector privado juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.13","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas sector publico juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.14","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballerossector publico juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.15","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en baño discapacitados sector piblico juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.16","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 50mm, 40mm y 32mm, en sala de lactancia sector publico juzgado de paz. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.5.17","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a sector publico y privado juzgado de paz",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"21.6.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.6.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7",null,"TERCER PISO"]
[null,"21.7.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.7.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8",null,"CUARTO PISO"]
[null,"21.8.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G1418*H1418","v":0}]
[null,"21.8.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.8.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9",null,"QUINTO PISO"]
[null,"21.9.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.9.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10",null,"SEXTO PISO"]
[null,"21.10.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, sala de lactancia. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.10.9","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11",null,"SEPTIMO PISO - AZOTEA"]
[null,"21.11.1","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.2","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros funcionarios. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.3","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, deposito de limpieza. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.4","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametro 32mm, en kitchennette. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.5","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño damas publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.6","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros 63mm, 50mm, 40mm y 32mm, en baño caballeros publico. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.7","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada de diametros  32mm, baños discapacitados. Incluye materiales, mano de obra y accesorios.",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.8","U.1","Instalación de cañerias de agua corriente, limpia y reciclada, colgadas de diametro 75mm, 63mm y 50mm, para distribucion a baños funcionarios y publico, kichinette y sala de lactancia",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.9","U.1","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos motobombas (1+1) para presurizacion de agua corriente limpia desde tanque superior a distribucion del 7mo piso, de uso alterno,  Capacidad de las bombas:  50-220/380 1,07kW, caudal 2,27 l/s. carga hidráulica 23,14 m. BOMBAS DAB  K 30/100 M o similar",522,"un",1,null,0]
[null,"21.11.10","U.1","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"21.11.11","U.1","Tablero de automatizacion (mando y fuerza) para motobombas de presurizacion de agua corriente limpia desde tanque superior a distribucion del 7mo piso, aledaño al mismo, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT.",522,"un",1,null,0]
[null,"21.11.12","U.1","Barrilete de cañerias de tanque superiores, valvulas de maniobras y cañerias de PPR y Galv. De diametros 75mm, 63mm, 50mm",522,"un",1,null,0]
[null,"22","V","ARTEFACTOS SANITARIOS"]
[null,"22.1",null,"SUBSUELO 2"]
[null,"22.1.1","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",3,null,0]
[null,"22.1.2","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",2,null,0]
[null,"22.1.3","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",1,null,0]
[null,"22.1.4","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.1.5","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.1.6","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",1,null,0]
[null,"22.1.7","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",2,null,0]
[null,"22.1.8","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",2,null,0]
[null,"22.1.9","V","Percha metálica cromada",522,"un",2,null,0]
[null,"22.1.10","V","Secamanos eléctrico",522,"un",2,null,0]
[null,"22.2",null,"SUBSUELO  1"]
[null,"22.2.1","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",9,null,0]
[null,"22.2.2","V","Inodoro infantil pequeño de losa blanco con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo",522,"un",1,null,0]
[null,"22.2.3","V","Taza turca de loza con válvula hidra con con sensor infrarrojo",522,"un",1,null,0]
[null,"22.2.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",3,null,0]
[null,"22.2.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",3,null,0]
[null,"22.2.6","V","Lavatorio especial de granito para niños para guardería según detalle.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.2.7","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.2.8","V","Grifería pico movil",522,"un",2,null,0]
[null,"22.2.9","V","Grifería antivandálica tipo pressmatic",522,"un",1,null,0]
[null,"22.2.10","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",5,null,0]
[null,"22.2.11","V","Canilla cromada pico manguera de 3/4\" ",522,"un",12,null,0]
[null,"22.2.12","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.2.13","V","Jabonera de loza embutida en todos los baños con ducha",522,"un",7,null,0]
[null,"22.2.14","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",5,null,0]
[null,"22.2.15","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",11,null,{"$f":"+G1482*H1482","v":0}]
[null,"22.2.16","V","Percha metálica cromada",522,"un",14,null,0]
[null,"22.2.17","V","Secamanos eléctrico",522,"un",7,null,0]
[null,"22.2.18","V","Ducha Electrica",522,"un",6,null,0]
[null,"22.3",null,"PLANTA BAJA"]
[null,"22.3.1","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.3.2","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.3","V","Taza turca de loza con válvula hidra con con sensor infrarrojo",522,"un",1,null,0]
[null,"22.3.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",12,null,0]
[null,"22.3.5","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.6","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.3.7","V","Bacha industrial de 60x40x32 cm. montada sobre mesada de granito natural. Sifón metálico y desengrasador. Para cocina de restaurante",522,"un",4,null,0]
[null,"22.3.8","V","Grifería pico movil",522,"un",3,null,0]
[null,"22.3.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",8,null,0]
[null,"22.3.10","V","Canilla cromada pico manguera de 3/4\" ",522,"un",12,null,0]
[null,"22.3.11","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.12","V","Lavatorio con pedestal  y grifería  con válvula activada con sensor infrarrojo",522,"un",3,null,0]
[null,"22.3.13","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.3.14","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",17,null,0]
[null,"22.3.15","V","Expendedor de papel higienico de losa, embutida, en baño guardias y servicio",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.16","V","Jabonera de loza embutida",522,"un",3,null,0]
[null,"22.3.17","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",11,null,0]
[null,"22.3.18","V","Percha metálica cromada",522,"un",17,null,0]
[null,"22.3.19","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.20","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",2,null,0]
[null,"22.3.21","V","Secamanos eléctrico",522,"un",11,null,0]
[null,"22.4",null,"PRIMER PISO"]
[null,"22.4.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.4.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",14,null,0]
[null,"22.4.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",2,null,0]
[null,"22.4.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",16,null,0]
[null,"22.4.5","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.4.6","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.4.7","V","Grifería pico movil",522,"un",2,null,0]
[null,"22.4.8","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",10,null,0]
[null,"22.4.9","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",2,null,0]
[null,"22.4.10","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.4.11","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",20,null,0]
[null,"22.4.12","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",11,null,0]
[null,"22.4.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",21,null,0]
[null,"22.4.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",2,null,0]
[null,"22.4.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",2,null,0]
[null,"22.4.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",12,null,0]
[null,"22.5",null,"SEGUNDO PISO"]
[null,"22.5.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.5.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",10,null,0]
[null,"22.5.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",14,null,0]
[null,"22.5.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.5.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.5.10","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.5.11","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.5.12","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",8,null,0]
[null,"22.5.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",16,null,0]
[null,"22.5.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.5.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",8,null,0]
[null,"22.6",null,"TERCER PISO"]
[null,"22.6.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.6.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",10,null,0]
[null,"22.6.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",14,null,{"$f":"+G1546*H1546","v":0}]
[null,"22.6.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.6.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.6.10","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.6.11","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.6.12","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",8,null,0]
[null,"22.6.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",16,null,0]
[null,"22.6.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.6.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",8,null,0]
[null,"22.7",null,"CUARTO PISO"]
[null,"22.7.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.7.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",10,null,0]
[null,"22.7.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",14,null,0]
[null,"22.7.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.7.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.7.10","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.7.11","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.7.12","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",8,null,0]
[null,"22.7.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",16,null,0]
[null,"22.7.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.7.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",8,null,0]
[null,"22.8",null,"QUINTO PISO"]
[null,"22.8.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.8.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",10,null,0]
[null,"22.8.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",14,null,0]
[null,"22.8.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.8.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.8.10","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.8.11","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.8.12","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",8,null,0]
[null,"22.8.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",16,null,0]
[null,"22.8.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.8.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",8,null,0]
[null,"22.9",null,"SEXTO PISO"]
[null,"22.9.1","V","Inodoro Tipo Deca Montecarlo con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",5,null,0]
[null,"22.9.2","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",10,null,0]
[null,"22.9.3","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.4","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",14,null,0]
[null,"22.9.5","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",2,null,0]
[null,"22.9.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.9","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",6,null,0]
[null,"22.9.10","V","Canilla cromada pico manguera de 3/4\" ",null,"un",1,null,0]
[null,"22.9.11","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",4,null,0]
[null,"22.9.12","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",15,null,0]
[null,"22.9.13","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",8,null,0]
[null,"22.9.14","V","Percha metálica cromada",522,"un",16,null,0]
[null,"22.9.15","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.16","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.9.17","V","Secamanos eléctrico",522,"un",8,null,{"$f":"+G1610*H1610","v":0}]
[null,"22.10",null,"SEPTIMO PISO Y AZOTEA"]
[null,"22.10.1","V","Inodoro Tipo Deca Ravena con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa acolchada.",522,"un",3,null,0]
[null,"22.10.2","V","Inodoro para Impedido con perforación frontal con válvula de descarga activado con sensor infrarrojo y tapa blanca rigida",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.3","V","Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería con válvula activada con sensor infrarrojo Tipo FV TRONIC, sifón metalico cromado y desagüe.",522,"un",2,null,0]
[null,"22.10.4","V","Lavatorio con pedestal suspendido y grifería antivandálica pressmatic para minusvalidos",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.5","V","Mingitorio sifonado con válvula activada con sensor infrarrojo ",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.6","V","Pileta de acero inoxidable con bacha de 40x50 cm. montada sobre mesadade granito natural. Sifón metálico y desengrasador ",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.7","V","Pileta de acero inoxidable para depósito de limpieza según detalle. Incluye griferia de pico alto movil.",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.8","V","Grifería pico movil",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.9","V","Expendedor de jabón líquido",522,"un",3,null,0]
[null,"22.10.10","V","Expendedor de papel higienico de aplicar, metálico, cromado.",522,"un",4,null,0]
[null,"22.10.11","V","Canilla cromada pico manguera de 1/2\" ",522,"un",3,null,0]
[null,"22.10.12","V","Canilla cromada pico manguera de 3/4\" ",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.13","V","Percha metálica cromada",522,"un",3,null,0]
[null,"22.10.14","V","Barra rebatible cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.15","V","Barra fija cromada para apoyo Discapacitado",522,"un",1,null,0]
[null,"22.10.16","V","Secamanos eléctrico",522,"un",3,null,0]
[null,"23","W","INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL Y DRENAJES"]
[null,null,null,"GENERAL - AZOTEAS"]
[null,"23.1.1","W","Boquetas Metalicas y Rejillas de ángulos 40x40cm y planchuelas para la captación de agua en azoteas(Bloques A, B, C y D). Ver detalle. ",522,"un",23,null,0]
[null,"23.1.2","W","Conexión entre boquetas y Cañerías de Bajadas o de captación horizontal. Incluye Caños y accesorios reforzados necesarios, Soporte metálicos( planchuelas y ángulos) zincados sujetos con seguridad al hormigón. Vedación garantizada. ",522,"un",23,null,0]
[null,"23.1.3","W","Cañerías y accesorios PVC de 200mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas de Azoteas (Bloques A,B, C y D). Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"ml",26,null,0]
[null,"23.1.4","W","Cañerías y accesorios PVC de 150mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas de Azoteas (Bloques A,B, C y D). Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"ml",305,null,0]
[null,"23.1.5","W","Cañerías de bajada PVC Serie R reforzadas de 200mm. Montante. La fijación se hará con anclaje a la estructura de H° en cada piso además de dos sujeciones intermedias a la mampostería. Cada empalme entre caños deberá sostenerse desde el H°A°. La base de la Montante, donde cambia de dirección el flujo, se hará con curva reforzada, soportada por asiento rígido de asiento, metálico o de H°A°. (Bloques A,B, C y D)",522,"ml",64,null,0]
[null,"23.1.6","W","Cañerías de bajada PVC Serie R reforzadas de 150mm. Montante. La fijación se hará con anclaje a la estructura de H° en cada piso además de dos sujeciones intermedias a la mampostería. Cada empalme entre caños deberá sostenerse desde el H°A°. La base de la Montante, donde cambia de dirección el flujo, se hará con curva reforzada, soportada por asiento rígido de asiento, metálico o de H°A°.  (Bloques A,B, C y D)",522,"ml",24,null,0]
[null,null,null,"SUB SUELO 2"]
[null,"23.1.6","W","Rejilla Metálica continua de 25cm de ancho, con marcos de ángulo y Planchuelas ",522,"ml",1.5,null,0]
[null,"23.1.7","W","Caños de conducción entre rejilla metalica continua y sumidero, enterrados de 150mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.8","W","Caños de rebose del tanque de agua potable, combinado enterrado y externo al tanque conexión al sumidero",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.9","W","Cañerías de Conducción colgadas de la losa de techo de subsuelo de 2x200mm. de la captación de aguas pluviales hasta los filtros del Reservorio reciclables. Incluye soportes metálicos de anclaje a la losa y abrazaderas de caños zincados.",522,"ml",30,null,0]
[null,"23.1.10","W","Sistema de Filtros de agua a reciclar según Detalle. Compuesto por pantallas de Ho.Ao. Bandejas metalicas galvanizadas con filtros de diferentes granulometrias.",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.11","W","Cañerías enterradas para conducción de agua de rebose de tanque agua reciclada 3x200mm. Hasta canal de desague pluvial, en los extremos debe contar con valvulas anti-retorno",522,"ml",75,null,0]
[null,"23.1.12","W","Tanques de H°A° semienterrado, para agua reciclada. Incluye tapas metálicas herméticas y accesorios necesarios para la operatividad. ",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.13","W","Sumidero Pluvial y de Drenaje de H°A°, Incluye tapas metálicas herméticas y accesorios",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.14","W","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos  bombas sumergibles de  de evacuación de aguas pluviales y de drenajes, de uso alterno, y simultaneo a partir de que llegue a cierto nivel del tanque.  Capacidad de las bombas:   50-220/380 6HP, caudal 16,7 l/s. carga hidráulica 5,52 m. ",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.15","W","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.16","W","Tablero de automatizacion (mando y fuerza) para motobombas de aguas de sumidero, aledaño al mismo, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT de las Instalacion Electrica.",523,"un",1,null,0]
[null,null,null,"DRENAJES SS2",{"$nulls":4},0]
[null,"23.1.17","W","Dren vertical adyacente a pantalla de subsuelo. Incluye excavacion hasta la profundidad requerida, caño perforado Macpipe Ø 100 envuelto en triturada, manta drenante de protección del caño perforado, Manta Macdrain FP-2L, arena y todo lo necesario según detalle. Altura promedio 5m.",522,"ml",90,null,0]
[null,"23.1.18","W","Registros de inspeccion de la red de drenaje, hormigon armado espesor de pared de 15cm. Med. Minina 80x80cm y aprox. 4,00 m de prof. Con escalera Marinera con varillas lisas para desenso al fondo. Tapa doble de hormigon. Y conexionado del registro al sumidero pluvial",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.19","W","Tuberías PVC PBA Ø100 Serie R para conduccion de impulsion de agua de drenaje desde sumidero hasta registro de 60x60 en vereda ",522,"ml",20,null,0]
[null,null,null,"SUB SUELO 1",{"$nulls":4},0]
[null,"23.1.20","W","Rejilla Metálica continua de 25cm de ancho, con marcos de ángulo y Planchuelas ",522,"ml",17,null,0]
[null,"23.1.21","W","Caños de conducción entre rejilla metalica continua y registro, enterrados de PVC 150mm. ",522,"ml",30,null,0]
[null,"23.1.22","W","Registro 60x60cm con Rejas de Hierro Fundido 40x40 para la captación de agua en  estacionamiento magistrados, actuarios y publico, y acceso publico. Ver detalle. ",522,"un",18,null,0]
[null,"23.1.23","W","Registro 60x60cm con con tapa metalica en vereda. Ver detalle. ",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.24","W","Registro drenaje- Med. 60x60cm con con tapa de hormigon armado. Ver detalle",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.25","W","Registro drenaje. Med. 80x80cm con rejilla de 50x50cm Prof. Aprox 3m.",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.26","W","Registro drenaje. Med. 80x80cm con con tapa de hormigon armado. Ver detalle",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.27","W","Caños de conduccion de desague de PVC 200mm. captación de aguas pluviales desde registro en estacionamiento de magistrados, actuarios y publico, y acceso publico. hasta los pavimento exterior.",522,"ml",200,null,0]
[null,"23.1.28","W","Caños de conduccion de desague de PVC 150mm. captación de aguas pluviales desde registro en estacionamiento de magistrados, actuarios y publico, y acceso publico. hasta los pavimento exterior.",522,"ml",120,null,0]
[null,"23.1.29","W","Caños de bajada, montante, adosada a la estructura del edificio de  PVC 200mm y 150mm",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.30","W","Caños de descarga pluvial al pavimento o canal de desague pluvial,  PVC SR 100mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.31","W","Caños de descaga drenaje de canteros en planta baja, baja a registro en SS1,  PVC SR 150mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.32","W","Sumidero Pluvial y de Drenaje de H°A°, Incluye tapas metálicas herméticas y accesorios. Ver detalle",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.33","W","Provision, montaje y  puesta en marcha de (2) dos  bombas sumergibles de  de evacuación de aguas pluviales y de drenajes, de uso alterno, y simultaneo a partir de que llegue a cierto nivel del tanque.  Capacidad de las bombas:   50-220/380 6HP, caudal 16,7 l/s. carga hidráulica 5,52 m. ",522,"un",1,null,0]
[null,"23.1.34","W","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.35","W","Tablero de automatizacion (mando y fuerza) para motobombas de aguas de sumidero, aledaño al mismo, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT de las Instalacion Electrica.",523,"un",1,null,0]
[null,null,null,"DRENAJES SS1"]
[null,"23.1.36","W","Dren vertical adyacente a pantalla de subsuelo. Incluye excavacion hasta la profundidad requerida, caño perforado Macpipe Ø 100 envuelto en triturada, manta drenante de protección del caño perforado, Manta Macdrain FP-2L, arena y todo lo necesario según detalle.",522,"ml",125,null,0]
[null,"23.1.37","W","Registros de inspeccion de la red de drenaje, hormigon armado espesor de pared de 15cm. Med. Minina 80x80cm y aprox. 4,00 m de prof. Con escalera Marinera con varillas lisas para desenso al fondo. Tapa doble de hormigon",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.38","W","Tuberías PVC Ø100 Serie R para conduccion de impulsion de agua de drenaje desde sumidero hasta registro de 60x60 en vereda ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"PLANTA BAJA"]
[null,"23.1.39","W","Boquetas Metalicas y Rejillas de ángulos 40x40cm y planchuelas para la captación de agua en estacionamiento publico y explanada de acceso. Ver detalle. ",522,"un",16,null,{"$f":"+G1674*H1674","v":0}]
[null,"23.1.40","W","Conexión entre boquetas y Cañerías de captación horizontal. Incluye Caños y accesorios reforzados necesarios, Soporte metálicos( planchuelas y ángulos) zincados sujetos con seguridad al hormigón. Vedación garantizada. ",522,"un",16,null,0]
[null,"23.1.41","W","Cañerías y accesorios PVC de 150mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas estacionamientos, explanadas y accesos. Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.42","W","Cañerías y accesorios PVC de 200mm. Serie R reforzados de captación horizontal colgadas de la parte inferior de Losas estacionamientos, explanadas y accesos. Las abrazaderas de los soportes de caños estarán sujetos por ángulos metálicos anclados al hormigón y reforzados en los puntos de cambios de dirección de la línea de flujo.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.43","W","Registro 60x60cm con Rejas de Hierro Fundido 40x40 para la captación de agua en  estacionamiento publico, explanada acceso. Ver detalle. ",522,"un",4,null,0]
[null,"23.1.44","W","Caños de conducción entre registros de 60 x 60 cm y boquetas o descarga al pavimento de 150mm y 200mm  en  estacionamiento publico, explanada acceso.",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.45","W","Rejilla Metálica continua de 25cm de ancho, con marcos de ángulo y Planchuelas ",522,"ml",9,null,0]
[null,"23.1.46","W","Caños de conducción entre rejilla metalica continua y registro, enterrados de PVC 150mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.47","W","Cañerías perforadas y accesorios PVC de 100mm. Serie R reforzados de captación agua excedente de canteros y terrada jardin para dren de los mismos",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.48","W","Caños de bajada, montante, adosada a la estructura del edificio de  PVC 200mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.49","W","Caños de bajada, montante, adosada a la estructura del edificio de  PVC 150mm. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"PRIMER PISO",{"$nulls":4},0]
[null,"23.1.50","W","Registro 60x60cm con Rejas de Hierro Fundido 40x40 para la captación de agua en cantero bloque D. Ver detalle. ",522,"un",2,null,0]
[null,"23.1.51","W","Registro de Ho.Ao. 40x40cm. Boqueta pluvial e ingreso de cañeria perforada superior Rejilla Galvanizada de 40x40cm.",522,"un",3,null,0]
[null,"23.1.52","W","Cañerías perforadas y accesorios PVC de 100mm. Serie R reforzados de captación agua excedente de canteros y terrada jardin para dren de los mismos",522,"gl",1,null,0]
[null,"23.1.53","W","Caños de conduccion de desague de PVC 150mm. captación de aguas pluviales desdecantero bloque D. hasta los pavimento exterior.",522,"un",2,null,0]
[null,"24","X","INSTALACIÓN ELÉCTRICA"]
[null,"24.1",null,"PUESTO DE  MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN"]
[null,null,null,"LINEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA"]
[null,null,null,"Conductores electricos y proteccion"]
[null,"24.1.1","X.1","Conductor protegido MT p/ aereo 70 mm2",522,"ml.",810,null,0]
[null,"24.1.2","X.1","Cabo tipo ACSR/AW p/ mensajero 9,5 mm2",522,"ml.",270,null,0]
[null,null,null,"Postes Hormigon Armado "]
[null,"24.1.3","X.1","Postes 15/500 kgf",522,"un.",8,null,0]
[null,"24.1.4","X.1","Postes 15/800 kgf",522,"un.",2,null,0]
[null,null,null,"Provision de Materiales - según Tipo de Estructura"]
[null,"24.1.5","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Percha Separadora, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",7,null,0]
[null,"24.1.6","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPDSH° 1 - Montaje de estructura con Descargadores. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.7","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTED - Espaciador para cable protegido. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Percha Separadora, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",27,null,0]
[null,"24.1.8","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones hasta 90°. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.9","X.1","Accesorios Metalicos para estructura protegida tipo EPMTH° 5 - Terminal de linea. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.10","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPMTH° 8 - Derivacion. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Prensas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.11","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para montaje de Estructura Protegida MT tipo EPSFT 1 - Seccionador fusible. Incluye: Soportes, Estribos, Pernos, Preformados, Guardacabos, Arandelas, Bulones, Grilletes, Conectores, Crucetas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.12","X.1","Provision de Todos los materiales necesarios para el montaje de una estructura MT tipo TSA 50 - Estructura Protegida de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Caño de acero galvanizado de 5''x6mmx6mts. (incluye mufas, crucetas y aisladores) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.",522,"gl.",1,null,0]
[null,null,null,"Mano de obra"]
[null,"24.1.13","X.1","Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 15/500 kgf. Todo tipo de terreno.",522,"un.",8,null,0]
[null,"24.1.14","X.1","Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 15/800 kgf. Todo tipo de terreno.",522,"un.",2,null,0]
[null,"24.1.15","X.1","Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).\n",522,"ml.",270,null,0]
[null,"24.1.16","X.1","Tendido y retención conductores protegidos de fase MT de 70 mm² (incluye el flechado).",522,"ml.",810,null,0]
[null,"24.1.17","X.1","Montaje de Aterramiento para Cabo de Acero del tendido Electrico Aereo Protegido (incluye jabalinas y soldadura exotermica). ",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.18","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EP MTH°1A - para vanos en tangencia con brazo antibalanceo.",522,"un.",7,null,0]
[null,"24.1.19","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores y Puesta a Tierra",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.20","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 4 - para vanos con deflexiones. ",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.21","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EPMTH°5 - Terminal de linea",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.22","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EPMTH° 8 - Derivacion",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.23","X.1","Montaje de estructura protegida tipo EPSFT 1 - Seccionador fusible",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.1.24","X.1","Montaje de Percha Separadora (tipo diamante) a lo largo del trazado de la Linea Aerea Protegida.",522,"un.",27,null,0]
[null,"24.1.25","X.1","Montaje de Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5''x6mmx6m  (incluye mufas, crucetas y aisladores).",522,"un.",1,null,0]
[null,null,null,"LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA"]
[null,null,null,"Conductores electricos y proteccion"]
[null,"24.1.26","X.1","Cable de Cu desnudo de 35 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.1.27","X.1","Cable de Al aislado subterráneo de 70 mm2 MT",522,"ml",120,null,0]
[null,null,null,"Accesorios varios y otros materiales"]
[null,"24.1.28","X.1","Piedra triturada",522,"Tn",10,null,0]
[null,"24.1.29","X.1","Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T (cruce de calles)",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.1.30","X.1","Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas.",522,"m3",10,null,0]
[null,"24.1.31","X.1","Losetas para  protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.1.32","X.1","Materiales varios para reparaciones de veredas",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.33","X.1","Materiales varios para repraciones de calles empedradas o asfaltadas",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"Mano de obra"]
[null,"24.1.34","X.1","Excavación de zanja en calzada o pavimento (CRUCAL 50), posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. Norma ANDE",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.1.35","X.1","Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.1.36","X.1","Colocación de  protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m.",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.1.37","X.1","Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x70mm².",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.1.38","X.1","Construcción de registro p/lineas subterraneas c/paredes de 0,30 m (de mampostería) de 1,2m (largo) x1,2m (ancho) x1,2m (profundidad), con revoque interior, base de 10 cm de piedra triturada, entrada de caños, con tapas de H°A° de 1,15 x 0,35 x 0,1 m, con bordes de hierro perfil \"L\" y 2 manijas de asas retráctiles cada una. Todos los materiales incluídos.",522,"un",2,null,{"$f":"+G1738*H1738","v":0}]
[null,"24.1.39","X.1","Reparaciones de veredas.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.40","X.1","Repraciones de calles empedradas o asfaltadas",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.1.41",null,"OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE"]
[null,null,null,"Arancel previo al inicio de las obras electromecanicas"]
[null,"24.1.42","X.1","Gestion de documentacion para la aprobacion del proyecto ANDE, Provision de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medicion y probable pago de Refuerzo de Linea MT.",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"Trabajos preliminares y movilización.",{"$nulls":4},0]
[null,"24.1.43","X.1","Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones tecnicas.",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.2",null,"PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN"]
[null,null,null,"CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACION"]
[null,null,null,"Celda de distrubucion secundaria. "]
[null,"24.2.1","X.1","Provision y montaje de Celda de distribucion secundaria de media tension aislada al aire. Incluye accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones y conexionado de conductor de media tension de 50 mm2    ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"Transformador 2000 KVA "]
[null,"24.2.2","X.1","Provision y montaje de Transformador convencional 2000 KVA - 23/0,38 -0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tension, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcaza.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.2.3","X.1","Provision y conexionado de Conductor de Cu.- Aislación 25 KV - 50 mm2 desde Celda de distribucion a unidad de transformacion. ",522,"ml.",60,null,0]
[null,"24.2.4","X.1","Provisión y montaje de grampa polimérica 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores.",522,"un.",19,null,0]
[null,"24.3",null,"TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES"]
[null,null,null,"TABLEROS Y ALIMENTADORES"]
[null,"24.3.1",null,"Tablero General Normal/Emergencia  - TGNE - Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.1.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado, en mm  (3512 x 2013 x 847). 3250A Nomal - 1000A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. ",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.2","X.2","Conducto de barras \"CB-5.12\" (ver planos)",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.1.3","X.2","Carpinteria metalica",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.1.4","X.2","Barras y aisladores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.1.5","X.2","Flexibles de conexión ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.1.6","X.2","Materiales varios",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.1.7","X.2","Alimentador del TGN al Tablero de transferencia TTA   XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x70 mm2 ",522,"ml.",10,null,0]
[null,"24.3.1.8","X.2","Alimentador del Generador al Tablero de Transferencia TTA   XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x70 mm2 ",522,"ml.",15,null,0]
[null,"24.3.1.9","X.2","Alimentador del Tablero de Transferencia al TGE   XLPE 4x(2x1x240) mm2 + 1x70 mm2  ",522,"ml.",10,null,0]
[null,"24.3.1.10","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bomba de Desague Cloacal con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.11","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bomba de Pozo Artesiano con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.12","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bomba Dosificadora  con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.13","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bomba de Impulsion y  Agua Reciclada con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.14","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bomba de Presurizacion de Agua con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.3.1.15","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bombas de Agua de Sumidero con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.16","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bombas de Agua de Sumidero con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.17","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero de Mando y Fuerza de Bombas de Agua de Sumidero con conductor XLPE 4x1x25 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.18","X.2","Alimentador desde el TGE al Tablero Principal de PCI con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.1.19","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x3250 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.20","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x1000 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.21","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.22","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.23","X.2","Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.24","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x1600 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.25","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x1000 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.26","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x630 A",522,"un.",2,null,0]
[null,"24.3.1.27","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x400 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.28","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x150 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.29","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.1.30","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un.",3,null,0]
[null,"24.3.1.31","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un.",7,null,0]
[null,null,null,"BANCO DE CAPACITORES BC - 250 Kvar",{"$nulls":4},0]
[null,"24.3.1.32","X.2","Conductor XLPE 3x1x150 mm2",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.3.1.33","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x400 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.1.34","X.2","Regulador Varmetrico 12 etapas ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.1.35","X.2","Disyuntor 3X40 A.",522,"un",12,null,0]
[null,"24.3.1.36","X.2","Contactor para capacitor  20 kVAr ",522,"un",12,null,0]
[null,"24.3.1.37","X.2","Capacitor 40 kVAr trifasico ",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.1.38","X.2","Capacitor 20 kVAr trifasico ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.1.39","X.2","Capacitor 10 kVAr trifasico ",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.1.40","X.2","Capacitor 5 kVAr trifasico ",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.2",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA TORRE -  TPNE T\nProvision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.2.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado, en mm (1415 x 2013 x 447). 1600A Nomal - 630A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.2.2","X.2","Alimentador desde el TGN al TPN T con conductor XLPE 4x(3x1x240) mm2 + 1x120 mm2 ",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.3.2.3","X.2","Alimentador desde el TGE al TPE T con conductor XLPE 4x(2x1x120) mm2 + 1x50 mm2",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.3.2.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x1600 A",522,"un",1,null,{"$f":"+G1802*H1802","v":0}]
[null,"24.3.2.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x630 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.2.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.2.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.2.8","X.2","Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.2.9","X.2","Medidor de parámetros eléctricos - Emergencia",522,"un.",1,null,0]
[null,"24.3.2.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x200 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.2.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x160 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.2.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x150 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.2.13","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.2.14","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.2.15","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x50 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.2.16","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.2.17","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.2.18","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.3",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2 \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.3.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Normal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.3.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN SS2 con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.3.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE SS2 con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.3.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.3.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.3.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.3.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.3.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.3.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.3.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.3.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",14,null,0]
[null,"24.3.3.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.4",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1 \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.4.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.4.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN SS1 con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",5,null,0]
[null,"24.3.4.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE SS1 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",5,null,0]
[null,"24.3.4.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x150 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.4.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.4.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.4.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.4.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",6,null,0]
[null,"24.3.4.9","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 2x40 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.4.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.4.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",6,null,0]
[null,"24.3.4.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",30,null,0]
[null,"24.3.4.13","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",17,null,0]
[null,"24.3.5",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.5.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200A Nomal - 63A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.5.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN PB con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.5.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE PB con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.5.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x200 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.5.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.5.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.5.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.5.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",9,null,0]
[null,"24.3.5.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x20 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.5.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.5.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",18,null,0]
[null,"24.3.5.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",40,null,0]
[null,"24.3.5.13","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",21,null,0]
[null,"24.3.6",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.6.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200A Nomal - 63A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.6.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 1P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.6.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 1P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.3.6.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x200 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.6.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.6.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.6.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.6.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",9,null,{"$f":"+G1866*H1866","v":0}]
[null,"24.3.6.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.6.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",12,null,0]
[null,"24.3.6.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",48,null,0]
[null,"24.3.6.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",20,null,0]
[null,"24.3.7",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.7.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.7.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 2P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.3.7.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 2P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.3.7.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x200 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.7.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.7.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.7.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.7.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.7.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.7.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.7.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",61,null,0]
[null,"24.3.7.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",13,null,0]
[null,"24.3.8",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.8.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 160A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.8.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 3P con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x25 mm2 ",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.3.8.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 3P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.3.8.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x160 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.8.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.8.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.8.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.8.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.8.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.8.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.8.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",51,null,0]
[null,"24.3.8.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",14,null,0]
[null,"24.3.9",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.9.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 160A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.9.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 4P con conductor XLPE 4x1x50 mm2 + 1x25 mm2 ",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.3.9.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 4P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.3.9.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x160 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.9.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.9.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.9.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.9.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",9,null,0]
[null,"24.3.9.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.9.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.9.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",51,null,0]
[null,"24.3.9.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",14,null,0]
[null,"24.3.10",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.10.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 200A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.10.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 5P con conductor XLPE 4x1x70 mm2 + 1x35 mm2 ",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.3.10.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 5P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.3.10.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x200 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.10.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.10.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.10.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.10.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.10.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.10.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.10.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",61,null,0]
[null,"24.3.10.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",14,null,0]
[null,"24.3.11",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.11.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 50A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.11.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN 6P con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",45,null,0]
[null,"24.3.11.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE 6P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",45,null,0]
[null,"24.3.11.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x150 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.11.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x50 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.11.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.11.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,{"$f":"+G1930*H1930","v":0}]
[null,"24.3.11.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",7,null,0]
[null,"24.3.11.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.11.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.11.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",36,null,0]
[null,"24.3.11.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",14,null,0]
[null,"24.3.12",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az \n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.12.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Nomal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.12.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN AZ con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.3.12.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE AZ con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.3.12.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.12.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.12.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.12.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.12.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.12.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.12.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",20,null,0]
[null,"24.3.12.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",7,null,0]
[null,"24.3.13",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 1\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.13.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.13.2","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE Asc con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.3.13.3","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.13.4","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.13.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.13.6","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.13.7","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.14",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 2\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.14.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.14.2","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE Asc con conductor XLPE 4x6 mm2 + 1x6 mm2",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.3.14.3","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.14.4","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.14.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.14.6","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.14.7","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.15",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TSNE GU\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.15.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Nomal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.15.2","X.2","Alimentador desde el TPN al TSN GU con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.3.15.3","X.2","Alimentador desde el TPE al TSE GU con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.3.15.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.15.9","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 2x40 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.15.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.15.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.15.13","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",10,null,0]
[null,"24.3.15.14","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.16",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TSE IE\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.16.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 32A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.16.2","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE IE con conductor XLPE  4x6 mm2 + 1x6 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.16.3","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.16.4","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.16.5","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.16.6","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.16.7","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",16,null,0]
[null,"24.3.17",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERÍA - TPNE Caf - SUM\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.17.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A Nomal - 40A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.17.2","X.2","Alimentador desde el TGN al TPN Caf - SUM con conductor XLPE 4x1x35 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.3.17.3","X.2","Alimentador desde el TGE al TPE Caf - SUM con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.3.17.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x150 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x40 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,{"$f":"+G1994*H1994","v":0}]
[null,"24.3.17.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.17.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x20 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.17.13","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.17.14","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",18,null,0]
[null,"24.3.17.15","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",8,null,0]
[null,"24.3.18",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA JUZGADO DE PAZ - TSNE JUZ\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.18.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A Nomal - 25A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  Considerar  el espacio para los componentes de control de luces, módulo de relés y contactores",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.18.2","X.2","Alimentador desde el TPN T al TSN Caf con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.18.3","X.2","Alimentador desde el TPE T al TSE Caf con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.18.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x63 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.18.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.18.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.18.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.18.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.18.9","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x32 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.18.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x25 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.18.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",20,null,0]
[null,"24.3.18.12","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x10 A",522,"un",4,null,0]
[null,"24.3.19",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.19.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A Nomal - 80A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.19.2","X.2","Alimentador desde el TGN al TPN ST con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.19.3","X.2","Alimentador desde el TGE al TPE ST con conductor XLPE  4x16 mm2 + 1x16 mm2 ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.3.19.4","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x25 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.19.5","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x80 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.19.6","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.19.7","X.2","Proteccion contra transitorios - Emergencia ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.19.8","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.19.9","X.2","Interruptor diferencial tetrapolar 4x25 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.3.19.10","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x16 A",522,"un",5,null,0]
[null,"24.3.19.11","X.2","Interruptor Termomagnetico Monopolar 1x16 A",522,"un",6,null,0]
[null,"24.3.20",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL CLIMATIZACION - TPN Cli\n(Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.  "]
[null,"24.3.20.1","X.2","Tablero metálico de Adosar Protocolizado 1800 mm x 1100 mm x 400 mm 630A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.3.20.2","X.2","Alimentador desde el TGN al TPN Cli con conductor XLPE  4x(2x1x120) mm2 + 1x50 mm2",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.3.20.3","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x630 A",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.20.4","X.2","Proteccion contra transitorios - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.20.5","X.2","Medidor de parámetros eléctricos - Normal",522,"un",1,null,0]
[null,"24.3.20.6","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x250 A",522,"un",3,null,0]
[null,"24.3.20.7","X.2","Interruptor Termomagnetico Tripolar 3x50 A",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4",null,"ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN "]
[null,"24.4.1",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 2 - TSNE SS2 "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.1.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",135,null,0]
[null,"24.4.1.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",546,null,0]
[null,"24.4.1.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",273,null,0]
[null,"24.4.1.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.1.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",78,null,0]
[null,"24.4.1.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.1.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",273,null,0]
[null,"24.4.1.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.1.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.1.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.1.11","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.1.12","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",31,null,0]
[null,"24.4.1.13","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",8,null,0]
[null,"24.4.1.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.1.15","X.2","Art. Ilum TIPO 8",522,"un",20,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.1.16","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",351,null,0]
[null,"24.4.1.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1143,null,0]
[null,"24.4.1.18","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",554,null,0]
[null,"24.4.1.19","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20,null,{"$f":"+G2058*H2058","v":0}]
[null,"24.4.1.20","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",69,null,0]
[null,"24.4.1.21","X.2","Caja de llave rectangular de plastico",522,"un",53,null,0]
[null,"24.4.1.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",458,null,0]
[null,"24.4.1.23","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",115,null,0]
[null,"24.4.1.24","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.1.25","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",33,null,0]
[null,"24.4.1.26","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",35,null,0]
[null,"24.4.1.27","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.1.28","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",358,null,0]
[null,"24.4.1.29","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",155,null,0]
[null,"24.4.1.30","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE ",522,"ml",42,null,0]
[null,"24.4.1.31","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",358,null,0]
[null,"24.4.1.32","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",197,null,0]
[null,"24.4.1.33","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.1.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",150,null,0]
[null,"24.4.1.35","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.1.36","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.1.37","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.1.38","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.1.39","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.1.40","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",51,null,0]
[null,"24.4.1.41","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"ml",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.1.42","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.1.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.2",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO 1 - TSNE SS1"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.2.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",459,null,0]
[null,"24.4.2.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2100,null,0]
[null,"24.4.2.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",1050,null,0]
[null,"24.4.2.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.2.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",300,null,0]
[null,"24.4.2.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.2.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1050,null,0]
[null,"24.4.2.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.2.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.2.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",8,null,0]
[null,"24.4.2.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",31,null,0]
[null,"24.4.2.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",118,null,0]
[null,"24.4.2.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",51,null,0]
[null,"24.4.2.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.2.15","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",8,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.2.16","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",628,null,0]
[null,"24.4.2.17","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",220,null,0]
[null,"24.4.2.18","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",885,null,0]
[null,"24.4.2.19","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",673,null,0]
[null,"24.4.2.20","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",220,null,0]
[null,"24.4.2.21","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.2.22","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",53,null,0]
[null,"24.4.2.23","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",45,null,0]
[null,"24.4.2.24","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",355,null,0]
[null,"24.4.2.25","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",90,null,0]
[null,"24.4.2.26","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.2.27","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",23,null,0]
[null,"24.4.2.28","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",29,null,0]
[null,"24.4.2.29","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.2.30","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",165,null,0]
[null,"24.4.2.31","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",660,null,0]
[null,"24.4.2.32","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",165,null,{"$f":"+G2122*H2122","v":0}]
[null,"24.4.2.33","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",653,null,0]
[null,"24.4.2.34","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.2.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",175,null,0]
[null,"24.4.2.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.2.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.2.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.2.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.2.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.2.41","X.2","Bandeja portacable ZI 600 mm",522,"ml",85,null,0]
[null,"24.4.2.42","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.2.43","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.2.44","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.2.45","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.4.2.46","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.3",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSNE PB "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.3.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",567,null,0]
[null,"24.4.3.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1953,null,0]
[null,"24.4.3.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",976.5,null,0]
[null,"24.4.3.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",21,null,0]
[null,"24.4.3.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",279,null,0]
[null,"24.4.3.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.3.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",976.5,null,0]
[null,"24.4.3.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.3.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",28,null,0]
[null,"24.4.3.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.3.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",102,null,0]
[null,"24.4.3.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.3.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",138,null,0]
[null,"24.4.3.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",27,null,0]
[null,"24.4.3.15","X.2","Art. Ilum TIPO 5",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.3.16","X.2","Art. Ilum TIPO 6",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.3.17","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.3.18","X.2","Art. Ilum TIPO 9",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.3.19","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1130,null,0]
[null,"24.4.3.20","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2530,null,0]
[null,"24.4.3.21","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1394,null,0]
[null,"24.4.3.22","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",30,null,0]
[null,"24.4.3.23","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",141,null,0]
[null,"24.4.3.24","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",56,null,0]
[null,"24.4.3.25","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1120,null,0]
[null,"24.4.3.26","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",235,null,0]
[null,"24.4.3.27","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.3.28","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",63,null,0]
[null,"24.4.3.29","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",77,null,0]
[null,"24.4.3.30","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.3.31","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",465,null,0]
[null,"24.4.3.32","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",820,null,0]
[null,"24.4.3.33","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.3.34","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE",522,"ml",115,null,0]
[null,"24.4.3.35","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",465,null,0]
[null,"24.4.3.36","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"un",935,null,0]
[null,"24.4.3.37","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.3.38","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",32,null,0]
[null,"24.4.3.39","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",191,null,0]
[null,"24.4.3.40","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.3.41","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.3.42","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,{"$f":"+G2186*H2186","v":0}]
[null,"24.4.3.43","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.3.44","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.3.45","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.3.46","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.4.3.48","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.3.49","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.3.50","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.3.51","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.4",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA PRIMER PISO - TSNE 1P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.4.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",540,null,0]
[null,"24.4.4.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1953,null,0]
[null,"24.4.4.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",976.5,null,0]
[null,"24.4.4.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.4.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",279,null,0]
[null,"24.4.4.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.4.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",976.5,null,0]
[null,"24.4.4.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.4.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",26,null,0]
[null,"24.4.4.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",12,null,0]
[null,"24.4.4.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",113,null,0]
[null,"24.4.4.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.4.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",132,null,0]
[null,"24.4.4.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",29,null,0]
[null,"24.4.4.15","X.2","Art. Ilum TIPO 5",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.4.16","X.2","Art. Ilum TIPO 6",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.4.16","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.4.17","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1110,null,0]
[null,"24.4.4.18","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2208,null,0]
[null,"24.4.4.19","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1446,null,0]
[null,"24.4.4.20","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",30,null,0]
[null,"24.4.4.21","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",133,null,0]
[null,"24.4.4.22","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",37,null,0]
[null,"24.4.4.23","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",884,null,0]
[null,"24.4.4.24","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",221,null,0]
[null,"24.4.4.25","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.4.26","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",62,null,0]
[null,"24.4.4.27","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",70,null,0]
[null,"24.4.4.28","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.4.29","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",950,null,0]
[null,"24.4.4.30","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",490,null,0]
[null,"24.4.4.31","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.4.32","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",950,null,0]
[null,"24.4.4.33","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",490,null,0]
[null,"24.4.4.34","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.4.35","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",33,null,0]
[null,"24.4.4.36","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",185,null,0]
[null,"24.4.4.37","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.4.38","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"ml",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.4.39","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.4.40","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.4.41","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.4.42","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.4.43","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.4.4.44","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.4.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.4.46","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,{"$f":"+G2250*H2250","v":0}]
[null,"24.4.4.49","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.5",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEGUNDO PISO - TSNE 2P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.5.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",351,null,0]
[null,"24.4.5.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1785,null,0]
[null,"24.4.5.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",892.5,null,0]
[null,"24.4.5.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.5.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",255,null,0]
[null,"24.4.5.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.5.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",892.5,null,0]
[null,"24.4.5.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.5.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",28,null,0]
[null,"24.4.5.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.5.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",130,null,0]
[null,"24.4.5.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.5.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",94,null,0]
[null,"24.4.5.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",29,null,0]
[null,"24.4.5.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.5.15","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1256,null,0]
[null,"24.4.5.16","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",3240,null,0]
[null,"24.4.5.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1945,null,0]
[null,"24.4.5.18","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",33,null,0]
[null,"24.4.5.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",194,null,0]
[null,"24.4.5.20","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",40,null,0]
[null,"24.4.5.21","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1296,null,0]
[null,"24.4.5.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",324,null,0]
[null,"24.4.5.23","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.5.24","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",84,null,0]
[null,"24.4.5.25","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",109,null,0]
[null,"24.4.5.26","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.5.27","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1250,null,0]
[null,"24.4.5.28","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",275,null,0]
[null,"24.4.5.29","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",55,null,0]
[null,"24.4.5.30","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1250,null,0]
[null,"24.4.5.31","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"un",275,null,0]
[null,"24.4.5.32","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",55,null,0]
[null,"24.4.5.33","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.4.5.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",195,null,0]
[null,"24.4.5.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",10,null,0]
[null,"24.4.5.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.5.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.5.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.5.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.5.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.5.41","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.5.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.5.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.5.44","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.5.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.6",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA TERCER PISO - TSNE 3P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.6.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",378,null,0]
[null,"24.4.6.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1841,null,0]
[null,"24.4.6.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",920.5,null,0]
[null,"24.4.6.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",14,null,0]
[null,"24.4.6.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",263,null,0]
[null,"24.4.6.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.6.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",920.5,null,0]
[null,"24.4.6.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,{"$f":"+G2314*H2314","v":0}]
[null,"24.4.6.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",23,null,0]
[null,"24.4.6.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.6.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",140,null,0]
[null,"24.4.6.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.6.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",92,null,0]
[null,"24.4.6.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",29,null,0]
[null,"24.4.6.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.6.15","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1202,null,0]
[null,"24.4.6.16","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2913,null,0]
[null,"24.4.6.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1763,null,0]
[null,"24.4.6.18","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",33,null,0]
[null,"24.4.6.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",175,null,0]
[null,"24.4.6.20","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",40,null,0]
[null,"24.4.6.21","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1166,null,0]
[null,"24.4.6.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",292,null,0]
[null,"24.4.6.23","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.6.24","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",79,null,0]
[null,"24.4.6.25","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",95,null,0]
[null,"24.4.6.26","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.6.27","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",790,null,0]
[null,"24.4.6.28","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.6.29","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.6.30","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",790,null,0]
[null,"24.4.6.31","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.6.32","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.6.33","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",28,null,0]
[null,"24.4.6.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",140,null,0]
[null,"24.4.6.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.6.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.6.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.6.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.6.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.6.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.6.41","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.6.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.6.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.6.44","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.6.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.7",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA CUARTO PISO - TSNE 4P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.7.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",189,null,0]
[null,"24.4.7.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1848,null,0]
[null,"24.4.7.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",924,null,0]
[null,"24.4.7.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.7.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",264,null,0]
[null,"24.4.7.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.7.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",924,null,0]
[null,"24.4.7.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.7.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",24,null,0]
[null,"24.4.7.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.7.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",140,null,0]
[null,"24.4.7.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3,null,0]
[null,"24.4.7.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",94,null,0]
[null,"24.4.7.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",27,null,0]
[null,"24.4.7.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.7.15","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1202,null,0]
[null,"24.4.7.16","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2823,null,0]
[null,"24.4.7.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1718,null,{"$f":"+G2378*H2378","v":0}]
[null,"24.4.7.18","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",33,null,0]
[null,"24.4.7.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",170,null,0]
[null,"24.4.7.20","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",47,null,0]
[null,"24.4.7.21","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1130,null,0]
[null,"24.4.7.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",283,null,0]
[null,"24.4.7.23","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.7.24","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",79,null,0]
[null,"24.4.7.25","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",90,null,0]
[null,"24.4.7.26","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.7.27","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",790,null,0]
[null,"24.4.7.28","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.7.29","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.7.30","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",790,null,0]
[null,"24.4.7.31","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.7.32","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.7.33","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",28,null,0]
[null,"24.4.7.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",140,null,0]
[null,"24.4.7.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.7.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.7.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.7.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.7.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.7.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.7.41","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.7.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.7.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.7.44","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.7.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.8",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA QUINTO PISO - TSNE 5P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.8.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",459,null,0]
[null,"24.4.8.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1855,null,0]
[null,"24.4.8.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",927.5,null,0]
[null,"24.4.8.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.8.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",265,null,0]
[null,"24.4.8.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.8.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",927.5,null,0]
[null,"24.4.8.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.8.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.8.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.8.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",140,null,0]
[null,"24.4.8.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",3,null,0]
[null,"24.4.8.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",94,null,0]
[null,"24.4.8.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",28,null,0]
[null,"24.4.8.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.8.15","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1190,null,0]
[null,"24.4.8.16","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",2829,null,0]
[null,"24.4.8.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1680,null,0]
[null,"24.4.8.18","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.8.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",171,null,0]
[null,"24.4.8.20","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",57,null,0]
[null,"24.4.8.21","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",1132,null,0]
[null,"24.4.8.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",283,null,0]
[null,"24.4.8.23","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.8.24","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",83,null,0]
[null,"24.4.8.25","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",87,null,0]
[null,"24.4.8.26","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.8.27","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",1275,null,{"$f":"+G2442*H2442","v":0}]
[null,"24.4.8.28","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",140,null,0]
[null,"24.4.8.29","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",115,null,0]
[null,"24.4.8.30","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1275,null,0]
[null,"24.4.8.31","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",140,null,0]
[null,"24.4.8.32","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",115,null,0]
[null,"24.4.8.33","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",35,null,0]
[null,"24.4.8.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",150,null,0]
[null,"24.4.8.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.8.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.8.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.8.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.8.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.8.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.8.41","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.8.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.8.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.8.44","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.8.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.9",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SEXTO PISO - TSNE 6P "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.9.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",459,null,0]
[null,"24.4.9.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1505,null,0]
[null,"24.4.9.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",752.5,null,0]
[null,"24.4.9.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.9.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",215,null,0]
[null,"24.4.9.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.9.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",752.5,null,0]
[null,"24.4.9.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.9.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.9.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.9.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",66,null,0]
[null,"24.4.9.12","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",55,null,0]
[null,"24.4.9.13","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",70,null,0]
[null,"24.4.9.14","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",24,null,0]
[null,"24.4.9.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.9.15","X.2","Art. Ilum TIPO 13",522,"un",20,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.9.16","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",742,null,0]
[null,"24.4.9.17","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",1683,null,0]
[null,"24.4.9.18","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",1023,null,0]
[null,"24.4.9.19","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.9.20","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",102,null,0]
[null,"24.4.9.21","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",47,null,0]
[null,"24.4.9.22","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",674,null,0]
[null,"24.4.9.23","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",170,null,0]
[null,"24.4.9.24","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.9.25","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",51,null,0]
[null,"24.4.9.26","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",50,null,0]
[null,"24.4.9.27","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.9.28","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",450,null,0]
[null,"24.4.9.29","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",250,null,0]
[null,"24.4.9.30","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.9.31","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",450,null,0]
[null,"24.4.9.32","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",250,null,0]
[null,"24.4.9.33","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.9.34","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",21,null,0]
[null,"24.4.9.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.9.36","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.4.9.37","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.9.38","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,{"$f":"+G2507*H2507","v":0}]
[null,"24.4.9.39","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.9.40","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.9.41","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.9.42","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.4.9.43","X.2","Bandeja portacable ZI 150 mm",522,"ml",48,null,0]
[null,"24.4.9.44","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.9.45","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",53,null,0]
[null,"24.4.9.46","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.10",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA AZOTEA - TSNE Az"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.10.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",459,null,0]
[null,"24.4.10.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",609,null,0]
[null,"24.4.10.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",304.5,null,0]
[null,"24.4.10.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",17,null,0]
[null,"24.4.10.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",87,null,0]
[null,"24.4.10.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",15,null,0]
[null,"24.4.10.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",304.5,null,0]
[null,"24.4.10.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.10.9","X.2","Electroducto zincado 3/4''",522,"ml",250,null,0]
[null,"24.4.10.10","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.10.11","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.10.12","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.10.13","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",14,null,0]
[null,"24.4.10.14","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",41,null,0]
[null,"24.4.10.15","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.10.16","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.10.16","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.10.17","X.2","Art. Ilum TIPO 13",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.10.18","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",233,null,0]
[null,"24.4.10.19","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",717,null,0]
[null,"24.4.10.20","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",320,null,0]
[null,"24.4.10.21","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.10.22","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",44,null,0]
[null,"24.4.10.23","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",33,null,0]
[null,"24.4.10.24","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",287,null,0]
[null,"24.4.10.25","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.10.26","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.10.27","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.10.28","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",18,null,0]
[null,"24.4.10.29","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.10.30","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.10.31","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.10.32","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",290,null,0]
[null,"24.4.10.33","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.10.34","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.10.35","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.10.36","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.10.37","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.10.38","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.10.39","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.10.40","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.10.41","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.10.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.10.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.10.44","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",31,null,0]
[null,"24.4.10.45","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,{"$f":"+G2570*H2570","v":0}]
[null,"24.4.11",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 1"]
[null,null,null,"ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento"]
[null,"24.4.11.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.11.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.11.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.11.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.11.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",16,null,0]
[null,"24.4.11.6","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.11.7","X.2","Art. Ilum TIPO 12",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.11.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento"]
[null,"24.4.11.9","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.11.10","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",180,null,0]
[null,"24.4.11.11","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",110,null,0]
[null,"24.4.11.12","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.11.13","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.11.14","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",90,null,0]
[null,"24.4.11.15","X.2","Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.11.16","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS, ASCENSORES.  ",{"$nulls":4},0]
[null,"24.4.11.17","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.11.18","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.11.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.11.20","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",85,null,0]
[null,"24.4.11.21","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.12",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSORES - TSE Asc 2"]
[null,null,null,"ILUMINACION EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de luces para manteniemiento"]
[null,"24.4.12.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.12.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",80,null,0]
[null,"24.4.12.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.12.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.12.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.12.6","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.4.12.7","X.2","Art. Ilum TIPO 12",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.12.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE EN CAJA DE ASCENSORES - Rosario de tomacorrientes para manteniemiento"]
[null,"24.4.12.9","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.12.10","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",180,null,0]
[null,"24.4.12.11","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.4.12.12","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.12.13","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.12.14","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",90,null,0]
[null,"24.4.12.15","X.2","Tomacorriente Americano c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.12.16","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS, ASCENSORES.  "]
[null,"24.4.12.17","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",130,null,0]
[null,"24.4.12.18","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",130,null,0]
[null,"24.4.12.19","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.12.20","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.12.21","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.13",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA GUARDERIA - TSNE GU"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.13.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.4.13.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",270,null,0]
[null,"24.4.13.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",135,null,0]
[null,"24.4.13.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.13.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",37,null,0]
[null,"24.4.13.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.13.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",135,null,0]
[null,"24.4.13.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.13.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.13.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.13.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",4,null,0]
[null,"24.4.13.12","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",32,null,{"$f":"+G2634*H2634","v":0}]
[null,"24.4.13.13","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.13.14","X.2","Art. Ilum TIPO 10",522,"un",5,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.13.15","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",85,null,0]
[null,"24.4.13.16","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.13.17","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.4.13.18","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",366,null,0]
[null,"24.4.13.19","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",115,null,0]
[null,"24.4.13.20","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.4.13.21","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",20,null,0]
[null,"24.4.13.22","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.13.23","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",23,null,0]
[null,"24.4.13.24","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",14,null,0]
[null,"24.4.13.25","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",147,null,0]
[null,"24.4.13.26","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",37,null,0]
[null,"24.4.13.27","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.13.28","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",16,null,0]
[null,"24.4.13.29","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.13.30","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",1,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR "]
[null,"24.4.13.31","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.13.32","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.13.33","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.13.34","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",120,null,0]
[null,"24.4.13.35","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",8,null,0]
[null,"24.4.13.36","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.13.37","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.13.38","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.13.39","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.13.40","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.13.41","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.13.42",null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.13.43","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.13.44","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.13.45",null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.13.46","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.13.47","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.14",null,"TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PRESURIZADORES - TSE Pres "]
[null,null,null,"EQUIPOS, PRESURIZADORES.  "]
[null,"24.4.14.1","X.2","Conductor 4x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",220,null,0]
[null,"24.4.14.2","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",220,null,0]
[null,"24.4.14.3","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"ml",2,null,0]
[null,"24.4.14.4","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"un",50,null,0]
[null,"24.4.14.5","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"ml",1,null,0]
[null,"24.4.15",null,"TABLERO PRINCIPAL NORMAL/EMERGENCIA SALA TECNICA - TPNE ST "]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO"]
[null,"24.4.15.1","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",217,null,0]
[null,"24.4.15.2","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",600,null,0]
[null,"24.4.15.3","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",125,null,0]
[null,"24.4.15.4","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",19,null,0]
[null,"24.4.15.5","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",19,null,0]
[null,"24.4.15.6","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",300,null,0]
[null,"24.4.15.7","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.15.8","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",13,null,0]
[null,"24.4.15.9","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",6,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - EXTRACTORES - BOMBAS SUMIDEROS - MOTOR PORTON"]
[null,"24.4.15.14","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.15.15","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",750,null,0]
[null,"24.4.15.16","X.2","Conductor 4x10 mm2 XLPE F-N",522,"ml",180,null,0]
[null,"24.4.15.17","X.2","Conductor 1x2.5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.15.18","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",750,null,0]
[null,"24.4.15.19","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.15.20","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",30,null,{"$f":"+G2698*H2698","v":0}]
[null,"24.4.15.21","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.15.22","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.15.23","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.15.24","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.15.25","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.16",null,"TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA JUZGADO DE PAZ - TSNE JUZ"]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.16.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.16.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",480,null,0]
[null,"24.4.16.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",240,null,0]
[null,"24.4.16.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",10,null,0]
[null,"24.4.16.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",67,null,0]
[null,"24.4.16.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.16.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",240,null,0]
[null,"24.4.16.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.16.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.16.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.16.11","X.2","Art. Ilum TIPO 1",522,"un",38,null,0]
[null,"24.4.16.12","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",27,null,0]
[null,"24.4.16.13","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",7,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.16.14","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",360,null,0]
[null,"24.4.16.15","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",825,null,0]
[null,"24.4.16.16","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",485,null,0]
[null,"24.4.16.17","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",14,null,0]
[null,"24.4.16.18","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",50,null,0]
[null,"24.4.16.19","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.16.20","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",330,null,0]
[null,"24.4.16.21","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",83,null,0]
[null,"24.4.16.22","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.16.23","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",25,null,0]
[null,"24.4.16.24","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",23,null,0]
[null,"24.4.16.25","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",2,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR"]
[null,"24.4.16.26","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",200,null,0]
[null,"24.4.16.27","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.16.28","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.16.29","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",200,null,0]
[null,"24.4.16.30","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",75,null,0]
[null,"24.4.16.31","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.16.32","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.16.33","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",85,null,0]
[null,"24.4.16.34","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",5,null,0]
[null,"24.4.16.35","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.16.36","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.16.37","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.16.38","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.16.39","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.16.40","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.4.16.41","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.16.42","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",35,null,0]
[null,"24.4.16.43","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.17",null,"TABLERO PRICIPAL NORMAL/EMERGENCIA CAFETERIA - TPNE Caf - SUM "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.4.17.1","X.2","Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",125,null,0]
[null,"24.4.17.2","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",710,null,0]
[null,"24.4.17.3","X.2","Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar Verde/Amarillo",522,"ml",355,null,0]
[null,"24.4.17.4","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.17.5","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",101,null,0]
[null,"24.4.17.6","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",6,null,{"$f":"+G2762*H2762","v":0}]
[null,"24.4.17.7","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",355,null,0]
[null,"24.4.17.8","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.17.9","X.2","Interruptor 1P - 10A - Incluye, placa, modulo accesorios.",522,"un",6,null,0]
[null,"24.4.17.10","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",7,null,0]
[null,"24.4.17.11","X.2","Art. Ilum TIPO 2",522,"un",2,null,0]
[null,"24.4.17.12","X.2","Art. Ilum TIPO 3",522,"un",41,null,0]
[null,"24.4.17.13","X.2","Art. Ilum TIPO 4",522,"un",1,null,0]
[null,"24.4.17.14","X.2","Art. Ilum TIPO 7",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.17.15","X.2","Art. Ilum TIPO 8",522,"un",50,null,0]
[null,"24.4.17.16","X.2","Art. Ilum TIPO 11",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO"]
[null,"24.4.17.17","X.2","Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",260,null,0]
[null,"24.4.17.18","X.2","Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.17.19","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N",522,"ml",560,null,0]
[null,"24.4.17.20","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",402,null,0]
[null,"24.4.17.21","X.2","Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",25,null,0]
[null,"24.4.17.22","X.2","Caja de derivacion cuadrangular 20x20",522,"un",14,null,0]
[null,"24.4.17.23","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",32,null,0]
[null,"24.4.17.24","X.2","Caja de llave rectangular de plastico ",522,"un",32,null,0]
[null,"24.4.17.25","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",280,null,0]
[null,"24.4.17.26","X.2","Accesorios de montaje, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.4.17.27","X.2","Tomacorriente Euroamericano s/ Tierra 10 A - FN",522,"un",11,null,0]
[null,"24.4.17.28","X.2","Tomacorriente Americano PC c/ Tierra 10 A - FN+T",522,"un",19,null,0]
[null,"24.4.17.29","X.2","Tomacorriente Schuko 16 A",522,"un",2,null,0]
[null,null,null,"EQUIPOS DE CLIMATIZACION - CAMPANAS - INYECTORES - EXTRACTORES"]
[null,"24.4.17.30","X.2","Conductor 2x2.5 mm2 XLPE F-N",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.17.31","X.2","Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",110,null,0]
[null,"24.4.17.32","X.2","Conductor 4x4 mm2 XLPE F-N",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.17.33","X.2","Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",70,null,0]
[null,"24.4.17.34","X.2","Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",110,null,0]
[null,"24.4.17.35","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",9,null,0]
[null,"24.4.17.36","X.2","Electroducto corrugado antillama 3/4''",522,"ml",165,null,0]
[null,"24.4.17.37","X.2","Electroducto corrugado antillama 1''",522,"ml",30,null,0]
[null,"24.4.17.38","X.2","Accesorios de montaje, prensacables PG con tuerca, alambres, soportes metalicos segun detalles. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA "]
[null,"24.4.17.39","X.2","Caja metalica octogonal  ",522,"un",20,null,0]
[null,"24.4.17.40","X.2","Caja plastica de embutir 20x20 ",522,"un",5,null,0]
[null,"24.4.17.41","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 3/4\"",522,"ml",100,null,0]
[null,"24.4.17.42","X.2","Accesorios, alambres para sujecion.  ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL "]
[null,"24.4.17.43","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.4.17.44","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DÉBILES HORIZONTAL "]
[null,"24.4.17.45","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",50,null,0]
[null,"24.4.17.46","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.5",null,"ILUMINACION, TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACION EXTERIOR - TSE IE "]
[null,null,null,"ILUMINACION "]
[null,"24.5.1","X.2","Conductor 2x2 mm2 XLPE F-N",522,"ml",3200,null,0]
[null,"24.5.2","X.2","Conductor 1x2 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo ",522,"ml",3200,null,0]
[null,"24.5.3","X.2","Caja de conexion octogonal de plastico ",522,"un",125,null,0]
[null,"24.5.4","X.2","Caño electroducto liso de Polietileno 1\"",522,"ml",1750,null,0]
[null,"24.5.5","X.2","Excavaciones subterranes, posterior relleno y compactacion",522,"ml",1750,null,0]
[null,"24.5.6","X.2","Registros Electricos ",522,"un",30,null,0]
[null,"24.5.7","X.2","Contactor 3x025A 11KW 220VCA - Para accionamiento de zonas de iluminacion ",522,"un",6,null,0]
[null,"24.5.8","X.2","Toma corriente estabilizada para exterior IP65 para instalaciones en columnas",522,"un",19,null,0]
[null,"24.5.9","X.2","Accesorios, materiales menores para correcto funcionamiento ",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.5.10","X.2","Art de ilum. TIPO 9",522,"un",19,null,0]
[null,"24.5.11","X.2","Art de ilum. TIPO 14",522,"un",39,null,0]
[null,"24.5.12","X.2","Art de ilum. TIPO 15",522,"un",12,null,0]
[null,"24.5.13","X.2","Art de ilum. TIPO 16",522,"un",4,null,0]
[null,"24.5.14","X.2","Art de ilum. TIPO 17",522,"un",2,null,0]
[null,"24.5.15","X.2","Art de ilum. TIPO 18",522,"un",19,null,0]
[null,"24.5.16","X.2","Art de ilum. TIPO 19",522,"un",76,null,0]
[null,"24.5.17","X.2","Art de ilum. TIPO 20",522,"un",2,null,{"$f":"+G2826*H2826","v":0}]
[null,"24.5.18","X.2","Art de ilum. TIPO 21",522,"un",23,null,0]
[null,"24.6",null,"OTROS"]
[null,null,null,"SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS Provision y montaje de todos los elementos citados abajo. "]
[null,"24.6.1","X.3","Conductor de cobre desnudo 50mm2",522,"ml",450,null,0]
[null,"24.6.2","X.3","Jabalina  \"coperweld\" Ø5/8\" x 2,4m. Alta camada",522,"un",26,null,0]
[null,"24.6.3","X.3","Soldadura exotérmica",522,"un",40,null,0]
[null,"24.6.4","X.3","Tablero metalico y Barra equipotencial ",522,"un",4,null,0]
[null,"24.6.5","X.3","Via de Chispas ",522,"un",2,null,0]
[null,"24.6.6","X.3","Pararrayo PDC con dispositivo de cebado",522,"un",1,null,0]
[null,"24.6.7","X.3","Registro de mampostería 40x40x60cm",522,"un",4,null,0]
[null,"24.6.8","X.3","Torre para soportes de pararrayo",522,"un",1,null,0]
[null,"24.6.9","X.3","Mejorador de Suelo",522,"gl",1,null,0]
[null,"24.6.10","X.3","Excavacion posterior relleno y compactacion a 70 cm de profundidad",522,"ml",430,null,0]
[null,"24.6.11","X.3","Accesorios para montaje de conductores de bajadas e instalacion completa",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO ELECTRICO VERTICAL EN MONTANTES - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo. "]
[null,"24.6.12","X.2","Bandeja portacable ZI 600 mm",522,"ml",45,null,0]
[null,"24.6.13","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",15,null,0]
[null,"24.6.14","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"BANDEJADO SEÑALES DEBILES VERTICAL EN MONTANTES - Provision y montaje de todos los elementos citados abajo. "]
[null,"24.6.15","X.2","Bandeja portacable ZI 450 mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"24.6.16","X.2","Bandeja portacable ZI 200 mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"24.6.17","X.2","Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes. ",522,"gl",1,null,0]
[null,"25","Y","INSTALACIONES ESPECIALES "]
[null,"25.1","Y.1","EXTINCION DE INCENDIOS"]
[null,"25.1.1","Y.1","Extintor de polvo polivante (ABC) de 6 kg",522,"un",104,null,0]
[null,"25.1.2","Y.1","Extintor de CO2 de 5 kg",522,"un",24,null,0]
[null,"25.1.4","Y.1","Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.",522,"un",14,null,0]
[null,"25.1.5","Y.1","Boca de Incendio Equipada - BIE",522,"un",56,null,0]
[null,"25.1.6","Y.1","Boca de Incendio Siamesa - BIS",522,"un",2,null,0]
[null,"25.1.7","Y.1","Rociadores 1/2\" VERTICAL",522,"un",227,null,0]
[null,"25.1.8","Y.1","Rociadores 1/2\" COLGANTE montado en cielorraso con cañeria flexible y soporte para cielorraso",522,"un",981,null,0]
[null,"25.1.10","Y.1","Tubería red rociadores de  H° G°  de  4\" con soportes, accesorios para uniones y derivaciones tipo victaulic.",522,"ml",1350,null,0]
[null,"25.1.11","Y.1","Tubería red rociadores de  H° G°  de  2\" con soportes, accesorios para uniones y derivaciones tipo victaulic.",522,"ml",3150,null,0]
[null,"25.1.12","Y.1","Cañeria de purga de red de rociadores de H° G°  de  2\" con soportes, accesorios para uniones y derivaciones tipo victaulic.",522,"ml",50,null,0]
[null,"25.1.13","Y.1","Cañeria de PEAD de 125mm. De diametro SDR 11, para los tramos enterrados de BIS y otros.",522,"ml",50,null,0]
[null,"25.1.15","Y.1","Tubería red BIE de  H° G°  de  4\" con soportes, accesorios para uniones y derivaciones tipo victaulic.",522,"ml",1240,null,0]
[null,"25.1.16","Y.1","Tubería red BIE de  H° G°  de  2 1/2\" con soportes, accesorios para uniones y derivaciones tipo victaulic para conexión final de BIE.",522,"ml",112,null,0]
[null,"25.1.17","Y.1","Accesorios para red de rociadores tipo victaulic, curvas, codos, Tee, reducciones, bujes, acoplamientos, etc.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.18","Y.1","Accesorios para red de BIEs tipo victaulic, curvas, codos, Tee, reducciones, bujes, acoplamientos, etc.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.19","Y.1","Planchuelas de en hierro galvanizado soporte - confeción y colocación. Red de rociadores",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.20","Y.1","Planchuelas de en hierro galvanizado soporte - confeción y colocación. Red de BIEs.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.21","Y.1","Provision, montaje y puesta en marcha de Conjunto de (2) dos bombas de Impulsión de Rociadores, BIE/BIS (1+1) 50-220/380-30HP 25 l/s H:60m , y 1 Jockey  50-220/380-3HP 1,3 l/s H:60m",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.22","Y.1","Conexión hidraulica y electrica del conjunto de dos Bombas, instalacion electrica entre grupo de motobombas y tablero de mando y fuerza",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.23","Y.1","Tablero de Automatizacion (Mando y fuerza) para motobombas del sistema combate contra incendios, el debera tener las mismas especificaciones que los electricos, ver EETT.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.24","Y.1","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de las bombas al BMS del Edificio",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.25","Y.1","Colocacion de pasante de HG en tanque inferior y superior",522,"un",8,null,0]
[null,"25.1.26","Y.1","Valvula mariposa Victaulic 705",522,"un",11,null,0]
[null,"25.1.27","Y.1","Valvula check Victaulic 717",522,"un",11,null,0]
[null,"25.1.28","Y.1","Valvula de control de Zona Victaulic 747M",522,"un",11,null,0]
[null,"25.1.29","Y.1","Valvulas de retencion de diametros según planos",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.30","Y.1","Valvulas de purga de diametros según planos",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.1.31","Y.1","Llaves de paso de diametros según planos del tipo victaulic.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2","Y.2","CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA"]
[null,"25.2.1","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del SUBSUELO1. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.2","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del SUBSUELO2. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.3","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada de la PLANTA BAJA. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.4","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada de la CAFETERIA Y GUARDERIA. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.5","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del PRIMER PISO. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.6","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del SEGUNDO PISO. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.7","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del TERCER PISO. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.8","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del CUARTO PISO. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.9","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del QUINTO PISO - AZOTEA. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.10","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del SEXTO PISO - AZOTEA. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.2.11","Y.2","Ayuda de gremios para UMAS, FAN COILS, INTERCAMBIADORES, EXTRACTORES y EQUIPOS SPLITS del sistema de climatización y ventilacion forzada del SEPTIMO PISO - AZOTEA. Cajas, tableros, canalizaciones y desagues de equipos.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G2890*H2890","v":0}]
[null,"25.3","Y.3","SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS"]
[null,"25.3.1","Y.3","Provision y montaje de cajas plasticas o metalicas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.",522,"gl",1470,null,0]
[null,"25.3.2","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.3","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.4","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.5","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.6","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.7","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.8","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.9","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.10","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.3.11","Y.3","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4","Y.4","SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA"]
[null,"25.4.1","Y.4","Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.",522,"gl",1131,null,0]
[null,"25.4.2","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.3","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.4","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.5","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.6","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.7","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.8","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.9","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.10","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.4.11","Y.4","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5","Y.5","COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"25.5.1","Y.5","Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.",522,"un",254,null,0]
[null,"25.5.2","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.3","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.4","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.5","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.6","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.7","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.8","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.9","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.10","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.5.11","Y.5","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6","Y.6","INSTALACIÓN TELEFÓNICA"]
[null,"25.6.1","Y.6","Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.",522,"un",395,null,0]
[null,"25.6.2","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.3","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.4","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.5","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.6","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.7","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.8","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.9","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.10","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.6.11","Y.6","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7","Y.7","INSTALACIÓN RED DE DATOS"]
[null,"25.7.1","Y.7","Provision y montaje de cajas plasticas para montaje de equipos, incluye tapa ciega. Tamaño de caja según equipos a montar.",522,"gl",721,null,0]
[null,"25.7.2","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.3","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.4","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.5","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Primer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.6","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Segundo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.7","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Tercer Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.8","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Cuarto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.9","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Quinto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.10","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Sexto Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.7.11","Y.7","Provision y montaje de electroductos para las instalaciones en Septimo Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.8","Y.8","ASCENSORES"]
[null,"25.8.1","Y.8","Cajas y canalización para Alimentación Eléctrica, Mandos y Señalizaciones para todas las unidades de Ascensores en sus respectivas Cajas y conexiones hasta la Sala de Control.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.8.2","Y.8","Ganchos metálicos de Montaje en cada Caja de Ascensor",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.8.3","Y.8","Estructuras metalicas para soportes de guias en el interior de la caja de ascensores y en los laterales intermedios a las vigas de hormigon.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G2954*H2954","v":0}]
[null,"25.8.4","Y.8","Placas metalicas empotradas en las vigas de hormigon armado para colocacion de las guias de los ascensores.",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.8.5","Y.8","Escalera para acceso a foso, tipo marinero, en planchuelas de acero de 1 1/2\"x3/16\", acabado con esmalte Grafito Claro en cada Caja de Ascesor",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.9","Y.9","GENERADOR DE EMERGENCIA",{"$nulls":4},0]
[null,"25.9.1","Y.9","Cajas y canalización para Generador de Emergencia",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.9.2","Y.9","Accesorios para Sala del Generador",522,"gl",1,null,0]
[null,"25.10","Y.0","GENERAL"]
[null,"25.10.1","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Subsuelo 2",522,"ml",21,null,0]
[null,"25.10.2","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Subsuelo 2",522,"ml",22,null,0]
[null,"25.10.3","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Subsuelo 1",522,"ml",128,null,0]
[null,"25.10.4","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Subsuelo 1",522,"ml",39,null,0]
[null,"25.10.5","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Planta Baja",522,"ml",77,null,0]
[null,"25.10.6","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Planta Baja",522,"ml",68,null,0]
[null,"25.10.7","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Primer Piso",522,"ml",80,null,0]
[null,"25.10.8","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Primer Piso",522,"ml",65,null,0]
[null,"25.10.9","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Segundo Piso",522,"ml",89,null,0]
[null,"25.10.10","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Segundo Piso",522,"ml",54,null,0]
[null,"25.10.11","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Tercer Piso",522,"ml",84,null,0]
[null,"25.10.12","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Tercer Piso",522,"ml",35,null,0]
[null,"25.10.13","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Cuarto Piso",522,"ml",84,null,0]
[null,"25.10.14","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Cuarto Piso",522,"ml",35,null,0]
[null,"25.10.15","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Quinto Piso",522,"ml",84,null,0]
[null,"25.10.16","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Quinto Piso",522,"ml",35,null,0]
[null,"25.10.17","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 45cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Sexto Piso",522,"ml",50,null,0]
[null,"25.10.18","Y.0","Provision y montaje Bandeja portacable para señales debiles. Ancho 20cm. Incluye accesorios, curvas y cable de tierra de cobre desnudo de 10mm2. Sexto Piso",522,"ml",41,null,0]
[null,"25.10.19","Y.0","Regletas guiadoras en montante de señal debil en los gabinetes tecnicos de cada piso y bloque, acompaña cable de cobre desnudo de 10mm2. Distancia entre guiadores max. 50cm.",522,"ml",48,null,0]
[null,"25.10.20","Y.0","Acometida enterrada para proveedores externos, 2 caños de PVC FLEXIBLE 4\" desde calle hasta registro.",522,"ml",100,null,0]
[null,"25.10.21","Y.0","Registros para señales debiles en el exterior. Medida interior 60x60cm.",522,"Unid.",5,null,0]
[null,"25.10.22","Y.0","Tomas electricas con tierras para todas las instalaciones especiales y por cada rack de datos dos unidades. Consideracion de alimentacion electrica de al menos 2200w.",522,"Unid.",13,null,0]
[null,"25.10.23","Y.0","Conexión general de las bandejas y reparaciones generales de paso en mamposterias, tabiques, pasos, etc.",522,"gl",1,null,0]
[null,"26",null,"PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES"]
[null,"26.1",null,"EXPLANADA PRINCIPAL y ACCESO DE FUNCIONARIOS"]
[null,"26.1.1",null,"Escalinata en Acceso a Explanada, desde vereda de  Calle Jerusalen a Explanada"]
[null,"26.1.1.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","INCLUYE: Estructura de H°A°: Zapatas,  Pantallas laterales para el confinamiento del relleno; Aislación interna de la caja de la escalinata con tratamiento tipo G.2b; Relleno y compactación de Suelo;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre gradas y losas de H° estructural; Huellas  de Planchas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuellas revocadas con tratamiento tipo H° visto; Tratamiento de las Pantallas laterales no enterradas con revoque y pintura texturada.  Pasamanos laterales e intermedios y barandas  cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.1.2",null,"Escalinata en el Acceso a Funcionarios, desde vereda de  Calle Humaitá hasta nivel de acceso"]
[null,"26.1.2.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","INCLUYE: Estructura de H°A°: Zapatas,  Pantallas laterales para el confinamiento del relleno; Aislación interna de la caja de la escalinata con tratamiento tipo G.2b; Relleno y compactación de Suelo;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre gradas y losas de H° estructural; Huellas  de Planchas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuellas revocadas con tratamiento tipo H° visto; Tratamiento de las Pantallas laterales no enterradas con revoque y pintura texturada.  Pasamanos laterales e intermedios y barandas  cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.1.3",null,"Escalinata en el Acceso al Juzgado de Paz, desde vereda de  Calle 7 hasta nivel de acceso"]
[null,"26.1.3.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","INCLUYE: Estructura de H°A°: Zapatas,  Pantallas laterales para el confinamiento del relleno; Aislación interna de la caja de la escalinata con tratamiento tipo G.2b; Relleno y compactación de Suelo;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre gradas y losas de H° estructural; Huellas  de Planchas de Piedra roja tipo Misiones, Contrahuellas revocadas con tratamiento tipo H° visto; Tratamiento de las Pantallas laterales no enterradas con revoque y pintura texturada.  Pasamanos laterales e intermedios y barandas cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivos y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.1.4",null,"Rampa peatonal en acceso de Funcionarios y guardería desde Calle Humaitá hasta nivel de acceso"]
[null,"26.1.4.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","INCLUYE: Estructura de H°A°, Zapatas y Losas,  Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; y piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ;  Pasamanos laterales y barandas cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.1.5",null,"Rampa peatonal en Juzgado de Paz desde vereda de  Calle 7 hasta nivel de acceso"]
[null,"26.1.5.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","INCLUYE: Estructura de H°A°, Zapatas y Losas,  Muro lateral de contención de suelo con Pantalla y Zapata de H°A°;  Contrapiso de H°de Cascotes sobre el H° estructural; y piso de granito reconstituido acanalado 30x30 para exteriores y plancha de granito. rec. en la llegada ;  Pasamanos laterales y barandas, cuya cotización se deberá incluir en el rubro respectivo y otros detalles constructivos que garanticen la correcta ejecución del trabajo. Ver Detalles.    ",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.1.6",null,"AREA DE JUEGOS INFANTILES - JARDINERÍA DEL ENTORNO"]
[null,"26.1.6.1","I, J","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico con rebaje de 5cm respecto al nivel de plaza . Incorpora Parapetos y pantallas de H°A° perimetrales y delimitadores de espacios con ribete en voladizo. Además, umbral de Granito Reconstituído en la transición entre ambos pisos.  En area de juegos explanada principal-  Ver Detalles. ",522,"m2",134,null,0]
[null,"26.1.6.2","I, J","Piso de hormigón armado tratado con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico con rebaje de 5cm respecto al nivel de plaza . Incorpora Parapetos y pantallas de H°A° perimetrales y delimitadores de espacios con ribete en voladizo. Además, umbral de Granito Reconstituído en la transición entre ambos pisos. - Patio de juegos guardería- Ver Detalles. ",522,"m2",192,null,0]
[null,"26.1.6.3","B, C, D, E, G, H, J, L, Z","MONUMENTO A LA DIOSA ASTREA:  Base de la Escultura de hormigon armado y mampostería revestido con granito negro natural. Provisión y colocación de la Escultura de la Diosa Astrea hecho de hormigón, de dos metros de altura, con pintura blanca o color bronce, como se indique, de alta resistencia a la intemperie. Integra el monumento tres Mástiles de caños galvanizados, anclados en la Losa estructural, pintados y con los mecanismos de izaje necesarios. Incluye 3 banderas de 0,80x1,20m. Ver detalle correspondiente.",522,"gl. ",1,null,0]
[null,"26.1.6.4","B, C, D, E, G, H, J, L, Z","PLATAFORMA PARA MÁSTILES- Juzgado de Paz.  Base de hormigon ciclopeo y mampostería revestido con granito negro natural.  Integra el monumento tres Mástiles de caños galvanizados, anclados en la Losa estructural, pintados y con los mecanismos de izaje necesarios. Incluye 3 banderas de 0,80x1,20m .Ver detalle correspondiente.",522,"gl. ",1,null,0]
[null,"26.2",null,"PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE ",{"$nulls":4},0]
[null,"26.2.1",null,"VEREDAS ",{"$nulls":4},0]
[null,"26.2.1.1","I.2","Contrapiso de H°A°: Se aplica sobre suelo compactado y colchón de triturada, espesor 10 cm. Si se aplica sobre relleno de zanjas o terreno natural sin compactar, la cuantía de armaduras deberá ser verificada mediante Cálculo. Incorpora el Cordón de H°A° en el lado interno de la vereda,  donde existe Pantalla de H°A° que lo limita internamente, se amarra a la misma, hacia la calle deberán dejarse los brotes de armaduras para el cordón cuneta.  Entodos los casos se asienta sobre colchón de triturada.  ",522,"m2",1100,null,0]
[null,"26.2.1.2","I.3","Contrapiso de hormigón de cascotes sobre Contrapiso de H°A° , espesor mínimo de 8 cm. ",522,"m2",1100,null,0]
[null,"26.2.1.3","Z.3","Cordón Cuneta de H°A° entre vereda y calle, las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle.",522,"ml",313,null,0]
[null,"26.2.1.4","I.2 -J.1","Piso de Granito Reconstituído gris antideslizante acanalado sobre contrapiso de hormigón de cascotes. ",522,"m2",1100,null,0]
[null,"26.2.2",null,"PISO EN EXPLANADA PRINCIPAL Y ACCESO DE FUNCIONARIOSY JUZGADO DE PAZ"]
[null,"26.2.2.1","I.2 -J.1","Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado base gris 30x30, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal y acceso de funcionarios. Se prevén planchas de borde de granito rec. en desniveles y cantoneras metalicas en entrada a Rejillas de desague. ",522,"m2",1546,null,0]
[null,"26.2.2.2","I.2 -J.1","Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado base roja 30x30 para detalles sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal y acceso de funcionarios.",522,"m2",123,null,0]
[null,"26.2.2.3","K","Zócalo de granito reconstituido gris",522,"ml",770,null,0]
[null,"26.2.3",null,"PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS DE H°A°"]
[null,"26.2.3.1","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Rampas en accesos vehiculares INCLUYE: Losa Estructural de fondo,  fundación soportes laterales con Pantallas de H°A°, Aislación interior de Pantallas de la misma, la losa asienta sobre  suelo compactado y Colchón de Triturada y deberá prever varillas en U para anclaje de la losa de piso superior. Losa de Piso de 10 cm. de espesor, con endurecedor quimico y llaneado mecánico, ranuras tranversales antideslizantes y dos rebajes colectores longitudinales a cada lado, pegado a los guardarruedas laterales. Segun plano de exteriores",522,"m2",234,null,0]
[null,"26.2.3.2","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Escalera de H°A° . Huellas y contrahuellas revocadas con tratamiento tipo H° visto. Cantoneras de aungulos metálicos en las uniones. Considerar barabdas y pasamanos indicados en las plantas de exteriores. Ubicación: Reten de adultos.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.2.3.3","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Escalera de H°A° . Huellas y contrahuellas revocadas con tratamiento tipo H° visto. Cantoneras de aungulos metálicos en las uniones. Considerar barabdas y pasamanos indicados en las plantas de exteriores. Ubicación: Reten de adolescentes.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.2.3.4","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Escalera de H°A° .Contrapiso de H° de cascotes. Huella y contrahuella de granito acanalado gris. Cantoneras de aungulos metálicos en las uniones. Considerar barabdas y pasamanos indicados en las plantas de exteriores. Ubicación: Salida de emergencia SUM",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.2.3.5","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Escalera de H°A° .Contrapiso de H° de cascotes. Huella y contrahuella de granito acanalado gris. Cantoneras de aungulos metálicos en las uniones. Considerar barabdas y pasamanos indicados en las plantas de exteriores. Ubicación: Acceso de funcionarios Juzgado de Paz.",522,"gl.",1,null,0]
[null,"26.2.3.6","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Piso de H°A° exterior sobre terreno natural sobre colchon de piedra triturada. Con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Incluye Cordones de H°A°que limitan su perímetro según E.T.",522,"m2",1400,null,0]
[null,"26.2.3.7","B, C, D, E, G, H, J, L, ","Piso de H°A°  sobre losa estructural .Con endurecedor quimico y llaneado mecánico, espesor de 10 cm como mínimo. Según E.T.",522,"m2",200,null,{"$f":"+G3018*H3018","v":0}]
[null,"26.2.3.8","B, C, D","Guardaobra de hormigón",522,"ml",13,null,0]
[null,"26.2.3.9","B, C, D","Cordon de H°A° de 10 cm de ancho. Profundidad según situación.",522,"ml",265,null,0]
[null,"26.2.3.10","B, C, D","Guardarruedas laterales para rampas vehiculares",522,"ml",57,null,0]
[null,"26.2.3.11","K","Zócalo de mortero de cemento",522,"ml",396,null,0]
[null,"26.2.3.12",null,"Remoción de pavimento asfáltico o empedrado para la ejecución de cordones o cunetas. Restitución posterior a la ejecución de dicho rubros.",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.3",null,"BARANDAS Y PASAMANOS"]
[null,"26.3.1","N, O,","Pasamanos  Tipo 1  -De acero inoxidable- Ver detalle",522,"ml",132,null,0]
[null,"26.3.2","N, O,","Pasamanos  Tipo 2  - Metálico- Incluye pintura color grafito y base de antióxido. Ver detalle",522,"ml",15,null,0]
[null,"26.3.3","N, O,","Baranda Tipo 1- Metálica y pasamano de acero inox. (fijación lateral o fijación al piso según diseño de exteriores) Incluye pintura color grafito y base de antióxido de partes metálicas - Ver detalle",522,"ml",173,null,0]
[null,"26.3.4","N, O,","Baranda Tipo 2- Metálica y pasamano de acero inox. (fijación lateral o por piso según diseño de exteriores) Incluye pintura color grafito y base de antióxido de partes metálicas - Ver detalle",522,"ml",127,null,0]
[null,"26.5",null,"MAMPOSTERÍA  EN EXTERIORES"]
[null,"26.5.1","B, C, D, E, G, H,","Muralla de 0,30 de ladrillos comunes, 4m de altura, revocada y pintada según planos exteriores. Fundación de zapatas y vigas de H°A° de refuerzo según detalle.",522,"m2",270,null,0]
[null,"26.6",null,"ESTRUCTURA METÁLICA EN EXTERIORES"]
[null,null,null,"TECHOS"]
[null,"26.6.1","N","Pérgolas metálica doble de tres pilares según detalle. En explanada principal",522,"un",4,null,0]
[null,null,null,"LUCERNARIOS"]
[null,"26.6.2","N, O, S","Conjunto Lucernario- cantero en explanada principal. Estructura de aluminio anodizado, vidrio armado, vedación. Dimensiones totales 3,50x3,50 Ver Detalle.",522,"un",2,null,0]
[null,null,null,"ALCORQUE"]
[null,"26.6.3","N, Z","Alcorque metálico para árbol en patio de guardería.",522,"un",1,null,0]
[null,"26.7","Z","CANTEROS Y JARDINERÍA",{"$nulls":4},0]
[null,"26.7.1","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 1 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 52  m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.2","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 2 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta:  13 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.3","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 3 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 13 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.4","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 4 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y revestimiento de piedra a junta seca. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta:  45 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.5","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 5 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta:  7 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.6","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 6 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque  y revestimiento de piedra a junta seca. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 35  m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.7","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 7 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y y revestimiento de piedra a junta seca. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta:  81 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.8","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 8 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta:  103 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.9","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 9  - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y  y revestimiento de piedra a junta seca. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 275 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.10","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 10 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 45 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.11","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 11  - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 4 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.12","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 12 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 32  m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.13","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 13  - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 7 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.14","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 14 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 229  m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.15","B, C, D, E, G, H, Z","Cantero 15 - Incluye Pantalla de contención de suelos, de 20 cm. de espesor. Fundación con pilotines de H°A° de 40 cm. de diametro. Tratamiento final de las partes expuestas con revoque y tratamiento de H°visto. Incluye aislación de fondo y perimetral tipo G.2, drenaje, relleno de suelo vegetal y plantas ornamentales, como se indica en cada caso.  Ver detalle tipo de canteros. Superficie en planta: 32 m2",522,"gl",1,null,0]
[null,"26.7.16","Z.6","Jardinería 1- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  123 m2",522,"m2 ",123,null,0]
[null,"26.7.17","Z.6","Jardinería 2- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  41 m2",522,"m2 ",41,null,0]
[null,"26.7.18","Z.6","Jardinería 3- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta: 20  m2",522,"m2 ",20,null,0]
[null,"26.7.19","Z.6","Jardinería 4- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  126 m2",522,"m2 ",126,null,0]
[null,"26.7.20","Z.6","Jardinería 5- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  131 m2",522,"m2 ",131,null,0]
[null,"26.7.21","Z.6","Jardinería 6- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  71 m2",522,"m2 ",71,null,0]
[null,"26.7.22","Z.6","Jardinería 7- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  13  m2",522,"m2 ",13,null,0]
[null,"26.7.23","Z.6","Jardinería 8- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta: 5 m2",522,"m2",5,null,0]
[null,"26.7.24","Z.6","Jardinería 9- a nivel de terreno. Incluye cordones perimetrales de H°A° según plano de exteriores,  suelo vegetal,  pasto esmeralda y plantas ornamentales indicadas. Superficie en planta:  5 m2",522,"m2",5,null,0]
[null,"26.8",null,"TERMINACIONES",{"$nulls":4},0]
[null,"26.8.1","D, E, G, H, R","Terminacion de muro bajo y canteros en exteriores- Tapa de H° según detalle",522,"ml",452,null,0]
[null,"26.9",null,"RAMPA DE IMPEDIDOS EN VEREDA",{"$nulls":4},0]
[null,"26.9.1","I, J","Rampa de acceso en vereda Tipo 1",522,"un",21,null,0]
[null,"26.10",null,"REVESTIMIENTOS EXTERIORES",{"$nulls":4},0]
[null,"26.10.1","D, E, G, H, L","Revestimiento de canteros y pantallas de H°A° con piedra arensca a junta seca. Ver procedimiento en E.T.",522,"m2",220,null,0]
[null,"26.11",null,"PAVIMENTO, CANALIZACION, DESAGUE DE CALLES ALEDAÑAS",{"$nulls":4},0]
[null,"26.11.1","AA","Remocion del pavimiento empedrado en sectores de ejecucion de cordones y cunetas",522,"m2",270,null,0]
[null,"26.11.2","AA","Remocion del canal existente y gaviones. Incluye retiro y disposicion final de todo lo extraido.",522,"m3",382,null,0]
[null,"26.11.3","AA","Remocion de cordones existentes",522,"ml",402,null,0]
[null,"26.11.4","AA","Desmonte de suelo e/ calle Humaita y Jerusalen. Incluye retiro y disposicion final de todo lo extraido.",522,"m3",300,null,0]
[null,"26.11.5","AA","Pavimento tipo empedrado con piedra similar a la existente - reposicion - lat. cunetas",522,"m2",135,null,0]
[null,"26.11.6","AA","Pavimento empedrado con piedra similar a la existente - reparaciones varias",522,"m2",150,null,0]
[null,"26.11.7","AA","Cordon cuneta de hormigon armado, según detalle",522,"ml",200,null,0]
[null,"26.11.8","AA","Relleno y compactación de espaldón de cordones en general",522,"ml",200,null,0]
[null,"26.11.9","AA","Cordon de hormigon armado 0.60x0.10 - Reparaciones y nuevos",522,"ml",50,null,0]
[null,"26.11.10","AA","Cuneta de hormigon armado 1.00x0.10. Según detalle",522,"ml",85,null,0]
[null,"26.11.11","AA","Canal de Ho.Ao. pluvial a cielo abierto. Según detalle",522,"ml",60,null,0]
[null,"26.11.12","AA","Canal de Ho.Ao. pluvial paso peatonal. Según detalle",522,"ml",4,null,0]
[null,"26.11.13","AA","Canal de Ho.Ao. pluvial paso vehicular. Según detalle.",522,"ml",26,null,{"$f":"+G3082*H3082","v":0}]
[null,"26.11.14","AA","Boca de Tormenta. Ver Detalle. Incluye tapa metalica y demas accesorios.",522,"un",6,null,0]
[null,"26.11.15","AA","Cañerías de polietileno de alta  densidad corrugado PADC de 1,00 m de diametro. Incluye manos de obra de montaje, excavacion a una profundidad minina del doble de su diametro y relleno y compactacion superior. Accesorios para su union entre si y a las bocas de tormenta.",522,"ml",120,null,0]
[null,"27","Z","VARIOS"]
[null,"27.1","Z.7","TRATAMIENTO DE VEDACIÓN Y SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN  "]
[null,"27.1.2","Z.7","Vedación de Juntas de dilatación entre dos bloques de hormigón expuestas al agua subterraneas en Piso de SS1:  Entre bloques AyB; entre B y C. Con bandas de PVC (Cloruro de Polivinilo)  con estrías y lenguetas en las aletas, y un bulbo en la línea del eje de la banda, para neutralizar el flujo de agua. El ancho no será inferior a 20 cm. ",522,"ml",90,null,0]
[null,"27.1.3","Z.7","Vedación de Juntas de dilatación entre dos bloques de hormigón expuestas a las aguas de precipitaciones pluviales. en Techo de SS1, Explanada",522,"ml",25,null,0]
[null,"27.1.4","Z.7","Vedación de Juntas de dilatación entre bloques, al interior del edificio en areas de piso, expuestas a las aguas de limpieza.",522,"ml",40,null,0]
[null,"27.1.5","Z.7","Vedación de Juntas de dilatación en mamposterías exteriores, expuestas a la intemperie: Se realiza la vedación de la hendidura a través de un perfil celular flexible aplicado a presión enbebido en mastic elástico de poliuretano, con certificación ISO o CE, de subsuelo a azoteas.",522,"ml",120,null,0]
[null,"27.1.6","Z.7","Sellado de hendijas de Junta de dilatación en muros interiores: Aplicación de dos buñas metálicas Z de aceo zincado, una de cada lado de la hendidura. ",522,"ml",240,null,0]
[null,"27.1.7","Z.7","Vedación de Juntas de dilatación en losas entre dos bloques estructurales expuestos a la intemperie, mediante la incorporación de estructuras de transformación de endiduras verticales a horizontales, utilizando \"viceras\" y vigas invertidas para el efecto. El sellado se efectua con Perfiles Celulares flexibles de neoprene y Mastique elástico tipo Vedaflex en las endiduras expuestas.Ver Detalle",522,"ml",105,null,0]
[null,"27.1.8","Z.7","Juntas de dilatación no estructurales, de 1 cm. de espesor, en pisos ( De H° en estacionamientos, Azoteas, Veredas y Camineros, Explanada Principal, otros espacios) cuyos casos se indican en las E.T: Se prescribe solo a los pisos propiamente, no incorpora el contrapiso. En promedio se distancian cada 12 m, y se ejecutan de la siguiente manera.  Se aplica mezcla de Caucho y Asfalto( 70% - 30%) sólido diluido en caliente hasta 2 cm. antes del enrrase, se completa con Sikaflex que le brinda mejor terminación.",522,"gl",1,null,0]
[null,"27.2",null,"GENERAL"]
[null,"27.2.1","Z.8","Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"27.2.2","Z.9","Limpieza permanente de la obra durante el periodo de ejecucion de los trabajos.",522,"gl",1,null,0]
[null,"27.2.3","Z.10","Limpieza profunda de las obras para la inauguracion",522,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.1 - OBRAS CIVILES",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9:I3097)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.2 Climatizacion","index":2,"n_rows":400,"n_cols":9,"rows_kept":400,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."]
[]
[null,"A.2 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE CLIMATIZACION"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cantidad","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - AIRE ACONDICIONADO"]
[null,"A.2.1.A1","IE1","Unidad Enfriadora de Agua de 100 TR, compresores tipo SCROLL, Alta eficiencia EER 3 o superior, bajo nivel de sonoro y kit hidronico incluido de fabrica.",522,"un",3,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.2.1.A2","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3,50 Kw ",522,"un",24,null,{"$f":"+G11*H11","v":0}]
[null,"A.2.1.A3","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5,20 kW",522,"un",77,null,0]
[null,"A.2.1.A4","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7,15 kW",522,"un",15,null,0]
[null,"A.2.1.A5","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 10,5 kW",522,"un",45,null,0]
[null,"A.2.1.A6","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 13,5 kW",522,"un",34,null,0]
[null,"A.2.1.A7","IE1","Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 17,5 kW",522,"un",13,null,0]
[null,"A.2.1.A8","IE1","Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion  y extraccion de aire filtrado de 800 m3/h  (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.A9","IE1","Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion  y extraccion de aire filtrado de 1.200 m3/h  (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)",522,"un",38,null,0]
[null,"A.2.1.A10","IE1","Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion  y extraccion de aire filtrado de 1.600 m3/h  (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)",522,"un",7,null,0]
[null,"A.2.1.A11","IE1","Unidad de Recuperador de Calor, con inyeccion  y extraccion de aire filtrado de 2.100 m3/h  (prever 2 juegos de recambio de filtros F7 y M5 por unidad)",522,"un",1,null,0]
[null,"A.2.1.A12","IE1","Bomba de agua de 200 m3/h @ 30 mca. Secundaria. Con variadador de frecuencia incorporado. Vertical en linea acople separado. Específica para HVAC.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.A13","IE1","Tanque hidroneumatico de 500lts expansion del sistema agua fria.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.2.1.A14","IE1","Válvula Mariposa principal de apertura y cierre, de 8\"",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.A15","IE1","Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 6\"",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.A16","IE1","Guía de Succión con Filtro de 6\"",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.A17","IE1","Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils, hasta 3,0 m3/h",522,"un",13,null,0]
[null,"A.2.1.A18","IE1","Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 0,9 m3/h.",522,"un",101,null,0]
[null,"A.2.1.A19","IE1","Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 1,8 m3/h.",522,"un",60,null,0]
[null,"A.2.1.A20","IE1","Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 3,0 m3/h.",522,"un",34,null,0]
[null,"A.2.1.A21","IE1","Controlador de temperatura ambiente con selector de encendido y apagado, control de velocidad del ventilador y de temperatura y comunicación a protocolo abierto para integración a BMS y contacto magnetico para abertura de ventanas. más reserva (22un.)",522,"un",230,null,0]
[null,"A.2.1.A22","IE1","Unidad split con evaporador de pared, de 9,000 btu/h",541,"un",1,null,0]
[null,"A.2.1.A23","IE1","Unidad split con evaporador baja silueta, de 36,000 btu/h",541,"un",2,null,0]
[null,"B - VENTILACIÓN FORZADA"]
[null,"A.2.1.B1","IE1","Extractor tipo JETFAN de 3.600 m3/h subsuelo 1",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.1.B2","IE1","Detectores de monoxido de carbono (CO) para accionamiento JETFAN",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.1.B3","IE1","Extractor para cocina con colector de grasa de 6.500 m3/h Comedor bloque D",522,"un",1,null,0]
[null,"A.2.1.B4","IE1","Inyector de aire para presurizacion de escaleras de 7.000 m3/h y 200Pa",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.1.B5","IE1","Extractor helicoidal tubular de 2000 m3/h",522,"un",3,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - PLANTA SUBSUELO 2"]
[null,null,null,"Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.A1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",44,null,0]
[null,"A.2.2.A2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",10,null,0]
[null,"A.2.2.A3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",32,null,0]
[null,"A.2.2.A4","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.A5","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.A6","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.A7","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.A8","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.A9","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.A10","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.A11","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.A12","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.A13","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.A14","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.A15","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",8,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.A16","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.A17","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.A18","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",15,null,0]
[null,"A.2.2.A19","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",25,null,0]
[null,"A.2.2.A20","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",15,null,0]
[null,"A.2.2.A21","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"B - PLANTA SUBSUELO 1"]
[null,null,null,"Aire Acondicionado"]
[null,"A.2.2.B1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",4,null,0]
[null,"A.2.2.B2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",14,null,0]
[null,"A.2.2.B3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",30,null,0]
[null,"A.2.2.B4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",56,null,0]
[null,"A.2.2.B5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",76,null,0]
[null,"A.2.2.B6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",128,null,0]
[null,"A.2.2.B7","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",28,null,0]
[null,"A.2.2.B8","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.B9","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",16,null,0]
[null,"A.2.2.B10","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,{"$f":"+G75*H75","v":0}]
[null,"A.2.2.B11","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",75,null,0]
[null,"A.2.2.B12","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.B13","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",85,null,0]
[null,"A.2.2.B14","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",45,null,0]
[null,"A.2.2.B15","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.B16","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",20,null,0]
[null,"A.2.2.B17","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",22,null,0]
[null,"A.2.2.B18","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.B19","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada"]
[null,"A.2.2.B18","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",14,null,0]
[null,"A.2.2.B19","IE1","Reja VAT 525mm x 325 mm",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.B20","IE1","Reja VAT 425mm x 225 mm",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.B21","IE1","Reja VAT 225 mm x 125 mm",522,null,6,null,0]
[null,"A.2.2.B22","IE1","Reja VAT 325 mm x 125 mm",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.B23","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",180,null,0]
[null,"A.2.2.B24","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.B25","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.B26","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",65,null,0]
[null,"A.2.2.B27","IE1","Conexión y puesta en marcha de extractores tipo JETFAN",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.B28","IE1","Materiales menores",null,"gl",1,null,0]
[null,"C - PLANTA BAJA",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.C1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 110mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.C2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",18,null,0]
[null,"A.2.2.C3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",98,null,0]
[null,"A.2.2.C4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",56,null,0]
[null,"A.2.2.C5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.2.2.C6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",115,null,0]
[null,"A.2.2.C7","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",232,null,0]
[null,"A.2.2.C8","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",45,null,0]
[null,"A.2.2.C9","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.C10","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",33,null,0]
[null,"A.2.2.C11","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.C12","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",240,null,0]
[null,"A.2.2.C13","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.C14","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.C15","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",140,null,0]
[null,"A.2.2.C16","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.C17","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.C18","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.C19","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",60,null,0]
[null,"A.2.2.C20","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",30,null,0]
[null,"A.2.2.C21","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",46,null,0]
[null,"A.2.2.C22","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.C23","IE1","Reja tipo VAT 325mmx125 mm",522,"un",5,null,0]
[null,"A.2.2.C24","IE1","Reja tipo VAT 425mmx225 mm",522,"un",6,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.C25","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",16,null,0]
[null,"A.2.2.C26","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.C27","IE1","Reja VAT 425 mmx225 mm",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.C28","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",300,null,0]
[null,"A.2.2.C29","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",60,null,0]
[null,"A.2.2.C30","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.C31","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",75,null,0]
[null,"A.2.2.C32","IE1","Campana de acero inoxidable con sistema de grasero perimetral, descarga para limpieza, filtro trampa en acero inoxidable. Dimensiones  2,66x1,00. H=0,90m",522,"un",1,null,0]
[null,"A.2.2.C33","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"D - PRIMER PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.D1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.D2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",34,null,0]
[null,"A.2.2.D3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",55,null,0]
[null,"A.2.2.D4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",160,null,0]
[null,"A.2.2.D5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",78,null,{"$f":"+G139*H139","v":0}]
[null,"A.2.2.D6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",70,null,0]
[null,"A.2.2.D7","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",300,null,0]
[null,"A.2.2.D8","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",42,null,0]
[null,"A.2.2.D9","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.D10","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",34,null,0]
[null,"A.2.2.D11","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.D12","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",250,null,0]
[null,"A.2.2.D13","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.D14","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",45,null,0]
[null,"A.2.2.D15","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",150,null,0]
[null,"A.2.2.D16","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.D17","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.D18","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.D19","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",58,null,0]
[null,"A.2.2.D20","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",21,null,0]
[null,"A.2.2.D21","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",50,null,0]
[null,"A.2.2.D22","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.D23","IE1","Reja tipo VAT 425mmx225 mm",522,"un",16,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.D24","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",18,null,0]
[null,"A.2.2.D25","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",5,null,0]
[null,"A.2.2.D26","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 mm",522,"un",16,null,0]
[null,"A.2.2.D27","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",400,null,0]
[null,"A.2.2.D28","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",75,null,0]
[null,"A.2.2.D29","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.D30","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",95,null,0]
[null,"A.2.2.D31","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"E - SEGUNDO PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.E1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.E2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.E3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.E4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",150,null,0]
[null,"A.2.2.E5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.E6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",50,null,0]
[null,"A.2.2.E7","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",250,null,0]
[null,"A.2.2.E8","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",35,null,0]
[null,"A.2.2.E9","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.E10","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",29,null,0]
[null,"A.2.2.E11","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.E12","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",150,null,0]
[null,"A.2.2.E13","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.E14","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",130,null,0]
[null,"A.2.2.E15","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.E16","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.E17","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.E18","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",40,null,0]
[null,"A.2.2.E19","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.E20","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",54,null,0]
[null,"A.2.2.E21","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.E22","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.E23","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.E24","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 ",522,"un",10,null,0]
[null,"A.2.2.E25","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",345,null,0]
[null,"A.2.2.E26","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",60,null,0]
[null,"A.2.2.E27","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.E28","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.E29","IE1","montaje de extractor para cocina con colector de grasa de 6.500 m3/h Cocina Café",522,"un",1,null,0]
[null,"A.2.2.E30","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"F - TERCER PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.F1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.F2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",100,null,{"$f":"+G203*H203","v":0}]
[null,"A.2.2.F3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",74,null,0]
[null,"A.2.2.F4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.2.2.F5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.F6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",290,null,0]
[null,"A.2.2.F7","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",35,null,0]
[null,"A.2.2.F8","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.F9","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",27,null,0]
[null,"A.2.2.F10","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.F11","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",170,null,0]
[null,"A.2.2.F12","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.F13","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.F14","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",110,null,0]
[null,"A.2.2.F15","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.F16","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.F17","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",44,null,0]
[null,"A.2.2.F18","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.F19","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",31,null,0]
[null,"A.2.2.F20","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.F21","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",14,null,0]
[null,"A.2.2.F22","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.F23","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 mm",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.F24","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",400,null,0]
[null,"A.2.2.F25","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.F26","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.F27","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.F28","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"G - CUARTO PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.G1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.G2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",100,null,0]
[null,"A.2.2.G3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",74,null,0]
[null,"A.2.2.G4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.2.2.G5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.G6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",290,null,0]
[null,"A.2.2.G7","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",35,null,0]
[null,"A.2.2.G8","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.G9","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",27,null,0]
[null,"A.2.2.G10","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.G11","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",170,null,0]
[null,"A.2.2.G12","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.G13","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.G14","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",110,null,0]
[null,"A.2.2.G15","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.G16","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.G17","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",44,null,0]
[null,"A.2.2.G18","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.G19","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",31,null,0]
[null,"A.2.2.G20","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.G21","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",14,null,0]
[null,"A.2.2.G22","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.G23","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 mm",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.G24","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",400,null,0]
[null,"A.2.2.G25","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.G26","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.G27","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.G28","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"H - QUINTO PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.H1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 90mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.H2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",100,null,0]
[null,"A.2.2.H3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",74,null,0]
[null,"A.2.2.H4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",40,null,{"$f":"+G267*H267","v":0}]
[null,"A.2.2.H5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",60,null,0]
[null,"A.2.2.H6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",290,null,0]
[null,"A.2.2.H7","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",35,null,0]
[null,"A.2.2.H8","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.H9","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",27,null,0]
[null,"A.2.2.H10","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.H11","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",170,null,0]
[null,"A.2.2.H12","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.H13","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.H14","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",110,null,0]
[null,"A.2.2.H15","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.H16","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.H17","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",44,null,0]
[null,"A.2.2.H18","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.H19","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",31,null,0]
[null,"A.2.2.H20","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.H21","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",14,null,0]
[null,"A.2.2.H22","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.H23","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 mm",522,"un",12,null,0]
[null,"A.2.2.H24","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",400,null,0]
[null,"A.2.2.H25","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.H26","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.H27","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.H28","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"I - SEXTO PISO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.I1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 75mm",522,"ml",16,null,0]
[null,"A.2.2.I2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 63mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.2.2.I3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",50,null,0]
[null,"A.2.2.I4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",70,null,0]
[null,"A.2.2.I5","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",50,null,0]
[null,"A.2.2.I6","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",245,null,0]
[null,"A.2.2.I7","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",21,null,0]
[null,"A.2.2.I8","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.I9","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",16,null,0]
[null,"A.2.2.I10","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.I11","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",110,null,0]
[null,"A.2.2.I12","IE1","Ducto flexible 35 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.I13","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.I14","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.I15","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",25,null,0]
[null,"A.2.2.I16","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",9,null,0]
[null,"A.2.2.I17","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",20,null,0]
[null,"A.2.2.I18","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",8,null,0]
[null,"A.2.2.I19","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",20,null,0]
[null,"A.2.2.I20","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",522,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.I21","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",16,null,0]
[null,"A.2.2.I22","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.I23","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 ",522,"un",8,null,0]
[null,"A.2.2.I24","IE1","Ductos de chapa galvanizada. Medida según plano.",522,"m",240,null,0]
[null,"A.2.2.I25","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",50,null,0]
[null,"A.2.2.I26","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",15,null,0]
[null,"A.2.2.I27","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",50,null,0]
[null,"A.2.2.I28","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"J - AZOTEA",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Aire Acondicionado",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.J1","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 50m",522,"ml",8,null,0]
[null,"A.2.2.J2","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 40mm",522,"ml",46,null,0]
[null,"A.2.2.J3","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 32mm",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.2.2.J4","IE1","Cañería de polipropileno soldable por termofusión, con aislación.\nDiametro 25mm",522,"ml",140,null,0]
[null,"A.2.2.J5","IE1","Colocación de equipos adosados a la losa. Fancoil, Unidad Split y Recuperadores de Calor",522,"un",11,null,0]
[null,"A.2.2.J6","IE1","Cañerías de drenaje en PVC soldable",522,"gl",1,null,{"$f":"+G331*H331","v":0}]
[null,"A.2.2.J7","IE1","Conexión de Fancoils, incluyendo llaves de cierre de igual diámetro con las cañerías",522,"un",10,null,0]
[null,"A.2.2.J8","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.J9","IE1","Ductos de paneles tipo ALUPIR, para distribucion de aire.",522,"m",50,null,0]
[null,"A.2.2.J10","IE1","Ducto flexible 30 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.J11","IE1","Ducto flexible 25 cm",522,"m",40,null,0]
[null,"A.2.2.J12","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.J13","IE1","Difusor Circular 30 cm de diametro",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.J14","IE1","Reja de retorno tipo AR basculante 60,5x60,5",522,"un",10,null,0]
[null,"A.2.2.J15","IE1","Difusor para insuflamiento de aire DLQ 45x45 (p/cielo raso a junta tomada)",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.J16","IE1","Difusor tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire (p/cielo raso de placas)",522,"un",7,null,0]
[null,"A.2.2.J17","IE1","Reja tipo VAT 225mmx125 mm",null,"un",3,null,0]
[null,null,null,"Ventilación Forzada",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.J18","IE1","Ductos de chapa galvanizada con aislación",522,"m",70,null,0]
[null,"A.2.2.J19","IE1","Ducto flexible 20 cm",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.J20","IE1","Ducto flexible 15 cm",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.J21","IE1","Difusor circular 30 cm",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.J22","IE1","Reja VAT 425 mm x 225 mm",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.J23","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"K - SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO",{"$nulls":6},0]
[null,null,null,"Sala de Máquinas",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.K1","IE1","Cañería circuito primario de hierro negro tipo manesman de  10\", con aislación térmica y mecánica, conexión de sala de bombas a montante, incluye soportes.",522,"m",30,null,0]
[null,"A.2.2.K2","IE1","Cañería circuito primario de hierro negro tipo manesman de  8\", con aislación térmica y mecánica, conexión de sala de bombas a montante, incluye soportes.",522,"m",100,null,0]
[null,"A.2.2.K3","IE1","Cañería circuito primario de hierro negro tipo manesman de 2\", con aislación térmica y mecánica, conexión de sala de bombas a montante, incluye soportes.",522,"m",110,null,0]
[null,"A.2.2.K4","IE1","Válvula mariposa de 4\" montaje con bridas para conexiones de chiller",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.K5","IE1","Válvula mariposa de 6\" montaje con bridas para motobomba",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K6","IE1","Llave de paso de 1/2\" de media vuelta 2 mts de cañeria de 1/2\" y 3 valvulas para medicion de presion, 1 manometro con glicerina (cuadro de medicion de presion)",522,null,2,null,0]
[null,"A.2.2.K7","IE1","Junta flexible para conexiones de chillers",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.K8","IE1","Válvula mariposa de 8\" montaje con bridas para montantes",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K9","IE1","Flow switch",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.K10","IE1","Termómetros digitales, ubicados en las salidas de los equipos chiller, salida bomba secundaria y retorno.",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.K11","IE1","Manómetros con glicerina para momtaje en intemperie.",522,"un",6,null,0]
[null,"A.2.2.K12","IE1","Montaje de equipos con grúa",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.K13","IE1","Purgadores de aire",522,"un",5,null,0]
[null,"A.2.2.K14","IE1","Llave de paso de 1/2\" de media vuelta  para manometros, termometros y reserva",522,null,18,null,0]
[null,"A.2.2.K15","IE1","Llave de paso de 1\" para purga de colector y carga de montantes",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K16","IE1","Provisión y montaje de tablero eléctrico para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.K17","IE1","Provisión y montaje de banco de capacitores en tablero eléctrico para chillers y bombas",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.K18","IE1","Conexiones de chillers",522,"un",3,null,0]
[null,"A.2.2.K19","IE1","Conexiones de bombas",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K20","IE1","Materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.K21","IE1","Puesta en marcha y pruebas del sistema",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.K22","IE1","Limpieza y tratamiento del agua del sistema",522,"gl",1,null,0]
[null,null,null,"Montante ",{"$nulls":4},0]
[null,"A.2.2.K23","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 8\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.K24","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 6\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.K25","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 5\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.K26","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 4\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.K27","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 3 \" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.K28","IE1","Cañeria de hierro negro tipo maneman de 2\" con ailacion termica y mecanica en zonas expuestas.",522,"m",20,null,0]
[null,"A.2.2.K29","IE1","Niple de 4\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.K30","IE1","Valvula Mariposa de 4\"  en acero para montaje entrebridas",522,"un",4,null,0]
[null,"A.2.2.K31","IE1","Niple de 3\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",10,null,0]
[null,"A.2.2.K32","IE1","Valvula Mariposa de 3\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",10,null,0]
[null,"A.2.2.K33","IE1","Niple de 2 1/2\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K34","IE1","Valvula Mariposa de 2 1/2\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",2,null,0]
[null,"A.2.2.K35","IE1","Niple de 2\" hierro negro de 50cm para brote de troncal de agua",522,"un",8,null,0]
[null,"A.2.2.K36","IE1","Valvula Mariposa de 2\" en acero para montaje entrebridas",522,"un",8,null,0]
[null,"A.2.2.K37","IE1","Cañería de polipropileno de 63mm, con aislación térmica, incluye soportes para conexión a colector del tanque hidroneumatico",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.K38","IE1","Purgadores de aire automatico de 1\" diametro",522,"m",10,null,0]
[null,"A.2.2.K39","IE1","Montaje de Tanque hidroneumatico 500 lts",522,"un",1,null,0]
[null,"L - SISTEMA DE CONTROL Y OTROS"]
[null,"A.2.2.L1","IE1","Provisión e Instalación de software de adquisición de datos e Interfaz de Usuario, parametrización y programación, desarrollo de la Interfaz de Usuario.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.L2","IE1","Montaje de la red, controladores de ambiente, programación de los mismos e interconexión a UMAs y fan coils. Integración a la red de controladores de, chillers, variadores de velocidad, a protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.L3","IE1","Provisión, instalación física e integración lógica de controlador para planta de frío, para el comando automatizado según calendario, de bombas secundarias, chillers.",522,"gl",1,null,{"$f":"+G395*H395","v":0}]
[null,"A.2.2.L4","IE1","Asistencia técnica y mano de obra calificada para la integración del sistema al BMS de Integración Electrónica",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.L5","IE1","Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.2.2.L6","IE1","Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",522,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.2 - SISTEMA DE CLIMATIZACION",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I10:I398)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.3 Detecc. Inc.","index":3,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[39,1,39,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.3 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS"]
[null,"A.3.1.1","IE3","Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad final de hasta 1200 puntos direccionables. Con lazo de expansión. Incluye teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido o pantalla tactil. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema. Formato de modulo para montaje en Rack o pared. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrarse al BMS, o mediante la provisión de un gateway a alguno de los protocolos citados.",538,"un",1,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.3.1.2","IE3","Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos para la central de alarmas. La cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.1.3","IE3","Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje",538,"un",2,null,0]
[null,"A.3.1.4","IE3","Software de la marca de la central para la instalacion en el servidor de integracion para el monitorio del sistema desde la sala de control.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.3.1.5","IE3","Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura",538,"un",627,null,0]
[null,"A.3.1.6","IE3","Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor",538,"un",67,null,0]
[null,"A.3.1.7","IE3","Accionador manual de alarma de incendio, direccionable ",538,"un",67,null,0]
[null,"A.3.1.8","IE3","Detector de movimiento de agua en cañerias de extincion de incendios. Flow Switch, en cada nivel.",538,"un",11,null,0]
[null,"A.3.1.9","IE3","Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada",538,"un",{"$f":"+G16","v":67},null,0]
[null,"A.3.1.10","IE3","Carteles lumínicos LED de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma",538,"un",110,null,0]
[null,"A.3.1.11","IE3","Equipos para iluminación LED de emergencia. Autónomos.",538,"un",250,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS"]
[null,"A.3.2.1","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2",538,"gl",1,null,{"$f":"+G23*H23","v":0}]
[null,"A.3.2.2","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.3","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,{"$f":"+G25*H25","v":0}]
[null,"A.3.2.4","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja - Cafeteria y SUM.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.5","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.6","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Primer Piso - Juzgados de Paz",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.7","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.8","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.9","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.10","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.11","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.12","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.13","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.14","IE3","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del sistema de deteccion de incendios al BMS del Edificio. Instalacion del software de monitorio con los planos del edificio.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.3.2.15","IE3","Capacitación y adiestramiento en el uso; manuales de operación y mantenimiento del sistema",538,"gl",1,null,0]
[]
[null,"Sub Total A.3 - SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I10:I38)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.4 Int. Seg.","index":4,"n_rows":139,"n_cols":9,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[138,1,138,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.4 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA"]
[null,"A.4.1.A1","IE3","Servidor principal del sistema, computador de factor de forma para montaje en rack tipo servidor con licencia e instalación de la última versión sistema operativo Windows Profesional. ",543,"un",1,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.4.1.A2","IE3","UPS de 3.000 VA para PC de supervisión y servidor",543,"un",3,null,0]
[null,"A.4.1.A3","IE3","Computadora personal Procesador Intel Core i7 de ultima generacion y software original para operación y diagnóstico del sistema (integracion electronica, deteccion de incendios, control de accesos y circuito cerrado de video);  sistema operativo Windows 10 profesional o superior. Teclado y Mouse. Tarjeta de video con 4 salidas HDMI para los monitores. PC PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA, DETECCION DE INCENDIOS, CONTROL DE ACCESOS, CCTV, COMUNIACION ORAL, MONITOREO ASCENSORES)",543,"un",1,null,0]
[null,"A.4.1.A4","IE3","Monitor Color de 32\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.4.1.A5","IE3","Monitor Color de 21\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.",538,"un",3,null,0]
[null,"A.4.1.A6","IE3","Software de adquisición de datos e interfaz de usuario, con capacidad para control de al menos 3.000 puntos, protocolos de comunicación KNX, BACnet, Modbus, con base de datos SQL. Incluye licencia perpetua.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.4.1.A7","IE3","Modulo de relays con conexión a bus KNX para montaje en riel DIN, contactores y accesorios para el sistema de control de luces interiores, exteriores y todos los demas sistemas del edificio descritos en las especificaciones tecnicas.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.1.A8","IE3","Analizador de redes para montaje en tablero eléctrico protocolizado, misma marca que el tablero, con comunicación a protocolo abierto Modbus o BACnet",538,"un",3,null,0]
[null,"A.4.1.A9","IE3","Modulo de relays, contactores y equipos activos para el control y comando de un (1) porton eléctrico.",543,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.1.A10","IE3","Modulo de entradas para integración al bus KNX para el monitorio e indicación de fallas de los distintos sistemas de bombas de agua. Sistema de presurizacion de agua corriente. Sistema de bombas de drenaje. Sistema de bombas de desagues. Sistema de Extincion de Incendios. Bombas dosificadoras de cloro, sensores de nivel de agua en tanques.",543,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.1.A11","IE3","Soporte para 3 monitores de 21\", Base metalica, regulacion de altura metalica, con regulacion de giro e inclinacion independiente.",541,"un",5,null,0]
[null,"A.4.1.A12","IE3","Soporte para monitor de 32\". Base metalica para montar sobre estructura de madera de montante, permite el giro del monitor e inclinación",541,"un",5,null,0]
[null,"A.4.1.A13","IE3","Modulo de estacion de trabajo. Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 15x30mm molduradas de goma color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placa y estructura metalica con angulos metalicos y tornillos. Medidas ver plano INT 15",538,"un",6,null,0]
[null,"A.4.1.A14","IE3","Montante para bajada de cables de señales debiles y electricidad, estructura metalica revestida con madera aglomerada melamina, sistema de desarme de una cara con tornillos. Medidas ver plano INT 15",541,"un",2,null,0]
[null,"B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)"]
[null,"A.4.1.B1","IE3","Equipo de administracion central para los sistemas de alarma contra intrusos, control de accesos y CCTV. Grabación digital para la administracion de hasta 256 canales, sistema operativo Windows Server 64 Bit o Linux, Memoria RAM 32G DDR4 o superior, Tarjeta de red: 2 x 1GbE, Almacenamiento del sistema operativo en disco SATA de 500 GB. Conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto. Formato de grabacion h.265 o superior. Sistema de montaje en Rack.",538,"un",1,null,{"$f":"+G25*H25","v":0}]
[null,"A.4.1.B2","IE3","Grabador y administrador del sistema de CCTV, de hasta 128 canales. Almacenamientos de imagenes en 18 discos de 8 TB total  capacidad 144 Tb. Formato de grabacion H265 o superior. Conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto. Sistema de montaje en Rack. Funcion de recuperacion de datos en caso de falla de disco (RAID), intercambio de discos en caliente (HOT SWAP), 18 bahias de discos como minimo, tecnologia defiltro de falsas alarmas. El sistema debera almacenar como minimo 30 dias. Sistema de montaje en Rack.",538,"un",2,null,0]
[null,"A.4.1.B3","IE3","Switch de borde para interconexión de los demás equipos. 24 puertos SFPs opticos 1000 BaseLX, half/full duplex, autodetectable, MDI/MDIX.",543,"un",1]
[null,"A.4.1.B4","IE3","Switch de 24 puertos PoE+, con tarjeta de Stack de 10/100/1000. Dos puertos con fibra optica.",543,"un",13,null,{"$f":"+G28*H28","v":0}]
[null,"A.4.1.B5","IE3","Monitor Color de 32\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.",543,"un",4,null,0]
[null,"A.4.1.B6","IE3","Monitor Color de 21\" de alta definición; pantalla LCD-LED; Formato 16:9 (rectangular), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo. Funcionamiento 24/7.",543,"un",12,null,0]
[null,"A.4.1.B7","IE3","Equipos de administracion del sistema de camaras en muebles de operario de sala de control.",543,"un",4,null,0]
[null,"A.4.1.B8","IE3","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 3000 VA para equipo de grabacion digital (1), switches (9) y Adm. Y monitores (4), duración mínima 2 (dos) horas",543,"un",14,null,0]
[null,"A.4.1.B9","IE3","Cámara IP PoE+ - móvil PTZ para exterior color, resolucion maxima 2688x1520. Sensibilidad a la Luz Color (33ms) 0,20 lux, (250ms) 0,025 lux, Monocromatico (33ms) 0,06 lux, (250ms) 0,008 lux; lente de autoiris de 4,7mm (gran angular) - 94 mm (teleobjetivo), zoom optico 30X / Digital 12X; Sensor CMOS de 9mm. Relacion de Aspecto 16:9. Compresion de Video H.264, MJPEG,  MPEG4. Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con Joystick y TILT (< 90°) Incluye gabinete para exteriores, Domo inferior ahumado, grado de proteccion IP67. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2 \" de diametro",538,"un",2,null,0]
[null,"A.4.1.B10","IE3","Cámara IP BULLET PoE+ color. Dispositivo de Imagen 4 Mpx, Sensor CMOS de 1/3 pulg. Resolucion maxima de 2688x1520 (4 Mpx); Iluminacion minima f/1.4 Color 0.005 lux, Mocromatico 0.00 lux (IR LED on); Lente Varifocal de 2,8-12mm autoriris. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.265, MJPEG. grado de proteccion IP67. Con micro SD de 32Gb. Ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable en 360°. Tecnologia con filtro de falsas alarmas. Infrarrojo alcance de 55 metros o superior.",538,"un",227,null,0]
[null,"A.4.1.B11","IE3","Cámara IP DOMO PoE color. Dispositivo de Imagen 4 Mpx, Sensor 1/3\" CMOS. Resolucion maxima de 2688×1520; Iluminacion minima f/1.6 Color  0.005lux, f/1.4 Monocromatico: 0 lux; Lente fijo de 2.8mm. Relacion de aspecto 16:9. Compresion de Video H.265, MJPEG. Deberá contar con micrófono incorporado y ranura para memoria micro SD. Conexión wifi. A fijar en cielorraso del ascensor.",538,"un",6,null,0]
[null,"C - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD"]
[null,"A.4.1.C1","IE3","Central de alarma de 384 zonas con expansores; con módem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo, operada por códigos. La central deberá contar con conexión a algún protocolo de comunicación integrado al sistema de CCTV.",538,"un",1,null,{"$f":"+G37*H37","v":0}]
[null,"A.4.1.C2","IE3","Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación",543,"un",4,null,0]
[null,"A.4.1.C3","IE3","Batería sellada de GEL  7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos. Para el sistema completo.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.1.C4","IE3","Licencia perpetua para el sistema de alarma contra intrusos para la integracion al sistema y software de CCTV.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.4.1.C5","IE3","Sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje",538,"un",2,null,0]
[null,"A.4.1.C6","IE3","Detector de apertura de puertas, ventanas y portones; contacto magnético externo. Para los portones exteriores se debera considerar para esa utilizacion.",538,"un",368,null,0]
[null,"A.4.1.C7","IE3","Detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad",538,"un",275,null,0]
[null,"A.4.1.C8","IE3","Botón pulsador de pánico, para situaciones de emergencia",538,"un",42,null,0]
[null,"A.4.1.C9","IE3","Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 2000 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas metalicas o de madera. Incluye soporte de montaje y transformador para su alimentacion. Sectores de Alta Seguridad, retenes y circulaciones.",538,"un",14,null,0]
[null,"A.4.1.C10","IE3","Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 300 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de madera o mampara. Incluye soporte de montaje y transformador para su alimentacion.",538,"un",31,null,0]
[null,"A.4.1.C11","IE3","Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas. Incluye soportes.",538,"un",45,null,0]
[null,"A.4.1.C12","IE3","Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica. Incluye base o soporte.",538,"un",45,null,0]
[null,"D - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD"]
[null,"A.4.1.D1","IE3","TABLERO CONTROL DE ACCESO PARA 4 PUERTAS.\nEventos: 300,000(expandible).Control de Acceso por Horarios y Puertas. Verificación Multi-Usuario. Función de primer tarjeta, super tarjeta y super contraseña. Función de esclusa y antipassback. Protocolos: TCP/IP, 4 Entradas Wiegand Multi-Formato. 8 entradas RS-485. 4 Salida de Rele NC/NO/COM, 4 Entradas de alarma, 4 Entrada para sensor de puerta",538,"un",4,null,{"$f":"+G50*H50","v":0}]
[null,"A.4.1.D2","IE3","Licencia perpetua para el sistema de control de accesos, gestion de los terminales faciales y controladoras para la integracion al sistema y software de CCTV.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.4.1.D3","IE3","Lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 20cm; detector magnético de apertura de puerta",538,"un",13,null,0]
[null,"A.4.1.D4","IE3","Cerradura electromagnética de seguridad, fuerza 600 libras. Con indicador audible y visual de la apertura; para aberturas de vidrio, madera o metalica. Incluye soporte de montaje y transformador para su alimentacion.",538,"un",13,null,0]
[null,"A.4.1.D5","IE3","Brazo hidráulico tipo Yale, con mecanismo de retorno automático de puertas",538,"un",13,null,0]
[null,"A.4.1.D6","IE3","Boton pulsador o sensor de proximidad para apertura de puertas con cerradura electromagnetica",538,"un",13,null,0]
[null,"A.4.1.D7","IE3","Batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.1.D8","IE3","Tarjetas de proximidad para identificación personal para funcionarios",538,"un",300,null,0]
[null,"E - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION"]
[null,"A.4.1.E1","IE3","Cámaras fijas color de alta resolución (690 líneas de TV) , tipo domo",538,"un",6]
[null,"A.4.1.E2","IE3","Cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 20 X. ",538,"un",2]
[null,"A.4.1.E3","IE3","Equipo grabador digital de video con entrada para 4 canales de video y audio; CON salidas para audio y video. Función looping.  Disco duro 1,5 TB . Control PTZ a través del mouse. ",538,"un",2]
[null,"A.4.1.E4","IE3","Controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom, tipo Joystick",538,"un",2]
[null,"A.4.1.E5","IE3","Monitor de visualización, 19\", color , LCD-LED.  Formato 4:3 (cuadrado)",538,"un",2]
[null,"A.4.1.E6","IE3","U.P.S. capacidad 2000 VA, para respaldo de cámaras. Monitores, grabador digital y todo el sisteam de audio",538,"un",4]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA"]
[null,"A.4.2.A1","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2",538,"gl",1,null,{"$f":"+G67*H67","v":0}]
[null,"A.4.2.A2","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A3","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A4","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja - Cafeteria y SUM.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A5","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A6","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Primer Piso - Juzgados de Paz",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A7","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A8","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A9","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A10","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A11","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A12","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A13","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el exterior, salas de maquinas, tanques, etc.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A14","IE3","Arquitectura y diseño de red, desarrollo de gráficos e interfaz de usuario, parametrización y programación de los puntos y lógica de control y calendarios.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A15","IE3","Integración lógica del sistema de ascensores, generador, alarma contra intrusos, alarma de incendios, control de accesos.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A16","IE3","Instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.A17","IE3","Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"B - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)"]
[null,"A.4.2.B1","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2.",538,"gl",1,null,{"$f":"+G85*H85","v":0}]
[null,"A.4.2.B2","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B3","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B4","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja - Cafeteria y SUM",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B5","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B6","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso - Juzgados de Paz",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B7","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B8","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B9","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B10","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B11","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B12","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B13","IE3","Cables CAT.6, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En exteriores",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B14","IE3","Cableado CAT. 6 en montante, redundante entre los ditintos switches de los pisos y el de planta baja, segun planos",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B15","IE3","Rack abierto de 2 parantes 49u para montaje de equipos de CCTV",538,"un",8,null,0]
[null,"A.4.2.B16","IE3","Rack cerrado de 4 parantes 5U para montaje en pared de 19\", puerta frontal de vidrio templado, laterales superir e inferior desmontables y ventildor de refirgeracion. Todo el conjunto debera estar aterrado. Ubicado en el gabinete tecnico de planta baja SUM.",538,"un",1,null,0]
[null,"A.4.2.B17","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B18","IE3","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del circuito cerrado de CCTV al BMS del Edificio",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.B19","IE3","Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"C - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD"]
[null,"A.4.2.C1","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2",538,"gl",1,null,{"$f":"+G105*H105","v":0}]
[null,"A.4.2.C2","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C3","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C4","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja - Cafeteria y SUM.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C5","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C6","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso - Juzgados de Paz.",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C7","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C8","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C9","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C10","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C11","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C12","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C13","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En exteriores",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C14","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.C15","IE3","Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"D - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD"]
[null,"A.4.2.D1","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2.",538,"gl",1,null,{"$f":"+G121*H121","v":0}]
[null,"A.4.2.D2","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D3","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D4","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D5","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D6","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D7","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D8","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D9","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D10","IE3","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D11","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.D12","IE3","Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"E - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION"]
[null,"A.4.2.E1","IE3","Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. ",538,"gl",1,null,{"$f":"+G134*H134","v":0}]
[null,"A.4.2.E2","IE3","Mano de Obra: ducteado, cableado, conexiones, instalación de equipos, programación, puesta en marcha, capacitación. ",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.4.2.E3","IE3","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,{"$f":"+G136*H136","v":0}]
[null,"A.4.2.E4","IE3","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.4 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ELECTRONICA",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I10:I137)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.5 Com. Oral","index":5,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[56,1,56,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.5 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - COMUNICACIÓN ORAL"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"A.5.1.A1","IE4","Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de salida de 500W. Formato para montaje en Rack.",536,"un",4,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.5.1.A2","IE4","Equipo de audio para conexión a red de datos, funciones de sintonizador de Radio FM y AM, Reproductor de musicas en formato MP3 desde el servidor del sistema de integracion electronica, funcion de entrada de microfono para comunicaciones orales desde la sala de control, software para instalaciones en PC de la integracion electronica",536,"un",1,null,{"$f":"+G11*H11","v":0}]
[null,"A.5.1.A3","IE4","Parlantes para interiores de 8\"; de 8 ohm de impedancia; embutidos en cielorraso; color blanco",536,"un",152,null,0]
[null,"A.5.1.A4","IE4","Parlantes para interiores de 8\"; de 8 ohm de impedancia; adosados a la losa con caja metalica o plastica; color blanco",536,"un",10,null,0]
[null,"A.5.1.A5","IE4","Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible. Para sala de control.",536,"un",1,null,0]
[null,"A.5.1.A6","IE4","Reóstato para control de volumen, en muros",536,"un",27,null,0]
[null,"B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES - SUM"]
[null,"A.5.1.B1","IE4","Equipo amplificador de audio, tipo profesional capacidad de 120W salas de Juicios Orales (4) y SUM (1)",536,"un",5,null,0]
[null,"A.5.1.B2","IE4","Equipo mezclador de audio, tipo profesional 8 canales de entrada y salida. Salas de Juicios Orales (4) y SUM (1)",536,"un",5,null,0]
[null,"A.5.1.B3","IE4","Parlantes de 6\", de 16 ohm de impedancia; con soporte aplicado a muros",536,"un",30,null,0]
[null,"A.5.1.B4","IE4","Micrófono profesional inalámbrico.",536,"un",5,null,0]
[null,"A.5.1.B5","IE4","Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible",536,"un",26,null,0]
[null,"A.5.1.B6","IE4","Pedestal metálico alto para micrófono; regulable, tipo profesional",536,"un",5,null,0]
[null,"D - SONORIZACIÓN  Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO"]
[null,"A.5.1.D1","IE4","Mezclador de audio con capacidad minima de 6 canales",536,"un",2,null,0]
[null,"A.5.1.D2","IE4","Amplificador de audio, potencia 60 Watts ",536,"un",2,null,0]
[null,"A.5.1.D3","IE4","Micrófonos  de ambiente. Embutidos en la parte superior del tabique de yeso. ",536,"un",4,null,0]
[null,"A.5.1.D4","IE4","Micrófono profesional inalámbrico para consultas",536,"un",2,null,0]
[null,"A.5.1.D5","IE4","Transmisor inalambrico con microfono solapero y audifono discreto, con control de volumen en transmisor.",536,"un",2,null,0]
[null,"A.5.1.D6","IE4","Parlantes de pared, de potencia 60 Watts ",536,"un",4,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL"]
[null,"A.5.2.A1","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 2",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A2","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Subsuelo 1",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A3","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En Planta Baja",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A4","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Primer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A5","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Segundo Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A6","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Tercer Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A7","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Cuarto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A8","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Quinto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A9","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Sexto Piso",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A10","IE4","Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema. En el Septimo Piso - Azotea",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A11","IE4","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del sistema de comunicación oral y musica funcional al BMS del Edificio",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A12","IE4","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.A13","IE4","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"B - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES - SUM"]
[null,"A.5.2.B1","IE4","Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en las Salas de Juicios Orales de Planta Baja",538,"un",2,null,0]
[null,"A.5.2.B2","IE4","Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en las Salas de Juicios Orales de Primer Piso",538,"un",2,null,0]
[null,"A.5.2.B3","IE4","Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en el SUM de planta Baja",538,"un",1,null,0]
[null,"A.5.2.B4","IE4","Interconexion entre de equipo amplificador de audio de las salas de Juicios Orales al sistema grabacion digital del circuito cerrado de Video en la sala de control.",538,"un",4,null,0]
[null,"A.5.2.B5","IE4","Tomas para microfonos",538,"un",30,null,0]
[null,"A.5.2.B6","IE4","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"C - SONORIZACIÓN  Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO"]
[null,"A.5.2.C1","IE4","Materiales de instalación: ductos, cables, conectores, fuentes de energía, accesorios. ",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.C2","IE4","Instalación y puesta en marcha del sistema",538,"gl",1,null,0]
[null,"A.5.2.C3","IE4","Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento",538,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.5 - COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I10:I55)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.6 Telefonia","index":6,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[77,1,77,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.6 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE TELEFONÍA"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.6.1.1","IE5","Central Telefónica PBX digital modulable (sin bloqueo), con sistema de tarjetas, compatible IP, correo de voz, que incluye 1 gabinete principal y secundarios de capacidad ampliable; 1 Software de funciones correspondientes; 36 líneas externas troncales; 2 Puertos E1 ISDR PRI. 400 líneas internas (20%digital, 80% analogica); tres (3) puertos SD, RS-232, para conexión de computadora impresora y modens",536,"gl",1,null,{"$f":"+G9*H9","v":0}]
[null,"A.6.1.2","IE5","Banco de baterías",536,"gl",1,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.6.1.3","IE5","Computadora personal, procesador de ocho nucleos ultima generacion y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color LCD-LED de 21\", formato 16:9; sistema operativo Windows 10 o superior.",543,"un",1,null,0]
[null,"A.6.1.4","IE5","Impresora laser tinta negra tipo HP",543,"un",1,null,0]
[null,"A.6.1.5","IE5","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 2.000VA",543,"un",1,null,0]
[null,"A.6.1.6","IE5","Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios.  Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 60 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, etc.",536,"un",1,null,0]
[null,"A.6.1.7","IE5","Modems de acceso. Enlace para troncales E1 Fibra optica Monomodo. Ver Especificaciones Tecnicas.",536,"un",3,null,0]
[null,"A.6.1.8","IE5","Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos Digitales. Con pantalla de cristal líquido, full manos libres, tecla indicadora de mensaje en espera, y minimo 10 teclas  programables con indicador visual de mínimo 10 internos ocupados libre/ocupado.",536,"un",40,null,0]
[null,"A.6.1.9","IE5","Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos.  Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención, 10 teclas de discado directo.",536,"un",250,null,0]
[null,"A.6.1.10","IE5","Provisión y Montaje de Intercomunicadores. Boton pulsador de llamada, microfono y parlante",536,"un",3,null,0]
[null,"A.6.1.11","IE5","Pedestal metálico para intercomunicador en caño de hierro galvanizado esmaltado de 3\"",536,"un",6,null,0]
[null,"A.6.1.12","IE5","Equipos y Licencias necesarias para la interconexion entre la nueva central telefonica y la central de asuncion. Conexión via VPN del poder judicial",536,"gl",1,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.6.2.4","IE5","Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Subsuelo 1 a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",15,null,0]
[null,"A.6.2.5","IE5","Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Planta Baja a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",20,null,0]
[null,"A.6.2.6","IE5","Conductor de 20 pares telefónicos de gabinete tecnico Planta Baja Cafeteria y SUM a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",90,null,0]
[null,"A.6.2.7","IE5","Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Primer Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",25,null,0]
[null,"A.6.2.8","IE5","Conductor de 70 pares telefónicos de gabinete tecnico Segundo Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",30,null,0]
[null,"A.6.2.9","IE5","Conductor de 70 pares telefónicos de gabinete tecnico Tercer Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",35,null,0]
[null,"A.6.2.10","IE5","Conductor de 70 pares telefónicos de gabinete tecnico Cuarto Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",40,null,0]
[null,"A.6.2.11","IE5","Conductor de 70 pares telefónicos de gabinete tecnico Quinto Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",45,null,0]
[null,"A.6.2.12","IE5","Conductor de 50 pares telefónicos de gabinete tecnico Sexto Piso a tablero Principal en Subsuelo 2",522,"ml",50,null,0]
[null,"A.6.2.13","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 2) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.14","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 1) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.15","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.16","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja Cafeteria y SUM) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.17","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Primer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.18","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Primer Piso Juzgados de Paz) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.19","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Segundo Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.20","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Tercer Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.21","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Cuarto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.22","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Quinto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.23","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Sexto Piso) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.24","IE5","Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Septimo Piso - Azotea) de toma a tablero con regletas secundarias de distribucion en gabinetes tecnicos de señales debiles.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.25","IE5","Provisión y montaje de Tablero General de Distribución: caja y puertas metálicas; fondo de madera; doble regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios",522,"un",1,null,0]
[null,"A.6.2.26","IE5","Provisión y montaje de Tablero Secundario de Distribución, por Piso: caja y puertas metálicas; regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios",522,"un",5,null,0]
[null,"A.6.2.27","IE5","Sistema de protección primaria",522,"un",1,null,0]
[null,"A.6.2.28","IE5","Sistema de protección secundaria",522,"un",5,null,0]
[null,"A.6.2.29","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 2",522,"un",8,null,0]
[null,"A.6.2.30","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 1",522,"un",29,null,0]
[null,"A.6.2.31","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja",522,"un",41,null,0]
[null,"A.6.2.32","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja Cafeteria y SUM",522,"un",2,null,0]
[null,"A.6.2.33","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso",522,"un",46,null,0]
[null,"A.6.2.34","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso Juzgados de PAZ",522,"un",12,null,0]
[null,"A.6.2.35","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 2do. Piso",522,"un",66,null,0]
[null,"A.6.2.36","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 3er. Piso",522,"un",50,null,0]
[null,"A.6.2.37","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso",522,"un",50,null,0]
[null,"A.6.2.38","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 5to. Piso",522,"un",50,null,0]
[null,"A.6.2.39","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 6to. Piso",522,"un",26,null,0]
[null,"A.6.2.40","IE5","Provision y montaje de tomas telefónicas RJ-11 7mo. Piso Azotea",522,"un",6,null,0]
[null,"A.6.2.41","IE5","Accesorios de montaje y materiales menores",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.42","IE5","Montaje de la red de telefonía Subsuelo 2",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.43","IE5","Montaje de la red de telefonía Subsuelo 1",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.44","IE5","Montaje de la red de telefonía Planta Baja",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.45","IE5","Montaje de la red de telefonía Planta Baja Cafeteria y SUM",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.46","IE5","Montaje de la red de telefonía 1er. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.47","IE5","Montaje de la red de telefonía 1er. Piso Juzgados de PAZ",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.48","IE5","Montaje de la red de telefonía 2do. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.49","IE5","Montaje de la red de telefonía 3er. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.50","IE5","Montaje de la red de telefonía 4to. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.51","IE5","Montaje de la red de telefonía 5to. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.52","IE5","Montaje de la red de telefonía 6to. Piso",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.53","IE5","Montaje de la red de telefonía 7mo. Piso Azotea",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.54","IE5","Conexión de troncales",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.55","IE5","Sistemas de Acceso. Instalacion y puesta en marcha de modems de interconexión para troncales E1. Ver Especificaciones Tecnicas.",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.56","IE5","Programación general y puesta en funcionamiento del sistema",522,"gl",1,null,{"$f":"+G74*H74","v":0}]
[null,"A.6.2.57","IE5","Verificación del sistema de puesta a tierra: mediciones y estudios",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.6.2.58","IE5","Capacitacion y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento",522,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.6 - RED DE TELEFONIA",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9:I76)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.7 Datos","index":7,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[32,1,32,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.7.1.1","IE6","Switch Core o backbone con 24 puertos SFPs opticos 1000 BaseLX.",543,"un",1,null,{"$f":"+G9*H9","v":0}]
[null,"A.7.1.2","IE6","Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2",543,"un",17,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.7.1.3","IE6","Switch de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 10/100/1000 y conexión con fibra óptica minimo 2",543,"un",1,null,0]
[null,"A.7.1.4","IE6","Equipo de seguridad VPN con funciones de Firewall y Router",543,"un",1,null,0]
[null,"A.7.1.5","IE6","Equipo de Acceso Inalambrico - Access Point",543,"un",31,null,0]
[null,"A.7.1.6","IE7","Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2.200VA para switch en pisos",543,"un",10,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.7.2.1","IE6","Provision y montaje de Racks para equipos, servidores y concentradores. Altura de 42U, profundidad 700mm., ancho 600mm., Deberá poseer  una capacidad de carga estática de por lo menos 1000 Kg. con puertas frontales y traseras micro perforadas, en un porcentaje mínimo de 60%. Con barra de puesta a tierra y regleta de alimentacion electrica.",541,"un",4,null,0]
[null,"A.7.2.2","IE6","Rack abierto con dos parantes de 42U para gabinetes tecnicos en pisos, con cobertos de cables de manera lateral.",541,"un",8,null,0]
[null,"A.7.2.3","IE6","Rack cerrado de 4 parantes 5U para montaje en pared de 19\", puerta frontal de vidrio templado, laterales superir e inferior desmontables y ventildor de refirgeracion. Todo el conjunto debera estar aterrado. Ubicado en el gabinete tecnico de planta baja SUM.",543,"un",1,null,0]
[null,"A.7.2.4","IE6","Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a",543,"un",{"$f":"+(G10*2)+G11","v":35},null,0]
[null,"A.7.2.5","IE6","Cable UTP - Cat. 6a",543,"ml",{"$f":"+(725)*50","v":36250},null,0]
[null,"A.7.2.6","IE6","Interconexion con fibra optica tipo monomodo redundante entre switches de piso y el core en sala de control. Mínimo 12 pelos",543,"ml",700,null,0]
[null,"A.7.2.7","IE6","DIO (distribuidor interno optico) de fibra en terminaciones, dos terminales por equipo. Rackeable. Ubicacion en la parte superior del Rack.",543,"un",10,null,0]
[null,"A.7.2.8","IE6","Patch cord de fibra optica",543,"un",40,null,0]
[null,"A.7.2.9","IE6","Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a",543,"un",{"$f":"725-G25","v":701},null,0]
[null,"A.7.2.10","IE6","Tomas con insertos RJ45 para montaje en riel DIN, en salas técnicas Cat. 6a",543,"un",24,null,0]
[null,"A.7.2.11","IE6","Patch cords - Cat. 6a",543,"un",{"$f":"+G19*24","v":840},null,0]
[null,"A.7.2.12","IE6","Line cords - Cat. 6a",543,"un",{"$f":"+G24+G25","v":725},null,0]
[null,"A.7.2.13","IE6","Materiales de sujeción",543,"gl",1,null,0]
[null,"A.7.2.14","IE6","Materiales menores y accesorios para la red de categoria 6A y de fibra optica.",543,"gl",1,null,0]
[null,"A.7.2.15","IE6","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de la red del BMS del Edificio a la red de datos.",543,"gl",1,null,0]
[null,"A.7.2.16","IE6","Mano de Obra de la instalación",543,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.7 - RED DE DATOS",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9:I31)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.8 Ascensores","index":8,"n_rows":66,"n_cols":9,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[65,1,65,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.8 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - ASCENSORES"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A - Ascensor para Funcionarios"]
[null,"A.8.1.A1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 800Kg / 10 personas, velocidad 60m/minuto, 9 paradas, 9 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",2,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.8.1.A2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",2,null,{"$f":"+G11*H11","v":0}]
[null,"A.8.1.A3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.1.A4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1,null,0]
[null,"B - Ascensor para Publico"]
[null,"A.8.1.B1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 800Kg / 10 personas, velocidad 60m/minuto, 7 paradas, 7 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.1.B2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.1.B3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.1.B4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1,null,0]
[null,"C - Ascensor para Imputados Adolescentes"]
[null,"A.8.1.C1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 3 paradas, 3 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.C2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.C3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.C4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1,null,0]
[null,"D - Ascensor para Imputados Adultos"]
[null,"A.8.1.D1","IE7","Provisión de ascensor sin sala de maquinas para 600Kg / 8 personas, velocidad 60m/minuto, 6 paradas, 6 niveles (4m. por nivel). Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cabos; contrapesos; puertas; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.D2","IE7","Intercomunicador, entre cabina y sala de control",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.D3","IE7","Sistema de proteccion electrica, supresor de sobretensiones transitorias y de armonicos para cerebro electronico, Tipo SineTamer.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.1.D4","IE7","Kit de repuestos",522,"gl",1,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A - Ascensor para Funcionarios"]
[null,"A.8.2.A1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.A2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.A3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",18,null,0]
[null,"A.8.2.A4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.A5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",18,null,0]
[null,"A.8.2.A6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",2,null,0]
[null,"B - Ascensor para Publico"]
[null,"A.8.2.B1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.B2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.B3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",14,null,0]
[null,"A.8.2.B4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",2,null,0]
[null,"A.8.2.B5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",14,null,0]
[null,"A.8.2.B6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",2,null,0]
[null,"C - Ascensor para Imputados Adolescentes"]
[null,"A.8.2.C1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.C2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.C3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",3,null,0]
[null,"A.8.2.C4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.C5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",3,null,0]
[null,"A.8.2.C6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1,null,0]
[null,"D - Ascensor para Imputados Adultos"]
[null,"A.8.2.D1","IE7","Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.D2","IE7","Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.D3","IE7","Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.",522,"un",6,null,0]
[null,"A.8.2.D4","IE7","Montaje de guías, cabina y accesorios.",522,"un",1,null,0]
[null,"A.8.2.D5","IE7","Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.",522,"un",6,null,0]
[null,"A.8.2.D6","IE7","Puesta en marcha de los ascensores",522,"un",1,null,0]
[null,"E -Sala de Control y Otros"]
[null,"A.8.2.E1","IE7","Instalación de software de monitoreo en computadora",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.8.2.E2","IE7","Instalación de intercomunicadores",522,"un",6,null,0]
[null,"A.8.2.E3","IE7","Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina.",522,"un",6,null,0]
[null,"A.8.2.E4","IE7","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de los ascensores al BMS del Edificio",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.8.2.E5","IE7","Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",522,"gl",1,null,0]
[null,"A.8.2.E6","IE7","Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",522,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.8 - ASCENSORES",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I10:I64)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]

{"sheet":"A.9 Generador","index":9,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[4,1,4,8],[22,1,22,6]]}
[null,"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO"]
[null,"\"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD\""]
[null,{"$f":"+Resumen!B3","v":"SDP/14311/172/2023 - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR - JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA."}]
[]
[null,"A.9 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - GENERADOR"]
[null,"Ítem","Cód.","Descripción de Rubros","OG","Un","Cant.","Precio Unit.","Precio Total"]
[null,null,"E.T.",{"$nulls":4},"Gs. Iva Incluido","Gs. Iva Incluido"]
[null,"1. EQUIPOS"]
[null,"A.9.1.1","IE8","Equipo generador eléctrico para emergencia. Motor diesel de inyección directa. Generador síncrono trifásico. Potencia: 750 KVA en Standby. Tensión: 380V / 220 V. Frecuencia: 50Hz. 3 Fases y Neutro (conexión estrella). Módulo de control, monitoreo y protección. Conjunto integrado incluyendo tanque de combustible sobre chasis de apoyo antivibratorio. Sistema de Insonorizacion de fabrica",533,"un",1,null,{"$f":"+G9*H9","v":0}]
[null,"A.9.1.2","IE8","Provisión de un gateway a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrar el módulo de control al BMS",533,"un",1,null,{"$f":"+G10*H10","v":0}]
[null,"A.9.1.3","IE8","Placa de control y monitoreo de funcionamiento del generador desde el gabitete tecnico de la Sala de Control",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.1.4","IE8","Cargador de batería permanente conectado a red de 220V",533,"un",1,null,0]
[null,"A.9.1.5","IE8","Kit de repuestos",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.1.6","IE8","Tablero de transferencia automática de 1000A",533,"un",1,null,0]
[null,"2. MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA"]
[null,"A.9.2.1","IE8","Tubería de escape de humos",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.2.2","IE8","Interconexiones eléctricas",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.2.3","IE8","Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores del generador al BMS del Edificio",533,"un",1,null,0]
[null,"A.9.2.4","IE8","Montaje e instalación del grupo generador",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.2.5","IE8","Manuales de operación y mantenimiento en idioma español",533,"gl",1,null,0]
[null,"A.9.2.6","IE8","Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema",533,"gl",1,null,0]
[null,"Sub Total A.9 - GENERADOR",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9:I21)","v":0}]
[null,"Son Guaraníes……………….."]