{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":224,"n_cols":8,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[219,0,219,7],[223,0,223,4],[0,0,0,7],[4,0,4,7],[18,0,18,7],[24,0,24,7],[37,0,37,7],[46,0,46,7],[53,0,53,7],[64,0,64,7],[69,0,69,7],[79,0,79,7],[86,0,86,7],[92,0,92,7],[118,0,118,7],[125,0,125,7],[158,0,158,7],[173,0,173,7],[181,0,181,7],[204,0,204,7],[213,0,213,7],[144,0,144,7],[151,0,151,7],[52,0,52,7],[3,0,3,7],[91,0,91,7],[157,0,157,7]]}
["ЛОТ 2: Капітальний ремонт руслових шлюзів №5, 6, 7 на МК Смолянка та шлюзу № 13 на р. Остер"]
["№","Вид робіт","Одиниця виміру","Об’єм ","Вартість за од., без ПДВ ","Всього, без ПДВ","ПДВ","ВСЬОГО"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Капітальний ремонт шлюзу №5 ПК 276+00"]
["Розділ 1. Земляні роботи"]
[1,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими, група грунтiв 1                                                                    ","1000м3","0,12"]
[2,"Ущільнення грунту котками                                                                    ","1000м3","0,12"]
[3,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами ","1000м3","0,12"]
[4,"Відкачування води                                                                   ","год.вiдк",168]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшевими екскаваторами у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                                                   ","1000м3","0,098"]
[6,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими, група грунтiв 1-2                                                                 ","1000м2","0,324"]
[7,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                                   ","1000м3","0,23"]
[8,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                                                   ","100м3","0,1"]
[9,"Зворотня засипка споруди бульдозерами                                                                   ","1000м3","0,24"]
[10,"Ущільнення грунту (Щільність 1,7 т / м3) котками масою","1000м3","0,255"]
[11,"Полив водою ущільнювального грунту                                                                   ","1000м3","0,255"]
[12,"Зворотня засипка пазух споруди піском бульдозерами                                        ","1000м3","0,015"]
[13,"Пісок природний, рядовий (Пісок може бути доставлений із річковий порту Чернігова вантажівками)","м3",15]
["Розділ 2. Кам’яні роботи"]
[1,"Улаштування піщано-гравійної підготовки                                                                    ","100м2","1,16"]
[2,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                                                    ","м3","24,3"]
[3,"Улаштування зворотнього фільтру із піску                                                             ","100м3","0,04"]
[4,"Улаштування зворотнього фільтру із гравію                                                                    ","100м3","0,12"]
[5,"Улаштування щебеневої основи пiд основу флютбету                                                                  ","10м3","0,27"]
["Розділ 3. Бетонні роботи "]
[1,"Демонтаж з/б кріплення каналу                                                                  ","100м3","0,2"]
[2,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                                                   ","т",50]
[3,"Омонолічення блоків (горизонтальних і вертикальних швів) ","100м3","0,015"]
[4,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до40 мм                                                                   ","м3","1,5"]
[5,"Відновлення захисного шару бетону                                                                    ","100м2","0,12"]
[6,"Улаштування стінок оголовка з монолітного бетону                                                                  ","100м3","0,03168"]
[7,"Улаштування оголовків з монолітного бетону для монтажу затворів                                                               ","100м3","0,09"]
[8,"Відновлення флютбету з монолітного бетону                                                                  ","100м3","0,045"]
[9,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                  ","м3","16,92"]
[10,"Укладання плит кріплення                                                                ","100м3","0,17064"]
[11,"Плити кріплення РП-15-3                                                                  ","шт.",54]
[12,"Монтаж службового містка із плити                                                                    ","100м3","0,0094"]
["Розділ 4. Монтаж металоконструкцій "]
[1,"Установлення арматури з окремих стержнів для споруд                                                                    ","100т","0,02465"]
[2,"Стрижнева арматура, діаметр до 18 мм                                                                  ","100кг","24,65"]
[3,"Монтаж здвоєного затвору плоского                                                                  ","т",2857]
[4,"Затвор верхній ДП-10-000                                                                    ","шт.",1]
[5,"Затвор нижній ДП-20-000                                                                   ","шт.",1]
[6,"Підйомник 7,5 ВД                                                                    ","шт.",1]
[7,"Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж перил та перильної огорожі)","1т","0,552"]
[8,"Металоконструкції (перила, огорожа та драбина) ","т","0,552"]
["Розділ 5. Гідроізоляція та фарбування"]
[1,"Ґрунтування металевих поверхонь                                                                 ","100м2","0,93"]
[2,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                                                    ","100м2","0,93"]
[3,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                                                    ","100м2","1,6"]
[4,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                                               ","100м2","0,075"]
[5,"Маркування споруди                                                                   ","100шт","0,01"]
["Капітальний ремонт шлюзу №6 ПК 337+13"]
["Розділ 1. Земляні роботи"]
[1,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими, група грунтiв 1                                                                 ","1000м3","0,12"]
[2,"Ущільнення грунту котками ","1000м3","0,12"]
[3,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                                   ","1000м3","0,12"]
[4,"Відкачування води                                                                  ","год.вiдк",120]
[5,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими, група грунтiв 1-2                                                                ","1000м2","0,408"]
[6,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                               ","1000м3","0,23"]
[7,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                                                   ","100м3","0,1"]
[8,"Зворотня засипка споруди бульдозерами","1000м3","0,24"]
[9,"Ущільнення грунту котками ","1000м3","0,24"]
[10,"Полив водою ущільнювального грунту                                                                   ","1000м3","0,24"]
["Розділ 2. Кам’яні роботи "]
[1,"Улаштування піщано-гравійної підготовки                                                                    ","100м2","1,95"]
[2,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                                                   ","м3","40,8"]
[3,"Улаштування зворотнього фільтру із піску                                                                    ","100м3","0,035"]
[4,"Улаштування зворотнього фільтру із гравію                                                                    ","100м3","0,1"]
["Розділ 3. Бетонні роботи "]
[1,"Демонтаж старого з/б кріплення каналу                                                                   ","100м3","0,2"]
[2,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км ","т",50]
[3,"Омонолічення блоків (горизонтальних і вертикальних швів) ","100м3","0,05"]
[4,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                   ","м3",5]
[5,"Відновлення захисного шару бетону                                                                   ","100м2","0,4"]
[6,"Стрижнева арматура, діаметр 10 мм                                                                   ","100кг","0,45"]
[7,"Укладання плит кріплення                                                                   ","100м3","0,2912"]
[8,"Плити кріплення РП-15-30                                                                  ","шт.",80]
[9,"Плити кріплення РПУ-10-15                                                                   ","шт.",32]
["Розділ 4. Монтаж металоконструкцій"]
[1,"Монтаж здвоєного затвору плоского                                                                   ","т",2857]
[2,"Затвор верхній ДП-10-000                                                                   ","шт.",1]
[3,"Затвор нижній ДП-20-000                                                                    ","шт.",1]
[4,"Підйомник 7,5 ВД                                                                    ","шт.",1]
[5,"Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж перил та перильної огорожі) ","1т","0,477"]
[6,"Металоконструкції (перила, огорожа та драбина) ","т","0,477"]
["Роздол 5. Гідроізоляція та фарбування"]
[1,"Ґрунтування металевих поверхонь                                                                ","100м2","0,88"]
[2,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                                                    ","100м2","0,88"]
[3,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                                                  ","100м2","1,3"]
[4,"Маркування споруди                                                                ","100шт","0,01"]
["Капітальний ремонт РДТП-2х200-300 (шлюз №7) ПК 454+30"]
["Розділ 1. Влаштування обвідного каналу L=120 м"]
[1,"Розроблення (зняття рослинного шару) грунту екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                                                 ","1000м3","0,492"]
[2,"Розроблення грунту у відвал екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                                                   ","1000м3",2388]
[3,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами, група грунтiв 1 /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                                                   ","1000м3","0,28"]
[4,"Ущільнення грунту котками ","1000м3","0,28"]
[5,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                               ","1000м3","0,28"]
[6,"Засипка каналу бульдозерами ","1000м3",2388]
[7,"Ущільнення грунту котками ","1000м3",2388]
[8,"Рекультивація рослинного шару грунту (0,3 м) бульдозерами ","1000м3","0,492"]
[9,"Очищення споруди від замулення екскаваторами у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                                                  ","1000м3","0,266"]
[10,"Засипка котловану піском бульдозерами                                                                 ","1000м3","0,15"]
[11,"Пісок природний, рядовий                                                                  ","м3",150]
[12,"Ущільнення піску (Щільність 1,65-1,7 т / м3) самохідними вiбрацiйними котками             ","1000м3","0,15"]
[13,"Полив водою ущільнювального піску                                                                   ","1000м3","0,15"]
[14,"Розроблення грунту в котловані під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                                 ","1000м3","0,35"]
[15,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                                               ","100м3","0,175"]
[16,"Зворотня засипка споруди бульдозерами","1000м3","0,3675"]
[17,"Ущільнення грунту, група грунтiв 1, 2                                                               ","100м3",4335]
[18,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами, група грунтiв 1-2                                                                     ","1000м2","0,5"]
[19,"Відкачування води                                                                   ","год.вiдк",504]
[20,"Планування поверхні землі бульдозерами                                                                    ","1000м2","0,407"]
[21,"Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом                                                                 ","100м2","3,35"]
[22,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                                                    ","1000м3","0,06"]
[23,"Ґрунт                                                                     ","м3",60]
[24,"Відсипання дороги місцевими будівельними матеріалами (Місцевий мінеральний грунт без органічних включеннь, ущільнюється до 1,7 т / м3. Категорія I)                                                                    ","100м3","0,06"]
[25,"Будівельні матеріали (відсів для відсипання дороги) (Місцевий мінеральний грунт без органічних включеннь, ущільнюється до 1,7 т / м3. Категорія I)                                                                                                                                     ","м3",6]
["Розділ 2. Кам’яні роботи"]
[1,"Улаштування піщано-гравійної підготовки                                                                ","100м2","4,74"]
[2,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                                                ","м3","99,6"]
[3,"Улаштування зворотнього фільтру із піску                                                                  ","100м3","0,162"]
[4,"Улаштування зворотнього фільтру із гравію                                                                    ","100м3","0,5"]
[5,"Відсипання зуба із каменю                                                                   ","1000м3","0,0191"]
[6,"Щебінь iз природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М1000 i більше                                                                ","м3","19,1"]
["Розділ 3. Бетонні роботи"]
[1,"Улаштування бетонної підготовки                                                               ","100м3","0,328"]
[2,"Укладання монолітного бетону                                                                    ","100м3","0,016"]
[3,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                   ","м3","1,6"]
[4,"Улаштування оголовків, балок, діафрагми з монолітного бетону                                                                    ","100м3","0,3176"]
[5,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                    ","м3","32,24"]
[6,"Укладання залізобетонних труб ПТ-20-20                                                                   ","1000м","0,02"]
[7,"Труби з/б ПТ-20-20                                                                   ","шт.",20]
[8,"Монтаж оголовків                                                                   ","100м3","0,186"]
[9,"Оголовок ОГ-28                                                                    ","шт.",12]
[10,"Укладання плит кріплення                                                                   ","100м3","0,5783"]
[11,"Плити кріплення РП-15-30                                                                   ","шт.",75]
[12,"Плити кріплення РПУ-10-15                                                                    ","шт.",108]
[13,"Монтаж службового містка                                                                  ","100м3","0,0084"]
[14,"Плити з/б ПК-66-12-8                                                                    ","шт.",4]
[15,"Установлення блоків Т-10                                                                   ","100м3","0,0286"]
[16,"Блоки Т-10                                                                   ","шт.",20]
[17,"Установлення надовбнів С-1                                                                   ","100м3","0,00024"]
[18,"Надовбні С-1                                                                   ","шт.",6]
["Розділ 4. Монтаж металоконструкцій"]
[1,"Монтаж затвору плоского                                                                 ","т",4078]
[2,"Затвор плоский з підйомником 10В                                                     ","шт.",4]
[3,"Установлення арматури з окремих стержнів для споруд                                                                   ","100т","0,00796"]
[4,"Арматура                                                               ","100кг","7,96"]
[5,"Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                   ","1т","0,053"]
[6,"Деталі закладні сталеві                                                                   ","т","0,053"]
["Розділ 5. Гідроізоляція та фарбування"]
[1,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                                                   ","100м2","3,14"]
[2,"Ґрунтування металевих поверхонь                                                                   ","100м2","0,792"]
[3,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                                                  ","100м2","0,792"]
[4,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                                                  ","100м2","1,36"]
[5,"Маркування споруди                                                              ","100шт","0,01"]
["Капітальний ремонт шлюзу №13 на р. Остер - ПК 1157+96"]
["Розділ 1. Земляні роботи "]
[1,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами, група грунтiв 1                                                                   ","1000м3","0,145"]
[2,"Ущільнення грунту котками масою                                                               ","1000м3","0,145"]
[3,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                                   ","1000м3","0,145"]
[4,"Відкачування води                                                                   ","год.вiдк",216]
[5,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                                                   ","1000м3","0,4"]
[6,"Ґрунт                                                                ","м3",400]
[7,"Планування площ бульдозерами за 1 прохід                                                                    ","1000м2",4]
[8,"Розроблення грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\" група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                                               ","1000м3","0,155"]
[9,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                                                   ","100м3","0,03"]
[10,"Зворотня засипка споруди ґрунтом із кавальєра бульдозерами ","1000м3","0,158"]
[11,"Зворотня засипка споруди ґрунтом бульдозерами ","1000м3","0,14"]
[12,"Ґрунт                                                                   ","м3","5,1"]
[13,"Перевезення грунту до 20 км                                                                ","т","8,16"]
[14,"Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом                                                                  ","100м2","0,51"]
["Розділ 2. Кам’яні роботи"]
[1,"Улаштування піщано-гравійної підготовки                                                                   ","100м2","1,41"]
[2,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                                                ","м3","29,61"]
[3,"Улаштування зворотнього фільтру із піску                                                                    ","100м3","0,035"]
[4,"Улаштування зворотнього фільтру із гравію                                                              ","100м3","0,1"]
[5,"Влаштування призми з каменю                                                                   ","1000м3","0,036"]
[6,"Щебінь iз природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М1000 i більше                                                                  ","м3",36]
[7,"Улаштування щебеневої основи                                                               ","10м3","0,365"]
["Розділ 3. Бетонні роботи "]
[1,"Демонтаж старого з/б кріплення каналу                                                               ","100м3","0,088"]
[2,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                                                  ","т",22]
[3,"Демонтаж старих сходових маршів                                                                   ","100шт","0,06"]
[4,"Укладання плит кріплення                                                                   ","100м3","0,19452"]
[5,"Плити кріплення РП-15-30                                                                  ","шт.",57]
[6,"Плити кріплення РПУ-10-15                                                                    ","шт.",12]
[7,"Монтаж сходових маршів                                                                  ","100шт","0,04"]
[8,"Сходові марші                                                                   ","шт.",4]
[9,"Монтаж старих сходових маршів                                                                 ","100шт","0,02"]
[10,"Відновлення захисного шару бетону                                                                 ","100м2","0,05"]
[11,"Улаштування бетонної підготовки                                                                   ","100м3","0,073"]
[12,"Улаштування стяжки цементної                                                                 ","100м3","0,0073"]
[13,"Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                               ","м3","0,73"]
[14,"Установлення блоків Б-2                                                                 ","100м3","0,15296"]
[15,"Блоки Б-2                                                               ","шт.",8]
[16,"Омонолічення блоків Б-2 та стін і днища флютбета                                                                   ","100м3","0,2766"]
[17,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                    ","м3","27,66"]
[18,"Установлення блоків П-6-1 і П-6-2                                                                    ","100м3","0,15296"]
[19,"Блоки П-6-1 і П-6-2                                                                    ","м3","3,56"]
[20,"Улаштування сходів з бетону                                                             ","100м3","0,0072"]
[21,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                    ","м3","0,72"]
[22,"Демонтаж старого з/б пішохідного містка                                                                 ","100м3","0,025"]
["Розділ 4. Монтаж металоконструкцій"]
[1,"Демонтаж здвоєного затвору плоского Ст 3, ГОСТ 380-60                                                                   ","т",2196]
[2,"Монтаж клапанного затвору                                                                   ","т",5134]
[3,"Затвор клапанний 5,0х2,5 м з канатним підйомником                                                                     ","шт.",1]
[4,"Установлення арматури з окремих стержнів для споруд                                                                ","100т","0,04231"]
[5,"Стрижнева арматура                                                                 ","100кг","42,31"]
[6,"Деталі закладні сталеві                                                                  ","т","0,921"]
[7,"Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж перил та перильної огорожі та драбини) ","1т","0,61"]
[8,"Металоконструкції (перила, огорожа та драбина) ","т","0,61"]
["Розділ 5. Гідроізоляція та фарбування"]
[1,"Ґрунтування металевих поверхонь                                                               ","100м2","0,79"]
[2,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                                                 ","100м2","0,79"]
[3,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                                               ","100м2","1,6"]
[4,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                                                ","100м2","0,61"]
[5,"Маркування споруди                                                                 ","100шт","0,01"]
["Інші витрати"]
[1,"Зв'язок",1]
[2,"Транспортні та логістичні витрати",1]
[3,"Інші витрати (якщо є, із зазначенням типу витрат)",1]
["ВСЬОГО"]