{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":317,"n_cols":7,"rows_kept":317,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[313,1,313,3],[315,1,315,5],[316,1,316,5],[251,0,251,6],[257,0,257,6],[272,0,272,6],[294,0,294,6],[310,0,310,6],[45,0,45,6],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[149,0,149,6],[240,0,240,6],[203,0,203,6],[41,0,41,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[5,0,5,6],[21,0,21,6],[25,0,25,6]]}
["Лот №4. Кременское Районное Территориальное Медицинское Объединение (г.Кременная, Луганская область)."]
["Перечень объемов работ и материалов*"]
[]
["№","Название материала/работ","Ед. измерения","Количество","Стоимость за ед., без НДС","НДС","Итого"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["Раздел №1. \"Ремонтно-строительные работы Терапевтический корпус\""]
[1,"Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов","100м2",15]
[2,"Разборка обрешетки из брусков с прозорами","100м2",15]
[3,"Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы","100м2",15]
[4,"Устройство стропил и мауэрлатов из брёвен","м3",8.1999999999999993]
[5,"Устройство кровель шатровых из металлочерепицы\n\"Монтерей\"","100м2",15]
[6,"Профлист кровельный с полимерным покрытием","м2",1950]
[7,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм","т",0.52800000000000002]
[8,"Саморезы","шт",31500]
[9,"Разборка утеплителя покрытий плитного","100м2",11.69]
[10,"Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой","100м2",11.69]
[11,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3",240.8]
[12,"Устройство обмазочной пароизоляции в один слой","100м2",11.69]
[13,"Устройство цементной выравнивающей стяжки","100м2",11.69]
[14,"Погрузка мусора вручную","1 т",32.4]
[15,"Перевозка мусора до 5 км","т",32.4]
["Раздел №2. \"Огнезащита Терапевтический корпус\""]
[16,"Нанесение вручную в один слой покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ- 19010 на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций","100 м2",15]
[17,"На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 вручную добавлять к норме 13-73-1","100 м2",15]
[18,"УНИТЕРМ-19010 ","кг",3600]
["Раздел №3. \"Ремонтно-строительные работы Хирургический корпус\""]
[19,"Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов","100м2",12.6]
[20,"Разборка обрешетки из брусков с прозорами","100м2",12.6]
[21,"Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы","100м2",12.6]
[22,"Устройство стропил и мауэрлатов из брёвен","м3",6]
[23,"Устройство кровель шатровых из металлочерепицы\n\"Монтерей\"","100м2",12.6]
[24,"Профлист кровельный с полимерным покрытием","м2",1638]
[25,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм","т",0.46200000000000002]
[26,"Саморезы","шт",26500]
[27,"Разборка утеплителя покрытий плитного","100м2",11.26]
[28,"Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой","100м2",11.26]
[29,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3",232]
[30,"Устройство обмазочной пароизоляции в один слой","100м2",11.26]
[31,"Устройство цементной выравнивающей стяжки","100м2",11.26]
[32,"Погрузка мусора вручную","1 т",27.216000000000001]
[33,"Перевозка мусора до 5 км","т",27.216000000000001]
["Раздел №4. \"Огнезащита Хирургический корпус\""]
[34,"Нанесение вручную в один слой покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ- 19010 на горизонтальные и вертикальные поверхности деревянных конструкций","100 м2",15]
[35,"На каждый последующий слой нанесения покрытия из огнезащитного материала УНИТЕРМ-19010 вручную добавлять к норме 13-73-1","100 м2",15]
[36,"УНИТЕРМ-19010 ","кг",3600]
["Раздел №5. \"Другие работы.\""]
[37,"Погрузка мусора вручную","1 т",32.4]
[38,"Перевозка мусора до 5 км","т",32.4]
["Раздел №6. \"Отопление\""]
["6.1 Главный корпус"]
[39,"Демонтаж радиаторов массой до 80 кг","100шт",1.39]
[40,"Демонтаж радиаторов массой свыше 80 до 160 кг","100шт",0.93]
[41,"Демонтаж радиаторов массой свыше 160 до 240 кг","100шт",0.02]
[42,"Разборка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ","100м",14.7]
[43,"Разборка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм","100м",0.38]
[44,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм","100м",0.01]
[45,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 15 мм,  толщина  стенки 2,8 мм,ГОСТ 3262-75","м",1]
[46,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм","100м",0.77]
[47,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм,  толщина  стенки 3,2 мм, ГОСТ 3262-75","м",77]
[48,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм","100м",0.5]
[49,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм,  толщина  стенки 3,2 мм, ГОСТ 3262-75","м",50]
[50,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм","100м",0.65]
[51,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм,  толщина  стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75","м",65]
[52,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм","100м",0.6]
[53,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, ГОСТ 10704-91","м",60]
[54,"Резьба 3/4\"","10шт",1.4]
[55,"Резьба 1\"","10шт",3.8]
[56,"Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 50 мм","100м",2.5299999999999998]
[57,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм","100м",7.0369999999999999]
[58,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\"  для горячей воды и отопления диам. 20х2,8 мм","м",692]
[59,"Муфта с внутренней резьбой диам. 20х1/2\" мм, \"Ekoplastik\"","шт",82]
[60,"Кран шаровой из полипропилена под пайку dу 15 мм Тройник из полипропилена диам. 20 мм","шт",54]
[61,"Муфта диам. 20 мм \"Ekoplastik\"","шт",48]
[62,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм","100м",6.8985000000000003]
[63,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 25х3.5 мм","м",660]
[64,"Муфта диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",44]
[65,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",24]
[66,"Муфта с внутренней резьбой диам. 25х3/4\" мм, \"Ekoplastik\"","шт",4]
[67,"Муфта переходная диам. 25х20 мм \"Ekoplastik\"","шт",22]
[68,"Тройник из полипропилена диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",20]
[69,"Тройник переходной диам. 25х20х25 мм \"Ekoplastik\"","шт",102]
[70,"Тройник переходной диам. 25х20х25 мм \"Ekoplastik\"","шт",304]
[71,"Крестовина диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",58]
[72,"Кран шаровой из полипропилена под пайку dу 20 мм","шт",22]
[73,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм","100м",1.0760000000000001]
[74,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 32х4.4 мм","м",93]
[75,"Муфта диам. 32 мм \"Ekoplastik\"","шт",34]
[76,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 32 мм \"Ekoplastik\"","шт",8]
[77,"Муфта c внутренней резьбой диам. 32х1\" мм \"Ekoplastik\"","шт",2]
[78,"Муфта переходная диам. 32х25 мм \"Ekoplastik\"","шт",58]
[79,"Тройник переходной диам. 32х20х32 мм \"Ekoplastik\"","шт",58]
[80,"Тройник редукционный из полипропилена диам. 32х25 мм","шт",22]
[81,"Крестовина диам. 32 мм \"Ekoplastik\"","шт",52]
[82,"Кран шаровой из полипропилена под пайку dу 25 мм","шт",58]
[83,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 40 мм","100м",1.226]
[84,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 40х5.5 мм","м",120]
[85,"Муфта диам. 40 мм \"Ekoplastik\"","шт",6]
[86,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 40 мм \"Ekoplastik\"","шт",10]
[87,"Тройник редукционный из полипропилена диам. 40х25 мм","шт",16]
[88,"Муфта из внутренней резьбой диам. 40х1 1/4\" мм","шт",20]
[89,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 50 мм","100м",0.224]
[90,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 50х6.9 мм","м",20]
[91,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 50 мм \"Ekoplastik\"","шт",10]
[92,"Тройник редукционный из полипропилена диам. 50х20 мм","шт",16]
[93,"Тройник редукционный из полипропилена диам. 50х25 мм","шт",12]
[94,"Муфта из внутренней резьбой диам. 50х1 1/2\" мм","шт",10]
[95,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 63 мм","100м",0.75800000000000001]
[96,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stati\" для горячей воды и отопления диам. 63х8.6 мм","м",75]
[97,"Муфта c внутренней резьбой диам. 63х2\" мм \"Ekoplastik\"","шт",16]
[98,"Хомут c шурупом диам. 16 мм","шт",800]
[99,"Хомут c шурупом диам. 20 мм","шт",900]
[100,"Хомут c шурупом диам. 25 мм","шт",160]
[101,"Хомут c шурупом диам. 32 мм","шт",180]
[102,"Хомут c шурупом диам. 40 мм","шт",45]
[103,"Хомут c шурупом диам. 50 мм","шт",150]
[104,"Установка муфтовых кранов","100 шт",1.51]
[105,"Краны шаровые муфтовые диам. 15 мм","шт",147]
[106,"Краны шаровые муфтовые диам. 40 мм","шт",4]
[107,"Ниппель 16, ТН-6-5И1","шт",80]
[108,"Шланг-рукав резинотканевый ВГ (III) -6,3-16- 27-У, ГОСТ 18698-79","м",1]
[109,"Установка отопительных радиаторов стальных","100кВт",3.49682]
[110,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 2- х секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",9]
[111,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 3- х секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",3]
[112,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 4- х секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",7]
[113,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 5 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",22]
[114,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 6 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",26]
[115,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 7 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",65]
[116,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 8 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",25]
[117,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 9 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",13]
[118,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 10 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",39]
[119,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 11 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",28]
[120,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 12 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",4]
[121,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 15 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",6]
[122,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 16 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",4]
[123,"Радиатор стальной 500х600(h), \"KORADO\" тип11","шт",1]
[124,"Радиатор стальной 1000х600(h), \"KORADO\" тип11","шт",2]
[125,"Радиатор стальной 800х500(h), \"KORADO\" тип22","шт",2]
[126,"Радиатор стальной 1100х500(h), \"KORADO\" тип22","шт",2]
[127,"Крепления для радиаторов","комплект",340]
[128,"Установка автоматического терморегулятора","комплект",66]
[129,"Автоматический терморегулятор RTD типа 1/2\" фирма\"Danfoss\"","шт",66]
[130,"Изоляция трубопроводов трубками","100м",1.2250000000000001]
[131,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 1/2\"-22 мм толщиной 9 мм","м",56.21]
[132,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 3/4\"-28 мм толщиной 9 мм","м",66.430000000000007]
[133,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 1\"-35 мм толщиной 9 мм","м",2.5550000000000002]
[134,"Оклейка стен самоклеющейся отражающей теплоизоляцией","100м2",0.99]
[135,"Отражающая теплоизоляция тип С-3, 0, 6/165, б=3 мм (самоклеющаяся с односторонним фольгированием)","м2",105.93]
[136,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021","100м2",0.34]
[137,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза","100м2",0.34]
["Раздел №7 \"Главный корпус. Узел ввода \""]
[138,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм","100м",0.06]
[139,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 15 мм,  толщина  стенки 2,8 мм, ГОСТ 3262-75","м",6]
[140,"Переходник Ду 1/2\"х3/4\" мм","шт",2]
[141,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм","100м",0.04]
[142,"Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 3262-75","м",4]
[143,"Переходник, Ду 3/4\"х1\" мм","шт",2]
[144,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм","100м",1.4999999999999999E-2]
[145,"Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм,  толщина  стенки 3,2 мм, ГОСТ 3262-75","м",1.5]
[146,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм","100м",0.27]
[147,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, ГОСТ 10704-91","м",27]
[148,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм","100м",0.03]
[149,"Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3, 5 мм, ГОСТ 10704-91","м",3]
[150,"Переходы, диаметр условного прохода 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм ГОСТ 17378-2001","шт",1]
[151,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм","100м",0.03]
[152,"Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3, 5 мм, ГОСТ 10704-91","м",3]
[153,"Переходы, диаметр условного прохода 80х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм ГОСТ 17378-2001","шт",1]
[154,"Переходы, диаметр условного прохода 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм ГОСТ 17378-2001","шт",2]
[155,"Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм","шт",1]
[156,"Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм","100м",2E-3]
[157,"Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, ГОСТ 10704-91","м",0.2]
[158,"Переходы, диаметр условного прохода 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм ГОСТ 17378-2001","шт",1]
[159,"Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 100 мм","шт",1]
[160,"Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 50 мм","100м",0.38500000000000001]
[161,"Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром свыше 50 до 100 мм","100м",6.2E-2]
[162,"Установка грязевиков, наружный диаметр патрубков 89 мм","шт",1]
[163,"Грязевик 16-80 Т34.04 (с.4-903.10, вып.8)","шт",1]
[164,"Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм","шт",2]
[165,"Установка фланцевых вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром свыше 25 до 50 мм","100шт",0.04]
[166,"Вентили запорный фланцевые, давление 1, 6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм","шт",4]
[167,"Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 50 мм","шт",8]
[168,"Установка муфтовых кранов","100 шт",0.11]
[169,"Краны шаровые муфтовые диам. 15 мм","шт",7]
[170,"Краны шаровые муфтовые диам. 20 мм","шт",4]
[171,"Установка узлов ручных насосов","узел",1]
[172,"Насосы ручные Р.1,6-20","шт",1]
[173,"Ниппель 20, ТН-6-5И1","шт",1]
[174,"Шланг-рукав резинотканевый ВГ(III)-10-20-33-У","м",30]
[175,"Установка манометров с трехходовым краном","комплект",1]
[176,"Манометр показывающий общего назначения МП4-У, ТУ 25-02.180665-84, предел измерения:0-10 кг/см2 (г. Харьков)","комплект",1]
[177,"Установка термометров в оправе прямых или угловых","комплект",1]
[178,"Термометр технический стеклянный П4 1 240 103, ГОСТ 2823-73, предел измерения: 0-100гр. С (Клинский термометровый завод)","шт",1]
[179,"Оправа защитная 2П 250 100 64 100гр., ГОСТ 3029-75  (Клинский термометровый завод)","шт",1]
[180,"Монтаж закладной конструкции для манометра","10 шт",0.1]
[181,"Закладная конструкция для маномерта ТМ14-2-3-03 рис.1, ЗК14-2-3-02 уст.1в","шт",1]
[182,"Монтаж закладной конструкции для термометра","10 шт",0.1]
[183,"Закладная конструкция для термометра ТМ4-1-6-95 рис.1, ЗК4-1-1-95 уст.01,5-10-20-10","шт",1]
[184,"Монтаж отборного устройства","10 шт",0.1]
[185,"Отборное устройство 1,6-255-ст.20-МП","шт",1]
[186,"Паронит толщ. 2 мм, ПОН, ГОСТ 12820-80","т",1E-3]
[187,"Изоляция трубопроводов трубками","100м",0.34499999999999997]
[188,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 3/4\"-28 мм толщиной 13 мм","м",10]
[189,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 2\"-60 мм толщиной 13 мм","м",20]
[190,"Изоляция для труб \"Climaflex\" диам. трубы- изоляции 102 мм толщиной 13 мм","м",4.5]
["Раздел №8 \"Главный корпус. Теплый переход\""]
[191,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм","100м",0.3]
[192,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\"  для горячей воды и отопления диам. 20х2,8 мм","м",30]
[193,"Муфта с внутренней резьбой диам. 20х1/2\" мм, \"Ekoplastik\"","шт",2]
[194,"Муфта диам. 20 мм \"Ekoplastik\"","шт",2]
[195,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм \"Ekoplastik\"","шт",36]
[196,"Тройник из полипропилена диам. 20 мм \"Ekoplastik\"","шт",2]
[197,"Кран шаровой из полипропилена под пайку dу 15 мм","шт",34]
[198,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм","100м",0.2]
[199,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 25х3.5 мм","м",20]
[200,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",2]
[201,"Муфта диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",6]
[202,"Тройник из полипропилена диам. 25 мм \"Ekoplastik\"","шт",6]
[203,"Тройник переходной диам. 25х20х25 мм \"Ekoplastik\"","шт",6]
[204,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм","100м",0.3]
[205,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 32х4.4 мм","м",30]
[206,"Муфта диам. 32 мм \"Ekoplastik\"","шт",6]
[207,"Тройник переходной диам. 32х20х32 мм \"Ekoplastik\"","шт",8]
[208,"Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 40 мм","100м",0.6]
[209,"Трубы полипропиленовые PN 20 \"Ekoplastik Stabi\" для горячей воды и отопления диам. 40х5.6 мм","м",60]
[210,"Муфта диам. 40 мм \"Ekoplastik\"","шт",14]
[211,"Тройник редукционный из полипропилена диам. 40х20x40 мм \"Ekoplastik\"","шт",20]
[212,"Переходник /наружная резьба/ диам. 40х5/4\" мм \"Ekoplastik\"","шт",2]
[213,"Установка отопительных радиаторов стальных","100кВт",0.52359999999999995]
[214,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 18 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",16]
[215,"Радиатор биметаллический Н=575 мм из 20 секций (Bi-metall 500) с комплектом подключения и кронштейнами","шт",1]
[216,"Установка автоматического терморегулятора","комплект",9]
[217,"Автоматический терморегулятор RTD типа 1/2\" фирма\"Danfoss\"","шт",9]
[218,"Установка муфтовых кранов","100 шт",0.55000000000000004]
[219,"Краны шаровые муфтовые диам. 15 мм","шт",53]
[220,"Краны шаровые муфтовые диам. 32 мм","шт",2]
[221,"Ниппель 16, ТН-6-5И1","шт",3]
[222,"Шланг-рукав резинотканевый ВГ (III) -6,3-16- 27-У, ГОСТ 18698-79","м",15]
[223,"Оклейка стен самоклеющейся отражающей теплоизоляцией","100м2",0.18]
[224,"Отражающая теплоизоляция тип С-3, 0, 6/165, б=3 мм (самоклеющаяся с односторонним фольгированием)","м2",19.260000000000002]
[225,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021","100м2",5.0000000000000001E-3]
[226,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза","100м2",5.0000000000000001E-3]
["Раздел №9 \"Прочие работы\""]
[227,"Пробивка отверстий диаметром свыше 25 мм в кирпичных стенах при толщине стены в 1,5 кирпича вручную","100 отв.",1.1599999999999999]
[228,"Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 40х40 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах","10шт",9.6]
[229,"На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 40х40 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах добавлять или исключать","10шт",9.6]
[230,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм","м",1.8]
[231,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм","м",1.8]
[232,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм","м",6]
[233,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм","м",3.6]
[234,"Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм","м",50]
[235,"Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в кирпичных стенах","100шт",1.1599999999999999]
[236,"Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в бетонных перекрытиях","100шт",0.96]
["Раздел №10.\"Демонтажные работы\""]
[237,"Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски","100м2",0.51]
[238,"Снятие обоев простых и улучшенных","100м2",0.44]
[239,"Разборка покрытий полов из керамической плитки","100м2",0.434]
[240,"Разборка деревянных плинтусов","100м",2.04]
[241,"Разборка покрытий полов из линолеума и релина","100м2",3.88]
["Раздел №11. \"Электроосвещение\""]
[242,"Демонтаж светильников с лампами накаливания","100шт",0.36]
[243,"Демонтаж выключателей, розеток","100шт",0.72]
[244,"Монтаж светильников для люминесцентных ламп, которые устанавливаются на штыри, количество ламп 2 шт","100шт",0.36]
[245,"Светильники","шт",36]
[246,"Установка выключателей утопленного типа при спрятанной проводке, 1-клавишных","100шт",0.36]
[247,"Выключатели утопленного типа 1-клавишные","шт",36]
[248,"Установка штепсельных розеток утопленного типа при спрятанной проводке","100шт",0.36]
[249,"Штепсельная розетка утопленного типа","шт",36]
[250,"Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2","100м",1.2]
[251,"Прокладка проводов при спрятанной проводке в бороздах","100м",1.2]
[252,"Двужильный кабель сечением 2.2,5мм2 ВВГ","1000м",0.12]
[253,"Прокладка коробов пластиковых","100м",0.8]
[254,"Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг","100 м",0.8]
[255,"Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовые ниши или на стене","шт",2]
["Раздел №12. \"Отделочные работы\""]
[256,"Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм","100м2",1.02]
[257,"Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки стен известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2","100м2",1.02]
[258,"Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм","100м2",0.85]
[259,"Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки потолков известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2","100м2",0.85]
[260,"Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором","100м2",0.08]
[261,"Клеевое высококачественное окрашивание ранее окрашенных поверхностей внутри здания (стены)","100м2",2.97]
[262,"Клеевое высококачественное окрашивание ранее окрашенных поверхностей внутри здания (потолки)","100м2",4.3600000000000003]
[263,"Шпатлевка стен шпаклевкой старт \"Кнауф\" (или аналог)","100м2",1.46]
[264,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен","100м2",1.46]
[265,"Шпатлевка стен шпаклевкой финиш \"Кнауф\" (или аналог)","100м2",1.46]
[266,"Шпатлевка потолков шпаклевкой старт \"Кнауф\" (или аналог)","100м2",0.95299999999999996]
[267,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки потолков","100м2",0.95299999999999996]
[268,"Шпатлевка потолков шпаклевкой финиш \"Кнауф\"","100м2",0.95299999999999996]
[269,"Улучшеная покраска поливинилацетатными водоэмульсионнными смесями потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",0.51]
[270,"Улучшенная масляная покраска ранее окрашенных стен внутри здания разбеленым цветом расчисткой старой краски более 35%","100м2",5.04]
[271,"Оклейка стен обоями простыми и средней плотности","100м2",0.44]
[272,"Оклейка потолков обоями простыми и средней плотности","100м2",0.10299999999999999]
[273,"Улучшенная масляная покраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленым цветом расчисткой старой краски более 35%","100м2",0.86599999999999999]
[274,"Установка дверных [оконных] наборов врезных [шпингалеты дверные, ручки-закрутки дверные балконные, ручки-защелки дверные]","100 шт",0.15]
[275,"Установка дверных [оконных] наборов накладных [шпингалеты-закрутки форточные, ручки дверные и оконные т.д.]","100 шт",0.17]
[276,"Установка замков дверных врезных","100 шт",0.08]
["Раздел №13. \"Полы\""]
[277,"Устройство под покрытие пола основания из OSB плит площадью основания более 20 м2","100м2",3.88]
[278,"Плиты osb многослойные толщина 10мм","100 м2",3.88]
[279,"Мастика клеящая каучуковая КН-2","кг",516.04]
[280,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия более 20 м2","100м2",3.88]
[281,"Линолеум ПВХ на теплозвукоизоляционной подоснове, класс 34,марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм","м2",388]
[282,"Устройство плинтусов ПВХ","100м",2.2400000000000002]
[283,"Плинтус ПВХ","м",224]
[284,"Мастика клеящая каучуковая КН-2","кг",197.8]
[285,"Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонной основе площадью до 20 м2","100м2",0.434]
[286,"Раствор цементно-песчаный","м3",1.0900000000000001]
[287,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт","100м2",0.434]
[288,"Плитка керамическая ","м2",43.4]
[289,"Затирка д/ш Церезит СЕЗЗ (или аналог) 2 кг","кг",28.9]
[290,"Клей для плитки","кг",365]
[291,"Крестики 1,5мм (пачка)","шт","4"]
["Раздел № 14 \"Другое\"**"]
[292,"Дополнительные расходы (транспортные, административные, и т.п.) - добавить при необходимости"]
["…"]
[null,"ИТОГО"]
[]
[null,"*Некоторые материалы и оборудование, приведенные в данном перечне объемов работ и материалов, указаны со ссылкой на торговые марки. Участники могут предлагать альтернативные материалы/оборудование, аналогичные по качественным характеристикам.\nНе допускается использование альтернативных материалов и оборудования, по разделу «Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».\n"]
[null,"** В случае возникновения других дополнительных расходов участнику предлагается детализировать их в разделе №14 с указанием вида расходов и стоимости."]