{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet 1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":7,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[109,1,109,4],[3,1,3,6],[107,1,107,4],[0,1,0,2],[20,1,20,4],[2,1,2,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6]]}
[]
[null,"                             كشف رقم 2 خاص بصيانة مشروع ماء تكريت المركزي                              BOQ 2:       Rehabilitation Work for Tikrit Central Water Project           "]
[null,"First : Supply & install new Generator"]
[null,"أولاً :- أعمال تجهيز ونصب المولد الكهربائي"]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,1,"تجهيز مواد ومعدات والقيام بحفر قاعدة المولد وخزان الوقود بابعاد ( 8×7 ) م بعمق ( 15 سم ) والقيام بصب كونكريت عادي بسمك ( 10 سم ) مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to digging ground for generator basement & its fuel tank with dimensions 8x7m and depth 15cm & then cast ordinary concrete 1:2:4 thick 10cm with complete work requirements according to site engineer instructions","m3",6]
[null,2,"تجهيز مواد ومعدات والقيام باعمال الصب بالكونكريت المسلح بابعاد (8×7 ) م  وبسمك ( 25 سم ) بحيث تكون ارضية القاعدة مسلحة بحديد تسليح قطر 12ملم كل (20) سم في كلا الاتجاهين وبطبقتين مع عمل باجات من الجكر بليت سمك ( 8 ملم ) والقيام بتركيبها وتثبيتها بالشكل المناسب مع كل ما يتطلبه العمل ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to cast rienforced concrete with dimensions 8x7m and thick 25cm concrete 1:2:4. rienforcement steel of 12mm diameter spread in two layers with 20cm distance space & make plates of chicker plate thick 8mm to fix  with complete work requirements according to site engineer instructions","m3",14]
[null,3,"تجهيز ونصب وتشغيل مولدة كهربائية جديدة سعة ( 1000 كفا ) ( 50 هيرتز ) ( 1500 دورة في الدقيقة )   من المناشئ الجيدة  أصلي  داخل حاوية كاتمه للصوت (Achieving 55 dBA@ 3m) مطابق للمواصفات العالمية ( ISO 8258- ISO 3046  DIN 6271 – BS 5514) مع كل ما يتطلبه العمل \n  \n      \n"]
[null,null,"Supply, install & operate new electrical generator 1000 Kva capacity 50 Hz & 1500 ccpm for a good type & origin & Silence type in container","no",1]
[null,4,"تجهيز وتركيب ونصب خزان وقود من البليت ( حديد اسود ( سيملس )) سمك ( 8 ملم ) سعة ( 16,000 لتر ) مع كافة توصيلات الانابيب  بين الخزان والمولد على ان تكون الأنابيب من نفس نوعية البليت المستخدم في تصنيع الخزان و كل ما يتطلبه العمل للتشغيل بصورة جيدة ."]
[null,null,"Supply & install fuel tank from steel plate 8mm thick capacity 16000 liter with complete connections & fittings & all work requirements according to site engineer instructions ","no",3]
[null,5,"تجهيز وتركيب ونصب جنج أوفر سويج سعة ( 3× 1500 امبير ) في غرفة السيطرة الرئيسية حسب ما تنص علية المواصفات القياسية IEC 947 منشأ أصلي مع كافة الربوطات الخاصة بالقابلوات  من الكهرباء الوطنية والمولدة مع كل ما يتطلبه العمل ."]
[null,null,"Supply, install & operate new electrical change over switch 3x1500 Amp in main control room according to standards IEC 947 from a good origin & with complete cables & connections ","no",1]
[null,6,"تجهيز وربط قابلو قياس ( 3×240+120) ملم2 من المولد الى الجنج أوفر سويج في غرفة السيطرة وحسب المواصفات القياسية IEC 60502 )) ,  (current rating based on VDE0298)  (copper conductor protected by a double steel tape armour- PVC insulated))  .  "]
[null,null,"Supply & connect new cable 3x240+120 mm2 from generator to change over switch in main control room","M.L",150]
[null,7,"تجهيز المواد والمعدات اللازمة والقيام بعمل سقيفة بابعاد ( 8×7 ) م وبأرتفاع ( 3 م ) بأستخدام البليت المضلع سمك ( 0,8 ملم ) ومساند من الأنابيب الحديدية المربعة ( 10×5 سم ) والركائز من الأنابيب الحديدية قطر ( 110 ملم ) سمك ( 4 ملم ) وتثبيتها على الباجات التي تم تركيبها على وجه صبة القاعدة مع الأخذ بنظر الأعتبار عمل ميلان مناسب للسقيفة على ان تكون النهايات موصلة بأنابيب من الحديد المغلون قطر (3 انج) لغرض تصريف المياه مع كافة اعمال الحدادة شاملا السعر الطلاء بمادة مانع الصدأ والطلاء ألدهني اللماع (3 طبقات) وباللون المناسب يحدد من قبل المهندس المشرف مع كل ما يتطلبه العمل لأنجاز العمل بصورة كاملة مع العلم ان عدد السقائف ( 3 ) ."]
[null,null,"Supply materials, tools & manpower to install steel shed 8x7m and 3m height using corrugated plate thick 0.8mm & square steel pipes  5x10cm & supports from steel pipes diameter 110mm & 4mm thick to fix it on steel plates on new concrete basement, the shed with a good slope & the work includes complete requirements to present a good work according to site engineer instructions. Numbers of shed are two","m2",56]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G13:G20)","v":0}]
[null,"Second : Supplying Pipes & maintainance Accessorie Works"]
[null,"ثانياً :- اعمال تجهيز انابيب وملحقاتها لصيانة الشبكات المائية"]
[null,"No.","Item Description                            ","Unit","Qty","Price $","Total $"]
[null,"ت","التفاصيل","الوحدة","الكمية","السعر","المبلغ"]
[null,null,"تجهيز انابيب بلاستك ضغط ( 10 بار ) مع ملحقات الأنابيب ومواد صيانة الشبكات المائيةً وكما يلي :-"]
[null,null,"Supply PVC pipes 10 Bar pressure with complete pipes accessories & maintainance  materials for water network as followings"]
[null,1,"انبوب بلاستك قطر ( 315 ملم ) سمك ( 15 ملم ) "]
[null,null,"PVC Pipe diameter 315 mm & 15 mm thick","no",200]
[null,2,"انبوب بلاستك قطر ( 250 ملم ) سمك ( 11,9 ملم ) "]
[null,null,"PVC Pipe diameter 250 mm & 11.9 mm thick","no",350]
[null,3,"انبوب بلاستك قطر ( 225 ملم ) سمك ( 10,8 ملم ) "]
[null,null,"PVC Pipe diameter 225 mm & 10.8 mm thick","no",500]
[null,4,"انبوب بلاستك قطر ( 160 ملم ) سمك ( 7,7 ملم ) "]
[null,null,"PVC Pipe diameter 160 mm & 7.7 mm thick","no",750]
[null,5,"انبوب بلاستك قطر ( 110 ملم ) سمك ( 5,3 ملم ) "]
[null,null,"PVC Pipe diameter 110 mm & 5.3 mm thick","no",1000]
[null,6,"قفل قطر ( 315 ملم  ) "]
[null,null,"Lock diameter 315mm","no",15]
[null,7,"قفل قطر ( 250 ملم  ) "]
[null,null,"Lock diameter 250mm","no",30]
[null,8,"قفل قطر ( 225 ملم  ) "]
[null,null,"Lock diameter 225mm","no",40]
[null,9,"قفل قطر ( 160 ملم  ) "]
[null,null,"Lock diameter 160mm","no",50]
[null,10,"قفل قطر ( 110 ملم  )  "]
[null,null,"Lock diameter 110mm","no",70]
[null,11,"تجهيز فلنجة حديد اهين لتصليح كسر انبوب بلاستك قطر ( 315 ملم )"]
[null,null,"Supply Iron insulated flange for repair broken PVC pipe diameter 315mm","no",5]
[null,12,"تجهيز فلنجة حديد اهين لتصليح كسر انبوب بلاستك قطر ( 250 ملم )"]
[null,null,"Supply Iron insulated flange for repair broken PVC pipe diameter 250mm","no",8]
[null,13,"تجهيز فلنجة حديد اهين لتصليح كسر انبوب بلاستك قطر ( 225 ملم )"]
[null,null,"Supply Iron insulated flange for repair broken PVC pipe diameter 225mm","no",12]
[null,14,"تجهيز فلنجة حديد اهين لتصليح كسر انبوب بلاستك قطر ( 160 ملم )"]
[null,null,"Supply Iron insulated flange for repair broken PVC pipe diameter 160mm","no",18]
[null,15,"تجهيز فلنجة حديد اهين لتصليح كسر انبوب بلاستك قطر ( 110 ملم )"]
[null,null,"Supply Iron insulated flange for repair broken PVC pipe diameter 110mm","no",35]
[null,16,"تجهيز حزام تصليح كسر قطعة واحدة ستيل قطر ( 315 ) ملم ذو قياس ( 300-325)"]
[null,null,"Supply Belt for repair one broken steel piece diameter 315mm & with measurement 300-325","no",5]
[null,17,"تجهيز حزام تصليح كسر ستيل قطعة واحدة قطر ( 250 ) ملم ذو قياس ( 245-260)"]
[null,null,"Supply Belt for repair one broken steel piece diameter 250mm & with measurement 260-245","no",8]
[null,18,"تجهيز حزام تصليح كسر ستيل قطعة واحدة قطر ( 225 ) ملم ذو قياس ( 220-235)"]
[null,null,"Supply Belt for repair one broken steel piece diameter 225mm & with measurement 235-220","no",12]
[null,19,"تجهيز حزام تصليح كسر ستيل قطعة واحدة قطر ( 160 ) ملم ذو قياس ( 155-165)"]
[null,null,"Supply Belt for repair one broken steel piece diameter 160mm & with measurement 155-165","no",18]
[null,20,"تجهيز حزام تصليح كسر ستيل قطعة واحدة قطر ( 110 ) ملم ذو قياس ( 108-118)"]
[null,null,"Supply Belt for repair one broken steel piece diameter 110mm & with measurement 118-108","no",30]
[null,21,"سوكت فلانج بلاستك قطر ( 315 ملم )"]
[null,null,"PVC Socket Flange diameter 315mm","no",5]
[null,22,"سوكت فلانج بلاستك قطر ( 250 ملم )"]
[null,null,"PVC Socket Flange diameter 250mm","no",7]
[null,23,"سوكت فلانج بلاستك قطر ( 225 ملم )"]
[null,null,"PVC Socket Flange diameter 225mm","no",10]
[null,24,"سوكت فلانج بلاستك قطر ( 160 ملم )"]
[null,null,"PVC Socket Flange diameter 160mm","no",15]
[null,25,"سوكت فلانج بلاستك قطر ( 110 ملم )"]
[null,null,"PVC Soket flange diameter 110mm","no",20]
[null,26,"سبيكوت فلانج بلاستك قطر ( 315 ملم ) على ان تكون الفلانج من حديد الأهين"]
[null,null,"PVC Speckot flange diameter 315mm, the flange must be iron insulated ","no",5]
[null,27,"سبيكوت فلانج بلاستك قطر ( 250 ملم ) على ان تكون الفلانج من حديد الأهين"]
[null,null,"PVC Speckot flange diameter 315mm, the flange must be iron insulated ","no",7]
[null,28,"سبيكوت فلانج بلاستك قطر ( 225 ملم ) على ان تكون الفلانج من حديد الأهين"]
[null,null,"PVC Speckot flange diameter 315mm, the flange must be iron insulated ","no",10]
[null,29,"سبيكوت فلانج بلاستك قطر ( 160 ملم ) على ان تكون الفلانج من حديد الأهين"]
[null,null,"PVC Speckot flange diameter 315mm, the flange must be iron insulated ","no",15]
[null,30,"سبيكوت فلانج بلاستك قطر ( 110 ملم ) على ان تكون الفلانج من حديد الأهين"]
[null,null,"PVC Speckot flange diameter 110mm, the flange must be iron insulated ","no",20]
[null,31,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 315 ملم ) زاوية 90"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 315mm with 90 degree angle","no",4]
[null,32,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 250 ملم ) زاوية 90"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 250mm with 90 degree angle","no",6]
[null,33,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 225 ملم ) زاوية 90"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 225mm with 90 degree angle","no",8]
[null,34,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 160 ملم ) زاوية 90"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 160mm with 90 degree angle","no",14]
[null,35,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 110 ملم ) زاوية 90"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 110mm with 90 degree angle","no",20]
[null,36,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 315 ملم ) زاوية 45"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 315mm with 45 degree angle","no",4]
[null,37,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 250 ملم ) زاوية 45"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 250mm with 45 degree angle","no",6]
[null,38,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 225 ملم ) زاوية 45"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 225mm with 45 degree angle","no",8]
[null,39,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 160 ملم ) زاوية 45"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 160mm with 45 degree angle","no",14]
[null,40,"تجهيز عكس بلاستك قطر ( 110 ملم ) زاوية 45"]
[null,null,"Supply PVC reversible bend fitting diameter 110mm with 45 degree angle","no",20]
[null," Sub Total",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G100:G107)","v":0}]
[]
[null,"Total Cost in USD BOQ2",{"$nulls":4},{"$f":"G108+G21","v":0}]