{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,5,9,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"ITB023/16 Rehabilitation of Tikrit Water Network"]
[null,"Tikrit - Salahaddin"]
["#","Items","Unit","Qty.","Unit Price US$","Total Price US$"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to cast concrete manholes of (1.5*1.5)m dimensions, (2)m depth and (25)cm wall thickness for different diamaters locks in the sidewalks of Tikrit city, the work includes plate cover of 6mm thickness, replacing the damaged locks with new ones, and giving back the sidewalks as they were with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",50]
[null,"تجهيز المواد والقيام بعمل مانهولات كونكريتية بابعاد (1.5×1.5)م وبعمق 2م وسمك الجدار 25سم مع عمل غطاء من الجكر بليت سمك 6ملم لاقفال مختلفة الاقطار على الارصفة في مناطق متفرقة من مدينة تكريت مع استبدال الاقفال المتضررة واعادة الرصيف كما كان مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to cast concrete manholes of (1.5*1.5)m dimensions, (2)m depth and (25)cm wall thickness for different diamaters locks in the street of Tikrit city, the work includes cover of heavy ahen, replacing the damaged locks with new ones, and giving back the streets as they were with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",10]
[null,"تجهيز المواد والقيام بعمل مانهولات كونكريتية بابعاد (1.5×1.5)م وبعمق 2م وسمك الجدار  25سم مع عمل غطاء من الآهين الثقيل لأقفال مختلفة الاقطار في الشوارع في مناطق متفرقة من مدينة تكريت مع استبدال الاقفال المتضررة واعادة الشارع كما كان مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install new locks of different diamaters and concrete manholes of (1.5*1.5)m dimensions, (2)m depth and (25)cm wall thickness in the sidewalks of Tikrit city, the work includes plate cover of 6mm thickness and giving back the sidewalks as they were with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",6]
[null,"تجهيز المواد والقيام باستحداث اقفال مع مانهولات كونكريتية بابعاد (1.5×1.5)م وبعمق 2م مع عمل غطاء من الجكر بليت سمك 6ملم لاقفال مختلفة الاقطار على الارصفة في مناطق متفرقة من تكريت مع اعادة الرصيف كما كان مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to repair the crushings and collapses in the sidewalks and streets due to the maintenance works, the work includes check and treat the reasons for these crushings and collapses, removing the debris out of the city, refilling using subbase with 25cm layers with good compaction, giving back the sidewalks and kerbstone as they were, and repairing the streets using concrete reinforced with BRC in accordance to the technical specifications and directions of the site engineer","Ea.",15]
[null,"تجهيز المواد والعمل والاليات للقيام بصيانة الكسورات والتخسفات في الارصفة والشوارع من جراء اعمال الصيانة شاملا السعر كشف ومعالجة اسباب التخسف ونقل الانقاض خارج حدود البلدية واعادة الدفن بالسبيس على شكل طبقات بسمك 25سم مع الحدل الجيد مع اعمال اعادة الارصفة والكيربستون والبيهارتون وتصليح الشوارع باستخدام صب كونكريت مسلح بالـ BRC وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to replace the aspest water pipes with PVC water pipes of 110mm diameter (pass in laboratory tests), the work includes the digging works, filling with soft and clean soil, and giving back the sidewalks and the streets as they were with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m.l.",4700]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل للقيام بالحفرواستبدال انبوب ماء اسبست بأنبوب بلاستك قطر 110ملم ناجح بالفحص المختبري مع الدفن بالتراب الناعم النظيف واعادة الطرق والارصفة الى ماكانت عليه قبل الحفر مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Total Cost US$"]