{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,5,43,5],[42,4,43,4],[42,3,43,3],[42,2,43,2],[42,0,43,0],[44,5,45,5],[44,4,45,4],[44,3,45,3],[44,2,45,2],[44,0,45,0],[38,5,39,5],[38,4,39,4],[38,3,39,3],[38,2,39,2],[38,0,39,0],[40,5,41,5],[40,4,41,4],[40,3,41,3],[40,2,41,2],[40,0,41,0],[34,2,35,2],[34,0,35,0],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,0,33,0],[30,2,31,2],[30,0,31,0],[28,5,29,5],[28,4,29,4],[28,3,29,3],[28,2,29,2],[28,0,29,0],[20,2,21,2],[20,0,21,0],[26,5,27,5],[26,4,27,4],[26,3,27,3],[26,2,27,2],[26,0,27,0],[24,5,25,5],[24,4,25,4],[24,3,25,3],[24,2,25,2],[24,0,25,0],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,0,23,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,0,17,0],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,0,19,0],[12,0,13,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,0,15,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[8,4,9,4],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[46,3,46,5],[8,5,9,5],[20,5,21,5],[20,4,21,4],[20,3,21,3],[30,5,31,5],[30,4,31,4],[30,3,31,3],[34,5,35,5],[34,4,35,4],[34,3,35,3],[32,5,33,5]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Waste Water Treatment plant in 7 Kilo"]
[null,"Ramadi - Anbar - Iraq"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean all the site area and remove the debris and the damaged caravan (3*12m)","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتنظيف الموقع بالكامل ورفع الانقاض وازالة الكرفان المتضرر (3*12)م بسبب العمليات العسكرية"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to repair the exterior fence for the station of 2m height which made by galvanized interlaced mesh and concrete columns","m.l.",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة السياج الخارجي للموقع بارتفاع 2م والمتكون من مشبك مغلون مع اعمدة كونكريتية"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to clean and restore the wet room by specialist workers whose have the required experiences and skills in safety arrangements, the safety tools for the work is obligatory.","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتنظيف وترميم واعادة تشغيل الحوض الرطب على ان يكون العمل من قبل مختصين وماهرين في مثل هذه الاعمال مع اخذ شروط السلامة في الاعتبار وتوفير ادوات السلامة ملزم"]
[4,"Supply and install manually crane of 2ton capacity with the pulley, iron chain and wagon.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كرين يدوي 2 طن مع البكرة والسلسلة الحديدية والعربة."]
[5,"Supply and install electrical crane (two speed) (Capacity: 2Ton, Power: 1.45/0.36 kw, depth: 6m at least, m/min ST1  8/2 & m/min ST2 ) with the pulley, iron chain and wagon; preferred brands are KM, GIS, Vital or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب كرين كهربائي (سرعتين) سعة 3 طن، قدرة 1.45/0.36 كيلو وات، العمق 6م على الاقل) مع البكرة والسلسلة الحديدية والعربة. الانواع المعتمدة هي كي ام، جي اي اس، فيتال، او ما يكافؤها."]
[6,"Supply and install sewage submersible pump Q(max)=360 m3/hr, H(max)=23m, R.P.M=1500 Sires, Suction 6 inch, solid passage 80mm at least, Shaft is stainless steel, impeller of gray cast iron, IP=68, wight 170 kg at least, signal channel, wear ring from steel/rubber, mechanical seal from silicon carbide/ceramic for pump. The work includes fittings (gate valves*check valves) and pipes inside the wet room. Preferred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب مضخة غاطسة (360م3/ساعة*23م) 1500دورة بالدقيقة، مقطع 6 انج، مقطع صلد 80ملم على الاقل، الشفت من الحديد، البشارة من الحديد، (IP=68)، الوزن لا يقل عن 170كغم وبقية المواصفات اعلاه؛ شاملا السعر الفيتينك والانابيب داخل الحوض الرطبة. الانواع المعتمدة هي ويلو، كاب، كابراري، فلايجت، كورنيل او ما يكافؤها. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[7,"Supply and install electrical starter (Star & Delta) for two submersible pumps, capacity=30 kW, Metal electrical board size is  80*70*25cm; the M.C.B. 250 amp (main) Qty 1; M.C.B 125 amp Qty 2; Contactors: 50 amp Qty 6; Digital multi meter Qty 3; phuse filer & Timer Qty 2, Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب ستارتر كهربائي (ستار & دلتا) للمضختين الغاطستين، قدرة 30 كيلو وات، الصندوق الكهربائي يكون معدني بحجم 80×70×25 سم، MCB قدرة 250 امبير عدد واحد وقدرة 125 امبير عدد اثنان، كونتكتر 50 امبير عدد 6، مقياس الكتروني عدد 3، فيوز فيلر ومؤقت عدد 2. الانواع المعتمدة اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها."]
[8,"Supply and install sewage submersible pump Q(max)=230 m3/hr, H(max)=22m, R.P.M=1500, Suction 4 inch, solid passage 60mm at least, Shaft is stainless steel, impeller of gray cast iron, IP68 ,Wight 130 kg at least, signal channel, wear ring from steel/rubber, mechanical seal from silicon carbide/ceramic for pump. The work includes fittings and pipes in the wet room. Preferred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",4]
[null,"تجهيز ونصب مضخة غاطسة (230م3/ساعة*22م) 1500دورة بالدقيقة، مقطع 4 انج، مقطع صلد 60ملم على الاقل، الشفت من الحديد، البشارة من الحديد، (IP=68)، الوزن لا يقل عن 130كغم وبقية المواصفات اعلاه؛ شاملا السعر الفيتينك والانابيب داخل الغرفة الرطبة. الانواع المعتمدة هي ويلو، كاب، كابراري، فلايجت، كورنيل او ما يكافؤها. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[9,"Supply and install electrical starter (Star & Delta) for two submersible pumps, capacity=25 kW, Metal electrical board size is  70*60*20cm; the M.C.B. 200 amp (main) Qty 1; M.C.B 100 amp Qty 2; Contactors: 40 amp Qty 6; Digital multi meter Qty 3; phuse filer & Timer Qty 2, Preferred brands are ABB, Schneider, Siemens or equivalent.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب ستارتر كهربائي (ستار & دلتا) للمضختين الغاطستين، قدرة 25 كيلو وات، الصندوق الكهربائي يكون معدني بحجم 70×60×20 سم، MCB قدرة 200 امبير عدد واحد وقدرة 100 امبير عدد اثنان، كونتكتر 40 امبير عدد 6، مقياس الكتروني عدد 3، فيوز فيلر ومؤقت عدد 2. الانواع المعتمدة اي بي بي، شنايدر، سيمينس او ما يكافؤها."]
[10,"Supply and install discharge galvanized pipe line (Diameter=100mm,  thickness at least 3mm) from the wet room to outside the main treated water.","m.l.",60]
[null,"تجهيز وربط انبوب تصريف مغلون بقطر 100ملم وبسمك لا يقل عن 3ملم من الحوض الرطب الى خارج المحطة"]
[11,"Supply and install diesel-powered pump (motor pump) with the specifications: Suction : 6 inch, Type: Thermic engine FA44/ FA34, Engine: 69hp Air cooling, 4 cylinders, with hose of 6 inch size and 100m length; with plugged, clamps, gate valve (SWAN) and check valve (SWAN); the work includes removing the old pumps, the connections with the wet room, casting concrete base foundation, and installation of sunshade roof.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب مضخة ديزل بمواصفات: Suction : 6 inch, Type: Thermic engine FA44/ FA34, Engine: 69hp Air cooling, 4 cylinders, with hose of 6 inch size and 100m length; with plugged, clamps, gate valve (SWAN) and check valve (SWAN) ؛ شاملا العمل ازالة المضخة القديمة، الربط مع الحوض الرطب، صب قاعدة كونكريتية ونصب سقيفة للمضخة."]
[12,"Supply and install mobile diesel-powered pump (motor pump type LR 25/FL) with the specifications: Flow (Qmax) : 60 m3/hr, Head(Hmax) =118m, Type: Multistage 2 impeller, Engine: 25.5hp Air cooling, with hose of 4 inch size and 100m length; with plugged, clamps, gate valve (SWAN) + check valve (SWAN); the work includes removing the old pumps, the connections with the wet room, casting concrete base foundation, and installation of sunshade roof.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب مضخة ديزل متحركة بمواصفات: Flow (Qmax) : 60 m3/hr, Head(Hmax) =118m, Type: Multistage 2 impeller, Engine: 25.5hp Air cooling, with hose of 4 inch size and 100m length; with plugged, clamps, gate valve (SWAN) + check valve (SWAN)؛ شاملا العمل ازالة المضخة القديمة، الربط مع الحوض الرطب، صب قاعدة كونكريتية ونصب سقيفة للمضخة."]
[13,"Supply, install and operate generator of 135 kVA with soundproof canopy; the work includes casting reinforced concrete base of (2*3)m dimensions and 20cm thickness, installation of sunshade roof of (2*3)m dimension and its structure consists of square steel tubes 4 inch and galvanized metal sheet 6mm thick, and installation of galvanized tank 1000 ltr capacity for the fuel with metal stand. See Annex A.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل مولد كهربائي بقدرة 135 كي في اي كاتم الصوت؛ شاملا العمل صب قاعدة كونكريتية مسلحة بطبقتين وبقياس 2×3 م وسمك 20سم، نصب سقيفة بابعاد 2×3 م يكون هيكلها من اعمدة حديدية مربعة قياس 4 انج وصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 1000 لتر مع الستاند المعدني. بقية المواصفات في الملحق أ."]
[14,"Supply, install and connect electrical change over system of 400 amp capacity, the metal board size is 70*60*30cm, with digital multi metersgages.","Ea.",1]
[null,"تجهيز ونصب وربط جنج اوفر كهربائي بقدرة 400 امبير، الصندوق المعدني قياس 40×60*30سم مع المقاييس الرقمية"]
[15,"Supply materials, tools and manpower to repair the broken pipes for the discharge line (150mm diameter) PVC type, 10 bar max load capacity, with the couplings, clamps, gate valves and all work requirements","m.l.",200]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة الانابيب المتضررة في خط التصريف قطر 150ملم، بي في سي، ضغط 10 بار، مع الكوبلن والقفايص وصمامات البوابات وكل متطلبات العمل"]
[16,"Supply materials, tools and manpower to repair the broken pipes for the discharge line (100mm diameter) PVC type, 10 bar max load capacity, with the couplings, clamps, gate valves and all work requirements","m.l.",100]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة الانابيب المتضررة في خط التصريف قطر 100ملم، بي في سي، ضغط 10 بار، مع الكوبلن والقفايص وصمامات البوابات وكل متطلبات العمل"]
[17,"Supply and install new caravan of (3*9)m dimensions for the operators, its structure must be 6 inch iron channels and bars, and the sandwich panels must be of 5cm thickness at least. The caravan contains 2 rooms, bathroom, kitchen, 2 PVC windows of (1*1)m dimensions, PVC water tank of 1000 ltr capacity with metal stand of 3m height, water heater of 60 ltr capacity, two AC wall split unit of 2 ton capacity (Cooling and heating), with all accessories and work requirements.","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتجهيز ونصب كرفان جديد للمشغلين والصيانة بابعاد 3×9م، هيكل الكرفان يكون باستخدام حديد جنل قياس 6 انج وساندويتش بنل على الاقل بسمك 5 سم. الكرفان يحتوي على غرفتين، حمام كامل مع ملحقاته، مطبخ مع ملحقاته، شباك بي في سي عدد 2 بقياس 1×1م، خزان ماء بي في سي بحجم 100 لتر يتم تثبيته على ستاند معدني بارتفاع 3م، سخان كهربائي بحجم 60 لتر، مكيف هواء سبلت يونت جداري تدفئة وتبريد حجم 2 طن، مع كافة الملحقات ومتطلبات العمل."]
[18,"Supply materials, tools and manpower to cleaning and plumping the sewage pipes network of 200-500mm diamaters, the sewage network includes the main and sub branches of the pipes, and the main and sub concrete holes with all work requirements","m.l.",2800]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف وتسليك لانابيب شبكة المجاري باقطار من 200ملم الى 500ملم، شاملا العمل الخطوط الرئيسية والفرعية للشبكة والمنهولات الكونكريتية الرئيسية والفرعية مع كل متطلبات العمل"]
[19,"Supply and connect electrical cable of (4x16)mm2 for the 2 submersible pumps (installed in 6 inch pipe).","m.l.",100]
[null,"تجهيز وربط كيبل كهرباء قياس 4×16ملم2 للمضختين الغاطستين داخل انبوب 6 انج."]
[20,"Supply and connect electrical cable of (4x35)mm2 for the main power supply (generator).","m.l.",15]
[null,"تجهيز وربط كيبل كهرباء قياس 4×35ملم2 للمصدر الرئيسي للكهرباء من المولد"]
[21,"Supply and connect electrical cable of (4x10)mm2 for the 4 submersible pumps (installed in 4 inch pipe).","m.l.",50]
[null,"تجهيز وربط كيبل كهرباء قياس 4×10ملم2 للمضخات الغاطسة الاربعة داخل انبوب 4 انج."]
[null,"Total Cost $"]