{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,5,43,5],[42,4,43,4],[42,3,43,3],[42,2,43,2],[42,0,43,0],[38,5,39,5],[38,4,39,4],[38,3,39,3],[38,2,39,2],[38,0,39,0],[40,5,41,5],[40,4,41,4],[40,3,41,3],[40,2,41,2],[40,0,41,0],[34,5,35,5],[34,4,35,4],[34,3,35,3],[34,2,35,2],[34,0,35,0],[36,5,37,5],[36,4,37,4],[36,3,37,3],[36,2,37,2],[36,0,37,0],[28,5,29,5],[28,4,29,4],[28,3,29,3],[28,2,29,2],[28,0,29,0],[30,5,31,5],[30,4,31,4],[30,3,31,3],[30,2,31,2],[30,0,31,0],[24,0,25,0],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[26,5,27,5],[26,4,27,4],[26,3,27,3],[26,2,27,2],[26,0,27,0],[20,5,21,5],[20,4,21,4],[20,3,21,3],[20,2,21,2],[20,0,21,0],[22,5,23,5],[22,4,23,4],[22,3,23,3],[22,2,23,2],[22,0,23,0],[16,0,17,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[8,5,9,5],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,2,9,2],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Water Ground and Towering Tanks in Tameem"]
[null,"Ramadi - Anbar"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price","Total $"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to repair the towering tank, the work includes replacing the damaged parts of the tank body, handrail and ladder with new 6mm parts formed as the original and fixed using welding with paint the interior and exterior faces according to the original design of the tank with all work requirements","L.S.",1]
[null,"صيانة الخزان العالي شاملا العمل ازالة القطع المتضررة من جسم الخزان والممشى الجانبي والمحجر والسلم مع تجهيز قطع جديدة سمك (6)ملم وتشكيلها حسب الشكل الاصلي وتثبيتها باللحام مع اعادة الطلاء من الداخل والخارج وحسب التصميم الاصلي للخزان شاملا السعر تأجير لكرينات والصقالات وكل ما يتطلبه العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to repair the generator No.1 Perkinz type of 250kVa capacity, the work includes:\n- provide \"injector\" (6) pieces\n- provide \"turbo charger\" (1) piece\n- provide \"poshah\"  (1) piece\n- provide \"piston\" (1) piece\n- provide \"ring set\" (6) pieces\n- provide \"fuel compressor\" (1) piece\n- provide \"the interior pressure regulator IPR\" (1) piece\n- provide \"ECM\" (1) piece\n- provide \"cam shift sensitive\" (1) piece\n- the mechanical and electrical openings and connections, reoperation with all work requirements","Ea.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتجفيت مولد رقم (1) نوع بيركنز قدرة 250 كي في اي شاملا العمل ما يلي :\n• تجهيز انجكتر عدد (6)\n• تجهيز توربو جارجر عدد (1)\n• تجهيز بوشه عدد (6)\n• تجهيز بستم عدد (6)\n• تجهيز سيت رنك عدد (6)\n• تجهيز ضاغطة وقود عدد (1)\n• تجهيز منظم الضغط الداخلي (IPR) عدد (1)\n• تجهيز (ECM) عدد (1)\n• تجهيز حساس كام شفت عدد (1)\n• اجور عمل الفتح والربط الميكانيكي والكهربائي واعادة التشغيل مع كل متطلبات العمل"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to repair generator (VM) type of 400kVa capacity, the work includes provision of \"turbo charger\" (2) pieces, \"gazget set\" (12) pieces, with fuel and oil pipes, the main operation board, water tank of (2.5*2.5*1.5)m dimensions, pipes of 2\" diameter connections, and two fans for cooling system for the generator with all work requirements","Ea.",2]
[null,"صيانة مولدة نوع (VM) قدرة (400) كي في اي شاملا السعر تجهيز توربوجارجر عدد (2) مع سيت كازكيت عدد (12) مع انابيب الوقود والزيت ولوحة التشغيل الرئيسية مع تجهيز خزان ماء بابعاد (2,5×2,5)م وارتفاع (1,25)م مع تأسيسات الانابيب قطر (2)انج ومراوح تبريد عدد (2) لعمل منظومة تبريد للمولدة"]
[4,"Supply, install and connect transformer 1000 kVa capacity of cooper coil with 11kVa cable from the source to the transformers room with the joints and all work requirements","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وربط محولة قدرة 1000 كي في اي ذات ملف نحاسي كامل مع الكيبل قدرة 11 كي في من المغذي الى غرفة المحولات مع الجوينات والترامل وكل ما يتطلبه العمل"]
[5,"Supply and connect manual change over of 1250 amp capacity to be connected one between the two transformers and the other between the generators","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط مفتاح تحويل يدوي قدرة 1250 امبير لربطه بين المحولتين والثاني بين المولدات"]
[6,"Supply and connect cable of (4*150)mm2 to connect the transformers and change over to the main board","m.l.",40]
[null,"تجهيز كيبل قياس (4×150)ملم2 للتوصيل ما بين المحولتين والمفتاح من جهة وما بين المفتاح والبورد الرئيسي من الجهة الاخرى"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to build the opens in the main fence, the work includes building using blocks, plastering and painting the interior and exterior faces, and repairing and painting the exterior door with all work requirements","m2",90]
[null,"تجهيز المواد والعمل لبناء الفتحات في السياج الرئيسي شاملا السعر البناء بالبلوك مع اللبخ من الداخل والخارج والصبغ وكل ما يتطلبه العمل مع صيانة وصبغ الباب الخارجي"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to cast the ground of the transformers hall and workshop using 1:2:4 reinforced concrete, the work includes removing the old ground and making the required expansion joints with all work requirements","m3",50]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصب ارضية قاعة المحولات والورشة مع رفع الارضية (50)سم على ان يتم الصب باستخدام الكونكريت المسلح بنسبة خلط (4:2:1) مع مراعاة عمل مفاصل تمدد حسب الحاجة مع كل متطلبات العمل"]
[9,"Supply and install iron door of two plate faces and (2*3)m dimensions with two gates for the transformer hall, workshop, and main pumps hall with painting using corrosion protective and three layers of oily paints","Ea.",4]
[null,"تجهيز وتركيب باب كبس وجهين حديد بابعاد (3×2)م فردتين لقاعة المحولات وقاعة الورشة وقاعة المضخات الرئيسية مع الصبغ بمانع الصدأ والدهان الزيتي ثلاث طبقات"]
[10,"Supply, install, connect and operate lighting pole of 5m height and 400 wat sodium projector with the concrete base, holder, cable and cuirkit breaker with all work requirements (the pole must be original sixfold)","Ea.",10]
[null,"تجهيز ونصب وربط وتشغيل عمود انارة بارتفاع (5)م كامل مع البروجكتر قدرة (400)واط صوديوم والقاعدة والكيبل والقاطع مع كل متطلبات العمل (عمود اصلي سداسي وليس عمل)"]
[11,"Supply materials, tools and manpower to repair the service buildings for the pumps and transformers, the work includes building using blocks and plastering the interior and exterior faces with painting with all work requirements","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة الابنية الخدمية للمضخات والمحولات شاملا السعر البناء بالبلوك مع اللبخ من الداخل والخارج والصبغ وكل ما يتطلبه العمل"]
[12,"Supply materials, tools and manpower to repair the management and operators buildings, the work includes:\n- supply and install aluminum window (1*1.5)m with the iron frame and glass, number (2)\n- repair the electrical parts including provision of electrical board with 8 interior lighting spots and 4 exterior lighting spots\n- provide and install aluminum door (1*2)m with glass\n- repair the building by closing the opens and replastering the interior and exterior walls with painting\n- repair the water and sewage parts with pipes and provision of water tank of 1000 litre capacity and water heater of 120 litre capacity\n- provide, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity, number 1\n- provide and install window curtain, number 3","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل لصيانة بناية الادارة ومنام المشغلين ويشمل :\n• تجهيز شباك المنيوم بابعاد (1×1,5)م كامل مع الكتيبة والزجاج والتركيب عدد (2)\n• صيانة كهربائيات البناية ويشمل تجهيز بورد كهرباء توزيع مع نقاط انارة عدد (8) ونقاط انارة خارجية عدد (4) \n• تجهيز باب مدخل المنيوم بابعاد (1×2)م كامل مع التركيب والزجاج\n• صيانة البناية من الداخل والخارج ويشمل معالجة الفتحات واعادة اللبخ والصبغ من الداخل والخارج\n• صيانة الصحيات شاملا العمل اعادة تأسيس انابيب الماء مع تجهيز خزان ماء سعة (1000)لتر وسخان سعة (120)لتر\n• تجهيز مكيف هواء نوع سبلت يونت سعة (2) طن (تدفئة وتبريد) مع التركيب والتشغيل  عدد (1)\n• تجهيز ستائر للشبابيك عدد (3)"]
[13,"Supply materials, tools and manpower to repair the boards of the pumps, the work includes replacing the damaged parts with rewiring, connecting, operating and all work requirements","L.S.",1]
[null,"صيانة البوردات الخاصة بالمضخات شاملا السعر استبدال المواد التالفة والمفقودة مع اعادة التسليك والربط والتشغيل وكل ما يتطلبه العمل"]
[14,"Supply and install horizontal pump of (200m3/hr*80m) capacity with the starter and consists of stainless steel shaft and bronze impeller, the work includes the mechanical and electrical connections and all work requirements. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate and test certificate BV are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب طاقم ضخ افقي قدرة (200م3\\ساعة×60متر) كامل مع الستارتر الكهربائي، على ان يكون الشفت من الستانليس ستيل والبشارة من البرونز شاملا العمل التوصيلات الكهربائية والميكانيكية والقاعدة الكونكريتية مع كل متطلبات العمل. الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[15,"Supply and install horizontal pump of (300m3/hr*80m) capacity and consists of stainless steel shaft and bronze impeller with the electrical board, pipes connections, provision of withdrawal and pumping locks for each pump according to the opens dimensions with all required  modifications on the withdrawal and pumping pipes. Preferred brands are GRUNDFOS, KSB, PENTAX, Wilo or equivalent. Origin certificate of and BV inspection are required.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وربط طاقم ضخ افقي بمواصفات (300م3\\ساعة×80متر) كامل على ان يكون الشفت من الستانليس ستيل والبشارة من البرونز مع البورد الكهربائي والربط مع الانابيب الموجودة مع تجهيز قفل سحب وقفل دفع وفقل مانع رجوع لكل مضخة حسب قياس الفتحات مع كافة التحويرات اللازمة في الانابيب للسحب والدفع. الانواع المفضلة هي كراندفوز، كي اس بي، بينتاكس، ويلو، او ما يكافؤها. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[16,"Supply materials, tools and manpower to clean the site, remove the debris, and level the ground with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تنظيف الموقع من اثار الدمار شاملا العمل رفع الانقاض خارج الموقع مع تسوية وتعديل الموقع بالكامل مع كل متطلبات العمل"]
[17,"Supply materials, tools and manpower to repair the pipes of the towering tank (upward, downward and rest pipes), the work includes repairing the damaged parts by welding or replacing as required, painting with 3 layers of corrossion resistant, and painting with 2 layers of oily paints with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل والقيام بصيانة انابيب الخزان العالي (الصاعد والنازل والفضلة) شاملا السعر معالجة الفتحات الحاصلة في الانابيب نتيجة العمليات العسكرية باللحام او استبدال قطعة من الانبوب ان تطلب الامر مع الصبغ بمانع الصدا ثلاث طبقات ومن ثم الطلاء الدهني طبقتين مع كل متطلبات العمل"]
[18,"Supply materials, tools and manpower to draw the water in the locks space under the towering tank and clean the basin and remove the debris out of the site then to clean the pipes and locks from the sedimentation and calcification and paint them using 3 layers of corrossion resistant and 2 layers of epoxy with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بسحب المياه المتراكمة في مجمع الاقفال اسفل الخزان العالي مع تنظيف الحوض من المواد المتراكمة ونقلها خارج موقع العمل ومن ثم تنظيف الانابيب والاقفال من الترسبات والتكلسات وطلاءها بمانع الصدا ثلاث طبقات ثم طبقتين من الايبوكسي مع كل متطلبات العمل"]
[19,"Supply and install submersible pump of (20m3/hr*10m) capacity at the locks space with installation of new drainage pipe of 3 inch diameter to the closest manhole, the work includes providing and installing of electrical board for the pump with the feeding and operations cables and all work requirments","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب مضخة غاطسة في مجمع الاقفال بقدرة (20م3/ساعة×10م) مع تاسيس انبوب تصريف قطر 3 انج الى اقرب منهول تفريغ شاملا السعر تجهيز وربط بورد كهربائي للمضخة وكيبلات التغذية والتشغيل مع كل متطلبات العمل"]
[20,"Supply materials, tools and manpower to install ground filtration system with depth not less than 1.5m around the site using punched pipe of 10\" diamater, the work includes filling using boulder gravel aroung the pipe, connecting the system to the drainage mainhole in the site, provision and installation of submersible pump of (50m3/hr*20m) with the required electrical connections with all work requirements","m.l.",80]
[null,"تجهيز المواد والعمل لتنفيذ منظومة فلتر ارضي بعمق لا يقل عن (1,5)م حول الموقع باستخدام انبوب مثقب قطر (10)انج مع الدفن باستخدام الحصى الجلمود المنتظم الشكل (كروي) حول الانبوب مع ربط المنظومة مع منهول التصريف الموجود في الموقع وتجهيز مضخة غاطسة قدرة (50م3\\ساعة × 20م) كامل مع الربط الكهربائي والتشغيل على ان يتم مراعاة الميل المناسب للفلتر لغرض تصريف المياه الجوفية باتجاه منهول التجميع مع كل متطلبات العمل"]
[null,"Total Cost $:"]