{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"Bill of Quantity"]
[null,null," Rehabilitation of Al-Halabsa, Albu-Mahal Old and Albu-Mahal New Water Complexes"]
[null,null,"Eastern Ramadi - Anbar"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
["1-  Rehabilitation of  Al Halabsa - Albu Ghanem Water Complex 200 m3/h     مجمع ماء الحلابسة البوغانم "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",1]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements, referred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل "]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements.","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية "]
[6,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements.","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص ."]
[7,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","Ea.",1]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[8," Supply, install and connect transformer 250 kVa capacity the work includes installing Electric poles with all electrical connections .","Ea.",1,{"$nulls":5}," "]
[null,"تجهيز ونصب محولة كهربائية قدرة 250 kva شاملا العمل الاعمدة الكهربائية التي تنصب عليها المحولة مع كافة التوصيلات الكهربائية من المحولة الى المجمع مع ضمان التشغيل. "]
[null,"Sub Total $"]
["2-  Rehabilitation Of  Albu Mahal New Water Complex 200 m3/h      مجمع ماء البومحل الجديد  "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",1]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements, referred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",1,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل ."]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل  ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements ","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية ."]
[6,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements.","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص ."]
[7,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","E.a",1]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[8," Supply, install and connect transformer 250 kVa capacity the work includes installing Electric poles with all electrical connections .","E.a",1,{"$nulls":5}," "]
[null,"تجهيز ونصب محولة كهربائية قدرة 250 kva شاملا العمل الاعمدة الكهربائية التي تنصب عليها المحولة مع كافة التوصيلات الكهربائية من المحولة الى المجمع مع ضمان التشغيل. "]
[null,"Sub Total $",{"$nulls":4}," "]
["3-  Rehabilitation Of  Albu Mahal Old Water Complex 200 m3/h      مجمع ماء البومحل القديم  "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",1]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements, referred brands are Wilo, Cap, Caprari, Flyget, Cornell or equivalent. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل ."]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل  ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية ."]
[6,"supply material , tools and manpower and welding the damaged parts from sedimentation and aggregation basins and filters and repainting the basins from inside with epoxy paints and outside with oil paints.","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والقيام بلحام جميع الاجزاء المتضررة من احواض الترسيب والتجميع والفلاتر واعادة طلائها بالايبوكسي الغذائي من الداخل ومن الخارج بالاصباغ الدهنية ."]
[7,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements.","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص ."]
[8,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","E.a",1]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[9,null,"E.a",1,{"$nulls":5}," "]
[]
[null,"Sub Total $",{"$nulls":5}," "]
[null,"Total Cost $"]