{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"Bill of Quantity"]
[null,null,"ITB 127/16 Rehabilitation of Albu-Jabur, Albu-Khalifa and Albu-Ghanim Water Complexes"]
[null,null,"Eastern Ramadi - Anbar"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
["1-  Rehabilitation Of Albu Jabur Water Complex 200 m3/h     مجمع ماء البو جبر  "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements .","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل "]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل  "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basin from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية "]
[6,"supply material , tools and manpower and welding the damaged parts from sedimentation and aggregation basins and filters and repainting the basins from inside with epoxy paints and outside with oil paints..","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والقيام بلحام جميع الاجزاء المتضررة من احواض الترسيب والتجميع والفلاتر واعادة طلائها بالايبوكسي الغذائي من الداخل ومن الخارج بالاصباغ الدهنية "]
[7,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements . ","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص "]
[8,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","Ea.",1]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[9,"supply material ,tools and manpower to build the exterior fence with (20*20*40)cm block and cement mortar the work includes plastering with cement mortar for both the side and painting with oil paints ,.","m2",270]
[null,"تجهيز المواد والعمل على بناء السياج الخارجي بمادة البلوك المجوف (20×20×40) واللبخ من الوجهين والصبغ الاصباغ الدهنية من الداخل والخارج ",{"$nulls":6}," "]
[10,"Supply materials, tools and manpower to remover the debris of the Services Building   and rebuild it according to approved drawings from Anbar water department:\n• Cast the foundation with reinforced concrete of (1:1.5:3) mix ratio using sulfate resistant cement.\n• Build the walls using stones and cement mortar\n• Cast the ceiling with reinforced concrete of (1:2:4) mix ratio\n• Plaster the exterior walls with cement mortar and rendering and interior walls with brown and white gypsum \n• Supply and install 2 wooden doors , 1 iron main door and 2 PVC doors  according to required measurements\n• Supply and install 5 PVC windows according to required measurements\n• Finish the roof  of building with(80x80) concrete tiles and filling the joints with mastic\n• Finish the floor of the building with ceramic tiles and filling the joints with white cement\n• Finish the  floors and walls  the Kitchen and sanitary group with ceramic tiles and filling the joints with white cement  and supply and install water mixer and sink   \n•  Electrical Connection: consist of  supply , wiring and  connect the electrical switch and 10 plug switch ,15 fluorescent lighting ,4 ceiling fan ,2 air-conditioning split unit  of 2 ton capacity(cool –heat ) and 1 water heater 120 L capacity  \n• Finish all the water connection  and supply and connect 1000L capacity galvanized water tank  ","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على رفع الانقاض الخاصة ببناية الخدمة  واعادة البناء حسب المخططات المعتمدة من دائرة ماء الانبار :\n• صب الاسس بالخرسانة المسلحة وبنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام سمنت مقاوم للاملاح.\n•بناء الجدران باستخدام الحجر ومونة الاسمنت \n• صب السقف بالخرسانة المسلحة وبنسبة خلط (1:2:4)\nالعمل على لبخ الجدران من الخارج بمونة الاسمنت والرمل ونثرها و من الداخل بالجص الاسمر والبياض \n•تجهيز وتنصيب باب خشب عدد 2 و باب حديد رئيسي عدد 1 وباب PVC عدد 2 وحسب القياسات المطلوبة\nتجهيز ونصب شباك PVC عدد 5 وحسب القياسات المطلوبة\n•تطبيق السقف بالشتايكر مع وضع مرازيب( PVC ) 3انج لتصريف مياه الامطار. \n• انهاء ارضية البناية بالسيراميك ومونة الاسمنت مع ملى المفاصل بالاسمنت الابيض \n•انهاء ارضية وجدران المطبخ والمجموعة الصحية بالسيراميك ومونة السمنت وتجهيز ونصب سنك والخلاط الخاص بالسنك\n • التسليك الكهربائي للبناية ويشمل على ربط وتثبيت المفاتيح الكهربائية  10 بلك سويج و15نقاط الانارة و ربط 4 مراوح السقفية و تجهيز وتنصيب 2سبلت (حار -بارد) 2 طن.مع تجهيز وربط1 سخان كهربائي 120 لتر\n• اكمال كافة التاسيسات المائية وتجهيز وربط خزان ماء مغلون (1000) لتر   "]
[null,"Sub Total $",{"$nulls":4}," "]
["2-  Rehabilitation Of Al-Soora - Albu Khalifa Water Complex 200 m3/h      مجمع ماء السورة البوخليفة  "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",1]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",2,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements .","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل "]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل  "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية "]
[6,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements . ","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص "]
[7,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","E.a",2]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[8," Supply, install and connect transformer 250 kVa capacity the work includes installing Electric poles with all electrical connections .","E.a",1,{"$nulls":5}," "]
[null,"تجهيز ونصب محولة كهربائية قدرة 250 kva شاملا العمل الاعمدة الكهربائية التي تنصب عليها المحولة مع كافة التوصيلات الكهربائية من المحولة الى المجمع مع ضمان التشغيل. "]
[null,"Sub Total $"]
["3-  Rehabilitation Of Al-Soora-Albu Hazeem- Albu Ghanem Water Complex 200 m3/h      مجمع ماء السورة البوهزيم البوغانم  "]
[1,"Supply, install and operate  pump of (200 m3/hr*60m) capacity and consists of stainless steel impeller and shaf with operation starter,with all work requirements . Origin certificate and test certificate BV are required","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة دفع قدرة  (  200 م3 /ساعة ×60 م ) كاملة على ان يكون الشفت والبشارة من الستانليس ستيل شاملا العمل تجهيز وربط ستارتر التشغيل مع كل متطلبات العمل. شهادة منشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[2," Supply and install submersible pump of (200 m3/hr*20m) capacity with operation board with all work requirements. Certificate of origin and BV inspection are required.","Ea.",1,null,null,null," "]
[null,"تجهيز وربط وتشغيل مضخة غاطسة قدرة ( 200 م3/ساعة × 20 م)يشمل العمل تجهيز بورد تشغيل بما يتناسب مع قدرة المحرك مع كافة متطلبات العمل. شهادة المنشأ واوراق الفحص مطلوبة."]
[3,"supply , install and oprate Chlorine device 1 kgm capacity with all work requirements .","Ea.",2]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل جهاز كلور صناعة  1كغم مع كافة متطلبات العمل "]
[4," Supply materials, tools and manpower to clean the sedimentation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف احواض الترسيب من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للاحواض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل  "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the aggregation basins from  the rust and  The sediments mud, the work includes painting the basins from inside with 3 layers epoxy and outside with oil paints ,with all work requirements .","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنظيف حوض التجميع من جميع الترسبات الطينية و الصدء والصبغ من الداخل بالايبوكسي الغذائي ثلاث طبقات بما يضمن تغطية جميع الاجزاء الداخلية للحوض بالايبوكسي والصبغ من الخارج بالاصباغ الدهنية "]
[6,"supply materials , tools and manpower to repair main board the work includes replacing the damaged  and missing parts and rewiring ,with all work requirements . ","L.s",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صيانة البورد الرئيسي بالكامل بما يشمل التسليك واستبدال جميع الاجزاء التالفة او المفقودة من البورد من قواطع وكونتكترات مع ضمان التشغيل والفحص "]
[7,"Supply, install and operate electrical generator of 250kVa with the specifications (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) with all accessories and battry and installation galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand . See Annex (A).","E.a",2]
[null,"تجهيز مولدة كهربائية قدرة 250 كي في اي (prime power rated 250 KVA, 400 v,50 Hz@1500 r.p.m) كامل مع كافة الملحقات والبطاريات شاملا السعر النصب والربط والتشغيل مع تنصيب خزان وقود سعة 2000 لترمن المعدن المغلون  مع الستاند المعدني . بقية المواصفات في الملحق أ."]
[8," Supply, install and connect transformer 250 kVa capacity the work includes installing Electric poles with all electrical connections .","E.a",1,{"$nulls":5}," "]
[null,"تجهيز ونصب محولة كهربائية قدرة 250 kva شاملا العمل الاعمدة الكهربائية التي تنصب عليها المحولة مع كافة التوصيلات الكهربائية من المحولة الى المجمع مع ضمان التشغيل. "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"Total Cost $"]