{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,4],[1,0,1,5]]}
[null,null,"Bill of Quantity"]
["Rehabilitation of the Water Lines in 20th Street     تاهيل الخط الناقل في شارع 20"]
[null,null," Ramadi - Anbar"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[1," Supply and Install Ductile Iron Pipe 250mm diameter, 25 bar Atmospheric pressure and as per the enclosed technical specifications in Annex A, that feed the areas  Al Sofiah , Al Shariqah  and Al Thaiylah al sharqiya). works should includes using Asphalt cutting Machine, trench excavation 120cm deep, 100cm wide, 50cm river sand bedding around the Pipe, 35cm with suitable backfill material, Price should includes, connections with existing Pipeline from both ends, and connection with Sub-Lines, testing and commissioning and all the required works to complete the Job. Please see attached trench excavation cross- section","M.l",1320,null,null," "," "]
[null," تجهيز المواد والعمل على تجهيز وتنصيب انبوب دكتايل قطر 250 ملم وضغط 25 بار الذي يجهز المناطق (الصوفية والشركة والثيلة الشرقية ), على ان يكون تجهيزالانابيب و الفحص  حسب المواصفات المشار اليها في ملحق أ, العمل يتضمن  حفر لا يقل عن  120 سم عمق و100 سم عرض لخط مسار الانبوب بعد قطع الاسفلت بصورة نظامية بواسطة كتر القطع مع دفن الانبوب بطبقة من الرمل النهري بسمك 50 سم حول الانبوب وطبقة من التراب النظيف بسمك 35 سم مع الحدل و الربط من النهايتين مع الانبوب الاصلي وربط كافة التفرعات وحسب مخطط المقطع العرضي المرفق مع كل متطلبات العمل."]
[2,"  supply materials, tools and manpower to pave the path of pipe using asphalt mix of 10cm thickness binder layer type, it should subject to all lab test according to Iraq specification(SORP/R9), the work includes spreading 25cm thick compacted sub base layer class B with a degree of compaction Not less than 95% before pavment layer, with all work requirements.","M.l",1320]
[null,"تجهيز المواد والعمل لاعادة تبليط مسار الانبوب باستخدام الخلطة الاسفلتية نوع طبقة رابطة بسمك لا يقل عن 10 سم على ان تخضع لجميع الفحوصات المختبرية اللازمة وحسب المواصفة العراقية(SORP/R9) ,شاملا العمل فرش مسار الانبوب قبل التبليط بطبقة من الحصى الخابط صنف B بسمك لا يقل عن 25 سم مع الحدل الجيد وبنسبة حدل لا تقل عن 95 % مع كل ما يتطلبه العمل"]
[3,"Supply and install 250mm Gate Valve, 25 bar and as per the enclosed technical specifications in Annex B, complete with double flange, Gaskets,  bolts, nuts and all accessories and the required works to complete the Job.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وربط قفل بوابي دبل فلانج قطر 250 ملم ضغط 25 بار  حسب المواصفات المشار اليها في ملحق ب مع كافة الملحقات المطلوبة  ليتم ربطه على الخط الناقل مع كافة ما يتطلبه العمل"]
[4,"Supply and Install ductile Iron T   (Reducing Tee) of (165x250x250)mm to be  connected with the sub line pipes for the network, with all the works required to complete the Job.\n","Ea.",6]
[null,"تجهيز وربط تقسيم ثلاثي قياس (250×250×165)ملم لربط التفرعات الجانبية مع كافة متطلبات العمل"]
[5," Supply material, Tools, and manpower to cast reinforce concrete \"Concrete ratio 1:2:4\"  manhole (1*1*2)m dimension, the works includes, manhole excavation and backfill,  steel bar reinforcement , cover with slot key for lock, and all the required works to complete the Job.","Ea.",2]
[null,"تجهيز المواد والعمل لبناء منهول من الكونكريت المسلح  للاقفال بابعاد (1×1×2)م وبنسبة خلط (1:2:4) شاملا العمل الحفر ودفن المنهول ,غطاء من الكونكريت المسلح  يحتوي على فتحة لدخول مفتاح القفل"]
["Total Cost $",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F5:F14)","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":6}," "]