{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Summary total cost","Hamuorabi","Al-Sufooh","Al-Mustansiriyah"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Summary total cost","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,1,10,4],[4,1,4,4],[3,1,3,5],[5,1,5,5],[6,2,6,4],[7,2,7,4]]}
[]
[]
[null,"Total Price Offered                                                ",null,null,null,"مجموع عرض الأسعار "]
[null,"ITB 232/16 - Renovation of three schools in Al-Udhaim Subdistrict, Diyala Governorate"]
[null,"End-User: Directorate of Education, Diyala",null,null,null,"الجهة المستفيدة: مديرية تربية ديالى"]
[null,"مشروع أعادة تأهيل ثلاثة مدراس في ناحية العظيم, محافظة ديالى "]
[null,"No.","Name of school",null,null,"Total estimated  Price per School in USD"]
[null,1,"Renovation of Hamourabi School"]
[null,2,"Renovation of Al-Sufooh School"]
[null,3,"Renovation of Al-Mustansiriyah School"]
[null,"Total project offered Price",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F10)","v":0}]

{"sheet":"Hamuorabi","index":1,"n_rows":167,"n_cols":6,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[158,5,163,5],[125,5,126,5],[147,2,148,2],[147,3,148,3],[147,4,148,4],[147,5,148,5],[117,0,118,0],[125,0,126,0],[125,2,126,2],[125,3,126,3],[125,4,126,4],[158,0,163,0],[158,2,163,2],[158,3,163,3],[158,4,163,4],[156,0,157,0],[156,2,157,2],[156,3,157,3],[156,4,157,4],[156,5,157,5],[154,0,155,0],[154,2,155,2],[154,3,155,3],[154,4,155,4],[154,5,155,5],[151,0,152,0],[151,2,152,2],[151,3,152,3],[151,4,152,4],[151,5,152,5],[145,0,146,0],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[145,4,146,4],[145,5,146,5],[149,0,150,0],[149,2,150,2],[149,3,150,3],[149,4,150,4],[149,5,150,5],[141,0,142,0],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,5,142,5],[143,0,144,0],[143,2,144,2],[143,3,144,3],[143,4,144,4],[143,5,144,5],[139,0,140,0],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[139,4,140,4],[139,5,140,5],[137,0,138,0],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,4,138,4],[137,5,138,5],[135,0,136,0],[135,2,136,2],[135,3,136,3],[135,4,136,4],[135,5,136,5],[133,0,134,0],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,4,134,4],[133,5,134,5],[131,0,132,0],[131,2,132,2],[131,3,132,3],[131,4,132,4],[131,5,132,5],[129,0,130,0],[129,2,130,2],[129,3,130,3],[129,4,130,4],[129,5,130,5],[119,4,120,4],[119,5,120,5],[115,5,116,5],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,5,118,5],[127,0,128,0],[127,2,128,2],[127,3,128,3],[127,4,128,4],[127,5,128,5],[123,0,124,0],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,5,124,5],[98,0,99,0],[22,0,36,0],[46,0,66,0],[93,0,96,0],[100,0,103,0],[0,0,0,5],[1,1,1,5],[166,0,166,4],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[113,0,114,0],[113,2,114,2],[113,3,114,3],[113,4,114,4],[113,5,114,5],[115,0,116,0],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[119,0,120,0],[119,2,120,2],[119,3,120,3]]}
["ITB 232 / 16 - Renovation of Hamurabi Primary School in Sub district- Al-Adheem Sub district - Diyala Governorate "]
[null,"مشروع أعادة ترميم مدرسة حمورابي الأبتدائية في ناحية العظيم , محافظة ديالى "]
["#","Items Descriptions","Unit","Quantity","Price","Total $"]
["A","Civil Works"]
[null,"الاعمال المدنية"]
[1,"Supply materials and tools required to completely remove the old damaged concrete tiles to identified location out of site. Removal must not affect the roof slab and should be performed  under the directions of the Supervising engineer.","m2",1750]
[null,"تجهيز مواد والقيام بقلع الشتايكر المتضرر القديم ورفع التراب القديم خارج موقع العمل وتنظيف السطح بالكامل مع مراعاة عدم تضرر الكونكريت او العقادة من جراء الرفع وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials and required tools to remove the old damaged gypsum plaster for the interior walls and ceilings, if there is moisture it must be dried and painted with liquid cement mortar before applying the plaster. Gypsum plaster removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the Supervisor Engineer.","m2",2680]
[null,"تجهيز مواد العدد اللازمة والعمل على قلع البياض  القديم للجدران الداخلية والسقوف ولحد ظهور الطابوق او الكونكريت  مع تجفيف مناطق المرطوبة ان وجدت  والشربتة بمونة السمنت المقاوم والرمل شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع البياض مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower for plastering the interior walls and ceilings with gypsum 20mm Thickness, using the grid for each 1m, with all work requirements including (but not limited to) using wire mesh in the damaged areas, treating walls and ceiling with liquid cement mortar before plastering. All works should be performed  according to the directions of Supervising Engineer","m2",2680]
[null,"تجهيز المواد والبياض بالجص للاوجه الداخلية للجدران وللسقف الصف المتضرر سمك 20ملم باستخدام المساطر كل 1 متر مع الانهاء بطبقة من الجص الفني وبموجب المواصفات شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية البياض مع استخدام الاسلاك (الجكن واير ) في الاماكن المتضررة"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to paint walls with three layers of emulsion paint (local Pentalite Paint- type Yaqout, Marjan, Atlas or any Equivalent) ,the work includes repairing the damaged parts in the ceilings and walls with all the required works to complete the Job. technical details and selection of the colors as per the instructions of the Supervising Engineer","m2",2060]
[null,"تجهيز المواد والطلاء بثلاث طبقات من الصبغ المستحلب ( البنتلايت ) من النوعية الممتازة وصبغ الجدران وكذلك السقوف المبيضة بالجص باستخدام البنتلايت 3 طبقات محلي المنشاء الى حد الاشباع ويكون اختيار اللون والتكنيك بحسب توجيهات المهندس المشرف باستخدام اصباغ نوع ياقوت او مرجان او اطلس او  مايعادلها من ناحية الجودة وحسب المواصفات الفنية (يشمل السعر كافة المعالجات اللازمة للسطوح بما يظهرها بمظهر صقيل)"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to paint the skirting of walls with 1.2 m height, using three layer of oil paints (local types or Equivalent) the work includes repairing the damaged parts in the walls, paint walls with emulsion prime layer (Pentalite Paint)with all work requirements to complete the Job.","m2",620]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بالصبغ بالاصباغ الدهنية (البوية المطفية او اللماعة) بثلاث طبقات او حد التغطية  للجدران بارتفاع 1.2 م باستخدام اصباغ الحديثة او ما يعادلها .ويشمل السعر طبقة اساس من البنتلايت العراقي المحلي واجراء كافة اعمال التصليح والصقل للجدران المتضررة  قبل عمليه الصبغ وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.(للجدران و لسقوف المجاميع الصحية والحانوت والمطابخ ) "]
[6,"Supply materials and tools required for complete removal of the old damaged cement mortar for the interior and exterior walls and ceilings. Cement mortar removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the Supervising Engineer","m2",1960]
[null,"تجهيز مواد والعدد اللازمة لقلع اللبخ القديم المتضرر للجدران الداخلية والخارجية والسقوف والاسيجة ولحد ظهور الطابوق او الكونكريت شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع اللبخ مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[7,"Cement Mortar plastering: - Supply materials to apply the outer walls, Cantilevers, Windows sun shades, columns and Parapets with cement mortar plastering (cement and sand 3: 1), 20mm thick, work implementation according to Iraqi specifications, All surfaces that will be painted by emulsion should have POLISHED cement mortar. Price to include painting the walls with liquid cement mortar prior to apply the cement mortar.","m2",1960]
[null,"اللبخ تجهيز مواد واكساء الجدران الخارجية للمدرسة وبضمنها( الكاسرات) باللبخ بمونة السمنت والرمل (3:1) بسمك 20ملم وبموجب المواصفات , ويكون اللبخ صقيل لجميع الاوجه التي يكون انهاءها بالصبغ المستحلب .شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية اللبخ"]
[8,"Supply tools and materials necessary to paint the exterior walls by plastic paint; type Spies, BTEC or any equivalent. price includes paint with prime layer basis of the same type, appropriate color. Price must include all work requirements of refining surfaces and as directed by the Supervising Engineer.","m2",1960]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بصبغ الجدران الخارجية بالاصباغ البلاستيكية (خارجي)  نوع سايبس او بيتيك او ما يعادلها ويشمل السعر الطلاء بطبقه اساس اولية من نفس منشاء الصبغ وبلون مناسب وكل ما يتطلبة العمل من تصفيه وصقل السطوح وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply materials, manpower to complete the roofing works. Samples submitted to the supervising engineer for approval prior to implementation as follows:","m2",1750]
[null,"تجهيز جميع المواد والايدي العاملة وانجاز اعمال التسطيح كاملا وتحتسب الذرعة للمساحات الأفقية فقط يجب مصادقة المهندس المشرف على النماذج المقدمة قبل تنفيذ الفقرات. ويشمل السعرالفقرات وكما ما يلي :"]
[null,"Clean up the concrete surface completely then to fill the meeting area between parapet and slab with triangular cement mortar, then paint the lab with bitumen emulsion."]
[null,"تنظيف السطح الكونكريتي بشكل جيد جداً وعمل الحشوة المثلثية من مونة السمنت عند التقاء الستائر بالسطح والطلاء بمادة الفلنتكوت."]
[null,"Spread 2 layers of liquid asphalt grade 20/30 oppositely on the roof and parapet up to 30 cm.  "]
[null,"طلاء سطح السقف الكونكريتي بطبقتين متعاكسة  من  القير السيالي درجة (20/30) وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي وبارتفاع 30سم ."]
[null,"Lay down 2 layers of roofing membrane 2mm thick, perpendicularly to each other. Membrane edges treated by hot asphalt. Membrane raised with the parapet."]
[null,"فرش طبقتين من اللباد الجيد سمك 2ملم لكل طبقة بصورة متعامدة فوق طبقتي القير على ان تدرز حافات اللباد بالقير الحار وترفع حافات اللباد مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"Paint by 1 layer of liquid asphalt grade 20/30 above the membrane with the thickness 5mm and the edges of tar to be in the same level of the concert surface. "]
[null,"الطلاء بطبقة من القير السيالي درجة (20/30) فوق طبقتي اللباد  بسمك 5 ملم وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"5 cm layer of styropor with 20kg/m3 density covered by 2 layers of vapors both sides"]
[null,"فرش طبقة من الواح مادة الستايروبور العازلة ذات كثافة 20 كغم \\م3 وبسمك 5 سم تغطى بطبقتين من النايلون السميك من الاسفل (فوق الزفت) ومن الاعلى."]
[null,"Spread layer of river sand not less than 5 cm"]
[null,"فرش طبقة من الزميج النهري النظيف الخالي من الشوائب وبسمك لا يقل عن 5 سم لعمل التساريح المطلوبة"]
[null,"Install 80x80x4 cm concrete tiles, joints to filled with bitumen after approval from the supervising engineer. Cement mortar to be used between tiles and parapets"]
[null,"تثبيت بلاطات كونكريتية جاهزة قياس  80 × 80 × 4 سم ثم مليء الفواصل بمادة الماستك الموافق عليه من قبل المهندس المشرف  بعد اجراء الفحص , شاملا عمل حشوات من مونة السمنت عند التقاء البلاطات الكونكريتية مع الستائر"]
[10,"Supply tools and materials and maintain wooden and metal windows and replace the damaged parts with new parts, paint 3 layers by oil paint Type (Yaqut, Merjan or AlKanz or any Equivalent) with replacement the hinges with new as directed by Supervising Engineer.","m2",240]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على صيانة الابواب والشبابيك الحديد والخشب وتعويض القطع الناقصة بقطع جديدة وبنفس المقطع والقياس مع الصبغ ثلاث طبقات بالاصباغ الدهنية نوع (مرجان او ياقوت او الكنز أو ما يعادلها) وتعويض النرمادات باخرى جديدة وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[11,"Supply equipment and tools to remove the reinforced concrete as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas and to cut rebar using a special cutting machines and as directed by the Supervising Engineer.","m2",6]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لرفع الخرسانة المسلحة لسقف الصف المتضرر وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها مع قطع حديد التسليح باستخدام الات القطع الخاصة  وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[12,"Supply materials and pour reinforced concrete (C26) using ordinary Portland cement, mixing ratio 3: 1.5: 1, thickness 20 cm . The price includes rebar, formworks and all the necessary details in the drawings and specifications for the damaged class roof as directed by the Supervising Engineer.","m3",1.5]
[null,"تجهيز مواد وصب خرسانة مسلحة للسقف (C26) باستخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي بنسبة خلط3:1.5:1 ويشمل السعر حديد التسليح والقوالب وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات لسقف الصف المتضرر وبسمك (20) سم"]
[13,"Supply equipment and tools to remove the fence as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas and as directed by the Supervising Engineer.","m3",60]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لهدم السياج وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[14,"Exterior Fence Works (Concrete Hollow block with 20x40 cm columns Supply materials, man power and all the work requirements per the drawings and specifications to construct the exterior fence around the school :","l.m.",80]
[null,"اعمال السياج الخارجي(بناء بالكتل الكونكريتية (البلوك) ) مع اعمدة بابعاد (20*40 ) سم تجهيز المواد والأيدي العاملة وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات للعناصر التالية لإنشاء السياج الخارجي حول المدرسة:-  "]
[null,"Excavate the foundations with 60 cm width, 80 cm depth by excavator. Price includes (but not limited to) provide tools and equipment to control the water table level until completion of pouring concrete process, construction by brick under NGL,  back filling by clean soil, adding cloridine to the back filling layers, as per attached specification and drawings, with all the required works to complete the Job. In case excavations exceeded the mentioned depth, the contractor will substitute the difference in height with lean concrete (1:2:4) without any additional charges"]
[null,"الحفريات الترابية للاسس حسب المخططات بعرض (0.6) م وعمق (0.8) م باستخدام الحفارة ، ويشمل السعر تجهيز المواد والمعدات اللازمة لسحب المياه الجوفية إن ظهرت لحين إكمال عملية الصب والبناء تحت مستوى التربة وردم الجوانب وكذلك يشمل اسناد جوانب الحفر ونقل مخلفات الحفر الغير ملائمة الى خارج الموقع واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس بمحلول قاتل الأرضة وحسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف , وفي حالة تجاوز الحفر العمق المشار اليه في المخططات يتحمل المقاول صب خرسانة ضعيفة بنسبة خلط 4:2:1 لتعويض الحفر الزائد ."]
[null,"Supply, laying  and compact a sub-base layer under the foundation not to exceed 20 cm thickness to reach 95% compaction. Each layer not to exceed 10 cm"]
[null,"تجهيز وفرش وحدل طبقات من مزيج الحصو والرمل الخابط (سبيس) بسمك لا يتجاوز 10 سم للطبقة الواحدة فوق  طبقة التربة وبسمك كلي لا يقل عن 20 سم لتعطي كثافة مساوية الى 95% من الكثافة الجافة العظمى."]
[null,"Pour 10 cm thick of lean concrete with portions 1 : 2 : 4 under the foundation. Cement used is SRC"]
[null,"- كونكريت عادي بنسبة خلط 4:2:1 وبسمك (10 سم) تحت الأساس كطبقة التعمية باستعمال السمنت المقاوم للاملاح. "]
[null,"Reinforced concrete for foundation of (30x60) cm using sulphate resistant cement and (1:1.5:3) mix ratio, the work includes works of the wooden frames, reinforcement, bitumen 20/30 Grade, and all accessories with all the required works to complete the Job. reinforcement details: 6 bars - dia. 12mm @2 layers; Tying bars dia. 10 mm @20"]
[null,"خرسانة مسلحة سمك (30) سم وعرض(60) سم باستعمال السمنت المقاوم للاملاح(C26) بنسبة خلط 3:1.5:1 يشمل السعر حديد التسليح والقوالب وطلاء اوجه الكونكريت الملامسة للتربة بالقير السيالي درجة 20/30 ومن أجود الأنواع وجميع التفاصيل اللازمة  بموجب المخططات والمواصفات لاسس السياج الخارجي.التسليح (6*12 ملم) 3 فوق و3 تحت مع اترية كل 20 سم سمك 10 ملم"]
[null,"Building 2 line wall in 40 cm  width by using (20x20x40) cm blocks and cement –sand mortar (1:3) under faundation level, both sides of wall must be plastered by S.R.cement mortar before paint it by 2 layers of asphalt 20/30 Grade"]
[null,"البناء بالبلوك الكهربائي (20*20*40) سم الجيد القياسي ومونة السمنت المقاوم للاملاح 3:1، تحت البادلو مع عمل تدرج بعرض40 سم سافين  مع لبخ جانبي البناء بمونة السمنت المقاوم للاملاح والرمل والطلاء بطبقيتن من القير السيالي درجة 20/30 "]
[null,"faundation  (D.P.C.) : Supply and install plain concrete 15 cm height, same as wall thickness with brick columns, mix ratio (1:1.5:3) with Sika additive"]
[null,"مانع الرطوبة : تجهيز مواد وعمل كونكريت عادي بنسبة خلط 3:1.5:1 كمانع الرطوبة (D.P.C.) باستعمال مادة السيكا سمك 15 سم وبعرض السياج مع الاعمدة الطابوقية"]
[null,"Building the wall by using (20x20x40) cm blocks and cement –sand mortar (1:3) above faundation level the work includes installation of block column of (40x40)cm dimension each 4 m, and expansion joints (double columns)  each 12 m."]
[null,"البناء باستخدام بلوك كهربائي بابعاد (20*20*40) سم الجيد القياسي  ومونة السمنت الاعتيادي 3:1، فوق البادلو مع عمل اعمدة تقوية طابوقية كل 4م وعمل مفصل تمدد كل 12م (دنك مزدوجة)"]
[null,"Concrete cover above the fence with dimensions (34x10) cm"]
[null,"صب غطاء كونكريتي فوق السياج وبابعاد (34×10)  سم "]
[null,"Cement mortar plastering (cement and sand 3: 1), 20mm thick, both wall sides, work implementation according to drawings."]
[null,"اللبخ مساطربمونة السمنت والرمل (3:1) بسمك 20 ملم لجانبي الجدار وحسب ما محدد في المخططات."]
[null,"Fine rendering by using white cement and crushed stone powder for both sides of plastered wall. Color to be specified by the supervising engineer"]
[null,"النثر الناعم المكبوس بالسمنت الابيض والغبرة لجانبي السياج الملبوخة بمونة السمنت وباللون الذي يحدده المهندس المشرف."]
[15,"Metal gates with frames, work includes installation, hinges, locks, 3 layers of oil paint after anti-rust paint according to the drawings and specifications. Gate dimensions (2x3.6) m, sliding opening, complete design will be submitted by supervising Eng. including (but not limited to) concrete columns (50x50) cm.","no.",1]
[null,"ابواب من الحديد مع الاطار يشمل العمل كلفة ملحقات التثبيت والنرمادات والكيلون مع الطلاء وطبقة واحدة بمانع الصدا وثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية وبموجب المخططات والمواصفات الفنية بابعاد (3.6*2) م  للباب (فردة والاخرى سلايد ) مع نقشة من الحديد تحدد بموجب مرتسم يقدم من المهندس المشرف مع السكة والبولبرنات مع صب اعمدة كونكريتية مسلحة (50 * 50  ) سم للتثبيت مع انهاءاتها وكل ما يتطلبه العمل الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[16,"Supply tools and materials to remove the old sewer pipes, toilet seats and all related accessories and any damaged or undesired old sanitary works. Price includes concrete demolition and removing trash off-side as directed by the supervising engineer.","no.",6]
[null,"تجهيزالمواد والعدد اللازمة لقلع المجاري القديمة والمقاعد وملحقاتها من كليات وتقاسيم وعكوس وتوصيلات للمرافق الصحية واي تاسيسات صحية غير مرغوب فيها او متضررة  شاملا السعر تكسير الصب ورفع المخلفات خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[17,"Supply, install and install W.C. seat eastern style - deep type, minimum  length 52 cm, with trap and high galvanized water tank supplied with 32mm galvanized water pipe and 15 mm diameter chrome tab for each toilet. Paint water tank and water pipe by oil paint and thermal white color. Seat must be good quality and pre-submitted for approval to he engineer","no.",6]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص مراحيض شرقية فرفورية من النوع العميق  بيضاء او ملونة طول(52) سم على الاقل مع الكلي خزان الماء العالي من الحديد المغلون النازل من الخزان قطر (32) ملم وحنفية كروم قطر (15) ملم لكل مرحاض يطلي خزان الماء والانبوب النازل بالصبغ الدهني وباللون الابيض الحراري  وتكون المراحيض من مصنوعات جيدة وبموافقة المهندس."]
[18,"Supply materials to pour concrete manholes as the dimensions below by using SRC and mix ratio (1:1.5:3), Poly-Ethylene covers. Price includes sulphate resistance cement plastering for the exterior side before painting with asphalt 20/30 Grade, slope works in the manhole base per the required specifications"]
[null,"تجهيز المواد وصب احواض تفتيش بابعاد المبينة ادناه  ذات قاعدة وجدران كونكريتية مسلحة وباستعمال السمنت المقاوم وبنسبة خلط 3:1.5:1 مع اغطية محكمة من الاهين او البلاستك المضغوط , شاملا السعر انهاء الاسطح الخارجية باللبخ بمونة السمنت المقاوم للاملاح والرمل ثم الطلاء بمادة القير السيالي درجة 20/30  وعمل الانحدارات اللازمة في قاعدة المنهول وكما مبين في المواصفات"]
[null,"40x40 cm","no.",6]
[null,"40*40 سم "]
[null,"60x60 cm","no.",1]
[null,"60*60 سم"]
[19,"Supply and erect steel tower for the water toilets tanks by using 5 inches I section as columns and 3 inches angle shape  as horizontal beams steel sections, 50 cm cantilevers from sides with guard rail at 70 cm height for the tanks maintenance, paint by anti rust and 3 layers of oil paint. Base fixed to the ground by concrete base (1.5x3x0.15) m, mix ratio (1:2:3) with wire mesh Tower dimensions from bottom (2.5x1.2) with service ladder. service area will be concerned by jagger plate.as instructed and approved by the Supervising Engineer.","l.s.",1]
[null,"عمل برج من الحديد لخزانات مياه المرافق الصحية للطلاب باستخدام حديد الشيلمان (5) انج ثقيل كاعمدة وحديد الزاوية (3) انج ثقيل كمفاصل رابطة وجسور عرضية مع عمل حافات بعرض ( 50) سم لجوانب البرج مع عمل محجر بارتفاع (70) سم لغرض صيانة الخزانات شاملا السعر الصبغ بمانع الصدأ والبوية والتثبيت بالارض بواسطة حفر اساس بعمق (60 سم ) وبابعاد (1.5*3)  والتربيع بالجلمود بسمك (10)سم ووضع طبقة تسويه بنسبة خلط (3:1) سمك (5سم) وعمل  صبة كونكريتية بنسبة خلط (3:2:1) سمك (15 سم) مع وضع طبفة من ال(بي ار سي ) سمك (6ملم) محزز ويكون البرج من الاسفل بابعاد ( 2.5 *1.2 ) م مع وجود سلم خدمي (cat leader) مع تغليف المنطقة الخدميه باستخدام حديد الجكر بليت وحسب توجيه وموافقة المهندس المشرف "]
[20,"Supply and Install Water tap - regular type- as approved by the Supervisor Engineer.","no.",12]
[null,"حنفيات ماء اعتيادية(Water tap) نوع  تركي براص وبموافقة المهندس المشرف"]
[21,"Supply and Install Water mixer -(cold and hot) with all the required connections to the Washbasin","no.",8]
[null,"تجهيز وتركيب خلاط مغسلة  براص حار وبارد مع الربط بالمغسلة "]
[22," Supply and install white ceramic Washbasin with chrome water mixer including all plumbing accessories unit with all the required works to complete the job. Dimensions (40x56 cm ) with, mixer, brackets, mirror and soap holder\n","no.",6]
[null,"تجهيز وتركيب مغاسل فرفورية بيضاء مع السداد والسلسلة والتثبيت والتوصيلات مع وضع قفلين براص/ مطلي بالكروم والخلاط منشأ تركي اصلي ثقيل والصوندة والبالوعة وتكون المغاسل من مصنوعات جيدة توافق عليها لجنة الاشراف وتكون المغاسل بالقياسات والملحقات المبينة ادناه :-مغسلة(56x40)سم مع خلاط وبراكيتات مع المرايا وحمالة الصابون"]
[23,"Water drain : Supply and install floor water drain with  trap and plastic cover, UPVC Diameter 50ml. Drain must be fixed to the floor level by 15 cm of concrete ","no.",6]
[null,"سيفون ارضي للمغاسل تجهيز ونصب سيفون تصريف ارضي (كلي) من البلاستك UPVC قطر 50ملم مع مشبك بلاستك مضغوط  ويثبت في الارضية بمستوى الكاشي  مع الربط مع الانابيب والعزل الجيد بالخرسانة ذات سمك 15سم من جميع الجهات"]
[24,"Supply and install galvanized water tank of 1000-liter capacity and gage 16 plate, at the height 50 cm from the ground floor. Work includes all installation and connections with sanitary unit, cover diameter 50 cm, replacing the damaged tap,  pipes, with all the required works to complete the Job. Tank dimensions (1x1x1)m","no.",4]
[null,"تجهيز ونصب وفحص خزان ماء من صفائح الحديد المغلون كيج(16) على الاقل مع قواعد خرسانية مع الشيلمان بارتفاع  50 سم عن سطح الارض او توضع على الابراج مع انبوب تفريغ وانبوب الماء الفائض مع غطاء بابعاد (قطر 50 ) سم مع طوافة اعتيادية مع عمل قفل خروج وقفل دخول لكل خزان علما ان ابعاد الخزان (1*1*1) م"]
[25,"Supply and install UPVC - 10 bar pressure pipe with all accessories, excavations, sand burying and fixing with concrete"]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص انابيب مجاري بلاستيكيةUPVC   تتحمل ضغط 10 جو على الأقل من نوعية جيدة, مع كافة الملحقات والتقاسيم والعكوس.(سعودي او مصري الامل شريف الاصلي او ما يعادلها ) يتضمن العمل الحفريات والتغليف بالرمل النظيف من كافة الجوانب.والصب بالكونكريت وكما يلي :ـ"]
[null,"Plastic pipes, UPVC,  Dia 100ml (4 inches) ","l.m.",12]
[null,"انابيب بلاستكUPVC  قطر 110 ملم (4 انج)"]
[null,"Plastic pipes, UPVC, Dia 160 ml ( 6 inches)","l.m.",12]
[null,"انابيب بلاستكUPVC  قطر 160 ملم(6 انج)"]
[26,"Supply and install hot and cold galvanized steel pipes first class for the (hot & cold) water supplied for Washbasins and bathrooms. Pipes installed inside walls after painting covering by glass fiber and painting with anti-corrosion with all work requirements and accessories. Samples to be submitted prior to work . Work includes walls/concrete digging if required"]
[null,"انابيب فولاذية مغلونة"]
[null,"اولا. تاسيس ماء حار وبارد للمغاسل والحمامات  باستعمال انابيب مغلونة درجة اولى مدفونة ضمن الجدران والارضيات ومغلفة بالصوف الزجاجي مع صبغها قبل التغليف بصبغ مانع للصدأ مع استخدام  كافة المتطلبات من عكوس وتقاسيم واقفال. ثانيا. تقدم نماذج من المواد المستعملة للموافقة المسبقة عليها. ثالثا. يشمل السعر الحفريات مع تكسير الجدران والكونكريت اذا تطلب الامر"]
[null,"Galvanized pipes with diameter1/2 inch","l.m.",36]
[null,"-  انابيب مغلونة قطر 2/1 انج "]
[null," Galvanized pipes with diameter 3/4 inch","l.m.",72]
[null,"- انابيب مغلونة قطر 4/3 انج "]
[27,"Supply tools and equipment to remove walls ceramic off-site including all debris and demolished structure, to the approved location by the Supervisor Engineer","m2",160]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لرفع سيراميك الجدران وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات الهدم  خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[28,"Supply materials and install ceramic tiles for the bathrooms, kitchen and cafeteria by using cement mortar (3:1) and white cement for the grouting. Price includes Aluminum strips at walls corners ","m2",160]
[null,"تجهيز مواد واكساء جدران وقواطع المرافق الصحية الداخلية والمطبخ والحانوت  بالكاشي السيراميك باستعمال مونة السمنت والرمل (3:1) مع الشربتة بمونة السمنت الابيض. شاملا السعر تجهيز وتثبيت شرائط اركان من الالمنيوم الخاص باركان جدران السيراميك .ويراعى قـــص الكاشي بــدقه وبصوره مستقيمة . وفي حالة عدم توفر الابعاد المثبتة في الكشف والمخططات  على المهندس المشرف تحديد الابعاد والالوان"]
[29,"Supply materials and install non-sliding ceramic tiles for the bathroom floor by using cement mortar (3:1)white cement for the grouting. Price includes Aluminum strips at walls corners","m2",70]
[null,"تجهيز مواد وعدد وتثبيت ارضية للحمامات  من  السيراميك الذي يمنع الانزلاق باستعمال مونة السمنت والرمل (3:1) مع الشربتة بمونة السمنت الابيض.  ويراعى قـــص السيراميك  بــدقه وبصوره مستقيمة. وفي حالة عدم توفر الابعاد المثبتة في الكشف والمخططات  على المهندس المشرف تحديد الابعاد والالوان"]
[30,"Supply materials and pour reinforced concrete for water basins, mix ratio (1:1.5:3), cement type is SRC, covered by Ceramic both sides, drainage pipes 4 inches, Faucets; 1 each 40 cm with all works that required per the instructions of the Supervising Engineer. ","l.m.",8]
[null,"تجهيز مواد مع صب جابيات ماء وبخرسانة مسلحة ونسبة مزج (3:1.5:1) باستعمال الاسمنت المقاوم ويشمل العمل التغليف بالسيراميك نوع مصري من الداخل والخارج مع التسليك باستخدام انبوب بلاستك قطر 4 انج مصري الصنع مع كافة التاسيسات المائية مع الحنفيات الصنع بوضع حنفية كل 40 سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[null,"Electrical  works                                                                   الاعمال الكهربائية "]
[null,"L.T Cables :                                                                                                                                       Feeding cables copper non armored (PVC) isolated with grounding  suspended on the wall using cable clamps , the price including , installation of cables with all accessories ,clamps , terminal , installation according to pithing area, according to technical specification and attaching drawings. "]
[null,"كابلات الضغط الواطئ:                                                                                                                            كابل مغذي نحاسي غير مسلح  معزول ومغلف بـ (PVC) مع سلك ارضي يعلق على الجدار بواسطة قفائص ومد الكابل شاملا القفائص وترامل الربط  والانهاء حسب تفاصيل المنطقة التي يمر بها والمواصفات الهندسية والمخططات المرفقة."]
[31,"cable 2X10mm2 ","m.l ",125]
[null,"كيبل 2×10 ملم2"]
[32,"cable 4X25mm2 +cable 1*16mm2","m.l ",50]
[null,"كيبل 4×25 ملم2+كيبل 1*16ملم2 "]
[33,"Main Distribution Board MDB:\nSupply, test, and operate main distribution board metal enclosure, anti-corrosion  paintweather proof IP 55 dimensions (120cm *80cm 40cm) with bottom bass not less than 30cm, with internal protection glass door easy to open, including metering gauges ( volt, Ampere, frequency) meters using buss bar size (40*5mm) 3ph inccluding phase indicated lamps and selector switches according to technical specification and Supervisor engineers instructions , the MDB will include the following breakers:                                                                                                           MCCB 400Amps /No 1           \nMCCB 250Amps /No 3                                                                                                               MCCB 150Amps /No 1                                                                                                             MCCB 100Amps /No 1           \nMCCB 30Amps /No 1                                                                                                                MCCB 20Amps /No 1","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الرئيسية MDB :                                                                                                             تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ مع باب محكم الغلق يمنع تسرب الغبار والحشرات بابعاد لاتقل عن (120 سم ×80 سم ×40 سم ) مع قاعدة بارتفاع 30 سم وباب زجاجي داخلي سهل الفتح مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح اختيار الفولتية ذو بازبار بأبعاد لا تقل عن( 40×5) ملم 2ثلاثة اطوار مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح التحويل وكافة المتطلبات لأكمال العمل حسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:\nقاطع سعة ( 400  ) امبير عدد / 1\nقاطع سعة ( 250 )  امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 150  )   امبير عدد / 1\n قاطع سعة ( 50  )   امبير عدد /  1                                                                                                              قاطع سعة ( 30  )   امبير عدد / 1                                                                                                               قاطع سعة ( 20  )   امبير عدد /1"]
[null,"Lighting fixture :                                                                                                           supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires superficial or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification "]
[null,"تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية مفردة اردني الصنع  قياس 3×2.5 ملم2 مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد داخل انابيب من البلاستك و قابلوات حسب المخططات شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والانابيب البلاستيكية والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي : "]
[34,"weather proof wall mounted electrical fitting with glass cover with economic  lamp 40watt with all accessories. ","no.",25]
[null,"مصباح مطري مع القاعدة والغطاء زجاجي لايتاثر بالحرارة مع مصباح اقتصادي لايقل عن 40 واط وجميع ملحقاته يثبت على الجدران الخارجية سعودي "]
[35,"Supply Metal box dimension 40cm *30cm including best quality photo cell and contactor , selector switch to operate external lighting manually and automatic , wiring and other installation accessories .under supervise engineers instructions control,\n  ,","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب صندوق حديد بابعاد 40سم ×30 سم  يحتوي على خلية ضوئية من منشاء جيد وكوندكترات وجوزات مع سيلكتر خاصة بتشغيل الاضائة الخارجية اوتوماتيك ويدوي واطفاء مع اسلاك الربط والتسليم كاملا وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[36,"Sub - Distribution Board SDB:18 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, anti-rust paint with good locking door weather proof IP 55 according to technical specification and supervise engineers instructions, Main  Circuit Breaker  3*100Amps                                                                                        MCCB 16 Amps /No 2                                                                                                                            MCCB 20 Amps /No 6                                                                                                                             MCCB 25 Amps /No 3","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 18 جوزة                                                                تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية أ مع وكافة المتطلبات لأكمال العمل وحسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                        قاطع رئيسي 3*100امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة ( 16 )  امبير عدد / 2\nقاطع سعة ( 20  ) امبير عدد / 6\nقاطع سعة ( 25  ) امبير عدد / 3"]
[37,"Sub  Distribution Board SDB: 6 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, anti-rust paint with good locking door weather proof IP 55 according to technical specification and supervisor engineers instruction. The SDB will include the following breakers:                                                                                                                                                               Main  Circuit Breaker  3*150Amps                                                                                         MCCB 10 Amps /No 3          \nMCCB 16 Amps /No 2                                                                                                               MCCB 32 Amps /No1","No.",2]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 6 جوزة                                                   تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية  ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ  وكافة المتطلبات لأكمال العمل حسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                        قاطع رئيسي 3*150امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة (  10  ) امبير عدد /2\nقاطع سعة ( 16 )  امبير عدد / 2\nقاطع سعة ( 32  )   امبير عدد / 1"]
[38,"Socket switches :                                                                                                      Supply materials, install, test and operation switch black using best quality wires superficial or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification and drawings"]
[null,"نقاط مآخذ القوى بلك سويج                                                                                                                               تجهيز مواد وتاسيس وفحص وتشغيل نقطة مأخذ القوى باستخدام اسلاك اردني اصليه ظاهري او وسيمنز شاملة الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات وكما مبين في المخططات "]
[39,"13Amps socket using 3*2.5mm2 wires ","no.",60]
[null,"سعة 13 امبير باستخدام اسلاك نحاسية اردني قياس 3×2.5 ملم2     "]
[40,"15Amps socket using 3*2.5mm2 wires ","no.",60]
[null,"سعة 15 امبير باستخدام اسلاك نحاسية اردني قياس 3×2.5 ملم2  "]
[41,"Lighting Fittings:supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires superficial or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification and drawings"]
[null,"تراكيب الانارة :                                                                                                                                    تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهرية اردنية او سيمنز دفن  قياس 3×1.5 ملم2  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي "]
[42,"Economic spider lamp 105watt with big holder, wall an ceiling mounted type   ","no.",150]
[null,"مصباح اقتصادي 105 واط عنكبوتي صيني المنشاء مع قاعدة هولدر كبيرة صالح للتثبيت على الجدار والسقف"]
[null,"Ceiling , vertical, wall types  fans                                                                                      Supply, install, test and operation ceiling fans type panasonic or equivalent with all accessories demission 140cm (56inch) with installing  boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) superficial or Siemens type the price includes installation boxes Regulator  wiring, and earthing according to specifications","no.",45]
[null,"المراوح السقفية والعمودية والجدارية:\nتجهيز وفحص وتشغيل مروحة سقفية نوع باناسونيك أو ما يعادلها مع جميع ملحقاتها وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بقطر 140 سم (56انج) مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهري او سيمنس دفن  المنشا اردني قياس 3×1.5 ملم2 اردني  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المنظم و الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ"]
[null,"Wall mounted Exhaust fans:   Supply, install, test and operation wall mounted fans size 6 inches exhaust fan with all accessories demission with  boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) exposed Siemens type the price includes operation switches , earthing and Shutter dampers according to Electrical and mechanical specifications","no. ",8]
[null,"مفرغات الهواء الجدارية :\nمفرغات الهواء الجدارية :\nتجهيز وتثبيت مفرغات هواء جدارية للقاعة والمطبخ حجم 6 انج مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهرية سيمنس دفن  ىقياس 3×1.5 ملم2  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد داخل انابيب من البلاستك مع مفتاح التشغيل والمزودة بسداد الغلق (Shutter Damper) وحسب ما مثبت في المواصفات الميكانيكية والكهربائية المعتمدة \n"]
[45,"Supply, install, test and operation water heater isolated type cover with painted enclosure, with heater element and heat regulator ,safety valve installing  all required pipe line with Crum locks valve to be ready to connect to electrical source through electrical cable 3*4mm2 with earthing line and 32 amps operation switch  with power indications  lamp capacity 120 Liters","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل سخانات ماء كهربائية من النوع المعزول المغلف بغلاف مطلي بالمينا مع عنصر التسخين ومنظم الحرارة وصمام الامان وتوصيلات الماء المرنة واقفال كروم زاوية ,بحيث تكون جاهزة للربط بالمصدر الكهربائي القريب منها باستخدام كيبل 3×4 ملم2 مع التأريض مع مفتاح التشغيل 32 امب يحتوي على مصباح اشارة سعة 120 لتر"]
[null,"Supply, install, test and operation water heater isolated type cover with painted enclosure, with heater element and heat regulator ,safety valve installing  all required pipe line with Crum locks valve to be ready to connect to electrical source through electrical cable 3*4mm2 with earthing line and 32 amps operation switch  with power indications  lamp capacity 160 Liters","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل سخانات ماء كهربائية من النوع المعزول المغلف بغلاف مطلي بالمينا مع عنصر التسخين ومنظم الحرارة وصمام الامان وتوصيلات الماء المرنة واقفال كروم زاوية ,بحيث تكون جاهزة للربط بالمصدر الكهربائي القريب منها باستخدام كيبل 3×4 ملم2 مع التأريض مع مفتاح التشغيل 32 امب يحتوي على مصباح اشارة سعة 160 لتر"]
[null,"Supply, install, test and operation water cooler with 2 tab  manufactured from stainless steel sheet  plats heavy duty type capacity 75liters/hour with cooling fan (220V 50Hz) pressing type taps with all pipe line connection according to technical specifications .","no.",4]
[null,"براد ماء مصنوع من صفائح الحديد الغير قابل للصدا (Stainless steel) نوعية 2 حنفية  ذو خزان بسعة لاتقل عن 75 لتر بالساعة ويجب ان تتضمن برادات الماء مضخة تبريد ذات مواصفات ( 220فولت /50هرتز )( وحنفية (تفتح بالضغط) شامل السعر جميع التوصيلات المائية والكهربائية  وحسب المواصفات"]
[47,"supply, install, test and operation water Pump 1Hp 1inch size with fluting mechanical switch but on high level of water tank , on the roof , electrical connecting level switch the price including  make concert foundation 40cm  to water pam and Aluminum closing enclosure removable  75liters/hour with cooling fan (220V 50Hz) pressing type taps with all during pump maintenance.","no.",4]
[null,"تجهيز ونصب وفحص مضخة الماء البارد ايطالي نوع سيلاند واحد حصان واحد انج   وطوافة ميكانيكية  توضع  للمستوى العالي توضع على خزان السطح مع الربط  الكهربائي وكافة الاسلاك ويشمل العمل ايضا قواعد المضخات من الكونكريت بسمك لايقل عن 40 سم مع قفص من الالمنيوم  يثبت بالبراغي ويمكن رفعه عند الصيانة مع بوابة  ...الخ.((يتحمل المقاول اجور الربط مع المصدر الخارجي))"]
[null,"لتدفئة والتبريد:                                                               Air-conditioning System"]
[48,"Supply, install, test and operation A. C units free stand floor type  Wall mounted 2400BTU  cooling and heating type  with all connection accessories, pipes are cover and isolated ,connecting outdoor unit with indoor unit, and other required tools and works ,as electrical protection , wiring, west water pipes  drain ,32 amps C.B price includes man power and material using cable 3*4mm2 inside 25mm2 PVC pipe and protect , make a cage for outdoor units   \n","no.",11]
[null,"تجهيز,نصب,تشغيل و فحص وحدة تكييفAir Conditioner Split Unit - Free Stand  Wall Mounted  -Cooling/Heating  جداري)2 طن تدفئة وتبريد(2400BTU) نوع بلازمه كاملة غير منقوصة مع أنابيبها المغلفة والمعزولة الواصلة بين الوحدة الخارجية والداخلية ,كما تحتوي على تدفئة مع كافة الأعمال الضرورية مثل الحماية الكهربائية ,أسلاك السيطرة ,التوصيلات الكهربائية ,الربط بمصدر القدرة وأنابيب تصريف الماء المتكثف Drain وكما ورد في المخططات وحسب المواصفات مع أجهزة الحماية الكهربائية \nوتجهيز قاطع دورة سعة 32امبير ويشمل السعر اجور التاسيس [باستعمال اسلاك قياس (3*4) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكيةوجهاز الحماية نوع منوار مع القفص للوحدة الخارجية والتثبيت او التعليق بالجدار .وكما يلي\n"]
[49," Supply, install, test and operation 3KVA Electrical Generator single phase type Tiger or Equivelant, gasoline operation, electrical starter , and manual with all required accessories, price includes connection to MDB using cable  2*6 mm2 according to instructions of the supervising Engineers ","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل مولدة كهربائية قدرة 12  امبير (نوع تايكر أو مايعادلها)  تعمل بالبنزين وتششغيل بالسلف معا والسحب  مع كل متطلبات العمل. يكون السعر شاملا كافة أعمال الربط الكهربائي وإيصال القدرة إلى لوحة التوزيع الرئيسية MDB باستخدام كيبل 2×6 ملم2  وحسب توجيه المهندس المشرف. "]
[50,"Supply and install water filter (water cleaning device RO 50GTDS) a fifth stage of cleaning with water storage , connection and installation pipes to water coolant and outlet , supply 10 spear filter for each .stage of filtration alterable delivers to school administration.","no.",1]
[null,"First stage: sediment filter\nSecond Stage: granular activated carbon sediment filters C85.\nThird stage: color correction filter CTO.\nFourth stage: membrane filter 50G RO \nFifth stage: last activated carbon filter \nStorage: 3.2G "]
[null,"                                                          Tabs :stain less steel reversed tab "]
[null,"Pump: SML -880680PSI 12 GPM"]
[null,"Electrical transformer: 24V /1.2Amp  "]
[null,"    تجهيز ونصب مرشح ماء  (جهاز تنقية الماء RO بدرجة 50  G TDS)  ذو خمس مراحل  مع الخزان والربط والتثبيت وايصال انبوب الصرف اقرب كلي والخروج الى البراد شاملا السعر  تجهيز فلاتر عدد 10 من كل نوع فلتر قابل للتبديل تسلم الى ادارة المدرسة.                                                                                                                                لمرحلة الاولى: مرشح الرواسب5µm PP بدقة 5 ميكرون \nالمرحلة الثانية: مرشح الكربون المنشط الحبيبي C85\nالمرحلة الثالثة: مرشح تصحيح الألوان CTO\nالمرحلة الرابعة: الغشاء الترشيحي  50G RO                                                                                           المرحلة الخامسة: مرشح الكربون المنشط الأخير \nالخزان: 3.2G\nالحنفية: حنفية الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) المعقوفة\nالمضخة: SML-8806 80 PSI/0.12 GPM\nالمحول الكهربائي: 24V/1.2 A"]
[51,"Rain drainage and ventilation pipes: Supply and install 4 inches, 6 Bars plastic pipes for the rain drainage and ventilation pipes with all required fixtures and accessories. Rain drainage pipes to be installed vertically down from the roof, a sufficient slope to be set in the meeting points of roof with the pipe. Pipes must be fixed metal fixers","l.m.",100]
[null,"تجهيز وتثبيت انابيب من البلاستك 6 جو لتصريف مياه الامطار والتهوية للمجاري مع كافة التراكيب والملحقات المطلوبة للربط على ان تمر انابيب تصريف المياه بصورة شاقولية من السطح وعمل الميل المناسب للسطح عند نقاط الالتقاء بين هذه الانابيب وسطح البناية.مع التثبيت بقفائص كل 1.5 متر باستخدام الجوي  انابيب قطر ( 100) ملم لمياه الامطار "]
["Sub total Cost estimation:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F6:F112)","v":0}]

{"sheet":"Al-Sufooh","index":2,"n_rows":252,"n_cols":6,"rows_kept":252,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[245,0,250,0],[245,2,250,2],[245,3,250,3],[245,4,250,4],[245,5,250,5],[243,0,244,0],[243,2,244,2],[243,3,244,3],[243,4,244,4],[243,5,244,5],[241,0,242,0],[241,2,242,2],[241,3,242,3],[241,4,242,4],[241,5,242,5],[239,0,240,0],[239,2,240,2],[239,3,240,3],[239,4,240,4],[239,5,240,5],[236,0,237,0],[236,2,237,2],[236,3,237,3],[236,4,237,4],[236,5,237,5],[234,0,235,0],[234,2,235,2],[234,3,235,3],[234,4,235,4],[234,5,235,5],[230,0,231,0],[230,2,231,2],[230,3,231,3],[230,4,231,4],[230,5,231,5],[232,0,233,0],[232,2,233,2],[232,3,233,3],[232,4,233,4],[232,5,233,5],[226,0,227,0],[226,2,227,2],[226,3,227,3],[226,4,227,4],[226,5,227,5],[228,0,229,0],[228,2,229,2],[228,3,229,3],[228,4,229,4],[228,5,229,5],[218,5,219,5],[222,0,223,0],[222,2,223,2],[222,3,223,3],[222,4,223,4],[222,5,223,5],[220,0,221,0],[220,2,221,2],[220,3,221,3],[220,4,221,4],[220,5,221,5],[202,0,203,0],[202,2,203,2],[202,3,203,3],[202,4,203,4],[202,5,203,5],[200,2,201,2],[200,3,201,3],[200,4,201,4],[200,5,201,5],[41,2,42,2],[44,2,45,2],[196,0,197,0],[196,2,197,2],[196,3,197,3],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[23,3,24,3],[38,3,39,3],[41,3,42,3],[44,3,45,3],[23,2,24,2],[38,2,39,2],[167,0,180,0],[168,2,180,2],[196,4,197,4],[224,2,225,2],[224,3,225,3],[224,4,225,4],[224,5,225,5],[224,0,225,0],[210,0,211,0],[210,2,211,2],[210,3,211,3],[210,4,211,4],[210,5,211,5],[212,0,213,0],[212,2,213,2],[212,3,213,3],[212,4,213,4],[212,5,213,5],[214,0,215,0],[214,2,215,2],[214,3,215,3],[214,4,215,4],[214,5,215,5],[218,0,219,0],[218,2,219,2],[218,3,219,3],[218,4,219,4],[168,3,180,3],[168,4,180,4],[168,5,180,5],[208,0,209,0],[208,2,209,2],[208,3,209,3],[208,4,209,4],[208,5,209,5],[216,0,217,0],[216,2,217,2],[216,3,217,3],[216,4,217,4],[216,5,217,5],[198,0,199,0],[198,2,199,2],[198,3,199,3],[198,4,199,4],[198,5,199,5],[196,5,197,5],[206,0,207,0],[206,2,207,2],[206,3,207,3],[206,4,207,4],[206,5,207,5]]}
["ITB 232 / 16 - Renovation of Al-Sufooh High School in Al-Adheem Sub district- Diyala Governorate "]
["مشروع أعادة ترميم مدرسة السفوح في ناحية العظيم , محافظة ديالى "]
[]
["#","Items Descriptions","Unit","Quantity","Price","Total $"]
["A","Civil Works"]
[null,"الاعمال المدنية"]
[1,"Supply equipment and tools to remove the fence as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas and as directed by the supervising engineer","m3",60]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لهدم السياج وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء   ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply tools, equipment's to remove foundations as per the specifications  including removing all debris, sewage water, etc. on path of excavations and transport it out of the work site. ","m3",96]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لرفع الاسس وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء   ورفع والمواد التي تعترض الحفر وسحب المياه السطحية الاسنة ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها ثم التخطيط بموجب الخرائط التصميمية للاسس. وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[3,"Exterior Fence Works (Concrete Hollow block with 20x40 cm columns Supply materials, man power and all the work requirements per the drawings and specifications to construct the exterior fence around the school :","l.m.",200]
[null,"اعمال السياج الخارجي(بناء بالكتل الكونكريتية (البلوك) مع اعمدة بابعاد (20*40 ) سم  تجهيز المواد والأيدي العاملة وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات للعناصر التالية لإنشاء السياج الخارجي حول المدرسة:-  "]
[4,"Excavate the foundations with 60 cm width, 80 cm depth by excavator. Price includes (but not limited to) provide tools and equipment to control the water table level until completion of pouring concrete process, construction by brick under NGL,  back filling by clean soil, adding clonidine to the back filling layers, as per attached specification and drawings, with all the required works to complete the Job. "]
[null,"الحفريات الترابية للاسس حسب المخططات بعرض (0.6) م وعمق (0.8) م باستخدام الحفارة ، ويشمل السعر تجهيز المواد والمعدات اللازمة لسحب المياه الجوفية إن ظهرت لحين إكمال عملية الصب والبناء تحت مستوى التربة وردم الجوانب وكذلك يشمل اسناد جوانب الحفر ونقل مخلفات الحفر الغير ملائمة الى خارج الموقع واعادة ردم الجوانب من الخارج والداخل لغاية منسوب الارض الطبيعية بالتراب النظيف و معالجة طبقات الردم لجوانب الاسس بمحلول قاتل الأرضة وحسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف"]
[5,"Supply, lay on layer and compact a sub-base layer under the foundation not to exceed 20 cm thickness to reach 95% compaction. Each layer not to exceed 10 cm"]
[null,"تجهيز وفرش وحدل طبقات من مزيج الحصو والرمل الخابط (سبيس) بسمك لا يتجاوز 10 سم للطبقة الواحدة فوق  طبقة التربة وبسمك كلي لا يقل عن 20 سم لتعطي كثافة مساوية الى 95% من الكثافة الجافة العظمى."]
[6,"Pour 10 cm thick of lean concrete with portions 1 : 2 : 4 under the foundation. Cement used is SRC"]
[null,"كونكريت عادي بنسبة خلط 4:2:1 وبسمك (10 سم) تحت الأساس كطبقة التعمية باستعمال السمنت المقاوم للاملاح. "]
[7,"Reinforced concrete for foundation of (30x60) cm using sulphate resistant cement and (1:1.5:3) mix ratio, the work includes works of the wooden frames, reinforcement, bitumen 20/30 Grade, and all accessories with all the required works to complete the Job. reinforcement details: 6 bars - dia. 12mm @2 layers; Tying bars dia. 10 mm @20"]
[null,"خرسانة مسلحة سمك (30) سم وعرض(60) سم باستعمال السمنت المقاوم للاملاح(C26) بنسبة خلط 3:1.5:1 يشمل السعر حديد التسليح والقوالب وطلاء اوجه الكونكريت الملامسة للتربة بالقير السيالي درجة 20/30 ومن أجود الأنواع وجميع التفاصيل اللازمة  بموجب المخططات والمواصفات لاسس السياج الخارجي.التسليح (6*12 ملم) 3 فوق و3 تحت مع اترية كل 20 سم سمك 10 ملم"]
[8,"Building 2 lines wall in 40 cm  width by using (20x20x40) cm blocks and cement –sand mortar (1:3) under foundation level, both sides of wall must be plastered by S.R.cement mortar before paint it by 2 layers of asphalt 20/30 Grade"]
[null,"البناء بالبلوك الكهربائي (20*20*40) سم الجيد القياسي ومونة السمنت المقاوم للاملاح 3:1، تحت البادلو مع عمل تدرج بعرض40 سم سافين  مع لبخ جانبي البناء بمونة السمنت المقاوم للاملاح والرمل والطلاء بطبقيتن من القير السيالي درجة 20/30 "]
[9,"Foundation  (D.P.C.) : Supply and install plain concrete 15 cm height, same as wall thickness with brick columns, mix ratio (1:1.5:3) with Sika additive "]
[null,"مانع الرطوبة "]
[null,"تجهيز مواد وعمل كونكريت عادي بنسبة خلط 3:1.5:1 كمانع الرطوبة (D.P.C.) باستعمال مادة السيكا سمك 15 سم وبعرض السياج مع الاعمدة الطابوقية"]
[10,"Building the wall by using (20x20x40) cm blocks and cement –sand mortar (1:3) above foundation  level the work includes installation of block column of (40x40)cm dimension each 4 m, and expansion joints (double columns)  each 12 m."]
[null,"البناء باستخدام بلوك كهربائي بابعاد (20*20*40) سم الجيد القياسي  ومونة السمنت الاعتيادي 3:1، فوق البادلو مع عمل اعمدة تقوية طابوقية كل 4م وعمل مفصل تمدد كل 12م (دنك مزدوجة)"]
[11,"Concrete cover above the fence with dimensions (34x10) cm"]
[null,"صب غطاء كونكريتي فوق السياج وبابعاد (34×10)  سم "]
[12,"Cement mortar plastering (cement and sand 3: 1), 20mm thick, both wall sides, work implementation according to drawings."]
[null,"اللبخ مساطربمونة السمنت والرمل (3:1) بسمك 20 ملم لجانبي الجدار وحسب ما محدد في المخططات."]
[13,"Fine rendering by using white cement and crushed stone powder for both sides of plastered wall. Color to be specified by the supervising engineer"]
[null,"النثر الناعم المكبوس بالسمنت الابيض والغبرة لجانبي السياج الملبوخة بمونة السمنت وباللون الذي يحدده المهندس المشرف."]
[14,"Roof Slab: Supply equipment and tools to remove the reinforced concrete as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas and to cut rebar using a special cutting machines and as directed by the Supervisor Engineer","m2",39]
[null,"خرسانة السقوف: تجهيزالعدد والادوات لرفع الخرسانة المسلحة وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها مع قطع حديد التسليح باستخدام الات القطع الخاصة  وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[15,"Supply equipment and tools to remove damaged classrooms walls as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas as instructed by the Supervisor Engineer. ","m2",70]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لهدم جدران الصف المتضرر وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات البناء ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[16,"Below D.P.C. Supply tools and materials to construct wall by solid brick and cement mortar (1:3), with plastering for both sides by cement mortar, before applying 20/30 Grade asphalt. Wall to be constructed as : 2 lines 48 cm, 2 lines 36 cm then continue with 24 cm in thickness","m3",12]
[null,"تحت مستوى مانع الرطوبة"]
[null,"تجهيز مواد وعمل البناء بالطابوق المصمت الجيد القياسي ومونة السمنت المقاوم للاملاح 3:1 للجدران تحت مستوى مانع الرطوبة مع لبخ جانبي البناء بمونة السمنت المقاوم للاملاح والرمل مع الانضاج بالماء والطلاء بطبقتين من القير السيالي درجة 20/30 من افضل الانواع .مع عمل تدريجات 48 سافين و36 سافين ومن ثم سمك 24"]
[17,"Above D.P.C. Supply tools and materials to construct wall by standard brick and cement mortar (1:3) for the whole building. Price includes painting by liquid cement mortar and all work requirements. Thickness of wall 24 cm","m3",19]
[null,"فوق مستوى مانع الرطوبة"]
[null,"تجهيز مواد وعمل البناء بالطابوق الجمهوري الجيد القياسي باستعمال مونه السمنت الاعتيادي  والرمل ( 1 :3 ) للجدران الخارجية والداخلية لكافة المبنى شاملا السعر الطرطشة بمونة الاسمنت المقاوم  والرمل 1:1 مع تركها لمدة يوم واحد لتجف  وكل ما  بسمك (24)  سميتطلبه العمل وبموجب المواصفات."]
[18,"Concrete woks above foundation : Supply materials and pour reinforced concrete (C26) using ordinary Portland cement, mixing ratio 3: 1.5: 1. The price includes rebar, formworks and all the necessary details in the drawings and specifications for the following items"]
[null,"الاعمال الخرسانية فوق مستوى مانع الرطوبة"]
[null,"تجهيز مواد وصب خرسانة مسلحة (C26) باستخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي بنسبة خلط3:1.5:1 ويشمل السعر حديد التسليح والقوالب وجميع التفاصيل اللازمة بموجب المخططات والمواصفات للعناصر التالية:-  "]
[19,"Roofs to be accounted for the whole horizontal area in thickness 20cm","m3",8]
[null,"للسقوف وتحتسب الذرعة لكامل المساحة الأفقية وبسمك (20) سم"]
[20,"Supply materials and tools required for complete removal of the old damaged cement mortar for the interior walls and ceilings. Cement mortar removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the Supervisor Engineer","m2",300]
[null,"تجهيز مواد والعدد اللازمة لقلع اللبخ القديم المتضرر للجدران الخارجية ولحد ظهور الطابوق شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع اللبخ مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[21,"Supply materials and tools required for complete removal of the old damaged gypsum plaster for the interior walls and ceilings, if there is moisture it must be dried and painted with liquid cement mortar before applying the plaster. Gypsum plaster removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the supervising engineer","m2",600]
[null,"تجهيز مواد العدد اللازمة والعمل على قلع البياض القديم للجدران الداخلية والسقوف ولحد ظهور الطابوق او الكونكريت  مع تجفيف مناطق المرطوبة ان وجدت  والشربتة بمونة السمنت المقاوم والرمل شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع البياض مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[22,"Remove the old damaged concrete tiles with the soil out of the site. Roof must be totally cleaned. Ceiling slab must not affected as a result of removing.","m2",172]
[null,"تجهيز مواد والقيام بقلع الشتايكر المتضرر القديم ورفع التراب القديم خارج موقع العمل وتنظيف السطح بالكامل مع مراعاة عدم تضرر الكونكريت او العقادة من جراء الرفع وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[23,"Remove soil out of the site. Roof must be totally cleaned. Ceiling slab must not affected as a result of removing.","m2",172]
[null,"ورفع التراب القديم خارج موقع العمل وتنظيف السطح بالكامل مع مراعاة عدم تضرر الكونكريت او العقادة من جراء الرفع وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[24,"Cement Mortar plastering: - Supply materials to apply the outer walls, Cantilevers and Windows sun shade with cement mortar plastering (cement and sand 3: 1), 20mm thick, work implementation according to Iraqi specifications, All surfaces that will be painted by emulsion should have POLISHED cement mortar. Price to include painting the walls with liquid cement mortar prior to apply the cement mortar.","m2",333]
[null,"اللبخ تجهيز مواد واكساء الجدران الخارجية للمدرسة وبضمنها( الكاسرات) باللبخ بمونة  السمنت والرمل (3:1) بسمك 20ملم وبموجب المواصفات ويكون اللبخ صقيل لجميع الاوجه التي يكون انهاءها بالصبغ المستحلب .شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية اللبخ"]
[25,"Supply materials, tools and manpower to plaster interior walls and ceilings using gypsum with all work requirements including (but not limited to) using wire mesh in the damaged areas, implantation due to the Iraqi Standards, treating moisture in walls and ceiling with liquid cement mortar before plastering. work implemented according to the directions of supervising engineer","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والبياض بالجص للاوجه الداخلية للجدران وللسقف الصف المتضرر سمك 20ملم باستخدام المساطر كل 1 متر مع الانهاء بطبقة من الجص الفني وبموجب المواصفات شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية البياضمع استخدام الاسلاك (الجكن واير ) في الاماكن المتضررة"]
[26,"Supply materials, tools and manpower to paint walls with three layers of emulsion paints (Iraqi manufacturing - good quality) ,the work includes repairing the damaged parts in the ceilings and walls with all the required works to complete the Job. technical details and colors as directed by supervising engineer","m2",505]
[null,"تجهيز المواد والطلاء بثلاث طبقات من الصبغ المستحلب ( البنتلايت ) من النوعية الممتازة وصبغ الجدران وكذلك السقوف المبيضة بالجص باستخدام البنتلايت 3 طبقات عراقي المنشاء الى حد الاشباع ويكون اختيار اللون والتكنيك بحسب توجيهات المهندس المشرف باستخدام اصباغ نوع ياقوت او مرجان او اطلس او  مايعادلها من ناحية الجودة وحسب المواصفات الفنية (يشمل السعر كافة المعالجات اللازمة للسطوح بما يظهرها بمظهر صقيل)0"]
[27,"Supply materials, tools and man power to paint the skirting by 1.2 m height, using three layer of oil paints.  Work includes repairing the damaged parts, prime layer of emulsion paint and all the required works to complete the Job. For Classrooms, kitchen and Cafeteria)","m2",195]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بالصبغ بالاصباغ الدهنية (البوية المطفية او اللماعة) بثلاث طبقات او حد التغطية  للجدران بارتفاع 1.2 م باستخدام اصباغ الحديثة او ما يعادلها .ويشمل السعر طبقة اساس من البنتلايت العراقي المنشاء واجراء كافة اعمال التصليح والصقل للجدران المتضررة  قبل عمليه الصبغ وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.(للصفوف والحانوت والمطابخ ) "]
[28,"Supply tools and materials necessary to paint the interior walls by plastic paint Jordanian, Lebanese, American or Turkish Origin; type Spies, BTEC or equivalent. price includes paint with prime layer basis of the same type, appropriate color. Price must include all work requirements of refining surfaces and as directed by the supervising engineer.","m2",333]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بصبغ الجدران الخارجية بالاصباغ البلاستيكية (خارجي) اردنية او لبنانية او امريكية او تركية المنشاء نوع سايبس او بيتيك او ما يعادلها ويشمل السعر الطلاء بطبقه اساس اولية من نفس منشاء الصبغ وبلون مناسب وكل ما يتطلبة العمل من تصفيه وصقل السطوح وحسب توجيهات المهندس المشرف0"]
[29,"Supply materials, manpower to complete the roofing works. Samples submitted to the supervising engineer for approval prior to implementation as follows:","m2",200]
[null,"تجهيز جميع المواد والايدي العاملة وانجاز اعمال التسطيح كاملا وتحتسب الذرعة للمساحات الأفقية فقط . يجب مصادقة المهندس المشرف على النماذج المقدمة قبل تنفيذ الفقرات. ويشمل السعرالفقرات وكما ما يلي :"]
[null,"Clean up the concrete surface completely then to fill the meeting area between parapet and slab with triangular cement mortar, then paint with bitumen emulsion."]
[null,"تنظيف السطح الكونكريتي بشكل جيد جداً وعمل الحشوة المثلثية من مونة السمنت عند التقاء الستائر بالسطح والطلاء بمادة الفلنتكوت."]
[null,"Spread 2 layers of liquid asphalt grade 20/30 oppositely on the roof and parapet up to 30 cm.  "]
[null,"طلاء سطح السقف الكونكريتي بطبقتين متعاكسة  من  القير السيالي درجة (20/30) وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي وبارتفاع 30سم ."]
[null,"Lay down 2 layers of roofing membrane 2mm thick, perpendicularly to each other. Membrane edges treated by hot asphalt. Membrane raised with the parapet."]
[null,"فرش طبقتين من اللباد الجيد سمك 2ملم لكل طبقة بصورة متعامدة فوق طبقتي القير على ان تدرز حافات اللباد بالقير الحار وترفع حافات اللباد مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"Paint by 1 layer of liquid asphalt grade 20/30 above the membrane "]
[null,"الطلاء بطبقة من القير السيالي  درجة (20/30) فوق طبقتي اللباد  بسمك 5 ملم وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"5 cm layer of striper with 20kg/m3 density covered by 2 layers of vapors both sides"]
[null,"فرش طبقة من الواح مادة الستايروبور العازلة ذات كثافة 20 كغم \\م3 وبسمك 5 سم تغطى بطبقتين من النايلون السميك من الاسفل (فوق الزفت) ومن الاعلى."]
[null,"Spread layer of river sand not less than 5 cm"]
[null,"فرش طبقة من الزميج النهري النظيف الخالي من الشوائب وبسمك لا يقل عن 5 سم لعمل التساريح المطلوبة"]
[null,"Install 80x80x4 cm concrete tiles, joints to filled with bitumen after approval from the supervising engineer. Cement mortar to be used between tiles and parapets"]
[null,"تثبيت بلاطات كونكريتية جاهزة قياس  80 × 80 × 4 سم ثم مليء الفواصل بمادة الماستك الموافق عليه من قبل المهندس المشرف  بعد اجراء الفحص شاملا عمل حشوات من مونة السمنت عند التقاء البلاطات الكونكريتية مع الستائر."]
[37,"Supply tools and materials and maintain wooden and metal windows and replace the damaged parts with new parts, paint 3 layers by oil paint (Type; Yaqut, Merjan or AlKanz,  or any Equivalent) with replacement of the hinges with new as directed by supervising Eng.","m2",12]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على صيانة الشبابيك الحديد والخشب وتعويض القطع الناقصة بقطع جديدة وبنفس المقطع والقياس مع الصبغ ثلاث طبقات بالاصباغ الدهنية نوع (مرجان او ياقوت او الكنز أو ما يعادلها ) وتعويض النرمادات باخرى جديدة وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[38,"Supply materials and tools to replace 4 mm window glass with new pieces. Price include glass paste. Work per supervising engineer instructions","m2",12]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على تبديل  زجاج الشبابيك سمك 4 ملم  شاملا السعر المعجون وتنظيف الشباك وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[39,"Supply materials, tools and man power to replace and install windows handles with new stainless handles . Handles to be fixed by bolts and welding and as directed by supervising Eng.","no.",12]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على تبديل  يدات الشبابيك شاملا السعر رفع القديم والتثبيت بالبراغي او اللحام  وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[40,"Supply materials, tools and man power to install window fly mesh, type must be stainless anti-corrosion type and to be fixed by bolts","m2",12]
[null,"تجهيز وتثبيت سلك مانع ذباب للفردات المتحركة ومن النوع الجيد والغير القابل للصداء مع التثبيت على الحديد او الخشب بواسطة راسطات حديدية باستخام البراغي ."]
[41,"Supply and install the steel windows with guard frame, the work includes the anti-flies net, handles and glass of 5mm thickness and painting with anti-rust paints and three layers of oil paints with all accessories and work requirements to complete the Job.","m2",3]
[null,"تجهيز وتثبيت شبابيك حديدية كاملة مع الأطارات ويشمل السعر مستلزمات التثبيت واليدات من البراص والزجاج الابيض الشفاف سمك (5 ملم) وسلك مانع الذباب للفردات المتحركة والصبغ بطبقتين بمانع الصدأ ثم الانهاء بالصبغ الدهني بثلاث طبقات وبموجب المخططات والمواصفات الفنية ذات العلاقة وبموافقة المهندس المشرف"]
[42,"Supply tools and equipment necessary to remove the doors and gates (steel or wooden) and all demolition debris off-site per the specifications ","m2",9]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لرفع الابواب الداخلية والخارجية واطاراتها (حديد – خشب) وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ومخلفات الهدم  خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[43,"Supply and install steel doors full pressed 2 sides (gauge 16) with  compressed frames, work includes installation, hinges, locks, 3 layers of oil paint after anti-rust paint according to the drawings and specifications. Gate dimensions (2x3.6) m, sliding opening, complete design will be submitted by supervising Eng. including (but not limited to) concrete columns (50x50) cm.","m2",15]
[44,"تجهيز وتثبيت ابواب حديدية كاملة كبس وجهين (كيج 16) مع اطارات مكبوسة ويشمل السعر مستلزمات التثبيت والنرمادات -على ان لا تقل عن ثلاثة لكل باب واليدات والكيلونات(نوع اصلي )  من النوعية الجيدة أومن مناشئ معروفة والزجاج الابيض الشفاف سمك (4 ملم) ومصدات الابواب والصبغ بطبقتين بمانع الصدأ ثم الانهاء بالصبغ الدهني بثلاث طبقات وطبقة من الفلين كبطانة للابواب وكل ما يتطلبه العمل وبموجب المخططات والمواصفات الفنية ذات العلاقة وبموافقة المهندس المشرف"]
[null,"Supply and install ladder; steps made of jagger plate carried by 3 inches angle shape bars with 2 guard rails, painted with anti-rust and oil paint as shown in the drawings","l.m.",5]
[45,"تجهيز وعمل سلم حديدي مكون من حديد الجنل قياس (3) انج حامل للبايات من جكربليت سمك 3 ملم والمحجر من الجانبين  شاملا السعر التثبيت من الاسفل والاعلى والصبغ بمانع الصدأ قاطين قبل التركيب وبالدهان بعد التركيب وحسب المخطط التفصيلي الخاص"]
[null,"Fence Gates: Metal gates with frames, work includes installation, hinges, locks, 3 layers of oil paint after anti-rust paint according to the drawings and specifications. Gate dimensions (2x3.6) m, sliding opening, complete design will be submitted by supervising Eng. including (but not limited to) concrete columns (50x50) cm.","no.",1]
[46,"أبواب السياج: ابواب من الحديد مع الاطار يشمل العمل كلفة ملحقات التثبيت والنرمادات والكيلون مع الطلاء وطبقة واحدة بمانع الصدا وثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية وبموجب المخططات والمواصفات الفنية بابعاد (3.6*2) م  للباب (فردة والاخرى سلايد ) مع نقشة من الحديد تحدد بموجب مرتسم يقدم من المهندس المشرف مع السكة والبولبرنات مع صب اعمدة كونكريتية مسلحة (50 * 50) سم للتثبيت مع انهاءاتها وكل ما يتطلبه العمل الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Supply and install 4 inches, 6 Bars plastic pipes dia 100 ml for the rain water drainage and ventilation pipes with all required fixtures and accessories. Rain drainage pipes to be installed vertically down from the roof, a sufficient slope to be set in the meeting points of roof with the pipe. Pipes must be fixed metal fixers clamps each 1.5 meter.","l.m.",21]
[47,"تجهيز وتثبيت انابيب من البلاستك 6 جو لتصريف مياه الامطار والتهوية للمجاريمع كافة التراكيب والملحقات المطلوبة للربط على ان تمر انابيب تصريف المياه بصورة شاقولية من السطح وعمل الميل المناسب للسطح عند نقاط الالتقاء بين هذه الانابيب وسطح البناية.مع التثبيت بقفائص كل 1.5 متر باستخدام الجوي."]
[48,"Supply materials, tools and man power to excavate 10 m deep water well using 6 inches, 10 Bars PVC pipe  (Saudi manufacturing or equivalent). Price includes water draining, cleaning, 12 m PVC pipe, clay filter, back filling by gravel and casting 10 cm in thickness - 2 m in diameter at the pipe neck.","l.s.",1]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على حفر بئر بعمق لايقل عن 10 متر وباستخدام انبوب سعودي المنشاء 6 انج ضغط 10 بار شاملا السعر النزح والتنظيف وانبوب بلاستك بطول 12 متر قطر 1 انج مع مصفي فلتر اطيان مع ردم الجوانب بالحصى وصب عنق البئر بالكونكريت سمك 10 سم بقطر 2 متر وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[null,"10 sets  W.C."]
[null,"مجموعة صحية ذات 10 مقعد"]
[50,"Supply tools, equipment's to excavate the upper layer of soil per the specifications and drawings. Remove all debris, foundation, poles, trees,etc. on path of excavations and transport it out of the work site. ","m2",100]
[null,"- تجهيز العدد والاليات والادوات لقشط الطبقة العليا وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض  ومخلفات البناء وتكسير الارضيات ورفع الاسس والاعمدة والاشجار التي تعترض الحفر والمياه السطحية الاسنة ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها ثم التخطيط بموجب الخرائط التصميمية للاسس"]
[51,"Supply tools, equipment's to excavate foundations per the specifications and drawings. Price includes treatment of high water table","m3",25]
[null,"- تهيئة كافة العدد والاليات والقيام بحفر الاسس وبعمق (1)م حسب المخططات المرفقة شاملا العمل اسناد جوانب الحفر وبموجب المخططات مع سحب المياه الجوفية ان وجدت"]
[52,"Supply material, fill and compact 25 cm with boulder with water draining if exist.","m3",8]
[null,"تجهيز مواد والدفن بالجلمود سمك 25 سم مع الرش والدق الجيدين (فقرة اختيارية ) مع سحب المياه الجوفية ان وجدت "]
[53,"Supply material, fill and compact 25 cm with Sub-base, compaction degree not less than 90% ","m3",8]
[null,"تجهيز مواد والدفن بالحصى الخابط سمك 25 سم مع الرش والحدل الجيدين وبنسبة حدل 90% مع سحب المياه الجوفية ان وجدت  "]
[54,"Supply materials tools and manpower to pour 10 cm thick of lean concrete with portions (1 : 2 : 4) under the foundation with formwork and compact boulders. Cement used is SRC. As per the drawings ","m2",35]
[null,"تجهيز مواد وصب طبقة كونكريت  تحت صبة الاساس بنسبة مزج (4:2:1) وبسمك 10 سم وباستخدام الاسمنت المقاوم  للأملاح  وبموجب  المخططات وحسب المواصفات الفنية وباستعمال القوالب الخشبية شاملا\" السعر التربيع بكسر الطابوق اسفل البلادنك  للقواطع مع الرش والدق الجيدين"]
[55,"Supply materials and pour reinforced concrete using ordinary Portland cement, mixing ratio 3: 1.5: 1. The price includes (but not limited to)  rebar, formworks, curing and all the necessary details and required specifications under the instructions of the  Supervisor Engineer ","m3",12]
[null,"تجهيز مواد وصب كونكريت مسلح للاسس باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح وبنسبة مزج (3:1.5:1) شاملا العمل القوالب الخشبية  واستخدام الهزازات والانضاج بالماء بعد انتهاء الصب مع الطلاء بالزفت طبقتين من الجانبين وبموجب المخططات وحسب المواصفات الفنية شاملا السعر دفن  جوانب  الحفر  بالتراب النظيف  مع الرش والحدل الجيدين ورش محلول الكلورودين  وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[56,"Supply materials and build brick walls under foundation  level with SRC mortar (1:3) for building and plastering, 2 layers of asphalt paint as per the Supervising Engineer's instructions","m3",10]
[null,"تجهيز مواد والبناء بالطابوق الجمهوري ومونه الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل (3:1) تحت مستوى البادلو مع اللبخ من الجانبين بمونة الاسمنت والرمل 3:1  والطلاء بالزفت طبقتين وبموجب المخططات وحسب توجيه المهندس المشرف مع مراعاة غمر الطابوق بالماء "]
[57,"Supply materials and install plain concrete for (15x12) cm foundation , mix ratio (1:2:4) with additives. Price includes all work requirements ","l.m.",18]
[null,"تجهيز مواد صب كونكريت عادي لتنفيذ مانع الرطوبة (بادلو)بنسبة مزج (4:2:1)وبسمك 15 سم وعرض 12 سم شاملا السعر عمل قالب خشبي متكامل للبادلو مع اضافة مادة مانعة للرطوبة (وحسب مواصفات الشركة المنتجة )"]
[58,"Supply materials and install plain concrete for (15x24) cm foundation , mix ratio (1:2:4) with additives. Price includes all work requirements ","l.m.",40]
[null,"تجهيز مواد صب كونكريت عادي لتنفيذ مانع الرطوبة (بادلو)بنسبة مزج (4:2:1)وبسمك 15 سم وعرض 24 سم شاملا السعر عمل قالب خشبي متكامل للبادلو مع اضافة مادة مانعة للرطوبة (وحسب مواصفات الشركة المنتجة )"]
[59,"Supply materials and build brick walls above foundation  level with cement mortar (1:3) and curing with water as per the drawings and supervising engineer instructions","m3",25]
[null,"تجهيز مواد والبناء بالطابوق ومونه الاسمنت والرمل (3:1) فوق مستوى البادلو وبموجب المخططات وحسب المواصفات وحسب توجيه المهندس المشرف مع مراعاة استقامة الاركان وغمر الطابوق بالماء "]
[60,"Supply materials, tools to install (60x60) cm steel ventilation fan with (4x2) inches pipe for steel frame with all work requirements and accessories including  handles, 4 mm glass and fly mesh. 2 fans for each toilet","m2",8]
[null,"تجهيز مواد وعمل وتثبيت وتركيب هوائيات حديد مع الكتيبة مع الاطار (2X4)انج بوري مربع وكل ما يلزم من مقابض وملحقات من النوع الجيد وزجاج سمك 4 ملم مع سلك مانع الذباب وحسب المواصفات علما ان لكل وحدة صحية هوائي بابعاد (60X60) سم وللمجموعة هوائيان بابعاد (1.2X 60,.) م"]
[61,"Supply and install (0.8x2.1) m metal doors for each rest room, plate thickness (gauge 18), one face only, painted with anti-rust before three layers of oil paint, work includes (but not limited to) locks, 4x2 inches steel frame and handles as per specifications and instruction of supervising engineer","no.",10]
[null,"تجهيز مواد وعمل وتثبيت ابواب حديدية بابعاد(2,1X0,8)م لكل وحدة صحية  مع الركم بالبليت وجه واحد كيج (18) مع الطلاء بمانع الصدأ والطلاء الدهني ثلاثة طبقات مع كل ما يلزم من مقابض والسرقي ,والاطار بوري (4X2) انج وحسب المواصفات والنقش يكون حسب توجيه المهندس المشرف"]
[62,"Supply and install reinforced concrete for roofs, beams, columns and lintels, mix ratio (1:1.5:3). Work according to specifications includes wooden frameworks, vibrating, curing after pouring ","m3",15]
[null,"تجهيز مواد وصب كونكريت مسلح للسقوف والجسور والاعمدة والمردات والعتبات فوق فتحات الابواب والشبابيك وبنسبة مزج (3:1.5:1) شاملا العمل استخدام القوالب النظيفة والهزاز والانضاج بالماء بعد انتهاء الصب وبموجب المخططات وحسب المواصفات "]
[63,"supply materials and tools to install Ceramic (Egypt Manufacturing) with cement mortar (1:3) and SBR for walls. Dimensions and colors approved by the Supervisior Engineer","m2",180]
[null,"تجهيز مواد وعمل والتطبيق بالسيراميك المصري للجدران بارتفاع السقف مع الشربتة وبالابعاد والالوان التي يحددها المهندس المشرف وبمونة سمنت رمل (3:1) مع مراعاة استخدام مادة S.B.R وحسب المواصفات"]
[64,"Supply materials and pour reinforced concrete for water basins, mix ratio (1:1.5:3), cement type is SRC, covered by Ceramic both sides, drainage pipes Dia 4 inches, Faucets; 1 each 40 cm  with all work requirements","l.m.",15]
[null,"تجهيز مواد مع صب جابيات ماء وبخرسانة مسلحة ونسبة مزج (3:1.5:1) باستعمال الاسمنت المقاوم ويشمل العمل التغليف بالسيراميك من الداخل والخارج مع التسليك باستخدام انبوب بلاستك قطر 4 انج مع كافة التاسيسات المائية مع الحنفيات تركي الصنع بوضع حنفية كل 40 سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[65,"Supply material and tools to apply cement mortar with cement and sand (3:1) plastering for interior and external walls and ceilings in grid lines 80 cm each with leveling the surface and apply cement mortar with colored cement fine rendering (2:1)for exterior walls  with all work completion requirements per the specifications","m2",160]
[null,"تجهيز مواد واللبخ بمونة الاسمنت والرمل (3:1) للجدران الخارجية والسقوف الخارجية والداخلية مع استعمال المساطر كل 80 سم ومراعاة الاستواء والاستقامة للأوجه مع تجهيز المواد والنثر الملون والناعم مع الكبس باستخدام الاسمنت الابيض والغبرة (2:1) وحسب المواصفات"]
[66,"Supply materials, tools and manpower to plaster the ceiling of sanitary unit using (1:3) cement-sand mortar, by using the grid lines each 80cm and all the required works to complete the Job.  ","m2",45]
[null,"تجهيز مواد واللبخ الصقيل والناعم بمونة الاسمنت والرمل (3:1) لسقوف الصحيات من الداخل مع استعمال المساطر كل 80 سم ومراعاة الاستواء للأوجه "]
[67,"Supply materials, tools and manpower to paint the ceiling of sanitary unit with 3 layers of oil paints (Type: Yaqut, Merjan or AlKanz or any Equivalent) with replacement) and all the required works to complete the Job. ","m2",45]
[null,"تجهيزمواد وصبغ سقف الصحيات بالبوية نوعية جيدة ولثلاث طبقات نوع (مرجان أو ياقوت أو الكنز او مايعادله) شاملا\" السعر كل المعالجات الضرورية "]
[68,"Supply materials, tools and manpower for backfilling using clean soil in 25 cm layers with Spraying and compaction with all the required works to complete the Job per drawings and specifications","m3",11]
[null,"تجهيز مواد مع الدفن بالتراب النظيف الخالي من الشوائب بطبقات سمك الواحدة سمك 25 سم مع الرش والحدل الجيدين ورش محلول الكلوردين اسفل كل طبقة وحسب المخططات والمواصفات "]
[69,"Supply materials, tools and manpower to cast  concrete of (1:2:4) mix ratio and 10 cm thick for  floor under tiles ,using sulphate resistant cement and all the required works to complete the Job.","m2",45]
[null,"تجهيز مواد وصب طبقة كونكريت تحت الكاشي بنسبة مزج (4:2:1) وبسمك 10 سم وباستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح مع عمل مفاصل تمدد كل 2م وسطية ومحيطية ومليء المفاصل باستخدام مادة الستايروبور شاملا\" السعر التربيع بالطابوق الكسر مع الرش والدق الجيدين اسفل الصب وحسب توجيه المهندس المشرف "]
[70,"Supply materials, tools and manpower to finish the floor with (40*40) cm mosaic tiles and cement mortar, filling the joints with white cement and S.B.R. and all work requirements to complete the Job.","m2",45]
[null,"تجهيز مواد والتطبيق باستعمال الكاشي المطعم بالمرمر بابعاد (40*40) سم بالنسبة للارضيات ومن النوع الجيد والناجح في الفحوصات المختبرية وباستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح والرمل (3:1) مع الشربتة بمونة الاسمنت الابيض والرمل مع مراعاة استخدام مادة S.B.R"]
[71,"Supply materials, tools and manpower to spread tow opposite layers of tar (20/30) between both water-proof layer with 10-15 cm thickness of clean soil. and finishing with concrete tiles of(80x80x4) cm thickness, filling the joints with mastic and giving necessary slope for water drainage, the work includes finishing with cement mortar (1:3) between tiles and parapet with all work requirements","m2",65]
[null,"تجهيز مواد وتنظيف السطح وطلائه بالفلانكوت ثم القير المؤكسد(20/30) بطبقتين متعاكستين سمك الطبقة الواحدة لايقل عن 5 ملم مع مراعاة رفع القير بارتفاع 25 سم على المرد مع وضع طبقة من اللباد العماني بسمك لا يقل عن 3 ملم بين طبقتين القير مع فرش طبقة من النايلون السميك , والتهوير بالتراب الناعم الخالي من الشوائب والمواد العضوية سمك(10- 15 ) سم ورش والتطبيق بالشتايكر بابعاد (0,8*0,8)مع مليء المفاصل بالماستك مع الكوي مع كافة ما يتطلبه العمل من الدرز بمونة الاسمنت رمل (3:1) مع الخبن"]
[72,"Supply and installation of the storm water drainage system using PVC pipes of 4 inches Diameter with all connection accessories and work requirements  to complete the job including plastering in cement mortar for parapet as approved by Supervisor Engineer. ","l.m.",8]
[null," تجهيز وتركيب انابيب امطار قطر 4 انج مع العكس والكعب والقاعدة والتثبيت بالقفايص والبراغي  والجوي وبموافقة المهندس المشرف مع لبخ صقيل للمرد من الاعلى والداخل "]
[73,"Supply material and install 0.5x3.75 m ladder using 2x4 inches steel pipe painted by anti rust and 3 layers of oil paint, fixed to the ground by concrete base and to the wall by bolts","no.",1]
[null,"تجهيز مواد مع تركيب سلم حديد عمودي باستخدام حديد بوري مستطيل (2*4) انج بارتفاع 3,75 وبعرض 50 سم من الداخل مع القاعدة الخرسانية مع الصبغ بمانع الصدأ والبوية 3 طبقة نوعية جيدة مع التثبيت بالبرغي والجوي كل 1.5 م من الجانبين "]
[74,"Supply and  install"]
[null,"تجهيز وتركيب"]
[75,"Supply and  install Eastern style ceramic W.C. seat With trap, washer, Siphon and piping Diameter 4 inches  connected to the exterior manhole. Water to be connected to the water tanks by 0.5 inch galvanized pipes and PVC pipes (high pressure) with tabs, faucets. All works should be done as per the instruction of the Supervising Engineer. ","no.",8]
[null,"تجهيز وتركيب مقعد فرفوري شرقي عميق مع الكلي والواشر والسيفون والتسليك باستخدام انبوب قطر 4 انج مع ربطه بالمنهول الخارجي بانبوب قطر 4 انج مع ايصال الماء من الخزانات باستخدام انابيب مغلونة وانابيب بلاستك ذو ضغط عالي مع الحنفيات  ويكون العمل حسب توجيه المهندس المشرف. "]
[76,"Supply and  install Western style ceramic W.C. seat With trap, washer, Siphon and piping Diameter 4 inches  connected to the exterior manhole. Water to be connected to the water tanks by 0.5 inch galvanized pipes and PVC pipes (high pressure) with tabs, faucets. All works should be done as per the instruction of the Supervising Engineer. ","no.",2]
[77,"With trap, washer, Siphon and piping Diameter 4 inches  connected to the exterior manhole. Water to be connected to the water tanks by 0.5 inch galvanized pipes and PVC pipes (high pressure) with tabs, faucets. All works should be done as per the instruction of the Supervising Engineer. "]
[null,"مع الكلي والواشر والسيفون والتسليك باستخدام انبوب قطر 4 انج مع ربطه بالمنهول الخارجي بانبوب قطر 4 انج مع ايصال الماء من الخزانات باستخدام انابيب مغلونة 1/2 انج وانابيب بلاستك ذو ضغط عالي مع الحنفيات  ويكون العمل حسب توجيه المهندس المشرف "]
[78,"Supply and install galvanized water tank of 1000-liter capacity and gauge 18 plate, the work includes all installation  and connections galvanized accessories, , valves, and concrete base with all the required works to complete the Job.","no.",6]
[null,"تجهيز وتركيب خزان ماء 1م3 مغلون كيج 18مع الطوافة ويثبت على قواعد كونكريتية مع ايصال الماء اليه من المصدر باستخدام انابيب مغلونة قطر 3/4 انج و 1/2 انج ويكون العمل حسب توجيه المهندس المشرف "]
[79,"Supply materials, tools and manpower to build (2.5x3x8) m septic tank with bricks and (1:3) cement-sand mortar using sulphate resistant cement, casting reinforced concrete with (1:1.5:3) mix ratio and 20 cm thickness for roof and installation (50x50) cm cast-iron cover, the work includes build the internal partition and backfill the excavation sides with clean soil and all the required works to complete the Job including painting with bitumen 20/30 grade and base and roof of concrete reinforced by 2 rebars layers of 12 mm@20mm both sides","no.",1]
[null,"تجهيز مواد مع صب خزان تعفن للمجموعة الصحية للطلاب بابعاد (3×8×2.5) م من الداخل مع القواطع الداخلية ليكون الخزان بثلاث اجزاء عرض الجزء الواحد 2,53 م وبخرسانة مسلحة نسبة مزج (3:1.5:1) بسقف وارضية وجدران مسلحة بسمك 20 سم ونشر حديد تسليح قطر 12 ملم كل 15 سم من الاتجاهين ويكون بحصيرتين وباستعمال الاسمنت المقاوم مع التربيع بكسر الطابوق النظيف اسفل صب ارضية الخزان مع عمل اغطية (50X50) سم عدد3 من الاهين مع الحفر والدفن والطلاء بالقير المؤكسد (20/30) بطبقتين من الداخل والخارج مع كل ما يتطلبه العمل ويكون العمل حسب توجيه المهندس المشرف"]
[80,"Supply materials to build (1.5x2.5) m manhole using hollow bricks and cement mortar (1:3), with 50x50 cast-iron cover, connected to the septic tank by 6 inches PVC pipe  with all work requirements including excavations and back filling.","l.s.",1]
[null,"تجهيز مواد مع بناء بالوعة باستخدام الطابوق المثقب ومونة الاسمنت المقاوم : الرمل (3:1) وبقطر 1.5 م وعمق 2.5 م مع عمل  اغطية (50X50) سم عدد 1 من الاهين مع الحفر والدفن مع ربطها بخزان التعفن بانبوب قطر 6 انج مع كل ما يتطلبه العمل من الحفر والدفن ليكون عمل متكامل "]
[81,"Exterior Side walks"]
[null,"اعمال المماشي الخارجية : وتشمل","l.m.",40]
[null,"30x70 cm excavations for side walk shoulders"]
[null,"- اعمال الحفر اكتاف المماشي بعمق 70سم وعرض 30 سم "]
[null,"Spread and well compact 15 cm layer of Sub-base under the foundation and slab"]
[null,"- فرش طبقة سبيس سمك 15 سم تحت الاسس وصبة ارضية المماشي مع الرش والحدل الجيدين "]
[null,"Pour 20x30 cm concrete for foundation of shoulders using SRC and (1:1.5:3) as mix ratio"]
[null,"- صب اسس اكتاف المماشي بابعاد (20*30) سم باستخدام اسمنت مقاوم بنسبة خلط (3:1.5:1) "]
[null,"build 24 cm thick of brick wall with cement mortar for building and sides plastering and asphalting both buried sides after plastering"]
[null,"بناء الاكتاف باستعمال الطابوق الجمهوري ومونة الاسمنت بعرض 24 سم مع التشميع والتزفيت للجزء المدفون واللبخ للجزء الظاهر"]
[null,"Supply materials, tools and manpower for backfilling using clean soil in 25 cm layers with Spraying and compaction with all the required works to complete the Job per drawings and specifications"]
[null,"- الدفن بالتراب النظيف داخل المماشي وعلى شكل طبقات كل 25 سم مع الرش والحدل الجيدين "]
[null,"Supply materials, tools and manpower to cast  10cm x 1.2 m concrete of (1:1.5:3) mix ratio and joints each 2m filled by striper and cement mortar ,using sulphate resistant cement and all the required works to complete the Job. Joints between slab and exterior wall to be filled with mastic \n  \n\n"]
[null,"صب خرسانة عادية للممشى باستعمال سمنت مقاوم سمك 10 سم وعرض 1,2 م وبنسبة خبط (3:1.5:1) مع عمل مفاصل تمدد كل 2م ومليء المفاصل بالفلين ومونة الاسمنت على ان يكون السطح مستوي صقيل . مليء المفاصل بين المماشي والجدران الخارجية بالماستك مع الكوي الجيد "]
[82,"supply materials and pour 15 thick x 60 cm deep of plain concrete for manholes, mix ratio (1:2:4) and using Sulphate resistance cement, cast-iron cover, 2 layer of bitumen paint and connect it to the septic tank by 6 inches PVC pipe  Dimension as follows:"]
[null,"تجهيز مواد مع صب منهولات من الخرسانة العادية بسمك 15 سم بعمق 60 سم وبنسبة مزج (4:2:1) وباستعمال الاسمنت المقاوم مع تجهيز وتركيب غطاء اهيني مع الطلاء القير المؤكسد طبقتين من الداخل مع الربط بينها وربطها بخزان التعفن باستعمال انابيب قطر 6 انج مع كل ما يتطلبه العمل بابعاد "]
[83,"45x45 cm2","no.",4]
[null," (45*45)سم2"]
[84,"60x60 cm2","no.",3]
[null,"(60*60)سم2"]
[85,"75x70 cm2","no.",1]
[null,"(75*70)سم2"]
[86,"Supply materials and install drainage pipe for the interior region between the water basin and W.C. with trap and stainless metal cover, drainage must be connected to the manhole using PVC 4 inches Diameter pipe with all work requirements","no.",2]
[null,"تجهيز مواد مع عمل سيفون لتصريف المياه من المنطقة الداخلية  بين الجابية والوحدات الصحية مع الكلي والغطاء المشبك المعدني من النوع المقاوم للصدأ مع الربط بالمنهول الخارجي  باستخدام انبوب  قطر 4 انج مع كل ما يتطلبه العمل"]
[87,"Supply materials to erect walk way (width 1.5 m), work includes excavation and pouring concrete for 20x30 cm foundation, 24 cm brick wall for shoulders from both sides, back filling by soil and sub-base 10 cm, pouring concrete using sulphate resistance cement 10 cm, cement plastering for shoulders, joints each 2m and working according to the instructions of supervising engineer","l.m.",6]
[null,"تجهيز مواد وعمل ممر رابط  بعرض 1,5 م شامل العمل الحفر وصب اساس (30*20) سم وبناء الاكتاف بعرض 24 سم من الجهتين باستعمال الطابوق ومونة الاسمنت مع الدفن بالتراب وفرش طبقة سبيس 10 سم ثم الصب بالخرسانة 10 سم بالاسمنت المقاوم ولبخ الاكتاف وعمل مفاصل كل 2م  وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[88,"Supply the required tools and materials to constrcut the school's yards by casting concrete by using sulphate resisting cement with 2 layers of BRC reinforced steel bars Dia not less than 6mm thick (15x15)cm wire mesh layers, (1:1.5:3) mixing ratio, with manholes each 50 m2 connected by 4 inches pipes (PVC, Pressure :10 Bars) to the sewage system. Price includes spreading 2 thick layers of vapor, adequate elevations, required excavations and back fillings, metal side shutters.","m2",225]
[null,"تجهيز مواد والمعدات للقيام بأعمال صب الساحات بسمك 15 سم مع وضغ طبقتين من مشبك حديد التسليح (BRC )  بقطر لايقل عن 6 ملم محزز و لاتزيد ابعاد الفتحات عن 15 سم بأستخدام السمنت المقاوم للأملاح وخلطة الرمل و الحصى 1:1.5:3 مع اخذ المناسيب مع عمل منهولات لكل 50 م2 باستخدام انابيب قطر 4 انج بلاستك نوع سعودي ضغط 10 بار حصرا وربطها مع منظومة تصريف خارجية شاملا السعر اعمال التساريح و الحفر و الدفن و الصب و كذلك فرش طبفتين من النايلون الزراعي السميك تحت الصب و با ستخدام قوالب حديدية المستخدمة في صب الطرق حسب الحاجة و حسب توجهيات المهندس المشرف"]
[null,"Electrical  work :                                                                                                     الاعمال الكهربائية "]
[null,"L.T Cables : Feeding cables copper non armored (PVC) isolated with grounding  suspended on the wall using cable clamps , the price including , installation of cables with all accessories ,clamps , terminal , installation according to pithing area, holding on cable tray in all external and internal , or embedding in a suitable conduit size and type 50cm under earth  according to technical specification.  "]
[null,"كابلات الضغط الواطئ:                                                                                                                            كابل مغذي نحاسي غير مسلح  معزول ومغلف بـ (PVC) مع سلك ارضي يعلق على الجدار بواسطة قفائص ومد الكابل شاملا القفائص وترامل الربط  والانهاء حسب تفاصيل المنطقة التي يمر بها  يكون محمول فوق كيبل تري فيجميع المناطق  الداخلية والخارجية  او يمر داخل بوري بلاستك منسب الحجم والنوعية ودفن تحت الارض بعمق 50سم  مع كل ما يتطلبه العمل  والمواصفات الهندسية."]
[89,"cable 4X25mm2 +cable 1*16mm2","m.l ",100]
[null,"كيبل 4×25 ملم2+كيبل 1*16ملم2 "]
[null,"cable 2X10mm2 to ","m.l ",100]
[null,"كيبل 2×10 ملم2 الى مجموعة الصحيات "]
[90,"Main Distribution Board MDB:\nSupply, test, and operate main distribution board metal enclosure, anti-crrosion  paint with good locking door weather proof dimensions (120cm *80cm 40cm) with bottom bass not less than 3cm, with internal protection glass door easy to open, including metering gauges ( volt, Ampere, frequency)using buss bar size (40*5mm)3phinccluding phase indicated lamps and selector switches, according to technical specification and instructions of Supervisor Engineer, the MDB will  include the following breakers:                                                                                                                               \nMCCB 250Amps /No 1                                                                                                                            MCCB 150Amps /No 2                                                                                                                            MCCB 100Amps /No 3      ","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الرئيسية MDB :                                                                                                             تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ مع باب محكم الغلق يمنع تسرب الغبار والحشرات بابعاد لاتقل عن (120 سم ×80 سم ×40 سم ) مع قاعدة بارتفاع 30 سم وباب زجاجي داخلي سهل الفتح مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح اختيار الفولتية ذو بازبار بأبعاد لا تقل عن( 40×5) ملم 2ثلاثة اطوار مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح التحويل وكافة المتطلبات لأكمال العمل حسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:\nقاطع سعة ( 250 )  امبير عدد / 1\nقاطع سعة ( 150  )   امبير عدد / 2\nقاطع سعة ( 100  )  امبير عدد /  3                                                                                                                                                                                                                    "]
[null,"External Lightings:                                                                                                        Supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires exposed or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification "]
[null,"تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية مفردة اردني الصنع  قياس 3×2.5 ملم2 مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد داخل انابيب من البلاستك و قابلوات حسب المخططات شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والانابيب البلاستيكية والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي : "]
[91,"Weather proof wall mounted electrical fixture with glass cover, and  economic lamp 25watt with all accessories. ","no.",8]
[null,"مصباح مطري مع القاعدة والغطاء زجاجي لايتاثر بالحرارة مع مصباح اقتصادي لايقل عن 25 واط وجميع ملحقاته يثبت على الجدران الخارجية سعودي "]
[92,"Supply Metal box dimension 40cm *30cm including best quality photo cell and contactor , selector switch to operate external lighting manually and automatic , wiring and other installation accessories .under supervise engineers instructions control,\n  ,","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب صندوق حديد بابعاد 40سم ×30 سم  يحتوي على خلية ضوئية من منشاء جيد وكوندكترات وجوزات مع سيلكتر خاصة بتشغيل الاضائة الخارجية اوتوماتيك ويدوي واطفاء مع اسلاك الربط والتسليم كاملا وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[93,"Sub  Distribution Board SDB:12 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, Anti-corrosion paint with good locking door weather proof dimension  according to technical specification and instruction of Supervisor Engineers. The SDB will include the following breakers:                                                                                                                         Main MCCB 3*100 amperes                                                                                           Circuit 10 Amps /No 3                                                                                                                  Circuit 16 Amps /No 3                                                                                                                Circuit  25 Amps /No 3                                                                                                                Circuit 32 Amps /No 3","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 12 جوزة                                                                تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية  ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ مع باب محكم الغلق يمنع تسرب الغبار والحشرات وكافة المتطلبات لأكمال العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                         قاطع رئيسي 3*100امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة ( 10 )  امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 16  ) امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 25  ) امبير عدد / 3                                                                                           قاطع سعة ( 32  ) امبير عدد / 3"]
[94,"Sub  Distribution Board SDB: 6 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, Anti-corrosion paint weather proof IP 55 according to technical specification and supervise engineers instruction                 Maine Circuit 3*150 amps and sub circuit breakers .                                                                                  MCCB 10 Amps /No 3          \nMCCB 16 Amps /No 2                                                                                                                             MCCB 32 Amps /No1","No.",1]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 6 جوزة                                                                تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية  ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ وكافة المتطلبات أ كمال العمل حسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                       قاطع رئيسي 3*150امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة (  10  ) امبير عدد /2\nقاطع سعة ( 16 )  امبير عدد / 2\nقاطع سعة ( 32  )   امبير عدد / 1"]
[95,"Supply, install, connect and test distribution board with 6 lines using best type of circuit breakers (Earth Leakage breaker) 2pole main breaker 63Amps, with all required materials and work  ","no.",1]
[null,"تجهيزوتركيب وتوصيل وفحص سيركت ذو 6خط باستخدام جوزات نوع اليكتروني مع القاطع المزدوج سعة (63) امبير نوع هافلز مع كل ما يتطلبه العمل "]
[null,"Socket switches :                                                                                                       Supply materials, install, test and operation switch black using best quality wires Exposed or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification"]
[null,"نقاط مآخذ القوى بلك سويج                                                                                                                               تجهيز مواد وتاسيس وفحص وتشغيل نقطة مأخذ القوى باستخدام اسلاك اردني اصليه ظاهري او وسيمنز شاملة الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات "]
[96,"13Amps socket using 3*2.5mm2 wires ","no.",4]
[null,"سعة 13 امبير باستخدام اسلاك نحاسية قياس 3×2.5 ملم2     "]
[null,"Lighting Fittings:  supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires exposed or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification "]
[null,"تراكيب الانارة :                                                                                                                                    تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهرية او سيمنز دفن  قياس 3×1.5 ملم2  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي "]
[97,"\nFlouriest  lamp fixture 40 watt with switch under supervising committee instruction control\n   ","no.",16]
[null,"تجهيز وتركيب وتوصيل وفحص نقطة انارة مع قاعدة شمعة مع المصباح نوع  الاصلي 40 واط واستخدام سويج واستخدام  وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[98,"Economic spider lamp 105watt with big holder, wall or ceiling mounted type   ","no.",35]
[null,"مصباح اقتصادي 105 واط عنكبوتي مع قاعدة هولدر كبيرة صالح للتثبيت على الجدار والسقف"]
[99,"Ceiling , vertical, wall types  fans                                                                                                Supply, install, test and operation fans with all accessories demission 140cm (56inch) with installing  boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) Exposed or Siemens type the price includes installation boxes Regulator  wiring, and earthing according to specification. ","no.",14]
[null,"المراوح السقفية والعمودية والجدارية:\nتجهيز وفحص وتشغيل مراوح  مع جميع ملحقاتها وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بقطر 140 سم (56انج) مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهري او سيمنس دفن  قياس 3×1.5 ملم2 اردني  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المنظم و الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ\n"]
[100,"Wall mounted Exhaust fans                                                                                                       Supply, install, test and commissioning Exhaust fans with all accessories demission 140cm (56inch) with installing  boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) Exposed or Siemens type the price includes installation boxes Regulator  wiring, inside 25mm2 PVC pipe with operation switches , earthing and Shutter dampers according to Electrical and mechanical specification.","no.",4]
[null,"مفرغات الهواء الجدارية :\nتجهيز وفحص وتشغيل مفرغات الهواء الجدارية  مع جميع ملحقاتها وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بقطر 140 سم (56انج) مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهري او سيمنس دفن  المنشا اردني قياس 3×1.5 ملم2 اردني  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المنظم و الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ داخل انابيب من البلاستك مع مفتاح التشغيل وكما موضح في المخططات والمزودة بسداد الغلق (Shutter Damper) وحسب  المواصفات الميكانيكية المعتمدة وكما يلي\n"]
[101,"Supply, install, test and operation water heater isolated type cover with painted enclosure, with heater element and heat regulator ,safety valve installing  all required pipe line with Crum locks valve to be ready to connect to electrical source through electrical cable 3*4mm2 with earthing line and 32 amps operation switch  with power indications  lamp capacity 120 Liters","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل سخانات ماء كهربائية من النوع المعزول المغلف بغلاف مطلي بالمينا مع عنصر التسخين ومنظم الحرارة وصمام الامان وتوصيلات الماء المرنة واقفال كروم زاوية ,بحيث تكون جاهزة للربط بالمصدر الكهربائي القريب منها باستخدام كيبل 3×4 ملم2 مع التأريض مع مفتاح التشغيل 32 امب يحتوي على مصباح اشارة سعة 120 لتر"]
[null,"supply, install, test and operation water cooler  manufactured from stainless steel sheet  plats heavy duty type capacity 75liters/hour with cooling fan (220V 50Hz) pressing type taps with all pipe line connection according to technical specifications ."]
[null,"براد ماء من النوعية الجيدة مصنوع من صفائح الحديد الغير قابل للصدا (Stainless steel) نوعية عالية الجودة ذو خزان بسعة لاتقل عن 75 لتر بالساعة ويجب ان تتضمن برادات الماء مضخة تبريد ذات مواصفات (220فولت/50هرتز) ( وحنفية (تفتح بالضغط) شامل السعر جميع التوصيلات المائية والكهربائية  "]
[102,"2 tab water cooler ","no.",2]
[null,"براد 2 حنفية "]
[103,"Supply, install, test and operation water Pump 1Hp using 13Amps switch for operation using connection (2*1.5mm2) cable make cage using angler steel bars closing enclosure removable for maintenance under supervising committee instruction control ","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وفحص  نقطة  ماطور ماء باستخدام سويج 13امبير باستخدام سلك (2*1.5ملم2) واحد حصان واحد انج     قفص من حديد زاوية   يثبت بالبراغي ويمكن رفعه عند الصيانة مع بوابة   العمل ينفذ  حسب توجيه المهندس المشرف "]
[null,"لتدفئة والتبريد:                                                       Air-conditioning System"]
[null,"Supply, install, test and operation A. C units free stand floor type mounted (cooling /Heating) vertical or wall mounted with all connection accessories, pipes are cover and isolated ,connecting outdoor unit with indoor unit, and other required tools and works ,as electrical protection , wiring, west water pipes  drain as shown in drawings32 amps C.B price includes man power and material using cable 3*4mm2 inside 25mm2 PVC pipe and protect , make a cage for outdoor units   \n"]
[null,"تجهيز,نصب,تشغيل و فحص وحدة تكييفAir Conditioner Split Unit - Free Stand Floor Mounted -Cooling/Heating    (كنتوري او جداري) كاملة غير منقوصة مع أنابيبها المغلفة والمعزولة الواصلة بين الوحدة الخارجية والداخلية ,كما تحتوي على تدفئة مع كافة الأعمال الضرورية مثل الحماية الكهربائية ,أسلاك السيطرة ,التوصيلات الكهربائية ,الربط بمصدر القدرة وأنابيب تصريف الماء المتكثف Drain وكما ورد في المخططات وحسب المواصفات مع أجهزة الحماية الكهربائية \nوتجهيز قاطع دورة سعة 32امبير ذا منشا انكليزي اصلي ويشمل السعر اجور التاسيس [باستعمال اسلاك قياس (3*4) ملم2 تمرر داخل انابيب بلاستيكيةوجهاز الحماية نوع منوار مع القفص للوحدة الخارجية والتثبيت او التعليق بالجدار .وكما يلي\n"]
[104," Wall mounted 2400BTU Cooling and Heating type    ","no.",1]
[null,"2طن تدفئة(2400 BTU) تبريد(2400BTU) نوع الحافظ بلازمه (جداري)"]
[105,"Supply, install, test and operation Generator 3KVA single phase  benzene  operation , electrical starter , and manual with all required accessories, price includes connection to MDB using cable  2*6mm2 according to supervising Engineers instruction.   ","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل مولدة كهربائية قدرة 12  امبيرتايكر  منشاء صيني تعمل بالبنزين وتششغيل بالسلف معا والسحب  مع كل متطلبات العمل. يكون السعر شاملا كافة أعمال الربط الكهربائي وإيصال القدرة إلى لوحة التوزيع الرئيسية MDB باستخدام كيبل 2×6 ملم2  وحسب توجيه المهندس المشرف. "]
[106,"Supply and install water filter (water cleaning device RO 50GTDS) a fifth stage of cleaning with water storage , connection and installation pipes to water coolant and outlet , supply 10 spear filter for each .stage of filtration alterable delivers to school administration.","no.",1]
[null,"First stage: sediment filter\nSecond Stage: granular activated carbon sediment filters C85.\nThird stage: color correction filter CTO.\nFourth stage: membrane filter 50G RO \nFifth stage: last activated carbon filter \nStorage: 3.2G "]
[null,"                                                          Tabs :stain less steel reversed tab "]
[null,"Pump: SML -880680PSI 12 GPM"]
[null,"Electrical transformer: 24V /1.2Amp  "]
[null,"    تجهيز ونصب مرشح ماء  (جهاز تنقية الماء RO بدرجة 50  G TDS)  ذو خمس مراحل  مع الخزان والربط والتثبيت وايصال انبوب الصرف اقرب كلي والخروج الى البراد شاملا السعر  تجهيز فلاتر عدد 10 من كل نوع فلتر قابل للتبديل تسلم الى ادارة المدرسة.                                                                                                                                لمرحلة الاولى: مرشح الرواسب5µm PP بدقة 5 ميكرون \nالمرحلة الثانية: مرشح الكربون المنشط الحبيبي C85\nالمرحلة الثالثة: مرشح تصحيح الألوان CTO\nالمرحلة الرابعة: الغشاء الترشيحي  50G RO                                                                                           المرحلة الخامسة: مرشح الكربون المنشط الأخير \nالخزان: 3.2G\nالحنفية: حنفية الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) المعقوفة\nالمضخة: SML-8806 80 PSI/0.12 GPM\nالمحول الكهربائي: 24V/1.2 A"]
[null,"Sub total Cost Estimation:",null,null,null,{"$f":"SUM(F67:F193)","v":0}]

{"sheet":"Al-Mustansiriyah","index":3,"n_rows":152,"n_cols":6,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,35,0],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,55,0],[56,0,57,0],[58,0,59,0],[36,0,37,0],[38,0,39,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[46,0,47,0],[77,0,78,0],[79,0,80,0],[81,0,82,0],[83,0,84,0],[85,0,86,0],[87,0,88,0],[60,0,61,0],[62,0,65,0],[66,0,68,0],[69,0,72,0],[73,0,74,0],[75,0,76,0],[94,5,95,5],[96,0,97,0],[96,2,97,2],[96,3,97,3],[96,4,97,4],[96,5,97,5],[89,0,90,0],[91,0,92,0],[94,0,95,0],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,4,95,4],[98,0,99,0],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,4,99,4],[98,5,99,5],[100,0,101,0],[100,2,101,2],[100,3,101,3],[100,4,101,4],[100,5,101,5],[104,0,105,0],[104,2,105,2],[104,3,105,3],[104,4,105,4],[104,5,105,5],[106,0,107,0],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,5,107,5],[108,0,109,0],[108,2,109,2],[108,3,109,3],[108,4,109,4],[108,5,109,5],[110,0,111,0],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,4,111,4],[110,5,111,5],[112,0,113,0],[112,2,113,2],[112,3,113,3],[112,4,113,4],[112,5,113,5],[114,0,115,0],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[114,4,115,4],[114,5,115,5],[116,0,117,0],[116,2,117,2],[116,3,117,3],[116,4,117,4],[116,5,117,5],[118,0,119,0],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[120,0,121,0],[120,2,121,2],[120,3,121,3],[120,4,121,4],[120,5,121,5],[122,0,123,0],[122,2,123,2],[122,3,123,3],[122,4,123,4],[122,5,123,5],[124,0,125,0],[124,2,125,2],[124,3,125,3],[124,4,125,4],[124,5,125,5],[126,0,127,0],[126,2,127,2],[126,3,127,3],[126,4,127,4],[126,5,127,5],[128,0,129,0],[128,2,129,2],[128,3,129,3],[128,4,129,4],[128,5,129,5],[130,0,131,0],[130,2,131,2],[130,3,131,3],[130,4,131,4],[130,5,131,5],[132,0,133,0],[132,2,133,2],[132,3,133,3],[132,4,133,4],[132,5,133,5],[134,0,139,0],[135,2,139,2],[135,3,139,3],[135,4,139,4],[135,5,139,5],[140,0,141,0],[140,2,141,2],[140,3,141,3],[140,4,141,4],[140,5,141,5],[142,0,143,0],[142,2,143,2],[142,3,143,3],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[145,0,146,0],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[145,4,146,4],[145,5,146,5],[151,0,151,4],[147,0,148,0],[147,2,148,2],[147,3,148,3],[147,4,148,4],[147,5,148,5],[149,0,150,0],[149,2,150,2],[149,3,150,3],[149,4,150,4],[149,5,150,5]]}
["ITB 232 / 16 - Renovation of Al-Mustnasiriyah School in Al-Udhaim Sub-District / Al-Khales - Diyala Governorate "]
["مشروع أعادة ترميم مدرسة المستنصرية الابتدائية في ناحية المقدادية / قضاء الخالص - محافظة ديالى "]
["#","Items Descriptions","Unit","Quantity","Unit Price","Total $"]
[null,"Civil Works                                                                                                 الاعمال المدنية "]
[1,"Supply materials and required tools to remove the old damaged gypsum plaster for the interior walls and ceilings, if there is moisture it must be dried and painted with liquid cement mortar before applying the plaster. Gypsum plaster removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the supervising engineer.","m2",831]
[null,"تجهيز مواد العدد اللازمة والعمل على قلع البياض  القديم للجدران الداخلية والسقوف ولحد ظهور الطابوق او الكونكريت  مع تجفيف مناطق المرطوبة ان وجدت  والشربتة بمونة السمنت المقاوم والرمل شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع البياض مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials and tools required to completely remove the old damaged concrete tiles to identified location out of site. Removal must not affect the roof slab and should be performed under the directions of the Supervising engineer.","m2",550]
[null,"تجهيز مواد والقيام بقلع الشتايكر المتضرر القديم ورفع التراب القديم خارج موقع العمل وتنظيف السطح بالكامل مع مراعاة عدم تضرر الكونكريت او العقادة من جراء الرفع وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower for plastering the interior walls and ceilings with gypsum 20mm Thickness, using the grid for each 1m, with all work requirements including (but not limited to) using wire mesh in the damaged areas, treating walls and ceiling with liquid cement mortar before plastering. All works should be performed  according to the directions of Supervisor Engineer","m2",831]
[null,"تجهيز المواد والبياض بالجص للاوجه الداخلية للجدران وللسقف الصف المتضرر سمك 20ملم باستخدام المساطر كل 1 متر مع الانهاء بطبقة من الجص الفني وبموجب المواصفات شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية البياض مع استخدام الاسلاك (الجكن واير ) في الاماكن المتضررة"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to paint walls with three layers of emulsion paint (local Pantalets Paint- type Yaqout, Marjan, Atlas or any Equivalent) ,the work includes repairing the damaged parts in the ceilings and walls with all the required works to complete the Job. technical details and selection of the colors as per the instructions of the Supervisor Engineer","m2",593]
[null,"تجهيز المواد والطلاء بثلاث طبقات من الصبغ المستحلب ( البنتلايت ) من النوعية الممتازة وصبغ الجدران وكذلك السقوف المبيضة بالجص باستخدام البنتلايت 3 طبقات نوع (الياقوت, مرجان, أطلس أو مايعادله) الى حد الاشباع ويكون اختيار اللون والتكنيك بحسب توجيهات المهندس المشرف باستخدام اصباغ نوع ياقوت او مرجان او اطلس او  مايعادلها من ناحية الجودة وحسب المواصفات الفنية (يشمل السعر كافة المعالجات اللازمة للسطوح بما يظهرها بمظهر صقيل)"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to paint the skirting of walls with 1.2 m height, using three layer of oil paints (local types or Equivalent) the work includes repairing the damaged parts in the walls, paint walls with emulsion prime layer (Pantalets Paint)with all work requirements to complete the Job.","m2",238]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بالصبغ بالاصباغ الدهنية (البوية المطفية او اللماعة) بثلاث طبقات او حد التغطية  للجدران بارتفاع 1.2 م باستخدام اصباغ الحديثة او ما يعادلها .ويشمل السعر طبقة اساس من البنتلايت نوع محلي أو مايعادله واجراء كافة اعمال التصليح والصقل للجدران المتضررة  قبل عمليه الصبغ وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.(للجدران و لسقوف المجاميع الصحية والحانوت والمطابخ ) "]
[6,"Supply materials and tools required for complete removal of the old damaged cement mortar for the interior and exterior walls and ceilings. Cement mortar removal must not affect walls and ceilings, and according to the directions of the supervising engineer","m2",700]
[null,"تجهيز مواد والعدد اللازمة لقلع اللبخ القديم المتضرر للجدران الداخلية والخارجية والسقوف والاسيجة ولحد ظهور الطابوق او الكونكريت شاملا السعر استخدام كافات الالات الخاصة بقلع اللبخ مع مراعاة عدم تضرر البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[7,"Cement Mortar plastering: - Supply materials to apply the outer walls, Cantilevers, Windows sun shades, columns and Parapets with cement mortar plastering (cement and sand 3: 1), 20mm thick, work implementation according to Iraqi specifications, All surfaces that will be painted by emulsion should have POLISHED cement mortar. Price to include painting the walls with liquid cement mortar prior to apply the cement mortar.","m2",700]
[null,"اللبخ تجهيز مواد واكساء الجدران الخارجية للمدرسة وبضمنها( الكاسرات) باللبخ بمونة السمنت والرمل (3:1) بسمك 20ملم وبموجب المواصفات , ويكون اللبخ صقيل لجميع الاوجه التي يكون انهاءها بالصبغ المستحلب .شاملا السعر نثر اوجه البناء بشربت السمنت قبل عملية اللبخ"]
[8,"Supply tools and materials necessary to paint the exterior walls by plastic paint; type Spies, BTEC or any equivalent. price includes paint with prime layer basis of the same type, appropriate color. Price must include all work requirements of refining surfaces and as directed by the supervising engineer.","m2",500]
[null,"تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بصبغ الجدران الخارجية بالاصباغ البلاستيكية (خارجي)  نوع سايبس او بيتيك او ما يعادلها ويشمل السعر الطلاء بطبقه اساس اولية من نفس منشاء الصبغ وبلون مناسب وكل ما يتطلبة العمل من تصفيه وصقل السطوح وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply materials, manpower to complete the roofing works. Samples submitted to the supervising engineer for approval prior to implementation as follows:","m2",550]
[null,"تجهيز جميع المواد والايدي العاملة وانجاز اعمال التسطيح كاملا وتحتسب الذرعة للمساحات الأفقية فقط يجب مصادقة المهندس المشرف على النماذج المقدمة قبل تنفيذ الفقرات. ويشمل السعرالفقرات وكما ما يلي :"]
[null,"Clean up the concrete surface completely then to fill the meeting area between parapet and slab with triangular cement mortar, then paint the lab with bitumen emulsion."]
[null,"تنظيف السطح الكونكريتي بشكل جيد جداً وعمل الحشوة المثلثية من مونة السمنت عند التقاء الستائر بالسطح والطلاء بمادة الفلنتكوت."]
[null,"Spread 2 layers of liquid asphalt grade 20/30 oppositely on the roof and parapet up to 30 cm.  "]
[null,"طلاء سطح السقف الكونكريتي بطبقتين متعاكسة  من  القير السيالي درجة (20/30) وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي وبارتفاع 30سم ."]
[null,"Paint by 1 layer of liquid asphalt grade 20/30 above the membrane with the thickness 5mm each lea reverse of other Lear filling edges of membrane with hot asphalts  to be in the same level of the and rising up end of membrane with the concrete ends  "]
[null,"فرش طبقتين من اللباد الجيد سمك 2ملم لكل طبقة بصورة متعامدة فوق طبقتي القير على ان تدرز حافات اللباد بالقير الحار وترفع حافات اللباد مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"Paint by 1 layer of liquid asphalt grade 20/30 above the membrane with the thickness 5mm each lear opsit of other lear filling edges of memberan with hot esphalt  to be in the same level of the and rising up end of memebran with the concreat ends  "]
[null,"الطلاء بطبقة من القير السيالي درجة (20/30) فوق طبقتي اللباد  بسمك 5 ملم وترفع حافات القير مع مرد السطح الكونكريتي "]
[null,"5 cm layer of styropor with 20kg/m3 density covered by 2 layers of vapors both sides"]
[null,"فرش طبقة من الواح مادة الستايروبور العازلة ذات كثافة 20 كغم \\م3 وبسمك 5 سم تغطى بطبقتين من النايلون السميك من الاسفل (فوق الزفت) ومن الاعلى."]
[null,"Spread layer of river sand not less than 5 cm"]
[null,"فرش طبقة من الزميج النهري النظيف الخالي من الشوائب وبسمك لا يقل عن 5 سم لعمل التساريح المطلوبة"]
[null,"Install 80x80x4 cm concrete tiles, joints to filled with bitumen after approval from the supervising engineer. Cement mortar to be used between tiles and parapets"]
[null,"تثبيت بلاطات كونكريتية جاهزة قياس  80 × 80 × 4 سم ثم مليء الفواصل بمادة الماستك الموافق عليه من قبل المهندس المشرف  بعد اجراء الفحص , شاملا عمل حشوات من مونة السمنت عند التقاء البلاطات الكونكريتية مع الستائر"]
[10,"Supply equipment and tools to remove the reinforced concrete as clarified in the technical specifications including the removing of rubble and construction waste, materials obstacles demolition then remove debris off-site to permitted waste areas and to cut rebar using a special cutting machines and as directed by the supervising engineer (for the school Entrance)","m2",550]
[null,"تجهيزالعدد والادوات لرفع صبات الساحات والارضيات  وبموجب المواصفات الفنية بما في ذلك رفع الانقاض ورفع والمواد التي تعترض الهدم  ثم التعديل والتسوية ورفع الانقاض خارج موقع العمل للمناطق المسموح بها وحسب توجيهات المهندس المشرف(لمدخل المدرسة)"]
[11,"Supply tools, materials and man power to pour layer of concrete with 5 cm thickness, reinforced with BRC wire mesh (opening 15 cm or less). Price includes spreading 2 layers of thick Nylon under the concrete layer","m2",550]
[null," صبة مسلحة للأرضيات تحت الكاشي بسمك (10 سم) باستعمال طبقة من مشبك حديد التسليح (BRC) سمك 5ملم وبفتحات لاتقل عن 15 سم  ويشمل السعر فرش طبقتين من النايلون الزراعي السميك بين طبقة الحصى الخابط وطبقة صبة الارضية.\n"]
[12,"Supply tools and materials and maintain wooden and metal windows and replace the damaged parts with new parts, paint 3 layers by oil paint (type; Yaqut, Merjan or AlKanz or any Equivalent) with replacement the hinges with new as directed by supervising Eng.","m2",90]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على صيانة الابواب والشبابيك الحديد والخشب وتعويض القطع الناقصة بقطع جديدة وبنفس المقطع والقياس مع الصبغ ثلاث طبقات بالاصباغ الدهنية نوع (مرجان او ياقوت او الكنز أو ما يعادلها) وتعويض النرمادات باخرى جديدة وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[13,"Supply tools, materials and man power to apply (40x40) cm Mosaic tiles for the grounds by (1:3) cement mortar. Price includes grouting by white cement and on-site grinding. Grinding stone size and color of tiles to be specified by the supervising engineer.","m2",550]
[null,"تجهيز مواد وتطبيق كاشي موزائيك قياس (40×40×4) سم عراقي للارضيات بمونة السمنت والرمل (4:1) شاملا السعر الشربت بالسمنت الابيض مع الجلي الموقعي على ان يقوم المهندس المشرف بتحديد اللون وحجم الحجر المستخدم "]
[14,"Supply and erect steel tower for the water toilets tanks by using 5 inches I section as columns and 3 inches angle shape  as horizontal beams steel sections, 50 cm cantilevers from sides with guard rail at 70 cm height for the tanks maintenance, paint by anti-corrosion  and 3 layers of oil paint. Base fixed to the ground by concrete base (1.5x3x0.15) m, mix ratio (1:2:3) with wire mesh Tower dimensions from bottom (2.5x1.2) with service ladder. service area will be concerned by checkered  plate as shown as instructed and approved by the Supervisor Engineer. ","l.s.",1]
[null,"عمل برج من الحديد لخزانات مياه المرافق الصحية للطلاب باستخدام حديد الشيلمان (5) انج ثقيل كاعمدة وحديد الزاوية (3) انج ثقيل كمفاصل رابطة وجسور عرضية مع عمل حافات بعرض ( 50) سم لجوانب البرج مع عمل محجر بارتفاع (70) سم لغرض صيانة الخزانات شاملا السعر الصبغ بمانع الصدأ والبوية والتثبيت بالارض بواسطة حفر اساس بعمق (60 سم ) وبابعاد (1.5*3)  والتربيع بالجلمود بسمك (10)سم ووضع طبقة تسويه بنسبة خلط (3:1) سمك (5سم) وعمل  صبة كونكريتية بنسبة خلط (3:2:1) سمك (15 سم) مع وضع طبفة من ال(بي ار سي ) سمك (6ملم) محزز ويكون البرج من الاسفل بابعاد ( 2.5 *1.2 ) م مع وجود سلم خدمي (cat leader) مع تغليف المنطقة الخدميه باستخدام حديد الجكر بليت وحسب توجيه وموافقة المهندس المشرف."]
[15,"Steel Stairs:  Supply and install ladder; steps made of checkered  plate carried by 3 inches angle shape bars with 2 guard rails, painted with anti-rust and oil paint as shown in the drawings","l.m.",5]
[null,"سلم حديدي :ـ تجهيز وعمل سلم حديدي مكون من حديد الجنل قياس (3) انج حامل للبايات من جكربليت سمك 3 ملم والمحجر من الجانبين  شاملا السعر التثبيت من الاسفل والاعلى والصبغ بمانع الصدأ قاطين قبل التركيب وبالدهان بعد التركيب وحسب المخطط التفصيلي الخاص ."]
[16,"Supply and Install Water tap - regular type- as approved by the Supervisor Engineer.","no.",10]
[null,"حنفيات ماء اعتيادية(Water tap) نوع  تركي براص وبموافقة المهندس المشرف"]
[17,"Supply and install galvanized water tank of 1000-liter capacity and gage 16 plate, at the height 50 cm from the ground floor. Work includes all installation and connections with sanitary unit, cover diameter 50 cm, replacing the damaged tap,  pipes, with all the required works to complete the Job. Tank dimensions (1x1x1)m","no.",2]
[null,"تجهيز ونصب وفحص خزان ماء من صفائح الحديد المغلون كيج(16) على الاقل مع قواعد خرسانية مع الشيلمان بارتفاع  50 سم عن سطح الارض او توضع على الابراج مع انبوب تفريغ وانبوب الماء الفائض مع غطاء بابعاد (قطر 50 ) سم مع طوافة اعتيادية مع عمل قفل خروج وقفل دخول لكل خزان علما ان ابعاد الخزان (1*1*1) م"]
[18,"Supply tools and materials to remove the old sewer pipes, toilet seats and all related accessories and any damaged or undesired old sanitary works. Price includes concrete demolition and removing trash off-side as directed by the supervising engineer.","no.",5]
[null,"تجهيزالمواد والعدد اللازمة لقلع المجاري القديمة والمقاعد وملحقاتها من كليات وتقاسيم وعكوس وتوصيلات للمرافق الصحية واي تاسيسات صحية غير مرغوب فيها او متضررة  شاملا السعر تكسير الصب ورفع المخلفات خارج موقع العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[19,"Supply materials to pour concrete manholes as the dimensions below by using SRC and mix ratio (1:1.5:3), Poly-Ethylene covers. Price includes salt resistance cement plastering for the exterior side before painting with asphalt 20/30 Grade, slope works in the manhole base as in specifications"]
[null,"تجهيز المواد وصب احواض تفتيش بابعاد المبينة ادناه  ذات قاعدة وجدران كونكريتية مسلحة وباستعمال السمنت المقاوم وبنسبة خلط 3:1.5:1 مع اغطية محكمة من الاهين او البلاستك المضغوط , شاملا السعر انهاء الاسطح الخارجية باللبخ بمونة السمنت المقاوم للاملاح والرمل ثم الطلاء بمادة القير السيالي درجة 20/30  وعمل الانحدارات اللازمة في قاعدة المنهول وكما مبين في المواصفات"]
[null,"40x40 cm","no.",5]
[null,"40*40 سم "]
[null,"60x60 cm","no.",1]
[null,"60*60 سم"]
[20,"Supply and install UPVC - 10 bar pressure pipe with all accessories, excavations, sand burying and fixing with concrete"]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص انابيب مجاري بلاستيكيةUPVC   تتحمل ضغط 10 جو على الأقل من نوعية جيدة, مع كافة الملحقات والتقاسيم والعكوس.  يتضمن العمل الحفريات والتغليف بالرمل النظيف من كافة الجوانب.والصب بالكونكريت وكما يلي :ـ"]
[null,"Plastic pipes, UPVC,  Dia 100ml (4 inches) ","l.m.",12]
[null,"انابيب بلاستكUPVC  قطر 110 ملم (4 انج)"]
[null,"Plastic pipes, UPVC, Dia 160 ml ( 6 inches)","l.m.",6]
[null,"انابيب بلاستكUPVC  قطر 160 ملم(6 انج)"]
[21,"Supply and install hot and cold galvanized steel pipes for the (hot & cold)water for Washbasins and bathrooms. Pipes installed inside walls after painting covering by glass fiber. With all work requirements and accessories. Samples to be submitted prior to work . Work includes walls/concrete digging if required"]
[null,"انابيب فولاذية مغلونة"]
[null,"اولا. تاسيس ماء حار وبارد للمغاسل والحمامات  باستعمال انابيب مغلونة نوع تركي درجة اولى مدفونة ضمن الجدران والارضيات ومغلفة بالصوف الزجاجي مع صبغها قبل التغليف بصبغ مانع للصدأ مع استخدام  كافة المتطلبات من عكوس وتقاسيم واقفال. ثانيا. تقدم نماذج من المواد المستعملة للموافقة المسبقة عليها. ثالثا. يشمل السعر الحفريات مع تكسير الجدران والكونكريت اذا تطلب الامر"]
[null,"Galvanized pipes with diameter1/2 inch","l.m.",42]
[null,"-  انابيب مغلونة قطر 2/1 انج "]
[null," Galvanized pipes with diameter 3/4 inch","l.m.",36]
[null,"- انابيب مغلونة قطر 4/3 انج "]
[22," Supply and install white ceramic Washbasin with chrome water mixer including all plumbing accessories unit with all the required works to complete the job. Dimensions (40x56 cm ) with, mixer, brackets, mirror and soap holder\n","no.",4]
[null,"تجهيز وتركيب مغاسل فرفورية بيضاء مع السداد والسلسلة والتثبيت والتوصيلات مع وضع قفلين براص/ مطلي بالكروم والخلاط منشأ تركي اصلي ثقيل والصوندة والبالوعة وتكون المغاسل من مصنوعات جيدة توافق عليها لجنة الاشراف وتكون المغاسل بالقياسات والملحقات المبينة ادناه :-مغسلة(56x40)سم مع خلاط وبراكيتات مع المرايا وحمالة الصابون"]
[23,"Water drain : Supply and install floor water drain with  trap and plastic cover, UPVC Diameter 50ml. Drain must be fixed to the floor level by 15 cm of concrete ","no.",4]
[null,"سيفون ارضي للمغاسل تجهيز ونصب سيفون تصريف ارضي (كلي) من البلاستك UPVC قطر 50ملم مع مشبك بلاستك مضغوط  ويثبت في الارضية بمستوى الكاشي  مع الربط مع الانابيب والعزل الجيد بالخرسانة ذات سمك 15سم من جميع الجهات"]
[24,"Supply materials and install ceramic tiles for the bathrooms, kitchen and cafeteria by using cement mortar (3:1) and white cement for the grouting. Price includes Aluminum strips at walls corners ","m2",100]
[null,"تجهيز مواد واكساء جدران وقواطع المرافق الصحية الداخلية والمطبخ والحانوت  بالكاشي السيراميك باستعمال مونة السمنت والرمل (3:1) مع الشربتة بمونة السمنت الابيض. شاملا السعر تجهيز وتثبيت شرائط اركان من الالمنيوم الخاص باركان جدران السيراميك .ويراعى قـــص الكاشي بــدقه وبصوره مستقيمة . وفي حالة عدم توفر الابعاد المثبتة في الكشف والمخططات  على المهندس المشرف تحديد الابعاد والالوان"]
[25,"Supply materials and install non-sliding ceramic tiles for the bathroom floor by using cement mortar (3:1)white cement for the grouting. Price includes Aluminum strips at walls corners","m2",35]
[null,"تجهيز مواد وعدد وتثبيت ارضية للحمامات  من  السيراميك الذي يمنع الانزلاق باستعمال مونة السمنت والرمل (3:1) مع الشربتة بمونة السمنت الابيض.  ويراعى قـــص السيراميك  بــدقه وبصوره مستقيمة. وفي حالة عدم توفر الابعاد المثبتة في الكشف والمخططات  على المهندس المشرف تحديد الابعاد والالوان"]
[26,"Supply tools, materials and man power to construct (4x2.55x3) m septic tank by concrete for the walls, base an ceiling painted by liquid bitumen 20/30 degree, cement used should be salt resistant. Price includes soil excavations, formworks, interior maintenance ladder, dewatering if required with excavations, cast-iron covers (60x60) cm and all work requirements and treatments.","l.s.",1]
[null,"انشاء وفحص خزانات التعفين للابعاد المبينة ادناه من الخرسانة المسلحة للقاعدة والجدران والسقف وتطلى من الخارج والداخل بطبقتين من مادة القير درجة 20/30 وباستخدام السمنت المقاوم شاملا السعر اعمال الحفريات الترابية والتربيع والقوالب وغطاء السقف وسلم داخلي للصيانة وسحب المياه عند عملية الحفر وكافة المعالجات لتنفيذ هذه الفقرة مع اغطية من الاهين قياس 60*60 سم. (4*2.55*3) م"]
[27,"Metal gates with frames, work includes installation, hinges, locks, 3 layers of oil paint after anti-rust paint according to the drawings and specifications. Gate dimensions (2x3.6) m, sliding opening, complete design will be submitted by supervising Eng. including (but not limited to) concrete columns (50x50) cm.","no.",2]
[null,"ابواب من الحديد مع الاطار يشمل العمل كلفة ملحقات التثبيت والنرمادات والكيلون مع الطلاء وطبقة واحدة بمانع الصدا وثلاث طبقات من الاصباغ الدهنية وبموجب المخططات والمواصفات الفنية بابعاد (3.6*2) م  للباب (فردة والاخرى سلايد ) مع نقشة من الحديد تحدد بموجب مرتسم يقدم من المهندس المشرف مع السكة والبولبرنات مع صب اعمدة كونكريتية مسلحة (50 * 50  ) سم للتثبيت مع انهاءاتها وكل ما يتطلبه العمل الجيد وحسب توجيهات المهندس المشرف "]
[28,"Supply and install 4 inches, 6 Bars plastic pipes for the rain drainage with all required fixtures and accessories. Rain drainage pipes to be installed vertically down from the roof, a sufficient slope to be set in the meeting points of roof with the pipe. Pipes must be fixed metal fixers","l.m.",35]
[null,"تجهيز وتثبيت انابيب من البلاستك 6 جو لتصريف مياه الامطار مع كافة التراكيب والملحقات المطلوبة للربط على ان تمر انابيب تصريف المياه بصورة شاقولية من السطح وعمل الميل المناسب للسطح عند نقاط الالتقاء بين هذه الانابيب وسطح البناية.مع التثبيت بقفائص كل 1.5 متر باستخدام الجوي  انابيب قطر ( 100) ملم لمياه الامطار "]
[29,"Supply and install the Electrical Notice  Board  (1.5x0.8)m includes the name of the school.","no.",1]
[null,"تجهيز مواد والعمل على تجهيز وربط لوحة ضوئية باسم المدرسة تثبت جيدا في واجهة المدرسة بابعاد (0.8×1.5) م"]
[30,"Supply materials, tools and man power to excavate 10 m deep water well using 6 inches, 10 Bars PVC pipe  (Saudi manufacturing or equivalent). Price includes water draining, cleaning, 12 m PVC pipe, clay filter, back filling by gravel and casting 10 cm in thickness - 2 m in diameter at the pipe neck in accordance to the instructions of Supervisor Engineer.","l.s.",1]
[null,"تجهيز المواد والعدد والعمل على حفر بئر بعمق لايقل عن 10 متر وباستخدام انبوب سعودي المنشاء 6 انج ضغط 10 بار شاملا السعر النزح والتنظيف وانبوب بلاستك بطول 12 متر قطر 1 انج مع مصفي فلتر اطيان مع ردم الجوانب بالحصى وصب عنق البئر بالكونكريت سمك 10 سم بقطر 2 متر وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[31,"Supply, install and install W.C. seat eastern style - deep type, minimum  length 52 cm, with trap and high galvanized water tank supplied with 32mm galvanized water pipe and 15 mm diameter chrome tab for each toilet. Paint water tank and water pipe by oil paint and thermal white color. Seat must be good quality and pre-submitted for approval to he engineer","no.",5]
[null,"تجهيز وتركيب وفحص مراحيض شرقية فرفورية من النوع العميق  بيضاء او ملونة طول(52) سم على الاقل مع الكلي خزان الماء العالي من الحديد المغلون النازل من الخزان قطر (32) ملم وحنفية كروم قطر (15) ملم لكل مرحاض يطلي خزان الماء والانبوب النازل بالصبغ الدهني وباللون الابيض الحراري  وتكون المراحيض من مصنوعات جيدة وبموافقة المهندس."]
[null,"Electrical  works :                                                                                        الاعمال الكهربائية "]
[null,"L.T Cables :                                                                                                                                                                           Feeding cables copper non armored (PVC) isolated with grounding  suspended on the wall using cable clamps , the price including , installation of cables with all accessories ,clamps , terminal , installation according to pithing area, according to technical specification. "]
[null,"كابلات الضغط الواطئ:                                                                                                                            كابل مغذي نحاسي غير مسلح  معزول ومغلف بـ (PVC) مع سلك ارضي يعلق على الجدار بواسطة قفائص ومد الكابل شاملا القفائص وترامل الربط  والانهاء حسب تفاصيل المنطقة التي يمر بها والمواصفات الهندسية."]
[32,"cable 2X10mm2 ","m.l ",40]
[null,"كيبل 2×10 ملم2"]
[33,"cable 4X25mm2 +cable 1*16mm2","m.l ",50]
[null,"كيبل 4×25 ملم2+كيبل 1*16ملم2 "]
[34,"Main Distribution Board MDB:\nSupply, test, and operate main distribution board metal enclosure, anti-crosion paint weather proof IP 55 with demotions (120cm *80cm 40cm) with bottom bass not less than 3cm, with internal protection glass door easy to open, including metering gauges ( volt, Ampere, frequency) meters using buss bar size (40*5)mm 3ph inccluding phase indicated lamps and selector switches, according to technical specification and instructions  of supervising engineer MDB including following breakers:                     MCCB 400Amps /No 1           \nMCCB 250Amps /No 3                                                                                          MCCB 150Amps /No 1                                                                                         MCCB 100Amps /No 1           \nMCCB 30Amps /No 1                                                                                           MCCB 20Amps /No 1","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الرئيسية MDB :                                                                                                             تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ مع باب محكم الغلق يمنع تسرب الغبار والحشرات بابعاد لاتقل عن (120 سم ×80 سم ×40 سم ) مع قاعدة بارتفاع 30 سم وباب زجاجي داخلي سهل الفتح مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح اختيار الفولتية ذو بازبار بأبعاد لا تقل عن( 40×5) ملم 2ثلاثة اطوار مع مقاييس التيار والفولتية ومفتاح التحويل وكافة المتطلبات لأكمال العمل وحسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:\nقاطع سعة ( 400  ) امبير عدد / 1\nقاطع سعة ( 250 )  امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 150  )   امبير عدد / 1\n قاطع سعة ( 50  )   امبير عدد /  1                                                                                  قاطع سعة ( 30  )   امبير عدد / 1                                                                                 قاطع سعة ( 20  )   امبير عدد /1"]
[null,"Lighting Fixtuer :Supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires superficial or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification "]
[null,"تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية مفردة اردني الصنع  قياس 3×2.5 ملم2 مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد داخل انابيب من البلاستك و قابلوات حسب المخططات شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والانابيب البلاستيكية والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي : "]
[35,"Reinforced weather proof wall mounted  braket electrical fitting with big size  glass cover with economic  lamp 28 watt with all accessories. ","no.",10]
[null,"مصباح مطري مسلح مع القاعدة بلاستك والغطاء زجاجي لايتاثر بالحرارة من الحجم الكبير مع مصباح اقتصادي لايقل عن 28 واط وجميع ملحقاته يثبت على الجدران الخارجية"]
[36,"Supply Metal box dimension 40cm *30cm including best quality photo cell and contactor , selector switch to operate external lighting manually and automatic , wiring and other installation accessories according to the instructions of Supervor Engineer \n  ","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب صندوق حديد بابعاد 40سم ×30 سم  يحتوي على خلية ضوئية من منشاء جيد وكوندكترات وجوزات مع سيلكتر خاصة بتشغيل الاضائة الخارجية اوتوماتيك ويدوي واطفاء مع اسلاك الربط والتسليم كاملا وحسب توجيهات المهندس المشرف ."]
[37,"Sub -Distribution Board SDB:18 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, anti-corrosion paint weather proof  IP55 according to technical specification and Supervisor Engineer instructions, SDB includes the following breakers:                                                                                          Main Breaker 3*100 Amps and sub-breakers                                                                     MCCB 16 Amps /No 2                                                                                                  MCCB 20 Amps /No 6                                                                                                 MCCB 25 Amps /No 3","no.",1]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 18 جوزة                                                                تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية  ذات هيكل معدني ثلاثي الطور مقاوم للصدأ وكافة المتطلبات لأكمال العمل  وحسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                                  قاطع رئيسي 3*100امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة ( 10 )  امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 16  ) امبير عدد / 3\nقاطع سعة ( 25  ) امبير عدد / 3"]
[38,"Sub  Distribution Board SDB: 6 circuits \nSupply, test, and operate Sub distribution board metal enclosure, anti-corrosion paint weather proof IP 55  according to technical specification and supervise engineers instruction                                                                                                                                                                        MCCB 10 Amps /No 3          \nMCCB 16 Amps /No 2                                                                                                             MCCB 32 Amps /No1","No.",1]
[null,"لوحة التوزيع الفرعية ٍSDB : جوزة تاسيس ظاهري او دفن 6 جوزة                                                                تجهيز وفحص وربط وتشغيل لوحة توزيع الفرعية  ذات هيكل معدني مقاوم للصدأ مع باب محكم الغلق يمنع تسرب الغبار والحشرات وكافة المتطلبات لأكمال العمل من منشأ غربي معروف وحسب موافقة المهندس المشرف .\nوتشتمل اللوحة على القواطع التالية:                                                                                                            قاطع رئيسي 3*150امبير وقواطع الفرعية \nقاطع سعة (  10  ) امبير عدد /3\nقاطع سعة (  16  ) امبير عدد / 2\nقاطع سعة ( 32   ) امبير عدد / 1"]
[null,"Socket switches :                                                                                                                  Supply materials, install, test and operation socket outlet  using best quality single copper wires covered by plastic inside plastic pipe. the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification and drawings."]
[null,"نقاط مآخذ القوى بلك سويج                                                                                                                               تجهيز مواد وتاسيس وفحص وتشغيل نقطة مأخذ القوى باستخدام اسلاك نحاسية مفردة غلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد داخل انابيب من البلاستك شاملة الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات وكما مبين في المخططات "]
[39,"13Amps socket using 3*2.5mm2 wires ","no.",12]
[null,"سعة 13 امبير باستخدام اسلاك نحاسية اردني قياس 3×2.5 ملم2     "]
[40,"15Amps socket using 3*2.5mm2 wires ","no.",6]
[null,"سعة 15 امبير باستخدام اسلاك نحاسية اردني قياس 3×2.5 ملم2  "]
[null,"Lighting fixtuer :Supply, install, test and operation lighting fixture with all accessories holder, Trans, starter, lamps and a capacitors for power factor correction, boxes, switches, wiring using copper wires superficial or Siemens type the price includes installation boxes switches wiring, and earthing according to specification and drawings"]
[null,"تراكيب الانارة :                                                                                                                                    تجهيز وفحص وتشغيل تراكيب انارة مع جميع ملحقاتها مثل الهولدر والجوك والستارتر والمصابيح ومكثفات تحسين معامل القدرة والصناديق والمآخذ والمفاتيح مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهرية اردنية او سيمنز دفن  قياس 3×1.5 ملم2  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ حسب المواصفات الفنية المعتمدة وكما يلي "]
[41,"Economic spider lamp 105watt with big holder, wall an ceiling mounted type   ","no.",50]
[null,"مصباح اقتصادي 105 واط عنكبوتي صيني المنشاء مع قاعدة هولدر كبيرة صالح للتثبيت على الجدار والسقف"]
[null,"ceiling , vertical, wall types  fans                                                                                          supply, install, test and operation fans with all accessories demission 140cm (56inch) with installing boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) superficial or Siemens type the price includes installation boxes Regulator  wiring, and earthing according to specification and drawings"]
[null,"المراوح السقفية والعمودية والجدارية:\nتجهيز وفحص وتشغيل مروحة مع جميع ملحقاتها وحسب المواصفات الفنية المعتمدة بقطر 140 سم (56انج) مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية ظاهري او سيمنس دفن  المنشا اردني قياس 3×1.5 ملم2 اردني  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المنظم و الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ\n"]
[42,"Ceilling fan panasonic ","no.",17]
[null,"مروحة سقفية  بانوسونك   "]
[null,"Wall mounted Exhaust fans                                                                                                   supply, install, test and operation fans with all accessories demission 140cm (56inch) with installing  boxes, switches, wiring using copper wires(3*1.5mm2) single copper type. The price includes installation boxes Regulator  wiring, inside 25mm2 PVC pipe with operation switches , earthing and Shutter dampers according to Electrical and mechanical specification and drawings."]
[null,"مفرغات الهواء الجدارية :\nتجهيز وفحص وتشغيل مفرغات الهواء الجدارية  للقاعة والمطبخ مع التسليك باستخدام اسلاك نحاسية مفردة قياس 3×1.5 ملم2 اردني  مغلفة بمادة البلاستك من النوع الجيد شاملة المنظم و الصناديق والمآخذ والمفاتيح واسلاك التوصيل والتثبيت والتأريض ...الخ داخل انابيب من البلاستك مع مفتاح التشغيل وكما موضح في المخططات والمزودة بسداد الغلق (Shutter Damper) وحسب ما مثبت في المخططات والمواصفات الميكانيكية المعتمدة وكما يلي\n"]
[43,"6 inch exhaust fan ","no.",4]
[null,"مفرغة  6 انج "]
[null,"supply, install, test and operation water heater isolated type cover with painted enclosure, with heater element and heat regulator ,safety valve installing  all required pipe line with Crum locks valve to be ready to connect to electrical source trough electrical cable 3*4mm2 with earthing line and 32 amps operation switch  with power indications  lamp as below   "]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل سخانات ماء كهربائية من النوع المعزول المغلف بغلاف مطلي بالمينا مع عنصر التسخين ومنظم الحرارة وصمام الامان وتوصيلات الماء المرنة واقفال كروم زاوية ,بحيث تكون جاهزة للربط بالمصدر الكهربائي القريب منها باستخدام كيبل 3×4 ملم2 مع التأريض مع مفتاح التشغيل 32 امب يحتوي على مصباح اشارة وكما يلي ."]
[44,"120liter water heater ","no.",1]
[null,"سخان نوع الطحان 120 لتر "]
[45,"Supply and install water filter (water cleaning device RO 50GTDS) a fifth stage of cleaning with water storage , connection and installation pipes to water coolant and outlet , supply 10 spear filter for each .stage of filtration alterable delivers to school administration."]
[null,"First stage: sediment filter\nSecond Stage: granular activated carbon sediment filters C85.\nThird stage: color correction filter CTO.\nFourth stage: membrane filter 50G RO \nFifth stage: last activated carbon filter \nStorage: 3.2G ","no.",1]
[null,"Tabs :Stainless steel reversed tab "]
[null,"Pump: SML -880680PSI 12 GPM"]
[null,"Electrical transformer: 24V /1.2Amp  "]
[null,"    تجهيز ونصب مرشح ماء  (جهاز تنقية الماء RO بدرجة 50  G TDS)  ذو خمس مراحل  مع الخزان والربط والتثبيت وايصال انبوب الصرف اقرب كلي والخروج الى البراد شاملا السعر  تجهيز فلاتر عدد 10 من كل نوع فلتر قابل للتبديل تسلم الى ادارة المدرسة.                                                                                                                                لمرحلة الاولى: مرشح الرواسب5µm PP بدقة 5 ميكرون \nالمرحلة الثانية: مرشح الكربون المنشط الحبيبي C85\nالمرحلة الثالثة: مرشح تصحيح الألوان CTO\nالمرحلة الرابعة: الغشاء الترشيحي  50G RO                                                                                           المرحلة الخامسة: مرشح الكربون المنشط الأخير \nالخزان: 3.2G\nالحنفية: حنفية الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) المعقوفة\nالمضخة: SML-8806 80 PSI/0.12 GPM\nالمحول الكهربائي: 24V/1.2 A"]
[46,"Supply, install, test and operation water cooler type 2 tabs manufactured from stainless steel sheet  plats heavy duty type capacity 75liters/hour with cooling fan (220V 50Hz) pressing type taps with all pipe line connection according to technical specifications .","no.",2]
[null,"براد ماء من النوعية 2 حنفية  مصنوع من صفائح الحديد الغير قابل للصدا (Stainless steel) نوعية عالية الجودة ذو خزان بسعة لاتقل عن 75 لتر بالساعة ويجب ان تتضمن برادات الماء مضخة تبريد ذات مواصفات     ( 220فولت /50هرتز )( وحنفية (تفتح بالضغط) شامل السعر جميع التوصيلات المائية والكهربائية  وحسب المواصفات"]
[47,"supply, install, test and operation water Pump 1Hp 1inch size with fluting mechanical switch but on high level of water tank , on the roof , electrical connecting level switch the price including  make concert foundation 40cm  to water pam and Aluminum closing enclosure removable  75liters/hour with cooling fan (220V 50Hz) pressing type taps with all during pump maintenance.","no.",2]
[null,"تجهيز ونصب وفحص مضخة الماء البارد ايطالي نوع سيلاند واحد حصان واحد انج   وطوافة ميكانيكية  توضع  للمستوى العالي توضع على خزان السطح مع الربط  الكهربائي وكافة الاسلاك ويشمل العمل ايضا قواعد المضخات من الكونكريت بسمك لايقل عن 40 سم مع قفص من الالمنيوم  يثبت بالبراغي ويمكن رفعه عند الصيانة مع بوابة  ...الخ.((يتحمل المقاول اجور الربط مع المصدر الخارجي))"]
[null,"التدفئة والتبريد:                                                                           Air-conditioning System"]
[null,"Supply, install, test and operation A. C units free stand floor type mounted (cooling /Heating) vertical or wall mounted with all connection accessories, pipes are cover and isolated ,connecting outdoor unit with indoor unit, and other required tools and works ,as electrical protection , wiring, west water pipes  drain ,32 amps C.B price includes man power and material using cable 3*4mm2 inside 25mm2 PVC pipe and protect , make a cage for outdoor units   \n"]
[null,"تجهيز,نصب,تشغيل و فحص وحدة تكييفAir Conditioner Split Unit - Free Stand Floor Mounted -Cooling/Heating    (كنتوري او جداري) كاملة غير منقوصة مع أنابيبها المغلفة والمعزولة الواصلة بين الوحدة الخارجية والداخلية ,كما تحتوي على تدفئة مع كافة الأعمال الضرورية مثل الحماية الكهربائية ,أسلاك السيطرة ,التوصيلات الكهربائية ,الربط بمصدر القدرة وأنابيب تصريف الماء المتكثف Drain وكما ورد في المخططات وحسب المواصفات مع أجهزة الحماية الكهربائية \nوتجهيز قاطع دورة سعة 32امبير ذا منشا انكليزي اصلي ويشمل السعر اجور التاسيس [باستعمال اسلاك قياس (3*4) ملم2 ذا منشا اردني  تمرر داخل انابيب بلاستيكيةوجهاز الحماية نوع منوار مع القفص للوحدة الخارجية والتثبيت او التعليق بالجدار .وكما يلي\n"]
[48," Wall mounted 2400BTU  cooling and heating type    ","no.",2]
[null,"2طن تدفئة(2400 BTU) تبريد(2400BTU) نوع الحافظ كوري المنشا بلازمه (جداري)"]
[49,"Supply, install, test and operation 3KVA single phase  benzene  operation , electrical starter , and manual with all required accessories, price includes connection to MDB using cable  2*6mm2 according to supervising Engineers instruction.   ","no.",1]
[null,"تجهيز ونصب وتشغيل مولدة كهربائية قدرة 12  امبيرتايكر  منشاء صيني تعمل بالبنزين وتششغيل بالسلف معا والسحب  مع كل متطلبات العمل. يكون السعر شاملا كافة أعمال الربط الكهربائي وإيصال القدرة إلى لوحة التوزيع الرئيسية MDB باستخدام كيبل 2×6 ملم2  وحسب توجيه المهندس المشرف. "]
["       Sub total Cost Estimation:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F5:F151)","v":0}]