

**ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

# Часть 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно запросу на предложение RFQ/040/18:

**ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ** | **ЕД.ИЗМ** | **КОЛ-ВО** | **ЦЕНА ЗА ЕД.****(валюта)**  | **ОБЩАЯ СУММА****(валюта)** |
| **СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** |  |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 1 КРЫЛЬЦО** |
| **1** | **УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-150** | **М3** | **1,88** |  |  |
| **2** | **УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ИЗ БОЯ МРАМОРНЫХ ПЛИТ [ТИПА "БРЕКЧИЯ"]** | **100М2** | **0,096** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 2 ОКНА** |
| **3** | **СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ** | **100М2** | **0,486** |  |  |
| **4** | **РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК** | **100М2** | **0,486** |  |  |
| **5** | **РАЗБОРКА НИЗ ОКОННОГО ПРОЕМА** | **10М3** | **0,05** |  |  |
| **6** | **КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3** | **М3** | **6,48** |  |  |
| **7** | **УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛАСТМАССОВЫХ** | **100М2** | **0,3472** |  |  |
| **8** | **СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛАСТМАССОВЫХ** | **М2** | **34,72** |  |  |
| **9** | **УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.** | **100М** | **0,248** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 3 ДВЕРИ** |
| **10** | **РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ** | **100М2** | **0,223** |  |  |
| **11** | **КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3** | **М3** | **2,32** |  |  |
| **12** | **УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2** | **100М2** | **0,1302** |  |  |
| **13** | **СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "МДФ" /РАЗ: 2,1Х0,9М. 6ШТ./** | **М2** | **11,34** |  |  |
| **14** | **СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "МДФ" /РАЗ: 2,4Х0,7М. 1ШТ./** | **М2** | **1,68** |  |  |
| **15** | **УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА "АКФА" В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2** | **100М2** | **0,0405** |  |  |
| **16** | **СТОИМОСТЬ АЛЮМИНЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА "АКФА" /РАЗ: 2,7Х1,5М. 1ШТ./** | **М2** | **4,05** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 4 ПЕРЕГОРОДКИ** |
| **17** | **РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ** | **100М2** | **0,1755** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** |
| **18** | **СНЯТИЕ СТАРОЙ ОКРАСКИ ПОТОЛКОВ** | **100М2** | **3,2884** |  |  |
| **19** | **ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ОТКОСОВ** | **100М2** | **0,398** |  |  |
| **20** | **СНЯТИЕ СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН** | **100М2** | **5,3864** |  |  |
| **21** | **РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ** | **100М2** | **0,542** |  |  |
| **22** | **УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН** | **100М2** | **0,1342** |  |  |
| **23** | **ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ** | **100М2** | **0,238** |  |  |
| **24** | **СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКОЙ** | **100М2** | **3,2884** |  |  |
| **25** | **ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ** | **100М2** | **3,2884** |  |  |
| **26** | **СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАКЛЕВКОЙ** | **100М2** | **5,3864** |  |  |
| **27** | **ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН** | **100М2** | **3,8534** |  |  |
| **28** | **УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТЕН ВЫСОТОЙ 1М** | **100М2** | **1,533** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 6 ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ** |
| **29** | **УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ, 8СМ.** | **М3** | **2,76** |  |  |
| **30** | **УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ** | **100М2** | **0,345** |  |  |
| **31** | **УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ** | **100М2** | **0,345** |  |  |
| **32** | **УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ** | **100М** | **0,312** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 7 ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ** |
| **33** | **РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ** | **100М2** | **2,9499** |  |  |
| **34** | **ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ: ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ** | **100М3** | **0,59** |  |  |
| **35** | **УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 5СМ** | **100М2** | **2,9499** |  |  |
| **36** | **УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БМ-100** | **100М3** | **0,0378** |  |  |
| **37** | **УКЛАДКА ЛАГ ПО БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ** | **100М2** | **2,9499** |  |  |
| **38** | **УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ** | **100М2** | **2,9499** |  |  |
| **39** | **УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ** | **100М** | **3,1564** |  |  |
| **40** | **УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ** | **100М2** | **3,152** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 8 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** |
| **41** | **ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ** | **100М2** | **0,3718** |  |  |
| **42** | **УЛУЧЩЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ** | **100М2** | **0,3718** |  |  |
| **43** | **ЗАТИРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ** | **100М2** | **0,3718** |  |  |
| **44** | **ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ОТКОСОВ** | **100М2** | **0,2396** |  |  |
| **45** | **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ** | **100М** | **1,198** |  |  |
| **46** | **УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН** | **100М2** | **1,98** |  |  |
| **47** | **СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН И ОТКОСОВ ШПАКЛЕВКОЙ** | **100М2** | **2,2196** |  |  |
| **48** | **ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ** | **100М2** | **2,5914** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 9 ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ** |
| **49** | **МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ПРОЕМА ИЗ ШВЕЛЛЕРА, УГОЛЬНИКА И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ** | **Т** | **0,277** |  |  |
| **50** | **ШВЕЛЛЕРЫ N 40** | **100КГ** | **1,8354** |  |  |
| **51** | **БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М20** | **Т** | **0,00922** |  |  |
| **52** | **СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х7** | **100КГ** | **0,6686** |  |  |
| **53** | **СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 60Х6** | **100КГ** | **0,0769** |  |  |
| **54** | **БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М18** | **Т** | **0,00965** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 10 КРОВЛЯ** |
| **55** | **УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ** | **100М2** | **0,66** |  |  |
| **56** | **ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА** | **100М2** | **0,503** |  |  |
| **57** | **РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"** | **100М2** | **0,503** |  |  |
| **58** | **ПРОФИЛЬ 60Х27** | **М** | **181,08** |  |  |
| **59** | **УСТРОЙСТВО ЛОТОК ЖЕЛОБА** | **100М** | **0,838** |  |  |
| **60** | **УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ** | **100М2** | **0,1909** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 11 ОТОПЛЕНИЕ** |
| **1** | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ** | **100М** | **0,8** |  |  |
| **2** | **ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-20Х3ММ** | **М** | **80** |  |  |
| **3** | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ** | **100М** | **0,45** |  |  |
| **4** | **ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-25Х3ММ** | **М** | **45** |  |  |
| **5** | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ** | **100М** | **0,9** |  |  |
| **6** | **ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-32Х3,2ММ** | **М** | **90** |  |  |
| **7** | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ** | **100М** | **0,2** |  |  |
| **8** | **ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ Д-40Х3,2ММ** | **М** | **20** |  |  |
| **9** | **ГИЛЬЗА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д.50ММ** | **М** | **6** |  |  |
| **10** | **КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ** | **КГ** | **12,78** |  |  |
| **11** | **ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ** | **100М** | **2,35** |  |  |
| **12** | **УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ** | **100КВТ** | **0,3783** |  |  |
| **13** | **РАДИАТОРЫ ЧУГННЫЕ МС90-108** | **КВТ-ЧАС** | **37,83** |  |  |
| **14** | **МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ И РЕГИСТРОВ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2** | **100М2** | **0,657** |  |  |
| **15** | **ОТВОД СТ. Д-25ММ** | **ШТ** | **4** |  |  |
| **16** | **ОТВОД СТ. Д-32ММ** | **ШТ** | **6** |  |  |
| **17** | **УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ** | **ШТ** | **16** |  |  |
| **18** | **КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ /КРАН МАЕВСКОГО/ ДУ-10 ММ** | **ШТ** | **16** |  |  |
| **19** | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ИЗ МИНВАТЫ** | **1 М3** | **0,456** |  |  |
| **20** | **ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/** | **10М2** | **0,6** |  |  |
| **21** | **УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ** | **КОТЕЛ** | **1** |  |  |
| **22** | **КОТЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ. ТОПЛИВО: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ТВЁРДЫЙ УГОЛЬ. КОГН/Т 50 /50 КВТ/** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **23** | **УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3** | **БАК** | **1** |  |  |
| **24** | **УСТАНОВКА ДЫМАХОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-100ММ** | **100М** | **0,05** |  |  |
| **25** | **ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЫМОХОДА Д=100ММ** | **М** | **5** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 12 ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ** |
| **1** | **МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШИТОВ** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **2** | **ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **3** | **УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ** | **100ШТ** | **0,47** |  |  |
| **4** | **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ НА 18ВТ. 220В /LED PANEL PL-T-RP 18W/** | **ШТ** | **8** |  |  |
| **5** | **СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT** | **ШТ** | **38** |  |  |
| **6** | **СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА HПП 03-60** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **7** | **ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Е27, 11ВТ** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **8** | **УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ** | **100ШТ** | **0,08** |  |  |
| **9** | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 250В** | **ШТ** | **8** |  |  |
| **10** | **УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ** | **100ШТ** | **0,05** |  |  |
| **11** | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 250В** | **ШТ** | **5** |  |  |
| **12** | **УСТАНОВКА РОЗЕТОК** | **100ШТ** | **0,18** |  |  |
| **13** | **РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 16А, 250В** | **ШТ** | **18** |  |  |
| **14** | **КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КУВ-1М** | **ШТ** | **31** |  |  |
| **15** | **УСТАНОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК** | **ШТ** | **13** |  |  |
| **16** | **КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198** | **ШТ** | **13** |  |  |
| **17** | **ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)** | **100М** | **4,3** |  |  |
| **18** | **ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2** | **1000М** | **0,18** |  |  |
| **19** | **ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2** | **1000М** | **0,25** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 13 ЗЕМЛЯНАЯ РАБОТА** |
| **20** | **РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2** | **1000М3** | **0,0126** |  |  |
| **21** | **РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2** | **100М3** | **0,014** |  |  |
| **22** | **ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2** | **100М3** | **0,02** |  |  |
| **23** | **ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ** | **М3** | **2** |  |  |
| **24** | **КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75** | **1000ШТ** | **4,125** |  |  |
| **25** | **КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х10** | **1000М** | **0,05** |  |  |
| **26** | **ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР,ММ,40** | **М** | **50** |  |  |
| **27** | **ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ 16 #(ЗАЗЕМЛИТЕЛИ)** | **10ШТ** | **1** |  |  |
| **28** | **ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ** | **100М** | **0,05** |  |  |
| **РАЗДЕЛ: 14 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** |
| **1** | **АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **2** | **ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВОЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ПРИБОР "ГАММА-4"** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **3** | **МОНТАЖ БЛОК ПИТАНИЯ** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **4** | **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ УБП-3А, 12В** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **5** | **МОНТАЖ АККУМУЛЯТОР** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **6** | **АККУМУЛЯТОР НА-12В 7А/Н** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **7** | **УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ ЗВУКОВОЙ** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **8** | **ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ "ОПОП 2-35"** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **9** | **МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ** | **ШТ** | **19** |  |  |
| **10** | **ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-45М** | **ШТ** | **19** |  |  |
| **11** | **МО НТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНОЙ ИПР** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **12** | **ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **13** | **УСТАНОВКА СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "ВЫХОД"** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **14** | **СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД" ОПОП 1-8** | **ШТ** | **1** |  |  |
| **15** | **ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ** | **100М** | **3,1** |  |  |
| **16** | **КАБЕЛЬ КСПВ 2Х2Х0,5ММ2** | **1000М** | **0,16** |  |  |
| **17** | **ПРОВОД ПУГНП 2Х2,5** | **1000М** | **0,005** |  |  |
| **18** | **КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ** | **100 М** | **0,5** |  |  |
| **19** | **КОРОБ ПВХ 25Х16** | **М** | **50** |  |  |
| **20** | **УСТАНОВКА КОРОБКИ** | **ШТ** | **5** |  |  |
| **21** | **КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КС-4** | **ШТ** | **5** |  |  |
| **22** | **ПАЛСТИКОВЫЙ ХОМУТ-СТЯЖКА** | **УПАКОВКА** | **1** |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |
| **Транспортные расходы** |  |  |
| **Стоимость страхования** |  |  |
| **Прочие расходы (указать)** |  |  |
| **ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ РАСХОДЫ** |  |  |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Печать]*

*[Дата]*

# ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Другая информация, касающаяся нашего Предложения:**   |  | **Ваш ответ**  |
| ***Да, мы выполним***  | ***Нет, мы не выполним***  | ***Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение***   |
| Выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку строительных материалов, в течение 60 календарных дня с даты предоплаты (применимо к местным компаниям) или подписания Контракта (применимо к зарубежным компаниям)  |   |   |   |
| Полное соответствие работ и материалов требованиям технического задания/проектно-сметной документации  |   |   |   |
| Гарантия и послепродажные требования  |   |   |   |
| a) Срок гарантии для всех работ и материалов - не менее 12 месяцев  |   |   |   |
| б) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену (строительных) материалов  |   |   |   |
| Вариант а) Замена на полностью новый(е) материал(ы) если ранее поставленный(е) не соответствует стандартам, нормам и не подлежит ремонту  |   |   |   |
| Вариант б) Другое (*распишите*)  |   |   |   |
| Срок действия предложения: 60 календарных дней с даты вскрытия предложений  |   |   |   |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН  |   |   |   |
| Обладание всеми действующими разрешительными документами для законной реализации работ на территории Республики Узбекистан  |   |   |   |

Вся другая информация, которая не была предоставлена нами в соответствующем Предложении, автоматически означает полное соответствие требованиям, срокам и условиям настоящего Запроса.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Печать]*

*[Дата]*

**ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ**

Уважаемые Господа,

Мы/Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим заявляем, что:

не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера; не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договарам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера; не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Печать]*

*[Дата]*

# ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

|  |
| --- |
| 1. Официальное название Претендента [*вставить официальное название Претендента]*  |
| 2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: *[вставить официальное название каждого участника СП]*  |
| 3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: *[вставить фактическую или планируемую страну регистрации]*  |
| 4. Год регистрации Претендента: *[вставить год регистрации Претендента]*  |
| 5. Страны, в которых осуществляется деятельность  | 6. Количество персонала в каждой из стран  | 7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран  |
| 8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности[[1]](#footnote-1): *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]*  |
| 9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года  |
| 10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)  |
| 11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.  |
| 12. Информация об уполномоченном представителе Претендента  ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]*  Номер телефона/факса: *[вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес эл. Почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]*  |
| 13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? □ ДА или □ НЕТ  |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Печать]*

*[Дата]*

# ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставленного товара  | Сроки выполнения контракта (год, месяц)  | Стоимость работ  | Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон) |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

**\*** - требуется опыт выполнения не менее двух аналогичных контрактов

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Печать]*

*[Дата]*

1. Вы должны указать адрес постоянного офиса, номер городского телефона [↑](#footnote-ref-1)