**Annex 2**

**FORM FOR SUBMITTING SUPPLIER’S QUOTATION**

***(This Form must be submitted only using the Supplier’s Official Letterhead/Stationery)***

We, the undersigned, hereby accept in full the UNDP General Terms and Conditions, and hereby offer to supply the items listed below in conformity with the specification and requirements of UNDP as per RFQ Reference No. \_\_\_\_\_\_\_:

**TABLE 1 :Offer to provide the services according to the TOR:**

**Lot. 1**

1. **Supply of Vocational Tool kits in Maaraba (Rural Damascus)**

تفصيلي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة صيانة الجوال عدد 10 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 1 | قطاعة لزوم صيانة الهاتف الجوال، حجم صغير، مسكة بلاستيك معزولة، مصنوعة من الكروم | 1 |  |  |  |
| 2 | زرداية رأس مستقيم لزوم صيانة الهاتف الجوال، حجم صغير، مسكة بلاستيك معزول فيبر  | 1 |  |  |  |
| 3 | زرداية رأس معكوف لزوم صيانة الهاتف الجوال، حجم صغير، مسكة بلاستيك فيبر معزول | 1 |  |  |  |
| 4 | ملقط رأس مستقيم لزوم صيانة الهاتف الجوال، طول 10سم، ستانلس | 1 |  |  |  |
| 5 | ملقط رأس معكوف لزوم صيانة الهاتف الجوال، طول 12سم، ستانلس | 1 |  |  |  |
| 6 | مكبر مع إضاءة مع هولدر وبعدسة كبيرة مزودة باضاءة نظام ليد وتغذية كهربائية، 12 فولط  | 1 |  |  |  |
| 7 | مثبت بورد، صغير، طول 15 سم | 1 |  |  |  |
| 8 | مقياس آفوميتر رقمي، حجم كبير، 9 فولط | 1 |  |  |  |
| 9 | ساحبة هواء ذات حركة ميكانيكية لفك الشاشة، طول 35 سم، عرض 15 سم  | 1 |  |  |  |
| 10 | كاوي هواء وعادي هييتر للحام ماركة ياكسون أو مايعادلها، ديجيتال، حساس فصل، 450 واط، مزود بقبضة كاوي أصبع استطاعة 50 واط | 1 |  |  |  |
| 11 | وحدة تغذية 2 أمبير ديجيتال ماركة ياكسون أو مايعادلها  | 1 |  |  |  |
| 12 | قصدير صلب (بكرة) سماكة 1ملم | 1 |  |  |  |
| 13 | قصدير سائل وزن 42غ  | 1 |  |  |  |
| 14 | سلك نحاس معزول للصيانة yx 0.1 بكرة | 1 |  |  |  |
| 15 | ماكينة فك بلورة تسخين مع ميزة شفط  | 1 |  |  |  |
| 16 | كاوي لحام عادي استطاعة 40 watt فما فوق | 1 |  |  |  |
| 17 | فتاحة تاتش معدن، مقاس 20 سم | 1 |  |  |  |
| 18 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50-60 سم) | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة الحلاقة النسائية عدد 10 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 19 | سيشوار ماركة انيرجي او مايعادلها : Turbo 3300- استطاعة (2200) وات وحركتين رفع وخفض درجة الحرارة | 1 |  |  |  |
| 20 | فير للشعر كهربائي ماركة انيرجي أو ما يعادلها( رفع وخفض درجة الحرارة بين 4-6-8 ) (1800 واط ) قياس 5  | 1 |  |  |  |
| 21 | فراشي شعر خشبية المقبض، شعرخنزير لايتأثر بحرارة السيشوار، 3 قياسات مختلفة  | 1 |  |  |  |
| 22 | شامبو للشعر  (بعبوة واحدة سعة 5ليتر) للشعر المصبوغ | 3 |  |  |  |
| 23 | بلسم للشعر (بعبوة واحدة سعة 5 ليتر ) للشعر المصبوغ  | 1 |  |  |  |
| 24 | كيس بوكودين اسفنج (لفاف شعر اسفنجي) قياس وسط(12 قطعة في كل كيس) | 1 |  |  |  |
| 25 | كيس بوكودين عادي (لفاف شعر راصور) قياس كبير(12 قطعة في كل كيس) | 1 |  |  |  |
| 26 | دبابيس للشعر مع راس (علبة تحوي على 400غرام) - (عدد 50 في كل علبة) | 1 |  |  |  |
| 27 | انفيزيه للشعر (علبةتحوي على 400غرام) (حجم كبير وحجم صغير)(عدد 50 في كل علبة) | 1 |  |  |  |
| 28 | شطلات للشعر (عبوة تحوي على 400غرام) مقاس وسط(عدد 50 في كل علبة) | 1 |  |  |  |
| 29 | مقص للشعر قياس 10انش (بوز رفيع وطويل)مخصص للشعر  | 1 |  |  |  |
| 30 | حشوات للشعر -حجم وسط | 1 |  |  |  |
| 31 | مريول صبغة (استخدام مرة واحد)  | 1 |  |  |  |
| 32 | طاسة صبغة بلاستيك قياس وسط (متدرجة القياسات) | 1 |  |  |  |
| 33 | بخاخ ماء 400 مل بلاستيك  | 1 |  |  |  |
| 34 | حقيبة قماشية سحابات تتسع للمواد المذكورة أعلاه مع حمالة يد وجيبة خارجية أمامية للحقيبة | 1 |  |  |  |
| 35 | مقص تشفير للشعر (نصلة واحدة مشفرة) | 1 |  |  |  |
| 36 | أوكسيدان عيار 20 للصبغة (عدد1) | 1 |  |  |  |
| 37 | أوكسيدان عيار 40 للميش (عدد1) | 2 |  |  |  |
| 38 | بودرة ميش انيرجي او مايعادلها عبوة نصف كغ (لون أزرق) | 1 |  |  |  |
| 39 | زيت كرستال (سيروم للشعر نوع انيرجي  أو مايعادلها) 200 ملم | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة كهرباء السيارات عدد 8 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 40 | مقياس أفوميتر رقمي، 750 فولط، مستمر ومتناوب    | 1 |  |  |  |
| 41 | طقم مفكات   نصل كروم – رأس ممغنط – قبضات بلاستيكية حامية (طقم يحتوي 6 مفكات - مقاسات مدرجة - 3 مصالب و 3 شق) | 1 |  |  |  |
| 42 | مفاتيح مسدسة: طقم قياسات من 2-14 كروم – كل مفتاح يحمل مقاس واحد ذو جهتين | 1 |  |  |  |
| 43 | مفاتيح مشرشر نجمة (طقم مفاتيح كروم –كل مفتاح مدموغ بمقاس ) يحتوي كل طقم 6 مفكات  | 1 |  |  |  |
| 44 | طقم بينسات سكمان (معدن كروم مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية) | 1 |  |  |  |
| 45 | بينسة عادية (كروم صناعية قياس 200/8مم) | 1 |  |  |  |
| 46 | بينسة قطاعة (معدن كروم– مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية ) طول 15 سم ، وزن 200 غرام | 1 |  |  |  |
| 47 | ساعة دينمو (ديجيتال – تفحص الدينمو + فحص البطارية ) | 1 |  |  |  |
| 48 | ميزان اسيد، زجاجي، طول 25 سم مزود بمقبض كوشوك | 1 |  |  |  |
| 49 | طقم مبارد (مبرد مبروم - مبرم مسدس - مبرد عادي) أحجام مدرجة، طول 20-30 سم، سماكة 5-10 ملم | 1 |  |  |  |
| 50 | طقم جوزات كشتبان من6 حتى42 مع مفتاح الطقطاق  | 1 |  |  |  |
| 51 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50-60سم) | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة الالمنيوم عدد 15 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 52 | مثقب مع شاحن بطارية - 12فولط - الراس 10 ملم -السرعة 2800د/د – سرعة متغيرة – مفتاح يمين يسار الراس- مزود ببطارية عدد2- مدة الشحن 2ساعة  | 1 |  |  |  |
| 53 | فرد تباشيم يدوي(القياس 10.5- الجسم من الالمنيوم – قياس التباشيم (2.4مم – 3.2مم- 4مم- 4.8مم) | 1 |  |  |  |
| 54 | مطرقة كاوتشوك(مطرقة كاوتشوك وزن 450غرام – نسبة الكاوتشوك فيها45%نوع طبيعي ناعم – ساعد حديد) | 1 |  |  |  |
| 55 | بينسة(كروم صناعية قياس 200/8مم) قبضة بلاستيك عازل | 1 |  |  |  |
| 56 | طقم مفكات - مصالب - شق -مصنعة من الكروم ضمن علبة بلاستيكية - عدد المفكات بالطقم 6 مفكات (3 مصالب - 3 شق) مسكة بلاستيك  | 1 |  |  |  |
| 57 | فرد سليكون(قياس 9 – سماكة 1ملم – القطر 55مم – الطول 235مم – مع وظيفة قطع)  | 1 |  |  |  |
| 58 | منشار حديد(الطول 300مم – قياس 12 انش) | 1 |  |  |  |
| 59 | صاروخ جلخ 4 إنش(قطر الديسك 115مم - مع عزقة تثبيت الديسك 14مع مسكة أخرى – السرعة 11000د/د- تردد التيار 50/60هيرتز – جهد الشبكة 220-24-فولط ) استطاعة المحرك 800 واط | 1 |  |  |  |
| 60 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50-60سم) | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة التمديدات الكهربائية عدد 14 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 61 | مقياس أفوميتر رقمي، 750 فولط، مستمر ومتناوب    | 1 |  |  |  |
| 62 | بينسة(كروم صناعية قياس 200/8مم) مصنوعة من حديد – مسكة يد كوشوك | 1 |  |  |  |
| 63 | بينسة قطاعة (معدن كروم – مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية) | 1 |  |  |  |
| 64 | مثقب كهربائي sds - 1800واط -بطارية ليثوم – سرعتين 1250- 350 ، – الراس اتوماتيك مزود بطقم ريش عدد4 قياس 6,8,10,12 ) | 1 |  |  |  |
| 65 | مفك كهرباء فاحص شفاف(قياس كبير)  | 1 |  |  |  |
| 66 | مفك كهربائي فاحص شفاف قياس صغير | 1 |  |  |  |
| 67 | ازميل حفر بيتون - مبسط -قياس 25سم | 1 |  |  |  |
| 68 | بربيش شقلة (طول 25متر ) | 1 |  |  |  |
| 69 | راصور سحب (10متر) | 1 |  |  |  |
| 70 | ميزان زيبق مستطيل 40 سم –  | 1 |  |  |  |
| 71 | متر قياس 5 متر | 1 |  |  |  |
| 72 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50- 60 سم) | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة الحدادة عدد 5 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 73 | ملحمة :(استطاعة 4.1كيلو واط – تعمل على تيار 220فولط - هيرتز 50/60 –تيار اللحام 10/150امبير – مزودة بحماية حرارية – ميزة عدم التصاق قضيب اللحام – لحام فوري الكتروني ميزة إضافية تعمل بالانفيرتر.) | 1 |  |  |  |
| 74 | صاروخ متحرك (4.5انش – متحرك – ملف نحاس– المقدمة معدنية –استطاعة 1200واط) | 1 |  |  |  |
| 75 |  بينسة عادية بينسة(كروم صناعية قياس 200/8مم) مسكة يد كوشوك | 1 |  |  |  |
| 76 | مفك 4انش (راس مغناطيس نصلة كروم – شق+ مصالب ) عدد 2 –  | 2 |  |  |  |
| 77 | ريشة ثقب حديد 6ملم بولاد | 1 |  |  |  |
| 78 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50-60 سم) | 1 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **حقائب مهنية خاصة بمهنة التمديدات الصحية عدد 14 كل حقيبة تحتوي على التالي:**
 |
| 79 | مكواية بواري (مكواية بواري بلاستيكية BBR 63 ملم مع حقيبة)– 300 واط | 1 |  |  |  |
| 80 | قطاعة بواري (قطاعة خاصة لقطع البواري البلاستيكية 42ملم ) ألمنيوم - طول 15 سم – مقبض ألمنيوم | 1 |  |  |  |
| 81 | ميزان زيبق مستطيل 40 سم  | 1 |  |  |  |
| 82 | منشار حديد (الطول 300مم - قياس 12انش ) | 1 |  |  |  |
| 83 | مطرقة (وزن 1,5كغ) مسكة يد خشب | 1 |  |  |  |
| 84 | ازميل (ازميل دق 25سم مبسط فولاذ) | 1 |  |  |  |
| 85 | متر قياس 5 متر-  | 1 |  |  |  |
| 86 | مفتاح رنش حديد مدهون حجم وسط 14انش – مصنوع من الحديد | 1 |  |  |  |
| 87 | مثقب كهربائي sds - 1800واط -بطارية ليثوم – سرعتين 1250- 350 ، – الراس اتوماتيك - مزود بطقم ريش عدد4 قياس 6,8,10,12 ) | 1 |  |  |  |
| 88 | حقيبة عدة مصنعة من البلاستيك (قياس بين 50- 60 سم) | 1 |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |
|  | **Total Prices of 1/Lot. 1** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

1. **Supply of Vocational Tool kits and training materials in Maaraba (Rural Damascus)**

تفصيلي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة صيانة الجوال:**
 |
| 1 | قطاعة لزوم صيانة الهاتف الجوال حجم صغير، مسكة بلاستيك معزولة، مصنوعة من الكروم | 4 |  |  |  |
| 2 | زرداية رأس مستقيم لزوم صيانة الهاتف الجوال حجم صغير، مسكة بلاستيك معزول فيبر | 4 |  |  |  |
| 3 | زرداية رأس معكوف لزوم صيانة الهاتف الجوال حجم صغير، مسكة بلاستيك معزول فيبر | 4 |  |  |  |
| 4 | ملقط رأس مستقيم لزوم صيانة الهاتف الجوال طول 10سم، ستانلس | 4 |  |  |  |
| 5 | ملقط رأس معكوف لزوم صيانة الهاتف الجوال طول 12سم، ستانلس | 4 |  |  |  |
| 6 | مكبر مع إضاءة مع هولدر وبعدسة كبيرة مزودة باضاءة نظام ليد وتغذية كهربائية 12 فولط  | 4 |  |  |  |
| 7 | مثبت بورد صغير، طول 15 سم | 4 |  |  |  |
| 8 | مقياس آفوميتر رقمي حجم كبير، 9 فولط | 6 |  |  |  |
| 9 | ساحبة هواء ذات حركة ميكانيكية لفك الشاشة طول 35 سم، عرض 15 سم  | 4 |  |  |  |
| 10 | لاصق وجهين (دبل فيس) \حراري لزوم صيانة الموبايل - حجم 110ملم - لون أسود | 4 |  |  |  |
| 11 | لاصق وجه واحد قياس 110ملم - لون اسود | 4 |  |  |  |
| 12 | كاوي هواء عادي هييتر للحام ماركة ياكسون أو مايعادلها ديجيتال، حساس فصل، 450 واط، مزود بقبضة كاول أصبع استطاعة 50 واط | 4 |  |  |  |
| 13 | وحدة تغذية 5 أمبير ديجيتال ماركة ياكسون أو مايعادلها  | 2 |  |  |  |
| 14 | وحدة تغذية 2 أمبير ديجيتال ماركة ياكسون أو مايعادلها  | 2 |  |  |  |
| 15 | طقم مفكات دقيقة كاملة للهواتف المحمولة يتضمن مفكات لزوم أجهزة نوكيا (2) + أجهزة أيفون (1) + أجهزة سامسونغ (1) )  | 4 |  |  |  |
| 16 | طقم مفكات ( شنتة\علبة مفكات - عدد الرؤوس 32 ) | 4 |  |  |  |
| 17 | فليكس للتنظيف - حجم 10سم | 4 |  |  |  |
| 18 | قصدير صلب (بكرة) سماكة 1ملم | 4 |  |  |  |
| 19 | قصدير سائل وزن 42غ  | 4 |  |  |  |
| 20 | سلك نحاس معزول للصيانة yx 0.1 بكرة | 4 |  |  |  |
| 21 | سلك نحاس شيلد 2 مم طول 1.5 متر | 4 |  |  |  |
| 22 | طقم اسباتول ثلاث قطع معدن (معدني طرفين ) | 2 |  |  |  |
| 23 | ماكينة فك بلورة تسخين مع ميزة شفط  | 2 |  |  |  |
| 24 | كاوي لحام عادي استطاعة 40 watt فما فوق | 2 |  |  |  |
| 25 | بوكس Z3X (لاجراء عملية سوفت وير لأجهزة السامسونغ) | 2 |  |  |  |
| 26 | فتاحة تاتش معدن، مقاس 20 سم | 4 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة الحلاقة النسائية:**
 |
| 27 | سيشوار ماركة انيرجي او مايعادلها : Turbo 3300- استطاعة (2200) وات وحركتين رفع وخفض درجة الحرارة | 2 |  |  |  |
| 28 | فير للشعر كهربائي ماركة انيرجي أو مايعادلها ( رفع وخفض درجة الحرارة بين 4-6-8 ) (1800 واط ) قياس 5  | 2 |  |  |  |
| 29 | بيبي ليس (كبير) كهربائي ماركة انيرجي او مايعادلها 450 وات | 2 |  |  |  |
| 30 | مجموعة فراشي شعر خشبية المقبض، شعرخنزير لايتأثر بحرارة السيشوار مؤلفة من 3 قطع بقياسات مختلفة  | 3 |  |  |  |
| 31 | شامبو للشعر  (بعبوة واحدة سعة 5ليتر) للشعر المصبوغ | 8 |  |  |  |
| 32 | بلسم للشعر (بعبوة واحدة سعة 5 ليتر) للشعر المصبوغ  | 8 |  |  |  |
| 33 | كيس بوكودين اسفنج (لفاف شعر اسفنجي) قياس وسط (12 قطعة في كل كيس) | 10 |  |  |  |
| 34 | كيس بوكودين عادي (لفاف شعر راصور) قياس كبير (12 قطعة في كل كيس) | 10 |  |  |  |
| 35 | دبابيس للشعر مع رأس (حجم كبير وحجم صغير) (عبوة تحوي على 400غرام - عدد 50 في كل علبة) | 10 |  |  |  |
| 36 | انفيزيه للشعر (خمس علب حجم كبير - خمس علب حجم صغير )( علبة تحوي على 400غرام - عدد 50 في كل علبة) | 10 |  |  |  |
| 37 | شطلات للشعر مقاس وسط (عبوة تحوي على 400غرام - عدد 50 في كل علبة) | 10 |  |  |  |
| 38 | مقص للشعر قياس 10انش (بوز رفيع وطويل) مخصص للشعر  | 6 |  |  |  |
| 39 | حشوات للشعر -حجم وسط | 8 |  |  |  |
| 40 | مريول قص: قماش 80% قطن كحد ادنى | 10 |  |  |  |
| 41 | مريول صبغة (استخدام مرة واحد)  | 5 |  |  |  |
| 42 | فرشاية صبغة صغيرة بلاستيك  | 8 |  |  |  |
| 43 | طاسة صبغة بلاستيك قياس وسط ( مكتوب عليها تدرج القياسات ) | 8 |  |  |  |
| 44 | مشط الفرق (حجم وسط - له ذيل- بلاستيك - حراري) | 10 |  |  |  |
| 45 | مشط القص (حجم وسط - بلاستيك ) | 10 |  |  |  |
| 46 | بخاخ ماء 400 مل بلاستيك | 4 |  |  |  |
| 47 | مقص تشفير للشعر (نصلة واحدة مشفرة) | 4 |  |  |  |
| 48 | زيت كرستال (سيروم للشعر نوع انيرجي  أو مايعادلها) 200 ملم | 6 |  |  |  |
| 49 | أوكسيدان عيار 20 للصبغة (عدد2) | 2 |  |  |  |
| 50 | أوكسيدان عيار 40 للميش(عدد2) | 2 |  |  |  |
| 51 | بودرة ميش انيرجي او مايعادلها عبوة نصف كغ (لون أزرق) | 4 |  |  |  |
| 52 | كلبسات (قياس وسط - 12 قطعة بكل علبة - بلاستيك) | 2 |  |  |  |
| 53 | صبغات ( 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 - 9/0 - 10/0 عدد 1 من كل لون ) (حجم كل عبوة 60 مل ) | 10 |  |  |  |
| 54 | رول قصدير (طول الرول 25متر) | 6 |  |  |  |
| 55 | ملاقط للشعر (عبوة تحوي 12 ملقط ) معدن أبيض  | 4 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة كهرباء السيارات:**
 |
| 56 | مقياس أفو ميتر رقمي ، 750 فولط، مستمر ومتناوب    | 4 |  |  |  |
| 57 | طقم مفكات   نصل كروم – رأٍس ممغنط – قبضات بلاستيكية للحماية (طقم يحتوي 6 مفكات - مقاسات مدرجة -2طقم مصالب و 2 طقم شق) | 4 |  |  |  |
| 58 | طقم مفتاح شق من جهتين (القياس من 6،7 إلى 30،32)  | 2 |  |  |  |
| 59 | طقم مفتاح حلق من جهتين (القياس من 6،7 إلى 30،32) | 2 |  |  |  |
| 60 | طقم جوزات كشتبان من6 حتى42 مع مفتاح الطقطاق | 2 |  |  |  |
| 61 | مفاتيح مسدسة: طقم قياسات من 2-14 كروم – كل مفتاح يحمل مقاس واحد ذو جهتين | 4 |  |  |  |
| 62 | مفاتيح مشرشر نجمة (طقم مفاتيح كروم –كل مفتاح مدموغ بمقاس ) | 4 |  |  |  |
| 63 | طقم بينسات سكمان أو ما يعادلها (معدن كروم مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية)  | 4 |  |  |  |
| 64 | بينسة (كروم صناعية قياس 200/8مم) | 4 |  |  |  |
| 65 | بينسة قطاعة (معدن كروم– مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية ) طول 15 سم – وزن 200 غرام | 4 |  |  |  |
| 66 | منشار حديد (الطول 300مم - قياس 12انش ) | 2 |  |  |  |
| 67 | ملزمة صناعية - وزنها 7كغ - مصنوعة من الحديد - قابلة للتثبيت على طاولة حديد - مزودة بحركة فتح واغلاق  | 2 |  |  |  |
| 68 | ساعة دينمو (ديجيتال – تفحص الدينمو + فحص البطارية ) | 2 |  |  |  |
| 69 | ميزان اسيد زجاجي – طول 25 سم – مقبض كوشوك | 2 |  |  |  |
| 70 | طقم مبارد (مبرد مبروم - مبرم مسدس - مبرد عادي) طول 20-30 سم ، سماكة 5-10 ملم  | 2 |  |  |  |
| 71 | مطرقة حديد نصف كيلو(قبضة خشبية ) | 2 |  |  |  |
| 72 | مطرقة حديد كيلو(قبضة خشبية ) | 2 |  |  |  |
| 73 | بريصة لسحب الرومانات قياس صغير طول 20 سم مصنوعة من الكروم (سيبة من ثلاثة ارجل كروم) | 2 |  |  |  |
| 74 | بياكوليس قياس 30سم | 2 |  |  |  |
| 75 | طاولة عمل صناعية (مصنوعة من الحديد 2\*1م – ارتفاع 1متر – سماكة القواعد 2\*2-سماكة الوجه لاتقل عن 0.6ملم) | 2 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبة لمهنة الالمنيوم:**
 |
| 76 | مثقب مع شاحن بطارية - 12فولط - الراس 10 ملم -السرعة 2800د/د – سرعة متغرة – مفتاح يمين يسار الراس- مزود ببطارية عدد2- مدة الشحن 2ساعة  | 2 |  |  |  |
| 77 | مثقب كهربائي sds - 1800واط -بطارية ليثوم – سرعتين 1250- 350 ، – الراس اتوماتيك مزود بطقم ريش عدد4 قياس 6,8,10,12 )  | 2 |  |  |  |
| 78 | فرد تباشيم يدوي(القياس 10.5- الجسم من الالمنيوم – قياس التباشيم (2.4مم – 3.2مم- 4مم- 4.8مم) | 2 |  |  |  |
| 79 | مطرقة كاوتشوك(مطرقة كاوتشوك وزن 450غرام – نسبة الكاوتشوك فيها45%نوع طبيعي ناعم ) ساعد حديد | 2 |  |  |  |
| 80 | بينسة (كروم صناعية قياس 200/8مم) قبضة يد بلاستيك عازل | 2 |  |  |  |
| 81 | طقم مفكات -( 3 مصالب - 3 شق) -مصنعة من الكروم ضمن علبة بلاستيكية - عدد المفكات بالطقم 6 مفكات )  | 4 |  |  |  |
| 82 | فرد سليكون (قياس 9 – سماكة 1ملم – القطر 55مم – الطول 235مم – مع وظيفة قطع)  | 2 |  |  |  |
| 83 | منشار حديد (الطول 300مم – قياس 12 انش) | 2 |  |  |  |
| 84 | صاروخ جلخ 4 إنش(قطر الديسك 115مم - مع عزقة تثبيت الديسك 14مع مسكة أخرى – السرعة 11000د/د- تردد التيار 50/60هيرتز – جهد الشبكة 220-24-فولط ) استطاعة المحرك 800 واط | 2 |  |  |  |
| 85 | خراقة خشب للمطابخ (تتكون من 7قطع – الارتفاع 50مم) | 2 |  |  |  |
| 86 | كفوف عمل (نوعية سيلكون مع جلد طبيعي) | 15 |  |  |  |
| 87 | قضيب ألمنيوم (سكة) (طول 6.25متر- لون برونز- سماكة 0.9 ملم) | 50 |  |  |  |
| 88 | قضيب ألمنيوم منخل (6 م - لون برونز) | 10 |  |  |  |
| 89 | قضيب ألمنيوم كعب (6م - لون برونز) | 12 |  |  |  |
| 90 | قضيب (شنكل) طول 6 م - لون برونز) | 10 |  |  |  |
| 91 | قضيب زد (6 متر - لون برونز ) | 10 |  |  |  |
| 92 | كادر كشف (6 متر - لون برونز - سماكة 0.9ملم - عرض الكشف 3 سم) | 10 |  |  |  |
| 93 | قضيب ألمنيوم (مسكة) طول 6 م - لون برونز | 10 |  |  |  |
| 94 | قضيب ألمنيوم (جنب) (طول 6متر- لون برونز) | 25 |  |  |  |
| 95 | بلور (سماكة 0.4 سم - لون شفاف) | 45 |  |  |  |
| 96 | فراشي (عيار 600) | 10 |  |  |  |
| 97 | ريشة ثقب حديد بولاد (3-4-5 -6ملم ) عدد 2 من كل مقاس = 8 | 8 |  |  |  |
| 98 | ريشة sds ( 6ملم - طول 10 سم ) | 2 |  |  |  |
| 99 | دولاب عشراوي عرض 31 ملم طول 83 ملم | 120 |  |  |  |
| 100 | مسكات كرافت وجه واحد (دوماس- راصور) | 60 |  |  |  |
| 101 | زوايا جمع (قضيب - 6 متر - سماكة 4 ملم) | 10 |  |  |  |
| 102 | مفصلات لزوم أبواب وشبابيك المنيوم | 40 |  |  |  |
| 103 | غال عريض طوبة مع مفتاح عمق 33 طول 200 مل | 10 |  |  |  |
| 104 | طوبة راصور معدن هيكل ألمنيوم  | 10 |  |  |  |
| 105 | مسكة منخل ألمنيوم 10 سم | 60 |  |  |  |
| 106 | دولاب منخل | 60 |  |  |  |
| 107 | زوايا منخل (بلاستيك - خريطة) | 120 |  |  |  |
| 108 | فتيل منخل (كوشكوك - 5.5 ملم) | 10 |  |  |  |
| 109 | فتيل - 1.8+2.8+4.5(7ربطات من كل قياس) | 21 |  |  |  |
| 110 | براغي متنوعة (3/16 - 1/2 سم)(3/16 - 4 سم) (3/16 - 1.5سم)- 7علب من كل مقاس | 21 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة التمديدات الكهربائية**
 |
| 111 | مقياس أفو ميتر رقمي ، 750 فولط، مستمر ومتناوب    | 4 |  |  |  |
| 112 | بينسة (كروم صناعية قياس 200/8مم) مسكة يد كوشوك | 4 |  |  |  |
| 113 | بينسة قطاعة (معدن كروم– مزودة بقبضات بلاستيكية للحماية ) مسكة يد كوشوك | 4 |  |  |  |
| 114 | زرادية (بوز معزولة 160 مم) | 4 |  |  |  |
| 115 | طقم مفكات مصالب (قياس وسط)- عدد المفكات بكل طقم 6 مفكات –  | 4 |  |  |  |
| 116 | مشرط يدوي صناعي معدن | 4 |  |  |  |
| 117 | تابلو ظاهر 24 خط | 2 |  |  |  |
| 118 | كاوي لحام +قاعدة (استطاعة الكاوي 60واط كحد ادنى – مع علبة لحام قصدير) | 4 |  |  |  |
| 119 | علبة توصيل قياس 10\*12سم - مستطيله | 20 |  |  |  |
| 120 | تيب بلاستيكي – قطر 16ملم طول 25 متر | 12 |  |  |  |
| 121 | مفتاح مفرد(طقة تشغيل ) | 40 |  |  |  |
| 122 | مفتاح دركسيون مبدل | 6 |  |  |  |
| 123 | بريز عادي (16 امبير) | 30 |  |  |  |
| 124 | بريز هاتف | 10 |  |  |  |
| 125 | قاطع مجوز (تفاضلي -حمل التيار 40 امبير) | 6 |  |  |  |
| 126 | قاطع مفرد (حمل التيار 16امبير عدد /10/- حمل التيار 10امبير عدد /10/- حمل التيار 20امبير عدد/10/) | 30 |  |  |  |
| 127 | ربطةشريط 2.5ملم مفرد (نوعية الشريط نحاس مجدول طول الربطة 100متر ) | 10 |  |  |  |
| 128 | ربطة شريط 1.5مم مفرد (نوعية الشريط نحاس مجدول) | 10 |  |  |  |
| 129 | ريطة سحب0.5مم (نوعية الشريط نحاس شعري) | 10 |  |  |  |
| 130 | توال  | 50 |  |  |  |
| 131 | لوح خشب للتوصيل (سماكة 16مم- قياس 2.44\*1.22- نوع الخشب NDF) | 2 |  |  |  |
| 132 | مثقب كهربائي sds - 1800واط -بطارية ليثوم – سرعتين 1250- 350 ، – الراس اتوماتيك مزود بطقم ريش عدد4 قياس 6,8,10,12 ) | 2 |  |  |  |
| 133 | مفك كهرباء فاحص شفاف(قياس كبير)  | 4 |  |  |  |
| 134 | مفك كهربائي فاحص شفاف قياس صغير  | 4 |  |  |  |
| 135 | علبة ماجيك مزدوج | 20 |  |  |  |
| 136 | علبة ماجيك مفرد | 40 |  |  |  |
| 137 | طقم مفكات شق طول 30 سم عدد 6 مفكات بكل طقم /مقاسات مختلفة –  | 4 |  |  |  |
| 138 | تيب بلاستيكي قطر 21 ملم طول 25 متر | 6 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة الحدادة:**
 |
| 139 | ملحمة : (استطاعة لاتقل عن 300امبير – الجسم من الستالس ستيل – تعمل على تيار 220فولط – درزة لحام 3ملم كحد اقصى- الملف نحاسي) | 1 |  |  |  |
| 140 | صاروخ متحرك (4.5انش – متحرك – ملف نحاس– المقدمة معدنية –استطاعة 1200واط) | 1 |  |  |  |
| 141 | مثقب متحرك (ملف نحاس – مستخدم لتثقيب المقاطع الحديدية وتثبيت البراغي مزود بطقم ريش فولاذ عدد4 مقاس6-8-10-12-ملم) | 1 |  |  |  |
| 142 |  بينسة عادية (كروم صناعية قياس 200/8مم) | 2 |  |  |  |
| 143 | بينسة لقط (معدن كروم – الفك مستقيم مع تعديل المسمار ورافعة التحرير –عرض الفك 10مم وطوله 30مم) | 1 |  |  |  |
| 144 | مفك 4انش (رأس مغناطيس نصلة كروم – شق+ مصالب ) قبضة بلاستيكك معزوله | 2 |  |  |  |
| 145 | ترابيع (2\*2)سم \*1مم | 18 |  |  |  |
| 146 | ترابيع (2\*4)سم \*2مم | 18 |  |  |  |
| 147 | زوايا (2,5\*2,5سم)\*2مم | 18 |  |  |  |
| 148 | زوايا 3,5\*3,5 سم )\*3مم | 12 |  |  |  |
| 149 | صاج توتياء 2مم | 16 |  |  |  |
| 150 | قضيب لحام/دزينة 144قضيب | 4 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
| 1. **المواد التدريبية لمهنة التمديدات الصحية:**
 |
| 151 | مكواية بواري (مكواية بواري بلاستيكية BBR 63 ملم مع حقيبة)– 300 واط | 2 |  |  |  |
| 152 | قطاعة بواري (قطاعة خاصة لقطع البواري البلاستيكية 42ملم ) مصنوعة من الالمنيوم ومزودة بمقبض يد ألمنيوم – طول 15 سم | 2 |  |  |  |
| 153 | مكنة تثبيت بواري | 2 |  |  |  |
| 154 | ميزان زيبق مستطيل 40 سم  | 4 |  |  |  |
| 155 | متر قياس 5 متر-  | 4 |  |  |  |
| 156 | منشار حديد (الطول 300مم - قياس 12انش ) | 2 |  |  |  |
| 157 | مطرقة (وزن 1,5كغ)-قبضة خشبية | 4 |  |  |  |
| 158 | مطرقة (وزن 1كغ)- قبضة خشبية | 4 |  |  |  |
| 159 | ازميل (ازميل دق 25سم مبسط فولاذ) | 4 |  |  |  |
| 160 | شوكة فولاذ مبرومة طول 30 سم وقطر 20مم | 4 |  |  |  |
| 161 | صاروخ قياس 4 إنش استطاعة 1200 واط- ملف نحاس– المقدمة معدنية ) | 2 |  |  |  |
| 162 | مفتاح رنش حديد مدهون حجم وسط 14انش –  | 4 |  |  |  |
| 163 | مفتاح رنش حديد مدهون حجم كبير 18انش -  | 4 |  |  |  |
| 164 | مفتاح انكليزي كروم مع قبضة كوشوك – قياس 12انش | 4 |  |  |  |
| 165 | بواري 25 مم (بلاستيك ضغط 20 بار سماكة 4.2مم - طول 6متر – PVC) | 20 |  |  |  |
| 166 | بواري 32 مم (بلاستيك ضغط 20 بار سماكة 5.8مم طول 6متر– PVC) | 25 |  |  |  |
| 167 | كوع لحام (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC) (عدد 50 مقاس 25 - عدد 50 مقاس 32 = 100) | 100 |  |  |  |
| 168 | تيه لحام (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC)(عدد 25 مقاس 25 - عدد 25 مقاس 32 = 50) | 50 |  |  |  |
| 169 | كوع 1/2\*25 (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC) | 50 |  |  |  |
| 170 | تيه1/2\*25 (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC) | 40 |  |  |  |
| 171 | اكرة 1/2\*25 (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC) | 28 |  |  |  |
| 172 | اكرة لحام 25مم (بلاستيك ضغط 20 بار –PVC) | 40 |  |  |  |
| 173 | اكرة بسنة حديد 1/2"  | 75 |  |  |  |
| 174 | سدة 1/2" | 75 |  |  |  |
| 175 | تفلون عادي بلاستيك قياس صغير قطر 40 مم | 40 |  |  |  |
| 176 | وصلة مرنة بلاستيك مقاس 50 سم (ضغط 20 بار –PVC) | 12 |  |  |  |
| 177 | حنفية دحلة 1/2 إنش (نحاس داخلي وخارجي) | 14 |  |  |  |
| 178 | سدة 25 بلاستيك ضغط 20 بار pvc | 20 |  |  |  |
| 179 | بوري 4 " (بلاستيك ضغط 10 بار سماكة 3.2 مم - الطول 6متر- PVC- ) | 6 |  |  |  |
| 180 | بوري3 " (بلاستيك ضغط 10 بار سماكة 3.6 مم الطول 6متر- PVC) | 6 |  |  |  |
| 181 | بوري 2" (بلاستيك ضغط 10 بار سماكة 2.4 مم-الطول 6متر - PVC) | 6 |  |  |  |
| 182 | كوع زاوية 4" (بلاستيك - PVC) | 8 |  |  |  |
| 183 | كوع فاتح 4 " (بلاستيك - PVC) | 6 |  |  |  |
| 184 | تيه إكرك 4" (بلاستيك - PVC) | 10 |  |  |  |
| 185 | ريكار مدور متعدد الفتحات 4\*4\*6 (بلاستيك - PVC) | 6 |  |  |  |
| 186 | سيفون مدفع 3 ضغط عالي " (بلاستيك - PVC) | 20 |  |  |  |
| 187 | كوع مدفع قطعتين ضغط عالي 4 " (بلاستيك - PVC) | 10 |  |  |  |
| 188 | كوع زاوية 2 " (بلاستيك - PVC) | 12 |  |  |  |
| 189 | لاصق طوبا كبيرة علبة دهن سائل 1 كيلو (بلاستيك - PVC) | 10 |  |  |  |
| 190 | مثقب كهربائي sds - 1800واط -بطارية ليثوم – سرعتين 1250- 350 ، – الراس اتوماتيك - مزود بطقم ريش عدد4 قياس 6,8,10,12 ) | 4 |  |  |  |
| 191 | مفك شق: مقاس كبير عدد 8-وصغير عدد8 | 16 |  |  |  |
| 192 | مفك مصالب :مقاس كبير عدد 8-وصغير عدد8 | 16 |  |  |  |
| 193 | مفتاح حلق 10-11مم | 8 |  |  |  |
| 194 | كومبريسة قياس صغير رقم 0810 استطاعة 1000واط  | 2 |  |  |  |
| 195 | مفتاح حلق قياس 17مم | 8 |  |  |  |
| **المجموع** |  |  |  |
|  | **Total Prices of Lot. 1** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

**Total 1+2 of Lot. 1 إجمالي**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| 1/1 | **حقائب صيانة الجوال**  | 10 |  |  |  |
| 2/1 | **حقائب الحلاقة والتجميل** | 10 |  |  |  |
| 3/1 | **حقائب كهرباء السيارات** | 8 |  |  |  |
| 4/1 | **حقائب الألمنيوم**  | 15 |  |  |  |
| 5/1 | **حقائب تمديدات كهربائية**  | 14 |  |  |  |
| 6/1 | **حقائب مهنة الحدادة**  | 5 |  |  |  |
| 7/1 | **حقيبة التمديدات الصحية** | 14 |  |  |  |
|  |
| 1/2 | **مواد تدريبية لمهنة صيانة الجوال**  | مجموعة |  |  |  |
| 2/2 | **مواد تدريبية لمهنة الحلاقة والتجميل** | مجموعة |  |  |  |
| 3/2 | **مواد تدريبية لمهنة كهرباء السيارات** | مجموعة |  |  |  |
| 4/2 | **مواد تدريبية لمهنة الألمنيوم**  | مجموعة |  |  |  |
| 5/2 | **مواد تدريبية لمهنة تمديدات كهربائية**  | مجموعة |  |  |  |
| 6/2 | **مواد تدريبية لمهنة مهنة الحدادة**  | مجموعة |  |  |  |
| 7/2 | **مواد تدريبية لمهنة التمديدات الصحية** | مجموعة |  |  |  |
| 8/2 | Training Materials Plumbing Portfolio | مجموعة |  |  |  |
|  | **Total Prices 1+2/Lot. 1** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

**Lot. 2:**

1. **Supply of Sewing Tool kits in (Rural Damascus & Tartous)**

تفصيلي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| 1 | ماكينة درزة ماكينة خياطة صناعيةالتسليم في مدينة معربا في ريف دمشق | 24 |  |  |  |
| 2 | ماكينة درزة ماكينة خياطة صناعيةالتسليم في مدينة طرطوس | 51 |  |  |  |
|  | **Total Prices 1/Lot. 2** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

1. **Supply of Sewing Training materials in Maaraba (Rural Damascus)**

تفصيلي

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| 1 | مقص يدوي قياس 10انش |  قطع 6  |  |  |  |
| 2 | قماش للتدريب : قماش قطني نوع شاب ومودال (95% قطن – 2%ليكرا – 3%مواد أخرى (الألوان المطلوبة :50متر اسود – 50متر رمادي – 50متر ابيض – 50كحلي) | 200 m |  |  |  |
| 3 | طاولة تفصيل: قاعدة حديد – ترس خشب نوع MDFسماكة 1.8سم ملبس – لاقياس : 180 سمترعرض – الطول 6متر – ارتفاع 120سم  |  قطع3 |  |  |  |
| 4 | خيط ساتان (لون أسود (8كغ )+ لون أبيض (7كغ) | 15 kg |  |  |  |
| 5 | إبر حبكة للماكينات عيار 12(كل عبوة تحوي 12دزينة ) |  عبوة3 |  |  |  |
| 6 | إبر درزة للماكينات عيار 12(كل عبوة تحوي 12دزينة ) |  عبوة3 |  |  |  |
| 7 | خيط بوليستر (كل كرتونة تحتوي 12 كونة ) - لون أسود (20كرتونة) + أبيض (16كرتونة) |  كرتونة36 |  |  |  |
| 8 | مقص كهربائي لزوم الخياطة استطاعة 550واط – قياس 8انش |  قطعة3 |  |  |  |
|  | **Total Prices 2/Lot. 2** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

**Total 1+2 of Lot. 2 إجمالي**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item No.** | **Description/Specification of Goods** | **Quantity** | **Latest Delivery Date** | **Unit Price** | **Total Price per Item** |
| **1+2/2** | **حقائب الخياطة في معربا وطرطوس** | 75 |  |  |  |
| **1+2+3+4+5+6+7+8/2** | **المواد التدريبية لمهنة الخياطة** | مجموعة |  |  |  |
|  | **Total Prices Lot. 2** |  |
|  |  Add : Cost of Transportation  |  |
|  |  Add : Cost of Insurance |  |
|  |  Add : Other Charges (pls. specify) |  |
|  | **Total Final and All-Inclusive Price Quotation** |  |

**TABLE 2 : Offer to Comply with Other Conditions and Related Requirements**

|  |  |
| --- | --- |
| **Other Information pertaining to our Quotation are as follows :** | **Your Responses** |
| ***Yes, we will comply*** | ***No, we cannot comply*** | ***If you cannot comply, pls. indicate counter proposal*** |
| Delivery Lead Time (25 days) |  |  |  |
| Validity of Quotation (60 days) |  |  |  |
| Period of offered warranty period (12 months) |  |  |  |
| All Provisions of the UNDP General Terms and Conditions |  |  |  |
| Other requirements *[pls. specify]* |  |  |  |

All other information that we have not provided automatically implies our full compliance with the requirements, terms and conditions of the RFQ.