

**DEMANDE DE PRIX (RFQ)**

**(Biens)**

|  |  |
| --- | --- |
| NOM & ADRESSE DE L’ENTREPRISE : PUBLICATION | DATE : 25 OCTOBRE 2018 |
| N° DE REFERENCE DE LA RFQ : 018-2018 KIT POUR MACON |

Chère Madame/Cher Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix au titre de

**LA FOURNITURE DE KIT POUR MACON** tels que décrits en détails à l’annexe 1 de la présente RFQ. Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 2 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises sous plis fermé jusqu’au ***vendredi 9 novembre à 12 HEURES, HEURES de Niamey GMT+1*** et par *messager*à l’adresse suivante :

**Programme des Nations Unies pour le développement**

***428 AVENUE DU FLEUVE NIGER BP 11 207 NIAMEY NIGER***

***JOSE WABO ARR (Opérations)***

***TEL 20 73 47 00 FAX 20 72 36 30***

Et portant la mention «  RFQ-018-2018 –KIT POUR MACON **». Les offres doivent être déposées à la réception du PNUD.**

Il vous appartiendra de vous assurer que votre offre de prix parviendra à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la date-limite. Les offres de prix qui seront reçues par le PNUD postérieurement à la date-limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte.

Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conditions de livraison  [INCOTERMS 2010]  *(Veuillez lier ceci au barème de prix)* | * DAP | |
| Le dédouanement[[1]](#footnote-1), si nécessaire, sera à la charge : | * du PNUD | |
| Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s’il en existe plusieurs) | Commune Rurale de Tanda département de GAYA | |
| Transitaire privilégié par le PNUD, le cas échéant[[2]](#footnote-2) | NON APPLICABLE | |
| Distribution des documents de transport *(en cas d’utilisation d’un transitaire)* | NON APPLICABLE | |
| Date et heure limites de livraison prévues *(si la livraison intervient ultérieurement, l’offre de prix pourra être rejetée par le PNUD)* | * *15*  jours à compter de l’émission du bon de commande (BC)   Heure : *17 HEURES*  Fuseau horaire de référence : *GMT+1* | |
| Calendrier de livraison | * Requis | |
| Exigences en matière de conditionnement |  | |
| Mode de transport | AERIEN | X TERRESTRE |
| MARITIME | AUTRE *[veuillez préciser]* |
| Devise privilégiée pour l’établissement de l’offre de prix[[3]](#footnote-3) | * Devise locale : *FCFA* | |
| Taxe sur la valeur ajoutée applicable au prix offert[[4]](#footnote-4) | * Doit exclure la TVA et autres impôts indirects applicables | |
| Services après-vente requis | * Garantie sur les pièces et la main-d’œuvre d’une durée minimum de 1 an * X Fourniture d’une unité de substitution en cas de défaillance constatée à la livraison | |
| Date-limite de soumission de l’offre de prix | Fermeture des bureaux, *VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018 A 12 HEURES* | |
| .Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d’utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante : | * Français | |
| Documents à fournir[[5]](#footnote-5) | * X le formulaire fourni dans l’annexe 2, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées dans l’annexe 1 ; * X le certificat d’inscription au registre du commerce le plus récent ; * X l’attestation la plus récente justifiant de la régularité de la situation fiscale ARF moins de 03 moins ; * X une déclaration écrite de non-inscription sur la liste 1267/1989 du Conseil de sécurité de l’ONU, sur la liste de la division des achats de l’ONU ou sur toute autre liste d’exclusion de l’ONU | |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | 90 jours  Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l’offre de prix. | |
| Offres de prix partielles | Interdites | |
| Conditions de paiement[[6]](#footnote-6) | * 100% dès livraison complète des biens | |
| Indemnité forfaitaire | Sera imposé en cas de retard dans la livraison soit 1% du montant du contrat par jour de retard. | |
| Critères d’évaluation *[cochez en tant que de besoin]* | * Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas[[7]](#footnote-7) | |
| Le PNUD attribuera un contrat à : | * Un seul et unique fournisseur | |
| Type de contrat devant être signé | * + - Bon de commande | |
| Conditions particulières du contrat | * + - Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d’achèvement de 10 jours | |
| Conditions de versement du paiement | * Acceptation écrite des biens sur la base de la parfaite conformité aux exigences de la RFQ | |
| Annexes de la présente RFQ[[8]](#footnote-8) | * Spécifications des biens requis (annexe 1) * Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 2) * Conditions générales / Conditions particulières (annexe 3).   La non-acceptation des conditions générales (CG) constituera un motif d’élimination de la présente procédure d’achat | |
| Personnes à contacter pour les demandes de renseignements  (Demandes de renseignements écrites uniquement)[[9]](#footnote-9) | *Service achats du PNUD*  [*ne.procurement.team@undp.org*](mailto:ne.procurement.team@undp.org)  Les réponses tardives du PNUD ne pourront pas servir de prétexte à la prorogation de la date-limite de soumission, sauf si le PNUD estime qu’une telle prorogation est nécessaire et communique une nouvelle date-limite aux offrants. | |

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du PNUD.

L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le PNUD. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le PNUD, son offre de prix sera rejetée.

Le PNUD se réserve le droit, après avoir identifié l’offre de prix la plus basse, d’attribuer le contrat uniquement en fonction des prix des biens si le coût de transport (fret et assurance) s’avère être supérieur au propre coût estimatif du PNUD en cas de recours à son propre transitaire et à son propre assureur.

Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PNUD après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de commande, le PNUD se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans réserve par le fournisseur des conditions générales du PNUD figurant à l’annexe 3 des présentes.

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Veuillez noter que la procédure de contestation du PNUD qui est ouverte aux fournisseurs a pour but de permettre aux personnes ou entreprises non retenues pour l’attribution d’un bon de commande ou d’un contrat de faire appel dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Si vous estimez que vous n’avez pas été traité de manière équitable, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les procédures de contestation ouvertes aux fournisseurs à l’adresse suivante : <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml> .

**Le PNUD encourage chaque fournisseur potentiel à éviter et à prévenir les conflits d’intérêts en indiquant au PNUD si vous-même, l’une de vos sociétés affiliées ou un membre de votre personnel a participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts et des autres informations utilisées dans la présente RFQ.**

Le PNUD applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables au PNUD, ainsi qu’aux tiers participant aux activités du PNUD. Le PNUD attend de ses fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : <http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf>

**Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.**

**Cordialement,**

*Bouzou Lawel*

*ARR (Opérations)*

*date*

**Annexe 1**

**Spécifications techniques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Spécifications techniques | Quantité | Images |
| Presse à brique en terre stabilisée et fabrication locale | La presse à brique (fabrication locale) en terre stabilisée est composée :  • D’un corps en tôle acier de 120 à 150mm  • D’un couvercle en tôle acier de même épaisseur que le corps  • D’un piston plat en tôle acier de 120 à 150mm  • D’un levier de pression  • D’un piédestal de fixation | 20 |  |
| Brouette | Brouette pour le travail de chantier et les travaux de jardinage et de rénovation. Description : Roue gonflable. Cadre tubulaire. Jante en aluminium, caisse en aluminium anticorrosion. Vendue démontée. Modèle 100 L : Poids de la brouette : 12.2 kg. Capacité de charge : 120 kg. Epaisseur 8/10 cm. 1 roue : Diamètre de la roue 360 mm. Modèle 70 L : Poignées ergonomiques. Tubulure peinte en vert Poids de la brouette | 10 |  |
| Vêtements de travail | Combinaison  Cette combinaison d'un bleu marine profond possède 4 poches :   * 2 poches avant * 1 poche arrière * 1 poche mètre   Ces multiples poches lui apportent un aspect fonctionnel non négligeable et vous permettent de garder vos objets personnels à portée de main. **La taille et les poignets sont élastiqués** afin de vous assurer un confort d'utilisation et une liberté de mouvement optimal. Enfin, cette combinaison de professionnel est également munie d'une fermeture zippée YKK robuste. | 20 |  |
| Casque de chantier | Polyéthylène blanc. Aérations latérales. Serre-tête réglable. | 20 |  |
| Chaussure et botte de sécurité | Conforme à la **norme ISO EN 20345** concernant les chaussures de sécurité avec coquille de protection : embout de protection résistant à un choc d'une énergie de 200 joules et un écrasement de 15 kN, innocuité, confort, solidité et semelle contre les glissades. | 20 |  |
| Gants | Gant de protection de bonne qualité pour les travaux de maçonnerie, étanche et souple (couche de nitrite) avec poignet élastique pour un bon maintien et empêchement d'introduction des saletés | 20 |  |
| Pelles avec manche | Pelle ronde de chantier 27 cm | 10 |  |
| Truelle | Truelle N° 42 de bonne qualité pour la maçonnerie avec poignet en bois | 10 |  |
| Fil à plomb | Longueur du cordon (en m), 2.5. Plaque, Oui. Type *de fil à plomb*, Plomb *de maçon*. Poids du plomb (en g), 800. | 10 |  |
| Ceinture porte outils | Ceinture porte-outils en cuir avec 11 poches. Cède ceinture porte outils "stanley" | 20 |  |
| Lunettes de chantier | Lunettes de protection  Type de verre Incolore  Rayonnement ultraviolet (EN 170) Oui Traitement Anti-rayures  Poids 31 grammes | 20 |  |

*Veuillez joindre le calendrier de livraison, en tant que de besoin, et le groupe par lot, si des soumissions partielles sont autorisées. Précisez les lieux de livraison si les biens ont plusieurs destinations.*

*Diawoye Konte*

*Chargé de Programme*

*Date*

**Annexe 2**

**FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR[[10]](#footnote-10)**

***(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur[[11]](#footnote-11))***

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les conditions générales du PNUD et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications et exigences du PNUD, telles qu’indiquées dans la RFQ ayant pour n° de référence : \_\_\_\_\_\_\_:

**TABLEAU 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° d’article** | **Description/Spécifications des biens** | **Quantité** | **Date-limite de livraison** | **Prix unitaire** | | **Prix total par article** |
| **01 presse à briques** | Presse à brique  La presse à brique est composée :   * D’un corps en tôle acier de 120 à 150mm * D’un couvercle en tôle acier de même épaisseur que le corps * D’un piston plat en tôle acier de 120 à 150mm * D’un levier de pression * D’un piédestal de fixation | 20 | A préciser |  | |  |
| **02 Brouette** | Brouette pour le travail de chantier et les travaux de jardinage et de rénovation. Description : Roue gonflable. Cadre tubulaire. Jante en aluminium, caisse en aluminium anticorrosion. Vendue démontée. Modèle 100 L : Poids de la brouette : 12.2 kg. Capacité de charge : 120 kg. Epaisseur 8/10 cm. 1 roue : Diamètre de la roue 360 mm. Modèle 70 L : Poignées ergonomiques. Tubulure peinte en vert | 10 |  |  | |  |
| **03 Combinaison de travail** | Combinaison de travail  Cette combinaison d'un bleu marine profond possède 4 poches :   * 2 poches avant * 1 poche arrière * 1 poche mètre   Ces multiples poches lui apportent un aspect fonctionnel non négligeable et vous permettent de garder vos objets personnels à portée de main. La taille et les poignets sont élastiqués afin de vous assurer un confort d'utilisation et une liberté de mouvement optimal. Enfin, cette combinaison de professionnel est également munie d'une fermeture zippée YKK robuste. | 20 |  |  | |  |
| **04**  **Casque de chantier** | Casque de Chantier  Polyéthylène blanc. Aérations latérales. Serre-tête réglable. | 20 |  |  | |  |
| **05**  **Botte de sécurité** | Conforme à la **norme ISO EN 20345** concernant les chaussures de sécurité avec coquille de protection : embout de protection résistant à un choc d'une énergie de 200 joules et un écrasement de 15 kN, innocuité, confort, solidité et semelle contre les glissades. | 20 |  |  | |  |
| **06 Gants de protection des mains** | La protection des mains est une des priorités lors de l'exercice d'activités à risque.  Il convient donc de choisir correctement ses gants en fonction des besoins et des risques. | 20 |  |  | |  |
| **07 Pelle** | Pelle ronde de chantier 27 cm | 10 |  |  | |  |
| **08 Truelle** | La truelle sert à prendre le mortier dans une [auge](https://fr.wikipedia.org/wiki/Auge_(r%C3%A9cipient)) ou sur une [taloche](https://fr.wikipedia.org/wiki/Taloche), car le mortier ne doit jamais être en contact direct avec la peau de la main: il est abrasif et la [chaux](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(chimie)) qui le constitue est corrosive. La truelle sert donc également à protéger la main du maçon. | 10 |  |  | |  |
| **09 Fil à plomb d’axe** | Longueur du cordon (en m), 2.5. Plaque, Oui. Type *de fil à plomb*, Plomb *de maçon*. Poids du plomb (en g), 800. | 10 |  |  | |  |
| **10 Ceinture porte outils** | Ceinture porte-outils en cuir avec 11 poches. Cède ceinture porte outils "stanley" | 20 |  |  | |  |
| **11 Lunettes de chantier** | Lunettes de protection  Type de verre Incolore Rayonnement ultraviolet (EN 170) Oui Traitement Anti-rayures  Poids 31 grammes | 20 |  | |  |  |
|  | Ajoutez : coût de transport **LIVRAISON A TANDA/ GAYA** | | | | |  |
|  | **Offre de prix finale, totale et global** | | | | |  |

**TABLEAU 2 : Offre de conformité aux autres conditions et exigences connexes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autres informations concernant notre offre de prix :** | **Vos réponses** | | |
| ***Oui, nous nous y conformerons*** | ***Non, nous ne pouvons nous y conformer*** | ***Si vous ne pouvez pas vous y conformer, veuillez faire une contre-proposition*** |
| Délai de livraison |  |  |  |
| Poids/volume/dimension prévus du chargement : |  |  |  |
| Pays d’origine[[12]](#footnote-12) : |  |  |  |
| Exigences en matière de garantie et de service après-vente |  |  |  |
| 1. Formation à l’utilisation et à la maintenance |  |  |  |
| 1. Garantie minimum d’un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre |  |  |  |
| 1. Unité de substitution devant être fournie lorsque l’unité achetée est en réparation |  |  |  |
| 1. Unité de remplacement neuve si l'unité achetée est irréparable |  |  |  |
| 1. Autres |  |  |  |
| Validité de l’offre de prix |  |  |  |
| Totalité des conditions générales du PNUD |  |  |  |
| Autres exigences *[veuillez préciser]* |  |  |  |

Toutes les autres informations que nous n’avons pas fournies emportent automatiquement conformité pleine et entière de notre part aux exigences et conditions de la RFQ.

*[nom et signature de la personne habilitée par le fournisseur]*

*[fonctions]*

*[date]*

***Annexe 3***

**Conditions générales**

VOIR ATTACHEMENT SEPARE EN PDF

1. *Doit être lié aux INCOTERMS choisis.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Dépend des INCOTERMS. La suggestion visant à utiliser un service de messagerie privilégié par le PNUD n’est motivée que par la connaissance des procédures et des exigences en matière de documents qui sont applicables au PNUD lors du dédouanement.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Les fournisseurs doivent respecter l’ensemble des lois applicables aux transactions commerciales réalisées dans d’autres devises. La conversion d’une devise dans la devise privilégiée par le PNUD, si l’offre n’est pas libellée de la manière requise, se fera uniquement à l’aide du taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur à la date d’émission du bon de commande par le PNUD.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ. En outre, l’exonération de TVA varie d’un pays à l’autre. Veuillez cocher ce qui est applicable au CO/BU du PNUD demandant les biens.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée à 20 % du prix total offert. En cas de versement d’un pourcentage plus élevé ou d’une avance de $30,000 ou plus, le PNUD obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre du PNUD du même montant que l’avance versée par le PNUD au fournisseur.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Le PNUD se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Si les informations sont disponibles sur le Web, il est possible de ne fournir qu’un simple URL permettant d’y accéder.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *La personne à contacter et l’adresse sont indiquées à titre officiel par le PNUD. Si des demandes de renseignements sont adressées à d’autres personnes ou adresses, même s’il s’agit de fonctionnaires du PNUD, le PNUD ne sera pas tenu d’y répondre et ne pourra pas confirmer leur réception.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ceci sert de guide au fournisseur dans le cadre de la préparation de l’offre de prix et du barème de prix.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Le papier à en-tête officiel doit indiquer les coordonnées – adresses, courrier électronique, numéros de téléphone et de fax – aux fins de vérification.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Si le pays d’origine exige une licence d’exportation au titre des biens achetés ou si d’autres documents utiles sont susceptibles d’être demandés par le pays de destination, le fournisseur doit les fournir au PNUD si le BC/contrat lui est attribué.* [↑](#footnote-ref-12)