1.Модули 61х30,5х7цм за зелен кров со потконструкција за монтажа и систем за наводнување и лесна мешавина 75кг/м2

Dali pod ova moze da se ponudi moduli sonasadena treva 7 koja e pomala tezina so dimenzija 59 x 59 x 9 sm

Istiot go ispolnuva uslovot za tezina, varietet i e lesen za montaza

NE, bidejki proektantot odreduva kakvi moduli se koristat a ne ucesnicite na tenderot. Povtoruvam deka objektot ima izgotveno staticka presmetka.

2. Во основата во AutoCad се гледаат водовите, затоа е дадена спецификација на

материјалите за која се бара и понуда.

Bidejki ja ima vo Auto Cad da se dostavi bijejki kolicinite na crevata nesoodejstvuvaat so dimenziite na parterot,

Das e vmetnat vozdusnite ventili koi vo momentot na se postavuvaat za padovi na ploca tuku za dekompresija na podzemniot sistem za polevanje

Istiot da se specificira model na podzemno vrevo i toa

dali istoto ima toksicna podloga vo izvedbara za otstranuvanje na korenja ili

bakarna zastita na kapalka i zona na orosenost na istoto

ovie 2 vida na creva i te kako se razlikuvaat vo cena od obicnoto samokompenziracko crevo za nadzemna upotreba

Na prilozenata skica od predhodno se gleda kade I kako se postaveni ventilite na hederot na sistemot kapka po kapka. Bidejki so dekompresija se isfrla I pomala kolicina na voda zatoa e vazen I odvodot na istata.

Crevata kapka po kapka se za podzemna instalacija I se samo kompeziracki creva. Ucesnicite na tenderot imaat moznost da ponudat takvi creva od razlicni proizvoditeli

3.Проектантот ги предвидел тревните смеси како што се опишани. Горе

наведените мешaвини сеуште се произведуваат и ги има во речиси сите тревни

смешки кои ги има на пазарот и во Македонија и во Европа. Под народното

име КОРОВ спаѓа видот CYNEDON DACTILON, а за агресивноста на смешките

одговара проектантот.

Agostris Palastris e vid treva sprotiven od varietetot CYNEDON DACTILON, odnosno rizonite se podzemni za razlika na CYNEDON DACTILON. Istiot agresivno napaga i pravi ostetuvanje na izolaciite pa negovite korenja se sretnuvaat na dlabocini vo glineni pocvi do 60 cm

Odgovornosta na proektantot nema nikakva vrska so odgovornosta na izveduvacot. Edinstven proizvoditel na treva busen koj ima vakov varietet se naoga vo GRCIJA kade zasebno proizveduva varietet i nikako vo predvidenata mesavina na proektantot.

Ve molam detalno da se proiznese okolu ovaa tocka bidejki izveduvacot bi imal i tekakvi posledici

Procetot na zastapenosta na Agrostis palustris e neznacitelen vo odnos na drugite trevni smesi.Dokolku ima takov proizvoditel moze da go kontaktirate.

4.Ne mi bese odgovoreno za modulite za vertikalnoto zelenilo voopsto

Модули за вертикални зелени ѕидови со

потконструкција за монтажа и резервоар за

рециркулирање на вода 225кг/ком

na kakva podloga se postavuva, so komora ili bez, izolacija ili bez,

Da mi se dostavi detal za vertikalniot zid,

Postojat proizvoditeli koi nudat vertkalen zelen zid so podkonstrukcija I rezervoar za voda. Izborot e na ponuduvacot, treba da se zapazi tezinata dadena vo specifikacijata.Inaku sekoj dopolnitelen detal go otkriva I potoa favorizira eden proizvoditel.