## Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proponente: | [Insertar nombre del Proponente] | Fecha: |  |
| Referencia de SDP: | SdP 1030 PAN 2019 | | |

El Proponente debe preparar la Propuesta Financiera siguiendo el formato a continuación y enviarla en un sobre separado de la Propuesta Técnica, como se indica en las Instrucciones para los Proponentes. Cualquier información financiera proporcionada en la Propuesta Técnica conducirá a la descalificación del Proponente.

La Propuesta Financiera debe estar alineada con los requisitos en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica del Proponente.

**Moneda de la propuesta: $ USD**

**Tabla 1: Resumen de los precios generales**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Grupos de Actividades** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor Estimado (USD o B/.)** | |
| **Unitario** | **Total** |
| **O1** | **Trabajos preparatorios y preliminares de campo** | Gl | 1 |  |  |
| O1.1 | Ajustes de estrategia de intervención, Permisos y otros | Gl | 1 |  |  |
| O1.2 | Limpieza inicial | Gl | 1 |  |  |
| O1.3 | Cerramiento provisional de área de construcción | Gl | 1 |  |  |
| 01.4 | Estación de EPP para inspecciones | Gl | 1 |  |  |
| O1.5 | Letreros y avisos preventivos | Gl | 1 |  |  |
| **O2** | **Desmontaje y Demolición** |  |  |  |  |
| O2.1 | Demolición de paredes de bloque | m^2 | 128.66 |  |  |
| O2.2 | Demolición de sobre de piso no estructural | m^2 | 124.50 |  |  |
| O2.3 | Desmontaje de puertas y ventanas | Unidad | 63.00 |  |  |
| O2.4 | Demolición de Acabados de Piso | m^2 | 241.14 |  |  |
| O2.5 | Desmontaje de piezas y sanitarios | Unidad | 20.00 |  |  |
| O2.6 | Desmontaje de luminarias | Unidad | 47.00 |  |  |
| O2.7 | Remoción de Instalaciones eléctricas | Global | 1 |  |  |
| O2.8 | Desmontaje de detectores y estaciones de alarmas | Unidad | 31.00 |  |  |
| O2.9 | Remoción de Instalaciones de alarma de incendios | Global | 1.00 |  |  |
| O2.10 | Desmontaje de Aire Acondicionados | Unidad | 36.00 |  |  |
| O2.11 | Desmontaje de Instalaciones de A/A | Global | 1.00 |  |  |
| O2.12 | Desmontaje de Toldas | Unidad | 37.00 |  |  |
| O2.13 | Desmontaje de Particiones de Interiores | m^2 | 81.72 |  |  |
| **O3** | **Fachadas y paredes** |  |  |  |  |
| O3.1 | Pared de bloque para revestir | m^2 | 28.22 |  |  |
| **O4** | **Cubiertas** |  |  |  |  |
| O4.1 | Impermeabilización | m^2 | 350.00 |  |  |
| O4.2 | Bajante de Evacuación Pluvial | Global | 1 |  |  |
| **O5** | **Revestimientos y Pinturas** |  |  |  |  |
| O5.1 | Repello liso en paredes nuevas | m^2 | 56.44 |  |  |
| O5.2 | Resane de Paredes interiores y Exteriores | m^2 | 779.47 |  |  |
| O5.3 | Pintura en paredes exteriores | m^2 | 1311.15 |  |  |
| O5.4 | Pintura en paredes interiores | m^2 | 2586.24 |  |  |
| 05.5 | Pintura de cielo raso | m^2 | 958.14 |  |  |
| 05.6 | Baldosas ceràmica tipo 1 | m^2 | 268.83 |  |  |
| **O6** | **Acabado de Piso** |  |  |  |  |
| 06.1 | Cerámica tipo\_2. Area de uso público | m^2 | 350.00 |  |  |
| O6.1 | Ceràmica tipo\_3. Areas de servicio | m^2 | 115.59 |  |  |
| **O7** | **Cerrajería y Carpintería** |  |  |  |  |
| O7.1 | Puerta PT=·, Puerta hacia balcón planta | Unidad | 2.00 |  |  |
| O7.2 | Puerta PT05, Cocina | Unidad | 1.00 |  |  |
| O7.3 | Puerta PT06, Sala de Usos Múltiples | Unidad | 1.00 |  |  |
| O7.4 | Puerta PT10, baño | Unidad | 1.00 |  |  |
| O7.5 | Cubículo Sanitario para persona discapacitada. | Unidad | 2.00 |  |  |
| O7.6 | Cubículo Sanitario | Unidad | 2.00 |  |  |
| 07.7 | Puerta PT07, comedor | Unidad | 1.00 |  |  |
| 07.8 | Ventana 01\_fachadas pb | Unidad | 22.00 |  |  |
| 07.9 | Ventana VT01, Planta baja | Unidad | 16.00 |  |  |
| 07.10 | Ventana VT02, Planta baja | Unidad | 14.00 |  |  |
| 07.11 | Ventana VT03, Planta Semisótano | Unidad | 10.00 |  |  |
| 07.12 | Ventana VT05, Planta Semisótano | Unidad | 2.00 |  |  |
| 07.13 | Ventana VT06, Planta Alta | Unidad | 2.00 |  |  |
| 07.14 | Ventana VT04, Planta Alta | Unidad | 2.00 |  |  |
| 07.15 | Toldas | Unidad | 37.00 |  |  |
| 07.16 | Particiones de madera y vidrio, Planta Semisótano | m^2 | 25.00 |  |  |
| **O8** | **Vidriería** |  |  |  |  |
| O8.1 | Espejo Plata | Unidad | 8.00 |  |  |
| **O9** | **Plomería y Desagües** |  |  |  |  |
| O9.1 | Tuberia para instalaciòn interior | Global | 1.00 |  |  |
| O9.2 | Punto de Agua Potable fría | Unidad | 26.00 |  |  |
| O9.3 | Inodoro con tanque bajo porcelana sanitaria | Unidad | 8.00 |  |  |
| O9.4 | Inodoro con tanque de porcelana sanitaria discapacitados | Unidad | 2.00 |  |  |
| O9.5 | Lavamanos de porcelana Sanitaria | Unidad | 12.00 |  |  |
| O9.6 | Grifo de Lavamanos | Unidad | 12.00 |  |  |
| O9.7 | Fregadero | Unidad | 1.00 |  |  |
| O9.8 | Tina de Aseo | Unidad | 3.00 |  |  |
| O9.9 | Desaguae de Piso | Unidad | 9.00 |  |  |
| O9.10 | Dispensador de Jabón | Unidad | 10.00 |  |  |
| O9.11 | Dispensador de papel higienico | Unidad | 10.00 |  |  |
| O9.12 | Dispensador de papel toalla | Unidad | 10.00 |  |  |
| O9.13 | Papelera | Unidad | 12.00 |  |  |
| O9.14 | Varilla de sujeción para personas con discapacidades | Unidad | 2.00 |  |  |
| O9.15 | Sobre de sanitarios | Unidad | 3.00 |  |  |
| O9.16 | Red de drenaje sanitario | Global | 1.00 |  |  |
| **O10** | **Electricidad** |  |  |  |  |
| O10.1 | Tablero eléctrico de 42 circuitos, T1, T2 | Unidad | 3.00 |  |  |
| 010.2 | Tablero eléctrico MDP | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.3 | Tablero eléctrico TAA1 | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.4 | Tablero eléctrico TAA2 | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.5 | Tablero eléctrico TLT | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.6 | Tablero eléctrico TLEXT | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.7 | Líneas de alimentación a tableros (Contingencia) | Unidad | 1.00 |  |  |
| 010.8 | Puntos de luz-Luminaria pequeña | Unidad | 15.00 |  |  |
| 010.9 | Puntos de luz-Luminaria Grande | Unidad | 30.00 |  |  |
| 010.10 | Puntos de luz-Luminaria Servicios | Unidad | 13.00 |  |  |
| 010.11 | Puntos de luz - Chandelier | Unidad | 37.00 |  |  |
| 010.12 | Puntos de luz – Luminaria exterior show iluminación | Unidad | 50.00 |  |  |
| 010.13 | Puntos de Luz-Iluminaria interior-exterior | Unidad | 4.00 |  |  |
| 010.14 | Puntos de luz-Iluminaria de techo | Unidad | 15.00 |  |  |
| 010.15 | Puntos de luz-lámparas de emergencia | Unidad | 17.00 |  |  |
| 010.16 | Interruptores de Iluminación | Unidad | 28.00 |  |  |
| 010.17 | Interruptores de Iluminación de 3w | Unidad | 12.00 |  |  |
| 010.18 | Tomacorriente doble | Unidad | 132.00 |  |  |
| 010.19 | Tomacorriente doble exterior | Unidad | 9.00 |  |  |
| 010.20 | Salida sencilla de voz y Data para teléfono | Unidad | 55.00 |  |  |
| 010.21 | Safety Switch | Unidad | 20.00 |  |  |
| 010.21 | Hot Spot | Unidad | 22.00 |  |  |
| **O11** | **Protección Contra Incendios** |  |  |  |  |
| O11.1 | Panel de alarma contra incendio | Unidad | 1.00 |  |  |
| O11.2 | Detector de humos fotoelectrico | Unidad | 15.00 |  |  |
| O11.3 | Estación Manual doble acción | Unidad | 3.00 |  |  |
| O11.4 | Minicorneta con luz estroboscópica | Unidad | 3.00 |  |  |
| O11.5 | Señalización de salida de emergencia | Unidad | 36.00 |  |  |
| O11.6 | Puesta en marcha y programación de detección | Unidad | 1.00 |  |  |
| O11.7 | Extintor contra incendio de polvo ABC | Unidad | 3.00 |  |  |
| **O12** | **Climatización** |  |  |  |  |
| 012.1 | Unidad tipo 36,000 BTU | Unidad | 7.00 |  |  |
| 012.2 | Unidad tipo 60,000 BTU | Unidad | 13.00 |  |  |
| **O13** | **Accesibilidad** |  |  |  |  |
| O13.1 | Salvaescaleras | Unidad | 3.00 |  |  |
| **014** | **Rehabilitación de Estructura** |  |  |  |  |
| 014.1 | **Rehabilitación general de estructura** | Global | 1.00 |  |  |
| **015** | **Seguridad y salud** |  |  |  |  |
| 015.1 | Gestión de seguridad y salud | Global | 1.00 |  |  |
| **016** | **Planos Asbuilt y Control de calidad** |  |  |  |  |
| **016.1** | Planos Asbuilt y Control de calidad | Global | 1.00 |  |  |
| **O17** | **Limpieza General** |  |  |  |  |
| O17.1 | Limpieza General final | Global | 1.00 |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **$** |

1. En la página 21 del documento Solicitud de propuesta:

**DONDE DICE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 23 | Fecha límite para la presentación de la Propuesta | **Hasta el día 29 de agosto de 2019**  **3:00 p.m. Hora de la República de Panamá** |

**DEBE DECIR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 23 | Fecha límite para la presentación de la Propuesta | **Hasta el día 6 de septiembre de 2019**  **3:00 p.m. Hora de la República de Panamá** |

**Fin de la enmienda.**