ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/043/19 – переобъявление - на создание системы аудио-видео-конференц связи.
N п.п.	Единица измерения	Единица измерения	Кол-во 	Стоимость за ед. изм. (укажите валюту)	Сумма
(укажите валюту)	
1	2	3	4	5	6	
 	СИСТЕМА ВКС В ЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В Г. ТАШКЕНТЕ	 	 	 	 	
 	РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	 	 	 	 	
 	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	 	 	 	 	
1	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. ШКАФ КОММУТАЦИИ ВЫХОДНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЛИНИЙ БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ, ДО 20	ШТ	1			
2	КРОССИРОВКА В ШКАФУ	10ШТ	0.1			
3	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2	10КОНЦОВ	0.6			
4	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	2.72			
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	100ШТ	0.1			
 	СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	 	 			
6	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ	100 М	0.22			
7	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	1			
 	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМЫ	 	 			
 	ВИДЕО СТЕНА	 	 			
8	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	4			
9	КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ	ШТ	4			
 	ВИДЕО КОДАК СО ВСТРОЕННОЙ PTZ КАМЕРОЙ	 	 			
10	АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ С 1 МАЛОГАБАРИТНОЙ БЕСТРУБОЧНОЙ КАМЕРОЙ	КОМПЛ	1			
11	АППАРАТУРА. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1			
12	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1			
13	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ПОВОРОТА ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ	1			
14	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1			
 	СЕРВЕР ВКС	 	 			
15	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЕРВЕР ВКС	УСТРО-ВО	1			
16	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [ИБП], МАССА, КГ, ДО 20	ШТ	1			
17	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА. МИКРОФОН ПРЕДСИДАТЕЛЯ	ШТ	1			
18	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА. МИКРОФОН ДЕЛЕГАТА	ШТ	13			
19	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	6			
20	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА, Т, ДО 0,015 (ИНТЕРФЕЙС И БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МИКРОФОННОЙ ДИСКУССИОННОЙ СИСТЕМЫ)	ШТ	1			
21	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МИКШЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ], МАССА, КГ, ДО 10	ШТ	1			
22	МОНТАЖ КОММУТАТОРА ДОСТУПА 8 ПОРТОВ	ШТ	1			
23	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [SFP-МОДУЛЬ 1,25 GB], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	1			
 	РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ	 	 			
 	СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	 	 			
24	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ, НАСТЕННЫЙ 6U	КОМПЛ	1			
25	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ DUPLEX ОДНОМОДОВЫЙ - LC/LC - ДЛ. 3 М	ШТ	1			
26	КОННЕКТОР RJ 45 - КАТ. 5Е FTP	ШТ	6			
27	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ - КАТ.5Е - FTP - 4 ПАРЫ	М	210			
28	КАБЕЛЬ ЕМК. 2Х2,5 ВВГНГ	М	22			
29	КАБЕЛЬ ЕМК. 2Х1,5 ВВГНГ	М	40			
30	ХОМУТ МОНТАЖНЫЙ, УПАКОВКА 100 ШТ	УПАК	1			
31	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СДВОЕННАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	10			
32	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	УПАК	1			
 	СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	 	 			
33	КАБЕЛЬ-КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ 50Х12	М	22			
34	НАКЛАДКА НА СТЫК КАБЕЛЬ-КАНАЛА НАПОЛЬНОГО 50Х12	шт	20			
35	УГОЛ ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛА НАПОЛЬНОГО 50Х12	шт	2			
36	АДАПТЕР КАБЕЛЬ-КАНАЛА НАПОЛЬНОГО 50Х12 НА ПЛИНТУС	шт	1			
37	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д20 ММ	М	100			
38	КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБЫ Д20 ММ	М	160			
39	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ БЕТОНА	ШТ	190			
40	СВЕРЛО	ШТ	4			
41	МЕТИЗЫ	КГ	4			
42	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ	ШТ	2			
 	РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ	 	 			
43	LCD-ПАНЕЛЬ 55'' ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОСТЕНЫ ТОЛЩИНА РАМКИ 3,5 ММ, ЯРКОСТЬ 500 КД/М2, IPS, FULL HD 	КОМПЛ	4			
44	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ ВИДЕОСТЕНЫ 	ШТ	4			
45	СЕРВЕР ВКС 120-ТОЧЕЧНЫЙ 1080P 30FPS H.264 ВИДЕО/АУДИО MCU H.264 BP/MP/HP, VP8, И HEVC/H.265 (ОЖИДАЕТСЯ) С  РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 1080P 30FPS И БИТРЕЙТОМ 6МБ/С НА ТРАНСЛЯЦИЮ OPUS, G.722, G.711A/U, МИКШИРОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ АУДИО  СИГНАЛОВ ДО 48КГЦ ПОДДЕРЖКА HTTPS И WSS/DTLS-SRTP  ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ WEBRTC, И TLS/SRTP ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ SIP ПОДДЕРЖКА 2X2/3X3/4X4/5X5/6X6/7X7 ВИДЕО КОМПОНОВКИ,  ИЛИ 1 ГЛАВНЫЙ + N ВТОРОСТЕПЕННЫХ (ДО 7 ВТОРОСТЕПЕННЫХ)	КОМПЛ	1			
46	МИКРОФОН ПРЕДСИДАТЕЛЯ CHAIRMAN MICROPHONE FOR MICROPHONE DISCUSSION SYSTEM 	ШТ	1			
47	МИКРОФОН ДЕЛЕГАТА DELEGATE MICROPHONE FOR MICROPHONE DISCUSSION SYSTEM	ШТ	13			
48	ИНТЕРФЕЙС И БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МИКРОФОННОЙ ДИСКУССИОННОЙ СИСТЕМЫ INTERFACE AND PSU FOR MICROPHONE DISCUSSION SYSTEM	КОМПЛ	1			
49	МИКШЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ HALF RACK MIXING AMPLIFIER, 60W @ 100 VOLT	КОМПЛ	1			
50	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3" SMALL DESIGN LOUDSPEAKER, BLACK 	ШТ	6			
51	ВИДЕО КОДАК СО ВСТРОЕННОЙ PTZ КАМЕРОЙ КАМЕРА: ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ЛИНЗА, 9-КРАТНЫЙ ЗУМ, FULLHD ВИДЕО 1080Р, +/- 23 НАКЛОН, +/- 90 ПАНОРАМА, 70 ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ПРЕСЕТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЗИЦИЙ КОДАК: ВСТРОЕННЫЙ MCU, ПОДДЕРЖКА РЕЖИМОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДО 3 УЧАСТНИКОВ С ЛОКАЛЬНЫМ СМЕШИВАНИЕМ SIP, ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BLUETOOTH ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ/ МИКРОФОНОВ, КЛАВИАТУР, ОБМЕНА ДАННЫХ И Т.Д., ПОДДЕРЖКА 2 ЭКРАНОВ HDMI, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЙ	КОМПЛ	1			
52	ИБП ONLINE RACKMOUNT МОЩНОСТЬ 3000 ВТ; ВХОД 110-300 VAC; ВЫХОД 220+-2% VAC; USB/RJ45, SNMP SUPPORT	КОМПЛ	1			
53	КОММУТАТОР ДОСТУПА 8 ПОРТОВ POE 8 GIGABIT DESKTOP POE SMART SWITCH	ШТ	1			
54	SFP-МОДУЛЬ 1,25 GB	ШТ	1			
 	ВСЕГОПО МВХ:	 	 			
 	СИСТЕМА ВКС В ЗДАНИИ НИЖНЕ-СЫРДАРЬИНСКОГО БУИС В Г. ГУЛИСТАН	 	 			
 	РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	 	 			
1	ДЕМОНТАЖ ОТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0.15			
2	ДЕМОНТАЖ ОПТИЧЕСКОГО БОКСА [УССЛК]	УССЛК	1			
3	МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0.05			
4	МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО БОКСА [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ЗОНОВОМ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УССЛК	1			
 	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	 	 			
 	СТРУКТУРИРОВАННАЯ   КАБЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА	 	 			
5	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. ШКАФ КОММУТАЦИИ ВЫХОДНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЛИНИЙ БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ, ДО 20	ШТ	1			
6	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ [УССЛК]. УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ЗОНОВОМ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УССЛК	1			
7	КРОССИРОВКА В ШКАФУ	10ШТ	0.2			
8	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2	10КОНЦОВ	0.4			
9	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0.78			
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	100ШТ	0.01			
11	ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ЗОНОВОГО КАБЕЛЯ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	КАБЕЛЬ	1			
12	ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ЗОНОВОГО КАБЕЛЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 8	УЧАСТОК	1			
 	СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	 	 	 	 	
13	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ	100 М	0.1			
14	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0.5			
 	ОБОРУДОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМЫ	 	 			
15	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1			
 	ВИДЕО КОДАК СО ВСТРОЕННОЙ PTZ КАМЕРОЙ	 	 			
16	АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ С 1 МАЛОГАБАРИТНОЙ БЕСТРУБОЧНОЙ КАМЕРОЙ	КОМПЛ	1			
17	АППАРАТУРА. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1			
18	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1			
19	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ПОВОРОТА ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ	1			
20	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1			
 	АУДИО-КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА	 	 			
21	АППАРАТУРА. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1			
22	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [ИБП], МАССА, КГ, ДО 20	ШТ	1			
23	МОНТАЖ КОММУТАТОРА ДОСТУПА 8 ПОРТОВ	ШТ	1			
24	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [SFP-МОДУЛЬ 1,25 GB], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	1			
 	РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ					
 	СТРУКТУРИРОВАННАЯ   КАБЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА	 	 			
25	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ, НАСТЕННЫЙ 6U	КОМПЛ	1			
26	ОПТИЧЕСКАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НА 24 ПОРТА	ШТ	1			
27	КАССЕТА ДЛЯ ПИГТЕЙЛОВ	ШТ	1			
28	АДАПТЕР LC/LC - DUPLEX ОДНОМОДОВЫЙ	ШТ	4			
29	ПИГТЕЙЛ - 9/125 МКМ - КОННЕКТОРЫ LC - ДЛ. 1М	ШТ	8			
30	ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ДЛЯ ПИГТЕЙЛОВ - 40 ММ, УПАКОВКА 50 ШТ	УПАК	1			
31	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ DUPLEX ОДНОМОДОВЫЙ - LC/LC - ДЛ. 3 М	ШТ	2			
32	КОННЕКТОР RJ 45 - КАТ. 5Е FTP	ШТ	4			
33	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ - КАТ.5Е - FTP - 4 ПАРЫ	М	20			
34	КАБЕЛЬ ЕМК. 2Х2,5 ВВГНГ	М	8			
35	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОМОДОВЫЙ 8 ВОЛОКОН ВОЛС	М	50			
36	ХОМУТ МОНТАЖНЫЙ, УПАКОВКА 100 ШТ	УПАК	1			
37	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СДВОЕННАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	1			
38	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	УПАК	1			
 	СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	 	 			
39	КАБЕЛЬ-КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ 50Х12	М	10			
40	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д20 ММ	М	50			
41	КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБЫ Д20 ММ	М	80			
42	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ БЕТОНА	ШТ	96			
43	СВЕРЛО	ШТ	2			
44	МЕТИЗЫ	КГ	2			
45	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ	ШТ	1			
 	РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ	 	 			
46	LED TV 65" FULL HD, РАЗР. НЕ МЕНЕЕ 1920Х1080, ЯРК.- НЕ МЕН. 600 КД/М2 КОНТРАСТНОСТЬ- НЕ МЕНЕЕ 5000:1, ВРЕМЯ ОТКЛИКА (СЕРЫЙ- СЕРЫЙ)- НЕ БОЛЕЕ 10 МС, УГЛЫ ОБЗОРА - НЕ МЕНЕЕ 178 ГРАД., MINI D-SUB 15 PIN IN/OUT, HDMI, DVI-D, BNC (R, G, B, H, V) IN/OUT, КРЕПЛЕНИЕ ВИДЕОСТЕНЫ НАСТЕННОЕ - В КОМПЛЕКТЕ.	ШТ	1			
47	ВИДЕО КОДАК СО ВСТРОЕННОЙ PTZ КАМЕРОЙ КАМЕРА: ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ЛИНЗА, 9-КРАТНЫЙ ЗУМ, FULLHD ВИДЕО 1080Р, +/- 23 НАКЛОН, +/- 90 ПАНОРАМА, 70 ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ПРЕСЕТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЗИЦИЙ КОДАК: ВСТРОЕННЫЙ MCU, ПОДДЕРЖКА РЕЖИМОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДО 3 УЧАСТНИКОВ С ЛОКАЛЬНЫМ СМЕШИВАНИЕМ SIP, ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BLUETOOTH ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ/ МИКРОФОНОВ, КЛАВИАТУР, ОБМЕНА ДАННЫХ И Т.Д., ПОДДЕРЖКА 2 ЭКРАНОВ HDMI, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЙ	КОМПЛ	1			
48	АУДИО-КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКА SIP ТЕЛЕФОНИИ (НЕ МЕНЕЕ 6 SIP АККАУНТОВ), ПОДДЕРЖКА 7 СТОРОННЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ЗВУК СТАНДАРТА FULL HD, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ПРИЛОЖЕНИЙ С GOOGLE PLAY STORE, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ КАСКАДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНЕМ, GIGABIT ETHERNET C POE	КОМПЛ	1			
49	ИБП ONLINE RACKMOUNT МОЩНОСТЬ 1800 ВТ; ВХОД 110-300 VAC; ВЫХОД 220+-2% VAC; USB/RJ45, SNMP SUPPORT	КОМПЛ	1			
50	КОММУТАТОР ДОСТУПА 8 ПОРТОВ POE 8 GIGABIT DESKTOP POE SMART SWITCH	ШТ	1			
51	SFP-МОДУЛЬ 1,25 GB	ШТ	1			
 	ВСЕГО ПО Нижне-Сырдарьинскому БУИС:	 	 			
 	ИТОГО:	 	 			

При подсчёте стоимости строительно-монтажных работ в прямой расценки учитывать все расходы и затраты подрядной организации, а именно:
затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов
затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов 
затраты на эксплуатацию машин и механизмов 
прочие затраты производственного характера 
прочие затраты и расходы подрядчика  

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований
Другая информация, касающаяся нашего Предложения: 	Ваш ответ	
	Да, мы выполним	Нет, мы не выполним	Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение	
Предельный срок осуществления работ (85 календарных дней)				
Страна/страны происхождения: 				
Срок действия предложения 
(90 календарных дней с даты вскрытия предложений) 				
Срок гарантий качества выполненных работ – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.				
Срок гарантии качества на оборудование – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.				
Сертификаты качества (ISO, основные технические характеристики поставляемого оборудования и имеющиеся сертификаты и т.д.)				
Оплата местным подрядным организациям (юридический адрес в Узбекистане):
в Узб. Сумах, посредством банковского перевода на счет Поставщика:
Ежемесячное текущее финансирование за фактически выполненный объем работ и подписания актов выполненных работ обеими сторонами и представления счетов на оплату.
Для иностранных подрядных организаций (зарегистрированных вне Узбекистана): 
Оплата в долларах США, посредством банковского перевода на счет Поставщика:
Ежемесячное текущее финансирование за фактически выполненный объем работ и подписания актов выполненных работ обеими сторонами и представления счетов на оплату.				
Все условия Общих условий и положений ПРООН				
Иные требования [укажите]				

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения. 

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата]

Часть 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ
Уважаемый господин/госпожа:

Мы/Я, _________(ФИО и Должность), Директор/Учредитель представляющий компанию____________настоящим  заявляем, что:

(а) Не имеем финансовых и других интересов, ассоциаций или отношений, не работаем и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), нанятых Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительством Узбекистана, которые объявили о проведении тендера; и не имеем доступа к информации или влиянию на процесс выбора для настоящего тендера;
(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя для целей настоящего тендера с любым другим лицом, представившим его предложение в соответствии с настоящим тендером; Не являемся субподрядчиками или субподрядчиками других организаций для целей настоящего тендера; и что эксперты, внесенные в команду, не участвуют более чем в одном предложении для этого тендера;
(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при выполнении своих обязанностей по контракту или может повлиять на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся информация является достоверной, правильной и полной насколько нам известно. Мы обязуемся выполнить все запросы на дополнительную информацию, документацию, разъяснения и / или проверку в отношении заявления о заинтересованности. 

Вся остальная информация, которую мы не предоставили автоматически подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не включены в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или другие дисквалификационные списки ООН.

 [Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Часть 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.  Официальное название Претендента [вставить официальное название Претендента]		
2.  В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: [вставить официальное название каждого участника СП]	
3.  Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: [вставить фактическую или планируемую страну регистрации]	
4.  Год регистрации Претендента: [вставить год регистрации Претендента]	
5. Страны, в которых осуществляется деятельность	6. Количество персонала в каждой из стран	7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран	
8.  Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности2: [вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]		
9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года		
10.  Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется) 		
11.  Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились. 	
12.  Информация об уполномоченном представителе Претендента
ФИО: [вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]
Адрес: [вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]
Номер телефона/факса: [вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]
Адрес эл. Почты: [вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]	
13.  Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки?   □ ДА или □ НЕТ	

 [Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ*

Наименование поставленного товара	Сроки выполнения контракта (год, месяц)	Стоимость работ 	Заказчик
(наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)	

				

* - требуется опыт выполнения не менее двух контрактов на поставку аналогичного оборудования

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]