**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/006/20:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ** | | | **ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЦЕНА В [ВАЛЮТА]**  **(БЕЗ НДС)** | | |
| **Цена за единицу** | **Итоговая цена** | |
|  | **Требование** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ** |  |  |  |  | |
| 1. | Учебная электромеханическая испытательная машина для проведения лабораторных работ по изучению механических свойств материалов: перемещение подвижной траверсы, испытание призматических образцов на сжатие, цилиндрических образцов на растяжение, гладких цилиндрических образцов на срез, с выведением показаний датчиков на монитор. Предназначена для проведения экспериментов в лабораторных условиях: определение деформирования стали и алюминиевого сплава при растяжении; определение деформирования материала при сжатии; испытание пластичных материалов на срез; оценка влияния концентраторов на разрушение пластичных материалов при однократном нагружении. При этом, силоизмеритель на сжатие–растяжение с усилием не менее 20 кН, ход захватов траверсы не менее 300мм, дискретность перемещения траверсы 0,01мм, точность определения усилия не ниже 20Н, напряжение питания 220 вольт  **Комплект поставки:**   * Учебная электромеханическая испытательная машина. * Ноутбук. * Набор захватов для проведения лабораторных работ. * Набор образцов (по 5 шт. для 6 видов лабораторных работ, всего 30 шт.) * Руководство по эксплуатации/установки на русском языке - 2 экз. * Руководство по выполнению лабораторных работ на русском языке – 2 экз. * Сертификат соответствия. | | *Укажите модель и тех спецификации* | шт. | 1 |  |  | |
| 2. | Установка для определения устойчивости продольно сжатого стержня для демонстрации потери устойчивости формы равновесия стержня при сжатии и определения зависимости критической силы от способа закрепления концов стержня. При этом, точность устройства кинематического нагружения образцов, обеспечивающее перемещение подвижного устройства закрепления образца 10 мкм, силоизмеритель не менее 2 кН, напряжение питания 220 вольт.  Комплект поставки:  • Установка с блоком управления.  • Образцы из стали и алюминиевого сплава различного сечения 14 штук.  • Диск с мультимедийной методикой.  • Методическое обеспечение, включая диск с методическими материалами по выполнению лабораторных работ.  • Сертификат соответствия. | |  | шт. | 1 |  |  | |
|  |  | **Итоговая цена** | | | | | |  | |
|  |  | Упаковка, страхование и другие расходы | | | | | |  | |
|  |  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы** | | | | | |  | |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>.

При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]** | **Ответ заявителя** |
| Срок действия предложения:  ☐ 60 дней  ☐ 90 дней  ☐ 120 дней | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предлагаемый период гарантии (если применимо):  Минимум 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны ПРООН | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание гарантийного покрытия:  Запчасти, ремонт, техподдержка и труд | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо):  ☐ Гарантия на запасные Части и на минимальный период 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны ПРООН  ☐ Техническая поддержка через электронную почту / телефон / факс / интернет  ☐ Предоставление сервисного центра при вывозе для обслуживания/ремонта  ☐ Другие | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):    ☐ FCA  ☐ CPT  ☐ CIP  ☐ DAP  ☐Требуется установка, пуско-наладка и обучение.  Таможенное оформление[[1]](#footnote-1), при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН только иностранным поставщикам (компании зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан) | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия оплаты:  **Оплата местным поставщикам:**  ☒ Производится в узбекских сумах посредством банковского перевода после поставки продукции и принятия товаров со стороны ПРООН.  **Оплата иностранным поставщикам (компании зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан):**  ☒ Производится в долларах США в размере 100% от суммы договора на поставку посредством банковского перевода на расчетный счет Исполнителя после поставки продукции и принятия товаров со стороны ПРООН. | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Условия поставки:**  Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на:  ☐ Английском  ☐ Французском  ☐ Испанском  ☐ Русском | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ликвидированные убытки:  ☐Не будет наложено  ☐ Будет наложено в следующих условиях:  Процент от стоимости контракта за день просрочки: : 0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки до максимальной суммы 20% от суммы контракта и последующее аннулирование контракта без права возмещения понесенных затрат.  Максимальное количество дней задержки: 30 календарных дней  После чего ПРООН может расторгнуть контракт. | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН; | ☐ Не включена  ☐ Включена  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |

|  |
| --- |
| Официальное название Претендента: [*вставить официальное название Претендента]* |
| Юридический адрес в стране регистрации: *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]* |
| Контактная информация об уполномоченном представителе Претендента  ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]*  Номер телефона: *[вставить номера телефона уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес эл. почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]* |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS. [↑](#footnote-ref-1)