**Приложение 2**

**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА[[1]](#footnote-1)**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика[[2]](#footnote-2))***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложения.

**ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих техническим спецификациям и требованиям:**

**Лот №1**

Закупка строительных материалов и проведение текущего ремонта административного здания филиала Коксуского

производственного участка РГП «Казводхоз» в Алматинской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование** | **Количество** | **Единица измерения** | **Стоимость за единицу** | **Всего стоимость** |
| 1 | Cогласование и утверждение подробного плана проведения строительно-монтажных работ ПРООН и конечным пользователем |  |  |  |  |
| 2 | Закуп строительных материалов для проведения строительно-монтажных работ и доставка на объект строительства в Коксуский ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в Коксуском ПУ Алматинского филиала РГП «Казводхоз» согласно детализации ниже: |  |  |  |  |
| **3.1** | Демонтаж пола | 227,39 | м2 |  |  |
| **3.2** | Демонтаж окон | 23 | шт |  |  |
| **3.3** | Демонтаж двери | 10 | шт |  |  |
| **3.4** | Демонтаж керамических плит (кафель) | 14,85 | м2 |  |  |
| **3.5** | Демонтаж отопительных радиаторов (чугунный) | 23 | шт |  |  |
| **3.6** | Демонтаж розетки | 30 | шт |  |  |
| **3.7** | Устройство гравийно-песчаной подготовки t=10cм | 24,224 | м3 |  |  |
| **3.8** | Устройство стяжки цементного раствора t=10см | 242,24 | м2 |  |  |
| **3.9** | Установка пластиковых окон с размерами 1800х1150мм | 23 (43,47 м2) | шт/ м2 |  |  |
| **3.10** | Установка пластиковых дверей одноплодных (размерами 1100х2450мм) | 1, (11,28 м2) | шт/м2 |  |  |
| **3.11** | Установка пластиковых дверей двухпольных (размерами 1200х2450мм) | 1, (7,75 м2) | шт/м2 |  |  |
| **3.12** | Установка деревянных дверей (размером 1000х2450мм) | 8 | шт |  |  |
| **3.13** | Установка керамических плит для пола (кафель 600х600мм) | 227,39 | м2 |  |  |
| **3.14** | Установка керамических плит для лестницы (кафель 300х300мм) | 12,8 | 23 шт |  |  |
| **3.15** | Установка отопительных радиаторов (чугунный) | 23 | шт |  |  |
| **3.16** | Установка труб d-32мм для отопительных радиаторов | 70 | м |  |  |
| **3.17** | Установка розетки | 30 | шт |  |  |
| **3.18** | Установка кабеля | 120 | м |  |  |
| **3.19** | Выравнивание внутренних потолков и стен | 852,44 | м2 |  |  |
|  | Установка плинтуса | 232 | м |  |  |
| **3.20** | Установка галтелей из пенопласта | 232 | м |  |  |
| **3.21** | Установка светодиодных светильников | 30 т | ш |  |  |
| **3.22** | Водоэмульсионное окраска стен и потолков | 852,44 | м2 |  |  |
| **3.23** | Покраска радиаторов труб отопления | 72 | м2 |  |  |
| **3.24** | Покраска лестницы (темно-красный, синий) | 16 | м2 |  |  |
| **3.25** | Установка кафеля на пол (размером 290х290мм) | 14.85 | м2 |  |  |
| **3.26** | Установка кафеля на стену (размером 250х250мм) | 25.5 | м2 |  |  |
| **3.27** | Установка унитаза | 1 | комплект |  |  |
| **3.28** | Установка трубы пластиковой d-100мм | 80 | м |  |  |
| **3.29** | Установка трубы пластиковой d-32мм | 10 | м |  |  |
| **3.30** | Установка трубы пластиковой d-20мм | 25 | м |  |  |
| **3.31** | Установка гофровых труб d-32мм | 2 | м |  |  |
| **3.32** | Установка раковин | 1 | комплект |  |  |
| **3.33** | Разработка грунта 2 группы вручную | 83 | м3 |  |  |
| **3.34** | Кладка пескаблока на до септика | 1,76 | м3 |  |  |
| **3.35** | Установка арматуры d-12мм на стен септика | 0,497 | тн |  |  |
| **3.36** | Устройство стен септика из монолитных бетонов | 5,658 | м3 |  |  |
| **4** | Приемка объекта, устранение замечаний, акт ввода в эксплуатацию и подписание окончательного акта выполненных работ. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | НДС (12%) |  |  |  |  |
|  | Всего, включая НДС |  |  |  |  |
|  | Стоимость транспортировки |  |  |  |  |
| **0** | Всего стоимость поставки, включая все расходы |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦА 2 : Текущие расходы (если имеются)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень расходных материалов** *(Включая быстро движущиеся части, если имеются)* | **Расчетный средний расход** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** |
|  |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦА 3 : Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Другая информация, касающаяся нашего Предложения:** | **Ваш ответ** | | |
| ***Да, мы выполним*** | ***Нет, мы не выполним*** | ***Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение*** |
| Срок выполнения работ |  |  |  |
| Гарантия и послепродажные требования |  |  |  |
| 1. Гарантия на товары и услуги не менее 2 лет |  |  |  |
| Срок действия предложения |  |  |  |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН |  |  |  |
| Анализ возможностей и решение вопросов по обеспечению работ водоснабжением, электричеством, созданию бытовых условий для рабочих; |  |  |  |
| Разработка, согласование и предоставление на утверждение заказчику подробного плана строительно-монтажных работ; |  |  |  |
| Мобилизация потребного количества рабочих, автотранспорта, строительной техники и оборудования, закуп материалов и инвентаря |  |  |  |
| Выполнение комплекса строительно-монтажных работ: |  |  |  |
| Предоставление выполненного объёма строительно-монтажных работ технадзору для проверки и подтверждения, подготовка и утверждение актов выполненных монтажно-строительных работ. |  |  |  |
| Завершение работ по ремонту и предоставление подписанного и утвержденного Акта ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Проведения строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства Республики Казахстан |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

**Лот №2**

Закупка строительных материалов и проведение текущего ремонта административного здания филиала Шардаринского производственного участка в Туркестанской области РГП «Казводхоз»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование** | **Количество** | **Единица измерения** | **Стоимость за единицу** | **Всего стоимость** |
| **1** | Cогласование и утверждение подробного плана проведения строительно-монтажных работ ПРООН и конечным пользователем |  |  |  |  |
| **2** | Закуп строительных материалов для проведения строительно-монтажных работ и доставка на объект строительства в Шардаринский ПУ Туркестанского филиала РГП «Казводхоз». |  |  |  |  |
| **3** | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в Шардаринском ПУ Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» согласно детализации ниже: |  |  |  |  |
| **3.1** | Разработка грунта 2 группы вручную | 3,7 | м3 |  |  |
| **3.2** | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,2 | м3 |  |  |
| **3.3** | Устройство железобетонных ленточных фундаментов | 6,7 | м3 |  |  |
| **3.4** | Устройство железобетонных ленточных фундаментов | 6,7 | м3 |  |  |
| **3.5** | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | – 20,5 | м2 |  |  |
| **3.6** | Гидроизоляция горизонтальная оклеенная в 2 слоя стен фундаментов | 7,4 | м2 |  |  |
| **3.7** | Засыпка вручную грунта 2 группы под полы | 4,9 | м2 |  |  |
| **3.8** | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 4,9 | м3 |  |  |
| **3.9** | Кладка стен из СКЦ 1 блоков на цементном растворе с армированием | 16,2 | м3 |  |  |
| **3.10** | Кладка перегородок из СКЦ 2 блоков на цементном растворе с армированием - | 12,7 | м2 |  |  |
| **3.11** | Перемычки из уголка | 81,6 | кг |  |  |
| **3.12** | Укладка балок из обрезных пиломатериалов 200х50х4200 мм – | 0,4 | м3 |  |  |
| **3.13** | Настил из необрезных пиломатериалов 30 мм | 0,35 | м3 |  |  |
| **3.14** | Пароизоляция | 12,2 | м2 |  |  |
| **3.15** | Теплоизоляция из мин плитами толщиной 150 мм – | 12,2 | м2 |  |  |
| **3.16** | Плиты теплоизоляционные | 1,8 | м3 |  |  |
| **3.17** | Устройство цементной стяжки толщиной 70 мм | 12,2 | м2 |  |  |
| **3.18** | Армирование стяжки со стоимостью В-1, д-4х100х100 мм | 49 | кг |  |  |
| **3.19** | Устройство гипсокартоного потолка по деревянной обрешётке | 12,2 | м2 |  |  |
| **3.20** | 100% разборка кровли из асбестоцементных листов с каркасами из пиломатериалов | 130 | м2 |  |  |
| **3.21** | Разборка кладки парапета | 4,608 | м2 |  |  |
| **3.22** | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | 162,04 | м2 |  |  |
| **3.23** | Укладка мауэрлатов из пиломатериалов 160х50 мм | 46,4 | м |  |  |
| **3.24** | Изготовление и установка каркаса и стропильной системы, ендовые с накладкой и обрешетки | 162,04 | м2 |  |  |
| **3.25** | Устройство пароизоляции | 162,04 | м2 |  |  |
| **3.26** | Покрытие (укладка) кровли из маталлочерепицы | 162,04 | м2 |  |  |
| **3.27** | Устройство стендов | 30,6 | м |  |  |
| **3.28** | Подшивка карнизных свесов | 26,5 | м2 |  |  |
| **3.29** | Установка оконных блоков из ПВХ профилей с одно камерным стеклопакетом | 2,51 | м2 |  |  |
| **3.30** | Блоки оконные ОК 600х400 - 2 шт, ОК 1450х1400 - 1 шт | 2,51 | м2 |  |  |
| **3.31** | Установка подоконных досок их ПВХ шириной 200 мм | 0,3 | м2 |  |  |
| **3.32** | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах | 3 | шт |  |  |
| **3.33** | Установка металлических дверных блоков | 1 | шт |  |  |
| **3.34** | Стоимость утепленных металлических дверных блоков с замками | 1 | шт |  |  |
| **3.35** | Установка внутренних дверных блоков | 11,61 | м2 |  |  |
| **3.36** | Дверные блоки ДГ21х13 | 1 | шт |  |  |
| **3.37** | Дверные блоки ДГ21х09 | 3 | шт |  |  |
| **3.38** | Дверные блоки ДГ21х07 | 2 | шт |  |  |
| **3.39** | Устройство покрытия из щебеня с пропиткой битумом | 12,24 | м2 |  |  |
| **3.40** | Устройство бетонной подготовка с усилением под перегородки толщиной 150 мм | 2,4 | м.куб |  |  |
| **3.41** | Каркасы из сеток 5 ВР-1, д5 мм, 100х100 мм | 70,5 | кг |  |  |
| **3.42** | Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм | 12,24 | м2 |  |  |
| **3.43** | Демонтаж покрытия пола из ковролана | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.44** | Демонтаж покрытия пола из керамических плиток | 4,8 | м.кв |  |  |
| **3.45** | Демонтаж покрытия пола из ламинита | 9,7 | м2 |  |  |
| **3.46** | Демонтаж плинтусов | 47 | м2 |  |  |
| **3.47** | Устройство самовыравнивающейся пола | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.48** | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в санузлах | 4,7 | м2 |  |  |
| **3.49** | Устройство покрытий на клею из керамических плиток размером 400х400 мм | 26,74 | м2 |  |  |
| **3.50** | Устр-во плинтуса из керамических плиток с нарезкой | 32,1 | м/п |  |  |
| **3.51** | Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат" | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.52** | Установка ПВХ плинтусов | 62 | м/п |  |  |
| **3.53** | Плинтуса поливинилхлоридные | 62 | м |  |  |
| **3.54** | Подготовка железобетонных потолков соскабливанием старой краски | 73.4 | м2 |  |  |
| **3.55** | Выравнивание ж/б потолков гипсовой смесью до 10 мм | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.56** | Подготовка потолков из ГКЛ под побелку | 12,24 | м2 |  |  |
| **3.57** | Подготовка стен соскабливанием старой краски | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.58** | Гипсовая штукатурка стен до 10 мм | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.59** | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами | 73,4 | м2 |  |  |
| **3.60** | Монтаж галтелей | 47 | м/п |  |  |
| **3.61** | Оштукатуривание поверхностей стен по камню цементным раствором | 66,7 | м2 |  |  |
| **3.62** | Гладкая облицовка стен, откосов | 44,42 | м2 |  |  |
| **3.63** | Выравнивание стен по штукатурке гипсовой смесью толщиной | 266,2 | м2 |  |  |
| **3.64** | Обшивка вентиляционных коробов, гипсокартонным листом | 3,3 | м2 |  |  |
| **3.65** | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | 266 | м2 |  |  |
| **3.66** | Масляная окраска подоконных досок | 3,6 | м2 |  |  |
| **3.67** | Установка одиночных умывальников | 2 | шт |  |  |
| **3.68** | Умывальник с пьедесталом из фарфора | 2 | шт |  |  |
| **3.69** | Установка унитазов с бочком с присоединением | 2 | шт |  |  |
| **3.70** | Установка смесителя | 2 | шт |  |  |
| **3.71** | Прокладка трубопроводов канализации до контрольного колодца  из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 7,2 | м.п. |  |  |
| **3.72** | Полуотводы диаметром 100 мм | 4 | шт |  |  |
| **3.73** | Тройник диаметром 100 мм | 1 | шт |  |  |
| **3.74** | Косой тройник диаметром 100 мм | 2 | шт |  |  |
| **3.75** | Переход 100/50 мм | 2 | шт |  |  |
| **3.76** | Ревизия диаметром 100 мм | 2 | шт |  |  |
| **3.77** | Хомуты для крепления труб | 4 | шт |  |  |
| **3.78** | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 4 | м.п. |  |  |
| **3.79** | Полуотвод диаметром 50 мм | 6 | шт |  |  |
| **3.80** | тройник диаметром 50 мм | 2 | шт |  |  |
| **3.81** | Прочистка, диаметр 50 мм | 2 | шт |  |  |
| **3.82** | Сифон | 2 | шт |  |  |
| **3.83** | Установка полиэтиленовых ёмкости для воды объемом 1000 литров на подставке из металла | 1 | шт |  |  |
| **3.84** | Ёмкость 1000 л (стоимость) | 1 | шт |  |  |
| **3.85** | Установка водонагревательных прибора (Аристон на 80 литров)  со стоимостью | 1 | шт |  |  |
| **3.86** | Установка вакуумного насоса на 220 вольт со стоимостью | 1 | шт |  |  |
| **3.87** | Прокладка трубопроводов обвязки ёмкости, аристона, вакуумного насоса и сан. изделии (унитазов умывальников) | 20 | м.п. |  |  |
| **3.88** | Шланг полиэтиленовые диаметром 20 мм | 50 | м |  |  |
| **3.89** | Погружной электрический насос на 220 вольт | 1 | шт |  |  |
| **3.90** | КРПТ кабель 3х2,5 мм | 50 | м |  |  |
| **3.91** | Розетка закрытая | 1 | шт |  |  |
| **3.92** | Вилка | 1 | шт |  |  |
| **3.93** | Установка стальных радиаторов | 9 | шт |  |  |
| **3.94** | Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 | 9 | шт |  |  |
| **3.95** | Клапан термостатический угловой RА-G-1-У Ф15 мм | 9 | шт |  |  |
| **3.96** | Термостатический элемент RА2990 | 9 | шт |  |  |
| **3.97** | Краны шаровые, Dу 15 мм | 9 | шт |  |  |
| **3.98** | Прокладка трубопроводов отопление из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм | 70 | м |  |  |
| **3.99** | Гибкая трубчатая изоляция | 40 | м |  |  |
| **3.100** | Прокладка воздуховодов диаметром 150 мм из оцинкованной стали | 6 | м |  |  |
| **3.101** | Решетка пластиковая 200х200 мм | 3 | шт |  |  |
| **3.102** | Прокладка провода на напряжение до 660 В марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 50 | м |  |  |
| **3.103** | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 10 | шт |  |  |
| **3.104** | Розетка штепсельная РС16-004б | 10 | шт |  |  |
| **3.105** | Коробки осветительные | 6 | шт |  |  |
| **3.106** | Включатели двух клавишные | 8 | шт |  |  |
| **3.107** | Установка светильников | 12 | шт |  |  |
| **3.108** | Светильники светодиодные | 12 | шт |  |  |
| **3.109** | Улучшенная штукатурка стен цементным раствором (пристройка) | 40,6 | м2 |  |  |
| **3.110** | Ремонт штукатурки стен старой части фасада | 101,2 | м2 |  |  |
| **3.111** | Облицовка фундамента керамогранитом 600х600 мм | 28,3 | м2 |  |  |
| **3.112** | Высококачественная декоративная штукатурка стен | 141,8 | м2 |  |  |
| **3.113** | Устройство щебеночной покрытий под отмоски толщиной 100 мм | 11,0 | м2 |  |  |
| **3.114** | Устройство отмоски из бетона В 12,5 толщиной 100 мм | 42,4 | м2 |  |  |
| **3.115** | Разработка грунта 2 группы в траншеях под бытовой канализаций и контрольного смотрового колодца | 18,3 | м3 |  |  |
| **3.116** | Устройство ж/б контрольного кольца диаметром 1 м (днища, кольцо и крышка) | 0,6 | м3 |  |  |
| **3.117** | Стоимость ж/б: КС-10-0,27; ПП-0,159; ПН-0,18 | 0,6 | м3 |  |  |
| **3.118** | Люк чугунный | 1 | шт |  |  |
| **3.119** | Механизированная разработка грунта 2 группы для септика | 21,0 | м3 |  |  |
| **3.120** | Ручная доработка грунта | 2,1 | м3 |  |  |
| **3.121** | Гидроизоляция ж/б колодцев д- 1500 мм | 38,4 | м2 |  |  |
| **3.122** | Устройство двух камерных круглых колодцев из сборного железобетона | 3,7 | м3 |  |  |
| **3.123** | Стоимость ж/б: КС15=6шт\*0,44; ПН15=1 шт\*0,38; ПП15-2 шт\*0,333 | 3,7 | м3 |  |  |
| **3.124** | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,5 | м3 |  |  |
| **3.125** | Люк чугунный | 2 | шт |  |  |
| **3.126** | Укладка трубопроводов наружной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм от контрольного кольца до септика | 30 | м |  |  |
| **3.127** | Полиэтиленовые трубы "Косис" диаметром 125х10,5 мм | 30 | м |  |  |
| **3.128** | Засыпка траншей вручную грунтом 1.2 группы | 15,8 | м3 |  |  |
| **3.129** | Обратная засыпка пазух септиков и обваловка грунтом вручную | 5,8 | м3 |  |  |
| **3.130** | Восстановить нарушенное благоустройство территории |  |  |  |  |
| **3.131** | Выполнить рекультивацию земель, использованных в ходе выполнения строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | НДС (12%) |  |  |  |  |
|  | Всего, включая НДС |  |  |  |  |
|  | Стоимость транспортировки |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость поставки, включая все расходы |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦА 2 : Текущие расходы (если имеются)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень расходных материалов** *(Включая быстро движущиеся части, если имеются)* | **Расчетный средний расход** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** |
|  |  |  |  |  |

**БЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Другая информация, касающаяся нашего Предложения:** | **Ваш ответ** | | |
| ***Да, мы выполним*** | ***Нет, мы не выполним*** | ***Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение*** |
| Срок выполнения работ |  |  |  |
| Гарантия и послепродажные требования |  |  |  |
| Замена новым товаром, если невозможен ремонт приобретенного товара |  |  |  |
| Гарантия на товары и услуги не менее 2 лет |  |  |  |
| Срок действия предложения |  |  |  |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН |  |  |  |
| Анализ возможностей и решение вопросов по обеспечению работ водоснабжением, электричеством, созданию бытовых условий для рабочих; |  |  |  |
| Разработка, согласование и предоставление на утверждение заказчику подробного плана строительно-монтажных работ; |  |  |  |
| Мобилизация потребного количества рабочих, автотранспорта, строительной техники и оборудования, закуп материалов и инвентаря |  |  |  |
| Выполнение комплекса строительно-монтажных работ: |  |  |  |
| Предоставление выполненного объёма строительно-монтажных работ технадзору для проверки и подтверждения, подготовка и утверждение актов выполненных монтажно-строительных работ. |  |  |  |
| Завершение работ по ремонту и предоставление подписанного и утвержденного Акта ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Проведения строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства Республики Казахстан |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. *Данная форма служит руководством для поставщиков при подготовке Предложения и шкалы цен.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.* [↑](#footnote-ref-2)