**ЧАСТЬ 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/014/20[[1]](#footnote-1):

**Таблица 1 – Предложение на поставку товаров и услуг, соответствующих техническим характеристикам и требованиям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **# ТОВАРА** | **ОПИСАНИЕ ТОВАРА** | **ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | **ЦЕНА. В [ВАЛЮТА]** | |
| **Цена за единицу** | **Итоговая цена** |
| 1 | **Гребнеобразователь**  **Комплект:**  Навесное устройство: Комбинированная машина должна состоять из рамы, на которую должны устанавливаться ротационные, рыхлительные, выравнивающие, гребнеобразующие рабочие органы и опорные колеса;  Передний и задний поперечные брусы;  Продольная боковина;  Кронштейны;  Опорные колеса;  Стойка с рыхлительными лапами и упорными колесами;  Роторная борона, снабженная эквидистантными ножами;  Гребнеобразователь, предназначенный для формирования трапецеидального профиля гребня, который состоит из сварной рамы с установленными спаренными форм образователями, на которых установлена двухгранная накладка  **Техническая спецификация:**  Рабочая ширина захвата: не менее 2,2 м;  Количество нарезаемых гребней: 3 шт.;  Частота оборотов вала на выходе из редуктора: не менее 1200 об/мин  Тип окучника: анкерный;  Производительность за 1 час времени: 1,5 - 2,0 га;  Рабочая скорость движения: 5-8 км/ч;  Глубина обработки: 16 -17 см;  Высота гребней: 25-30 см;  Ширина гребня по верху: 10-15 см;  Ширина междурядий (регулируемая): 70/75 см;  Агрегатируется с тракторами мощностью: 80 л.с. | штук | 3 |  |  |
|  | **Итоговая цена товаров за 3 шт. по Лоту 1.** |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы за 3 шт. по Лоту 1. |  |  |  |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы за 3 шт. по Лоту 1 |  |  |  |  |
|  | НДС (если применимо для местного поставщика) |  |  |  |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 1** |  |  |  |  |
| 2 | **Цистерна для перевозки технической воды Техническая спецификация:**  Номинальная вместимость цистерны: 4,12±0,12 м3**;**  Материал цистерны: Сталь обыкновенного качества Ст3 по ГОСТ14673 или эквивалент толщиной не менее 4мм;  Габаритные размеры цистерны:   * диаметр резервуара: 1208±60 мм; * длина резервуара: 4080±100 мм;   Масса цистерны без жидкости не более: 1200 кг;  Сливной клапан: сзади цистерны;  Основа транспортной платформы – рама хлопковой тележки 2 ПТС 4 или эквивалент;  Внутренние размеры платформы: не менее 4080х2220/мм;  Габаритные размеры: не более 5830х2390 мм;  Шины – 4 шт. Я-324 или НкФ-8 9,00х16;  Передние колеса: на поворотной раме с дышлом;  Вылет дышла: не более 2,0 м;  Подвеска рессорная;  Количество осей: 2;  Рабочая тормозная система пневматическая с однопроводным приводом;  Электрические приборы: Опознавательные фонари в ком-те;  Стояночная тормозная система механическая, с ручным приводом;  Ширина колеи: 1800 мм;  Дорожный просвет без груза: не менее 360 мм;  Залив воды в емкость: верхний через горловину; Размер горловины: высота 100 мм, диаметр горловины – 500 мм;  Наличие люка, Материал: нержавейка или химзащита (оцинковка, хромирование, омеднение);  Наличие дыхательного клапана; | штук | 2 |  |  |
|  | **Итоговая цена товаров за 2 шт. по Лоту 2.** |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы за 2 шт. по Лоту 2. |  |  |  |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы за 2 шт. по Лоту 2 |  |  |  |  |
|  | НДС (если применимо для местного поставщика) |  |  |  |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 2** |  |  |  |  |
| 3 | **Самосвальный тракторный прицеп с надставными бортами**  **Техническая спецификация:**  Четырехколесный  Тип надставных бортов: сетчатый;  Грузоподъемность: 4000 кг;  Масса прицепа: 1700 – 2100 кг;  Объем платформы: не менее 12,7 куб/м;  Макс. Скорость движения: 30 км/ч;  Ширина колеи: 1800 мм;  Дорожный просвет без груза: 320мм;  Размеры шин: Типоразмер (диаметр ширина/профиль): R16 / 9;  Габариты:   * Длина: 3800 мм – 5200 мм; * Ширина: 2320 мм – 3500 мм; * Высота: 1450 мм – 2300 мм; * Высота с надставными сетчатыми бортами: 2800 мм – 3300 мм;   Угол наклона (назад, на стороны): 45⁰-50⁰;  Разгрузка прицепа: две боковые стороны;  Рабочая тормозная система пневматическая с однопроводным приводом;  Электрические приборы: Опознавательные фонари в ком-те; | штук | 2 |  |  |
|  | **Итоговая цена товаров за 2 шт. по Лоту 3.** |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы за 2 шт. по Лоту 3. |  |  |  |  |
|  | Упаковка, страхование и другие расходы за 2 шт. по Лоту 3. |  |  |  |  |
|  | НДС (если применимо для местного поставщика) |  |  |  |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 3.** |  |  |  |  |

Примечания:

1. Частичное предложение разрешено (по лотам), контракт будет присуждаться по лотам.
2. Участники торгов должны предлагать качественные товары. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
3. Образцы всех товаров должны предоставляться по требованию Заказчика до производства промежуточной или общей оплаты.
4. Цена включает расходы на доставку товаров до места, указанного Заказчиком,
5. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
6. Сертификаты происхождения и качества товаров должны быть предоставлены Исполнителем вместе с поставляемыми товарами (если применимо).

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>

При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]** | **Ответ заявителя** |
| Срок действия предложения:  ☐ 60 дней  ☒ 90 дней  ☐ 120 дней | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предлагаемый период гарантии (если применимо):  Минимум 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны ПРООН | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание гарантийного покрытия:  Запчасти, ремонт, техподдержка и труд | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо):  ☒ Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный период 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны ПРООН  ☒ Техническая поддержка через электронную почту / телефон / факс / интернет  ☐ Предоставление сервисного центра при вывозе для обслуживания/ремонта  ☐ Другие | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):    ☐ FCA  ☐ CPT  ☒ CIP Нукус, Каракалпакстан  ☐ DAP  ☐Требуется установка, пуско-наладка и обучение.  Таможенное оформление[[2]](#footnote-2), при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН только для иностранным поставщикам (компании зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан) | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия оплаты:  **Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане):**  ☒ В узбекских сумах (UZS): Оплата в размере 100% после доставки и приемки товара ПРООН банковским переводом на счет Поставщика.  **Для иностранных поставщиков в долларах США (зарегистрированных вне Узбекистана):**  ☒ Оплата в размере 100% после доставки и приемки товара ПРООН банковским переводом на счет Поставщика | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС)  ☒Цена должна включать НДС для местных компаний, зарегистрированных в Узбекистане (если зарегистрирован в качестве плательщика НДС);  ☒Цена не должна включать НДС для иностранных компаний, зарегистрированных за пределами Узбекистана; | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Условия поставки:**  Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на:  ☒ Английском  ☐ Французском  ☐ Испанском  ☒ Русский | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ликвидированные убытки:  ☐Не будет наложено  ☒ Будет наложено в следующих условиях:  Процент от стоимости контракта за день просрочки: 0,1%  Макс. кол-во дней задержки: 30 календарных дней.  После чего ПРООН может расторгнуть контракт. | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН; | ☐ Не включена  ☐ Включена  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |

|  |
| --- |
| Официальное название Претендента: [*вставить официальное название Претендента]* |
| Юридический адрес в стране регистрации: *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]* |
| Контактная информация об уполномоченном представителе Претендента  ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]*  Номер телефона: *[вставить номера телефона уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес эл. почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]* |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. Цены на товары должны быть предложены согласно условиям INCOTERMS, указанным в настоящем запросе на предоставление коммерческого предложения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS. [↑](#footnote-ref-2)