**ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА[[1]](#footnote-1)**

***(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника[[2]](#footnote-2))***

Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП №\_\_\_\_\_\_\_:

**ТАБЛИЦЯ 1: Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| Повна юридична назва |  |
| Дата реєстрації (якщо були перереєстрації, злиття і т.д. вкажіть відповідно) |  |
| Країна реєстрації |  |
| Юридичний статус |  |
| Юридична адреса |  |
| Фактична адреса |  |
| Банківські реквізити |  |
| Статус платника ПДВ |  |
| Контактна особа |  |
| Контактний E-mail |  |
| Контактний телефон |  |
| Основні напрямки роботи компанії |  |
| Опис діяльності - характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій, сертифікатів, акредитацій (при наявності); |  |
| Бізнес-ліцензії - реєстраційні документи, реєстрація в податковій службі, сертифікати і т.д. | Вкажіть Номери (ЄДРПОУ, інд. Код і т.д) |
| Інші сертифікати та акредитації |  |
| Будь ласка, вкажіть контактні дані, по крайней мере, 3 партнерів / клієнтів для отримання рекомендацій. | Якщо є рекомендаційні листи, прикладіть |
| Компанія не знаходиться в списках Ради Безпеки ООН 1267/1989, Відділу закупівель ООН або іншого списку санкцій ООН. | Підтвердіть фразою «не знаходиться» |

**ТАБЛИЦЯ 2: Роботи аналогічного характеру виконані підрядником за останні 3 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування проекту** | **Замовник та його контактні дані** | **Опис робіт** | **Сума контракту (USD)** | **Дата завершення** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦЯ 3: Наявність персоналу для виконання робіт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПІБ персоналу** | **Посада** | **Кваліфікація** | **Досвід роботи** | **Статус: тимчасовий/ постійний** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦЯ 4: Наявність обладнання для виконання робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва обладнання** | **Потужність** | **Стан(добрий/потребує ремонту)** | **Власне/орендоване** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦЯ 5: Графік виконання робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва робіт** | **Тривалість** | **Дата початку** | **Дата закінчення** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦЯ 6: Фінансова пропозиція**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Об'єктний кошторис 2-1 Будівля охорони (КПП)** |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-1 на Покрівля |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Покрівля |  |  |  |  |
| 1 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0.1955 |  |  |
| 2 | РН8-2-4 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих азбестоцементних листiв | 100м2 | 0.485 |  |  |
| 3 | РН8-1-5 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з брусiв i колод | 100м2 | 0.485 |  |  |
| 4 | РН8-1-2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 0.485 |  |  |
| 5 | РН8-24-2 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод | м3 | 0.585 |  |  |
| 1 | С111-176 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 5,0х120 мм | т | 0.000585 |  |  |
| 2 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 8.9505 |  |  |
| 3 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0.00234 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | м3 | 0.585 |  |  |
| 6 | С112-219-6 | Брус 100х50 мм | м3 | 0.585 |  |  |
| 7 | С130-38-6 | Анкер 10х152 | шт | 36 |  |  |
| 8 | РН8-26-2 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з листової сталi | 100м2 | 0.545 |  |  |
| 1 | С111-176 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 5,0х120 мм | т | 0.00327 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.545 |  |  |
| 9 | С112-51 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, I сорт | м3 | 0.27 |  |  |
| 10 | С112-71 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, I сорт | м3 | 0.6 |  |  |
| 11 | Е9-42-1 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 0.545 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.545 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.545 |  |  |
| 12 | С111-1479-10 | Саморізи покрівельні | шт | 600 |  |  |
| 13 | С111-826-4 | Профліст покрівельний | м2 | 69.6 |  |  |
| 14 | РН8-31-1 | Улаштування покриття з супердиффузионної мембрани насухо без промазування кромок | 100м2 | 0.545 |  |  |
| 15 | С111-1721-2 | Гидроізоляційна мембрана | м2 | 62.675 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | С111-1683-1 | Скотч | м | 55.045 |  |  |
| 17 | РН8-40-1 | Улаштування з листової сталi конькiв | 100м | 0.24 |  |  |
| 18 | С111-1797-7 | Коники з оцинкованної сталі с полимерним покриттям | м.п. | 25.2 |  |  |
| 19 | С111-1479-10 | Саморізи покрівельні | шт | 192 |  |  |
| 20 | РН20-2-1 | Улаштування козиркiв дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрiвельною сталлю | м2 | 1.92 |  |  |
| 21 | С111-1904-11 | Крепежные анкера 8х100мм | шт | 8 |  |  |
| 22 | С111-1846-В3 | Навіс декоративний для ганку 1200х800 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-2 на Внутрішнє оздоблення |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Ганок |  |  |  |  |
| 23 | ЕН6-3-2 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3 | 100м3 | 0.118 |  |  |
| 1 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.002714 |  |  |
| 2 | С111-818-1 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм | т | 0.001357 |  |  |
| 3 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1.1682 |  |  |
| 4 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0.0020414 |  |  |
| 5 | С112-8 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14- 24 см | м3 | 0.03186 |  |  |
| 6 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0.03186 |  |  |
| 7 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 2.67624 |  |  |
| 8 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.118 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0.118 |  |  |
| 24 | С1424- 11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12.036 |  |  |
| 25 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0.023 |  |  |
| 1 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1.05179 |  |  |
| 2 | С1424- 11598 варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2.346 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0.023 |  |  |
| 26 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0.165 |  |  |
| 1 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0.09075 |  |  |
| 2 | С111-1624-2 варіант 6 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 3.3 |  |  |
| 3 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 0.1716 |  |  |
| 4 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.165 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.165 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | С111-283-2 | Плитка керамічна для підлог (керамогранит) | м2 | 16.83 |  |  |
| 28 | С111-2000-1 | Кліюча суміш для керамічної плитки | кг | 85.8 |  |  |
| 29 | С111-1633 | Шпарування для швiв | кг | 7.491 |  |  |
| 30 | С113-2085-1-2Щ | Хрестики для плитки | шт | 120 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Прорізи та перегородка |  |  |  |  |
| 31 | РН3-23-1 | Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну | 1 м3 | 0.676 |  |  |
| 32 | ЕН10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0169 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.0169 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.0169 |  |  |
| 33 | С121-314 | Вiкно металопластикове 1300х1300 мм | шт | 1 |  |  |
| 34 | С1633-58ВД11 | Піна монтажна | л | 0.497705 |  |  |
| 35 | С111-115-1 | Анкер М10х132 | шт | 8 |  |  |
| 36 | ЕН10-20-3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0273 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.0273 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.0273 |  |  |
| 37 | С121-314 | Вiкно металопластикове 1300х2100 мм | шт | 1 |  |  |
| 38 | С1633-58ВД11 | Піна монтажна | л | 0.803985 |  |  |
| 39 | С111-115-1 | Анкер М10х132 | шт | 8 |  |  |
| 40 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах (перегородка) | 100м2 | 0.405 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.405 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.405 |  |  |
| 41 | С123-199- 3-1С | Перегородки металопластикові | м2 | 40.5 |  |  |
| 42 | С1633-58ВД11 | Піна монтажна | л | 5.39865 |  |  |
| 43 | С111-115-1 | Анкер М10х132 | шт | 92 |  |  |
| 44 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0.0378 |  |  |
| 45 | С126-385 | Блоки двернi дерев`яні однопольні 900х2100 мм | шт | 2 |  |  |
| 46 | С1633-58ВД11 | Піна монтажна | л | 0.2666 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 47 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 0.6144 |  |  |
| 48 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0.147 |  |  |
| 49 | ЕН15-76-1 | Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.24 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 50 | ЕН15-76-2 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 51 | РН7-2-5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | Е9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0.06797 |  |  |
| 1 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0.040782 |  |  |
| 2 | С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0.00129143 |  |  |
| 3 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0.006797 |  |  |
| 4 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0.00700091 |  |  |
| 5 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.06797 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | т | 0.06797 |  |  |
| 53 | С113-133-4-23 | Труба профільна 60х60х3 | т | 0.0147 |  |  |
| 54 | С113-133-4-22 | Труба профільна 100х60х3 | т | 0.0499 |  |  |
| 55 | С111-1796-5 | Сталь листовая толщ 5 мм | тн | 0.00337 |  |  |
| 56 | Е13-16-4 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-ОЗК | 100м2 | 0.02764 |  |  |
| 1 | С1113-26 | Грунтовка ФЛ-03К коричнева | т | 0.00049752 |  |  |
| 2 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0, 000077392 |  |  |
| 3 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.02764 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.02764 |  |  |
| 57 | Е13-28-2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0.02764 |  |  |
| 1 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0.00016584 |  |  |
| 2 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.02764 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.02764 |  |  |
| 58 | С111-334-22 | Фарба ПФ - 115 | кг | 0.662 |  |  |
| 59 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | 1т | 0.06797 |  |  |
| 1 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0.081564 |  |  |
| 2 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0, 000088361 |  |  |
| 3 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0.00095158 |  |  |
| 4 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0.0074767 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1т | 0.06797 |  |  |
| 60 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | 1т | 0.0492 |  |  |
| 1 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0.05904 |  |  |
| 2 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0.00006396 |  |  |
| 3 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0.0006888 |  |  |
| 4 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0.005412 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1т | 0.0492 |  |  |
| 61 | С130-605-9 | Решітка металева декоративна | шт | 1 |  |  |
| 62 | РН11-39-2 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 0.02544 |  |  |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0.0129744 |  |  |
| 2 | С111-1642 | Клей казеїновий | т | 0.00010176 |  |  |
| 3 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0.0007632 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.02544 |  |  |
| 63 | С111-742-21 | Листы гипсокартонные, 12 мм | м2 | 2.67 |  |  |
| 64 | С111-647-3-1 | Кутокк штукатурний металевий перфорований | п.м. | 21.2 |  |  |
| 65 | ЕН15-182-4 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою | 100м2 | 0.02544 |  |  |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0.020352 |  |  |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0.01272 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.02544 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 66 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1.02 |  |  |
| 67 | С111-2015-1-4 | Шпаклiвка фінішна | кг | 4.58 |  |  |
| 68 | ЕН11-43-3 | Улаштування порожков алюмінієвих на шурупах | 100м | 0.018 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.018 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0.018 |  |  |
| 69 | С123-350-2 | Порожек алюмінієвий | м | 1.8 |  |  |
| 70 | С111-152-3 | Дюбель 6х60мм | шт | 8 |  |  |
| 71 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 72 | РН11-1-3 | Підготовка стін під обклеювання шпалерами при товщинi накидi до 5 мм (шпаклювання) | 100м2 | 0.156 |  |  |
| 73 | С111-1895-В2 | Шпаклiвка клейова | кг | 83.3 |  |  |
| 74 | РН12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки стін нейтралiзуючим розчином | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 75 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 5.88 |  |  |
| 76 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 1 | С111-1648 | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] | т | 0.001421 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 77 | С111-1706 | Шпалери для фарбування | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 78 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 1 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 16.758 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.49 |  |  |
| 79 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.24 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 80 | С111-1608-10 | Профіль металевий направляючий 3600 мм | м | 23.04 |  |  |
| 81 | С111-1608- 10-В2 | Профіль металевий направляючий 1200 мм | м | 46.32 |  |  |
| 82 | С111-1608- 10-В3 | Профіль металевий направляючий 600 мм | м | 25.2 |  |  |
| 83 | С111-1608- 10-В3 | Профіль металевий пристіний | м | 26.16 |  |  |
| 84 | С111-120-18 | Кронштейни в комплекті (спиця-крючок 125мм, спиця-кільце 125мм, бабочка) | шт | 20 |  |  |
| 85 | С113-2289-3 | Дюбелі 8х80 мм | шт | 72 |  |  |
| 86 | С111-18-8 | Саморізи по дереву 51 мм | шт | 72 |  |  |
| 87 | С111-18-8 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 60 |  |  |
| 88 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 89 | С111-762-А | Плити підвісної стелі "Армстронг" | м2 | 24 |  |  |
| 90 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 1 | С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 12.48 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0.24 |  |  |
| 91 | С111-542 | Лiнолеум ПВХ | м2 | 24.48 |  |  |
| 92 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0.217 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 93 | С111-1724-1-И | Плiнтус 2,5 м | шт | 10 |  |  |
| 94 | С111-1722-1 | Соединительные детали для плинтуса | шт | 5 |  |  |
| 95 | С111-152-6-В2 | Уголок для плінтусів | шт | 12 |  |  |
| 96 | С111-152-6-В1 | Заглушки для плінтусів | шт | 6 |  |  |
| 97 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0.56 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.56 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0.56 |  |  |
| 98 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0.56 |  |  |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0.00056 |  |  |
| 2 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0.056 |  |  |
| 3 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.56 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0.56 |  |  |
| 99 | С153-22-16 | Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | м.п. | 56 |  |  |
| 100 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0.56 |  |  |
| 1 | С1425- 11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0.0616 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0.56 |  |  |
| 101 | Е21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0.06 |  |  |
| 102 | С1545-215-2 | Розетка штепсельна | шт | 6 |  |  |
| 103 | С1545-177 | Пiдрозетник | 100шт | 0.06 |  |  |
| 104 | Е21-22-4 | Установлення вимикачiв герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0.03 |  |  |
| 105 | С1545-70-1-2М | Вимикач одноклавішний IP44 | шт | 3 |  |  |
| 106 | С1545-177 | Пiдрозетник | 100шт | 0.03 |  |  |
| 107 | Е21-18-14 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 | 100шт | 0.04 |  |  |
| 108 | С1547-4-1 | Свiтильник світлодіодний накладний | шт | 4 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по об'єкту** |  |  |  |  |
|  |  | **Об'єктний кошторис 3-1 Підвал** |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 3-1-1 на Ремонтно- будівельні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Дкмонтажні та ремонтні роботи |  |  |  |  |
| 109 | РН3-26-3 | Пробивання отворiв у бетонних та залiзобетонних стiнах глибиною бiльше 300 мм, розмiр сторони 200 мм | 100 отв. | 0.34 |  |  |
| 110 | РН20-23-1 | Пробивання отворiв в бутових фундаментах | шт | 4 |  |  |
| 1 | С1422- 10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0.1708 |  |  |
| 2 | С1425- 11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0.104 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111 | РН20-26-2 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, перерiз отворiв 500х500 мм | 100шт | 0.01 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.01 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0.01 |  |  |
| 112 | РН20-31-3 | Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | 100шт | 0.04 |  |  |
| 1 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, III сорт | м3 | 0.012 |  |  |
| 2 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт | м3 | 0.00072 |  |  |
| 3 | С1424-11631 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше | м3 | 0.01664 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0.04 |  |  |
| 113 | РН20-31-1 | Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в цегляних стiнах | 100шт | 0.38 |  |  |
| 1 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, III сорт | м3 | 0.02546 |  |  |
| 2 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт | м3 | 0.02052 |  |  |
| 3 | С1424-11631 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше | м3 | 0.11856 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0.38 |  |  |
| 114 | РН20-7-1 | Улаштування приямкiв глибиною до 1 м, розмiр у просвiтi 1,0x0,77 м | приямок | 1 |  |  |
| 1 | С124-11 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-II, дiаметр 10 мм | т | 0.0034 |  |  |
| 2 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0.15 |  |  |
| 3 | С1424-11596 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0.14 |  |  |
| 4 | С1425- 11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0.17 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | приямок | 1 |  |  |
| 115 | РН20-38-1 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 15 |  |  |
| 1 | С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0.000975 |  |  |
| 2 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0.15 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | м2 | 15 |  |  |
| 116 | РН20-37-3 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 100 см2 | 100м | 1 |  |  |
| 1 | С1633-58ВД11 | Піна монтажна | л | 10 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 1 |  |  |
| 117 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | 10 м3 | 0.12 |  |  |
| 118 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0.036 |  |  |
| 1 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.003096 |  |  |
| 2 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0.0009 |  |  |
| 3 | С111-818-1 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм | т | 0.0006768 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 4 | С111-1160 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А- II, дiаметр 12 мм | т | 0.27576 |  |  |
| 5 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0.00378 |  |  |
| 6 | С111-1882 | Тканина мiшкова | 10м2 | 0.12348 |  |  |
| 7 | С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0.08892 |  |  |
| 8 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44мм i бiльше, III сорт | м3 | 0.10116 |  |  |
| 9 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 3.44232 |  |  |
| 10 | С1424-11621 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 3.654 |  |  |
| 11 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.036 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м3 | 0.036 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Підлоги |  |  |  |  |
| 119 | РН7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 3.5 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 3.5 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 3.5 |  |  |
| 120 | РН7-17-10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (збільшено до 50 мм товщини) | 100м2 | 3.5 |  |  |
| 121 | С1424- 11632 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше | м3 | 17.85 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 3. Стiни та стелі |  |  |  |  |
| 122 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 3.175 |  |  |
| 123 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 11.675 |  |  |
| 124 | РН11-4-7 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 3 |  |  |
| 1 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 6.93 |  |  |
| 2 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 3 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 3 |  |  |
| 125 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | 100м2 | 11.675 |  |  |
| 1 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0.39695 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 11.675 |  |  |
| 126 | РН12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином | 100м2 | 11.675 |  |  |
| 127 | С111-220-4 | Грунтовка глубокопроникающая СеrеsіtСТ 17 | л | 210.15 |  |  |
| 128 | РН12-31-7 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 5.8375 |  |  |
| 1 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 1.75125 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 5.8375 |  |  |
| 129 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 | т | 0.105075 |  |  |
| 130 | С111-839-8 | Уайт-спирит | л | 4.961875 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 131 | Е46-22-1 | Кладка окремих дiлянок цегляних стiн i закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 | м3 | 1.2 |  |  |
| 132 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0.48 |  |  |
| 133 | ЕН8-7-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 2.16 |  |  |
| 134 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0.87264 |  |  |
| 135 | ЕН6-47-16 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 50 | 100 м3 | 0.007632 |  |  |
| 1 | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 300 | т | 0.1770624 |  |  |
| 2 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний | м3 | 0.946368 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0.007632 |  |  |
| 136 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0.105 |  |  |
| 137 | С123-247-2 | Блоки двернi зовнiшнi металеві | шт. | 5 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 4. Прочі роботи |  |  |  |  |
| 138 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття (всі приміщення закидані старим мотлохом, залишками будівельніх матеріалів та іншим брудом) | 100т | 0.6 |  |  |
| 139 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 60 |  |  |
| 140 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 60 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 3-1-2 на електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 141 | Е21-24-9 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 1 | С1545-4 варіант 1 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0.02 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 |  |  |
| 142 | С1514-1-3 | Щит силовий освітлення підвалу ЩСОп | комплект | 1 |  |  |
| 143 | Е46-29-8 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0.62 |  |  |
| 144 | М8-531-2 | Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi | шт | 1 |  |  |
| 1 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0.00007 |  |  |
| 2 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0.0204 |  |  |
| 3 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0.006 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 |  |  |
| 145 | С1630-651-22 | Пускач ручний (кнопка пуску вентустановки) | шт | 1 |  |  |
| 146 | М8-409-1 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 11.1 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 11.1 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м | 11.1 |  |  |
| 147 | С113-954 | Труба горфрована, дiаметр 20 мм | м | 1185 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 148 | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | 100 м | 1.75 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 1.75 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м | 1.75 |  |  |
| 149 | С1545-72-2 | Металорукав, діаметр 20 мм | м | 175 |  |  |
| 150 | С1545-42 | Дюбель-ялинка ф20 мм | 100шт | 2.75 |  |  |
| 151 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 11.1 |  |  |
| 1 | С1545-4 варіант 1 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0.45288 |  |  |
| 2 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 11.1 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100 м | 11.1 |  |  |
| 152 | С153-22-16 | Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | м.п. | 480 |  |  |
| 153 | С153-22-17 | Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд  число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | м.п. | 630 |  |  |
| 154 | М8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 1.75 |  |  |
| 1 | С1545-4 варіант 1 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0.0714 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м | 1.75 |  |  |
| 155 | С153-22-22 | Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій ПВВГ 3х25+1х16 | м.п. | 75 |  |  |
| 156 | С153-22-9 | Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнг число  жил та перерiз 5х25 мм2 | м.п. | 100 |  |  |
| 157 | Е21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0.12 |  |  |
| 158 | С1545-215-2 | Розетка штепсельна | шт | 12 |  |  |
| 159 | Е21-22-4 | Установлення вимикачiв герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0.21 |  |  |
| 1 | С111-219 варіант 3 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0.00042 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0.21 |  |  |
| 160 | С1545-70-1-2М | Вимикач одноклавішний IP44 | шт | 10 |  |  |
| 161 | С1545-70-2 | Вимикач двоклавішний IP44 | шт | 7 |  |  |
| 162 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0.03 |  |  |
| 1 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0.03 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0.03 |  |  |
| 163 | С1547-4-3-1Л | Свiтильник SIRAH 2013-3 LED "Вихід" | шт | 3 |  |  |
| 164 | Е21-18-14 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 | 100шт | 0.32 |  |  |
| 165 | С1547-4-1 | Свiтильник світлодіодний накладний | шт | 32 |  |  |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по об'єкту** |  |  |  |  |
|  |  | **Об'єктний кошторис 7-1 Благоустрій** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Локальний кошторис 7-1-1 на дорожні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 166 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 1.66 |  |  |
| 167 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0.13 |  |  |
| 168 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1.8 |  |  |
| 169 | РН18-5-1 | Виправлення профiлю основ щебеневих з додаванням нового матерiалу | 100м2 | 18 |  |  |
| 1 | С1421-9458 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М800 | м3 | 20.7 |  |  |
| 2 | С1421-9459 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М800 | м3 | 99 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 18 |  |  |
| 170 | РН18-11-1 | Ремонт бордюрiв | 100м | 0.65 |  |  |
| 1 | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 0.4875 |  |  |
| 2 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0.065 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0.65 |  |  |
| 171 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 3.11977 |  |  |
| 172 | С311-12-М | Перевезення сміття до 12 км | т | 311.977 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Асфальтироване покриття |  |  |  |  |
| 173 | РН18-25-2 | Улаштування двошарових основ товщиною 20 см з вiдвальних доменних шлакiв | 100м2 | 8 |  |  |
| 1 | С1421-9699-4 | Шлаки металургiйнi нiздрюватi: мартенiвський i вiдвальний доменний | м3 | 252 |  |  |
| 2 | С1421-9723 | Щебiнь шлаковий для дорожнього будiвництва, фракцiя 40-70 мм, марка М600 | м3 | 16.32 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 8 |  |  |
| 174 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв,глибина корита до 250мм | 100м2 | 1.85 |  |  |
| 175 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0.185 |  |  |
| 1 | С1421-9452 варіант 2 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5-10 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 2.775 |  |  |
| 2 | С1421-9454 варіант 2 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 34.965 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1000м2 | 0.185 |  |  |
| 176 | РН18-43-1 | Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей | 100м2 | 19.3479 |  |  |
| 1 | С111-1561 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 0,020895732 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 19.3479 |  |  |
| 177 | С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 188, 2163712 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 178 | С111-1555 | Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 0.576 |  |  |
| 179 | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на щебеневу основу | м | 96 |  |  |
| 1 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0.1344 |  |  |
| 2 | С1421-9458 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М800 | м3 | 5.4432 |  |  |
| 3 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 1.728 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | м | 96 |  |  |
| 180 | РН18-29-2 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 1.14 |  |  |
| 1 | С112-38 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3 | 0.1938 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м | 1.14 |  |  |
| 181 | ЕН6-47-16 | Приготування важких мурувальних розчинiв цементних марки 50 | 100 м3 | 0.000684 |  |  |
| 1 | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 300 | т | 0.0158688 |  |  |
| 2 | С1421-9552 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 0.084816 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0.000684 |  |  |
| 182 | ЕН6-45-10 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | 100 м3 | 0.06726 |  |  |
| 1 | С111-1324 варіант 4 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 1.923636 |  |  |
| 2 | С1421-9470 варіант 2 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М400 | м3 | 5.3808 |  |  |
| 3 | С1421-9552 варіант 1 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 3.56478 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0.06726 |  |  |
| 183 | С1425- 11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0.0684 |  |  |
| 184 | К589921- А003 | Поребрики iз бетону | шт | 96 |  |  |
| 185 | К589921- 555 | Каменi бетоннi бортовi | м | 114 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по об'єкту** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** | | | | | |  |
| у тому числі | | | | | |  |
| Робота | | | | | |  |
| Матеріали та устаткування | | | | | |  |
| **Податок на додану вартість** | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всього з урахуванням ПДВ** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |

**ТАБЛИЦЯ 7: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інша інформація щодо нашої Цінової пропозиції:** | **Ваші відповіді** | | |
| ***Так, ми виконаємо*** | ***Ні, ми не можемо виконати*** | ***Якщо ви не можете виконати, будь ласка, вкажіть альтернативну пропозицію*** |
| Строк поставки |  |  |  |
| Мінімум 1 (один) рік гарантії |  |  |  |
| Строк дії Цінової пропозиції |  |  |  |
| Всі положення Загальних положень та умов ПРООН |  |  |  |
| Інші вимоги *[будь ласка, вкажіть]* |  |  |  |

Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог, положень та умов цього ЗОЦП.

*[Ім’я та підпис уповноваженої особи Постачальника]*

*[Посада]*

*[Дата]*

1. *Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс-листа.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, номери телефону та факсу) в цілях перевірки*  [↑](#footnote-ref-2)