|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE PROVEEDORES** | **LOTE. No. 1.1 – BARBADOS** |
|

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de carta con el encabezamiento oficial del Proveedor)***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD y por la presente nos ofrecemos a suministrar los artículos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y los requisitos del PNUD con arreglo a la RFQ con el número de referencia **17230 RSC 2020:**

**TABLA No.1: Oferta de suministro de bienes/servicios con arreglo a Especificaciones Técnicas y otros requisitos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Artículo | Especificación | Empaque requerido | Cant. | Precio Unitario | Precio Total por Artículo |
| **1** | **MASK - SURGICAL Medical/surgical mask Type IIR** | Medical/surgical mask, high fluid resistance, good breathability, internal and external faces should be clearly identified, structured design that does not collapse against the mouth (e.g. duckbill, cup-shaped)   EN 14683 Type IIR performance  ASTM F2100 level 2 or level 3 or equivalent;  • Fluid resistance at minimum 120 mmHg pressure based on ASTM F1862-07, ISO 22609, or equivalent  • Breathability: MIL–M-36945C, EN 14683 annex C, or equivalent  Filtration efficiency: ASTM F2101, EN14683 annex B, or equivalent | Und | 750 |  |  |
| **2** | **MASK - RESPIRATOR Particulate Respirator  FFP2 / N95  SIZE S** | Good breathability with design that does not collapse against the mouth (e.g. duckbill, cupshaped)  "N95" respirator accodring to US NIOSH, or "FFP2" according to EN 149, Size S | Und | 3,750 |  |  |
| **3** | **MASK - RESPIRATOR Particulate Respirator  FFP2 / N95  SIZE M** | Good breathability with design that does not collapse against the mouth (e.g. duckbill, cupshaped)  "N95" respirator accodring to US NIOSH, or "FFP2" according to EN 149; Size M | Und | 3,800 |  |  |
| **4** | **MASK - RESPIRATOR Particulate Respirator  FFP2 / N95  SIZE L** | Good breathability with design that does not collapse against the mouth (e.g. duckbill, cupshaped)  "N95" respirator accodring to US NIOSH, or "FFP2" according to EN 149, Size L | Und | 3,750 |  |  |
| **5** | **HAND SANITIZER 100 ml** | Alcohol-based hand rub | Botella de 100ml | 720 |  |  |
| **6** | **HAND SANITIZER 500 ml** | Alcohol-based hand rub | Botella dispensadora de 500ml | 160 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Precio total de los bienes Lote No. 1.1 – BARBADOS** |  |
| 1. Costo adicional hasta FCA – aeropuerto de salida |  |
| 1. Costo total FCA – aeropuerto de salida (indicar aeropuerto) A+B |  |
| 1. Añadir: Costo del transporte hasta destino final |  |
| 1. Añadir: Costo del seguro |  |
| 1. **Cotización final DAP – aeropuerto de entrada en el destino requerido** |  |

**Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos relacionados al Lote No. 1.1 – BARBADOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indica a continuación otra información que formará parte de su Cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| ***Sí se cumplirá*** | ***No se cumplirá (indicar si no se cumplirá para lote completo o ítem específico)*** | ***Si la respuesta es no, sírvase indicar una contrapropuesta*** |
| Tiempo máximo de entrega |  |  |  |
| Cumple con las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo 1 |  |  |  |
| Validez de la Cotización |  |  |  |
| Todas las disposiciones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos proporcionado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, los términos y las condiciones de la RFQ.

*[Nombre y firma de la persona autorizada por el Proveedor]*

*[Designación]*

*[Fecha]*