

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение ***RFQ/061/20 – Поставка и установка Электролизных установок 600 – 700 л/сутки в Каракалпакстан:***

|  |
| --- |
|  **Электролизная установка 600 - 700л в сутки** |
| **№** | **Описание** | **К-во** | ***Пож-ста, укажите* *валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)*** |
| **Цена за единицу** | **Общая цена** |
| 1. | ***Техническая характеристика***Напряжение питания: 220 V;Частота: 50 Hz;Потребляемая мощность: не более 2,2 кW;Объем производимого гипохлорита натрия: 600- 700 л / сутки;Минимальная допустимая минерализация рассола: 10 г/литр;Время на производство гипохлорита натрия: 30, 60, 90 мин. Выход по активному хлору: 2,5 – 7 г/л.;Вес: не более 45 кг;Габаритные размеры установки, ДхВхШ: 405х130х250 мм;Габаритные размеры подставки, ДхВхШ: 1220х1300х850 мм; | 7 компл. |  |  |
| ***Комплектация электролизного оборудования***Блок питания: 1 штук;Электродная система (электрод-кассета): 1 штук;Ёмкость пластиковая для электролиза 300 литров: 1 штук;Ёмкость пластиковая для солевого раствора 500 литров: 1 штук;Ёмкость пластиковая для готового гипохлорита натрия 500 литров: 1 штук;Сетевой кабель: 1 штук;Изолированная вставка: 1 штук;**Насосы для перекачки солевого раствора и готового гипохлорита в емкости (2 штук):**

|  |  |
| --- | --- |
| Автоматический насос | EPA EVN-А250-3 или аналог |
| Мощность: | 250 Вт |
| Напряжение: | 160-220 В |
| Максимальный Напор: | 28-50 м; |
| Глубина всасывания: | 8 м; |
| Пропускная способность | 33 л/мин: |
| Частота вращения: | 2900об/мин |

Автомат электрический и электроприборы: 1 комплект;Трубы и фитинги из п/п для обвязки насосов и емкостей: диаметром - ф32 и фитинги: 1 комплект;Теплоизоляция емкости: Вспененный каучук 10мм с фольгой самоклеящийся: 12 м; |
| **Стоимость 7 комплектов**: |  |
| **Стоимость транспортировки 7 комплектов**: |  |
| **Стоимость установки, пуско-наладки, обучения за 7 комплектов:** |  |
| **Другие расходы** (*укажите если имеются*): |  |
| **НДС** (*если применимо к местным поставщикам*): |  |
| **Итоговая стоимость предложения, включающая все расходы**: |  |

Примечания:

1. Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.

2. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).

3. Брошюры и технические детали предлагаемой модели должна быть предоставлена вместе с предложением.

4. Электролизная установка будет установлена внутри помещения. Заказчик несет ответственность за своевременную подготовку каждого помещения к установке, включая оснащение электричеством.

5. Частичное предложение по настоящему запросу не допускается.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного запроса на предоставление коммерческого предложения и должны быть рассмотрены всеми заявителями:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html

При подаче предложения, участники соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения.

Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив **ПРАВУЮ** колонку приведённой ниже формы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования ПРООН** | **Ответ участника** |
| Срок действия предложения:☒ 60 календарных дней с даты вскрытия Предложений.В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предлагаемый период гарантии:☒ Минимум 12 последовательных месяцев. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание гарантийного покрытия:☒ Стандартная гарантия производителя. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»*:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо):☒ Гарантия на товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев.☒ Техническая поддержка.☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020):☒ DDP Каракалпакстан для ранее завезенных товаров или произведенных в Узбекистане☒ DAP Каракалпакстан для международных поставщиков, зарегистрированных за пределами Узбекистана **Места установки:**1. Доставка/установка 1 комплект в Кегейлийский район, Каракалпакстан.
2. Доставка/установка 3 комплекта в Бозатауский район, Каракалпакстан.
3. Доставка/установка 1 комплект в Чимбайский район, Каракалпакстан.
4. Доставка/установка 2 комплекта в Муйнакский район, Каракалпакстан.

Таможенное оформление[[1]](#footnote-1), при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия оплаты:**Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане):**☒ В узбекских сумах (UZS): Оплата в размере 100% производится в 7 (семь) траншей, то есть после доставки, установки и приемки со стороны ПРООН систем, посредством банковского перевода на счет Поставщика. Порядок и детали выплаты траншей указаны в **Приложении 1.****Для иностранных поставщиков в долларах США (зарегистрированных вне Узбекистана):** ☒ В долларах США (USD): Оплата в размере 100% производится в 7 (семь) траншей, то есть после доставки, установки и приемки со стороны ПРООН систем, посредством банковского перевода на счет Поставщика. Порядок и детали выплаты траншей указаны в **Приложении 1.** | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС):☒ Применимо к местным участникам, зарегистрированные в Узбекистане: предложение **должно** включать НДС\* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС);☒ Применимо к зарубежным участникам, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение **не должно** включать НДС.\*Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС! | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сроки поставки:Предельный срок поставки 90 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает установленный предельный срок, такое предложение может быть отклонено. | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на:☒ Русском; и/или☒ Английском | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Охрана труда, Техника Безопасности и Охрана окружающей средыПодрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с законодательством в области ОТ, ТБ и ООС РУз | ☐ Да☐ Нет☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ликвидированные убытки:☒ Будут применены в случае просрочки в поставке.Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%.Максимальное количество дней задержки: 20 календарных дней.После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. | ☐ Принимается☐ Не принимается☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН. | ☐ Не включена☐ Включена☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Включена”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> | ☐ Принимается☐ Не принимается☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS. [↑](#footnote-ref-1)