**Anexo 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artículos que deben suministrarse[[1]](#footnote-1)** | **Cantidad** | **Descripción/especificaciones de los bienes** | **Otras informaciones** |
| 1. **Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.** | | | |
| PISO PARED CERÁMICA | 42 | PISO PARED CERÁMICA EGEO O SIMILAR BLANCO 20.5X20.5 CM |  |
| CEMENTO GRIS | 42 | CEMENTO GRIS TIPO 1 |  |
| PUERTA METÁLICA | 2 | PUERTA METÁLICA 85X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) |  |
| TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR | 61 | TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 76 X 38 X 1.5MM C16 |  |
| GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED | 3 | GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS |  |
| ALAMBRE THHN | 300 | ALAMBRE THHN CALIBRE 12 CUALQUIER COLOR |  |
| TEJA TERMOACUSTICA | 21 | TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM BLANCO 1.07 X 5.90 MTS |  |
| SANITARIO | 2 | SANITARIO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, ASIENTO (INSTITUCIONAL, REFERENCIA ACUACER, ACUAPLUS O EQUIVALENTE) |  |
| LADRILLO | 900 | LADRILLO 23\*12\*10 MACIZO (COCIDO DE ARCILLA) |  |
| PEGANTE CERÁMICO BLANCO | 320 | PEGANTE CERÁMICO BLANCO (PEGACOR O EQUIVALENTE) |  |
| GRAVILLA | 4 | GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" |  |
| SIKA® TRANSPARENTE | 5 | SIKA® TRANSPARENTE 10 O SIMILAR |  |
| TORNILLO CUBIERTA | 600 | TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA 1-1/2 |  |
| VARILLA 1/2 DE 6 METROS | 16 | VARILLA 1/2 DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS |  |
| ESMALTE AMARILLO | 5 | ESMALTE AMARILLO SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - KOLOR ESTÁNDAR |  |
| TUBO PVC-S | 3 | TUBO PVC-S LISO 4" x 6ml |  |
| TABLA MADERA CANTEADA | 7 | TABLA MADERA CANTEADA (0,25 X 0,0025 X 3ML) |  |
| ARENA DE PEÑA | 3 | ARENA DE PEÑA |  |
| ARENA DE RIO | 3 | ARENA DE RIO |  |
| ANTICORROSIVO | 5 | ANTICORROSIVO |  |
| SOLDADURA PARA PVC | 3 | SOLDADURA PARA PVC X 1/4 DE GALÓN |  |
| TAPON PVC-S 4" | 12 | TAPON PVC-S 4" |  |
| MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM | 3 | MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM |  |
| ESPEJO 4MM INCOLORO | 2 | ESPEJO 4MM INCOLORO |  |
| SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR | 2 | SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR |  |
| MALLA DE ACERO | 26 | MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA ABERTURA DE 15X15 GRAFIL 4 MM |  |
| RECEBO COMUN | 3 | RECEBO COMUN |  |
| VARILLA | 15 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES |  |
| MATERA RÚSTICA | 4 | MATERA RÚSTICA DE BARRO MEDIANA #2 |  |
| CANAL TIPO AMAZONAS | 7 | CANAL TIPO AMAZONAS |  |
| ESTACAS EN MADERA | 10 | ESTACAS EN MADERA ENTRE 0,5 Y 1,0 METRO |  |
| LIMPIADOR PVC | 3 | LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN |  |
| TACOS DE MADERA | 25 | TACOS DE MADERA DE 10 CM |  |
| SOLDADURA | 6 | SOLDADURA 7018 X KILOGRAMO |  |
| YEE DOBLE PVC | 3 | YEE DOBLE PVC 4"X2" |  |
| TACO MONOPOLAR | 2 | TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE O ATORNILLABLE 30 AMPERIOS |  |
| SOLDADURA | 6 | SOLDADURA 6013 X KILOGRAMO |  |
| UNIÓN PVC-S 4" | 5 | UNIÓN PVC-S 4" |  |
| BRIDA SANITARIA | 2 | BRIDA SANITARIA FLEXIBLE |  |
| TUBO PVC LISO | 1 | TUBO PVC LISO 4" AGUAS LLUVIAS X 6ml |  |
| SELLADOR Y ADHESIVO | 2 | SELLADOR Y ADHESIVO ELÁSTICO DE UN COMPONENTE (SIKAFLEX SELLADOR O EQUIVALENTE) CUALQUIER COLOR |  |
| IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS | 2 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS (SIKA 1 O EQUIVALENTE) X 2 KG |  |
| REJILLA DE PISO EN BRONCE | 3 | REJILLA DE PISO EN BRONCE DE 3" X 2" |  |
| PINTURA COLOR AZUL | 1 | PINTURA VINILTEX TIPO 1 COLOR AZUL OSCURO |  |
| PINTURA COLOR AMARILLO | 1 | PINTURA VINILTEX TIPO 1 COLOR AMARILLO OSCURO |  |
| MORTERO IMPERMEABLE | 4 | MORTERO IMPERMEABLE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE ENCHAPES (BINDA BOQUILLA) |  |
| TUBO PVC-S LISO | 1 | TUBO PVC-S LISO 2"X6ml |  |
| INTERRUPTOR DOBLE | 2 | INTERRUPTOR DOBLE |  |
| ALAMBRE DE AMARRE | 10 | ALAMBRE DE AMARRE NEGRO CAL 18 |  |
| TUBO PVC-P RDE | 4 | TUBO PVC-P RDE 13,5 LISO 1/2" X 6ml |  |
| ALAMBRE DE COBRE | 16 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 |  |
| UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS | 2 | UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS |  |
| TUBO CONDUIT PVC. | 6 | TUBO CONDUIT PVC. DIÁMETRO 3/4" X 3M |  |
| PUNTILLA CON CABEZA DE 3" | 16 | PUNTILLA CON CABEZA DE 3" CAJA X 500 GR DULCE |  |
| CODO PVC-S 4" CXE | 2 | CODO PVC-S 4" CXE |  |
| SIFÓN SANITARIO 4" | 2 | SIFÓN SANITARIO 4" |  |
| YEE PVC 4" | 2 | YEE PVC 4" |  |
| CABLE ALUMINIO N. 10 | 10 | CABLE ALUMINIO N. 10 |  |
| YEE SENCILLA PVC 4"X2" | 1 | YEE SENCILLA PVC 4"X2" |  |
| TABLERO MONOFÁSICO | 1 | TABLERO MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS |  |
| SIFÓN SANITARIO | 3 | SIFÓN SANITARIO 2" |  |
| CODOS 4" PVC | 2 | CODOS 4" PVC |  |
| ENCHAPE GUARDAESCOBA | 5 | ENCHAPE GUARDAESCOBA (MIKONOS ARCOIRIS ARD AZUL CARAS DIFERENCIADAS CORONA) |  |
| TAPAS | 3 | TAPAS CANAL AMAZONAS |  |
| SOPORTES BAJANTE | 7 | SOPORTES BAJANTE CANAL AMAZONAS |  |
| CONECTOR DE RESORTE | 20 | CONECTOR DE RESORTE HASTA 16 MM |  |
| ACOPLE PARA SANITARIOS | 2 | ACOPLE PARA SANITARIOS PLÁSTICO X 50 CM. 1/2 X 7/8” |  |
| PLAFON | 4 | PLAFON O ROSETA DE LOSA |  |
| CAJA OCTOGONAL CONDUIT | 4 | CAJA OCTOGONAL CONDUIT PVC MEDIDAS 107 X 107 X 48 MM |  |
| DETERGENTE EN POLVO | 1 | DETERGENTE EN POLVO |  |
| CAJA GALVANIZADA | 3 | CAJA GALVANIZADA 2400 CALIBRE 20 |  |
| HILO NYLON CARRETE | 1 | HILO NYLON CARRETE X 100 METROS |  |
| CODO PVC 2 | 4 | CODO PVC 2" CXE |  |
| ADAPTADOR TERMINAL | 13 | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC. DIÁMETRO DE 3/4" |  |
| GRAFIL DE 4MM | 1,79 | GRAFIL DE 4MM |  |
| CODOS | 15 | CODOS PVC-P D=1/2" |  |
| CINTA SELLANTE | 2 | CINTA SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10 M |  |
| TEE PVC-P D=1/2" | 5 | TEE PVC-P D=1/2" |  |
| UNION PVC | 3 | UNION PVC-P D=1/2" |  |
| TAPÓN SOLDADO | 5 | TAPÓN SOLDADO PRESIÓN PVC. DIÁMETRO 1/2" |  |
| ENCHAPE GUARDAESCOBA | 5 | ENCHAPE GUARDAESCOBA (MIKONOS ARCOIRIS ARD AZUL CARAS DIFERENCIADAS CORONA) |  |
| 1. **Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.** | | | |
| CERAMICA | 78 | CERÁMICA PARED EGEO O SIMILAR BLANCO 20.5X20.5 CM |  |
| CEMENTO | 90 | CEMENTO GRIS TIPO 1 |  |
| TEJA | 42 | TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM AZUL 1.07 X 5.9 MTS |  |
| TUBO | 95 | TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 76 X 38 X 1.5MM C16 |  |
| JARDIN | 23 | JARDIN VERTICAL ECO 6 BOLSILLOS |  |
| GRAVILLA | 9 | GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" |  |
| PUERTA | 2 | PUERTA METÁLICA 85X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) |  |
| GRIFERÍA | 4 | GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS |  |
| PEGANTE | 520 | PEGANTE CERÁMICO BLANCO (PEGACOR O EQUIVALENTE) |  |
| SANITARIO | 3 | SANITARIO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, ASIENTO (INSTITUCIONAL, REFERENCIA ACUACER, ACUAPLUS O EQUIVALENTE) |  |
| LADRILLO | 2.300 | LADRILLO LIMPIO M-12 10H 24X12X6.5 |  |
| JARDINERA | 36 | JARDINERA 40 CM CON PLATO |  |
| PUERTA | 1 | PUERTA METÁLICA 105X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) |  |
| VARILLA | 32 | VARILLA ½” DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS |  |
| TABLA | 14 | TABLA MADERA CANTEADA (0,25 X 0,0025 X 3ML) |  |
| ARENA | 6 | ARENA DE RIO |  |
| SIKA® | 5 | SIKA® TRANSPARENTE 10 O SIMILAR |  |
| RECEBO | 7 | RECEBO COMUN |  |
| BARRA | 1 | BARRA SEGURIDAD BAÑO PISO PARED |  |
| ESTACAS | 30 | ESTACAS EN MADERA ENTRE 0,5 Y 1,0 METRO |  |
| MALLA | 54 | MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA ABERTURA DE 15X15 GRAFIL 4 MM |  |
| ARENA | 4 | ARENA DE PEÑA |  |
| VARILLA | 29 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES |  |
| SOLDADURA | 4 | SOLDADURA PARA PVC X 1/4 DE GALÓN |  |
| ESMALTE | 5 | ESMALTE PARA USO EXTERIOR |  |
| TUBO | 3 | TUBO PVC-S LISO 4"X6ml |  |
| TAPON | 14 | TAPON PVC 4" |  |
| ANTICORROSIVO | 5 | ANTICORROSIVO |  |
| TACOS | 50 | TACOS DE MADERA DE 10 CM |  |
| ESPEJO | 2 | ESPEJO 4MM INCOLORO |  |
| LAVAMANOS | 1 | LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO O SIMILAR |  |
| ALAMBRE | 78 | ALAMBRE THHN CALIBRE 12 CUALQUIER COLOR |  |
| INTERRUPTOR | 8 | INTERRUPTOR SENCILLO |  |
| Tornillo | 320 | Tornillo Autoperforante 1 1/2 Para Metal Ajover |  |
| CANAL | 8 | CANAL TIPO AMAZONAS |  |
| LIMPIADOR | 4 | LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN |  |
| SOLDADURA | 9 | SOLDADURA 7018 X KILOGRAMO |  |
| BARRA | 1 | BARRA SEGURIDAD BAÑO 32X500 |  |
| MACETA | 2 | MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM |  |
| SOLDADURA | 9 | SOLDADURA 6013 X KILOGRAMO |  |
| BRIDA | 3 | BRIDA SANITARIA FLEXIBLE |  |
| ALAMBRE | 43 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 |  |
| SIKA | 1 | SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR |  |
| YEE | 3 | YEE DOBLE PVC 4"X2" |  |
| SELLADOR Y ADHESIVO | 3 | SELLADOR Y ADHESIVO ELÁSTICO DE UN COMPONENTE (SIKAFLEX SELLADOR O EQUIVALENTE) CUALQUIER COLOR |  |
| TACO | 2 | TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE O ATORNILLABLE 30 AMPERIOS |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 3 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS (SIKA 1 O EQUIVALENTE) X 2 KG |  |
| REJILLA | 4 | REJILLA DE PISO EN BRONCE DE 3" X 2" |  |
| TUBO | 1 | TUBO PVC LISO 4" AGUAS LLUVIAS X 6ml |  |
| MORTERO | 5 | MORTERO IMPERMEABLE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE ENCHAPES (BINDA BOQUILLA) |  |
| PUNTILLA | 33 | PUNTILLA CON CABEZA DE 3" CAJA X 500 GR DULCE |  |
| TUBO | 12 | TUBO CONDUIT PVC. DIÁMETRO 3/4" X 3M |  |
| YEE | 2 | YEE SENCILLA PVC 4"X2" |  |
| TUBO | 1 | TUBO PVC-S LISO 2" X 6ml |  |
| TUBO | 5 | TUBO PVC LISO 1/2" RDE 13,5 X 6ml |  |
| CODO | 3 | CODO PVC 4" CXE |  |
| SIFÓN | 3 | SIFÓN SANITARIO 4" |  |
| YEE | 3 | YEE PVC 4" |  |
| SIFÓN | 5 | SIFÓN SANITARIO 2" |  |
| ALAMBRE | 10 | ALAMBRE DE AMARRE NEGRO CAL 18 |  |
| CODOS | 3 | CODOS 4" PVC |  |
| UNIÓN | 2 | UNIÓN PVC-S 4" |  |
| CONECTOR | 45 | CONECTOR DE RESORTE HASTA 16 MM |  |
| TABLERO | 1 | TABLERO MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS |  |
| ACOPLE” | 4 | ACOPLE PARA SANITARIOS PLÁSTICO X 50 CM. 1/2 X 7/8” |  |
| CAJA | 7 | CAJA GALVANIZADA 2400 CALIBRE 20 |  |
| PLAFON | 7 | PLAFON O ROSETA DE LOSA |  |
| CAJA | 7 | CAJA OCTOGONAL CONDUIT PVC MEDIDAS 107 X 107 X 48 MM |  |
| TAPAS | 3 | TAPAS CANAL AMAZONAS |  |
| ADAPTADOR | 30 | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC. DIÁMETRO DE 3/4" |  |
| UNION | 1 | UNION BAJANTE AMAZONAS |  |
| SOPORTES | 7 | SOPORTES BAJANTE AMAZONAS |  |
| CODOS | 25 | CODOS PVC-P D=1/2" |  |
| CODO | 5 | CODO PVC-S 2" CXE |  |
| HILO | 1 | HILO NYLON CARRETE X 100 METROS |  |
| GRAFIL | 1,95 | GRAFIL DE 4MM |  |
| CINTA | 3 | CINTA SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10 M |  |
| TEE | 6 | TEE 1/2" |  |
| TAPÓN | 6 | TAPÓN SOLDADO PRESIÓN PVC. DIÁMETRO 1/2" |  |
| 1. **Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito** | | | |
| CEMENTO | 250 | CEMENTO GRIS TIPO 1 |  |
| TEJA | 46 | TEJA TERMOACUSTICA 2MM 5.9X0.94 AZUL UPVC |  |
| VARILLA | 142 | VARILLA 1/2 DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS |  |
| VARILLA | 229 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES |  |
| LADRILLO | 3.500 | LADRILLO MACIZO COMUN 12X24X7 |  |
| VENTANA | 2 | VENTANA GALVANIZADA CORREDISA DE 1.5X3.83 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| CUARTON | 257 | CUARTON, 2" X 4" X 3 M |  |
| ARENA | 15 | ARENA DE RIO |  |
| TRITURADO | 21 | TRITURADO de 3/4 |  |
| RECEBO PARA RELLENO | 32 | RECEBO PARA RELLENO (zapatas y pisos) |  |
| CERAMICA | 52 | CERAMICA 40X40 CM, TRAFICO 4 PARA SALON COLOR BEIGE |  |
| PERFIL | 114 | PERFIL METALICO EN C 60X60X2mm |  |
| TABLA | 70 | TABLA DE 3X0,3X0,3 |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA CORREDISA DE 1.5X3.65 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| ALAMBRE | 380 | ALAMBRE COBRE, CABLE CU CAL. 12 AWG THHN (ROJO) |  |
| PINTURA | 2 | PINTURA TIPO 1 (GRIS) |  |
| PINTURA | 13 | PINTURA TIPO 1 (BLANCO GALON) |  |
| CANAL | 18 | CANAL TIPO AMAZONAS DE 3 METROS |  |
| TABLA | 50 | TABLA DE 3X0,3X0,02 |  |
| VIDRIO | 22 | VIDRIO TRANSPARENTE 4MM |  |
| VARILLA | 18 | VARILLA 5/8 DE 6 METROS PARA ZAPATAS |  |
| CABALLETE | 19 | CABALLETE RECTO O TRAPEZAL EN PVC |  |
| PEGACOR | 320 | PEGACOR 25 KG |  |
| TUBERIA | 4 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" x 6ml |  |
| GUADUA | 45 | GUADUA x5m |  |
| TAPA | 12 | TAPA CAJA ENCHUFE CA8GH HORIZONTAL MONTAJE DUPLEX |  |
| ESTUCO | 7 | ESTUCO PLASTICO ACRILICO CUÑETE |  |
| ESTUCO | 7 | ESTUCO PLASTICO CUÑETE |  |
| TUBO | 24 | TUBO CONDUIT EMT 3/4" X 3M |  |
| ALAMBRE | 110 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 |  |
| PANEL | 12 | PANEL LED SOBRE CIRCULAR 1350 LÚMENES 18W LUZ FRÍA |  |
| BAJANTE | 12 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS |  |
| PUERTA | 1 | PUERTA METALICA GALVINIZADA A=1,00M ALTURA=2,12M (INCLUYE MARCO+PINTURA ESMALTE BLANCO) |  |
| CERAMICA | 8 | CERAMICA PARA MESON 20X20 COLOR BLANCO |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" x 6ml |  |
| TORNILLO | 316 | TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA 2 |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" x 6ml |  |
| MADERA | 7 | MADERA SECA CEPILLADA DE 3 CM X 30 CM X 3 M |  |
| PUNTILLAS | 37 | PUNTILLAS LISA 3" CON CABEZA HIERRO DULCE |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 0.4X2.5 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 0.5X2.5 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 1.00X0.4 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| SOLDADURA | 2 | SOLDADURA PVC 1/4 GL |  |
| CERAMICA | 6 | CERAMICA PARA PARED 20X20 (COLOR BLANCO 3M, CALOR NEGRO 3M) |  |
| TUBO | 3 | TUBO RECTANGULAR CALIBRE 18 DE 4X8 |  |
| UNIÓN | 6 | UNIÓN CANAL AMAZONA |  |
| CABLE | 9 | CABLE CU CAL. 2 AWG DESNUDO |  |
| TINTE | 1 | TINTE SECADO RÁPIDO EFECTO ENVEJECIDO 1GALÓN CELESTE VINTAGE |  |
| BOQUILLADOR | 14 | BOQUILLADOR BLANCO CAJA 2KILOS |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 4 | IMPERMEABILIZANTE SIKA IPERMURO 4.0 KG |  |
| INTERRUPTOR | 4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 15A |  |
| SOLDADURA | 11 | SOLDADURA 6013 |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 4 | IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA 1 O SIMILAR |  |
| VARILLA | 1 | VARILLA COBRE 5/8" X 2,4M |  |
| TUBO | 26 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3M |  |
| LIMPIADOR | 2 | LIMPIADOR PVC X300G |  |
| PINTURA | 2 | PINTURA ESMALTE BLANCO |  |
| SOPORTE | 14 | SOPORTE CANAL AMAZONAS (GANCHOS) |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA PVC 1/4 GL |  |
| ANTICORROSIVO | 2 | ANTICORROSIVO GALON |  |
| MADERA | 3 | MADERA SECA CEPILLADA DE 3 CM X 30 CM X 3 M |  |
| CURVA | 24 | CURVA EMT 3/4" |  |
| TABLERO | 1 | TABLERO MONOFASICO 2 CTOS |  |
| ALAMBRE | 60 | ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 14 |  |
| LLAVE | 3 | LLAVE TERMINAL MARIPOSA DE JARDIN 1/2 METALICA |  |
| RODILLO | 5 | RODILLO ECONOMICO DE 9 PULGADAS PARA PINTAR |  |
| ANCLAJE | 50 | ANCLAJE BLOQUE HUECO MARIPOSA 3/16X2 |  |
| BISAGRA | 15 | BISAGRA COBRE NUDO 3" |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL EMT 3/4" |  |
| BREAKER | 4 | BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS DSE |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA A PRESION PVC 1/2" RDE 13,5 X 6ml |  |
| CUARTON | 5 | CUARTON SECO CEPILLADO 5 CM X 3 CM X 3 M |  |
| CAJA | 12 | CAJA METALICA OCTOGONAL |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR |  |
| Varilla | 1 | Varilla cobre 5/8" x 2,4m |  |
| CAJA | 13 | CAJA PLASTICA PVC 4 X 2 (5800) |  |
| TAPA | 3 | TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS |  |
| DISOLVENTE | 3 | DISOLVENTE |  |
| UNION | 12 | UNION EMT 3/4" |  |
| SOPORTE | 4 | SOPORTE DE BAJANTE |  |
| CURVA | 26 | CURVA PVC 1/2" |  |
| NYLON | 4 | NYLON 1 MM X 100 METROS |  |
| UNION | 4 | UNION CANAL AMAZONAS |  |
| CODOS | 6 | CODOS PARA BAJANTE DEL CANAL AMAZONAS |  |
| CAJA | 12 | CAJA METALICA OCTOGONAL |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR CARTUCHO X20 |  |
| BROCHA | 4 | BROCHA MANGO PLASTICO DE 4" |  |
| Varilla | 1 | Varilla cobre 5/8" x 2,4m |  |
| CAJA | 13 | CAJA RECTANGULAR PVC 4 X 2 (5800) |  |
| REJILLA | 3 | REJILLA SOSCO 3X2 PULGADAS |  |
| TAPA | 3 | TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS |  |
| SOPORTE |  | SOPORTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL EMTC3/4" |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA A PRESION PVC 1/2" RDE 13,5 X 6ml |  |
| TUBO | 2 | TUBO PVC 2" |  |
| BREAKER | 6 | BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS DSE |  |
| CODOS | 3 | CODOS SIFON 2" |  |
| PIRAGUA | 3 | PIRAGUA EN ALUMINIO X3M |  |
| INTERRUPTOR | 1 | INTERRUPTOR DOBLE 10A-110/250V |  |
| UNION | 12 | UNION EMT 3/4" |  |
| YEE | 2 | YEE PVC3" |  |
| CURVA | 26 | CURVA PVC 1/2" |  |
| CODO | 6 | CODO PVC 2" |  |
| CODO | 3 | CODO PVC 3" |  |
| TAPA | 12 | TAPA PARA CAJA OCTAGONAL METALICA |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL PVC 1/2" |  |
| ADAPTADOR | 5 | ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION |  |
| REJILLA | 3 | REJILLA METALICA DE 2" |  |
| UNION | 3 | UNION SANITARIA PVC 3" |  |
| REDUCCION | 2 | REDUCCION PVC DE 3 A 2" |  |
| SIFON | 1 | SIFON DE 3" |  |
| VALVULA | 1 | VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLES 1/2" |  |
| UNION | 1 | UNION SANITARIA PVC 4" |  |
| CINTA | 2 | CINTA TEFLON |  |
| LIJA DE AGUA | 7,00 | LIJA DE AGUA NO. 150 |  |
| SONDA | 1 | SONDA CABLEADO ELECTRICO DE 15M (PARA INSTALCIONES ELECTRICAS) |  |
| UNION | 3 | UNION SANITARIA PVC 3" |  |
| SILICONA | 1 | SILICONA TUBO 200X300 ML |  |
| CODO | 4 | CODO PVC-P 1/2" 90° |  |
| TEE | 1 | TEE PVC 1/2" X 1/2" 90° |  |
| TAPÓN | 1 | TAPÓN ROSCADO PRESIÓN PVC DE 1/2" |  |

Entrega de los materiales en los sitios indicados incluido el cargue y descargue de materiales.

**Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.**

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indic

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[2]](#footnote-2)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[3]](#footnote-3))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Unidad (mínima por producto)** | **Cant** | **Marca del Articulo** | **Vlr unidad antes de IVA** | **IVA %** | **Vlr unidad IVA incluido** | **Valor Total IVA incluido** |
|  | **1. Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.** | | | | | | | |
| 1 | Piso pared cerámica egeo o similar blanco 20.5x20.5 cm | M2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 2 | cemento gris tipo 1 | kg | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | puerta metálica 85x240 (incluye manija y marco) | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | tubo estructural rectangular 76 x 38 x 1.5mm c16 | ML | 61 |  |  |  |  |  |
| 5 | grifería institucional de pared tipo push para lavamanos | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | alambre thhn calibre 12 cualquier color | ML | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | teja termoacustica ecoroof upvc 2.5mm blanco 1.07 x 5.90 mts | M2 | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | sanitario, incluye: taza, tanque, asiento (institucional, referencia acuacer, acuaplus o equivalente) | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | ladrillo 23\*12\*10 macizo (cocido de arcilla) | UND | 900 |  |  |  |  |  |
| 10 | pegante cerámico blanco (pegacor o equivalente) | KG | 320 |  |  |  |  |  |
| 11 | gravilla triturada de 1/2" | M3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | sika® transparente 10 o similar | GL | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | tornillo cubierta autoperforante arandela 1-1/2 | UND | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | varilla 1/2 de 6 metros para vigas cimentacion, aereas, columnas | UND | 16 |  |  |  |  |  |
| 15 | esmalte amarillo superlavable para exterior - kolor estándar | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | tubo pvc-s liso 4" x 6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml) | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | arena de peña | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | arena de rio | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | anticorrosivo | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | soldadura para pvc x 1/4 de galón | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | tapon pvc-s 4" | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | maceta columna rustica 60cm | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | espejo 4mm incoloro | M2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | sika limpiador rinse o similar | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | M2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 27 | recebo comun | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | varilla 3/8 para flejes | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 29 | matera rústica de barro mediana #2 | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | canal tipo amazonas | ML | 7 |  |  |  |  |  |
| 31 | estacas en madera entre 0,5 y 1,0 metro | UND | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | limpiador pvc 1/4 galón | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | tacos de madera de 10 cm | UND | 25 |  |  |  |  |  |
| 34 | soldadura 7018 x kilogramo | KG | 6 |  |  |  |  |  |
| 35 | yee doble pvc 4"x2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | taco monopolar enchufable o atornillable 30 amperios | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | soldadura 6013 x kilogramo | KG | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | unión pvc-s 4" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | brida sanitaria flexible | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | tubo pvc liso 4" aguas lluvias x 6ml | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | sellador y adhesivo elástico de un componente (sikaflex sellador o equivalente) cualquier color | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | impermeabilizante integral para morteros (sika 1 o equivalente) x 2 kg | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | rejilla de piso en bronce de 3" x 2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | pintura viniltex tipo 1 color azul oscuro | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | pintura viniltex tipo 1 color amarillo oscuro | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | tubo pvc-s liso 2"x6ml | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | interruptor doble | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | alambre de amarre negro cal 18 | KG | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | tubo pvc-p rde 13,5 liso 1/2" x 6ml | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | alambre de cobre desnudo calibre 12 | KG | 16 |  |  |  |  |  |
| 52 | union bajante canal amazonas | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | tubo conduit pvc. diámetro 3/4" x 3m | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | puntilla con cabeza de 3" caja x 500 gr dulce | UND | 16 |  |  |  |  |  |
| 55 | codo pvc-s 4" cxe | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | sifón sanitario 4" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | yee pvc 4" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | cable aluminio n. 10 | ML | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | yee sencilla pvc 4"x2" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | tablero monofásico 2 circuitos | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | sifón sanitario 2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 | codos 4" pvc | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | enchape guardaescoba (mikonos arcoiris ard azul caras diferenciadas corona) | ML | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | tapas canal amazonas | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 65 | soportes bajante canal amazonas | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 66 | conector de resorte hasta 16 mm | UND | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | acople para sanitarios plástico x 50 cm. 1/2 x 7/8” | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | plafon o roseta de losa | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 69 | caja octogonal conduit pvc medidas 107 x 107 x 48 mm | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | detergente en polvo | KG | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | caja galvanizada 2400 calibre 20 | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 72 | hilo nylon carrete x 100 metros | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | codo pvc 2" cxe | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 74 | adaptador terminal conduit pvc. diámetro de 3/4" | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 75 | grafil de 4mm | KG | 1,79 |  |  |  |  |  |
| 76 | codos pvc-p d=1/2" | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 77 | cinta sellante para agua de 1/2" x 10 m | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | tee pvc-p d=1/2" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 79 | union pvc-p d=1/2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 80 | tapón soldado presión pvc. diámetro 1/2" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 81 | enchape guardaescoba (mikonos arcoiris ard azul caras diferenciadas corona) | ML | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | **2. Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.** | | | | | | |  |
| 83 | piso pared cerámica egeo o similar blanco 20.5x20.5 cm | M2 | 78 |  |  |  |  |  |
| 84 | cemento gris tipo 1 | BULTO | 90 |  |  |  |  |  |
| 85 | teja termoacustica ecoroof asa 37 upvc 2.5mm azul 1.07 x 5.9 mts | M2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 86 | tubo estructural rectangular 76 x 38 x 1.5mm c16 | ML | 95 |  |  |  |  |  |
| 87 | jardin vertical eco 6 | ML | 23 |  |  |  |  |  |
| 88 | bolsillos |  |  |  |  |  |
| 89 | gravilla triturada de 1/2" | M3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 90 | puerta metálica 85x240 (incluye manija y marco) | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 91 | grifería institucional de pared tipo push para lavamanos | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 92 | pegante cerámico blanco (pegacor o equivalente) | KG | 520 |  |  |  |  |  |
| 93 | sanitario, incluye: taza, tanque, asiento (institucional, referencia acuacer, acuaplus o equivalente) | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 94 | ladrillo limpio m-12 10h 24x12x6.5 | UND | #### |  |  |  |  |  |
| 95 | jardinera 40 cm con plato | UND | 36 |  |  |  |  |  |
| 96 | puerta metálica 105x240 (incluye manija y marco) | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | varilla 1/2 de 6 metros para vigas cimentacion, aereas, columnas | UND | 32 |  |  |  |  |  |
| 98 | tabla madera canteada (0,25 x 0,0025 x 3ml) | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 99 | arena de rio | M3 | 6 |  |  |  |  |  |
| 100 | sika® transparente 10 o similar | GL | 5 |  |  |  |  |  |
| 101 | recebo comun | M3 | 7 |  |  |  |  |  |
| 102 | barra seguridad baño piso pared | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | estacas en madera entre 0,5 y 1,0 metro | UND | 30 |  |  |  |  |  |
| 104 | malla de acero electrosoldada abertura de 15x15 grafil 4 mm | M2 | 54 |  |  |  |  |  |
| 105 | arena de peña | M3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 106 | varilla 3/8 para flejes | UND | 29 |  |  |  |  |  |
| 107 | soldadura para pvc x 1/4 de galón | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 108 | esmalte para uso exterior | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 109 | tubo pvc-s liso 4"x6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 110 | tapon pvc 4" | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 111 | anticorrosivo | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 112 | tacos de madera de 10 cm | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 113 | espejo 4mm incoloro | M2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | lavamanos avanti con pedestal blanco o similar | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | alambre thhn calibre 12 cualquier color | ML | 78 |  |  |  |  |  |
| 116 | interruptor sencillo | UND | 8 |  |  |  |  |  |
| 117 | tornillo autoperforante 1 1/2 para metal ajover | UND | 320 |  |  |  |  |  |
| 118 | canal tipo amazonas | ML | 8 |  |  |  |  |  |
| 119 | limpiador pvc 1/4 galón | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 120 | soldadura 7018 x kilogramo | KG | 9 |  |  |  |  |  |
| 121 | barra seguridad baño 32x500 | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | maceta columna rustica 60cm | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | soldadura 6013 x kilogramo | KG | 9 |  |  |  |  |  |
| 124 | brida sanitaria flexible | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 125 | alambre de cobre desnudo calibre 12 | ML | 43 |  |  |  |  |  |
| 126 | sika limpiador rinse o similar | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | yee doble pvc 4"x2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 128 | sellador y adhesivo elástico de un componente (sikaflex sellador o equivalente) cualquier color | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 129 | taco monopolar enchufable o atornillable 30 amperios | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | impermeabilizante integral para morteros (sika 1 o equivalente) x 2 kg | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 131 | rejilla de piso en bronce de 3" x 2" | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 132 | tubo pvc liso 4" aguas lluvias x 6ml | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | mortero impermeable para emboquillar juntas entre enchapes (binda boquilla) | KG | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | puntilla con cabeza de 3" caja x 500 gr dulce | UND | 33 |  |  |  |  |  |
| 135 | tubo conduit pvc. diámetro 3/4" x 3m | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 136 | yee sencilla pvc 4"x2" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 137 | tubo pvc-s liso 2" x 6ml | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | tubo pvc liso 1/2" rde 13,5 x 6ml | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 139 | codo pvc 4" cxe | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 140 | sifón sanitario 4" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 141 | yee pvc 4" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 142 | sifón sanitario 2" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 143 | alambre de amarre negro cal 18 | KG | 10 |  |  |  |  |  |
| 144 | codos 4" pvc | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 145 | unión pvc-s 4" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | conector de resorte hasta 16 mm | UND | 45 |  |  |  |  |  |
| 147 | tablero monofásico 2 circuitos | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | acople para sanitarios plástico x 50 cm. 1/2 x 7/8” | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 | caja galvanizada 2400 calibre 20 | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 150 | plafon o roseta de losa | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 151 | caja octogonal conduit pvc medidas 107 x 107 x 48 mm | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 152 | tapas canal amazonas | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 153 | adaptador terminal conduit pvc. diámetro de 3/4" | UND | 30 |  |  |  |  |  |
| 154 | union bajante amazoinas | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | soportes bajante amazonas | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 156 | codos pvc-p d=1/2" | UND | 25 |  |  |  |  |  |
| 157 | codo pvc-s 2" cxe | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 158 | detergente en polvo | KG | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | hilo nylon carrete x 100 metros | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | grafil de 4mm | UND | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 161 | cinta sellante para agua de 1/2" x 10 m | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 162 | tee 1/2" | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 163 | tapón soldado presión pvc. diámetro 1/2" | UND | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito** | | | | | | |  |
| 165 | cemento gris tipo 1 | BULTOS | 250 |  |  |  |  |  |
| 166 | teja termoacustica 2mm 5.9x0.94 azul upvc | M2 | 46 |  |  |  |  |  |
| 167 | varilla 1/2 de 6 metros para vigas cimentacion, aereas, columnas | UND | 142 |  |  |  |  |  |
| 168 | varilla 3/8 para flejes | UND | 229 |  |  |  |  |  |
| 169 | ladrillo macizo comun 12x24x7 | UND | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 170 | ventana galvanizada corredisa de 1.5x3.83 con reja de seguridad acabado con pintura esmalte blanco | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 171 | cuarton, 2" x 4" x 3 m | UND | 257 |  |  |  |  |  |
| 172 | arena de rio | M3 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 173 | triturado de 3/4 | M3 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 174 | recebo para relleno (zapatas y pisos) | M3 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 175 | ceramica 40x40 cm, trafico 4 para salon color beige | M2 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 176 | perfil metalico en c 60x60x2mm | ML | 114.00 |  |  |  |  |  |
| 177 | tabla de 3x0,3x0,3 | UND | 70.0 |  |  |  |  |  |
| 178 | ventana galvanizada corredisa de 1.5x3.65 con reja de seguridad acabado con pintura esmalte blanco | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | alambre cobre, cable cu cal. 12 awg thhn (rojo) | ML | 380 |  |  |  |  |  |
| 180 | pintura tipo 1 (gris) | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 181 | pintura tipo 1 (blanco galon) | GLN | 13 |  |  |  |  |  |
| 182 | canal tipo amazonas de 3 metros | ML | 18 |  |  |  |  |  |
| 183 | tabla de 3x0,3x0,02 | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 184 | vidrio transparente 4mm | M2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 185 | varilla 5/8 de 6 metros para zapatas | UND | 18 |  |  |  |  |  |
| 186 | caballete recto o trapezal en pvc | UND | 19 |  |  |  |  |  |
| 187 | pegacor 25 kg | KG | 320 |  |  |  |  |  |
| 188 | tuberia pvc sanitaria de 4" x 6ml | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 189 | guadua x5m |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 190 | tapa caja enchufe ca8gh horizontal montaje duplex | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 191 | estuco plastico acrilico cuñete | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 192 | estuco plastico cuñete | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 193 | tubo conduit emt 3/4" x 3m | UND | 24 |  |  |  |  |  |
| 194 | alambre negro cal 18 | KG | 110 |  |  |  |  |  |
| 195 | panel led sobre circular 1350 lúmenes 18w luz fría | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 196 | bajante aguas lluvias tipo amazonas | ML | 12 |  |  |  |  |  |
| 197 | puerta metalica galvinizada a=1,00m altura=2,12m (incluye marco+pintura esmalte blanco) | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | ceramica para meson 20x20 color blanco | M2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 199 | tuberia pvc sanitaria de 3" x 6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 200 | tornillo cubierta autoperforante arandela 2 | UND | 316 |  |  |  |  |  |
| 201 | tuberia pvc sanitaria de 3" x 6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 202 | madera seca cepillada de 3 cm x 30 cm x 3 m | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 203 | puntillas lisas 3" con cabeza hierro | LB | 37 |  |  |  |  |  |
| 204 | ventana galvanizada de 0.4x2.5 con reja de seguridad acabado con pintura esmalte blanco | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | ventana galvanizada de 0.5x2.5 con reja de seguridad acabado con pintura esmalte blanco | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 206 | ventana galvanizada de 1.00x0.4 con reja de seguridad acabado con pintura esmalte blanco | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | soldadura pvc 1/4 gl | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 208 | ceramica para pared 20x20 (color blanco 3m, calor negro 3m) | M2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 209 | tubo rectangular calibre 18 de 4x8 | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 210 | unión canal amazona | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 211 | cable cu cal. 2 awg desnudo | ML | 9 |  |  |  |  |  |
| 212 | tinte secado rápido efecto envejecido 1galón celeste vintage | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | boquillador blanco caja 2kilos | KG | 14 |  |  |  |  |  |
| 214 | impermeabilizante sika ipermuro 4.0 kg | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 215 | interruptor termomagnetico enchufable 15a | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 216 | soldadura 6013 | KG | 11 |  |  |  |  |  |
| 217 | impermeabilizante tipo sika 1 o similar | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 218 | varilla cobre 5/8" x 2,4m | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | tubo conduit pvc 1/2" x 3m | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 220 | limpiador pvc x300g | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 221 | pintura esmalte blanco | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 222 | soporte canal amazonas (ganchos) | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 223 | soldadura pvc 1/4 gl | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 | anticorrosivo galon | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 225 | madera seca cepillada de 3 cm x 30 cm x 3 m | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 226 | curva emt 3/4" | UND | 24 |  |  |  |  |  |
| 227 | tablero monofasico 2 ctos | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 228 | alambre de cobre calibre 14 | ML | 60 |  |  |  |  |  |
| 229 | llave terminal mariposa de jardin 1/2 metalica | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 230 | rodillo economico de 9 pulgadas para pintar | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 231 | anclaje bloque hueco mariposa 3/16x2 | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 232 | bisagra cobre nudo 3" | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 233 | terminal emt 3/4" | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 234 | breaker 1 polo 20 amperios dse | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 235 | tuberia a presion pvc 1/2" rde 13,5 x 6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 236 | cuarton seco cepillado 5 cm x 3 cm x 3 m | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 237 | caja metalica octogonal | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 238 | soldadura exotermica 115 gr | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 239 | varilla cobre 5/8" x 2,4m | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 240 | caja plastica pvc 4 x 2 (5800) | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 241 | tapa externa canal amazonas | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 242 | disolvente | GLN | 3 |  |  |  |  |  |
| 243 | union emt 3/4" | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 244 | soporte de bajante | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 245 | curva pvc 1/2" | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 246 | nylon 1 mm x 100 metros | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 247 | union canal amazonas | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 248 | codos para bajante del canal amazonas | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 249 | caja metalica octogonal | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 250 | soldadura exotermica 115 gr cartucho x20 | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 | brocha mango plastico de 4" | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 252 | varilla cobre 5/8" x 2,4m | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 253 | caja rectangular pvc 4 x 2 (5800) | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 254 | rejilla sosco 3x2 pulgadas | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 255 | tapa externa canal amazonas | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 256 | soporte de bajante aguas lluvias amazonas |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | terminal emtc3/4" | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 258 | tuberia a presion pvc 1/2" rde 13,5 x 6ml | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 259 | tubo pvc 2" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | breaker 1 polo 20 amperios dse | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 261 | codos sifon 2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 262 | piragua en aluminio x3m | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 263 | interruptor doble 10a-110/250v | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 | union emt 3/4" | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 265 | yee pvc3" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 266 | curva pvc 1/2" | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 267 | codo pvc 2" | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 268 | codo pvc 3" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 269 | tapa para caja octagonal metalica | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 270 | terminal pvc 1/2" | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 271 | adaptador macho 1/2 presion | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 272 | rejilla metalica de 2" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 273 | union sanitaria pvc 3" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 274 | reduccion pvc de 3 a 2" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 275 | sifon de 3" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 276 | valvula de esfera pvc roscables 1/2" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | union sanitaria pvc 4" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 278 | cinta teflon | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 279 | lija de agua no. 150 | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 280 | sonda cableada electrico de 15m (para instalciones electricas) | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 281 | union sanitaria pvc 3" | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 282 | silicona tubo 200x300 ml | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 283 | codo pvc-p 1/2" 90° | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 284 | tee pvc 1/2" x 1/2" 90° | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 285 | tapón roscado presión pvc de 1/2" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Precio total de los bienes** | | | | | | |  |
|  | Añadir: Costo del transporte | | | | | | |  |
|  | Añadir: Costo del seguro | | | | | | |  |
|  | Añadir: Otros costos (especifíquense) | | | | | | |  |
|  | **Cotización final y completa** | | | | | | |  |

Entrega de los materiales en los sitios indicados incluido el cargue y descargue de materiales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO RESUMEN** | | | |
|  | **VALOR SIN IVA** | **IVA** | **VALOR TOTAL** |
| 1. Valor Materiales: Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra. |  |  |  |
| 1.1. Transporte de material |  |  |  |
| 2. Valor Materiales: Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico. |  |  |  |
| 2.1. Transporte de material |  |  |  |
| 3. Valor Materiales: Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito |  |  |  |
| 3.3. Transporte de material |  |  |  |
| **TOTAL** | | |  |

**CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:**

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **fecha de terminación** |
| **indicar** | **indicar** | **indicar** | **Indicar (xx meses, semanas, etc.)** | **Indicar detalladamente** | **Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)** |

**CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| ***Sí***  ***Se cumplirá*** | ***No***  ***Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Los bienes deberán entregarse en:  Dirección: Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.  Dirección: Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.  Dirección: Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito |  |  |  |
| **Tiempo de entrega estimado**  El plazo de entrega es de quince (15) días calendario contados a partir de la firma de la orden de compra. |  |  |  |
| **Garantía y requisitos de posventa**   |  |  | | --- | --- | | **Servicios posventa requeridos** | **Detalles adicionales** | | Transporte y entrega | Entrega de los materiales en los sitios indicados incluido el cargue y descargue de materiales. | |  |  |  |
| País(es) de origen[[4]](#footnote-4): Colombia |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. *[indicar fecha de firma de la oferta]*

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

1. *Se recomienda su agrupación por lotes, si procede, en particular cuando se autoricen licitaciones parciales.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.* [↑](#footnote-ref-4)