**Anexo 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artículos que deben suministrarse** | **Cantidad** | **Descripción/especificaciones de los bienes** | **Unidad de medida** | **Otras informaciones** |
| **BATERIA SANITARIA EL ROSARIO (**Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.) | | | | |
| PISO PARED CERÁMICA | 42 | PISO PARED CERÁMICA EGEO O SIMILAR BLANCO 20.5X20.5 CM | M2 |  |
| CEMENTO GRIS | 42 | CEMENTO GRIS TIPO 1 | kg |  |
| PUERTA METÁLICA | 2 | PUERTA METÁLICA 85X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) | UND |  |
| TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR | 61 | TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 76 X 38 X 1.5MM C16 | M Lineal |  |
| GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED | 3 | GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS | UND |  |
| ALAMBRE THHN | 300 | ALAMBRE THHN CALIBRE 12 CUALQUIER COLOR | ML |  |
| TEJA TERMOACUSTICA | 21 | TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM BLANCO 1.07 X 5.90 MTS | M2 |  |
| SANITARIO | 2 | SANITARIO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, ASIENTO (INSTITUCIONAL, REFERENCIA ACUACER, ACUAPLUS O EQUIVALENTE) | UND |  |
| LADRILLO | 900 | LADRILLO 23\*12\*10 MACIZO (COCIDO DE ARCILLA) | UND |  |
| PEGANTE CERÁMICO BLANCO | 320 | PEGANTE CERÁMICO BLANCO (PEGACOR O EQUIVALENTE) | KG |  |
| GRAVILLA | 4 | GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" | M3 |  |
| SIKA® TRANSPARENTE | 5 | SIKA® TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | GL |  |
| TORNILLO CUBIERTA | 600 | TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA 1-1/2 | UND |  |
| VARILLA 1/2 DE 6 METROS | 16 | VARILLA 1/2 DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS | UND |  |
| ESMALTE AMARILLO | 5 | ESMALTE AMARILLO SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - KOLOR ESTÁNDAR | GLN |  |
| TUBO PVC-S | 3 | TUBO PVC-S LISO 4" x 6ml | UND |  |
| TABLA MADERA CANTEADA | 7 | TABLA MADERA CANTEADA (0,25 X 0,0025 X 3ML) | UND |  |
| ARENA DE PEÑA | 3 | ARENA DE PEÑA | M3 |  |
| ARENA DE RIO | 3 | ARENA DE RIO | M3 |  |
| ANTICORROSIVO | 5 | ANTICORROSIVO | GLN |  |
| SOLDADURA PARA PVC | 3 | SOLDADURA PARA PVC X 1/4 DE GALÓN | UND |  |
| TAPON PVC-S 4" | 12 | TAPON PVC-S 4" | UND |  |
| MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM | 3 | MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM | UND |  |
| ESPEJO 4MM INCOLORO | 2 | ESPEJO 4MM INCOLORO | M2 |  |
| SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR | 2 | SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR | GLN |  |
| MALLA DE ACERO | 26 | MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA ABERTURA DE 15X15 GRAFIL 4 MM | M2 |  |
| RECEBO COMUN | 3 | RECEBO COMUN | M3 |  |
| VARILLA | 15 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES | UND |  |
| MATERA RÚSTICA | 4 | MATERA RÚSTICA DE BARRO MEDIANA #2 | UND |  |
| CANAL TIPO AMAZONAS | 7 | CANAL TIPO AMAZONAS | ML |  |
| ESTACAS EN MADERA | 10 | ESTACAS EN MADERA ENTRE 0,5 Y 1,0 METRO | UND |  |
| LIMPIADOR PVC | 3 | LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN | UND |  |
| TACOS DE MADERA | 25 | TACOS DE MADERA DE 10 CM | UND |  |
| SOLDADURA | 6 | SOLDADURA 7018 X KILOGRAMO | KG |  |
| YEE DOBLE PVC | 3 | YEE DOBLE PVC 4"X2" | UND |  |
| TACO MONOPOLAR | 2 | TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE O ATORNILLABLE 30 AMPERIOS | UND |  |
| SOLDADURA | 6 | SOLDADURA 6013 X KILOGRAMO | KG |  |
| UNIÓN PVC-S 4" | 5 | UNIÓN PVC-S 4" | UND |  |
| BRIDA SANITARIA | 2 | BRIDA SANITARIA FLEXIBLE | UND |  |
| TUBO PVC LISO | 1 | TUBO PVC LISO 4" AGUAS LLUVIAS X 6ml | UND |  |
| SELLADOR Y ADHESIVO | 2 | SELLADOR Y ADHESIVO ELÁSTICO DE UN COMPONENTE (SIKAFLEX SELLADOR O EQUIVALENTE) CUALQUIER COLOR | UND |  |
| IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS | 2 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS (SIKA 1 O EQUIVALENTE) X 2 KG | UND |  |
| REJILLA DE PISO EN BRONCE | 3 | REJILLA DE PISO EN BRONCE DE 3" X 2" | UND |  |
| PINTURA COLOR AZUL | 1 | PINTURA VINILTEX TIPO 1 COLOR AZUL OSCURO | GLN |  |
| PINTURA COLOR AMARILLO | 1 | PINTURA VINILTEX TIPO 1 COLOR AMARILLO OSCURO | GLN |  |
| MORTERO IMPERMEABLE | 4 | MORTERO IMPERMEABLE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE ENCHAPES (BINDA BOQUILLA) | KG |  |
| TUBO PVC-S LISO | 1 | TUBO PVC-S LISO 2"X6ml | UND |  |
| INTERRUPTOR DOBLE | 2 | INTERRUPTOR DOBLE | UND |  |
| ALAMBRE DE AMARRE | 10 | ALAMBRE DE AMARRE NEGRO CAL 18 | KG |  |
| TUBO PVC-P RDE | 4 | TUBO PVC-P RDE 13,5 LISO 1/2" X 6ml | UND |  |
| ALAMBRE DE COBRE | 16 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 | KG |  |
| UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS | 2 | UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS | UND |  |
| TUBO CONDUIT PVC. | 6 | TUBO CONDUIT PVC. DIÁMETRO 3/4" X 3M | UND |  |
| PUNTILLA CON CABEZA DE 3" | 16 | PUNTILLA CON CABEZA DE 3" CAJA X 500 GR DULCE | UND |  |
| CODO PVC-S 4" CXE | 2 | CODO PVC-S 4" CXE | UND |  |
| SIFÓN SANITARIO 4" | 2 | SIFÓN SANITARIO 4" | UND |  |
| YEE PVC 4" | 2 | YEE PVC 4" | UND |  |
| CABLE ALUMINIO N. 10 | 10 | CABLE ALUMINIO N. 10 | ML |  |
| YEE SENCILLA PVC 4"X2" | 1 | YEE SENCILLA PVC 4"X2" | UND |  |
| TABLERO MONOFÁSICO | 1 | TABLERO MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS | UND |  |
| SIFÓN SANITARIO | 3 | SIFÓN SANITARIO 2" | UND |  |
| CODOS 4" PVC | 2 | CODOS 4" PVC | UND |  |
| ENCHAPE GUARDAESCOBA | 5 | ENCHAPE GUARDAESCOBA (MIKONOS ARCOIRIS ARD AZUL CARAS DIFERENCIADAS CORONA) | M Lineal |  |
| TAPAS | 3 | TAPAS CANAL AMAZONAS | UND |  |
| SOPORTES BAJANTE | 7 | SOPORTES BAJANTE CANAL AMAZONAS | UND |  |
| CONECTOR DE RESORTE | 20 | CONECTOR DE RESORTE HASTA 16 MM | UND |  |
| ACOPLE PARA SANITARIOS | 2 | ACOPLE PARA SANITARIOS PLÁSTICO X 50 CM. 1/2 X 7/8” | UND |  |
| PLAFON | 4 | PLAFON O ROSETA DE LOSA | UND |  |
| CAJA OCTOGONAL CONDUIT | 4 | CAJA OCTOGONAL CONDUIT PVC MEDIDAS 107 X 107 X 48 MM | UND |  |
| DETERGENTE EN POLVO | 1 | DETERGENTE EN POLVO | KG |  |
| CAJA GALVANIZADA | 3 | CAJA GALVANIZADA 2400 CALIBRE 20 | UND |  |
| HILO NYLON CARRETE | 1 | HILO NYLON CARRETE X 100 METROS | UND |  |
| CODO PVC 2 | 4 | CODO PVC 2" CXE | UND |  |
| ADAPTADOR TERMINAL | 13 | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC. DIÁMETRO DE 3/4" | UND |  |
| GRAFIL DE 4MM | 1,79 | GRAFIL DE 4MM | KG |  |
| CODOS | 15 | CODOS PVC-P D=1/2" | UND |  |
| CINTA SELLANTE | 2 | CINTA SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10 M | UND |  |
| TEE PVC-P D=1/2" | 5 | TEE PVC-P D=1/2" | UND |  |
| UNION PVC | 3 | UNION PVC-P D=1/2" | UND |  |
| TAPÓN SOLDADO | 5 | TAPÓN SOLDADO PRESIÓN PVC. DIÁMETRO 1/2" | UND |  |
| ENCHAPE GUARDAESCOBA | 5 | ENCHAPE GUARDAESCOBA (MIKONOS ARCOIRIS ARD AZUL CARAS DIFERENCIADAS CORONA) | ML |  |
| **BATERIA SANITARIA POLICARPA (**Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.) | | | | |
| CERAMICA | 78 | CERÁMICA PARED EGEO O SIMILAR BLANCO 20.5X20.5 CM | M2 |  |
| CEMENTO | 90 | CEMENTO GRIS TIPO 1 | BULTO |  |
| TEJA | 42 | TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM AZUL 1.07 X 5.9 MTS | M2 |  |
| TUBO | 95 | TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 76 X 38 X 1.5MM C16 | ML |  |
| JARDIN | 23 | JARDIN VERTICAL ECO 6 BOLSILLOS | ML |  |
| GRAVILLA | 9 | GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" | M3 |  |
| PUERTA | 2 | PUERTA METÁLICA 85X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) | UND |  |
| GRIFERÍA | 4 | GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS | UND |  |
| PEGANTE | 520 | PEGANTE CERÁMICO BLANCO (PEGACOR O EQUIVALENTE) | KG |  |
| SANITARIO | 3 | SANITARIO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, ASIENTO (INSTITUCIONAL, REFERENCIA ACUACER, ACUAPLUS O EQUIVALENTE) | UND |  |
| LADRILLO | 2.300 | LADRILLO LIMPIO M-12 10H 24X12X6.5 | UND |  |
| JARDINERA | 36 | JARDINERA 40 CM CON PLATO | UND |  |
| PUERTA | 1 | PUERTA METÁLICA 105X240 (INCLUYE MANIJA Y MARCO) | UND |  |
| VARILLA | 32 | VARILLA ½” DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS | UND |  |
| TABLA | 14 | TABLA MADERA CANTEADA (0,25 X 0,0025 X 3ML) | UND |  |
| ARENA | 6 | ARENA DE RIO | M3 |  |
| SIKA® | 5 | SIKA® TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | GL |  |
| RECEBO | 7 | RECEBO COMUN | M3 |  |
| BARRA | 1 | BARRA SEGURIDAD BAÑO PISO PARED | UND |  |
| ESTACAS | 30 | ESTACAS EN MADERA ENTRE 0,5 Y 1,0 METRO | UND |  |
| MALLA | 54 | MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA ABERTURA DE 15X15 GRAFIL 4 MM | M2 |  |
| ARENA | 4 | ARENA DE PEÑA | M3 |  |
| VARILLA | 29 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES | UND |  |
| SOLDADURA | 4 | SOLDADURA PARA PVC X 1/4 DE GALÓN | UND |  |
| ESMALTE | 5 | ESMALTE PARA USO EXTERIOR | GLN |  |
| TUBO | 3 | TUBO PVC-S LISO 4"X6ml | UND |  |
| TAPON | 14 | TAPON PVC 4" | UND |  |
| ANTICORROSIVO | 5 | ANTICORROSIVO | GLN |  |
| TACOS | 50 | TACOS DE MADERA DE 10 CM | UND |  |
| ESPEJO | 2 | ESPEJO 4MM INCOLORO | M2 |  |
| LAVAMANOS | 1 | LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO O SIMILAR | UND |  |
| ALAMBRE | 78 | ALAMBRE THHN CALIBRE 12 CUALQUIER COLOR | M Lineal |  |
| INTERRUPTOR | 8 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND |  |
| Tornillo | 320 | Tornillo Autoperforante 1 1/2 Para Metal Ajover | UND |  |
| CANAL | 8 | CANAL TIPO AMAZONAS | ML |  |
| LIMPIADOR | 4 | LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN | UND |  |
| SOLDADURA | 9 | SOLDADURA 7018 X KILOGRAMO | KG |  |
| BARRA | 1 | BARRA SEGURIDAD BAÑO 32X500 | UND |  |
| MACETA | 2 | MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM | UND |  |
| SOLDADURA | 9 | SOLDADURA 6013 X KILOGRAMO | KG |  |
| BRIDA | 3 | BRIDA SANITARIA FLEXIBLE | UND |  |
| ALAMBRE | 43 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 | ML |  |
| SIKA | 1 | SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR | GLN |  |
| YEE | 3 | YEE DOBLE PVC 4"X2" | UND |  |
| SELLADOR Y ADHESIVO | 3 | SELLADOR Y ADHESIVO ELÁSTICO DE UN COMPONENTE (SIKAFLEX SELLADOR O EQUIVALENTE) CUALQUIER COLOR | UND |  |
| TACO | 2 | TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE O ATORNILLABLE 30 AMPERIOS | UND |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 3 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS (SIKA 1 O EQUIVALENTE) X 2 KG | UND |  |
| REJILLA | 4 | REJILLA DE PISO EN BRONCE DE 3" X 2" | UND |  |
| TUBO | 1 | TUBO PVC LISO 4" AGUAS LLUVIAS X 6ml | UND |  |
| MORTERO | 5 | MORTERO IMPERMEABLE PARA EMBOQUILLAR JUNTAS ENTRE ENCHAPES (BINDA BOQUILLA) | KG |  |
| PUNTILLA | 33 | PUNTILLA CON CABEZA DE 3" CAJA X 500 GR DULCE | UND |  |
| TUBO | 12 | TUBO CONDUIT PVC. DIÁMETRO 3/4" X 3M | UND |  |
| YEE | 2 | YEE SENCILLA PVC 4"X2" | UND |  |
| TUBO | 1 | TUBO PVC-S LISO 2" X 6ml | UND |  |
| TUBO | 5 | TUBO PVC LISO 1/2" RDE 13,5 X 6ml | UND |  |
| CODO | 3 | CODO PVC 4" CXE | UND |  |
| SIFÓN | 3 | SIFÓN SANITARIO 4" | UND |  |
| YEE | 3 | YEE PVC 4" | UND |  |
| SIFÓN | 5 | SIFÓN SANITARIO 2" | UND |  |
| ALAMBRE | 10 | ALAMBRE DE AMARRE NEGRO CAL 18 | KG |  |
| CODOS | 3 | CODOS 4" PVC | UND |  |
| UNIÓN | 2 | UNIÓN PVC-S 4" | UND |  |
| CONECTOR | 45 | CONECTOR DE RESORTE HASTA 16 MM | UND |  |
| TABLERO | 1 | TABLERO MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS | UND |  |
| ACOPLE” | 4 | ACOPLE PARA SANITARIOS PLÁSTICO X 50 CM. 1/2 X 7/8” | UND |  |
| CAJA | 7 | CAJA GALVANIZADA 2400 CALIBRE 20 | UND |  |
| PLAFON | 7 | PLAFON O ROSETA DE LOSA | UND |  |
| CAJA | 7 | CAJA OCTOGONAL CONDUIT PVC MEDIDAS 107 X 107 X 48 MM | UND |  |
| TAPAS | 3 | TAPAS CANAL AMAZONAS | UND |  |
| ADAPTADOR | 30 | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC. DIÁMETRO DE 3/4" | UND |  |
| UNION | 1 | UNION BAJANTE AMAZONAS | UND |  |
| SOPORTES | 7 | SOPORTES BAJANTE AMAZONAS | UND |  |
| CODOS | 25 | CODOS PVC-P D=1/2" | UND |  |
| CODO | 5 | CODO PVC-S 2" CXE | UND |  |
| HILO | 1 | HILO NYLON CARRETE X 100 METROS | KG |  |
| GRAFIL | 1,95 | GRAFIL DE 4MM | UND |  |
| CINTA | 3 | CINTA SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10 M | UND |  |
| TEE | 6 | TEE 1/2" | UND |  |
| TAPÓN | 6 | TAPÓN SOLDADO PRESIÓN PVC. DIÁMETRO 1/2" | UND |  |
| **ADECUACION AULA ESCOLAR LEIVA (**Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito) | | | | |
| CEMENTO | 250 | CEMENTO GRIS TIPO 1 | BULTOS |  |
| TEJA | 46 | TEJA TERMOACUSTICA 2MM 5.9X0.94 AZUL UPVC | M2 |  |
| VARILLA | 142 | VARILLA 1/2 DE 6 METROS PARA VIGAS CIMENTACION, AEREAS, COLUMNAS | UND |  |
| VARILLA | 229 | VARILLA 3/8 PARA FLEJES | UND |  |
| LADRILLO | 3.500 | LADRILLO MACIZO COMUN 12X24X7 | UND |  |
| VENTANA | 2 | VENTANA GALVANIZADA CORREDISA DE 1.5X3.83 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO | UND |  |
| CUARTON | 257 | CUARTON, 2" X 4" X 3 M | UND |  |
| ARENA | 15 | ARENA DE RIO | M3 |  |
| TRITURADO | 21 | TRITURADO de 3/4 | M3 |  |
| RECEBO PARA RELLENO | 32 | RECEBO PARA RELLENO (zapatas y pisos) | M3 |  |
| CERAMICA | 52 | CERAMICA 40X40 CM, TRAFICO 4 PARA SALON COLOR BEIGE | M2 |  |
| PERFIL | 114 | PERFIL METALICO EN C 60X60X2mm | ML |  |
| TABLA | 70 | TABLA DE 3X0,3X0,3 | UND |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA CORREDISA DE 1.5X3.65 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO | UND |  |
| ALAMBRE | 380 | ALAMBRE COBRE, CABLE CU CAL. 12 AWG THHN (ROJO) | ML |  |
| PINTURA | 2 | PINTURA TIPO 1 (GRIS) | GLN |  |
| PINTURA | 13 | PINTURA TIPO 1 (BLANCO GALON) | GLN |  |
| CANAL | 18 | CANAL TIPO AMAZONAS DE 3 METROS | ML |  |
| TABLA | 50 | TABLA DE 3X0,3X0,02 | UND |  |
| VIDRIO | 22 | VIDRIO TRANSPARENTE 4MM | M2 |  |
| VARILLA | 18 | VARILLA 5/8 DE 6 METROS PARA ZAPATAS | UND |  |
| CABALLETE | 19 | CABALLETE RECTO O TRAPEZAL EN PVC | UND |  |
| PEGACOR | 320 | PEGACOR 25 KG | KG |  |
| TUBERIA | 4 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" x 6ml | UND |  |
| GUADUA | 45 | GUADUA x5m | UND |  |
| TAPA | 12 | TAPA CAJA ENCHUFE CA8GH HORIZONTAL MONTAJE DUPLEX | UND |  |
| ESTUCO | 7 | ESTUCO PLASTICO ACRILICO CUÑETE | UND |  |
| ESTUCO | 7 | ESTUCO PLASTICO CUÑETE | UND |  |
| TUBO | 24 | TUBO CONDUIT EMT 3/4" X 3M | UND |  |
| ALAMBRE | 110 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 | KG |  |
| PANEL | 12 | PANEL LED SOBRE CIRCULAR 1350 LÚMENES 18W LUZ FRÍA | UND |  |
| BAJANTE | 12 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS | ML |  |
| PUERTA | 1 | PUERTA METALICA GALVINIZADA A=1,00M ALTURA=2,12M (INCLUYE MARCO+PINTURA ESMALTE BLANCO) | UND |  |
| CERAMICA | 8 | CERAMICA PARA MESON 20X20 COLOR BLANCO | M2 |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" x 6ml | UND |  |
| TORNILLO | 316 | TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA 2 | UND |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" x 6ml | UND |  |
| MADERA | 7 | MADERA SECA CEPILLADA DE 3 CM X 30 CM X 3 M | UND |  |
| PUNTILLAS | 37 | PUNTILLAS LISA 3" CON CABEZA HIERRO DULCE | LB |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 0.4X2.5 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO | UND |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 0.5X2.5 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO | UND |  |
| VENTANA | 1 | VENTANA GALVANIZADA DE 1.00X0.4 CON REJA DE SEGURIDAD ACABADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO | UND |  |
| SOLDADURA | 2 | SOLDADURA PVC 1/4 GL | UND |  |
| CERAMICA | 6 | CERAMICA PARA PARED 20X20 (COLOR BLANCO 3M, CALOR NEGRO 3M) | M2 |  |
| TUBO | 3 | TUBO RECTANGULAR CALIBRE 18 DE 4X8 | UND |  |
| UNIÓN | 6 | UNIÓN CANAL AMAZONA | UND |  |
| CABLE | 9 | CABLE CU CAL. 2 AWG DESNUDO | ML |  |
| TINTE | 1 | TINTE SECADO RÁPIDO EFECTO ENVEJECIDO 1GALÓN CELESTE VINTAGE | GLN |  |
| BOQUILLADOR | 14 | BOQUILLADOR BLANCO CAJA 2KILOS | KG |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 4 | IMPERMEABILIZANTE SIKA IPERMURO 4.0 KG | KG |  |
| INTERRUPTOR | 4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 15A | UND |  |
| SOLDADURA | 11 | SOLDADURA 6013 | KG |  |
| IMPERMEABILIZANTE | 4 | IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA 1 O SIMILAR | KG |  |
| VARILLA | 1 | VARILLA COBRE 5/8" X 2,4M | UND |  |
| TUBO | 26 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3M | UND |  |
| LIMPIADOR | 2 | LIMPIADOR PVC X300G | UND |  |
| PINTURA | 2 | PINTURA ESMALTE BLANCO | GLN |  |
| SOPORTE | 14 | SOPORTE CANAL AMAZONAS (GANCHOS) | UND |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA PVC 1/4 GL | UND |  |
| ANTICORROSIVO | 2 | ANTICORROSIVO GALON | GLN |  |
| MADERA | 3 | MADERA SECA CEPILLADA DE 3 CM X 30 CM X 3 M | UND |  |
| CURVA | 24 | CURVA EMT 3/4" | UND |  |
| TABLERO | 1 | TABLERO MONOFASICO 2 CTOS | UND |  |
| ALAMBRE | 60 | ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 14 | ML |  |
| LLAVE | 3 | LLAVE TERMINAL MARIPOSA DE JARDIN 1/2 METALICA | UND |  |
| RODILLO | 5 | RODILLO ECONOMICO DE 9 PULGADAS PARA PINTAR | UND |  |
| ANCLAJE | 50 | ANCLAJE BLOQUE HUECO MARIPOSA 3/16X2 | UND |  |
| BISAGRA | 15 | BISAGRA COBRE NUDO 3" | UND |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL EMT 3/4" | UND |  |
| BREAKER | 4 | BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS DSE | UND |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA A PRESION PVC 1/2" RDE 13,5 X 6ml | UND |  |
| CUARTON | 5 | CUARTON SECO CEPILLADO 5 CM X 3 CM X 3 M | UND |  |
| CAJA | 12 | CAJA METALICA OCTOGONAL | UND |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR | GLN |  |
| Varilla | 1 | Varilla cobre 5/8" x 2,4m | UND |  |
| CAJA | 13 | CAJA PLASTICA PVC 4 X 2 (5800) | UND |  |
| TAPA | 3 | TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS | UND |  |
| DISOLVENTE | 3 | DISOLVENTE | GLN |  |
| UNION | 12 | UNION EMT 3/4" | UND |  |
| SOPORTE | 4 | SOPORTE DE BAJANTE | UND |  |
| CURVA | 26 | CURVA PVC 1/2" | UND |  |
| NYLON | 4 | NYLON 1 MM X 100 METROS | UND |  |
| UNION | 4 | UNION CANAL AMAZONAS | UND |  |
| CODOS | 6 | CODOS PARA BAJANTE DEL CANAL AMAZONAS | UND |  |
| CAJA | 12 | CAJA METALICA OCTOGONAL | UND |  |
| SOLDADURA | 1 | SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR CARTUCHO X20 | UND |  |
| BROCHA | 4 | BROCHA MANGO PLASTICO DE 4" | UND |  |
| Varilla | 1 | Varilla cobre 5/8" x 2,4m | UND |  |
| CAJA | 13 | CAJA RECTANGULAR PVC 4 X 2 (5800) | UND |  |
| REJILLA | 3 | REJILLA SOSCO 3X2 PULGADAS | UND |  |
| TAPA | 3 | TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS | UND |  |
| SOPORTE | 12 | SOPORTE DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS | UND |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL EMTC3/4" | UND |  |
| TUBERIA | 3 | TUBERIA A PRESION PVC 1/2" RDE 13,5 X 6ml | UND |  |
| TUBO | 2 | TUBO PVC 2" | UND |  |
| BREAKER | 6 | BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS DSE | UND |  |
| CODOS | 3 | CODOS SIFON 2" | UND |  |
| PIRAGUA | 3 | PIRAGUA EN ALUMINIO X3M | UND |  |
| INTERRUPTOR | 1 | INTERRUPTOR DOBLE 10A-110/250V | UND |  |
| UNION | 12 | UNION EMT 3/4" | UND |  |
| YEE | 2 | YEE PVC3" | UND |  |
| CURVA | 26 | CURVA PVC 1/2" | UND |  |
| CODO | 6 | CODO PVC 2" | UND |  |
| CODO | 3 | CODO PVC 3" | UND |  |
| TAPA | 12 | TAPA PARA CAJA OCTAGONAL METALICA | UND |  |
| TERMINAL | 26 | TERMINAL PVC 1/2" | UND |  |
| ADAPTADOR | 5 | ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION | UND |  |
| REJILLA | 3 | REJILLA METALICA DE 2" | UND |  |
| UNION | 3 | UNION SANITARIA PVC 3" | UND |  |
| REDUCCION | 2 | REDUCCION PVC DE 3 A 2" | UND |  |
| SIFON | 1 | SIFON DE 3" | UND |  |
| VALVULA | 1 | VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLES 1/2" | UND |  |
| UNION | 1 | UNION SANITARIA PVC 4" | UND |  |
| CINTA | 2 | CINTA TEFLON | UND |  |
| LIJA DE AGUA | 7 | LIJA DE AGUA NO. 150 | UND |  |
| SONDA | 1 | SONDA CABLEADO ELECTRICO DE 15M (PARA INSTALCIONES ELECTRICAS) | UND |  |
| UNION | 3 | UNION SANITARIA PVC 3" | UND |  |
| SILICONA | 1 | SILICONA TUBO 200X300 ML | UND |  |
| CODO | 4 | CODO PVC-P 1/2" 90° | UND |  |
| TEE | 1 | TEE PVC 1/2" X 1/2" 90° | UND |  |
| TAPÓN | 1 | TAPÓN ROSCADO PRESIÓN PVC DE 1/2" | UND |  |

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)

**Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.**

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indic

**Anexo 2**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

**(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas**

**con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))**

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia \_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Unidad (mínima por producto)** | **Cant** | **Marca del Articulo** | **Vlr unidad antes de IVA** | **IVA %** | **Vlr unidad IVA incluido** | **Valor Total IVA incluido** |
| **BATERIA SANITARIA EL ROSARIO (**Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.) | | | | | | | | |
| 1 | PISO PARED CERÁMICA | M2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 2 | CEMENTO GRIS | kg | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | PUERTA METÁLICA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR | M Lineal | 61 |  |  |  |  |  |
| 5 | GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | ALAMBRE THHN | ML | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | SANITARIO | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | LADRILLO | UND | 900 |  |  |  |  |  |
| 10 | PEGANTE CERÁMICO BLANCO | KG | 320 |  |  |  |  |  |
| 11 | GRAVILLA | M3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | SIKA® TRANSPARENTE | GL | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | TORNILLO CUBIERTA | UND | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | VARILLA 1/2 DE 6 METROS | UND | 16 |  |  |  |  |  |
| 15 | ESMALTE AMARILLO | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | TUBO PVC-S | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | TABLA MADERA CANTEADA | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | ARENA DE PEÑA | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | ARENA DE RIO | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | ANTICORROSIVO | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | SOLDADURA PARA PVC | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | TAPON PVC-S 4" | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | MACETA COLUMNA RUSTICA 60CM | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | ESPEJO 4MM INCOLORO | M2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | MALLA DE ACERO | M2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 27 | RECEBO COMUN | M3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | VARILLA | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 29 | MATERA RÚSTICA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | CANAL TIPO AMAZONAS | ML | 7 |  |  |  |  |  |
| 31 | ESTACAS EN MADERA | UND | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | LIMPIADOR PVC | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | TACOS DE MADERA | UND | 25 |  |  |  |  |  |
| 34 | SOLDADURA | KG | 6 |  |  |  |  |  |
| 35 | YEE DOBLE PVC | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | TACO MONOPOLAR | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | SOLDADURA | KG | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | UNIÓN PVC-S 4" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | BRIDA SANITARIA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | TUBO PVC LISO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | SELLADOR Y ADHESIVO | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | REJILLA DE PISO EN BRONCE | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | PINTURA COLOR AZUL | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | PINTURA COLOR AMARILLO | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | MORTERO IMPERMEABLE | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | TUBO PVC-S LISO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | ALAMBRE DE AMARRE | KG | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | TUBO PVC-P RDE | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | ALAMBRE DE COBRE | KG | 16 |  |  |  |  |  |
| 52 | UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | TUBO CONDUIT PVC. | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | PUNTILLA CON CABEZA DE 3" | UND | 16 |  |  |  |  |  |
| 55 | CODO PVC-S 4" CXE | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | SIFÓN SANITARIO 4" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | YEE PVC 4" | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | CABLE ALUMINIO N. 10 | ML | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | YEE SENCILLA PVC 4"X2" | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | TABLERO MONOFÁSICO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | SIFÓN SANITARIO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 | CODOS 4" PVC | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | ENCHAPE GUARDAESCOBA | M Lineal | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | TAPAS | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 65 | SOPORTES BAJANTE | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 66 | CONECTOR DE RESORTE | UND | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | ACOPLE PARA SANITARIOS | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | PLAFON | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 69 | CAJA OCTOGONAL CONDUIT | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | DETERGENTE EN POLVO | KG | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | CAJA GALVANIZADA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 72 | HILO NYLON CARRETE | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | CODO PVC 2 | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 74 | ADAPTADOR TERMINAL | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 75 | GRAFIL DE 4MM | KG | 1,79 |  |  |  |  |  |
| 76 | CODOS | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 77 | CINTA SELLANTE | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | TEE PVC-P D=1/2" | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 79 | UNION PVC | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 80 | TAPÓN SOLDADO | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 81 | ENCHAPE GUARDAESCOBA | ML | 5 |  |  |  |  |  |
| **BATERIA SANITARIA POLICARPA (**Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.) | | | | | | | | |
| 82 | CERAMICA | M2 | 78 |  |  |  |  |  |
| 83 | CEMENTO | BULTO | 90 |  |  |  |  |  |
| 84 | TEJA | M2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 85 | TUBO | ML | 95 |  |  |  |  |  |
| 86 | JARDIN | ML | 23 |  |  |  |  |  |
| 87 | GRAVILLA | M3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 88 | PUERTA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 89 | GRIFERÍA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 90 | PEGANTE | KG | 520 |  |  |  |  |  |
| 91 | SANITARIO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 92 | LADRILLO | UND | 2.300 |  |  |  |  |  |
| 93 | JARDINERA | UND | 36 |  |  |  |  |  |
| 94 | PUERTA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | VARILLA | UND | 32 |  |  |  |  |  |
| 96 | TABLA | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 97 | ARENA | M3 | 6 |  |  |  |  |  |
| 98 | SIKA® | GL | 5 |  |  |  |  |  |
| 99 | RECEBO | M3 | 7 |  |  |  |  |  |
| 100 | BARRA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | ESTACAS | UND | 30 |  |  |  |  |  |
| 102 | MALLA | M2 | 54 |  |  |  |  |  |
| 103 | ARENA | M3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 104 | VARILLA | UND | 29 |  |  |  |  |  |
| 105 | SOLDADURA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 106 | ESMALTE | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 107 | TUBO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 108 | TAPON | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 109 | ANTICORROSIVO | GLN | 5 |  |  |  |  |  |
| 110 | TACOS | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 111 | ESPEJO | M2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | LAVAMANOS | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | ALAMBRE | M Lineal | 78 |  |  |  |  |  |
| 114 | INTERRUPTOR | UND | 8 |  |  |  |  |  |
| 115 | Tornillo | UND | 320 |  |  |  |  |  |
| 116 | CANAL | ML | 8 |  |  |  |  |  |
| 117 | LIMPIADOR | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 118 | SOLDADURA | KG | 9 |  |  |  |  |  |
| 119 | BARRA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | MACETA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | SOLDADURA | KG | 9 |  |  |  |  |  |
| 122 | BRIDA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 123 | ALAMBRE | ML | 43 |  |  |  |  |  |
| 124 | SIKA | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | YEE | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 126 | SELLADOR Y ADHESIVO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 127 | TACO | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | IMPERMEABILIZANTE | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 129 | REJILLA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 130 | TUBO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | MORTERO | KG | 5 |  |  |  |  |  |
| 132 | PUNTILLA | UND | 33 |  |  |  |  |  |
| 133 | TUBO | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 134 | YEE | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 135 | TUBO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | TUBO | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 137 | CODO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | SIFÓN | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 139 | YEE | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 140 | SIFÓN | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 141 | ALAMBRE | KG | 10 |  |  |  |  |  |
| 142 | CODOS | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 143 | UNIÓN | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 | CONECTOR | UND | 45 |  |  |  |  |  |
| 145 | TABLERO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | ACOPLE” | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 147 | CAJA | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 148 | PLAFON | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 149 | CAJA | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 150 | TAPAS | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 151 | ADAPTADOR | UND | 30 |  |  |  |  |  |
| 152 | UNION | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | SOPORTES | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 154 | CODOS | UND | 25 |  |  |  |  |  |
| 155 | CODO | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 156 | HILO | KG | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | GRAFIL | UND | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 158 | CINTA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 159 | TEE | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 160 | TAPÓN | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| **ADECUACION AULA ESCOLAR LEIVA (**Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito) | | | | | | | | |
| 161 | CEMENTO | BULTOS | 250 |  |  |  |  |  |
| 162 | TEJA | M2 | 46 |  |  |  |  |  |
| 163 | VARILLA | UND | 142 |  |  |  |  |  |
| 164 | VARILLA | UND | 229 |  |  |  |  |  |
| 165 | LADRILLO | UND | 3.500 |  |  |  |  |  |
| 166 | VENTANA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 167 | CUARTON | UND | 257 |  |  |  |  |  |
| 168 | ARENA | M3 | 15 |  |  |  |  |  |
| 169 | TRITURADO | M3 | 21 |  |  |  |  |  |
| 170 | RECEBO PARA RELLENO | M3 | 32 |  |  |  |  |  |
| 171 | CERAMICA | M2 | 52 |  |  |  |  |  |
| 172 | PERFIL | ML | 114 |  |  |  |  |  |
| 173 | TABLA | UND | 70 |  |  |  |  |  |
| 174 | VENTANA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | ALAMBRE | ML | 380 |  |  |  |  |  |
| 176 | PINTURA | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 177 | PINTURA | GLN | 13 |  |  |  |  |  |
| 178 | CANAL | ML | 18 |  |  |  |  |  |
| 179 | TABLA | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 180 | VIDRIO | M2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 181 | VARILLA | UND | 18 |  |  |  |  |  |
| 182 | CABALLETE | UND | 19 |  |  |  |  |  |
| 183 | PEGACOR | KG | 320 |  |  |  |  |  |
| 184 | TUBERIA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 185 | GUADUA | UND | 45 |  |  |  |  |  |
| 186 | TAPA | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 187 | ESTUCO | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 188 | ESTUCO | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 189 | TUBO | UND | 24 |  |  |  |  |  |
| 190 | ALAMBRE | KG | 110 |  |  |  |  |  |
| 191 | PANEL | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 192 | BAJANTE | ML | 12 |  |  |  |  |  |
| 193 | PUERTA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | CERAMICA | M2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 195 | TUBERIA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 196 | TORNILLO | UND | 316 |  |  |  |  |  |
| 197 | TUBERIA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 198 | MADERA | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 199 | PUNTILLAS | LB | 37 |  |  |  |  |  |
| 200 | VENTANA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | VENTANA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | VENTANA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | SOLDADURA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | CERAMICA | M2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 205 | TUBO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 206 | UNIÓN | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 207 | CABLE | ML | 9 |  |  |  |  |  |
| 208 | TINTE | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | BOQUILLADOR | KG | 14 |  |  |  |  |  |
| 210 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 211 | INTERRUPTOR | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 212 | SOLDADURA | KG | 11 |  |  |  |  |  |
| 213 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 4 |  |  |  |  |  |
| 214 | VARILLA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 215 | TUBO | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 216 | LIMPIADOR | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 217 | PINTURA | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 218 | SOPORTE | UND | 14 |  |  |  |  |  |
| 219 | SOLDADURA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 | ANTICORROSIVO | GLN | 2 |  |  |  |  |  |
| 221 | MADERA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 222 | CURVA | UND | 24 |  |  |  |  |  |
| 223 | TABLERO | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 | ALAMBRE | ML | 60 |  |  |  |  |  |
| 225 | LLAVE | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 226 | RODILLO | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 227 | ANCLAJE | UND | 50 |  |  |  |  |  |
| 228 | BISAGRA | UND | 15 |  |  |  |  |  |
| 229 | TERMINAL | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 230 | BREAKER | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 231 | TUBERIA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 232 | CUARTON | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 233 | CAJA | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 234 | SOLDADURA | GLN | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | Varilla | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 236 | CAJA | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 237 | TAPA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 238 | DISOLVENTE | GLN | 3 |  |  |  |  |  |
| 239 | UNION | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 240 | SOPORTE | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 241 | CURVA | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 242 | NYLON | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 243 | UNION | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 244 | CODOS | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 245 | CAJA | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 246 | SOLDADURA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 247 | BROCHA | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 248 | Varilla | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 249 | CAJA | UND | 13 |  |  |  |  |  |
| 250 | REJILLA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 251 | TAPA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 252 | SOPORTE | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 253 | TERMINAL | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 254 | TUBERIA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 255 | TUBO | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 256 | BREAKER | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 257 | CODOS | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 258 | PIRAGUA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 259 | INTERRUPTOR | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 260 | UNION | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 261 | YEE | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 262 | CURVA | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 263 | CODO | UND | 6 |  |  |  |  |  |
| 264 | CODO | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 265 | TAPA | UND | 12 |  |  |  |  |  |
| 266 | TERMINAL | UND | 26 |  |  |  |  |  |
| 267 | ADAPTADOR | UND | 5 |  |  |  |  |  |
| 268 | REJILLA | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 269 | UNION | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 270 | REDUCCION | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 271 | SIFON | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 272 | VALVULA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 273 | UNION | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 274 | CINTA | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 275 | LIJA DE AGUA | UND | 7 |  |  |  |  |  |
| 276 | SONDA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | UNION | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 278 | SILICONA | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 279 | CODO | UND | 4 |  |  |  |  |  |
| 280 | TEE | UND | 1 |  |  |  |  |  |
| 281 | TAPÓN | UND | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Precio total de los bienes** | | | | | | |  |
|  | Añadir: Costo del transporte | | | | | | |  |
|  | Añadir: Costo del seguro | | | | | | |  |
|  | Añadir: Otros costos (especifíquense) | | | | | | |  |
|  | **Cotización final y completa** | | | | | | |  |

(Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega)

**CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente:**

Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **fecha de terminación** |
| **indicar** | **indicar** | **indicar** | **Indicar (xx meses, semanas, etc.)** | **Indicar detalladamente** | **Indicar (fecha de inicio y terminación detallada)** |

**CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| **Sí**  **Se cumplirá** | **No**  **Se cumplirá** | **Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta** |
| Los bienes deberán entregarse en:  Dirección: Polideportivo de La Sierra (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio del Rosario, Cabecera Corregimiento de La Sierra.    Dirección: Vereda Puerto Rico - Centro educativo Puerto Rico Centro educativo Puerto Rico (Construcción de Batería Sanitaria). Nariño, Municipio de Policarpa, Corregimiento de Puerto Rico.  Dirección: Centro Educativo Santa Teresita (Construcción Aula Escolar). Nariño, Municipio de Leiva, Corregimiento de Florida Baja, Vereda Comunidad La Flor y Alto Bonito.  (Ver anexo base de lugares y cantidades de entrega) |  |  |  |
| **Tiempo de entrega estimado**  El plazo de entrega es de quince (xx) días calendario contados a partir de la firma de la orden de compra. |  |  |  |
| **Garantía y requisitos de posventa**   |  |  | | --- | --- | | Servicio de postventa requerido | Detalles adicionales | | Transporte incluido | Entrega en los lugares indicados | | Se requiere garantizar calidad de los productos |  | | Cargue y descargue materiales | Entregas completas de acuerdo a lo solicitado | |  |  |  |
| País(es) de origen[[3]](#footnote-3): Colombia |  |  |  |
| Validez de la cotización 90 días. |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de compra.* [↑](#footnote-ref-3)