**Приложение 1**

Ссылка: UNDP/Tourism/373/2020

**Техническое задание на приобретение оборудования для сыроварни**

**Revision 1: 20 ноября 2020**

Закупка оборудования производится в рамках проекта «ПРООН «Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма на местном уровне». Все оборудование должно быть новым.

Претенденты должны заполнить колонку №4 ниже, где необходимо подробно указать характеристики оборудования. Допускается подача предложений по отдельным лотам.

**Таблица 1 – Техническая спецификация по Лоту №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требуемый параметр** | **Значение показателей** | **Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению)** *Укажите* *характеристики предлагаемого товара:* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Лот 1 – Оборудование для производства сыра**
 |  |
| **1.** | **Охладитель молока вертикальный либо горизонтальный объемом не менее 1000 л**  |  **1шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:***  |
| 1.1. | Минимальный охладительный объем  | не более 320 л | *Укажите минимальный охладительный объем* |
| 1.2 | Максимальный охладительный объем  | не менее 1000 л | *Укажите максимальный охладительный объем* |
| 1.3 | Емкость теплоизолированная | наличие | *Укажите наличие* |
| 1.4 | Хладогент  | R404a или R507A | *Укажите хладогент* |
| 1.5 | Потребляемая мощность  | не более 4 кВт | *Укажите потребляюмую мощность* |
| 1.6 | Материал внутренней емкости AiSi304 или не хуже | AiSi304 или не хуже | *Укажите материал внутренней емкости* |
| 1.7 | Крышка двухсекционная с люком  | Из нержавеющей стали AiSi304 или не хуже | *Укажите наличие крышки и люка, материал* |
| 1.8 | Мешалка | Наличие | *Укажите наличие* |
| 1.9 | Габаритные размеры | Для вертикального типа: Высота не более – 2500 мм Ширина не более 1450 ммДля горизонтального типа ширина не более 1450 мм  | *Укажите габаритные размеры* |
| **2.** | **Насос для перекачки молока**  | **2 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 2.1 | Тип  | центробежный | *Укажите тип* |
| 2.2 | Температура перекачиваемой жидкости  | 5-90 ºС или более широкий диапазон | *Укажите диапазон температур* |
| 2.3 | Напряжение  | 220 В | *Укажите напряжение* |
| 2.4 | Производительность, не менее | 1,5 куб. м/ч | *Укажите производительность* |
| 2.5  | Материал корпусных деталей  | пищевая нержавеющая сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал корпусных деталей* |
| **3.** | **Котел сыроварский многофункциональный** | **1 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 3.1 | Многофункциональный сыроваренный котел для охлаждения, пастеризации и термической переработки молока в молочные изделия, такие как: мягкий сыр, полутвердый сыр, твердый сыр. Модель должна быть укомплектована всем необходимым для переработки молока в сырное зерно | *Подтвердите назначение котла и его функции* |
| 3.2 | Материал емкости котла | Сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 3.3. | Возможен нагрев продукта до максимальной температуры  | 95 ºC | *Укажите температуру максимального нагрева продукта* |
| 3.4 | Охлаждение и нагрев через водяную рубашку;Температурный контроль молока и рубашки: система, состоящая из датчика температуры и измерителя температуры | наличие | *Укажите наличие**Опишите систему температурного контроля*  |
| 3.5 | Управление  | Пульт с функцией автоматического поддержания температуры наличиеРегулирование скорости перемешивания | *Укажите наличие пульта и подтвердите возможность регулирования скорости перемешивания* |
| 3.6 | Циркуляционный насос | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.7 | Фиксированный кронштейн (рука) с электромотором; | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.8 | Защита электромотора из нержавеющей стали | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.9 | Нагрев осуществляется блоком ТЭНов с суммарной мощностью не менее 30 кВт | Наличие, не менее 30 кВт | *Укажите наличие блока ТЭНОВ и их мощность*  |
| 3.10 | Крышка откидывающаяся двухсекционная | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.11 | Разъем и реле для подключения внешнего источника холодной воды | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.12 | Сливной клапан, диаметр сливной трубы – 50 мм; | Наличие, 50 мм | *Укажите наличие клапана, диаметра сливной трубы* |
| 3.13 | Наличие частотного преобразователя на мешалку и реверса | наличие | *Укажите наличие* |
| 3.14 | Площадка к котлу рифленая из нержавеющей стали с двумя ступеньками, высота до 600 мм | Наличие, высота до 600 мм | *Укажите наличие и размеры площадки* |
| 3.15 | Ручная лира из нержавеющей стали. Расстояние между струнами – 20 мм; | Наличие, 1 шт. | *Укажите наличие, материал, размер между струнами* |
| 3.16 | Лопатка для перемешивания из нержавеющей стали; | Наличие, 1 шт. | *Укажите наличие, материал* |
| 3.17 | Съемная лира из нержавеющей стали | Наличие, 1 шт. | *Укажите наличие, материал* |
| 3.18 | Рабочий объем котла, л  | Не менее 500 литров, не более 1000 литров | *Укажите рабочий объем котла* |
| 3.19 | Один из габаритных размеров котла не должен превышать 1450 мм: либо ширина либо высота | *Укажите габаритные размеры* |
| **4.** | **Солильный бассейн (ванна) для посолки сыра**  | **1 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 4.1 | Материал: выполнен из пищевой нержавеющей стали | стали AiSi304 или не хуже  | *Укажите материал* |
| 4.2 | С рубашкой охлаждения  | наличие | *Укажите наличие, опишите конструкцию* |
| 4.3 | Оснащен сливным краном, диаметр слива 50 мм | Наличие, 50 мм | *Укажите наличие сливного крана и диаметр слива* |
| 4.4 | Вместимость рабочая  | 1000 л  | *Укажите рабочую вместимость* |
| **5.**  | **Пресс пневматический для сыра**  | **1 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 5.1 | Пресс для сыра вертикальный для прессования всех видов сыра | *Укажите тип и назначение* |
| 5.2 | Работает как с железными, так и с пластиковыми сырными формами | *Подтвердите* |
| 5.3 | Возможно прессование евроблоков и мультиформ | *Подтвердите* |
| 5.4 | Позволяет поддерживать постоянное давление | *Подтвердите* |
| 5.5 | Прессование одновременно не менее 12 головок сыра | Не менее 12 головок сыра | *Укажите количество одновременно прессуемых головок* |
| 5.6 | Возможность использовать разные формы, максимальный диаметр формы не менее  | Не менее 280мм  | *Подтвердите возможность (приведите информацию, какие формы можно прессовать) и укажите максимальный размер формы*  |
| 5.7 | Версия пресса – с ручным пультом управления | наличие | *Укажите наличие* |
| 5.8 | Лоток для сбора сыворотки | наличие | *Укажите наличие* |
| 5.9  | Высота пресса не болееШирина либо глубина пресса не более  | 2500 мм 1450 мм | *Укажите габаритные размеры пресса* |
| **6.**  | **Фильтр тонкой очистки молока**  | **1 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 6.1 | Корпус фильтра из нержавеющей стали | типа 12Х18Н10Т или не хуже  | *Укажите тип стали* |
| 6.2  | Диаметр патрубков , мм | В диапазоне 32-28 мм  | *Укажите диаметр патрубков* |
| 6.3 | Фильтрующий элемент из пищевого пропилена – 100 шт. | Наличие, 100 шт. | *Укажите наличие, количество* |
|  | **II. Общие требования ко всем позициям:** |
| 1. |  **Год выпуска:** 2020, 2021 (новый, не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению) |  | *Укажите год выпуска и подтвердите, что оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не подвергавшееся ранее ремонту, модернизации или восстановлению* |
| 2.  | **Гарантия**: Не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки Товара ПРООН |  | *Укажите срок гарантии* |
| 3. | **Требования по гарантийному обслуживанию:** В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком / уполномоченным представителем Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и запасные части, а также связанные с этим транспортные расходы.Поставщик / уполномоченный представитель Поставщика должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования Товара и замену неисправных частей поставленного Товара по запросу Покупателя или конечного Пользователя в течение 14 календарных дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика / уполномоченного представителя Поставщика должен быть направлен на место эксплуатации Товара для устранения неисправностей).Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка Товара и его частей с места эксплуатации Товара в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика. | *Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес сервисного центра, который будет выполнять гарантийное обслуживание*  |
|  | Поставщик предоставляют при необходимости письменные и телефонные, онлайн консультации по монтажу и запуску оборудования в течение 24 часов после обращения Конечного Пользователя.  |  |
| 4. | **Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация:** На русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара). | *Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация: На русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара).* |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

**Таблица 2 – Техническая спецификация по Лоту №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требуемый параметр** | **Значение показателей** | **Описание/ спецификация товара (согласно коммерческому предложению)** *Укажите* *характеристики предлагаемого товара:* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Лот 2 – Мебель технологическая для производства сыра**
 |  |
| **1.** | **Стеллаж с 4мя сплошными полками**  |  **10 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:***  |
| 1.1. | Материал стеллажа и полок  | Из нержавеющей стали AiSi304 или не хуже. | *Укажите материал* |
| 1.2 | Размеры:   | Длина, глубина, высота – 1500\*500\*1600 мм. | *Укажите размеры* |
| 1.3 | 4 (четыре) сплошные полки  | Равномерная нагрузка на полку до не менее 100 кг. | *Укажите количество полок и равномерную нагрузку* |
| **2.**  | **Стеллаж на поворотных колесах с направляющими для поддонов** | **6 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 2.1 | Материал стеллажа  | Из пищевой нержавеющей стали AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 2.2 | Размеры  | 1500\*760\*500 мм  | *Укажите размеры* |
| 2.3 | Материал поворотных колес  | Нержавеющая сталь или полиамид | *Укажите наличие колес, материал* |
| 2.4 | Внутри 12 направляющих для поддонов | Наличие, 12 направляющих | *Укажите наличие и количество* |
| **3.** | **Поддоны из нержавеющей стали.****(должны подходить к стеллажам из позиции 2)** | **72 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 3.1 | Материал  | Из пищевой нержавеющей стали AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 3.2 | Размер  | 700\*500\*1,5 мм.: Допускаются отклонения в размерах в зависимости от конструкции направляющих  | *Укажите размер* |
| 3.3 | С одной стороны поддона буртик высотой 15 мм.  | 15 мм | *Укажите наличие и размер* |
| **4.** | **Стол производственный**  |  **6 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 4.1 | Материал стола | Сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 4.2. | Конструкция стола | Усиленный с бортом и полкой.Обортовка с одной стороны | *Опишите конструкцию* |
| 4.3 | Размер (длина, глубина, высота)  | 1200\*600\*870 мм | *Укажите размеры*  |
| 4.4 | Толщина металла столешницы не менее 2 мм. | Не менее 2 мм | *Укажите толщину столешницы* |
| **5.** | **Стол формовочный (технологический)**  | **2 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 5.1 | Материал стола | Сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 5.2 | Конструкция стола | Полностью обортован. Имеет уклон и сливной патрубок с краном для слива сыворотки | *Опишите конструкцию* |
| 5.3 | Размер  | 1800\*800\*870 мм  | *Укажите размер*  |
| 5.4 | 4 колеса из нержавеющей стали или полиамида со стопорами | наличие | *Укажите наличие, укажите материал* |
| 5.5 | Толщина металла столешницы не менее 2 мм. | Не менее 2 мм | *Укажите толщину* |
| **6.** | **Тележка платформенная для перевозки, на колесах**  | **1 шт.** | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 6.1 | Материал: выполнена из пищевой нержавеющей стали | сталь AiSi304 или не хуже  | *Укажите материал* |
| 6.2 | Размеры (Ш\*Д\*В) | 800 \*1600\*900 мм | *Укажите размеры* |
| 6.3 | Колеса | Наличие 4х колес | *Укажите наличие*  |
| 6.4 | Грузоподъемность максимальная | Не менее, 200 кг | *Укажите грузоподъемность* |
| **7.**  | **Моечные ванны двухсекционные**  | **3 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 7.1 | Опоры регулируемые по высоте, что устраняет неровности пола. | Наличие | *Укажите наличие* |
| 7.2 | Материал  | Сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 7.3 | Размер одной емкости  | 500\*500\*300 мм | *Укажите размеры* |
| 7.4 | Наличие отверстия под кран в каждой секции | наличие | *Укажите наличие* |
| **8.**  | **Моечная ванна односекционная**  | **1 шт.**  | ***Укажите для предлагаемого товара******Модель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Производитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Страна происхождения:*** |
| 8.1 | Опоры, регулируемые по высоте, что устраняет неровности пола. | Наличие | *Укажите наличие* |
| 8.2  | Материал  | Сталь AiSi304 или не хуже | *Укажите материал* |
| 8.3 | Размер одной емкости  | 700\*500\*450 мм | *Укажите размеры* |
| 8.4 | Наличие отверстия под кран | наличие | *Укажите наличие* |
|  | **II. Общие требования ко всем позициям:** |
| 1. |  **Год выпуска:** 2020, 2021 (новый, не бывший в эксплуатации, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению) |  | *Укажите год выпуска и подтвердите, что оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, не подвергавшееся ранее ремонту, модернизации или восстановлению* |
| 2.  | **Гарантия**: Не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки Товара ПРООН |  | *Укажите срок гарантии* |
| 3. | **Требования по гарантийному обслуживанию:** В гарантийный период гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком / уполномоченным представителем Поставщика за счет Поставщика и должно покрывать расходы на оплату труда, материалы и запасные части, а также связанные с этим транспортные расходы.Поставщик / уполномоченный представитель Поставщика должен обеспечить гарантийный ремонт, восстановление нормального функционирования Товара и замену неисправных частей поставленного Товара по запросу Покупателя или конечного Пользователя в течение 14 календарных дней с даты получения такого запроса (если потребуется, квалифицированный специалист Поставщика / уполномоченного представителя Поставщика должен быть направлен на место эксплуатации Товара для устранения неисправностей).Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного периода транспортировка Товара и его частей с места эксплуатации Товара в сервисный центр Поставщика и обратно к месту эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет Поставщика | *Подтвердите, что Вы принимаете все требования и укажите название и адрес сервисного центра, который будет выполнять гарантийное обслуживание станка:*  |
| 4 | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, техническая документация:на русском и/или английском языке (входят в комплект поставки Товара). | *Перечислите документы, входящие в комплект поставки и укажите язык этой документации:* |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

**Приложение 2**

 Ссылка: UNDP/Tourism/373 /2020

**ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

***(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/Tourism/ /2020:

**ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров по Лоту 1, соответствующих технической спецификации и требованиям**

**Валюта предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЛОТ №1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание/ спецификация товара** | **Кол-во, ед.** | **Цена за единицу**(без НДС) | **Общая стоимость**(без НДС) | **Ставка НДС\_\_%,****сумма НДС\*** | **Общая стоимость** (с НДС) |
| 1 | **Охладитель молока вертикальный Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 2 | **Насос для перекачки молока** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 3 | **Котел сыроварский многофункциональный****Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт.  |  |  |  |  |
| 3.1  | **Ручная лира**  | **1шт.** |  |  |  |  |
| 3.2 | **Площадка со ступеньками**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 3.3 | **Лопатка для перемешивания** | 1 шт. |  |  |  |  |
| 3.4  | **Съемная лира** | 1 шт. |  |  |  |  |
| 4 | **Солильный бассейн (ванна) для посолки сыра****Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 5 | **Пресс пневматический для сыра** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 6 | **Фильтр тонкой очистки молока****Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 6.1 | **Фильтрующий элемент из пищевого пропилена**  | 100 шт. |  |  |  |  |
|  | **Итого по оборудованию** | - | - |  |  |  |
|  | **Транспортные расходы** | - | - |  |  |  |
|  | **Итого по Лоту 1** | - | - |  |  |  |
| **-** | **Условия поставки: DAP Комарово** |
| **-** | **Общая стоимость предложения по Лоту 1, валюта предложения (цифрами):** |
| **-** | **Общая стоимость предложения по Лоту 1, валюта предложения (словами):** |

*\*Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.*

*Примечание:*

1. *Общая стоимость предложения должна включать поставку и транспортировку товаров на условиях DAP Комарово, Мядельский район, Республика Беларусь (Инкотермс 2010)*

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

Ссылка: UNDP/Tourism/373/2020

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/Tourism/ /2020:

**ТАБЛИЦА 2: Предложение на поставку товаров по Лоту 2, соответствующих технической спецификации и требованиям**

**Валюта предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЛОТ №2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание/ спецификация товара** | **Кол-во, ед.** | **Цена за единицу**(без НДС) | **Общая стоимость**(без НДС) | **Ставка НДС\_\_%,****сумма НДС\*** | **Общая стоимость** (с НДС) |
| 1 | **Стеллаж с 4-мя сплошными полками** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 10 шт. |  |  |  |  |
| 2 | **Стеллаж на поворотных колесах с направляющими для поддонов Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 3 | **Поддоны из нержавеющей стали** **Страна изготовления:**  | 72 шт. |  |  |  |  |
| 4  | **Стол производственный****Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 5 | **Стол формовочный (технологический)** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 2 шт. |  |  |  |  |
| 6 | **Тележка для перевозки, на колесах** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 7  | **Моечные ванны двухсекционные** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 3 шт. |  |  |  |  |
| 8 | **Моечная ванна односекционная** **Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна изготовления:**  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | **Итого по оборудованию** | - | - |  |  |  |
|  | **Транспортные расходы** | - | - |  |  |  |
|  | **Итого по Лоту 2** | - | - |  |  |  |
| **-** | **Условия поставки: DAP Комарово** |
| **-** | **Общая стоимость предложения по Лоту 2, валюта предложения (цифрами):** |
| **-** | **Общая стоимость предложения по Лоту 2, валюта предложения (словами):** |

*\*Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.*

*Примечание:*

1. *Общая стоимость предложения должна включать поставку и транспортировку товаров на условиях DAP Комарово, Мядельский район, Республика Беларусь (Инкотермс 2010)*

Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в употреблении (в работе), и не собраны из восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

**ТАБЛИЦА 3: Соответствие предложения прочим требованиям**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочая информация, относящаяся к нашему Запросу:** | **Ваш ответ** |
| ***Да, мы соответствуем*** | ***Нет, мы не можем соответствовать*** | ***Укажите встречное предложение (в случае несоответствия)*** |
| **Срок поставки**: Лот1 – в течение 90 дней от даты подписания контракта. Лот 2 - В течение 60 дней от даты подписания контракта *(укажите номер Лота и минимально возможный срок поставки в соответствующем поле)* |  |  |  |
| **Условия поставки DAP Комарово (Инкотермс 2010):**[x]  Доставка транспортом и за счет ПоставщикаИли для поставки с территории Республики Беларусь:[x]  Доставка транспортом и за счет Поставщика в деревню Комарово, Мядельский район, Минская область, Республика Беларусь*Укажите условия поставки* |  |  |  |
| **Условия оплаты:** Лот 1: 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после полной поставки и приемки товара ПРООН по указанному адресу.Допускается предоплата в размере не более 20% от стоимости контракта.Лот 2: 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после полной поставки и приемки товара ПРООН по указанному адресу.Допускается предоплата в размере не более 20% от стоимости контракта.*Укажите желаемые условия оплаты* |  |  |  |
| **Срок действия коммерческого предложения:** Не менее 90 дней, начиная от крайней даты подачи предложения*Укажите срок действия коммерческого предложения* |  |  |  |
| Принятие всех положений Общих условий для контрактов ПРООН (товары и / или услуги), размещенных по ссылке: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html> (на английском языке) и по ссылке: <http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procurement.html> (на русском языке) |  |  |  |
| Наличие копии Свидетельства о регистрации компании*Приложите копию свидетельства компании* |  |  |  |
| Наличие документов, подтверждающих соответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в Приложении №1 (технические спецификации, технические данные предлагаемого товара в форме каталогов/технических брошюр/паспорта изделия или рисунки с размерами или фото). *Приложите копии технической документации* |  |  |  |
| По Лоту 1 - Наличие копии сертификата соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного Союза). Если такая сертификация отсутствует на крайний срок подачи предложений, Претендент должен предоставить официальное письмо – обязательство о предоставлении такого сертификата до поставки товара*Приложите копию или официальное письмо-обязательство* |  |  |  |
| По Лоту 1 - Подтверждение того, что Претендент предлагает продукцию собственного производства или документальное подтверждение того, что Претендент получил надлежащие полномочия от производителя/ дистрибьютера предлагаемого товара (доверенность или дистрибьюторский договор или авторизационное письмо и т. п.), если сам Претендент не является производителем*Подтвердите, что компания является производителем либо приложите документальное подтверждение соответствующих полномочий* |  |  |  |
| Подтверждение о наличии на территории Республики Беларусь или граничащих странах гарантийного/сервисного центра и подтверждение, что предлагаемое Претендентом оборудование будет взято на гарантийное обслуживание таким центром или производителем*Подтвердите, укажите адрес(а) сервисного/гарантийного центра*  |  |  |  |
| Перечень контрактов (минимум 3) на аналогичные поставки, выполненных за последние 3 года и контактная информация клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам согласно Приложению 3. *Укажите в Приложении 3* |  |  |  |

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса коммерческого предложения.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

**Приложение 3**

 Ссылка: UNDP/Tourism/373/2020

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА**

*Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое предложение на поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, должны заполнить данную форму:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | ***Наименование юридического лица/предпринимателя:*** |  |
| *2* | ***Адрес:*** |  |
| *3* | ***Телефон:*** |  |
| *4* | ***Адрес электронной почты:*** |  |
| *5* | ***Факс:*** |  |
| *6* | ***Место регистрации:*** |  |
| *7* | ***Год регистрации:*** |  |
| *8* | ***Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение:*** |  |
| *9* | ***ФИО, должность руководителя компании/организации:*** |  |
| *10* | ***Контактное лицо по настоящему предложению:*** |  |
| *11* | ***Банковские реквизиты:*** |  |

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

Ссылка: UNDP/Tourism/373/2020

**Опыт реализации аналогичных контрактов**

*Предоставьте следующую информацию по контрактам (минимум 3) на аналогичные\* поставки, выполненным за последние 3 года и контактной информации клиентов, с которыми можно связаться для получения дальнейшей информации по указанным контрактам:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клиент** | **Продолжительность контракта** | **Поставленный товар**  | **Контактная информация лиц, которые могут дать рекомендации (ФИО, телефон, адрес эл. почты)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*Аналогичными поставками по Лоту 1 считаются поставки оборудования для молочной промышленности*

*\*Аналогичными поставками по Лоту 2 считаются поставки технологической мебели для пищевой промышленности*

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*