|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **RÉALISATION ET L'INSTALLATION D'UNE (01) CHAMBRE FROIDE, D'UNE (01) UNITÉ DE FABRIQUE DE GLACE ET DE QUATRE (04) LAMPADAIRES SOLAIRES AU MARCHÉ DU SECTEUR 7 DE KAYA DANS LE CADRE DU PROJET PIP/ENERGIE**  **POUR LE COMPTE DU PNUD.** |

**PERSONNEL ET MATERIEL MINIMUM EXIGES**

Juin 2021

# Table des matières

[1. Table des matières 2](#_Toc74232333)

[1. Personnel D’ENCADREMEMET A AFFECTER AU CHANTIER 3](#_Toc74232334)

[2. Matériel MINIMUN A AFFECTER 4](#_Toc74232335)

# **Personnel D’ENCADREMEMET A AFFECTER AU CHANTIER**

Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

| **N°** | **Nombre et Position** | **Qualification minimale requise** | **Expérience globale en travaux (années)** | **Expérience dans des travaux similaires** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un (01) Chef de projet | Ingénieur électricien ou électromécanicien ou équivalent (minimum BAC+5) | 10 ans min. | 5 |
| 2 | Un (01) Chef de chantier | Technicien Supérieur TP/GC/GR ou équivalent (minimum BAC+2) | 05 ans min. | 3 |
| 3 | Un (01) Chef d’équipe électricité et froid | Technicien BEP électricité ou électromécanique ou équivalent | 05 ans min. | 3 |
| 4 | Un (01) Chef d’équipe maçonnerie | Technicien BEP ou CAP en maçonnerie | 05 ans min. | 3 |
| 5 | Un (01) Chef d’équipe soudure | Technicien BEP ou CAP en GC ou menuiserie métallique ou équivalent | 05 ans min. | 3 |

N.B :

- Pour chacun des agents ci-dessus, fournir avec le C.V, une copie du diplôme légalisé et la/les attestations de travail donnant la preuve de leur qualification dans le poste. L’absence des documents suscités est éliminatoire.

- La liste des moyens humains ne doit pas figurer dans d’autres marchés en cours de l’entreprise.

# **Matériel MINIMUN A AFFECTER**

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel minimum suivant :

| **N°** | **Type et caractéristiques du matériel** | **Nombre minimum requis** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camion benne de 6m3 au moins muni de grue de levage/manutention d’au moins 1 tonne et de portée supérieure à 3m | 1 |
| 2 | Véhicule de liaison 4x4 | 1 |
| 3 | Camion remorque plateau ou non de 40 tonnes | 1 |
| 4 | Bétonnière de capacité d’au moins 350 litres | 1 |
| 5 | Vibreur complet de béton | 1 |
| 6 | Lot de matériel maçonnerie | 1 |
| 7 | Lot de matériel menuiserie métallique | 1 |
| 8 | Lot de matériel électricité et froid | 1 |
| 9 | Groupes électrogènes 5 KVA au moins | 1 |
| 10 | Matériel de sécurité des ouvriers (casques, gants, chaussures de sécurité, paires de lunettes etc…) |  |

N.B :

- Joindre obligatoirement les justificatifs prouvant que le matériel ci-dessus appartient au soumissionnaire ou prouvant la possibilité de mise à disposition ou de location. Pour le matériel roulant, les justificatifs seront les copies légalisées de leurs cartes grises. Pour les autres matériels, les justificatifs seront les copies légalisées de leurs reçus d’achats.

- La liste des moyens matériels ne doit pas figurer dans d’autres marchés en cours de l’entreprise.