{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["PVM1262_Las_Palmas","PVM0160_El_Carmen","PVM1190_San_Bernabe","M1266_San_Marcos","PVM0327_Chontal_Bajo","PVM0444_TEAONE_TABIAZO","H0138_Blanco_Dj_Toachi","H0173_Teaone_AJ_Esmeraldas"],"not_rendered":{"charts":0,"images":16,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PVM1262_Las_Palmas","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,2],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,6,6,6],[19,0,20,0],[19,5,20,6],[26,0,29,6],[1,0,1,6],[18,0,18,6],[21,0,21,6],[25,0,25,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[23,5,23,6],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,0,22,1]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["PVM1262","Pluviométrica","No operativa","Las Palmas","La Unión de Toachi","Manuel Cornejo Astorga (TANDAPI)","Mejía"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,729980,9965286,888]
{"$rows_empty":11}
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X",null,null,"X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["María Chipozo",null,"´0997821934",null,null,"Dueña del predio"]
["Jarson Asimbaya",null,"´0968930296",null,null,"Hijo de María Chipozo"]
["OBSERVACIONES"]
["En el lugar se tenía instalado solo un pluviómetro convencional (totalizador)\nLa estación no tiene cerramiento. La familia Chipozo es quien cuidaba los equipos y cumplián la función de Obervadores.\nEl equipo fue retirado por falta de presupuesto por parte de INAMHI en 2015"]

{"sheet":"PVM0160_El_Carmen","index":1,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,6],[27,0,30,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["PVM0160","Pluviométrica","No operativa","Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí","Las Delicias","El Carmen","El Carmen"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,674906,9971246,260]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Pliviómetro ubicado junto a un vivero dentro de la Universidad"]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X","X","X","X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ing. Jorge Vivas",null,"´0989700492","jorge.vivas@uelam.edu.ec",null,"Coordinador de la carrera de Agropecuaria"]
[]
["OBSERVACIONES"]
["En el lugar se tiene instalado solo un pluviómetro convencional (totalizador) pero no se registra la información por falta de observador en la Universidad.\nLa estación no tiene cerramiento. \n"]

{"sheet":"PVM1190_San_Bernabe","index":2,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,30,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["PVM1190","Pluviométrica","No Operativa","Recindo San Bernabé","Paraiso Alto","San Miguel de los Bancos","San Miguel de los Bancos"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,712707,9998405,606]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Estación ubicada en predio privado del señor Rodrigo Rumipampa, junto a un tanque de agua para la comunidad. "]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[{"$nulls":4},"X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ester Mayta",null,3736002,null,null,"Observadora de la estación"]
["Rodrigo Rumipampa",null,3736110,null,null,"Dueño del predio donde se encuentra la estación"]
["OBSERVACIONES"]
["La estación no cuenta con el pluviómetro y dentro del cerramiento presenta maleza.\nEn la ubicación actual no hay señal de alguna operadora de celular.\nEl predio se encuentra en conflictos debido a los familiares del dueño.\nLa Señora Ester Mayta fue la que registraba manualmente la información de la estación.\nEs necesario cambiar de ubicación por lo antes expuesto."]

{"sheet":"M1266_San_Marcos","index":3,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,30,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["M1266","Meteorológica Convencional","No Operativa","Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica - San Marcos","Recinto Celica","Pedro Vicente Maldonado","Pedro Vicente Maldonado"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,716087,"´0017257",537]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Estación ubicada en la parte alta del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT) del Gobierno Provincial de Pichincha"]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X",null,null,"X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ing. Oscar Guillen",null,"´0988290146",null,null,"Encargado del CITT de San Marcos"]
["Dr. Milton Torres",null,"´0993431487",null,null,"Encargado del Área Pecuaria."]
["OBSERVACIONES"]
["La estación convencional es parte de un convenio entre INAMHI y  Concejo Provincial de Pichincha. La responsabilidad del monitoreo está acargo del Concejo Provincial, pero el observador salió de la institución y no han encontrado un reemplazo.\nLa estación cuenca con un cerramiento de 10 m de diámetro en donde se instalará la estación meteorológica automática."]

{"sheet":"PVM0327_Chontal_Bajo","index":4,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,30,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["PVM0327","Pluviométrica convencional","No Operativa","Chontal Bajo","Chontal","García Moreno (Llurimagua)","Cotacachi"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,750330,"´0026210",659]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"La estación se encontraba en un predio privado de la señora Carmen Proaño, ubicado a 20 metros de la cancha principal de Chontal Bajo"]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[{"$nulls":4},"X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Carmen Proaño",null,"´0975632587",null,null,"Antigua Observadora de la estación"]
["Padre Moises Andrade",null,"´0999304186","libertmoi@hotmail.com",null,"Párraco de La Magdalena y Chontal Bajo"]
["OBSERVACIONES"]
["En el lugar donde se instaló la estación se constriyeron viviendas, por lo que el sensor fue retirado por INAMHI, por tal motivo se tuvo que buscar un nuevo sitio para la instalación de una estación nueva."]

{"sheet":"PVM0444_TEAONE_TABIAZO","index":5,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,33,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["PVM0444","Pluviométrica Convencional","No Operativa","Sector Las Rosas","Tabiazo","Tabiazo","Esmeraldas"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,644044,"´0992998",40]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Sector Las Rosas, entrada por el predio del Sr. Atanacio Edilberto Chichande"]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X","X","X","X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ing. Davy Carrión",null,null,"dcarrion@inamhi.gob.ec",null,"Director de redes hidrometeorológicas"]
["Atanacio Edilberto Chichande",null,"´0985614050",null,null,"Observador de la estación"]
["OBSERVACIONES"]
["La estación no se encuntra operativa y fue retirada en el año 2015. Se encontraba en los predios del Sr. Atanacio Chichande. \nSe tiene que buscar un nuevo sitio para la instalación."]

{"sheet":"H0138_Blanco_Dj_Toachi","index":6,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,30,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["H0138","Hidrológica convencional","No Operativa","Puente de Valle Hermoso","Valle Hermoso","Valle Heremoso","La Concordia"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,691211,9990340,285]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Se encuentra ubicada 50 m aguas abajo del puente sobre el río Blanco que llega a Valle Hermoso. Primero se ingrea al pueblo y se dirige a mano izquierda."]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X","X","X","X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ing. Davy Carrión",null,null,"dcarrion@inamhi.gob.ec",null,"Director de redes hidrometeorológicas"]
["Ing. Luis Maisincho",null,"´0984258687","lmaisincho@inamhi.gob.ec",null,"Director de Investigación"]
["OBSERVACIONES"]
["La estación no cuenta con sensores.\nLa infraestructura se encuentra en buenas condiciones; se tiene que limpiar y pintar.\nExiste tarabita para los aforos: Cable y tarabita. \nLa estación es administrada directamente por INAMHHI."]

{"sheet":"H0173_Teaone_AJ_Esmeraldas","index":7,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,0,26,6],[27,0,33,6],[23,0,23,1],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[22,0,22,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,6,6],[7,0,17,2],[7,3,17,6],[18,0,18,1],[18,2,18,6],[19,0,19,6],[20,0,21,0],[20,5,21,6]]}
[]
["ESTACION"]
["Código","Tipo de Estación","Estado","Referencia lugar","Poblado cercano","Parroquia","Cantón"]
["H0173","Hidrológica Convencional","No Operativa","Río Teaone AJ Esmeraldas","Vuelta Larga","Tabiazo","Esmeraldas"]
["UBICACIÓN"]
[null,"Coordenadas",null,"X","Y","Z"]
[null,null,null,643837,"´0094483",33]
{"$rows_empty":11}
["Referencia",null,"Ingreso a la estación por la Hacienda Durán, del señor Daniel Durán, ubicado a 1.5 km antes de llegar al sector Las Rosas. "]
["SEÑAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS"]
[null,"Claro","Movistar","Tuenti","GOES-Satelital"]
[null,"X","X","X","X"]
["CONTACTOS DEL LUGAR"]
["Nombre",null,"Celular","Correo Electrónico",null,"Referencia"]
["Ing. Davy Carrión",null,null,"dcarrion@inamhi.gob.ec",null,"Director de redes hidrometeorológicas"]
["Atanacio Edilberto Chichande",null,"´0985614050",null,null,"Observador de la estación"]
["OBSERVACIONES"]
["\nLa estación está conformada por regletas soportadas por hormigón en el lado izquierdo del río, un cable y tarabita para realizar los aforos ubicados en el margen derecho del río. Junto con a las regletas se había instalado un limnígrafo para registrar los niveles del ríos.\nActualmente la estación no se encuentra operativa por falta de presupuesto de INAMHI. \nSe tiene que cruzar por la tarabita para llegar a la estación. \nExiste presencia de maleza y troncos que obstaculizan la llegada de la tarabita al lado izquierdo del río.\nEsta estación será rehabilitada por parte del proyecto."]