{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["devis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"devis","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,40,5],[6,0,6,1],[3,0,3,5],[5,0,5,5]]}
[]
[]
[]
["BORDEREAU DE DETAILS DU DEVIS QUANTITATIF           LOT N°02:"]
[]
[" METAILLERIE - GRILLES- ALUMINIUM "]
[]
[]
["Code","Désignation","U","Q","Déboursé","Total"]
[]
[]
["2.1","Métaillerie et grilles"]
["2.1.1","Fourniture et pose porte métallique dim 100x210cm y/c impression anti rouille  yc Pré-cadre; couvre-joint, serrure à canon, buté, 3 paumelleset toute sugestions de finition localisation  Entrée Patio, ","u",1,null,{"$f":"E13*D13","v":0}]
["2.1.2","Fourniture et pose grille anti-effraction ,porte métallique y/c impression anti rouille yc Pré-cadre; couvre-joint, serrure à canon, buté, 3 paumelles et toute sugestions de mise en œuvre localisation:local surpresseur d'eau","Ens",1,null,{"$f":"E14*D14","v":0}]
["2.1.3","Fourniture et pose cloture métallique anti-intrusion en fer forgé au model existant sur le site y/c impression anti rouille yc  toute sugestions de mise en œuvre localisation: Barrière en Agglos coté facade à la mer.","Ens",1,null,0]
["2.1.4","Fourniture et pose grille anti-effraction dim 100x200 y/c  anti rouille et toute sugestions de finition localisation Bureau 01- 02 ","u",4,null,0]
["2.1.5","Fourniture et pose auvants metalliques y/c impression anti rouille et toute sugestions de finition localisation Chambres 01-03, SDE , Séjour VIP, Circulation","Ens",1,null,0]
["2.1.6","Fourniture et pose portillon metalliques y/c impression anti rouille  yc Pré-cadre; couvre-joint, serrure à canon, 3 paumelleset toute sugestions de finition localisation Espace de dettente coté bord de mer","u",1,null,0]
[]
[null,"Sous total",null,null,null,{"$f":"SUM(F13:F19)","v":0}]
[]
["2.2","Métallerie Aluminium"]
["2.2.1","Rafraichissement , fourniture et pose des fenetres et portes coulissantes et battants sur chassis Alu avec anti-moustiques , Pré-cadre; couvre-joint, serrure à canon ,y/c  toute sugestions de finition,localisation: villa  et annexes","Ens",1,null,{"$f":"D23*E23","v":0}]
["2.2.2","Fourniture et pose fenetres battants 80x180 sur chassis Alu  avec ani moustique  vitrage simple 5mm y/c Pré-cadre; couvre-joint, serrure à canon , 3 paumelles  toute sugestions de finition, localisation Bureau 01-02","u",4,null,{"$f":"E24*D24","v":0}]
["2.2.3","Fourniture et pose Portail motorisé , volet Roulant, de 400x260 cm ,lame metalique ajouré  avec manivelle manuelle  y/c impression anti rouille et toute sugestions de finition, localisation Garage","u",1,null,{"$f":"E25*D25","v":0}]
["2.2.4","Rafraichissement et maintenance , volet Roulant motorisé  portes coulissante  y/c impression anti rouille et toute sugestions de finition, localisation Séjour Public","u",2,null,{"$f":"E26*D26","v":0}]
[]
[null,"Sous total",null,null,null,{"$f":"SUM(F23:F27)","v":0}]
[]
[null,"TOTAL LOT 02",null,null,null,{"$f":"F28+F20","v":0}]
[]
[]
["NB : L'Entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous travaux ressortissant de son lot et nécessaires au parfait achèvement des travaux. Il devra signaler clairement à part, dans la présentation de son offre, toutes les prestations des travaux qui ne figureraient pas dans le présent DQ.\nAussi le montant du présent LOT sera forfaitaire et non révisable après négociation."]