{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["devis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"devis","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[20,0,24,5]]}
[]
["BORDERAU DE DETAILS DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF             LOT N° 03:  "]
[]
["REVETEMENT PEINTURE"]
[]
["Code","Désignation","U","Q","Déboursé","Total"]
[]
[3,"Peinture"]
["3.1","Exécution de 3 couches de peinture 1°(choix) sur murs intérieurs en maçonnerie yc  Décapage, ponçage après enduits en partie non homogène et toutes suggestions de mise en œuvre. Coloris choix du Maitre D'ouvrage","m²",451.95,null,{"$f":"E9*D9","v":0}]
["3.2","Exécution de 3 couches de peinture (1° choix) hydrofuge sur murs extérieurs  yc préparation des murs, décapage , poncage avant peinture et toutes suggestions de mise en œuvre. Coloris choix du Maitre D'ouvrage","m²",421.48,null,{"$f":"E10*D10","v":0}]
["3.3","Exécution de 3 couches de peinture (1°choix) sur plafonds (villa et annexes) yc retombées de poutre et préparation avant peinture décapage,ponçage après enduits en partie non homogène et toutes suggestions de mise en œuvre. Coloris choix du Maitre d'ouvrage","m²",265,null,{"$f":"E11*D11","v":0}]
["9.4","Exécution de 2 couches de peinture à huile sur portes, main courante et huisserie bois yc vernissage si nécessaire et toutes suggestions de mise en œuvre Coloris à l'existant","Ens",1,null,0]
["3.4","Execution de 3 couches de peintures sur portes et meubles bois des  pièces intérieures (Placards, étagères, supports laves main, séparations, panneaux portes) avec produit approprier y/c vernissage si nécessaire et toutes suggestions de mise en œuvre Cloris choix du Maitre d'ouvrage","Ens",1,null,0]
["3.5","Exécution de 2 couches de peinture à huile sur metallerie, grilles anti vols yc toutes suggestions de mise en œuvre Coloris à l'existant","Ens",1,null,0]
["3.6","Exécution de 3 couches de peinture (1° choix) hydrofuge sur barrière yc préparation des murs décapage, poncage avant peinture et toutes suggestions de mise en œuvre. Coloris choix du Maitre D'ouvrage","m²",430,null,{"$f":"D15*E15","v":0}]
["3.7","Exécution de 2 couches de peinture (1° choix) sur chappe yc toutes  suggestions de mise en œuvre. Localisation:  garage , Coloris choix du Maitre D'ouvrage","m²",33.14,null,{"$f":"D16*E16","v":0}]
[]
[null,"TOTAL LOT 03",null,null,null,{"$f":"F15+F14+F13+F12+F11+F10+F16","v":0}]
[]
[]
["\"NB : L'Entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous travaux ressortissant de son lot et nécessaires au parfait achèvement des travaux. Il devra signaler clairement à part, dans la présentation de son offre, toutes les prestations des travaux qui ne figureraient pas dans le présent DQ.\nAussi le montant du présent LOT sera forfaitaire et non révisable après négociation.\n"]