{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["devis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"devis","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,39,5],[1,0,1,5],[3,0,3,5],[15,0,16,0],[16,1,16,2],[15,1,15,2],[5,0,5,5]]}
[]
["BORDERAU DE DETAILS DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF       LOT N° 05:   "]
[]
["COURANT FAIBLE/SECURITE ET VIDEO-SURVEILLANCE"]
[]
["Diagnostic général et fourniture d’un rapport de l’ensemble des ouvrages électriques existants comme travail préalable à réaliser avant l’exécution des travaux "]
[]
["Code","Désignation","U","Q","Déboursé","Total"]
[]
[null,"Courant faible (informatique et téléphonie)"]
["5.1","Informatique"]
["5.1.1","Fourniture et pose de câble informatique  goulottes et prise RJ45 yc toutes suggestion de mise en œuvre localisation: Villa","Ens",1,null,{"$f":"E12*D12","v":0}]
[]
[null,"Sous-total courant faible informatique ",null,null,null,{"$f":"F12","v":0}]
[]
["5.2","Sécurité incendie/video surveillance/Contrôle d'accès"]
[null,"Lutte et prévention incendie"]
["5.2.1","Fourniture et pose Extincteur CO2 5kg yc Accessoires et toutes suggestions mise en œuvre ","u",2,null,{"$f":"D18*E18","v":0}]
["5.2.2","Fourniture et pose Extincteur à eau+additif 6l yc Accessoires et toutes suggestions mise en œuvre ","u",2,null,{"$f":"D19*E19","v":0}]
[]
[null,"Sous-total lutte et prévention incendie",null,null,null,{"$f":"F19+F18","v":0}]
[]
["5.3","Video-surveillance"]
["5.3.1","Fourniture et pose Caméra analogique externe HIKVISION avec infrarouge et detecteur de mouvement ou equivalent.","u",5,null,{"$f":"E24*D24","v":0}]
["5.3.2","Fourniture et pose Moniteur de visualisation 32''","u",1,null,{"$f":"E25*D25","v":0}]
["5.3.3","Toutes suggestions comprenant les materiels necessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement ( DVR 32CH7332 HIK VISION, Onduleur, Boitier d'alimentation,disque Dur 2 à 4TB, Cables Coaxiale RG59)","Ens",1,null,{"$f":"E26*D26","v":0}]
[]
[null,"Sous-total video surveillance",null,null,null,{"$f":"F26+F25+F24","v":0}]
[]
[null,"TOTAL  LOT 05",null,null,null,{"$f":"F28+F21+F14","v":0}]
[]
[]
["NB : L'Entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous travaux ressortissant de son lot et nécessaires au parfait achèvement des travaux. Il devra signaler clairement à part, dans la présentation de son offre, toutes les prestations des travaux qui ne figureraient pas dans le présent DQ. Aussi le montant du présent LOT sera forfaitaire et non révisable après négociation."]