{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Devis"],"props":{"creator":"Robleh-Guedid","last_modified_by":"faiz hassan"},"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Devis","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[9,0,10,5],[12,0,12,5],[56,0,56,5],[57,2,57,5],[59,2,59,5]]}
[]
["REPUBLIQUE DE DJIBOUTI"]
["UNITE-EGALITE-PAIX"]
[]
[]
["Renovation & Rehabilitation"]
[]
[]
[]
["Travaux de réhabitation prison Gabode  : Quartier de Detention Pour Femme "]
[]
[]
["DETAIL QUANTITATIF & ESTIMATIF "]
[]
[]
["Ref n°:","DESIGNATION DES OUVRAGES","Unité","Quantité","Prix Unitaire ","Prix Total "]
[]
["1-","Quartier Femme "]
[]
[1,"Application de Mastic+ 3 couches de peinture à l'huile  à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse, y compris toutes sujétions","m2",500]
[2,"Fourniture et pose de charpente métallique& tôles galvanisée  en aluminium y compris toutes sujétions","m²",50]
[3,"F+P Réglette simple de 1,20 m y compris ballast, starter, condensateur et lampe tube fluo diamètre 16mm et puissance 36watts y compris  d'interrupteur toutes sujétions","U",8]
[4,"F+P Fourniture, pose et mise en service de ventilateur  y compris tous les accessoires de connexion et de mise en service y compris toutes sujétions.","U",4]
[5,"Fourniture et pose de cablage électrique et goullotte y compris toutes sujétions","FF",1]
[6,"Traitement électricité au réseau y compris toutes sujétions","FF",1]
[7,"Fourniture et pose de robinet à vanne d'arrêt dans les W.C, y compris, tuyautéries support et raccordement au réseau Toilettes y compris toutes sujetions","U",4]
[8,"Fourniture et pose d'un revêtement de sol par carreaux et plinthes  30x30cm    compris toutes sujetions","M2",13]
[9,"Fourniture et pose de faïence mural  pour murs y compris remplissage des joints et toutes sujétions H=23m","M2",{"$f":"15*2","v":30}]
[10,"Entretien, nettoyage et vidange du Fosse septique composée de collecteur, le fitre et le puisard,y compris toutes sujétions","Ens",1]
[11,"Fourniture pose Cloison en alum avec des porte 0.8x2.2 en Alumium y compris toutes sujetions ","U",4]
[12,"Reprise des regards ainsi que les tampons en béton armée y compris toutes sujétions","Ens",1]
[13,"Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté 5 cm","m2",200]
[14,"Traitement les portes d'entrée métallique y compris toutes sujétions","U",3]
[]
["2-","Parloir"]
[]
[1,"Application de Mastic+ 3 couches de peinture à l'huile  à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse, y compris toutes sujétions","m2",110]
[2,"Fourniture et pose de cloisements en aluminium complet dim  9.20mx3.2m y compris toutes sujétions","m2",30]
[3,"Dépose et pose des tôles galvanisée défectueux y compris toutes sujétions","m²",56]
[4,"Fourniture et pose du faux plafond de type Adria Amestrong de 60x60 compris les ossatures métalliques ","m²",56]
[5,"Réglette simple de 1,20 m y compris ballast, starter, condensateur et lampe tube fluo diamètre 16mm et puissance 36watts y compris toutes sujétions","U",4]
[6,"Fourniture, pose et mise en service de ventilateur y compris tous les accessoires de connexion et de mise en service.","U",2]
[7,"Démolition des claustras existant pour la création des Portes y compris toutes sujétions","U",2]
[8,"Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté 5 cm","m2",56]
[9,"Alimentation du bâtiment en électricité au réseau le plus proche y compris toutes sujétions","FF",1]
[]
["3-","Cuisine "]
[]
[]
[1,"Application de Mastic+ 3 couches de peinture à l'huile  à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse, y compris toutes sujétions","m2",{"$f":"16*1.5","v":24}]
[2,"Dépose et pose des tôles galvanisée défectueux y compris toutes sujétions","m2",16]
[3,"Transport à la décharge publique pour évacuer tous les gravats et détritus des travaux de réhabilitation","FF",1]
[]
[null,"TOTAL GENERAL Fdj"]
[null,"TOTAL GENERAL Dollar"]