{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":484,"n_cols":8,"rows_kept":484,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[479,0,479,7],[483,0,483,4],[0,0,0,7],[280,0,280,7],[312,0,312,7],[350,0,350,7],[387,0,387,7],[418,0,418,7],[449,0,449,7],[3,0,3,7],[51,0,51,7],[99,0,99,7],[147,0,147,7],[195,0,195,7],[247,0,247,7]]}
["ЛОТ 1: Капітальний ремонт гідротехнічних споруд о/с Смолянка (І черга)"]
["№","Вид робіт","Одиниця виміру","Об’єм ","Вартість за од., без ПДВ ","Всього, без ПДВ","ПДВ","ВСЬОГО"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[" Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТП-100 К-44 ПКО+20"]
[1,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,1175"]
[2,"Демонтаж оголовка                                  ","100м3","0,015"]
[3,"Демонтаж з/б кілець                                 ","10м3","0,24"]
[4,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                  ","т","11,05"]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,006"]
[6,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,038"]
[7,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,04"]
[8,"Улаштування піщаної підготовки                                   ","100м3","0,009"]
[9,"Улаштування гравійної підготовки                                ","100м3","0,026"]
[10,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,07"]
[11,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                  ","100м2","0,28"]
[12,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","5,9"]
[13,"Укладання плит під трубу                                 ","100м3","0,0063"]
[14,"Плити ПП-10-15                                  ","шт.",6]
[15,"Приготування бетону (Клас міцності М100)                                  ","100м3","0,0141"]
[16,"Улаштування бетонної підготовки                                 ","100м3","0,0141"]
[17,"Укладання залізобетонних труб діаметром 1000 мм                                 ","1000м","0,01"]
[18,"Труби ТБ-100.50-2 (довжина 5 м) ","шт.",2]
[19,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                 ","100м3","0,0306"]
[20,"Оголовок ОП-10А                                 ","шт.",1]
[21,"Оголовок ОП-10                                 ","шт.",1]
[22,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                ","100м","0,127"]
[23,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                  ","100м2","0,98"]
[24,"Зворотня засипка споруди                                 ","1000м3","0,1595"]
[25,"Ущільнення грунту (Щільністю до 1,7 т / м3) пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2","100м3",1655]
[26,"Укладання плит кріплення                                ","100м3","0,0424"]
[27,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",10]
[28,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",9]
[29,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[30,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[31,"Приготування бетону                                ","100м3","0,0005"]
[32,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[33,"Установлення надовбнів С-1                                 ","100м3","0,0016"]
[34,"Надовбні С-1                                  ","шт.",4]
[35,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                   ","100м2","0,18"]
[36,"Маркування споруди                                 ","100шт","0,01"]
[37,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                  ","1000м3","0,02"]
[38,"Відкачування води                                ","год.вiдк",96]
[39,"Монтаж затворів плоских з підйомником                                ","т","0,353"]
[40,"Затвор нижній ДП-20-000                                 ","шт.",1]
[41,"Ґрунтування металевих поверхонь                                 ","100м2","0,084"]
[42,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                 ","100м2","0,084"]
[43,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                   ","1000м3","0,02"]
[44,"Планування поверхні землі бульдозерами ","1000м2","0,1"]
[45,"Посів багаторічних трав                                 ","100м2","0,977"]
[46,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                  ","1000м3","0,006"]
[47,"Ґрунт (Додати проїжджу частину на грунтовій дорозі) ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТП-100 К-45 ПКО+20"]
[1,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,1175"]
[2,"Демонтаж оголовка                                  ","100м3","0,015"]
[3,"Демонтаж з/б кілець                                 ","10м3","0,24"]
[4,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                  ","т","11,05"]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,007"]
[6,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,038"]
[7,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,04"]
[8,"Улаштування піщаної підготовки                                   ","100м3","0,009"]
[9,"Улаштування гравійної підготовки                                ","100м3","0,026"]
[10,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,07"]
[11,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                  ","100м2","0,28"]
[12,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","5,9"]
[13,"Укладання плит під трубу                                 ","100м3","0,0063"]
[14,"Плити ПП-10-15                                  ","шт.",6]
[15,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0141"]
[16,"Улаштування бетонної підготовки                                 ","100м3","0,0141"]
[17,"Укладання залізобетонних труб діаметром 1000 мм                                 ","1000м","0,01"]
[18,"Труби ТБ-100.50-2 (довжина 5 м)","шт.",2]
[19,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                 ","100м3","0,0306"]
[20,"Оголовок ОП-10А                                 ","шт.",1]
[21,"Оголовок ОП-10                              ","шт.",1]
[22,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,127"]
[23,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                 ","100м2","0,98"]
[24,"Зворотня засипка споруди                                ","1000м3","0,1595"]
[25,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                ","100м3",1655]
[26,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,0424"]
[27,"Плити кріплення РП-15-30                                 ","шт.",10]
[28,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",9]
[29,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[30,"Блоки Т-8                                ","шт.",5]
[31,"Приготування бетону (гідротехнічний бетон BGT-200)                               ","100м3","0,0005"]
[32,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[33,"Установлення надовбнів С-1                                 ","100м3","0,0016"]
[34,"Надовбні С-1                                ","шт.",4]
[35,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                 ","100м2","0,18"]
[36,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[37,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                   ","1000м3","0,02"]
[38,"Відкачування води                                ","год.вiдк",96]
[39,"Монтаж затворів плоских з підйомником                               ","т","0,353"]
[40,"Затвор нижній ДП-20-000                                 ","шт.",1]
[41,"Ґрунтування металевих поверхонь                                 ","100м2","0,084"]
[42,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                  ","100м2","0,084"]
[43,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,02"]
[44,"Планування поверхні землі бульдозерами","1000м2","0,1"]
[45,"Посів багаторічних трав                                ","100м2","0,977"]
[46,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                   ","1000м3","0,006"]
[47,"Ґрунт                                ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-100 К-47 ПКО+20"]
[1,"Розроблення грунту у відвал (розкопування оголовка) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                ","1000м3","0,1175"]
[2,"Демонтаж оголовків                                 ","100м3","0,0306"]
[3,"Демонтаж залізобетонних труб діаметром 1000 мм                                ","1000м","0,01"]
[4,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                  ","т","17,06"]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                 ","1000м3","0,006"]
[6,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                ","1000м3","0,038"]
[7,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,04"]
[8,"Улаштування піщаної підготовки                                 ","100м3","0,009"]
[9,"Улаштування гравійної підготовки                                 ","100м3","0,026"]
[10,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                 ","1000м2","0,07"]
[11,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                ","100м2","0,28"]
[12,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                 ","м3","5,9"]
[13,"Укладання плит під трубу                                  ","100м3","0,0063"]
[14,"Плити ПП-10-15                                ","шт.",6]
[15,"Приготування бетону                                 ","100м3","0,0141"]
[16,"Улаштування бетонної підготовки                                  ","100м3","0,0141"]
[17,"Укладання залізобетонних труб діаметром 1000 мм                                 ","1000м","0,01"]
[18,"Труби ТБ-100.50-2 (довжина 5 м) ","шт.",2]
[19,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                 ","100м3","0,0306"]
[20,"Оголовок ОП-10А                                   ","шт.",1]
[21,"Оголовок ОП-10                                 ","шт.",1]
[22,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                 ","100м","0,127"]
[23,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                  ","100м2","0,98"]
[24,"Зворотня засипка споруди                                  ","1000м3","0,1595"]
[25,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3",1655]
[26,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,0424"]
[27,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",10]
[28,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",9]
[29,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[30,"Блоки Т-8                               ","шт.",5]
[31,"Приготування бетону                               ","100м3","0,0005"]
[32,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[33,"Установлення надовбнів С-1                                ","100м3","0,0016"]
[34,"Надовбні С-1                                  ","шт.",4]
[35,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                 ","100м2","0,18"]
[36,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[37,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                  ","1000м3","0,02"]
[38,"Відкачування води                                 ","год.вiдк",96]
[39,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                 ","т","0,395"]
[40,"Затвор коробчатий ЗК-1,3х1,0 з підйомником 3В                                  ","шт.",1]
[41,"Ґрунтування металевих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[42,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[43,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,02"]
[44,"Планування поверхні землі бульдозерами                                  ","1000м2","0,1"]
[45,"Посів багаторічних трав                                ","100м2","0,977"]
[46,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                ","1000м3","0,006"]
[47,"Ґрунт                                  ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТП-100 К-48 ПКО+20"]
[1,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,1175"]
[2,"Демонтаж оголовка                                  ","100м3","0,015"]
[3,"Демонтаж з/б кілець                                 ","10м3","0,24"]
[4,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10км                                  ","т","11,05"]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,005"]
[6,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,038"]
[7,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,04"]
[8,"Улаштування піщаної підготовки                                   ","100м3","0,009"]
[9,"Улаштування гравійної підготовки                                ","100м3","0,026"]
[10,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,07"]
[11,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                  ","100м2","0,28"]
[12,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","5,9"]
[13,"Укладання плит під трубу                                 ","100м3","0,0063"]
[14,"Плити ПП-10-15                                  ","шт.",6]
[15,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0141"]
[16,"Улаштування бетонної підготовки                                 ","100м3","0,0141"]
[17,"Укладання залізобетонних труб діаметром 1000 мм                                 ","1000м","0,01"]
[18,"Труби ТБ-100.50-2 (довжина 5 м)                                ","шт.",2]
[19,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                 ","100м3","0,0306"]
[20,"Оголовок ОП-10А                                 ","шт.",1]
[21,"Оголовок ОП-10                              ","шт.",1]
[22,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,127"]
[23,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                 ","100м2","0,98"]
[24,"Зворотня засипка споруди                                ","1000м3","0,1595"]
[25,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                ","100м3",1655]
[26,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,0424"]
[27,"Плити кріплення РП-15-30                                 ","шт.",10]
[28,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",9]
[29,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[30,"Блоки Т-8                                ","шт.",5]
[31,"Приготування бетону                                ","100м3","0,0005"]
[32,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[33,"Установлення надовбнів С-1                                  ","100м3","0,0016"]
[34,"Надовбні С-1                                ","шт.",4]
[35,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                               ","100м2","0,18"]
[36,"Маркування споруди                                 ","100шт","0,01"]
[37,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                   ","1000м3","0,02"]
[38,"Відкачування води                                  ","год.вiдк",96]
[39,"Монтаж затворів плоских з підйомником                                 ","т","0,353"]
[40,"Затвор нижній ДП-20-000                                  ","шт.",1]
[41,"Ґрунтування металевих поверхонь                                ","100м2","0,084"]
[42,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                ","100м2","0,084"]
[43,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,02"]
[44,"Планування поверхні землі бульдозерами ","1000м2","0,1"]
[45,"Посів багаторічних трав                                ","100м2","0,977"]
[46,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                  ","1000м3","0,006"]
[47,"Ґрунт                                  ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТП-100 К-50 ПКО+20"]
[1,"Зрізування чагарника кущорізами на тракторі ","га","0,005"]
[2,"Згрібання зрізаного чагарника граблями на тракторі ","га","0,005"]
[3,"Корчування чагарника викорчовувачами-збирачами на тракторі ","га","0,005"]
[4,"Спалювання з перетрушуванням чагарника, дрiбнолiсся i коріння викорчовувачами- збирачами на тракторі ","га","0,005"]
[5,"Розроблення грунту у відвал (розкопування споруди) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\" з , група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,1175"]
[6,"Демонтаж оголовка                                 ","100м3","0,015"]
[7,"Демонтаж з/б кілець                                ","10м3","0,24"]
[8,"Перевезення з/б конструкцій на відстань 10 км                                 ","т","11,05"]
[9,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                              ","1000м3","0,008"]
[10,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,038"]
[11,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                   ","100м3","0,04"]
[12,"Улаштування піщаної підготовки                                 ","100м3","0,009"]
[13,"Улаштування гравійної підготовки                                ","100м3","0,026"]
[14,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                 ","1000м2","0,07"]
[15,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                   ","100м2","0,28"]
[16,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                 ","м3","5,9"]
[17,"Укладання плит під трубу                                 ","100м3","0,0063"]
[18,"Плити ПП-10-15                                 ","шт.",6]
[19,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0141"]
[20,"Улаштування бетонної підготовки                                ","100м3","0,0141"]
[21,"Укладання залізобетонних труб діаметром 1000 мм                               ","1000м","0,01"]
[22,"Труби ТБ-100.50-2 (довжина 5 м)                                 ","шт.",2]
[23,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                 ","100м3","0,0306"]
[24,"Оголовок ОП-10А                                 ","шт.",1]
[25,"Оголовок ОП-10                               ","шт.",1]
[26,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                ","100м","0,127"]
[27,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                  ","100м2","0,98"]
[28,"Зворотня засипка споруди                               ","1000м3","0,1595"]
[29,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                 ","100м3",1655]
[30,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,0424"]
[31,"Плити кріплення РП-15-30                                 ","шт.",10]
[32,"Плити кріплення РПУ-10-15                              ","шт.",9]
[33,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[34,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[35,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0005"]
[36,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                 ","м3","0,05"]
[37,"Установлення надовбнів С-1           ","100м3","0,0016"]
[38,"Надовбні С-1                                ","шт.",4]
[39,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                  ","100м2","0,18"]
[40,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[41,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                  ","1000м3","0,02"]
[42,"Відкачування води                                ","год.вiдк",96]
[43,"Монтаж затворів плоских з підйомником                               ","т","0,353"]
[44,"Затвор нижній ДП-20-000                                  ","шт.",1]
[45,"Ґрунтування металевих поверхонь                                 ","100м2","0,084"]
[46,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                  ","100м2","0,084"]
[47,"Планування площ бульдозерами (розрівнювання ґрунтових перемичок)                      ","1000м2","0,02"]
[48,"Планування поверхні землі бульдозерами ","1000м2","0,1"]
[49,"Посів багаторічних трав                                ","100м2","0,977"]
[50,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                  ","1000м3","0,006"]
[51,"Ґрунт                                  ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТП-100 К-46 ПК0+30"]
[1,"Зрізування чагарника кущорізами на тракторі ","га","0,001"]
[2,"Згрібання зрізаного чагарника граблями на тракторі                                  ","га","0,001"]
[3,"Корчування чагарника викорчовувачами- збирачами на тракторі ","га","0,001"]
[4,"Спалювання з перетрушуванням чагарника, дрiбнолiсся i коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі ","га","0,001"]
[]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                 ","1000м3","0,0075"]
[6,"Розроблення грунту у відвал (розкопування оголовка) екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1                                 ","1000м3","0,008"]
[7,"Розкопування оголовка вручну                                 ","100м3","0,01"]
[8,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,047"]
[9,"Зворотня засипка споруди                                  ","1000м3","0,009"]
[10,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3","0,09"]
[11,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,07"]
[12,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                  ","100м2","0,59"]
[13,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","12,39"]
[14,"Укладання плит кріплення                                  ","100м3","0,0424"]
[15,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",10]
[16,"Плити кріплення РПУ-10-15                                 ","шт.",9]
[17,"Установлення блоків Т-8                                 ","100м3","0,00625"]
[18,"Блоки Т-8                                  ","шт.",5]
[19,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,006"]
[20,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,6"]
[21,"Установлення надовбнів С-1                                ","100м3","0,0016"]
[22,"Надовбні С-1                                 ","шт.",4]
[23,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                 ","100м2","0,18"]
[24,"Маркування споруди                                  ","100шт","0,01"]
[25,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                 ","1000м3","0,02"]
[26,"Відкачування води                                  ","год.вiдк",72]
[27,"Монтаж затворів плоских з підйомником                                 ","т","0,3"]
[28,"Затвор нижній ДП-20-000                                  ","шт.",1]
[29,"Ґрунтування металевих поверхонь                                  ","100м2","0,084"]
[30,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                  ","100м2","0,084"]
[31,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,02"]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-100 1-2 ДУ ПК0+30"]
[1,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                 ","1000м3","0,002"]
[2,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                ","1000м3","0,01"]
[3,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,01"]
[4,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                 ","1000м2","0,1"]
[5,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                 ","100м2","0,39"]
[6,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","8,1"]
[7,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,086"]
[8,"Гідроізоляція бетонних конструкції                                 ","100м2","0,2"]
[9,"Зворотня засипка споруди                                 ","1000м3","0,011"]
[10,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3","0,17"]
[11,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,05952"]
[12,"Плити кріплення РП-15-30                                 ","шт.",12]
[13,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",18]
[14,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[15,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[16,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,001"]
[17,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                 ","м3","0,1"]
[18,"Установлення надовбнів С-1                                ","100м3","0,0016"]
[19,"Надовбні С-1                                 ","шт.",4]
[20,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                ","100м2","0,22"]
[21,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[22,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                ","1000м3","0,028"]
[23,"Відкачування води                                  ","год.вiдк",72]
[24,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                  ","т","0,395"]
[25,"Затвор коробчатий ЗК-1,8х1,0 з підйомником 3В                                 ","шт.",1]
[26,"Ґрунтування металевих поверхонь                                  ","100м2","0,096"]
[27,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                  ","100м2","0,096"]
[28,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                  ","1000м3","0,028"]
[29,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                   ","1000м3","0,006"]
[30,"Ґрунт                                  ","м3",6]
[31,"Відновлення захисного шару бетону                                  ","100м2","0,07"]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-100 1-2ДУ ПК16+20"]
[1,"Демонтаж оголовків                                  ","100м3","0,0306"]
[2,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                   ","1000м3","0,004"]
[3,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                   ","1000м3","0,016"]
[4,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                  ","100м3","0,02"]
[5,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                  ","1000м2","0,07"]
[6,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                   ","100м2","0,28"]
[7,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","5,9"]
[8,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0141"]
[9,"Улаштування бетонної підготовки                                  ","100м3","0,0141"]
[10,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                  ","100м3","0,0306"]
[11,"Оголовок ОП-10А                                  ","шт.",1]
[12,"Оголовок ОП-10                                  ","шт.",1]
[13,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,088"]
[14,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                   ","100м2","0,4"]
[15,"Зворотня засипка споруди                                  ","1000м3","0,018"]
[16,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3","0,24"]
[17,"Укладання плит кріплення                                  ","100м3","0,0424"]
[18,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",10]
[19,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",9]
[20,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[21,"Блоки Т-8                                  ","шт.",5]
[22,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,0005"]
[23,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15[М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[24,"Установлення надовбнів С-1                                  ","100м3","0,0016"]
[25,"Надовбні С-1                                  ","шт.",4]
[26,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                   ","100м2","0,18"]
[27,"Маркування споруди                                  ","100шт","0,01"]
[28,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                   ","1000м3","0,02"]
[29,"Відкачування води                                   ","год.вiдк",72]
[30,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                  ","т","0,342"]
[31,"Затвор коробчатий ЗК-1,3х1,0 з підйомником 3В                                   ","шт.",1]
[32,"Ґрунтування металевих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[33,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[34,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                   ","1000м3","0,02"]
[35,"Планування поверхні землі бульдозерами ","1000м2","0,04"]
[36,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                   ","1000м3","0,006"]
[37,"Ґрунт                                   ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-100 1-2 ДУ ПК25+50"]
[1,"Демонтаж оголовків                                ","100м3","0,015"]
[2,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,004"]
[3,"Розроблення (розкопування) грунту під споруду екскаваторами \"драглайн\" або \"зворотна лопата\", група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi                                   ","1000м3","0,008"]
[4,"Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом                                   ","100м3","0,01"]
[5,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2ь                                  ","1000м2","0,07"]
[6,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                   ","100м2","0,28"]
[7,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                   ","м3","5,9"]
[8,"Приготування бетону                                   ","100м3","0,007"]
[9,"Улаштування бетонної підготовки                                  ","100м3","0,007"]
[10,"Монтаж оголовків з закладанням стиків цементним розчином                                  ","100м3","0,015"]
[11,"Оголовок ОП-10                                   ","шт.",1]
[12,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,088"]
[13,"Гідроізоляція бетонних конструкцій                                   ","100м2","0,2"]
[14,"Зворотня засипка споруди                                   ","1000м3","0,009"]
[15,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                   ","100м3","0,15"]
[16,"Укладання плит кріплення                                   ","100м3","0,0424"]
[17,"Плити кріплення РП-15-30                                   ","шт.",10]
[18,"Плити кріплення РПУ-10-15                                   ","шт.",9]
[19,"Установлення блоків Т-8                                   ","100м3","0,00625"]
[20,"Блоки Т-8                                   ","шт.",5]
[21,"Приготування бетону                                   ","100м3","0,0005"]
[22,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                   ","м3","0,05"]
[23,"Установлення надовбнів С-1                                  ","100м3","0,0016"]
[24,"Надовбні С-1                                   ","шт.",4]
[25,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                  ","100м2","0,18"]
[26,"Маркування споруди                                  ","100шт","0,01"]
[27,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                   ","1000м3","0,02"]
[28,"Відкачування води                                   ","год.вiдк",72]
[29,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                  ","т","0,342"]
[30,"Затвор коробчатий ЗК-1,3х1,0 з підйомником 3В                                   ","шт.",1]
[31,"Ґрунтування металевих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[32,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                   ","100м2","0,084"]
[33,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                   ","1000м3","0,02"]
[34,"Планування поверхні землі бульдозерами потужнiстю ","1000м2","0,02"]
[35,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                   ","1000м3","0,006"]
[36,"Ґрунт                                ","м3",6]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-150 3 ГД ПК57+50"]
[1,"Вирубування дерев                                  ","га","0,01"]
[2,"Корчування дерев                                  ","га","0,01"]
[3,"Спалювання з перетрушуванням чагарника, дрiбнолiсся i коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі                                  ","га","0,01"]
[4,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипаєна зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,01"]
[5,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,15"]
[6,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                   ","100м2","1,3"]
[7,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","27,3"]
[8,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,09176"]
[9,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",26]
[10,"Плити кріплення РПУ-10-15                                 ","шт.",8]
[11,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[12,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[13,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                 ","100м","0,08"]
[14,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,002"]
[15,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                 ","м3","0,2"]
[16,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                  ","1000м3","0,009"]
[17,"Ґрунт                                  ","м3",9]
[18,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3","0,09"]
[19,"Установлення надовбнів С-1                                  ","100м3","0,0016"]
[20,"Надовбні С-1                                  ","шт.",4]
[21,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                ","100м2","0,19"]
[22,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[23,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу                                ","1000м3","0,025"]
[24,"Відкачування води                                  ","год.вiдк",72]
[25,"Відновлення захисного шару бетону оголовка                                 ","100м2","0,05"]
[26,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                 ","т","0,667"]
[27,"Затвор коробчатий ЗК-2,2х1,5 з підйомником 3В                                 ","шт.",1]
[28,"Ґрунтування металевих поверхонь                                 ","100м2","0,252"]
[29,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                 ","100м2","0,252"]
[30,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,025"]
["Капітальний ремонт регулятора трубчастого з переїздом РТК-150 К-24-3 ПК0+30"]
[1,"Вирубування дерев                                  ","га","0,01"]
[2,"Корчування дерев                                  ","га","0,01"]
[3,"Спалювання з перетрушуванням чагарника, дрiбнолiсся i коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі                                  ","га","0,01"]
[4,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипаєна зуби i стінки ковша/                                  ","1000м3","0,007"]
[5,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                   ","1000м2","0,15"]
[6,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                   ","100м2","1,3"]
[7,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                  ","м3","27,3"]
[8,"Укладання плит кріплення                                 ","100м3","0,09176"]
[9,"Плити кріплення РП-15-30                                  ","шт.",26]
[10,"Плити кріплення РПУ-10-15                                 ","шт.",8]
[11,"Установлення блоків Т-8                                  ","100м3","0,00625"]
[12,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[13,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                 ","100м","0,08"]
[14,"Приготування бетону                                  ","100м3","0,002"]
[15,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                 ","м3","0,2"]
[16,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                  ","1000м3","0,005"]
[17,"Ґрунт                                  ","м3",5]
[18,"Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2                                  ","100м3","0,05"]
[19,"Установлення надовбнів С-1                                  ","100м3","0,0016"]
[20,"Надовбні С-1                                  ","шт.",4]
[21,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                ","100м2","0,19"]
[22,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[23,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу                                ","1000м3","0,025"]
[24,"Відкачування води                                  ","год.вiдк",72]
[25,"Відновлення захисного шару бетону оголовка                                 ","100м2","0,05"]
[26,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                 ","т","0,667"]
[27,"Затвор коробчатий ЗК-2,2х1,5 з підйомником 3В                                 ","шт.",1]
[28,"Ґрунтування металевих поверхонь                                 ","100м2","0,252"]
[29,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                 ","100м2","0,252"]
[30,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                 ","1000м3","0,025"]
["Капітальний ремонт регулятора трубчатого з переїздом РТК-100 3-1К ПК8+15"]
[1,"Зрізування чагарника кущорізами на тракторі ","га","0,015"]
[2,"Згрібання зрізаного чагарника граблями на тракторі ","га","0,015"]
[3,"Корчування чагарника викорчовувачами- збирачами на тракторі                    ","га","0,015"]
[4,"Спалювання з перетрушуванням чагарника, дрiбнолiсся i коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі                                ","га","0,015"]
[5,"Очищення споруди від замулення багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання у ґрунтах 1 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/                                 ","1000м3","0,012"]
[6,"Планування дна і укосів каналу екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1-2                                ","1000м2","0,08"]
[7,"Улаштування піщано-гравійної підготовки під плити кріплення                                 ","100м2","0,324"]
[8,"Сумiшi пiщано-гравiйнi для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12                                   ","м3","6,8"]
[9,"Ущільнення стиків просмоленим канатом та паклею                                  ","100м","0,088"]
[10,"Укладання плит кріплення                                  ","100м3","0,0376"]
[11,"Плити кріплення РП-15-30                                 ","шт.",10]
[12,"Плити кріплення РПУ-10-15                                  ","шт.",5]
[13,"Установлення блоків Т-8                              ","100м3","0,00625"]
[14,"Блоки Т-8                                 ","шт.",5]
[15,"Приготування бетону                                ","100м3","0,0005"]
[16,"Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                  ","м3","0,05"]
[17,"Установлення надовбнів С-1                             ","100м3","0,0016"]
[18,"Надовбні С-1                                 ","шт.",4]
[19,"Просте фарбування білилами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених пiд фарбування                                 ","100м2","0,22"]
[20,"Маркування споруди                                ","100шт","0,01"]
[21,"Влаштування ґрунтових перемичок екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу, група грунтiв 1                                 ","1000м3","0,028"]
[22,"Відкачування води                                ","год.вiдк",72]
[23,"Монтаж затворів коробчатих з підйомником                                  ","т","0,395"]
[24,"Затвор коробчатий ЗК-1,8х1,0 з підйомником 3В                                  ","шт.",1]
[25,"Ґрунтування металевих поверхонь                                  ","100м2","0,084"]
[26,"Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь                                 ","100м2","0,084"]
[27,"Розрівнювання ґрунтових перемичок бульдозерами при роботi на водогосподарському будiвництвi                                ","1000м3","0,028"]
[28,"Улаштування дорожніх насипів бульдозерами                                ","1000м3","0,006"]
[29,"Ґрунт                                ","м3",6]
["Інші витрати"]
[1,"Зв'язок",1]
[2,"Транспортні та логістичні витрати",1]
[3,"Інші витрати (якщо є, із зазначенням типу витрат)",1]
["ВСЬОГО"]